{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Handleiding","Database","Keuzelijsten","Typologische groepen","Hiërarchische boomstructuur","Detailkenmerken","Terminologielijst"],"not_rendered":{"charts":0,"images":590,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":26,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Handleiding","index":0,"n_rows":172,"n_cols":3,"rows_kept":172,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,17],[56,2,56,5],[57,2,57,5],[58,2,58,5],[59,2,59,5],[26,0,26,17],[114,2,114,5],[115,2,115,5],[60,2,60,5],[61,2,61,5],[110,2,110,5],[111,2,111,5],[112,2,112,5],[113,2,113,5]]}
["Inventarisatie en typologering van de bewaarde bespannen landbouwvoertuigen in Vlaanderen”"]
[]
[]
["Voor het eerst werden meer dan 350 voertuigen opgenomen in een systematisch onderzoek van de bewaarde bespannen landbouwvoertuigen in Vlaanderen.  Dit onderzoek heeft geleid tot een grondig inzicht van de verschillende gedefinieerde typologische groepen, regionale kenmerken en de online databases geïntegreerd in het 'Virtueel Land' van het Centrum voor Agrarische (http://www.cagnet.be/)."]
[]
["Het project werd uitgevoerd door het Karrenmuseum Esesn vzw met steun van de Vlaamse Overheid."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Dit document bestaat uit de volgende werkbladen:"]
["Handleiding/ Database/ Keuzelijsten/ Hiërarische structuurboom/ Typologische groepen/ Regionale kenmerken/ Terminologielijst"]
[]
["De toelichting tot het gebruik van deze werkbladen is hieronder opgenomen."]
[]
[]
["© 2013, Karrenmuseum Essen vzw"]
["info@karrenmuseum.be"]
["Moerkantsebaan 48, 2910 Essen"]
["Belgie"]
[]
["Alle rechten voorbehouden."]
["Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Karrenmuseum Essen vzw"]
[]
["Database"]
[]
["In de database zijn alle voertuigen opgenomen die deel uitmaken van het onderzoek. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Kleur van de kopregel"]
[null,null,"Inventarisatiegegevens"]
[null,null,"Informatie met betrekking tot de wielen"]
[null,null,"Informatie met betrekking tot het onderstel"]
[null,null,"Informatie met betrekking tot het bovenstel"]
[null,null,"Informatie met betrekking tot de toebehoren"]
[null,null,"Waardeoordeel"]
[]
[]
[]
["Informatie is vaak herleid tot een code.  Deze worden verduidelijkt in het werkblad 'Keuzelijsten'."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Alle opgenomen maten zijn uitgedrukt in millimeter."]
[]
["Voorkomende afkortingen in de kopregel"]
[null,"W","Wielen"]
[null,"W.V.","Voorwielen"]
[null,"W.A.","Achterwielen"]
[null,"O.A","Achteronderstel"]
[null,"O. ","Onderstel"]
[null,"B.","Bovenstel"]
[null,"T.","Toebehoren"]
[]
[]
["Keuzelijsten."]
[]
["In de keuzelijsten zijn alle voorkomende keuzemogelijkheden gedocumenteerd en toegelicht.  "]
[]
[]
[null,"Kleur van de kopregel"]
[null,null,"Inventarisatiegegevens"]
[null,null,"Informatie met betrekking tot de wielen"]
[null,null,"Informatie met betrekking tot het onderstel"]
[null,null,"Informatie met betrekking tot het bovenstel"]
[null,null,"Informatie met betrekking tot de toebehoren"]
[null,null,"Waardeoordeel"]
[]
[]
[]
["Typologische groepen."]
[]
["Op basis van de database werden gegevens geselecteerd en geprojecteerd op achtergrondkaarten in Google Earth.  De waargenomen typologische groepen worden in dit werkblad gedefineerd en beschreven."]
["Hierbij is de relatie tussen de verschillende typologische groepen aangegeven, beschrijving, het typevoorbeeld, geografische verschijning en specifieke kenmerken."]
[]
[]
[]
["Hiërarchische structuurboom."]
[]
["Een visuele waargave van de typologische groepen. "]
[]
[]
[]
["Detail kenmerken."]
[]
["In het tapblad 'Detail kenmerken' zijn een uitgebreide reeks constructie-elemeneten en profileringen opgenomen en bestudeerd naar geograrische verspreiding.  In dit tabblad zijn de belangrijkste opgenomen.  "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Terminologielijst"]

{"sheet":"Database","index":1,"n_rows":337,"n_cols":321,"rows_kept":281,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[1,24,1,27],[1,295,1,296],[1,299,1,300],[1,304,1,305],[1,207,1,208],[1,209,1,213],[1,254,1,257],[1,264,1,265],[1,281,1,283],[1,230,1,232],[1,284,1,285],[1,41,1,43],[1,198,1,199],[1,148,1,151],[1,142,1,146],[1,34,1,35],[1,317,1,320],[1,301,1,302],[1,216,1,218],[1,219,1,220],[1,244,1,246],[1,249,1,250],[1,233,1,236],[1,251,1,252],[1,237,1,239],[1,221,1,222],[1,269,1,270],[1,289,1,290],[1,291,1,292],[1,223,1,226],[1,277,1,278],[1,240,1,243],[1,127,1,131],[1,102,1,103],[1,105,1,108],[1,115,1,117],[1,119,1,122],[1,111,1,114],[1,123,1,124],[1,38,1,40],[1,52,1,53],[1,75,1,76],[1,49,1,51],[1,62,1,65],[1,72,1,74],[1,196,1,197],[1,54,1,55],[1,125,1,126],[1,182,1,183],[1,162,1,163],[1,165,1,166],[1,171,1,172],[1,192,1,193],[1,56,1,57],[1,69,1,71],[1,84,1,85],[1,133,1,136],[1,86,1,87],[1,88,1,91],[1,92,1,93],[1,96,1,99]],"bounds":{"rows_first":125,"rows_last":31,"rows_between":125,"halvings":4}}
["              Databases"]
["Nr."," ","Inventarisnr.","Plaats inv.","Data pre.","Data 1.","Data 2.","Plaats van bewaring.","Pre vervaardiger 1.","Vervaardiger 1.","Pre vervaardiger 2.","Vervaardiger 2.","Pre verwerving 1.","Pre verwerving 2.","Verwerving.","Postcode.","Plaats.","Provincie","Land","Hoofdgroep ","Kenmerk",null,"Objectnaam","Fysische beschrijving","Materiaal",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Databases CAG",null,"W.  Aantal wielen","W.V. Aantal wielen","W.V. Wiel.",null,null,"W.V. Naaf.",null,null,"W.V. Breedte spaak",null,"W.V. Dikte spaken.",null,null,"W.V. Kromte. ",null,null,"W.V. Velg",null,"W. V. Naafprofielering",null,"W. V. Profielering",null,"W.V. Type muilband",null,null,"W.V. Verbinding band/velg","W.V. Aantal naafbanden",null,null,null,"W.V.  Br. Naafband","W.V. Spoorbreedte","W.A. Aantal","W.A. Wiel",null,null,"W.A. Naaf",null,null,"W.A. Breedte spaken.",null,"W.A. Dikte spaken.",null,"W.A. kromte spaak 1.","W.A. kromte spaak 2.",null,null,null,"W.A.  Velg",null,"W. A. Naafprofielering",null,"W. A. Profielering",null,null,null,"W. A.  Muilband",null,null,"W.A. Verbinding wielband/velg.","W.A. Aantal naafbanden.",null,null,null,"W.A. Breedte spaaknaafband.","W.A. Spoorbreedte.","O.A.  As",null,null,"O.A. Opsluiting as/asblok",null,null,null,null,null,"O.A Asblok",null,null,null,"O. A. Bovenblok",null,null,null,"O.A. Achterarmen",null,null,null,"O.A. Wielopsluiting",null,"O.A. Spatscherm",null,"O.A. Bevestiging lamoen-, draag-, laad-, langboom met asblok, rongblok of as",null,null,null,null,null,"O.A. Geveerd",null,null,null,"O.V.  As",null,null,"O.V Kruiwagenas positie","O.V.  Draaistel",null,null,null,null,null,"O.V. Schamelring diamter","O.V. Opsluiting asblok/as/middenblok ",null,null,null,null,"O.V Asblok",null,null,"O. V. Middenblok",null,null,"O.V. Voorarm",null,null,"O.V. Zwenkhout",null,null,"O.V.  Voorarmframe ",null,"O.V. Wielopsluiting","O.V. Spatscherm",null,"O.V. Bevestiging lamoen-, lang-, draagboom met as-, midden- of rongblok","O.V.  Disselboom",null,null,null,"O.V Rongblok",null,null,null,"O.V.  Positie asblok, middenblok en rongblok","O.V. Hulprongblok",null,"O. Wagenrongen",null,null,"O.  Langboom",null,null,"O.  Verbinding voor- achteronderstel.","O.  Afstand tussen center voorwiel en achterwiel, wielbasis","O. Karkast kipbaar","O. Positie lamoen- draagboom ","O. Scharnierpunt",null,"O. Kantelhaak","O. Afstand tss. de lamoen-, glij-, draag-, berriebomen t.h.v. voorzijde karkast","O.  Lengte voorschoot/ draagframe ",null,"O.  Lamoen-, glij-, berrie- of draagframe",null,null,null,null,"O.  Verbreedboom",null,"O.  Profielering voorschoot/laadvlak vooraan, acheraan laadvlak kruiwagen","O.  Breedte draagframe, voorstuk","O.  Laadhout",null,"O.  lamoen-, berrie-, glij-, draagboom",null,null,null,null,"O. Afstand tss. de lamoen- gij- of berrieboomeinden","O. lengte tussen voorschoot/draagvlak en lamoen-, berrie- of draagboomeinden","O.  karsteun",null,null,"O. Karsteunophanging",null,"O. Kruiwagenvoet",null,"O. Broekhaken/beugels op de lamoenboomeinden (overmeten)",null,null,null,"O.  Hoogte",null,"O. Handgreep kruiwagen","O. Remsysteem",null,null,"B.  Constructie laadvlak",null,null,null,"B.  Tussenblok",null,null,"B.  Rongenbeugel",null,null,null,"B. Laadboom",null,null,"B. Staandaardopbouw",null,"B.  Oversteek, lamoen- laad-, draag-, of langboom t.o.v. laadvlak",null,"B.  Draagvlak breedte overmeten",null,"B.  Draagvlak lengte overmeten","B.  Positie achter-, voor- en zijbord t.o.v. laadvlak",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B.  Constructie zijbord",null,null,null,null,"B. Zijbordsteun",null,"B.  Afstand tussen de rongen of staanders van de zijborden","B.  Bovenregel zijbord",null,null,"B.  Zijleest",null,"B.  Opzetstukken",null,null,"B.  Hoogte zijbord t.o.v. de bovenzijde laadvloer","B.  Rong/staander zijbord type ",null,null,"B.  Voorbord",null,null,null,"B.  Voorbordsteun","B.  Vooropsluitbord",null,"B.  Opsluiting voorbord",null,null,null,"B.  Achterbord",null,null,null,"B.  Achteropsluitbord",null,"B.  Opsluiting achterbord",null,"B.  Uitvloeigat","B.  Bovenbord",null,"B.  Schutbord","Toebehoren","T.  Oogstladder ",null," T.  Allerlei",null,"Beervat",null,null,null,null,"Waardeoordeel tijdens visuele inspectie"]
["Project nr.","Afbeelding",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel","Bovenstel",null,null,"Onderdeel 1","soort","Onderdeel 2","soort","Onderdeel 3","soort","Onderdeel 4","soort","Onderdeel 5","soort","gebruik informatie ","gebruik foto",null,null,"Type","Diamter","Aantal spaken/velgen","Type","Lengte","Diameter","Aan de naaf","Aan de velg","Aan de naaf","Aan de velg","Opmerking","°","Aanliggende rechthoekzijde.","Overstaande rechthoekzijde.","Breedte","Dikte","Voorzijde","Achterzijde","Spaak type","Velg type","Type ","Oversteek","Breedte muil- kopnaafband","Type",null,null,null,"Opmerking",null,null,null,"Type","Diameter","Aantal spaken/velgen","Type","Lengte","Diamter","Aan de naaf","Aan de velg","Aan de naaf","Aan de velg","° Spaak 1","° Spaak 2 ","Aanliggende rechthoekzijde.","Overstaande rechthoekzijde.","Opmerking","Breedte","Dikte","Voorzijde","Achterzijde","Spaak type","Opmerking","Velg type","Opmerking","Type","Oversteek","Breedte","Type",null,null,null,"Opmerking",null,null,"Type","Opmerking","As gevat in","Opsluiting","Beugel 1","Beugel 2","Beugel 3","Beugel 4","Opmerking","Type","versmallend door","Profilering","Opmerking","Type","versmallend door","Profilering","Opmerking","Type","Achterarmverbinding","Opsluiting asblok","Profilering","Type","Opmerking","Type","Opmerking","Asblok verbonden met","U-diepte boom","Boom, asblok","Opsluitbeugels","Verstevigingsdriehoeken","Verbinding langboom","Ja","Lengte","Aantal veerbladen","Type","Type","Opmerking","O.V. As gevat",null,"Type","Glijprofielen",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Opmerking","Type","versmallend door","Profielering","Type","Versmallend door","Profielering","Type","Profielering","Opmerking","Type","Profielering","Opmerking","Type","Metaalbeslag","Type","Type","Opmerking",null,"Type","Lengte","Disselboomopsluiting","Metaalbeslag","Type","Versmallend door","Profielering","Opmerking",null,null,"Opmerking","Vooraan","Achteraan","Opmerking","Type","Metaalbeslag lip","Opmerking",null,null,null,null,"Type","Opmerking","Type",null,"Lengte","Opmerking","Frame","Type","Pennen","Profielering","Opmerking","Type","Opmerking",null,null,"Type 1","Type 2","Boom","Type  ","Profielering","Metaalbeslag","Opmerking",null,null,"Vooraan 1","Vooraan 2","Achteraan","Vooraan","Achteraan","Type","Profielering","Type 1","Overmeten","Type 2","Overmeten","Voorschoot/draagframe.  Hoogte berrieboomeinden","Laadvlak (aan de kruiwagenvoet/ wiel)","Type","Type","Opmerking","Positie handgreep (zijde, drager, plaat vertikaal, plaats horizontaal)","Type","Pennen","Profielering","Opmerking","Type","Profielering","Opmerking","Type 1","Type 2","Type 3","Opmerking","Type","Profielering","Metaalbeslag","Standaard 1","Standaard 2","Achteraan","Vooraan","Vooraan","Achtraan",null,"Type","Voorsteek","Achtersteek","Opmerking","Draagboom voor laadvlak","zijbord t.o.v. laadvl.","Zijbord II t.o.v. laadvl.","Voorbord t.o.v. laadvl.","Schutbord t.o.v. laadvl.","Achterbord t.o.v. laadvl.","Type","Type vooraan","Pennen","Profielering","Opmerking","Type","Aantal",null,"Type","Profielering","Opmerking","Type  ","Opmerking","Type","Breedte","Opmerking",null,"Type 1","Type 2","Opmerking","Type","Pennen","Profielering","Opmerking","Type","Type","Opmerking","Bovenaan","Onderaan","Ondervoorbord Bovenaan","Ondervoorbord Onderaan","Type","Pennen","Profielering","Opmerking","Type","Opmerking","Bovenaan","Onderaan",null,"Type","Opmerking",null,null,"Vooraan","Achteraan","Type","Opmerking","Positie draagplatform","Beerframe","Beerframe verbonden met onderstel","Verzekering beerton","Type beerton","Authenticiteit","Conditie","Volledigheid","motivatie"]
[1,null,"V1991-0701","Linker lamoenboom","Tussen",1890,1914,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2910,"Essen","Antwerpen","België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1280,"14/7","A.",391,260,70,null,45,null,null,null,null,null,null,83,55,"Rkant, ogief.","Rkant, kwartrond.","B.",null,"A",null,"A",50,88,"A","1M","2S","2K",null,30,1410,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","2BM4","2BB4",null,null,null,"AE30",null,"Op alle zijden een A15.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A ",null,"AC","260 x 100 mm.  Bevestigd met metalen beugels.","laadboom",30,null,"BB4",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,960,520,null,"lamoenframe","A3/0/0.  ","Ronde pennen getapt, steken 110 mm uit.  ","Scharniereinden kop B.",null,null,null,"A",null,"A",null,"lamoenboom","C","Voor de voorschoot op alle zijden een inlopend A15 overgaand in een afrondingprofiel.",null,null,820,1970,"AA2",null,null,"AA",null,null,null,"AA",830,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba5/2","Vierkante pennen steken 20 mm uit.  Pen A","De voorste dwarsregel is op VO en de achterste dwarsregel op AO voorzien van ingewerkt halfrond profiel met een breedte van 11 mm.  Op de achterste dwarsregels is op de onderkant een ring A.","Midden onderaan de achterregel is een metalen ring bevestigd met u-nagel",null,null,null,"A",null,null,null,"B ","Profiel 165 x 80.  Versmallend door schuioplopend.  Aan de bovenzijde en onderzijde ingewerkt halfrond profiel met een breedte van 11 mm.  Aan schuinoplopende zijde en binnenzijde een afschuinigsprofiel met breedte van 18 mm.  ","Op de buitenzijde van de draagboom is vooraan en achteraan een metalen beugel waarvan de functie onduidelijk is  ",null,null,140,125,1030,null,1620,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ab4/0  ",null,"Vierkante pennen steken 55 mm uit.  Pen E.  ","Verbindingsregel met een uitgezaagde accoladebogen.",null,null,null,380,"A"," Ronde armeinden steken 100 mm uit.   Op VB is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.  Op VO tussen de rongen is een in- en uitlopend afschuiningsprofiel met schuine zijnde van 14 mm.  Boven de rong gaat dit over in een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.","4 rongenbeugels E.",null,null,null,null,null,650,"rong","BAA",null,"DB0     ",null,"De profilering van de staanders en regels aan de binnenzijde van het onderbord door accolade motieven en voorzien van een A15. ","Op de bovenregel 2 rongenbeugels I.",null,null,null,"A ","N","C","B","FA",null,null," Op de onderregel is een zwaar metalen halfrond bladprofiel.",null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[2,null,"V 2007-0189","Rechter berrieboom","Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"De Naegel-De Sutter",9990,"Maldegem-Donk","Oost-Vlaanderen","België","B","Ba","Db","Polderkruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee hol gebogen berriebomen met dwarsregels en betimmering, houten klos als kruiwagenvoet en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",700,"10/5","A",350,160,35,null,30,null,null,"0°",null,null,60,55,"Schuin oplopend, rkant, kwartrond, rkant.","Schuin oplopend, rkant, kwartrond, rkant.","I","A ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5 ",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,475,null,null,"berrieframe","A4","Ronde pennen steken 70 mm  uit.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","A","Tussen de as en het laadvak op alle zijden een A14.  Tussen het laadvlak en de handgreep op alle zijden een A14.",null,null,570,1080,null,null,null,null,null,"A","Op alle zijden is een A14.  Profielering vooraan: kwarthol.  Profielering achteraan: kwarthol.",null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,520,null,null,null,"C",null,null,null,null,null,null,"100°",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ed2/0","Ronde pennen","Aan het bovenvlak is een afschuiningsprfiel met schuine zijde van 15 mm.  De opening tussen de betimmering en de linker- en rechterstaande bedraagt 15 mm.  ",null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[3,null,"V 1972-2386","Linker lamoenboom",null,1924,null,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,9100,"Waasland","Oost-Vlaanderen","België","C","Cf","Af","Geveerde tweewielkar met sponnenzijbord","Kar, twee wielen, twee halve elipsveren, twee S- vormige lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, voorschoot, schutbord, zijbord met sponnen, vaste zijleesten en afneembaar achterbord. ","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1190,"14/7","A",310,270,60,null,45,null,null,null,null,null,null,71,60,"Rkant, halfrond, kwarthol, rkant, kwartrond, rkant.","Rkant, kwartrond.","B",null,"A.",null,"C",22,58,"A","1M","2S","2K",null,30,1490,"AC2/1","industrieel vervaardigd","F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja",null,14,"ABA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"G",null,null,null,740,700,null,"lamoenframe","C",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom","C","Voor de voorschoot op alle zijden een inlopend A17 overgaand in een afrondingprofiel.","Opstapbeugel C.  Op de buitenzijde op 880 mm van de kopse einden is een metalen U-vormig beugeltje.",null,760,1910,"AD1",null,null,"DD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba7/0","De vierkante pennen steken 20 mm uit","Pen B.  Twee pennen van twee tussenregels steken 120 mm uit waarin een metalen stang het zijbord opsluit met de bovenregel.  Op VO van de eerste dwarsregele en AO van de laatste dwarsregels is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 14 mm.",null,null,null,null,"A",null,null,"Vooraan de draagboom is een industrieel vervaardigde dubbel opstap voorzien aan beide zijden en vastegzet op de draagboom","A","Aan de bovenzijde en ondezijde een ingewerkt halfrond profiel met een breedte van 14 mm.  De voorste kopse einde van de draagboom is over een lengte van 100 mm S-vormig geprofileerd in de breedte.  Aan de bovenste 2 hoeken voorzien van een afschuiningsprofiel met schuine zijde van 11 mm.  Het achterste kopse eind van de draagboom is over een lengte van 120 mm schuin aflopend en afgerond.  Plaatselijk zijn de 4 zijden voorzien van een afschuiningsprofiel met een schuine zijde van 11 mm.",null,null,null,150,120,1070,null,2690,"A",170,null,null,null,"90°",null,null,"90°","90°","Ab5/2",null,"Ronde pennen.  ","Verbindingsregel met een uitgezaagde accoladebogen.",null,null,null,370,"A","Vierkante armeinden steken 80 mm uit.  De voorste armeind  heet kop A.  Op VO tussen de rongen een in- en uitlopend afrondingsprofiel met scherp snede.  ",null,"A",null,null,null,null,560,"rong","AKA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AC3",null,"  Op VO en VB van de boven- en onderregel  tussen de staander en de kopse einden een in- en uitlopend A14.   Kop B.  Buitenstaanders zijn S-vormig.  Op VL en VR van de staanders in- en uitlopend afrondingsprofiel met scherpe snede aan de voorkant.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Het voorbord bestaat uit één horizontale plank voorzien aan de beide einden aan de binnenzijde van zwaar metalen L profiel dat het voorbord bevestigd met de lamoenbomen.  Aan het metalen profiel is aan beide zijde een ronde handgreep voorzien.  Aan de voorzijde van het voorbord aan beide zijden een metalen U profiel waarvan de functie onduidelijk is",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[4,null,"1984-0101","Linker lamoenboom","Tussen",1900,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Verheyen R.",2381,"Weelde","Antwerpen","België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1410,"12/6","A.",480,280,70,null,50,null,null,null,null,null,null,92,80,"Rkant, kwarthol, rkant, kwartbol, rkant.","Rkant, vlak, kwarthol.","A.",null,"B",null,"A",52,114,null,"1M","2S","2K",null,30,1560,"AA0/1","gesmeed.","A","A","1BM4","2BBVA4","2BK4",null,null,"AA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"BC","100 x 50 mm","laadboom",70,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,755,630,null,"lamoenframe","A3/0/0","Ronde pennen getapt, steken 25 mm uit.  ","Scharniereinden kop B.",null,null,null,"A",null,"G",null,"lamoenboom","B","Voor de voorschoot op alle zijden een inlopend  afrondingsprofiel.  Achter de voorschoot is een inlopend halfrond profiel.  Ter hoogte van de laadboom is een sponing uitgewerkt aan de bovenzijde van de lamoenboom.",null,null,650,1780,"BA",null,null,"E",null,null,null,"AA",840,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba6/0","Ronde pennen steken 30 mm voorbij de verbreedboom uit.","Pen A10",null,null,null,null,"B",null,null,null,"B","Vermallend door schuinoplopend.  De hoeken aan de onderrzijden zijn voorzien van een afschuiningsprofiel met schuine zijde van 14 mm.  ","Onderaan achteraan de laadboom is een metalen verstevigsprofliel dat doorloop tot op de kopse einden.  Aan de onderzijde waar de laadboom verbonden is met de asblok is een U-vormige uitsparing",null,null,"20 mm","70 mm",930,null,1590,"A",null,null,null,null,"97°",null,"90°",null,"90°","Aa4/0",null,"Ronde pennen steken 40 uit.",null,null,null,null,370,"A","Ronde armeinden steken 100 mm uit.  Op VO  tussen de rongen is een in- en uitlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 14 mm.  ","3 rongenbeugels type A.  ",null,null,"Ak3",170,null,530,"rong ","AIA",null,"BC2   ",null,"Op VL en VR een in- en uitlopend A14.  Op VO tussen de staanders een A13 en VB een afrondingsprofiel.  Op de kopse einden van de betimmering repetitieve gutsinsnijdingen.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[5,null,"V 2012 - 0003",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker",null,8920,"Langemark-poelkapelle","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Ba","Boerenwagen met paneel, vast","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast verbonden met het laadvlak en bestaat uit één paneel.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A.",760,"10/5","A",410,240,60,null,50,null,null,3,null,null,70,80,"Schuin oplopend, kwarthol, rkant, kwartrond, rkant.","Vlak, rkant, kwarthol, vlak.","B.","A.","C.",null,30,"A","1M","2S","1K",null,31,1385,2,"A.",1420,"12/6","B.",300,284,72,null,44,null,null,null,null,null,null,73,70,"Rkant, kwarthol.","Rkant, kwarthol.","C.",null,"A",null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,1620,"AA0/1","industrieel vervaardigd","A","B","4BM6",null,null,null,null,"BA",null,null,null,"A","Kopse eind kwartrond.","Op het kopse eind een A15.",null,"A ","A","B",null,"D",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"As AA0/1. ",null,"A",null,"A2","A","CM",null,null,"DM",null,"De middenblok, asblok en metalen as zitten opgesloten door 2BM6 en 1BMS6.",null,null,null,null,"CA",null,null,"A","Versmallend door S-vormig profiel.","Versmalling met A5.","A   ","Op alle zijden voor en achter de asblok een A15",null,"A",null,null,"D0","Voorarmbeugel B.  Voorarmbeugel C.  ","A","C",null,"A","A",1500,"B","Trekbeugel BA.  Handgreep A.","A","De kopse einden hebben in de breedte een kwartrond, vlak en kwartrond profiel.","Op de kopse zijden en op VB en AB een A22.",null,null,null,null,"AA","AA",null,"A   ",null,null,null,2320,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"Linkerzijde, zijbord, onderaan, midden.","Db3/2/2.  ",null,null,null,"A","Versmallend door schuin oplopend, rkant, vlak.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1260,null,3460,"A",null,null,null,null,"90°",null,null,null,null,"Bh3",null,null,null,"4 rongenbeugels type E.  Verbindingselement type A.  3 verbiningselemten type A.  Op het linkerzijbord is vooraan een beugel met ring type A.","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,435,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[6,null,"V 2013-0001",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Privé collectie Herman De Ridder.",null,null,null,"België","B","Ba","Bc",null,null,"wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",410,"8/4","A",295,100,30,null,30,null,null,"0°",null,null,43,41,"1/8 hol, vlak, 1/8 hol, vlak.","1/8 hol, vlak, 1/8 hol, vlak.","F","A",null,null,20,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5 ",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,430,null,null,"berrieframe","C3","Ronde pennen  steken 30 mm uit.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","C","Voor het laadvlak is op de bovenzijde een afrondingsprofiel.","De kopse einden aan de as is belegd met bladmetaal volgens de dikte tot over het draaipunt heen.",null,560,570,null,null,null,null,null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,340,null,null,630,"B",null,null,null,null,"100°",null,"113°",null,null,"Bg0",null,null,"De opgetimmeder staander zit met een halfhout verbinding gevat op de berrieboom en loopt door als kruiwagenvoet.  Profielering staander: XCD met A10.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,270,null,null,null,"EG2","Ronde pennen.","De bovenregel heeft op het bovervlak en kopse eiden een afrondingsprofiel. ",null,"A",null,null,null,null,null,null,"CDO",null,null,"Breedte: 70 mm.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[7,null,"V 1987-0013","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Martens",2990,"Wuustwezel","Antwerpen","België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1360,"12/6","A.",450,270,70,null,57,null,null,null,null,null,null,75,72,"Rkant, ogief, rkant.","Rkant, 1/8 rond.","D.",null,"C",null,"A",44,98,"A","1M","2S","2K",null,30,1485,"AA0/1","industrieel vervaardigd","A","A","1BM4","2BB4","2BK4",null,null,"AA","Versmallend met opvallende haakvorm die de dwarsregel van het laadvlak ondersteund.  ","Op VB en AB is een A10 Op VO en AO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"BB","95 x 140 mm.  Verhoogt t.o.v. de bovenzijde van de asblok met opvulhoutjes","laadboom",60,null,"BB4","4 verstevigingsdriehoeken.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,825,490,null,"lamoenframe","A3/0/0","Ronde pennen opgespiëd, steken 105 mm uit. De pen van de tussendwarsregel steekt 20 mm uit. ","Scharniereinden kop B.",null,null,null,"B",null,"C","A","lamoenboom","B","Voor de voorschoot op alle zijden een inlopend  afrondingsprofiel.  Achter de voorschoot is een inlopend A26.  ",null,null,860,1650,"AA1",null,null,"AA",null,null,null,"AA",780,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba5/0","De pennen steken 95 mm uit.  De voorste en  achterste dwarsregel hebben niet-doorgaande pen en gat verbinding.  ",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"C","Profiel 160 x 75 mm.  De bovenzijde is licht hol gebogen en versmalt naar de beide kopse einden toe aan de onderzijde door een 1/8 hol en schuinoplopend.  Op de kopse einden is een metalen verstevigingsprofiel dat doorloopt toe bovenaan op de kopse einden. Nabij de verstevigingshoeken van de asblok is een inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 30 mm.  Aan de buitenzijde van de laadboom is naast de eerste en laatste rong een metalen halfronde beugel waarvan de functie onduidleijk is.  Op de bovenregel is deze ook waarneembaar",null,null,null,150,110,880,null,1580,"A",80,80,null,null,"94°",null,"90°",null,"90°","Aa4/0",null,"Pennen steken 40 mm uit.","Tussen de rongen is op have hoogte een opgetimmerde middenregel.  Op de eerste en laatse rong is op halve hoogte een uistekende ronde metalen pen.",null,null,null,325,"A ","Ronde armeinden steken 100 mm uit.  Op VO  is tussen de rongen een in- en uitlopende afschuiningsprofiel met schuine zijde van 20 mm. .  ","2 rongenbeugels type A.  ",null,null,"Ak2",null,null,540,"rong","BKA",null,"BC3",null,"Op VO van de bovenregel is tussen de staander een in- en uitlopend en op VB een doorlopend A18.  Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A18.  ","Buitenstaanders straalsgewijs in waaiervorm.  Op de bovenregel zijn  2 rongenbeugels I.",null,null,null,"A","D",null,null,"BC3.   ",null,"Op de kopse einden van het paneel zijn repetitieve gutsvormige uitsnijdingen.  Op de staanders is een in- en uitlopend A18.  Op de bovenregel zijn  twee rongenbeugels I.    ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[8,null,"V 2010-0008",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Privé collectie Herman De Ridder.",null,null,null,"België","B","Ba","Db","Zandleem kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen met dwarsrgels en betimmering, houten klos als kruiwagenvoet en vast voorbord. ","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",555,"8/4","A",370,110,45,null,32,null,null,"0°",null,null,60,55,"Rkant, schuin oplopend, rkant, ingewerkt halfrond profiel, vlak.","Rkant, schuin oplopend, rkant, ingewerkt halfrond profiel, vlak.","I","A",null,null,18,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5 ",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,480,null,null,"berrieframe","B4","Vierkante pennen steken 58 mm uit.  ","Aan het achterste kopse eind van de betimmering van het laadvlak is een  repititieve gutsinsnijdingen.     De verbredingsregel is aan de onderkant tussen de pennen voorzien van een in- en uitlopend afschuiningsprofiel.  ",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor het laadvlak een inlopend A15.  ",null,null,480,1090,null,null,null,null,null,"A","Op alle zijden is een A15.  Profielering vooraan: 1/8 hol.  Profielering achteraan: 1/8 rond, kwarthol en rkant.",null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,400,720,null,700,"C",null,null,null,null,null,null,"120°",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EI2/0    ","Ronde pennen","De staander hebben op de VL en VR een in- en uitlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 15 mm.  De bovenregel heeft tussen de schuine staanders een in en uitlopend afschuiningprofiel met schuine zijde van 15 mm.  De bovenregel heeft aan het VB een afschuiningsprofiel met schuine zijde van 15 mm dat in het midden hartvormig is iingesneden.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","B","Zijborden niet aanwezig."]
[9,null,"V 2007-0185","Rechter berrieboom","Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2910,"Essen","Antwerpen","België","B","Ba","Ab","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, metalen kruiwagenvoet, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",560,"8/4","A",370,114,28,34,24,null,null,"0°",null,null,52,55,"1/8 rond oplopend, kwarthol, 1/8 rond oplopend.","Rond oplopend, kwarthol, rond oplopend.","K","B ",null,null,16,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,470,null,null,"berrieframe","A4"," Vierkante pennen steken 59 mm uit.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor het laadvlak op alle zijden een A10.  Achter het laadvlak een A10 overgaand in een afrondingsprofiel;","Ter hoogte van de kruiwagenvoet 1 rongenbeugel E.",null,585,770,null,null,null,null,null,"C8","De staander hebben een rechthoekig profiel met op alle zijden een inlopend A15 dat onderaan doorloopt.",null,null,null,null,null,null,"B",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"H","E",null,null,null,null,null,null,null,null,375,660,null,670,"B",null,null,null,null,"90°",null,"120°",null,null,"An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,230,"rong","AGA",null,"ED2/0   ","Ronde pennen.","De bovenregel heeft aan het BV en BA een afrondingsprofiel.  De opening tussen de betimmering en de linker- en rechterstaande bedraagt 15 mm.  De tussenstaander heeft op het VL en VR een in- en uitlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 14mm.  ",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[10,null,"V 2007 -0188","Rechter berrieboom","Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2910,"Essen","Antwerpen","België","B","Ba","Ab","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, kruiwagenvoet met houten staanders, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",570,"8/4","A",360,105,30,34,25,null,null,"0°",null,null,50,56,"Schuin oplopend, ogief, 1/8 rond oplopend.","Schuin oplopend, ogief, rond oplopend.","K","B",null,null,25,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,470,null,null,"berrieframe","A4  ","Ronde pennen steken 70 mm uit.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor het laadvlak  op alle zijden een inlopend A20. Achter het laadvlak op de onderzijde een in- en uitlopend A18.  Bovenaan een inlopend A18 overgaand naar een afrondingsprofiel.  Voor de handgreep is nog een kort in- uitlopend A18 als decoratief element.",null,null,530,696,null,null,null,null,null,"C8","De staander hebben een rechthoekig profiel met op de zichtbare zijden een langzaam inlopend A15 dat vervolgens kort uitloopt.    ",null,null,null,null,null,null,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,400,670,null,705,"B",null,null,null,null,"90°",null,"120°",null,null,"An0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,220,"rong","AGA  Kop I",null,"ED2/0   ","Ronde pennen.","De bovenregel heeft aan het BV en BA een afschuiningsprofiel met schuine zijde van 16 mm en op het VO tussen de staanders een in- en uitlopend afschuiningsprofiel.  De opening tussen de betimmering en de linker- en rechterstaande bedraagt 16 mm.  De tussenstaander heeft op het VL en VR een in- en uitlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 20mm.  De linker- en rechterstaander hebben op het LV en LA onderaan een in- en uitlopen afschuiningsprofiel en vervolgens een kort inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 10 mm dat vervolgens langzaam uitloop.  ",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[11,null,"V 1983-0006","Linker voorarm","Bouwjaar",1923,null,"Karrenmuseum Essen vzw","Wagenmaker","J. Van Baren",null,null,"Afkomst",null,null,4400,"Krabbendijke","Zeeland","Nederland","E","Ek","Ce","Polderwagen met afneembare zijborden","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  De bovenregel van het zijbord is hol gebogen in de lengte.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A.",925,"10/5","A.",450,265,70,null,50,null,null,6,null,null,76,81,"Schuin oplopend, kwarthol, rkant, kwartbol, rkant, vlak.","1/8 rond.","E.","D.","C",null,77,null,"1M","1K",null,null,null,1335,2,"A.",1370,"12/6","A.",450,270,70,null,52,null,{"$f":"ASIN(CE14/CD14) * 180 / 3.14","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,82,82,"Rkant, schuin oplopend, kwarthol, rkant, kwartbol, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","E.",null,"D",null,"C",0,77,null,"1M.,1K.",null,null,null,null,1355,"AA0/1",null,"A","B","2BM4.","2BK4",null,null,null,"BC","Versmallend door kwarthol en vlak.  Versmallend aan de onderzijde door 1/8 hol.","Op AO en AB is een ingwerkt halfrond profielm met breedte van 10 mm.  Op VO is een afrondingsprofiel.  Daar waar de asblok versmalt is op de bovenste zijden een inlopend A18.  De kopse einden van de houten spatschermen zijn in de breedte afgerond.",null,"A ","Versmallend door kwarthol, vlak en schuinoplopend kopse eind.","Op AO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.  Daar waar de asblok versmalt op VO en AO een A18.",null,"B","B","A","Op het samenkomend kopse eind is een afrondingsprofiel, vervolgens een in- en uitlopend A18 en achter de asblok een kort in- en uitlopend A15.  In de breedte is een uitgewerkt accolade profielering.","K4",null,"D",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"As AA0/1. ",null,"A",null,"A2","BR","BM","WE",null,"AL",null,"C","2BM4","2BK",null,null,"CE","Versmallend door kwarthol en vlak.  Versmallend aan de onderzijde door 1/8 hol.","Op VO en VB is een ingewerkt halfrond profiel met breedte 10 mm.  Op AO is een afrondingsprofiel.  Versmalling met inlopend A18.  Kop B.","A","Versmallend door kwarthol en vlak.  Kop L.","Op VB en VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.  Versmalling met inlopen A18.","B","Tussen het zwenkhout en de middenblok is een in- en uitlopend A20.  Alle zijden voor asblok hebben een A4.",null,"A","Op BV en BA naar de kopse zijden toe is een inlopend A15.  Kop B.","Op de bovenzijde metalen glijprofiel, rechthoekig bladstaal.","D0","Voorarmbeugel B.  Voorarmbeugel D. ","K4","D",null,"A","C",3760,"A","Trekbeugel B voorzien van 2 kettingen.","A  ",null,"Kop N.  Op de kopse zijden een in- en uitlopend A18.   Op VO van de rongblok is een ingewerkt halfrond profiel met een breedte van 10 mm.  ",null,null,null,null,"GA","GA",null,"B",null,null,null,2090,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Da3/1/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol oplopend, kwartrond en schuinoplopend.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,null,3100,"B",null,null,null,null,"130°",null,"90°",null,"120°","Ca9 ",null,"Rechthoekige pennen getapt steken 70 uit.","De eerste en laatste staanders heeft op de buitenzijde een uitgewerkt decoratief accolade motieven. ","De staanders verlopen straalsgewijs volgens de schuinte van het voor- en achterbord.",null,null,390,"C","Ronde armeinden.  Op VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 13 mm.","4 rongenbeugels type E.",null,null,null,null,null,"Vooraan 480 mm,  laagste punt: 360 mm, achteraan 600","Staander","ARA",null,"AG3    ",null,"Op VB van de onderregel is een ingewerkt halfrond profiel.  Op VO van de bovenregel is een ingewerkt halfrond profiel.  Op VL en VR van de staanders is een onderaan en bovenaan een kort in- en uitlopend A18 en in het midden een lang in- en uitlopend A18.  Op de kopse einden van de betimmering is een repititieve gutsinsnijdingen","De staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,"A ","Op VB is een decoratief uitgewerkt accolade motief.  Op alle zijden een A18.  Kop B.  Opsluiting vooropsluitbord type A.","T","S",null,null,"AB3",null,"Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel is een ingewerkt halfrond profiel.  Op VL en VR van de staanders is een onderaan en bovenaan een kort in- en uitlopend A18 en in het midden een lang in- en uitlopend A18.  Op de kopse einden van de betimmering is een repititieve gutsinsnijdingen","De staanders zijn straalsgewijs gericht.","A ","Op VB is een decoratief uitgewerkt accolade motief.  Op alle zijden een A18.  Kop B.  Opsluiting achteropsluitbord type A.","T","S",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960."]
[12,null,"V 1972-2387","Linker voorarm","Tussen",1880,1920,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"De Wilde",9150,"Bazel","Oost-Vlaanderen","België","E","Ek","Ce","Polderwagen met afneembare zijborden","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  De bovenregel van het zijbord is hol gebogen in de lengte.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A.",925,"10/5","A.",410,280,68,null,48,null,null,7,null,null,85,65,"Schuin oplopend, rkant, kwarthol, rkant, kwartrond, rkant, vlak.","1/8 rond, kwarthol.","B.","C.","C",null,60,null,"1M","2S","1K",null,30,1335,2,"A.",1390,"12/6","A.",460,274,70,null,55,null,{"$f":"ASIN(CE15/CD15) * 180 / 3.14","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,80,67,"Rkant, schuin oplopend, rkant, kwarthol, rkant, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","B.",null,"C",null,"C",42,112,null,"1M","2S","2K",null,30,1365,"AA0/1",null,"A","B","4BM4",null,null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol, vlak en kwarthol. Versmallend aan de onderzijde door 1/8 hol.","Op AO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte 10 mm.  Daar waar de asblok versmalt is op VB en AB een inlopend A22.",null,"A","Versmallend door 3/4 hol, 3/4 rond profiel en schuinoplopend kopse eind.","Daar waar de asblok versmalt op VO en AO een inlopend A22..  ",null,"B","C","A","De achterarmen hebben op VO, AB en AO een A18.  Op VB een afrondingsprofiel met scherpe snede.  De kopse einden achter de asblok hebben in de breedte een uitgewerkt accolade profiel en op alle zijde is een A18.","K4",null,"EC",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"As AA0/1. ",null,"A",null,"A2","A","CR",null,null,null,null,"C","2BM4","1BMS4",null,null,"CB","Versmallend door kwarthol.",null,"A","Versmallend door S-vormige profiel.","Versmalling met inlopend A18.","A","Tussen het zwenkhout en de middenblok is een in- en uitlopend  A15 mm.  Alle zijden voor asblok hebben A15 mm.  ",null,"A",null,null,"D0","Aan de voorste kopse einden van de voorarmen is een disseboomverbindingsmetaal A en B.  Achtraan het disselhuis worden de twee voorarmen doormiddel van een houten verbindingsregel verbonden.  disselboomvastzetsysteem op beide voorarmen is achter het disselhuis een metalen kram waarin mtetalen beugels zitten dien een metalente profiel vasthouden.  Disselboom opsluting A. Disselboom metaal B","K4","EC","Rond gebogen","Bevestiging langboom A.  ","C",3440,null,"Trekbeugel B. ","A",null,"Kop N.  Op de kopse zijden een in- en uitlopend A8.",null,null,null,null,"MD","MD",null,"A",null,"Woelhoutmetaal A",null,2285,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Da6/1S/2",null,null,"Tussen de rongblok en de bovenblok is een tussenblokstoel","A","Versmallend door 1/8 hol schuin oplopend, kwartrond en schuinoplopend.  Op VO en AO is een in- en uitlopend A18 mm.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,780,null,2670,"B",null,null,null,null,"115°",null,"90°",null,"120°","Cc8",null,"Rechthoekige pennen, getapt steken 140 mm uit.","Op VL en VR van de staanders en VO van de bovenregel een afrondingsprofiel.  De laatste staander is naar de buitenzijde met uitgewkerte accoladen versierd.","De staanders verlopen straalsgewijs volgens de schuinte van het voor- en achterbord.",null,null,415,"C","Ronde armeinden.  Op alle zijden een licht afrondingsprofiel.",null,null,null,null,null,null,"Vooraan 480 mm,  laagste punt: 320 mm, achteraan 620",null,null,"Niet authentiek.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","Op VB decoratief versierd met accolade motieven uitgewerkt.",null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960."]
[13,null,"1986-0058","Linker voorarm","Tussen",1880,1914,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"De Zitter L.",9790,"Wortegem-Petegem","Oost-Vlaanderen","België","E","En","Ad","Boerenwagen met sponnenzijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is bestaat uit paneel, bovenregel en sponnen vastgezet op met beugel op de laadboom.","wiel","hout","draagbomen","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",855,"10/5","A",350,275,70,null,57,null,null,4,null,null,75,87,"Kwarthol, rkant, kwartbol.","Kwarthol, kwartrond.","A.","A.","C. ",null,30,"A","1M","2S","1K",null,30,1445,2,"A",1415,"14/7","A.",370,320,80,null,56,null,{"$f":"ASIN(CE16/CD16) * 180 / 3.14","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,80,87,"Rkant, kwarthol, rkant, kwartbol, rkant.","Rkant, kwarthol.","A.",null,"A",null,"C",0,34,"A","1M","2S","2K",null,34,1550,"AA0/1",null,"A","B","4BM4",null,null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol, vlak en kwarthol.","Daar waar de asblok versmalt is op VB en AB een inlopend afrondingsprofiel.",null,"A    ","Versmallend door kwarthol en kwartrond kopse eind.  ","Daar waar de asblok versmalt is op VO en AO een inlopend afrondingsprofiel.",null,"B","E","B","Voor en achter de asblok op alle zijden een inlopend afrondingsprofiel.","C",null,"C",null,null,"Bevestiging langboom type A en B",null,null,null,null,null,null,null,null,"As AA0/1. ",null,"A",null,"A2","DR","DM","WE","CM","CR",350,"C","2BM4","1BM4",null,null,"CB","Versmallend door kwarthol","Versmalling met inlopend afrondingsprofiel.","A","Versmallend door S-vormig profiel.","De zijden van de U -vormige uitsparing zijn decoratief ingesneden met in en uitlopend afschuiningsprofiel in hartvorm.  Versmalling met een afrondingsprofiel dat doorloopt op de kopse zijde.","A ","Voor en achter de asblok een inlopend afrondingsprofiel.",null,"A",null,null,"D0","Disseboomverbindingsmetaal A en B met uitgesmeede siereind.   ","C","C",null,"Bevestiging langboom A.  ","C",3250,"B","Trekbeugel G.","A",null,"Kop O.  Op de kopse zijden een doorlopend afrondingsprofiel.  ",null,null,null,null,"AC","AC",null,"A  ",null,"Profiel voorl 170 x 160 mm, profiel achter 135 x 130mm.  oversteek asblok: 470  mm.  Vooraan bovenzijde heeft een halfrond profiel  de onderzijde een afschuingsprofiel met schuine zijde van 50 mm wat naar achteren overgaat in een halfrond profiel aan de onderzijde.   Kettinghaak A.",null,2850,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"Linkerzijde, zijbord, onderaan, midden.","Dc3/6/2  ",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol oplopend.  Op AO en VO is een in- en uitlopend A14 mm. ",null,"C",null,null,null,"A","Op VB en VO een ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,30,15,1230,null,4080,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"97°","Ag13/0",null,"Ronde pennen getapt.  ",null,"Op halve hoogte loopt over de volledige lengte een metalen profiel vastzete met bouten en vierkatne moeren.   ",null,null,280,"A","Op VO een ingewerkt halfrond profiel .  Kop B.","4 rongenbeugels type E.  ",null,null,null,null,null,500,"rong","AIA",null,"AD4/145  ","Pennen getapt.","Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel is een ingewerk halfrond profiel.","Op de kopse einden een metalen opsluitbeugel",null,null,null,"A","B",null,null,"AD3/150","Pennen getapt.","Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel is een ingewerk halfrond profiel.","Op de kopse einden een metalen opsluitbeugel",null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","B","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960.  Plaatselijk verzwakt."]
[14,null,"V 2013-0002",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Privé collectie Herman De Ridder.",null,null,null,"België","B","Ba","Ac","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, kruiwagenvoet met houten staanders, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",490,"8/4","A",380,104,28,null,21,null,null,"0°",null,null,50,54,"Schuin oplopend, kwarthol, rkant, kwartrond, rkant, vlak.","Schuin oplopend, kwarthol, rkant, kwartrond, rkant, vlak.","G","A",null,null,25,null,"2K","2S",null,null,25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,530,null,null,"berrieframe","A4","Ronde pennen steken 65 mm uit.  ","De dwarse regels hebben een in- en uitlopend afschuiningsprofiel  op de hoeken van de onderste zijde. ",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","De berriebomen voor het laadvlak naar de handgrepen hebben een inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 12 mm dat naar de handgrepen overgaat in een afrondingsproifiel Voorbij het laadvlak naar de wielopsluiting is een inlopend afschuinigspofiel met schuine zijde van 12 mm dat doorlopt of de het kpse einden dat een afrondingsprofiel heeft in de breedte ",null,null,655,740,null,null,null,null,null,"C8","De staander hebben een rechthoekig profiel met op de zichtbare zijden een langzaam inlopend A15 dat vervolgens kort uitloopt.",null,null,null,null,null,270,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"H ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,385,728,null,720,"B",null,45,null,null,"90°",null,"128°",null,"90°","An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,305,"rong","AGA",null,"EE2/155/0     ",null,"De bovenregel heeft aan de bovenste zijde op beide hoeken een afrondingsprofiel en aan de onderzijde tussen de staanders een in en uitlopend afschuinigsprofeil.  De opening tussen de betimmering en de linker- en rechterstaande bedraagt 15 mm.   De tussenstaander heeft op de zichtbare hoeken een in- en uitlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 12mm.  De linker- en rechterstaander zijn uitgewkert met accolade versiering.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,"CD0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[15,null,"V 2001-0058","Rechter berrieboom","Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Van Wagenmans",2940,"Stabroek","Antwerpen","België","B","Ba","Ac","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, kruiwagenvoet met houten staanders, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",525,"8/4","A",355,100,30,null,20,null,null,"0°",null,null,43,64,"Schuin oplopend, kwarthol, vlak.","Schuin oplopend, kwarthol, vlak.","I","B",null,null,20,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,434,null,null,"berrieframe","A4","Ronde pennen steken 70  mm uit. ","De dwarse regels hebben een in- en uitlopend afschuiningsprofiel  op de hoeken van de onderste zijde. ",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","De berriebomen voor het laadvlak naar de handgrepen hebben aan de bovenzijde een inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 20 mm dat naar de handgrepen overgaat in een afrondingsproifiel en aan de onderzijde een in en uitlopende afschuiningsprofiel.   Voorbij het laadvlak aan de onderzijde tussen de askllos is een in en uitloepnd afschuingsprofie en aan de boenzijde ene inlopen afschuinngpfie ldat doorloop totp het kopse eind",null,null,483,735,null,null,null,null,null,"CA","De staander hebben een rechthoekig profiel met op alle zijden een doorlopend A10.    De schuine steker in driehoekvormig in de breedte en hebben een A10.",null,null,null,null,null,360,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,360,660,null,700,"B",null,null,null,null,"90°",null,"120°",null,null,"An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,260,"rong","AGA",null,"EE2/35/0","Ronde penen","De bovenregel heeft aan de boven en onderzijde een afschuingsprofiel.  De opening tussen de betimmering en de linker- en rechterstaande bedraagt 15 mm.  De tussenstaander heeft op de zichtbare hoeken een doorlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 15mm.  De linker- en rechterstaander zijn voorzien van een in- en uitlopend afschuiningsprofie met schuine zijde van 10 mml dat in het midden hernomen wordt. ",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[16,null,"V 2013-0003",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Privé collectie Herman De Ridder.",null,null,null,"België","B","Ba","Ac","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, kruiwagenvoet met houten staanders, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",555,"8/4","A",365,110,30,null,23,null,null,"0°",null,null,55,53,"Schuin oplopend, 1/8 kwarthol, vlak.","Schuin oplopend, 1/8 kwarthol, vlak.","I","B",null,null,20,null,"2K","2S",null,null,20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,450,null,null,"berrieframe","A4","Ronde pennen steken 75 mm uit.  ","De dwarse regels hebben een in- en uitlopend afschuiningsprofiel  op de hoeken van de onderste zijde ",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","De berriebomen voor het laadvlak naar de handgrepen hebben aan de bovenzijde een inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 16 mm dat naar de handgrepen overgaat in een afrondingsproifiel en aan de onderzijde een inlopende afschuiningsprofiel dat loop tot aan de handgreep.   Voorbij het laadvlak aan de onderzijde tussen de aseind is een in en uitloepnd afschuingsprofie en aan de boenzijde ene inlopen afschuinngpfie ldat doorloop totp het kopse eind",null,null,520,750,null,null,null,null,null,"C8",null,null,null,null,null,null,310,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,380,680,null,670,"B",null,null,null,null,"90°",null,"115°",null,null,"An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,243,"rong","AGA",null,"ED2/0","Ronde pennen."," De bovenregel heeft aan de bovenaan een afschuingsprofiel en onderaan tusse de staandes een in- en uitlopend afschuiningsprofiel.  De opening tussen betimmering en staander is 20 mm.  De tussenstaander hebben op de zichtbare hoeken een doorlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 15mm.  De linker- en rechterstaander hetmidden hernmen wordtmet schuine zid ava 10 mm.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,"CD0",null,null,null,null,null,"O","O",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[17,null,"V 1993-0344","Linker voorarm","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Frans Verhoeven ",1500,"Halle","Vlaams-Brabant","België","D ","Df","Bg","Driewielbeerkar","Driewielkar, twee achterwielen, één voorwiel draaibaar verbonden met het draagframe.      Draagframe scharnierbaar verbonden met beerkist.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",605,"8/4","A",370,182,66,null,52,null,null,0,null,null,52,98,"Rkant, schuin oplopend, kwarthol, rkant, kwartbol, rkant, vlak.","Rkant, schuin oplopend, kwarthol, rkant, kwartbol, rkant, vlak.","B","A",null,null,null,null,"2K","2S",null,null,30,null,2,"A",1396,"14/7","A",430,275,74,null,58,null,{"$f":"ASIN(#REF!/CD20) * 180 / 3.14","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,null,null,"Rkant, kwarthol, rkant, kwartbol, rkant, vlak.","Rkant kwartbol, vlak.","D",null,"A","De velgen hebben naar hun kopse einde toe steeds een doorgaande metalen stift met ronde kop die verloop volgens de beedte van de velg.  ","A",33,90,"A","1M","2S","2K",null,null,1618,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB4","2BK4",null,null,"AC26","Versmallend door schuin neerlopend, vlak en schuinoplopend.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"BC",null,"laadboom",20,null,"BB4","4 verstevigingsdriehoeken",null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"C",null,"A1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E","De bovenzijde van het voorarmframe is volledig belegd met bladmetaal.","J",null,null,null,"A",580,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","C","A","Verstevigd op de binnenzijde met een metalen beugel",null,null,1030,null,"draagframe","AA4/2/1 ","Ronde pennen steken 75 mm uit.  Pen A."," Op OV en OA een in- en uitlopende A15 dat voorbij de U-sponing wordt herhaald.  ","De regels onder de schamelring zijn verbreed.  De overige dwarrsregels hebben op de onderkant in het midden een ondiepe U-sponning waarvan de functie onbekend is. ",null,null,"A",840,"H",null,"draagboom","A","Achter de voorschoot een inlopend A22 mm naar de kopse zijde dat doorloopt op de onderzijde. ",null,null,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba6/0","Vierkante pennen steken 15 mm uit.","Pen A14.  Op de voorste regel onderaan is een ingewerkt halfrond proflel met breedt 10 mm.",null,null,null,null,null,null,null,null,"B","Versmallend door een inlopend kwarhol profiel dat vervolgens schuin oploopt.  De kopse einden hebben een inlopend afschuiningsprofiel.",null,null,null,170,130,860,null,1840,"A",null,null,null,null,"98°",null,"90°",null,"90°","Ba5/0/4",null,null,"Op de staanders VL en VR is een in- en uitlopend afschuinogspofiel met schuine zijde van 22 mm.",null,null,null,340,"A","Ronde armeinden steken 155 mm uit.  Op de bovenregel tussen de staander VO is een in- en uitlopend afschuingspofiel met schuine zijde van 22 mm.",null,null,null,null,null,null,455,"staander","FHA",null,"EA1/2","Vierkante pennen.","Op VL en VR van de staander en op VO van de bovenregel  tussen de staander en de kopse einden een in- en uitlopend A14.",null,null,null,null,null,null,null,null,"EA2/2",null,"Op VL en VR van de staanders en op VO van de bovenregel  tussen de staander en de kopse einden een in- en uitlopend A14.","In de middelste staander is een het uitvloeigat voorzien.",null,null,null,null,null,"D1/0  ","Deksel 820 x 480.  Scharnier A.  De verbindingstang van het achterbord loopt door in het scharnierblad en sluit het deksel op met een metalen spie. ",null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960."]
[18,null,"V 2005-0005","Linker voorarm","Tussen",1918,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Lammens Cyriel",9080,"Beervelde","Oost-Vlaanderen","België","D","Dg","Ad","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, zijleesten, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",620,"6/6","A",null,null,64,null,56,null,null,0,null,null,73,57,"Rkant, vlak, kwartbol, rkant, kwartbol.","Rkant, vlak, kwartbol, rkant, kwartbol. ","B","C",null,null,null,null,"2K","2S",null,null,28,null,2,"A",1206,"12/6","A",null,null,65,null,52,null,{"$f":"ASIN(CE21/CD21) * 180 / 3.14","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,null,80,64,"Rkant, 1/8 kwarthol, rkant, kwartbol, rkant, kwartbol.","Rkant, kwartbol, vlak.","A",null,"C",null,"C",0,50,"A","1M","2S","2K",null,33,1565,"AA0/1",null,"A","A","3BM4  ",null,null,null,"waarvan 2 onder de laadbomen.","AB",null,"Ter hoogte van de middenbeugel is er een V-vormige uitsparing waardoor de opsluitbeugel ietwat verzonken is.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"D",null,"draagboom",null,"Met pen en gat verbonden met de asblok.  Op de draagbomen is metalen draadstang bevestid die gaat doorheen de de asblok en is vastgezet met zeskantige moer.   ",null,null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"F",null,null,null,"B",null,null,"Trekbeugel EC.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","B","D",null,"B",null,600,null,"draagframe","BA4/2/2","Vierkante pennen steken 15 mm uit.  Pen H.",null,"Op de voorkant van de eerste dwarsregel is een metalen haak bevesigd. ",null,null,"C",550,"EA",null,"draagboom","B","Voorste kopse eind een halfrond profiel in de breedte.  Achteraan onderzijde schuinoplopend  Aan de bovenzijde en de onderzijde van de boom zichtbare zijde is een ingewerkt halfrond profiel met breet van 8 mm.  van de knik toe is er een in- en uitlopend afschuinongsprofiel tot daar waar de wagenkast begint  ",null,"Verval +- 70 mm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B",null,"Linkerzijde, voor het laadvlak, naast de voorschoot.","Ba5/0","Vierkante pennen steken 15 mm uit.  ","Pen B",null,null,null,null,"C",null,null,null,"B","Versmallen aan de onderzijde door schuinoplopend. De laadboom heeft aan de zichtbare onderzijde een ingewerkt halfrond profiel van 8 mm breed.",null,null,null,170,170,1000,null,1920,"A",null,null,null,null,"94°",null,"94°",null,"94°","Ad4/0",null,"Vierkante pennen steken 25 mm  uit","De eerste twee rongen zijn ook 94° gericht naar voren en de achterste 94° naar achteren.",null,null,null,530,"A","Ronde armeinden steken 145 mm uit.  De bovenregel heeft op VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 8 mm. ","Op de voorkant zijn 3 rongenbeugels type E.","A",null,null,null,null,500,"rong  ","ANA",null,"AB3 ",null,"Op VO van de bovenregel, VL en VR van de staanders en op VB van de onderregel is een ingewerkt haflrond profiel met breedte van 8 mm. Op VB van de bovenregel is een doorlopend A14.","Buitenstaanders straalsgewijs waaiervormig.",null,null,null,"A","B",null,null,"AB3    ",null,"Op VO van de bovenregel, VL en VR van de staanders en VB van de onderregel is een ingewerkt haflrond profiel met breedte van 8 mm. Op VB van de bovenregel is een doorlopend afschuiningsprofiel.","Buitenstaanders straalsgewijs waaiervormig. ",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[19,null,"V 2001-0057","Rechter berrieboom","Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Van Wagenmans",2940,"Stabroek","Antwerpen","België","B","Ba","Ab","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, kruiwagenvoet met houten staanders, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",560,"8/4","A",340,120,36,34,22,null,null,"0°",null,null,48,56,"Schuin oplopend, kwarthol, vlak.","Schuin oplopend, kwarthol, vlak.","K","A",null,null,20,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,460,null,null,"berrieframe","A4","Ronde pennen steken 62 mm uit.","De dwarse regels hebben een doorlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 4 mm op de hoeken van de onderste zijde ",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","De berriebomen voor het laadvlak naar de handgrepen hebben aan op alle zijden een inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 16 mm.  Aan de handgrepen is een versieringsmotief en wordt het profiel ovaalvormig.  Voorbij het laadvlak aan de bovenzijde op beide zijden een inlopen afschuiningsprofiel dat uitloopt op de onderzijde voor het laadvlak.",null,null,482,710,null,null,null,null,null,"C0","De staander hebben een rechthoekig profiel met op VL en VR een langzaam inlopend A18 dat vervolgens kort uitloopt.  ",null,null,null,null,null,335,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,400,690,null,680,"B",null,null,null,null,"90°",null,"120°",null,null,"An0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,290,"rong","AGA",null,"ED2/0","Ronde pennen.","De bovenregel heeft aan de bovenaan een afschuingsprofiel en onderaan tussen de staandes een in- en uitlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 15 mm.  De opening tussen betimmering en staander is 22 mm.  De tussenstaander hebben op de zichtbare hoeken een doorlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 4mm. De linker- en rechterstaander hebben op halve hoogte een inlopend afrondingsprofiel.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[20,null,"V 2013-0004",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Privé collectie Herman De Ridder.",null,null,null,"België","B","Ba","Ab","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, kruiwagenvoet met houten staanders, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",510,"8/4","A",350,115,31,null,27,null,null,"0°",null,null,51,53,"Schuin oplopend, kwarthol, rkant, kwartrond, vlak.","Schuin oplopend, kwarthol, rkant, kwartrond, vlak.","K","B",null,null,40,null,"2K","2S",null,null,20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,510,null,null,"berrieframe","A4","Ronde pennen steken 50 uit.  ","De dwarse regels hebben op OV en OA een in- en uitlopende A16 mm. ",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B"," De berriebomen voor het laadvlak naar de handgrepen hebben aan op alle zijden een inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 16 mm dat naar de handgrepen overgaat in een afrondingsproifiel in een versieringsmotief  en de handgreep.  Voorbij het laadvlak aan de bovenzijde op beide zijden een inlopen afschuiningsprofiel dat uitloopt op de onderzijde voor het laadvlak.",null,null,615,710,null,null,null,null,null,"C8","De staander hebben een rechthoekig profiel met op VL en VR een langzaam inlopend A18 dat vervolgens kort uitloopt. ",null,null,null,null,null,290,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,400,695,null,695,"B",null,null,null,null,"90°",null,"120°",null,null,"An0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,280,"rong","AGA",null,"EE2/125/0","Ronde pennen.","De bovenregel heeft aan de bovenste zijde op beide hoeken een afrondingsprofiel en aan de onderzijde tussen de staanders een in en uitlopend afschuinigsprofiel.  De opening tussen de betimmering en staanders bedraagt 20 mm.  De tussenstaander heeft op de zichtbare hoeken een doorlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 17mm.  De linker- en rechterstaander zijn voorzien van accolade vormige uitwerking met in- en uitlopend afschuiningsprofiel.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,"CD0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[21,null,"V 2009-0004","Linker draagboom","Tussen",1920,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2910,"Essen","Antwerpen","België","D","Db","Aa","Driewielkar, klein","Kar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met het draagframe en sponnenzijbord. Draagboom met knik.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",420,"8/4","A",305,115,50,null,42,null,null,0,null,null,46,80,"Rkant, schuin oplopend, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, schuin oplopend, kwarthol, vlak, kwartrond.","I","B",null,null,null,null,"2K","2S",null,null,25,null,2,"A",810,"14/7","A",300,220,60,null,40,null,null,null,null,null,null,80,65,"Rkant, halfrond, kwartrond zeer klein, halfhol, rkant, kwartrond.","Rkant, kwartrond.","C",null,"A",null,"C",0,25,null,"1M","2S","2K",null,25,1520,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","G",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I4",null,"AB",null,"draagboom",null,"De as is 1/2 opgesloten in een U-sponning op de ondezijde van de laadboom.  De overige dikte is uitgevuld met hout en vastgezet met rechthoekig metalen bandprofiel.",null,null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"C",null,"C1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"A",null,null,null,"BA",null,null,"Trekbeugel EF.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1320,null,null,null,null,null,null,540,null,"draagframe","C6/0 ","Vierkante pennen.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"draagboom","B  ","Voorste kopse eind een halfrond profiel in de breedte.  Achteraan onderzijde schuinoplopend",null,"Verval +- 70 mm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,null,null,null,null,null,135,80,900,null,1595,"A",35,115,null,null,"90°",null,null,null,null,"Af3/0",null,"Ronde pennen.","Op VO van de bovenregel tussen de stsaanders is een in- en uitlopend A25.",null,null,null,500,"A","Ronde armeinden steken 80 mm uit.",null,null,null,null,null,null,400,"rong  ","CIA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","B","Verfsysteem na 1960.  Voor- en achterbord niet aanwezig."]
[22,null,"V 1982-0015","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1910,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Van Gastel Herman",2180,"Ekeren","Antwerpen","België","C","Cg","Bg","Tweewielbeerkar","Kar, twee wielen, twee lamoenbomen met dwarsregels en betimmering.  Kipbaar beerkast met bovenaan een scharnierbaar deksel.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A.",1383,"14/7","A ",360,305,75,null,50,null,{"$f":"ASIN(CE25/CD25) * 180 / 3.14","v":6.8955983538413541},null,500,60,null,75,75,"Rkant, kwarthol, kwartrond zeer klein, kwartrond","Rkant, kwartrond.","D.",null,"A.",null,"A.",45,95,"A","1M","2S","2K",null,25,1563,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM4","2BB4","2BK4",null,null,"AC40","Versmallend aan de bovenzijde door 1/8 hol.","Op VB en AB een A15.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"BC","280 x 100 mm","laadboom",45,null,"BB4","4 verstevignsdriehoeken, S-vormige geproflieerd",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja.","A","A","Verrstevigd op de binnenzijde met een metalen V-beugel",null,870,520,null,"lamoenframe","A3/0/0.      ","Ronde penen steken van de eerste en laatste dwarsregels steken 100mm uit.","De dwarsregels hebben op de onderzijde een doorlopend A15 mm.  Scharniereinden kop B.",null,null,null,"B",null,"E",null,"lamoenboom","C","Vanaf de voorschoot inlopen halfrond profiel dat overgaat in de lamoenboomeinden ","Ter hoogte van de voorschoot is aan beide zijen een zware metalen gesmede haak bevestigd.  Aan de linkerzijde is terhoogte van de voorschoot een metalen gesmede opstapbeugel. ",null,770,1850,"AD1",null,null,"BD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba6/2","Vierkante pennen steken 20 mm uit.  Pen A10.","De dwarsregels hebben aan de onderzijde een doorlopend A10 mm.  ","De laadboom is reeds 103° schuin opgesteld t.o.v het laadvlak.",null,null,null,null,null,null,null,"B","Naar de kopse einden en voorbij het voorbord en achterbord is een inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 10 mm dat doorloopt op de kopse zijde naar de onderzijde.  Aan de voorzijde is aan de bovenzijde een licht sponing voor het laadhout en aan de onderzijde een sponing voor de laaste dwarsregel van het lamoenframe waarop de laadboom rust. Tussen de staanders is een in- en uitlopend afrondingsprofiel.",null,null,null,0,20,870,null,2330,"A",145,230,"De achtersteek dient als uitvloeiplank  Op het kopse eind en de zijkant is een verdikkingshout getimmerd waardoor de mest geleid wordt",null,"103°",null,"90°",null,"90°","Ba5/0/0",null,"Ronde pennen","De staanders hebben op de VL en VR en op de VO van de bovenregel tussen de staanders een in- en uitlopend A20 mm.  ",null,null,null,390,"A.  ","Rechthoekig profiel, rechte regel. De armeinden steken 60 voorbij de bovenregel van het voor- en achterbord. ","Op de kopse einden is een U-vormige sponing die de bovenregel met een halfhout verbinding verbind.",null,null,null,null,null,460,"staander","FHA",null,"Ea2/0.  ",null,null,"Tussenstaanders straalsgewijs in waaiervorm.  Staander en bovenregel niet meer aanwezig.",null,null,null,null,null,null,null,"EA2/2",null,"Op VL en VR van de staanders en op VO van de bovenregel tussen de staanders is een in- en uitlopend A15.  Op VB van de bovenregel is een ingewerk halfrond profiel met breedt van 10 mm. "," Tussen de staander op de laadvloer is een breed tussen regel met een halfrond uitvloeigat.   ",null,null,null,null,"C","D2/1  ","Deksel 650 x 450 mm.  Scharnier A.  Handgreep C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","A","Verzwakt."]
[23,null,"V 1982-0024","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1920,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1500,"14/7","A",465,340,85,null,60,null,2.8674376512861794,null,500,25,null,85,105,"Rkant, vlak, kwartrond,rkant, kwartrond.","Rkant, kwartrond.","C.",null,"B","De kopse einden van de velgen zijn in de dikte opgesloten met bout en moer. ","B",50,98,"A","1M","2S","2K",null,35,1515,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","2BM4","2BB4","2BK4",null,"Alle beugels zijn in de dikte ingekapt.","AA","Versmallend aan de onderzijde door 1/8 hol."]
[24,null,"V 1969-1952","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1920,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Frans Geysen",2990,"Gooreind","Antwerpen","België","C","Cg","Bg","Tweewielbeerkar","Kar, twee wielen, twee lamoenbomen met dwarsregels en betimmering.  Kipbaar beerkast met bovenaan een scharnierbaar deksel.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A.",1410,"14/7","A",420,330,80,null,65,null,1.9111820595650879,null,450,15,null,85,100,"Rkant, kwartbol, rkant, kwartbol, rkant.","Rkant, kwartrond.","A.",null,"A.",null,"B.",65,120,"A","1M","2S","2K",null,40,1490,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM4","2BB6","2BK4",null,"Alle beugels zijn in de dikte ingekapt","AC30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"laadboom",30,null,"BB4","4 verstevigingsdriehoeken",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","B",null,null,860,540,null,"lamoenframe","B3/0   ","Ronde pennen gebout, steken 60 mm uit.  Derde dwarsregel vastgezet met kruishoutverbinding met metalen beugel. ","Scharniereinden kop B.",null,null,null,"A",null,"E",null,"lamoenboom","B",null,null,null,"niet te bepalen",1780,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba6/2","Ronde pennen. ","De dwarsregels hebben aan de onderzijde een doorlopend A8.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,"B","Tussens de staanderrs een in- en uitlopend afrondingsprofie over de volledige breedte.  Op de kopse einden een inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 20 mm.  Versmallend door schuinoplopend met inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 20 mm op VO.  Op VO ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm .","Op het voorste kopse eind is van een metalen band omkrompen.  Achterste kopse eidnen zijn belegd met bladstaal van de OZ naar BZ.  ",null,null,30,"180 mm",1030,null,2300,"A",null,280,"De achtersteek dient als uitvloeiplank. ",null,"100°",null,"90°",null,"90°","Ba5/0/2",null,"Ronde pennen. ","Op de VO van de bovenregel en op de VL en VR een in- en uitlopend A20.  ",null,null,null,405,"A","Vierkante armeinden steken 140 mm uit.  Op VO tussen de staanders en de kopse einden een inlopend afschuiningsprofiel.",null,null,null,null,null,null,470,"staander","FHA",null,"Ea2/2",null,"Op de VO van de bovenregel en VLe n VR van de staanders is een in- en uitlopend A14.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,"EA2/2",null,"Op de kopse einden van de betimmeringsplanken zijn een reptitieve gutsvorimige insnjidingen.  Op VO van de bovenregel en de VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A14.  ","Tussen de twee staanders op de betimmering een houten verdikkingsblok met een metalen afsluitboaar afvoergat.",null,null,null,null,"B","D1/0","Deksel 640 x 580 mm.  Scharnier C.  Handgreep C.  De verbindingstang van het achterbord loopt door in het scharnierblad en sluit het deksel op met een metalen spie.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A ","B","A","Verzwakt"]
[25,null,"V 1972-2361","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1920,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Marien 'Zwarte hond'",2920,"Kalmthout","Antwerpen","België","C","Cg","Bg","Tweewielbeerkar","Kar, twee wielen, twee lamoenbomen met dwarsregels en betimmering.  Kipbaar beerkast met bovenaan een scharnierbaar deksel.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A.",1350,"14/7","A",275,340,64,null,60,null,5.9407841760036533,null,580,60,null,72,80,"Rkant, kwarthol, kwartrond zeer klein, rkant, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwartrond, vlak, rkant.","B.",null,"A.",null,"A",53,85,"A","1M","2S","2K",null,35,1480,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM4","2BB6","2BK4",null,null,"AC25","Versmallend aan de onderzijde door 1/8 holl.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"EC","210 x 100 mm","laadboom",25,null,"BB4.","4 verstevignsdriehoeken, S-vormige geproflieerd",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","B",null,null,820,365,null,"lamoenframe","B3/0","Ronde pennen gebout, steken 100 mm uit.  Derde dwarsregel vastgezet met kruishoutverbinding met metalen beugel.","Scharniereinden kop B.",null,null,null,"B",null,"E","H","lamoenboom","B",null,null,null,700,1880,"AD1",null,null,"DD",null,null,null,"AV",940,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba6/2","Ronde pennen steken 18 mm uit.  Pen A18","De dwarsregels hebben aan de onderzijde een doorlopend  A15 mm.   De betimmering van de planken loop door tot over de eerste en laatste dwarsregel gelijkl met de laadboom en verbonden met een verbindingslat.  ","Op de onderzijde achteraan tussen de voorlaaste en laaste dwasregel is een verdikkingsblok met uitvloeigat bekleed met bladmetaal.",null,null,null,null,null,null,null,"B","Tussens de staanderrs een in- en uitlopend afrondingsprofie over de volledige breedte.  Versmallend door schuinoplopend met inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 20 mm op VO dat doorloop tot de bovenzijde van de kopse einden.  ",null,null,null,0,0,950,null,2080,"A",120,230,"De achtersteek dient als uitvloeiplank. ",null,"98°",null,"90°",null,"90°","Ba4/0/1",null," Ronde pennen.","Op VO van de bovenregel en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A14.",null,null,null,455,"A  ","Vierkante armeinden steken 130 mm uit.  ","Op VO tussen de staanders en de kopse einden een inlopend afschuiningsprofiel.",null,null,null,null,null,420,"staander","FHA",null,"Ea2/1",null,"Op de VO van de bovenregel en de VLe n VR van de staanders is een in- en uitlopend A14.","Tussenstaanders straalsgewijs in waaiervorm.  ",null,null,null,null,null,null,null,"EA2/2",null,"Op de VO van de bovenregel en de VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A14.  ","Tussen de twee staanders op de betimmering een houten verdikkingsblok met gat dat afgesloten wordt met een prop.",null,null,null,null,"A en D","D1/0","Deksel 600 x 490 mm.  Handgreep C.  Scharnier A.  De verbindingstang van het achterbord loopt door in het scharnierblad en sluit het deksel op met een metalen spie.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[26,null,"V 2007-0150","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Cg","Bg","Tweewielbeerkar","Kar, twee wielen, twee lamoenbomen met dwarsregels en betimmering.  Kipbaar beerkast met bovenaan een scharnierbaar deksel.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1320,"12/6","A.",385,261,70,null,46,null,7.5890273013045064,null,500,66,null,70,100,"Rkant, half ingewerkt halfrond profiel, kwarthol, rkant, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwartrond, vlak. ","B.",null,"A",null,"A",52,90,"A","1M","2S","2K","Spaakband niet aanwezig",35,1585,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB4",null,null,null,"AC25","Versmallend door 1/8 hol profiel.","Op VO en VB is een in- en uitlopend A15.  Op VB word dit in het midden hernomen.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","160 x 100 mm","draagboom",25,null,"BB4 op de buitenzijde",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nee","A","A",null,null,900,420,null,"lamoenframe","A3/0/0.      ","Ronde pennen gebout, steken 85 mm uit.","Scharniereinden kop B.",null,null,null,"B",null,"AA",null,"lamoenboom","B","Voorbij de voorschoot een inlopend afschuiningsprofiel op élle zijden dat overgaat op een kwartrond profiel naar de kopse einden toe.  Achter het voorschot tot de scharniereinden een inlopedn afschuiningsprofiel met schuine zijde van 22 mm dat doorloopt tot op het kopse eind. Ter hoogt van de voorschoot op de VB en VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm",null,null,765,1860,null,null,null,null,null,null,null,"AA",830,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba6/2","Ronde pennen steken 10 mm uit.","Op de onderzijde achteraan tussen de voorlaaste en laaste dwasregel is een verdikkingsblok met uitvloeigat bekleed met bladmetaal.  Afsluitsysteem type B.",null,null,null,null,null,null,null,null,"B  ","Tussens de staanderrs een in- en uitlopend afrondingsprofie over de volledige breedte.  Versmallend door schuinoplopend met inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 20 mm op VO dat doorloop tot de bovenzijde van de kopse einden.  Op VO tussen de schuinoplopende zijden is een ingewerkt halfrond profiel",null,null,null,150,130,95,null,190,"A",null,null,null,null,"94°",null,"90°",null,"90°","Ba5/0/3",null,"Ronde pennen.","Op VO van de bovenregel tussen de staanders is een in- en uitlopend A14.  Op VL en VR van de staanders is onderaan een inlopend afschuiningsprofiel dat vervolgens kort uitloopt.  Vervolgens is een kort rond in- en uitlopend afschuiningsprofiel.",null,null,null,365,"A","Vierkante armeinden steken 130 mm uit.   Op VO tussen de staanders en de kopse einden een inlopend afschuiningsprofiel.",null,null,null,null,null,null,425,null,null,null,"Ea2/2",null," Op de kopse einden van de betimmering is een repetitieve gutsvormig ingesnijdingen.",null,null,null,null,null,null,null,null,"EA2/2",null,".  Op de VO van de bovenregel en de VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A14.  Op de kopse einden repititieve gutsvormige insnijdingen.",null,null,null,null,null,null,"Op 560 mm van de achterregel is een fftussen jbovenregel halfhoutt ingewekt in de bovenregel van de zijborden.  De bovernregel van het zijbord zijn betimmerd met planken in de breedte  OP de kopse einden is een repititef gutsvorimige ingesneden.  Achteraa is een deksel scharnierbaa   Het deksel ois 70 x 52.  Heeft metalen hengels die doorlope van vooraan waar deze uitsteken een een gat hebben voor het onvanen van de sluitpin met gat vastgemaakt op de bovenregel.  In het midden is een handgreep getimmerd.  Achteraan zijn twe metalen sluithaojes opm het deksel op te sluiten",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B ","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[27,null,"V 2007-0151","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1929,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Thijs ",2570,"Duffel","Antwerpen","België","C","Cg","Bg","Tweewielbeerkar","Kar, twee wielen, twee lamoenbomen met dwarsregels en betimmering.  Kipbaar beerkast met bovenaan een scharnierbaar deksel.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A.",1380,"14/7","A",420,305,65,null,54,null,3.441557490493667,null,500,30,null,61,100,"Rkant, kwarthol, rkant, kwarthol, kwartrond.","Rkant, kwartrond.","B.",null,"B.",null,"A",52,100,"A","1M","2S","2K",null,30,1495,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM4.  ","2BBB4",null,null,null,"AC25","Versmallend aan de onderzijde door 1/8 hol.","Op VO een A18.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"F",null,"laadboom",25,null,"BB4","4 verstevignsdriehoeken, S-vormige geproflieerd",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,860,455,null,"lamoenframe","A3/0/0","Ronde pennen getapt, steken 105 mm uit.  ","Scharniereinden kop B.",null,null,null,"B",null,null,null,"lamoenboom","B","Voorbij de voorschoot een inlopend afschuiningsprofiel op alle zijden dat overgaat op een kwartrond profiel naar de kopse einden toe.  Achter het voorschot tot de scharniereinden een inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 22 mm dat doorloopt tot op het kopse eind. Ter hoogt van de voorschoot op het buitenvlak boven en onder een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm",null,null,830,1820,null,null,null,null,null,null,null,"AV",739,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba6/2","Ronde pennen steken 100 mm uit.","Op OV en OA van de dwarsregels is een doorlopend A18.  Op de uitstekende pennen is een verbredingplank aangebracht van 100 mm breed.","Op de onderzijde achteraan tussen de voorlaaste en laaste dwasregel is een verdikkingsblok met uitvloeigat bekleed met bladmetaal. ",null,null,null,null,null,null,null,"B","Versmallend door kwarthol en schuinoplopend met inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 20 mm op VO en AO dat doorloop tot de bovenzijde van de kopse einden.  ",null,null,null,220,115,"1160 met inbegrip van de twee verbredingplanken van 100 mm  breed op de pennen. ",null,1850,"A",null,null,null,null,"95°",null,"90°",null,"90°","Ba5/0/4",null,"Ronde pennen","Op VO van de bovenregel tussen de staanders is een in- en uitlopend A20.  Ter hoogte van de staanders gaat dit over op een ingewerkt ogiefprofiel.  Op VL en VR van de staanders is onderaan een in- en uitlopend afschuinsprofiel.  Vervolgens is een kort rond in- en uitlopend afschuiningsprofiel.",null,null,null,355,"A","Rechthoekige armeinden steken 150 mm uit.","Op VO tussen de staanders en de kopse einden een inlopend afschuiningsprofiel.  Ter hoogte van de staanders gaat dit over in een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.",null,null,null,null,null,460,"staander","FSA",null,"Ea2/3",null,"Op de VO van de bovenregel tussen de staanders is een in- en uitlopend A20.  Ter hoogte van de staanders is een ingewerkt ogiefprofiel.  Op de staanders is op de VL en VR onderaan een in- en uitlopend A14.  Vervolgens is een kort rond in- en uitgesneden afschuiningsprofiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,"EA2/2",null,"Op VO van de bovenregel tussen de staanders is een in- en uitlopend A20 mm.  Ter hoogte van de staanders gaat dit over op een ingewerkt ogiefprofiel.  Op de staanders is op VL en VR onderaan een in- en uitlopend A14, vervolgens is een kort rond in- en uitgesneden A14. ",null,null,null,null,null,"D","D1/0","Deksel 920 x 400 mm.  Scharnier A.  De verbindingstang van het achterbord loopt door in het scharnierblad en sluit het deksel op met een metalen spie.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[28,null,"V 1988-0043","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","De Winter",1930,"Nossegem","Vlaams-Brabant","België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1370,"12/6","A.",470,273,67,null,54,null,2.3892266993834443,null,480,20,null,88,73,"Rkant, kwartrond, rkant, kwarthol, vlak, rkant, vlak.","Rkant, kwarthol, 1/8 rond, vlak.","D.",null,"B",null,"A",38,81,"A","1M","2S","2K",null,35,1495,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM4","2BB4",null,null,null,"AE40","Versmallend aan de onderzijde door 1/8 hol.","Op AO is een A18.  Op AB een in- en uitopende A18.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","320 x 120 mm","draagboom",20,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nee","A","A",null,null,950,360,null,"lamoenframe","B3/0  ","Ronde pennen gebout, steken 70 mm uit.  Pen B.  Derde dwarsregel vastgezet met bout en moer.","Scharniereinden kop B.",null,null,null,"B",null,"CC",null,"lamoenboom","B","Voorbij de voorschoot een inlopend afschuiningsprofiel op alle zijden dat overgaat op een kwartrond profiel naar de kopse einden toe.  Op het kopse scharnieriend is een inlopend afschuiningsprofiel  met schuine zijde van 20 mm dat doorloopt tot op de onderzijde.  De metalen rongbeugels van de eerste en tweede staander van het zijbord zijn juitgewerkt in de lamoenboom. ","Het achterst kopse eind van de laadboom is belegd met een metalen profiel dat doorloopt van de ondezijde tot de bovenzijde.",null,910,200,null,null,null,null,null,null,null,"AA",910,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba6/0","Ronde pennen steken 25 mm uit.","Pen B.  Op OV en OA van de dwarsregels is een doorlopend A25 mm.  ",null,null,null,null,"A",null,null,"Op de llinker en rechter lamoenboom is terhoogte van de voorschoot een metalen gesmeede krulhaak met bevestigingslichaam.  Op de onderkant van de achterste dwarsregel van het laadvlak is een metalen oog bevestigd met kram. ","B","Versmallend door schuinoplopend met inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 25 mm op VO en AO dat doorloop tot de bovenzijde van de kopse einden.  ",null,null,null,185,0,1040,null,2160,"A",null,null,null,null,"92°",null,"90°",null,"90°","Ab4/0",null,"Vierkante pennen steken 20 mm uit.   Pen A. ","De verbindingsregel is rechtoekig met op VL en VR een ingewerkt halfrond profiel.  Op halve hoogte is tussen de staanders een opgetimmerd regel.  Op VB en VO is een ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,435,"A","Ronde armeinden steken 125 mm uit.    Opn de VB en AB is een afrondingsproifel en tussen de staanders op VO is een in- en uitlopend afschuiningsprofiel.","4 rongenbeugel type E.  ",null,null,null,null,null,630,"rong","BEB",null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B",null,"Geen",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B ","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[29,null,"V 1987-0117","Linker voorarm","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Migneau",8680,"Koekelare","West-Vlaanderen","België","E","Ej","Bf","Langboomwagen met draaimolen","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Langboom rustend op het draaistel van het vooronderstel.  Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast en bestaat uit paneel, bovenregel en staander verbonden met pen en gat met de laadboom.","wiel","hout","draagbomen","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A.",870,2,"A.",355,281,69,null,55,null,null,{"$f":"ASIN(AZ32/AY32) * 180 / 3.14","v":5.0776808666359114},260,23,80,84,"Rkant, kwarthol, rkant, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwartrond, rkant, vlak.","D","A","C",null,30,"A","1M","2S","1K",null,30,"Eén wiel ontbreekt.",2,"A",1430,"14/7","A",350,320,70,null,54,null,3.2465375279132247,null,530,30,null,85,80,"Rkant, kwarthol, rkant, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwartrond, rkant, vlak.","D.",null,"A",null,"C ",0,32,"A","1M","2S","2K",null,35,1395,"AA0/1",null,"A","B","4BM4",null,null,null,null,"BD","Versmallend door kwarthol, vlak, kwarthol.","Daar waar de asblok versmald is op VB en AB een inlopend A20.  Op het AB en VB is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.",null,"B","Versmallend door kwarthol, vlak, kwartrond en recht kopse eind.","Daar waar de asblok versmald is op VO en AO een inlopend A20.  Op het AO en VO is een ingewerkt halfrond profiel met breedt van 10 mm.",null,null,null,null,null,"C",null,"C",null,null,"Langboom opsluiting type A.",null,null,null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,null,null,"B1","F",null,null,null,null,860,"C","2BM4","2BK4",null,null,"CD","Versmallend door kwarthol en vlak","Vesmalling met een inlopend A20.  Op het AB en VB is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","B","A","Verfsysteem na 1960."]
[30,null,"V 1982-0020","Linker glijboom","Na",1950,null,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2000,"Antwerpen","Antwerpen","België","A","Aa","Bf","Slede met houten glijbomen en vaste zijborden","Slede met twee houten glijbomen verbonden met dwarsregels, betimmering en vaste zijborden.","glijboom","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,680,null,null,"glijframe","B2/9","De pennen steken 20 mm uit.","Pen A10.  ",null,null,null,null,null,null,null,"glijboom","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ronde pennen steken 25 mm uit.","De 3 staanders van het zijbord zijn onderaan net boven de glijboom verbonden met 3 dwarsregels.  De dwarsregels zijn betimmerd met planken lopend volgend de lengte van de slede.  De betimmering steekt voor en achteraan 150 mm voorbij de dwarsregel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,700,null,1220,"A",null,50,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Bm3",null,null,"De betimmering steekt voor en achteraan 75 voorbij de eerste en laaste staander.  Op de VL en VR is onderaan een inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 13 mm.  ",null,null,null,370,null,null,null,null,null,null,null,null,400,null,null,null,"CD2",null,null,null,null,null,null,"C","B",null,null,"Achterbord type KrA.  ",null,null,null,null,null,"C","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Reconstructie."]
[31,null,"V 1984-0008","Rechter berrieboom","Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Schroogen",2910,"Essen","Antwerpen","België","B","Ba","Ab","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, kruiwagenvoet met houten staanders, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",570,"8/4","A",365,110,34,38,25,null,null,"0°",null,null,48,56,"Schuin oplopend, kwarthol, rkant, kwartrond, rkant, vlak.","Schuin oplopend, kwarthol, rkant, kwartrond, rkant, vlak.","K","B",null,null,30,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,470,null,null,"berrieframe","A4  ","Ronde pennen steken 60 mm uit."," Op OV en OA is een in- en uitlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 14 mm.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","De berriebomen voor het laadvlak naar de handgrepen hebben aan op alle zijden een inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 16 mm.  Aan de handgrepen is een versieringsmotief en wordt het profiel ovaalvormig.  Voorbij het laadvlak is op alle zijden een inlopen afschuiningsprofiel dat uitloopt op de kopse zijde van het laadvlak.",null,null,540,690,null,null,null,null,null,"CC","De staander hebben een rechthoekig profiel met op VL en VR een langzaam inlopend afschuiningsprofiel dat vervolgens kort uitloopt.   ",null,null,null,null,null,260,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,400,680,null,710,"B",null,null,null,null,"90°",null,"122°",null,null,"An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,295,"rong","AGA",null,"AD2/0","Ronde pennen.","De bovenregel heeft aan de bovenaan een afschuingsprofiel en onderaan tussen de staandes een in- en uitlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 18 mm.  De opening tussen betimmering en staander is 18 mm.  De tussenstaander hebben op de VL en VR een doorlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 18mm.  De linker- en rechterstaander hebben een in en uitlopend afschuiningsprofiel en vervolgens een kort in lopend en lang uitlopend afschuiningsprofiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[32,null,"V 1982-0028","Rechter handgreep","Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,null,"Engeland","Engeland","België","B","Di","Bc",null,null,"wiel","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,null,null,3,1,"A",500,"4/4","A",480,88,75,null,30,null,null,"0°",null,null,55,60,"Schuin oplopend, overgaand naar een vierkant profiel.","Schuin oplopend, overgaand naar een vierkant profiel.","J","B",null,null,65,null,"2K",null,null,null,null,null,2,"D.",215,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AA0/1.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,"De as is doormiddel van bout en vierkante moer vastgezet op de asblok met de bodem.",null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"In de kopse einden van de regels.","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"515  Tussen de handgrepen",null,null,null,"Er is geen berrieframe.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"berrieboom",null,"De regels waar het wiel is opgesloten zijn recht en hebben een doorgaand afschuinngsprofiel met schuine zijde vna 14 mm",null,null,515,300,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,650,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","B","A","Hoofdzakelijk reconstructie."]
[33,null,"V 2013-0005",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,"4416 RJ","Sint-Pieterspolder","Zeeland","Nederland","E","Ea","Da","Rolwagen","Rolwagen, twee masieve achterwielen, twee voorwielen draaibaar bevestigd onder het laadvlak.","wiel","hout","draagbomen","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"D",250,"6 metalen spalen","D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"B",420,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"G",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"draagboom",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,null,null,"H1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"E",null,null,null,"BA",null,null,"Trekbeugel EF.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1140,null,null,null,null,null,null,null,null,"draagframe","C4/0","Vierkante pennen gebout.","Op de OV en OA is een doorgaand A15.",null,null,null,"A",null,null,null,"draagboom","A","Aan de onderzijde vanaf voor het midden schuinoplopend naar voor","2 rongenbeugels J",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,460,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,55,55,1000,null,1890,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[34,null,"V 1971-2276","Rechter berrieboom","Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Piet Naesen",2910,"Wildert","Antwerpen","België","B","Ba","Ac","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, kruiwagenvoet met houten staanders, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",560,"8/4","A",375,121,34,38,26,null,null,"0°",null,null,49,55,"Schuin oplopend, kwarthol, vlak.","Schuin oplopend, kwarthol, vlak.","K","B",null,null,20,null,"2K","2S",null,null,20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,460,null,null,"berrieframe","A4","Ronde pennen steken 69 mm uit.","Op OV en OA van de dwarsregel  is een in- en uitlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 18 mm.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","De berriebomen voor het laadvlak naar de handgrepen hebben aan op alle zijden een inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 16 mm.  Aan de handgrepen wordt het profiel ovaalvormig.  Voorbij het laadvlak is op alle zijden een in en uitlopend afschuiningsprofiel  aan de wielopsluiting.  De kopse einden hebben een doorlopend afschuiningsprofiel.  ",null,null,510,735,null,null,null,null,null,"C","De staander hebben een rechthoekig profiel met op VL en VR een in- en uitlopend A14.",null,null,null,null,null,300,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,400,690,null,680,"B",null,null,null,null,"90°",null,"118°",null,null,"An1",null,null,"De rong steekt boven het zijbordpaneel 62 mm uit.  Aan de betimmering achteraan boven is een kwarthol profiel uitgewerrkt in de breedte.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,235,"rong","AGA  Kop B",null,"EE2/40/0","Ronde penen.","De bovenregel heeft op BV en BA een afschuingsprofiel en op de VO tusse nde staanders een in- en uitlopend afschuiningsprofiel.  De opening tussen de betimmering en de linker- en rechterstaande bedraagt 15 mm.  De tussenstaander heeft op de zichtbare hoeken een in- en uitlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 15mm.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,"CC0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[35,null,"V 2011-0001",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,1502,"Lembeek","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ab","Brabantse kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, houten klos als kruiwagenvoet en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",570,"8/4","A",375,120,35,null,25,null,null,"0°",null,null,50,40,"Schuin oplopend, kwarthol, rkant, 1/8 rond, rkant, vlak.","Schuin oplopend, kwarthol, rkant, 1/8 rond, rkant, vlak.","K","B",null,null,25,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,470,null,null,"berrieframe","C3","De pennen steken 30 mm uit.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","De berriebomen voor het laadvlak naar de handgrepen hebben aan op alle zijden een afrondingsprofiel.  Aan de handgrepen wordt het profiel ovaalvormig.  Voorbij het laadvlak is op alle zijden een in en uitlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 16 mm dat loopt tot de asopsluiting",null,null,550,760,null,null,null,null,null,"AA",null,null,null,null,null,null,290,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,400,545,null,630,"C",null,null,null,null,"90°",null,"110°",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EF2/0",null,"Op de tussenstaander is een doorlopende afschuiningsprofiel met schuine zijde van 8 mm.  Op de bovenste kopse zijde is eveneens een afschuininsprofiel.  Op de bovenregel VO is tussen de staanders een in- en uitlopend afschuiningsprofiel.     De opening tussen de betimmering en de linker- en rechterstaande bedraagt 15 mm.","Op de bovenregel vooraan in het midden is een krulhaak.","B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","B","Verfsysteem na 1960.  Zijborden niet aanwezig."]
[36,null,"V 2007-0184","Rechter berrieboom","Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2910,"Essen","Antwerpen","België","B","Ba","Ac","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, metalen kruiwagenvoet, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","metaal","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",540,"8/4","A",310,114,35,39,30,null,null,"0°",null,null,50,50,"Schuin oplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Schuin oplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","K","B",null,null,23,null,"2K","2S",null,null,23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,440,null,null,"berrieframe","A4","Vierkante pennen steken 60 mm mm uit.","Op OV en OA van de dwarsregels is een in- en uitlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 18 mm.  De laaste dwarsregel is opgespied.  ",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","De berriebomen voor het laadvlak naar de handgrepen hebben aan de bovenzijde een afschuinngsprofiel met schuine zijde va 14 mm , net voor de handgrepen een versieringmotief en vervolgens gaat dit over in een afrondingsrpofiel.  Aan de handgrepen wordt het profiel ovaalvormig.  Voorbij het laadvlak is op BL en BR een inloopend afschuiningsprofiel dat dooroopt tot op het kopse eind dat kwartrond is in de breedte.",null,null,560,740,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,null,null,null,300,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,390,650,null,680,"B",null,null,null,null,"90°",null,"125°",null,null,"An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,267,"rong","AGA",null,"EE2/118/0  ","Ronde penen.","De bovenregel heeft op BV en BA een afschuingsprofiel en op de VO tusse nde staanders een in- en uitlopend afschuiningsprofiel.  De opening tussen de betimmering en de linker- en rechterstaande bedraagt 18 mm.  De tussenstaander heeft op de zichtbare hoeken een in- en uitlopend afrondingsprofiel dat in hetmidden wordt herhaald. ",null,"B8",null,null,null,null,null,null,"CD0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[37,null,"V 2013-0006",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","B","Ba","Bc",null,null,"wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",500,"8/4","A",195,140,28,32,27,null,null,"0°",null,null,51,52,"Rkant, schuin oplopend, A18, vlak.","Rkant, schuin oplopend, A18, vlak.","I","C",null,null,20,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,365,null,null,"berrieframe","C3","Ronde pennen steken 65 mm uit.",null,"Onder de uitstekende pen van de eerste dwarsregel is een halfronde klos waarvan de funcite onbekend is.",null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","C",null,null,null,480,665,null,null,null,null,null,"BA",null,null,null,null,null,null,365,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,365,470,null,50,"B",null,null,null,null,"103°",null,"120°",null,"120°","Bg0",null,null,"Staanderd:Rechthokeig profiel doorlopend van de voet.  In- ne uitopend afschuinngsprofiel met schuine zijde van 20 mm.  Boven de berrieboom vermallend in de dikte.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,340,null,null,null,"Niet autheniek",null,null,null,"B8",null,null,null,null,null,null,"CD0",null,null,"Vastgezet op de zijborden en voorzien van houten klossteunen met de berrieboom.",null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Reconstructie."]
[38,null,"V 2007-0026",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"A. Vermeulen",1500,"Halle","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Db","Lattenkruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee hol gebogen berriebomen met dwarsregels, kruiwagenvoet met houten staanders en vast voorbord ","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",565,"8/4","A",395,100,28,null,20,null,null,"0°",null,null,40,51,"Schuin oplopend, kwarthol, vlak.","Schuin oplopend, kwarthol, vlak.","K","B",null,null,20,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5 ",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,510,null,null,"berrieframe","D6","De ronde pennen opgespiëd steken 30 mm.",null,null,null,null,null,null,null,null,"berrieboom","A","Voor laadvlak naar handgreep een inlopend afschuiningsprofiel dat uitloop voor de handgreep.",null,null,605,715,null,null,null,null,null,"CD","Doorgaande ronde pennen opgespiëd steken 45 uit. De staander hebben een rechthoekig profiel met op alle zijden een doorlopend A10.  ",null,null,null,null,null,310,"C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,455,600,null,680,"C",null,null,null,null,null,null,"125°",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EH5","Ronde pennen onderaan opgespiëd.","Op de staanders en bovenregel op alle zijden een doorlopend afschuiningsprofiem mlet schuine zijde van 10mm  Bovenregel aan de onderkant  een 1/8 rond profiel in de breedte (omekeerd maanvormig) .","Op  de voorkant van de bovenregel zijn twee metalen rechthoekige beugels voor aanbrengen van een verhoogbord.","B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[39,null,"V 2013-0007",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Privé collectie Herman De Ridder.",null,null,null,"België","B","Ba","Ab","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, metalen kruiwagenvoet en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","metaal","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",510,"8/4","A",390,105,25,null,25,null,null,"0°",null,null,48,45,"Schuin oplopend, kwartrond, vlak.","Schuin oplopend, kwartrond, vlak.","K","B",null,null,25,null,"2K","2S",null,null,25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,540,null,null,"berrieframe","A4","Ronde pennen steken 40 mm uit.","Op OV en OA van de dwarsregels is een afschuiningsprofiel met schuine zijde van 15 mm.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","D ","Voorbi het laadvlak naar de aseinden een inlopend afschuiningsprofiem met schuine zijde van 14 mm.  Voor het laadvalk naar de handgrepen toe op OR een inlopend afschuiningsprofiel dat uitloopt voor de handgreep en bovenaan  een inlopen afrondingsprofiel dat doorloopt.",null,null,855,780,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,null,null,null,270,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"H","E",null,"De kruiwagen is voorzien van een losse beerkist.",null,null,null,null,null,null,405,720,null,700,"C",null,null,null,null,null,null,"130°",null,null,"An0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,280,"rong","AGA",null,"ED2/0","Ronde pennen.","  De bovenregel heeft op BV en BA een afschuingsprofie met schuine zijde an 15 mm en op de VO  van de tussenstaanders een inlopend afschuiningsprofiel dat onderaan doorloop.  Op de linkerstaander is op de VL en AL en op de rechterstaander op VR en AR een inlopend afrondingsprofiel.  De breedte van de buitenstaander versmalt naar boven toe in de breedte.  ","De opening tussen de betimmering en de linker- en rechterstaande bedraagt 15 mm. ","B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","B","Verfsysteem na 1960.  Zijborden niet aanwezig."]
[40,null,"V 1969-1947","Linker draagboom","Tussen",1850,1910,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2910,"Essen","Antwerpen","België","D","Df","Ad","Driewielaardkar","Driewielkar, twee achterwielen, één voorwiel draaibaar verbonden met het draagframe.      Draagframe scharnierbaar verbonden met karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",710,"10/5","A",380,172,62,null,44,null,null,0,null,null,75,88,"1/8 hol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","1/8 hol, vlak, kwartrond, rkant, vlak .","B","B",null,null,null,null,"2K","2S",null,null,30,null,2,"A",1366,"12/6","A",450,291,73,null,54,null,0,null,500,0,null,63,85,"Kwarthol, rkant, kwartrond.","Rkant, kwartrond, vlak. ","D",null,"A",null,"D",48,93,null,"1M","2S","2K",null,28,1482,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB6","2BK4",null,"Beugel BM4 is ingekapt.","AC18","Versmallend aan de bovenzijde door 1/8 hol, vlak en 1/8 hol profiel. ","Op BV en BA is een in- en uitlopend A10.  De opsluitbeugel BK4 zitten in een uitsparing.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,"AB",null,"laadboom",70,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"N",null,null,null,"B",null,null,"Trekbeugel ED.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1800,"Ja","B","A",null,null,null,650,null,"draagframe","BA3/1/0","Vierkante pennen.",null,"Opening tussen het laadvlak en voorschoot bedraagt 570 mm.",null,null,"D",650,"CDA",null,"draagboom","A","Op de bomen is een klein afrondingsprofiel.  ",null,null,null,60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba6/0","Ronde pennen. De pennen van de vierde en vijfde dwarsregels steken 95 mm uit.","De vierde dwarsregel is verbreed en voorzien van een 1/8 hol profiel in de lengte. Op OV en OA van de dwarsregels is een doorlopend A18.",null,null,null,null,"D",null,null,null,"B","Versmallend door schuioplopend.  Aan de bovenzijde en onderzijde ingewerkt halfrond profiel met een breedte van 11 mm.  ","Aan de schuinoplopende zijde een ingewerkt bladmetaal tot aan het kopse eind.  ",null,null,140,80,820,null,1620,"A",null,null,null,null,"98°",null,"90°",null,"90°","Ab4/0",null,null,"De rongen zijn aan de betimmerde zijde 95° schuin aangesneden.  ",null,null,null,360,"A","Ronde armeinden steken 120 mm uit.  Op de bovenregel op VO tussen rongen een in- en uitlopend afschuiningsprofiel.","Ter hoogte van de rongen zijn op de voorkant 4 rongenbeugels type A.",null,null,"Ak4",255,null,520,"rong","BJA",null,"BB3",null,"De buitenstaanders zijn 1/8 rond in de lengte.  Op VB van de bovenregel is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van  10 mm. Op VO tussen de staanders en de kopse einden een in- en uitlopend A20 mm.  Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend afrondingsprofiel met scherpe snede.",null,null,null,null,"A","D",null,null,"BB3",null,"Op VB van de bovenregel is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm. Op VO tussen de staanders en de kopse einden een in- en uitlopend A20.  De buitenstaanders zijn 1/8 rond in de lengte.  Op VL en VR van de  staanders is een in- en uitlopend afrondingsprofiel met scherpe snede.",null,null,null,"A","D",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[41,null,"V 2000-0042","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Wed.   Verreth",2861,"Onze-Lieve-Vrouw-Waver","Antwerpen","België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, zijleesten, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1327,"14/7","A.",395,277,67,null,53,null,{"$f":"ASIN(CE44/CD44) * 180 / 3.14","v":2.0849993404172391},null,440,16,null,77,88,"Halfrond profiel, rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Kwartrond.","B.",null,"B",null,"A",40,80,"A","1M","2S","2K",null,30,1530,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM4","2BB6",null,null,null,"AC40","Versmallend door 1/8 hol profiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"laadboom",23,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,610,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,889,445,null,"lamoenframe","A3/0/0"," Ronde pennen getapt, steken 77 mm uit.","Op OV en OA is een in- en uitlopend A15 mm.  Scharniereinden kop B.",null,null,null,"C",null,"A ","C","lamoenboom","B","Voor de voorschoot is een inlopend afschuiningsprofiel op alle zijden dat dat doorloopt tot op de kopse einden.  Achter het voorschot tot de scharniereinden een inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 15 mm dat doorloopt tot op het kopse eind. ",null,null,849,1870,"AA2",null,null,"AA",null,null,null,"AA",960,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba6/0","Ronde pennen van de 1,2,5 en6 dwarsregel steken 35 mm uit","Op OV en OA van de dwarsregels is een in- en uitlopend A18.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"B","Versmallend door schuioplopend.  ","Op de voorkant naast de beugelrong van het zijbord 1 en 6 is een rongebeugel type A voor het verbreedhek.",null,null,210,150,885,null,1830,"A",30,30,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ad5/0",null,"Ronde pennen. ","Op rong 1 en 6 is een metalen oog vastgezet met metalen kram.  De functie onbekend.",null,null,null,340,"A","Ronde armeinden steken 100 mm uit.   Op VO tussen de rongen is een in- en uitlopend afschuiningsprofiel.  ","Ter hoogte van de rongen zijn op de voorkant 3 rongenbeugels type A.  Op de voorkant is nabij de 1 en 5 rong een metalen kram voor het inhaken van de verbeedhekkens","B","Breedte 260 mm.  ","Ak4",220,null,580,"rong","BOE",null,"AB3  ",null," Op VB en VO tussen de staanders doorlopend op de kopse einden een A15.  De staanders versmallen in de dikte op 1/2 hoogte door 1/8 hol profiel en hebben op VL en VR een in- en uitlopend A15 mm.","Op de bovenregel zijn 2 rongenbeugels type.",null,null,null,"A","B",null,null,"Achterbod AB3.  Op VB en VO van de bovenregel is tussen de staanders doorlopend op de kopse einden een A15.  De staanders versmallen in de dikte op 1/2 hoogte door 1/8 hol profiel en hebben een in- en uitlopend A15 mm.  Op de bovenregel zijn 2 rongenbeugels type I.  ",null,null,null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[42,null,"V 1982-0115","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","J. Van Gastel - Germans",2180,"Ekeren","Antwerpen","België","C","Ef","Ai","Vlaamse aardkar met voortrein en draaistel D2","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, onder de lamoenbomen een draaibaar vooronderstel, op de lamoenbomen een afneembaar laadvlak, sponnenzijbord, zijleesten en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A.",780,"10/5","A.",380,255,66,null,58,null,null,0,180,0,75,95,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, vlak, 1/8 rond.","A","A","B.",38,78,"A","1M","2S","1K",null,30,1560,2,"A.",1380,"12/6","A.",405,290,68,null,63,null,2.6065726863246774,null,440,20,null,90,97,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, 1/8 rond.","A.",null,"A",null,"B",60,100,"A","1M","2S","2K",null,35,1565,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM4","2BBVA4","2BK4",null,null,"AC18","Versmallende door rkant, vlak en rkant.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"BC",null,"lamoenboom",15,null,"BB4 en BBVA",null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"D2","A",null,null,null,null,740,"C","2BM4","2BK4",null,null,"CF","Versmallend door schuin neerlopend en kwarthol.",null,null,null,null,"C","Voor en achter de asblok op buitenzijden een inlopend A18 dat naar de kopse einden overgaat in een afrondingprofiel..  ","Achter de asblok zijn de voorarmen opgesloten doormiddel van een metalen opsluitpen.",null,null,null,"G","Voorarmbeugel A.  ","A",null,null,"Bevestiging boom type A, B en C.",null,null,null,null,"B",null," Op VB, AB en de kopse einden is een doorlopend A18. ",null,null,null,null,"Wagenrong type WD",null,null,"C  ",null,"Scharnierbaar verbonden met de asblok van de achterwielen.  Vooraa,n opgelosten in de rongblok met de draaipil.",null,2580,"Ja","A","A","Op de binnenzijde van de boom zit de as gevat in een metalen beugel",null,925,520,null,"lamoenframe","A3/0/2"," Ronde pennen getapt, steken 38 mm uit.  ","Scharniereinden kop B",null,null,null,"A",1180,"EB",null,"lamoenboom","B  ","Voor de voorschoot is een inlopend afschuiningsprofiel op alle zijden dat dat doorloopt tot op de kopse einden.  Achter het voorschot tot de scharniereinden een inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 15 mm dat doorloopt tot op het kopse eind. ",null,null,710,1810,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba5/2","Ronde pennen steken 75 uit","De dwarsregels hebben aan de onderzijde een doorlopend A14. ","Op de lamoenbomen laadvlak type Ca3",null,null,null,"B",null,null,null,"B",null,null,null,null,170,140,920,null,1640,"B",null,null,null,null,"96°",null,"90°",null,"90°","Aa4/0",null,"Ronde pennen steken 30 mm uit.  ","De rongen zijn aan de betimmerde zijde 95° schuin aangesneden.  ",null,null,null,385,"A","Ronde armeinden steken 115 mm uit.  Op de bovenregel op VO tussen rongen een in- en uitlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 18 mm. ","3 rongenbeugels type E.   Op de voorkant is nabij de 1 en 5 rong een metalen kram voor het inhaken van de verbeedhekkens","C",null,null,null,null,560,"rong","AIA",null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B",null,null,"Achterbord AB3.  Op VL en VR van de staanders en VB en VO tussen de staanders doorlopend op de kopse einden een A14.  Op de kopse einden van de betimmering buitenzijde is een repteiteve gutsinsijding.",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord type AB.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","B","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960.  Voorbord niet aanwezig."]
[43,null,"V 1969-1948","Linker voorarm","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Jef Vrints",2910,"Wildert","Antwerpen","België","C","Eh","Aj","Vlaamse aardkar met voorloper","Aardkar, twee wielen,  het lamoenframe is afgenomen en vervangen door een draagframe scharnierbaar bevestigd met karbak, onder de lamoenbomen een draaibaar vooronderstel, op de lamoenbomen een afneembaar laadvlak, sponnenzijbord, zijleesten en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",760,"12/6","A",430,272,72,null,57,null,null,{"$f":"ASIN(AZ46/AY46) * 180 / 3.14","v":6.0810879109093197},170,18,63,78,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D","A","B",30,91,null,"1M","2S","1K",null,30,1465,2,"A.",1350,"12/6","A",475,302,70,null,50,null,1.302949475034056,null,440,10,null,60,90,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D.",null,"A",null,"B",38,91,null,"1M","2S","2K",null,30,1600,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM4","2BB4","2BK4",null,null,"AC60","Voorbij de draagboom op het kopse eind is hout meeopgesloten in de opsluitbeugel waardoor de asblok verbreed.  Hierop is vervolgens het spatscherm opgetimmerd.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AB",null,"laadboom",40,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"E2",null,null,null,null,null,700,"C","2BM4"," 2BK4 ","1BMS4",null,"CF","Versmallend door kwarthol.",null,null,null,null,"C","Voor en achter de asblok op buitenzijden een inlopend A18 dat naar de kopse einden overgaat in een afrondingprofiel.","Achter de asblok zijn de voorarmen opgesloten doormiddel van een metalen opsluitpen.",null,null,null,"G","Voorarmbeugel B.    Voorarmbeugel C.","A","BC",null,"Bevestiging boom A. ",null,null,null,null,"C ","Versmallend door kwarthol.","Op de kope einden een A10.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2580,"Ja","A","C",null,null,820,null,null,"draagframe","D2/1/0",null,null,"Vooraan zijn de draagbomen verbonden met bout en moer met de rongblok en 2 tussenblokken.  ",null,null,null,1110,"AA",null,"draagboom","A","achteraan schiernierbaar punt op de laadboom, het achterst eind vanaf de eerste rong in de breedte vesmald (om de rong nog vast te kunnen zettten) dit kan veschillend gedfieernd orden maar veelal door een kwarthol profielen vervolgens vlak. Vanaf de daar naar de kopse eind versmallend ii nde breedte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba5/0","Ronde pennen opgespiëd, steken 100 uit.","De dwarsregels hebben aan de onderzijde een doorlopend A15 mm.  De vierde dwarsregel is verbreed en voorzien van een 1/8 hol profiel in de lengte.   ","Vooraan: Laadbvlak type A.",null,null,null,"D",null,null,null,"B",null,null,null,null,140,85,855,null,1655,"A",null,null,null,null,"97°",null,"90°",null,"90°","Ae4/0",null,"Ronde pennen.  ","De rongen zijn aan de betimmerde zijde 96° schuin aangesneden.  ",null,null,null,360,"A","Ronde armeinden steken 115 mm uit. ","4 rongenbeugels type A.  Op de voorkant is nabij de 1 en 4 rong een metalen kram voor het inhaken van de verbeedhekkens","B","Breedte 220 mm.",null,null,null,500,"rong","CLA",null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,"Opsluiting bord type A en B.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[44,null,"V 1971-2251","Linker voorarm","Bouwjaar",1946,null,"Karrenmuseum Essen vzw","Wagenmaker","Karel Augustijns","smid","Toon Lambregts","Afkomst",null,"Van de Keybus",2910,"Essen","Antwerpen","België","E","Ei","Ad","Kempische wagen","Wagen, twee achterwielen, twee kleine voorwielen draaibaar bevestigd onder het laadvlak.  Vast laadvlak, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A.",830,"10/5","A.",440,250,68,null,54,null,null,{"$f":"ASIN(AZ47/AY47) * 180 / 3.14","v":3.9252926898469442},190,13,70,80,"Rkant, kwarthol, rkant, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, vlak.","A","A","B",45,98,"A","1M","2S","1K",null,30,1545,2,"A.",1430,"12/6","A.",440,353,90,null,68,null,2.4211018854853799,null,450,19,null,88,90,"Rkant, kwarthol, rkant, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, vlak.","A.",null,"A",null,"B ",43,98,"A","1M","2S","2K",null,30,1535,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","2BM4 ","2BB4",null,null,null,"AC30","Versmallend door rkant, vlak en rkant.","Op AO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 15 mm.  Op AB en VB is een A15.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC",null,"draagboom",30,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,"As AA0/1. ",null,"A",null,"E2",null,null,null,null,null,700,"C","2BM4","2BK4","1BMS4.",null,"CF","Versmallend door kwarthol.","Daar waar de asblok versmalt is op VB en AB een A20.",null,null,null,"C","Voor en achter de asblok op buitenzijden een inlopend A14 dat naar de kopse einden overgaat in een afrondingprofiel.  ","Achter de asblok zitten de voorarmen opgesloten doormiddel van een gat en ijzeren opsluitpen.",null,null,null,"G","Voorarmbeugel B.  Voorarmbeugel H.","A","BC",null,"Bevestiging boom A. ","Niet aanwezig",null,"A",null,"C ","Versmallend door kwarthol.","Op de kope einden een A10.",null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,2600,null,null,null,null,null,910,null,null,"Draagframe","C12/0  ","De pennen steken 20 mm uit.  Pen A.","Op de kopse einden een inlopend A18.  ",null,null,null,null,null,null,null,"draagboom","C","Op de voorkant zijn 3 rongenbeugels type A voor de rongen van de zijleesten",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1040,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"B",null,null,null,null,null,null,null,null,110,100,1075,null,4200,"A",215,325,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Af7/0  ",null,"Ronde pennen","Op halve hoogte is tussen de rongen een opgetimmerde middenregel met VB en VO een ingewerkt ogiefprofiel met breedte van 14 mm.",null,null,null,490,"A  ","Ronde armeinden steken 115 mm uit.  Op VO tussen de staanders en de kopse einden een in- en uitlopend A20","5 rongenbeugels type A.  Op de voorkant is vooraan, midden en achter steeds 2 kramen voor het inhaken van de zijleesten.  ","C",null,"Ak5",205,"96° opgesteld t.o.v. het laadvlak.  Rong type  E.  ",625,"rong","AIA",null,"BC3.  ",null,"Op VB en VO tussen de staanders doorlopend op de kopse einden een A15.   Op VL en VR bovenaan een inlopend A15 dat onderaan doorloopt.  Op de kopse einden van de betimmering een repetitieve gustinsnijdinng.  Op VB van de onderegel een reptitevg gust insijding."," Op de boveregel 2 rongenbeugel type I.",null,null,null,"A","B",null,null,"BC3",null,"Op VB en VO tussen de staanders doorlopend op de kopse einden een A15.  Op VL en VR bovenaan een inlopend A15 dat onderaan doorloopt.  Op de kopse einden een repetitieve gust insnijdinng. ","Op de boveregel 2 rongenbeugel E.",null,null,"A","D",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[45,null,"V 2000-0028","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2920,"Kalmthout","Antwerpen","België","C","Cg","Bg","Tweewielbeerkar","Kar, twee wielen, twee lamoenbomen met dwarsregels en betimmering.  Kipbaar beerkast met bovenaan een scharnierbaar deksel.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A.",1330,"12/6","A",450,270,75,null,50,null,1.8667200608328314,null,430,14,null,75,90,"Kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, 1/8 rond.","C.",null,"A.",null,"C.",40,88,null,"1M","2S","2K",null,320,1545,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","2BB4.  ",null,null,null,null,"AE60","Versmallend aan de bovenzijde door 1/8 hol.","Op AB is een in- en uitlopend A14.  Op AO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I4",null,null,null,"laadboom",13,null,"BB4","4 verstevigingsdriehoeken",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja.","A","A",null,null,845,450,null,"lamoenframe","A3/0  ","Ronde pennen getapt, steken 110 mm uit.","Scharniereinden kop B.",null,null,null,"B",980,"H","E","lamoenboom","B","Voor de voorschoot is een inlopend afschuiningsprofiel op de buitenzijden dat dat doorloopt tot op de kopse einden.  Achter het voorschot tot de scharniereinden een inlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 15 mm dat doorloopt tot op het kopse eind. ",null,null,775,1970,"AA2",null,null,null,null,null,null,"AV",925,null,null,null,960,null,null,null,null,"Ba6/0","Ronde pennen steken 15mm uit.  Pen A18.","De dwarsregels hebben aan de onderzijde een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,"B","Op VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm",null,null,null,"180 bredte uitvloeiplank ",130,870,null,1850,"A",null,null,null,null,"93°",null,"90°",null,"90°","Ba5/0/4",null,"Ronde pennen.   ",null,null,null,null,345,"A","Op VO is een doorgaand ingewerkt ogief profiel met breedte van 14mm.",null,null,null,null,null,null,480,"staander","FHA",null,"Ea2/3 ",null,"Op de VO van de bovenregel tussen de armejnden van de zijboorden een doorgaand ingewerkt ogief profie.",null,null,null,null,null,null,null,null,"EA2/2. ",null,"Op VO van de bovenregel is een doorgaand ingewerkt ogief profiel met breedte van 10 mm.  Op VL en VR van de de staanders is een in- en uitlopend A14.  ",null,null,null,null,null,"C","C1","Scharnier C.  Handgreep C.  De verbindingstang van het achterbord loopt door in het scharnierblad en sluit het deksel op met een metalen spie.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[46,null,"V 1969-1946","Linker lamoenboom","Na",1950,null,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2910,"Horendonck","Antwerpen","België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1380,"12/6","A.",475,305,75,null,53,null,4.1727633250362484,null,440,32,null,70,86,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, vlak.","A.",null,"B",null,"D",56,110,null,"1M","2S","2K",null,34,1547,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM4 ","2BB4","2BK4",null,null,"AC25","Versmallend door kwarthol, schuinneerlopend, schuinoplopend, kwarthol.","Op VB en AB is een in- en uitlopend A16.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,null,null,"laadboom",20,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja.","A","A",null,null,840,430,null,"lamoenframe","BA3/0 ","Ronde pennen, steken 76 mm uit.  Derde dwarsregel vastgezet met kruishoutverbinding met bout en moer ","Scharniereinden kop B.",null,null,null,"A",null,"C",null,"lamoenboom","B",null,null,null,925,1810,"AA2",null,null,"AA",null,null,null,"AA",1010,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba5/0","Ronde pennen.  De pennen van de laatste twee dwarsregels steken 120 mm uit.","De dwarsregels hebben aan de onderzijde een in- en uitopend A14.  ",null,null,null,null,"D",null,null,null,"A",null,null,null,null,140,140,780,null,1730,"A",null,null,null,null,"93°",null,"93°",null,"93°","Ae4/0",null,"Ronde pennen. ",null,null,null,null,325,"A","Ronde armeinde steken 80 mm uit.  Op VO tussen de staanders en armeinden is een in- en uitlopend A15.  Op OB is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 17 mm.  ","Ter hoogte van de rongen zijn 4 rongenbeugels type A.",null,null,"Ak4",275,null,530,"rong","CIA",null,"BC3 ",null," Op VO van de bovenregel tussen de staanders een in- en uitlopend en op VB een doorlopend A 15. ","Op de bovenregel zijn 2 rongenbeugels type I.",null,null,null,"A","D",null,null,"BC3.  ",null,"Op VO tussen de staanders en VB van de bovenregels een in- en uitlopend A 15.  Ter hoogte van de eerste en laatste rong op de bovenregel 2 rongenbeugels type I.",null,null,null,"A","D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Reconstructie."]
[47,null,"V 1969-1935","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3583,"Paal","Limburg","België","C","Ca","Ad","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, metalen opstapbeugel, sponnenzijbord, afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1480,"12/6","A.",480,306,80,null,53,null,4.7262217522193373,null,510,42,null,80,68,"Rkant, ogief.","Rkant, 1/8 rond.","A.",null,"C",null,"A",40,80,"A","1M","2S","2K",null,40,1550,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM4","2BB4","2BK4",null,null,"AC10","Versmallend door kwarthol, vlak en kwarthol.","Op VB en AB een doorlopend A14.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"H",null,"lamoenboom",45,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,810,null,null,"lamoenframe","D10/2","Ronde pennen.  De pennen van de eerste dwarsregel steken 115 mm uit.","Op OV en OA een in- en uitlopend A15.","Op de eerste en laatste dwarsregel is metalen verbindingsrprofiel.","B","Verbreedboom ter hoogte van het zijbord.","A",null,null,null,"lamoenboom","A",null,"Op de kopse einden Op de kopse einden trekBeugel A, Broekhaak A, Beugel Z  Ophangbeugels A, Haak A op de buitenzijde  en op de 2 op de bijnenzijde van elke lamoenboom ,  opstalbeuel A",null,790,1780,"AA2",null,"AD1","AA","ED",null,null,"AA",950,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba5/2",null,"Verbreedboom: tussen de rpngenbeugels  versmallend in de dikte met op de scherp snede repetitieve gutsinsnijdingen.  ",null,null,null,null,"Rongenbeugel type A.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,230,null,970,null,3000,"A",540,330,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Am4/3",null,"De rongen steken 75 uit.","Op VLen VR hebben de tussenstaander een uitgewerkt accolademotief.  Verbindingsregel met een uitgezaagde accoladebogen.","Op de tussenstaanders is ter hoogte van de beugels op de bovenregel rongebeugel type E.  ",null,null,540,"A","Op VO ingewerkt ogief profiel.  2 rongenbeugels type E.",null,null,null,null,null,null,570,"rong","CAC",null,"CA1    ",null,"Middenstaander afgeleide profielering van de rongen.","Bovenzijde 1/8 rond in de lengte.  ",null,null,null,"G","F",null,null,"CA1.  ",null,"Bovenzijde 1/8 rond in de lengte.  Middenstaander afgeleide profielering van de rongen.  ",null,null,null,"E","F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[48,null,"V 1970-2085","Linker glijboom","Na",1950,null,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Frans Peeters Schanker",2910,"Essen","Antwerpen","België","A","Aa","Da","Slede met houten glijbomen en sponnenzijborden of rongen","Slede met twee houten glijbomen verbonden met dwarsregels en betimmering.","glijboom","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,685,null,null,"glijframe","A5/0",null,null,"Op de eerste dwarsregels is een metalen trekhaak.  De betimmering zit in de eerste en laatste dwarsregel gevat in een sponning.",null,null,null,null,null,null,"glijboom","A","Voor- en achteraan, schuinoplopend.  Op de kopse snede een repetitief gutsinsnijdingen.    Op de oversteek vooraan en acheraan van de glijboom is een krot in en uitlopend A14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,200,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,100,810,null,1450,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Reconstructie."]
[49,null,"V 1969-1970","Linker voorarm","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2920,"Achterbroeck","Antwerpen","België","C","Ed","Ak","Hoogkar met voortrein","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, voorsteek, sponnenzijbord en afneembaar achterbord. Laadvloer op de lamoenbomen, rongen en draaimolen onder de lamoenbomen.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,4,2,"A.",862,"10/5","A.",380,266,65,null,53,null,null,{"$f":"ASIN(AZ52/AY52) * 180 / 3.14","v":2.8674376512861794},200,10,70,90,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","C","B.","A.",44,100,"A","1M","2S","1K",null,33,1490,2,"A.",1500,"14/7","A.",480,365,83,null,58,null,{"$f":"ASIN(CE52/CD52) * 180 / 3.14","v":4.2728265003366674},null,470,35,null,78,90,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","C",null,"B",null,"A",49,117,"A","1M","2S","2K",null,40,1580,"AA0/1",null,"A","A","2BM6","2BB6","2BK6",null,null,"AE35",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"H",null,"laadboom",30,null,"BB4","4 verstevigingsdriehoeken.",null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"E2",null,null,null,null,null,760,"C","2BM4","2BK4"," 1BMS4",null,"CF","Versmallend door kwarthol.","Daar waar de asblok versmalt is op VB en AB een A20.",null,null,null,"C",null,null,null,null,null,"G","Voorarmbeugel B","A","BC","125 x 130 mm","Bevestiging boom type A, B en C.  ",null,null,null,null,"C  ",null,null,null,null,"A",null,"Wagenrong type WE.",null,null,null,null,null,"Op de rongblok is een metalen stang vastgezet met haak die doormiddel van een ketting is verbonden met het achteronderstelt.",2930,null,null,null,null,null,810,null,null,"lamoenframe","D12/0","Ronde pennen steken 150 uit.","Op OV en OA een in- en uitlopen A14.  ",null,"A","Verbreedboom ter hoogte van het zijbord.","C",1000,null,null,"lamoenboom","B",null,"Voor de karkast is op de lamoenboom aan breide zijden een metalen gesmede haak.  Op de linkerlamoenboom is een metalan gesmeede opstapbeugel.  Achteraan op de onderzijde is een zwaar metalen  dat doorlopt totop de bovenzijde",null,745,1870,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,"Laadvlak vooraan: Ca3",null,null,null,"D","F",null,null,null,null,null,null,null,260,null,1090,null,2900,"A",420,285,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Aa5/0",null,"Ronde pennen.  ","Op halve hoogte is tussen de rongen een opgetimmerde middenregel met VB en VO een ingewerrkt halfrond profiel met breedte avn 14 mm.  Op de eerste en laatste rong is een metalen ring vastgezet met kram. ","Op de middenregel zijn 4 rongenbeugels type E.",null,null,375,"A","Op VO tussen de staanders en armeinden is een in- en uitlopend A15.  Ronde armeinden steken 100 mm uit.","3 rongenbeugels type E. ","C"," 3 rongenn waarvan de eerst op het het laadvlak op de lameonbomen. Breedte 290 mm  Zijleesten zijn 118° gericht t.o.v. het laadvlak  Rong zijleest type AA.",null,null,null,675,"rong","CHF",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB3.  ",null,"Op VO van de bovernregel tussen de staanders en VB doorlopend op de kopse einden een in- en uitlopend A14.  Op VL en VR van de staanders in- en uitlopend en vevolgens terug in- en uitlopend A14.  ",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[50,null,"V 1972-2350","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Keustermans",2910,"Essen","Antwerpen","België","C","Cb","Ad","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1510,"12/6","A.",460,325,85,null,68,null,{"$f":"ASIN(CE53/CD53) * 180 / 3.14","v":4.6847918520863923},null,490,40,null,85,90,"Rkant, schuin oplopend, kwarthol, kwartrond, recht rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","C.",null,"A",null,"A",40,90,"A","1M","2S","2K",null,32,1565,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","3BM4 "," 2BB4",null,null,null,"AA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"H",null,"lamoenboom","10 mm diep die gevat zit op een tussen hout elemente type A",null,"BB4  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,795,null,null,"lamoenframe","D11/0","Ronde pennen steken 145 mm uit.",null,null,"A","Verbreedboom ter hoogte van het zijbord.","A",null,null,null,"lamoenboom","B","Op BL ter hoogte van de voorschoot een in- en uitlopend A26.  Op alle zijde voor de voorschoot ee afrondingsprofiel.","Voor de karkast is op de lamoenboom aan breide zijden een metalen gesmede haak.  Op de linkerlamoenboom is een metalan gesmeede opstapbeugel. ",null,810,1840,"AA2",null,null,"AA",null,null,null,"AA",960,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"D","G",null,null,null,null,null,null,null,100,null,940,null,3000,"A",390,380,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ab5/0.  ",null,"Ronde pennen.  ","Op halve hoogte is tussen de rongen een opgetimmerde middenregel met VB en VO een ingewerrkt halfrond profiel met breedte an 12 mm.  ","Op de eerste en laatste rong zijn 2 metalen ringen boven elkaar vastgezet met kram.  Op de middenregel zijn 4 rongebeugels type E.",null,null,380,"A ","Ronde armeinden steken 100 mm uit.  Op VO tussen de staanders en armeinden is een in- en uitlopend A15.","4 rongenbeugels type E.",null,null,null,null,null,625,"rong","CIA",null,"AB3",null,"S-vormige buitenztaanders.  Ronde pennen getapt.  Op VO van de bovenregel tussen de staander een in- en uitlopend en doorlopend op de kopseeinden  en op VB A14.  Op VL en VR van de staanders en VB van de onderregel een in- en uitlopend A14. ","Op de bovenregel 2 rongebugels type I.",null,null,null,"A","B",null,null,"AB3.  ",null,"S-vormige buitenstaanders.  Ronde pennen getapt.  Op VO van de bovenregel tussen de staander en op VB doorlopend op de kopse einden een  in- en uitlopend A14.  Op VL en VR van de staanders een in- en uitloopend A14.  Op VB van de onderregel een in- en  uitlopend A14.   Op de bovenregel 2 rongebugels type I.",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[51,null,"V 1995-0051","Linker voorarm","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8380,"Dudzele","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Ce","Polderwagen met afneembare zijborden","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  De bovenregel van het zijbord is hol gebogen in de lengte.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A.",875,"10/5","A.",415,302,68,null,52,null,null,{"$f":"ASIN(AZ54/AY54) * 180 / 3.14","v":3.0184915563957202},190,10,90,93,"Rkant, halfrond, half hol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, ogief.","C.","A.  ","C",null,30,"A","1M","2S","1K",null,30,1595,null,"A.",null,"12/6","A.",390,327,75,null,60,null,{"$f":"ASIN(CE54/CD54) * 180 / 3.14","v":2.097718411625241},null,410,15,null,98,88,"Rkant, halfrond, half hol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, kwartrond, vlak.","C.",null,"A",null,"C ",null,31,"A","1M","2S","2K",null,31,1640,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","B","4BM4","2BK4",null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol, vlak en kwarthol.","Op VB en AB een A8.",null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.","Daar waar de bovenblok versmald is op VO en AO een A8.",null,"B","E","B","Voor en achter de asblok op alle zijden een inlopend A15.","C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"As AA0/1. ",null,"A",null,"A2","A","CM","CR","EM",null,380,"C","2BM4","1BK4","1BMS4",null,"CB","Versmallend door kwarthol.","Daar waar de asblok versmalt is op VB en AB een A15.",null,null,null,"A","Voorkomend afschuiningsprofiel.",null,"B","Voorkomend afschuiningsprofiel.","Op de bovenzijde is een metalen glijprofiel.","D0","Voorarmbeugel B.","C",null,null,"Bevestiging langboom A.  ","A",1600,"B","Trekbeugel B.   Disselboomscharnierbeugel type A","A",null,null,null,null,null,null,"AC","AC",null,"A",null,null,null,2230,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1085,null,null,null,null,"Da3/3/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1010,null,3600,"A",50,50,null,null,"99°",null,"90°",null,"113°","Ca8",null,"Vierkante pennen, getapt.","Op VL en VR vaan de staanders is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 11 mm.  Staanders vooraan 90° rechtopstaande achteraan 113° naar achter t.o.v. het laadvlak.",null,null,null,425,"C","Ronde armeinden steken 150 mm uit.    Op VO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 11 mm","4 rongenbeugels type E.   Op de voorkant is vooraan en achteraan een metalen kram.",null,null,"Ak4",null,"Onderzijde volgt de kromming van de bovenregel.  Bovenzijde recht","Vooraan 500 mm,  laagste punt: 390 mm, achteraan 750","staander","FNA","Ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,null,null,"A",null,"A","B",null,null,null,null,null,null,"B",null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","A","Voorbord niet aanwezig.  Licht verzwakt."]
[52,null,"V 2011-0002","Linker voorarm","Na.",1950,null,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2910,"Essen","Antwerpen","België","E","Eg","Cd","Kipbare platte wagen","Platte wagen, 2 achterwielen met luchtbanden en twee voorwielen met luchtbanden en draaimolen.  2-delige laadvloer waarvan het achterste gedeelte kipbaar is.  Neerklapbare zijborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","metaal/luchtband","draagbomen","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"C",730,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1620,2,"A.",780,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1580,"AA2/1",null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"De 2 langbomen zijn vastegezet met bout en moer doorheen het uitvulframe.  De as is vastgezet doormiddel van de flezen met bout en moer met het metalen uitvulframe met de draagbomen.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,"AA2/1 ",null,"D",null,"F2",null,null,null,null,null,670,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,null,null,"H",null,null,null,null,"Bevestiging boom type A,B en C.  De as is vastgezet doormiddel van de flezen met bout en moer doorheen de uitvulblokken.","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2150,"Ja","A","A",null,null,1530,1320,null,"Draagframe","AA3/0/0",null,null,null,null,null,"A",null,"CA",null,"draagboom","A",null,null,null,null,30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,965,null,"C",null,"Linkerzijde, voorarmframe, boven.","Ba5/0",null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,25,25,1690,null,2000,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Da3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,270,null,null,null,"BA2",null,null,null,null,null,null,"C","P",null,null,"BA2",null,null,null,null,null,"C","P",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[53,null,"V 1992-0015","Disselhout","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Museum 'Den Doem' Edegem",2910,"Essen","Antwerpen","België","D","Dg","Da","Platte drieiwielkar","Driewielkar, twee achterwielen draaiend onder het laadvlak, één klein voorwiel draaibaar verbonden met draagframe.  Kipbaar laadvlak.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",700,"10/5","A",360,220,61,null,48,null,null,0,null,null,60,70,"Vlak, kwarthol, vlak, schuin oplopend, rkant, vlak.","Vlak, kwarthol, vlak, schuin oplopend, rkant, vlak.","B","A",null,null,35,"A","2K","2S",null,null,35,null,2,"A",880,"10/5","A",250,245,65,null,42,null,{"$f":"ASIN(CE56/CD56) * 180 / 3.14","v":2.6065726863246774},null,220,10,null,78,100,"Rkant, kwartrond.","Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant.","D",null,"A",null,"C",0,30,"A","1M","2S","2K",null,30,1310,"AE0/1",null,"A","A","2BBSVV6. ",null,null,null,null,"AC25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"H6",null,"F",null,"draagboom",25,null,"BBSVV",null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,530,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"N",null,null,null,"B",null,null,"Trekbeugel AA.  Disselmetaal A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2000,"Ja","C","F",null,null,350,500,null,"draagframe","BH2",null,null,null,null,null,"D",null,"GC",null,"draagboom","A","Op VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1020,null,null,null,null,"Ba4/1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B",null,null,null,null,120,110,1700,null,2800,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[54,null,"V 2007-0601","Linker voorarm","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2910,"Essen","Antwerpen","België","C","Ee","Al","Vlaamse aardkar met voortrein en draaistel E2","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, onder de lamoenbomen een draaibaar vooronderstel, op de lamoenbomen een afneembaar laadvlak, sponnenzijbord, zijleesten en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A.",780,"10/5","A.",460,260,68,null,46,null,null,{"$f":"ASIN(AZ57/AY57) * 180 / 3.14","v":4.7826164299078657},180,15,65,90,"Rkant, schuin oplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","E.","A.","C. ",50,80,null,"1M","2S","1K",null,28,1585,2,"A",1345,"12/6","A.",450,265,72,65,50,null,{"$f":"ASIN(CE57/CD57) * 180 / 3.14","v":6.3686732545423572},null,460,51,null,80,90,"Rkant, ogief.","Rkant, 1/8 rond.","E.",null,"A",null,"C",35,105,null,"1M","2S","2K",null,30,1580,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM6","2BB6","2BK6",null,null,"AC20",null,"Op de achterkant in het midden is een metalen rechthoekige opsluitbeugel waarin de metalen verbindingsstang die het voor onderstel met het achteronderstel verbind in opgesloten.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I4",null,null,null,"lamoenboom",null,null,"BB6 en BB4","4 verstevigingsdriehoeken 1/8 rond in de lengte.",null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"E2",null,null,null,null,null,870,"C","1BMS6","2BK6",null,null,"CE","Versmallend door kwarthol.","Daar waar de asblok versmalt is op VB en AB een A10.",null,null,null,"C","Voor de asblok op de buitenzijde tot 3X kort in- en uitlopend A20, vervolgens inlopend A20 dat overgaat in afrondingsprofiel.",null,null,null,null,"G","Voorarmbeugel B.  Voorarmbeugel D.","I4","D",null,"Bevestiging boom type B,C en D",null,null,null,null,"G",null,"Op de kopse zijde een A10.  Kop N.",null,null,"B","Kop L.   Uitgewerkte profielering aan de onderkant.","Wagenrong type D.",null,null,null,null,null,null,2630,"Ja","A","A",null,null,890,500,null,"lamoenframe","A3/0/0","Ronde pennen opgespiëd, steken 100 mm uit. ","Scharniereinden kop B.",null,null,null,"A",1350,"EBA",null,"lamoenboom","C","Voor de voorschoot een inlopend afschuiingsprofiel dat overgaat in afrondingsprofiel.  Achter voorschoot een afrondingsprofiel",null,null,700,1900,null,null,null,null,null,null,null,"AA",980,null,null,null,920,null,null,null,null,"Ba6/2",null,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,"A ",null," Op de voorkant zijn twee zware metalen rongebeugels type E. ",null,null,180,110,960,null,1570,"A",null,null,null,null,"100°",null,"90°",null,"90°","Aa4/0",null,"Ronde pennen.","Zijbord voorstuk:  Horizontale betimmering met 2 opgetimmerde staanders en 2 liggers.  ","Op de bovenregel 3 rongenbeugels type A. ",null,null,400,"A","Vierkante armeinden steken 130 uit.  Op VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.  ","Op de voorkant zijn twee metalen krammen.",null,null,"Ak2 en Ak3",null,null,580,"rong","BID",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CA1",null,null,null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[55,null,"V 2004-0010","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw","Wagenmaker   ","Druyts",null,null,"Afkomst",null,null,2320,"Hoogstraten","Antwerpen","België","C","Cb","Ad","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1580,"14/7","A.",480,314,76,null,60,null,{"$f":"ASIN(CE58/CD58) * 180 / 3.14","v":5.1251143143207427},null,560,50,null,85,70,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","1/8 hol, vlak","D.",null,"C",null,"A",40,108,null,"1M","2S","2K",null,33,1640,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM6","2BB6","2BK6",null,null,"AC30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"D",null,"laadboom",28,null,"BB4 en BBVA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,765,null,null,"lamoenframe","DA11     ","Ronde pennen, eerste en laatste steken 105 uit.  De eertse dwarsregel is opgesloten met een metalen opsluitpen.","Op OV en OA van de dwqrsregels is een in- en uitlopend A15. ",null,"B","Verbreedboom ter hoogte van het zijbord.   Op de verbreedboom 2 rognenbeugel A (zijleest)","A",null,null,null,"lamoenboom","B","Terhoog te va de zijborden inlopende afrondingprofiel aar voor.  Tussen de kopse einden en het voorscoot is op de bovenkant een metalen oog vastgezet met metalen kramg op beide bomen.  Achter de achtreste dwarsregel inlopend afschuiningsprofiel, schuin oplopend versmallend in de breedte",null,null,725,1700,"AA2",null,null,"AA",null,null,null,"AA",780,null,null,null,1100,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,null,null,null,null,null,280,null,1100,null,2360,"A",505,270,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Am4/3. ",null,null,"De rongen steken 80 uit.  Op VL en VR van de tussenstaanders en VO van de bovenregel is een ingewerkt ogiefprofiel met breedte van 10 mm.  ",null,null,null,475,null,null,null,"F","De stsanders van de zijleest zijn strerk S-vormig gebogen.",null,null,null,590,"rong","BFA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","B","Voorbord niet aanwezig."]
[56,null,"V 2009-0001","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2400,"Mol","Antwerpen","België","C","Cb","Ad","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1400,"12/6","A.",470,295,68,null,48,null,{"$f":"ASIN(CE59/CD59) * 180 / 3.14","v":2.1959564682299866},null,470,18,null,78,65,"Rkant, kwarthol, 1/8 rond, Rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","B.",null,"A",null,"A",50,105,null,"1M","2S","2K",null,34,1530,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM6","2BB6.",null,null,null,"AE50","Versmallend door 1/8 hol.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","230 x 120","laadboom",25,null,"BB4 en BBVA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,810,null,null,"lamoenframe","DA9/3 ","Ronde pennen, eerste pen steekt 100 uit.","Op OV en, OA van de dwarsregels is een in- en uitlopend A15.","Op de onderkant van de achtste dwarsregel is een metalen oog vastgezet met metalen kram.  ","B","Verbreedboom ter hoogte van het zijbord.","A",null,null,null,"lamoenboom","D",null,null,null,790,1800,"AA2",null,null,"BA",null,null,null,"AA",930,null,null,null,1000,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,170,null,1060,null,310,"A",500,330,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Al4/0.   ",null,"Ronde pennen steken 15 mm uit.","Op halve hoogte is doorheen de betimmering een zwaar metalen oog met ring aan de binnezijde.",null,null,null,570,"B","Op VO is een in- en uitlopend A20.","Op de voorkant zijn terhoogte van de rongen 4 rongebeugel type A.",null,null,null,null,null,570,"rong","BIA",null,"CA1",null,"Op de VL en VR van de staanders is een ingewerkt halfrond profiel met beedte van 10 mm.",null,null,null,null,"B","E",null,null,"CA1.  ",null,"Op de VL en VR van de staanders is een ingewerkt halfrond profiel met beedte van 10 mm.",null,null,null,"B","E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","B","Voor- en achterbord niet aanwezig."]
[57,null,"V 2013-0008",null,"Tussen",1930,1950,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,"4416 RJ","Sint-Pieterspolder","Zeeland","Nederland","E","Eb","Da","Rolwagen","Rolwagen, twee masieve achterwielen, twee voorwielen draaibaar bevestigd onder het laadvlak.","wiel","hout","draagbomen","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"B",440,null,null,190,120,null,null,null,null,null,0,null,null,60,null,null,null,null,null,"A.",null,null,null,null,null,null,null,null,1310,2,"B.",530,null,null,190,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1320,"AA2/1",null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"De as is vastgezet doormiddel van de flezen met bout en moer met het metalen uitvulframe met de draagbomen.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,"As AA0/1.  ",null,"D",null,"G2",null,null,null,null,null,800,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DA",null,null,null,null,null,"I",null,"A",null,null,"Gelast","A",1030,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1440,null,null,null,null,null,null,null,null,"draagframe","WB4",null," Laadbomen uit metalen I-profielen.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Rechte metalen Iprofile.  Op de voorkant 2 rongenbeugels typ E. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,550,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1010,null,2000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[58,null,"V 1993-0355","Linker laadboom","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","De Rijcke","4416 RJ","Kruiningen","Zeeland","Nederland","D","Db","Da","Rolkar","Rolkar, twee achterwiel, één houten masief voorwiel draaibaar bevestigd onder het laadvlak.  ","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"B",360,null,"A",180,90,null,null,null,null,null,0,null,null,75,null,"Vlak","Vlak",null,null,null,null,25,null,"2K",null,null,null,null,null,2,"A",600,"10/5","A",200,200,50,null,40,null,0,null,null,null,null,55,95,"Rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","C",null,"A",null,"C",null,25,null,"1M","2S","2K",null,28,1400,"BA0/1",null,"H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"draagboom",null,"Uitvulblok A.",null,null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,null,null,"D1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,"BA",null,null,"Trekbeugel EF.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1300,null,null,null,null,null,880,null,null,"draagframe","C4/0","Vierkante pennen, gebout. ","De eerste dwarsregel is verbreed zodat het centergat hierin is gevat.",null,null,null,null,null,null,null,"draagboom","A",null,"2 rongenbeugels type E.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,550,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,95,95,1050,null,1870,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[59,null,"V 1983-0116","Linker laadboom","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2910,"Essen","Antwerpen","België","D","Db","Ad","Driewielkar, klein","Kar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met het draagframe en sponnenzijbord","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",460,"4/4","A",320,134,55,null,48,null,null,0,null,null,55,70,"Vlak, rkant, kwarthol, vlak, rkant, ","Vlak, rkant, kwarthol, vlak, rkant, ","B","A",null,null,28,null,"2K","2S",null,null,28,null,2,"A",762,"12/6","A",415,300,70,null,45,null,{"$f":"ASIN(CE62/CD62) * 180 / 3.14","v":12.231989690638672},null,170,36,null,68,85,"Ogief.","Vlak.","C",null,"B",null,"D",25,85,null,"1M","2S","2K",null,25,1550,"AA0/1",null,"A","A","2BBS4.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,null,null,"draagboom",null,null,"BBS","4 verstevigingsdriehoeken, 1/8 rond in de lengte.",null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"D",null,"E1",null,null,null,null,null,500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,"B",430,null,"Trekbeugel EF.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1300,null,null,null,null,null,850,null,null,"draagframe","C5/0","Ronde pennen, getapt.",null,null,null,null,null,null,null,null,"draagboom","A",null,"3 rongenbeugels type A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,650,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,100,100,1000,null,1950,"B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ak3",null,null,null,null,null,null,700,null,null,null,null,null,null,null,null,300,"rong","BCC.",null,"BA2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BA2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[60,null,"V 2001-0077","Linker lamoenboom","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Marck",2500,"Lier","Antwerpen","België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, zijleesten en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1325,"12/6","A.",420,295,70,null,50,null,{"$f":"ASIN(CE63/CD63) * 180 / 3.14","v":1.8667200608328314},null,430,14,null,74,55,"Rkant, ogief. ","Rkant, 1/8 hol, 1/8 rond.","B.",null,"A",null,"B",50,88,"A","1M","2S","2K",null,32,1475,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM4  ","2BBB4",null,null,null,"AC10",null,"Geprofileerd door accolade vorm.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","200 x 150 mm","laadboom",25,null,"BBS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja.","A","AA",null,null,870,520,null,"lamoenframe","A3/0/0  "," Ronde pennen gebout, steken 78 mm uit.","Scharniereinden kop B.",null,null,null,"C",null,"A",null,"lamoenboom","C","Voor de voorschoot inlopen A15.  Achter de voorschoot inlopende A15.",null,null,850,1770,"AA2",null,null,null,null,null,null,"AA",790,null,null,null,900,null,null,null,null,"Ba5/0","Doorgaande ronde pennen steken 15 mm uit.",null,null,null,null,null,"B",null,null,null,"B ","Versmallend door schuin oplopend.  Met laadhoutbeugel type A. ",null,null,null,170,140,930,null,1870,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ab5/0 ",null,"Ronde pennen steken 40 uit. ","Verbindingsregel met een uitgezaagde accoladebogen. ",null,null,null,450,"A","Ronde armeinden steken 100 uit.  Op VO een in- en uitlopend A15.  Op VB is een doorgaand ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.  ","Ter hoogte van de ronge zijn 4 rongenbeugels type E.","B",null,null,null,null,600,"Rong APA.",null,null,"DA2",null,"Voorkomend doorloopend A 25.",null,null,null,null,"A","C en E",null,null,"FB. ",null,null,null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[61,null,"V 2000-0067","Linker voorarm","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"A. Coppieters",8210,"Loppem","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Bf","Boerenwagen met paneel, vast","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast verbonden met het laadvlak en bestaat uit één paneel.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",870,"12/6","B.",240,260,70,null,45,null,null,{"$f":"ASIN(AZ64/AY64) * 180 / 3.14","v":5.1936355149894977},210,19,80,75,null,null,"C.","A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1600,2,"A",1400,"12/6","C.",280,290,80,null,75,null,0.6,5.7,450,"Spaak 1 = 5                 Spaak 2 = 45 ",null,75,75,null,null,"B.  ","Versmallend in de dikte.","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1645,"AA0/1",null,"A","A","2BK4",null,null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol.",null,null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.","Daar waar de bovenblok versmald is op VO en AO een A8.",null,"A",null,null,null,"D",null,null,null,null,"Bevestiging langboom type A en C.",null,null,null,null,null,null,null,null,"As AA0/1.  ",null,"A",null,"A1","A","CMA","AL",null,null,null,"C","2BM4","2BK4",null,null,"CB","Versmallend door 1/8 rond.",null,"B","Versmallend door kwarthol.",null,"A",null,null,"AA","L-profiel",null,"D0","Voorarmbeugel B.  Voorarmbeugel D.  Voorarmmetaal A","D",null,null,"Bevestiging langboom type A","Disselboom type A.  L. 1630  TrekBeugel B.  Disseboom handgreep type A. Disselboomscharnierbeugel type A",null,"A",null,"A","Versmallend door schuinoplopend, recht, vlak en 1/8 hol.",null,null,null,null,null,"IE","IE",null,"A  ",null,"Langboombeugel A",null,2140,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,960,null,"J",null,"Linkerzijde, zijbord, onderkant, midden.","Db6/0/2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,980,null,3200,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Bh5/5 ",null,null,null,"De verbindingsregels van het zijbord zijn verbonden met metalen bladprofielen met de verbindingsregels van het laadvlak.   Op de bovenzijde zijn 3 rongenbeugels type E.  Verbindingselement D.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,400,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[62,null,"V 2009-0003",null,"Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8950,"Nieuwkerke","West-Vlaanderen","België","E","En","Ad","Boerenwagen met sponnenzijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is bestaat uit paneel, bovenregel en sponnen vastgezet op met beugel op de laadboom.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",875,"12/6","A",410,283,70,null,53,null,null,{"$f":"ASIN(AZ65/AY65) * 180 / 3.14","v":4.3034039470729226},200,15,75,90,"Rkant, 1/8 hol, vlak, kwart rond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, rkant, vlak.","D.","B.","C. ",8,40,"A","1M","2S","1K",null,33,1480,2,"A",1420,"14/7","A.",400,313,70,null,50,null,2.8,6,450,"Spaak 1 = 22                 Spaak 2 = 47 ",null,85,90,"Rkant, 1/8 hol, Vlak, kwart rond, Rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, rkant, vlak.","D.",null,"B",null,"C",10,40,"A","1M","2S","2K",null,33,1480,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","B","4BM4",null,null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol.","Op VO, VB, AB en AO is een doorgaand ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.",null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.",null,null,"B",null,null,"Op alle zijden een in- en uitlopend A14.","C",null,"C",null,null,"Langboom opsluiting type A en B.",null,null,null,null,null,null,null,null,"As AA0/1. ",null,"A",null,"A1","ES",null,null,null,null,200,"C","2BM4","1BMS4",null,null,"CB","Versmallend door kwarthol.","Op VO, VB, AB en AO is een doorgaand ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm","A","Versmallend door kwarthol en vlak.  Kop E.","Op VO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.","A",null,null,"C",null,null,"D0",null,"C",null,null,"Bevestiging langboom type A",null,null,null,null,"A ",null,"Kop O.",null,null,null,null,"AC","AC",null,"A",null,null,null,2600,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1070,null,null,null,null,"Dc4/4/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol.",null,"B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1100,null,4100,"A",50,50,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ae10/0  ",null,null,"De staanders zijn 95° schuin naar achteren gericht.     ",null,null,null,355,"A  ","Vierkante armeinden steken 110 mm uit.","5 rongebeugels type E.",null,null,null,null,null,450,"rong","AHA",null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","A","Licht verzwakt.   "]
[63,null,"1972-2358","Linker voorarm","Bouwjaar",1914,null,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,"Mr. Schoonjans",3000,"Leuven","Vlaams-Brabant","België","D","Dg","Ad","Driewielkar met rechte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",640,"10/5","A",360,175,52,null,46,null,null,0,null,null,63,60,"1/8 hol, vlak.","1/8 hol, vlak.","B","A",null,null,20,"A","2K","2S",null,null,30,null,2,"A",1045,"12/6","A",335,283,66,null,53,null,{"$f":"ASIN(CE66/CD66) * 180 / 3.14","v":-9.5541445506070868E-2},null,300,-0.5,null,65,65,"Rkant, halfrond, ogief.","Schuinoplopend, vlak.","B",null,"A",null,"C",14,55,"A","1M","2S","2K",null,33,1620,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BBVV6",null,null,null,"AC30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,null,null,"draagboom",null,null,"BBVV6 gelast aan de draagboom",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"D",null,"F1",null,null,null,null,null,550,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,null,null,null,null,"A2","Voorarmbeugel A.","O",null,null,null,"A",550,"A","Trekbeugel  EB.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1750,"Ja","B","D",null,"A",550,590,null,"draagframe","BC3/0",null,null,"Betimmering deksel gericht volgens de breedte. Scharnier A.",null,null,"A",null,"K",null,"draagboom","Rechte metalen U profiel draagboom. ",null,"Op de buitenzijde U-vormige beugesl voor de rembalk.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,820,null,"K",null,"Linkerzijde, draagframe, boven, voor het laadvlak.","Ba5/0","Vierkante pennen steken 25 uit.",null,null,null,null,null,"C",null,null,null,"A",null,"Metaal D",null,null,130,100,950,null,1900,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ae4/0",null,"Pennen getapt",null,"De rongen zijn aan de betimmerde zijde schuin aangesneden.  ",null,null,490,"A","Vierkabte armeinden steken 140 uit.  Op VO tussen de staanders een in- en uitlopend AD","3 rongebeugels typ E.",null,null,"Ak3",180,null,510,"rong","AHA",null,"AA4 ",null,"Op VO tussen de staanders van de bovenregel een in- en uitlopend A30","2 rongenbeugels type E.",null,null,null,"A","B",null,null,"AA4",null," Op VO tussen de staanders van de bovenregel een in- en uitlopend A30.","2 rongenbeugels E.  ",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[64,null,"V 1989-0045","Linker voorarm","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","A.D. Munck",1750,"Eizeringen","Vlaams-Brabant","België","D","Dg","Ac","Brabantse driewielkar","Driewielkar, twee achterwielen, één voorwiel draaibaar bevestigd met draagframe.  Draagframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, vast schuingeplaatste voorbord, afneembaar achterbord en opzetborden.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",600,"8/4","A",340,185,60,null,46,null,null,0,null,null,60,65,"Rkant, kwarthol, 1/8 rond","Rkant, kwarthol, 1/8 rond","J","A",null,null,23,"A","2K","2S",null,null,25,null,2,"A",1130,"12/6","A",350,272,78,null,52,null,{"$f":"ASIN(CE67/CD67) * 180 / 3.14","v":2.2588358012103336},null,330,13,null,75,72,"Rkant, kwarthol, ogief.","Rkant, ogief","D",null,"A",null,"C",55,80,"A","1M","2S","2K",null,30,1610,"AD2/1","In het midden aan elkaar gesmeed.","A","A","2BBSVV6.  ",null,null,null,null,"AC10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,null,null,"draagboom",10,null,"BBSVV6",null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"D",null,"G1",null,null,null,null,null,730,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,null,null,null,null,"A1 ","Voorarmbeugel A","E",null,null,null,"A",550,"A","Trekbeugel E.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1420,"Ja","D","D",null,"A",680,770,null,"draagframe","BC3/0",null,"De eerste dwarsregels is halfrond in de lengte.","Het frame is aan de buitenzijde over de volledige lengte belegd met bladstaal.  Betimmering deksel gericht volgens de breedte. Scharnier type B.",null,null,"D",null,"L ",null,"draagboom","A",null,"Op de buitenzijde U-vormige beugesl voor de rembalk.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,850,null,"K",null,"Linkerzijde, draagframe, boven, voor het laadvlak.","Ba5/0","Niet doorgaande pennen.",null,null,null,null,null,"C",null,null,null,"A",null,"Achteraan metaal D",null,null,100,80,"Vooraan: 920; Achteraan: 1350",null,1850,"A",null,null,null,null,"105°",null,"105°",null,"90°","Ae4/0",null,"Pennen getapt",null,"Rongen acheraan 90° en naar voren tot lopend tot 105°",null,null,490,"A","Vooraan vierkante armeinden steken 120 mm uit, achteraan ronde armeinden..  Op VO is tussen de staanders een in- en uitlopend A25.","In de bovenregel zijn twee sleuven waarin de metalen rongen van de opzetstukken gevat zitten.  ",null,null,"Ak2",190,null,490,"rong","AHA",null,"EA3",null,"Op VO tussen de staanders van de bovenregel een in- en uitlopend A30.  ","De linker en rechterstaander zijn 105° gericht t.o.v. het laadvlak.   2 rongenbeugels type E.  ",null,null,null,null,null,null,null,"AA3",null,"Op VO tussen de staanders van de bovenregel een in- en uitlopend A30.  Op de kopse einden van de betimmering een repetitieve gutsinsnijdingen.","De linker en rechterstaander zijn 105° gericht t.o.v. het laadvlak.  2 rongenbeugels type E.  ",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[65,null,"V 2010-0004","Linker voorarm","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Guido Paridaens",1502,"Lembeek","Vlaams-Brabant","België","D","Dg","Ac","Brabantse driewielkar","Driewielkar, twee achterwielen, één voorwiel draaibaar bevestigd met draagframe.  Draagframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, vast schuingeplaatste voorbord, afneembaar achterbord en opzetborden.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",660,"8/4","A",370,220,62,null,50,null,null,0,null,null,70,65,"Vlak, kwarthol, vlak, Schuinoplopend, rkant, vlak","Vlak, kwarthol, vlak, Schuinoplopend, rkant, vlak","B","A",null,null,30,"A","2K","2S",null,null,30,null,2,"A",1120,"12/6","A",315,265,65,null,48,null,0,null,null,null,null,68,70,"Rkant, halfrond, Ogief, rkant, vlak, ","Rkant, 1/8 rond, rkant, vlak.","B",null,"A",null,"C",29,70,"A","1M","2S","2K",null,33,1540,"AD2/1","In het midden aan elkaar gesmeed.","A","A","2BBSVV6.  ",null,null,null,null,"AC48",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,"EC","180 x 140 mm","draagboom",38,null,"BBSVV6",null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"D",null,"G1",null,null,null,null,null,680,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,null,null,null,null,"B","Trekbeugelframe A","E",null,null,null,"a",560,null,"Trekbeugel E.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1500,"Ja","D","D",null,"A",660,730,null,"draagframe","BC2/2",null,null,"Betimmering deksel gericht volgens de lengte. Scharnier type B.",null,null,"A",null,"L ",null,"draagboom","A",null,"Op de buitenzijde U-vormige beugesl voor de rembalk.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,880,null,"K",null,"Linkerzijde, draagframe, boven, voor het laadvlak.","Ba5/0","Niet doorgaande pennen.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","Op VB tussen de staanders een in- en uitlopend A15",null,null,null,160,60,"Vooraan: 880; Achteraan: 1240",null,1900,"A",null,null,null,null,"90°",null,"100°",null,"90°","Ba4/0/1",null,"Pennen getapt","Op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A15.  Achteraan is een reflector.","Staanders achteraan 90°, voorste staander 100°.",null,null,515,"A","Ronde armeinden steken 130 uit.  Op VO is tussen de staanders een in- en uitlopend A25.","Vooraan is een metalen houten met metlaen beuhgel.  Op de voorkant zijn 3 rongebeugels type A.",null,null,"Ak3",200,null,460,null,null,null,"AA3 ",null,"Op VO tussen de staanders van de boven- en onderregel en op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A15. Bovenzijde is lichtjes rond.","Op de bovenregel 2 rongebeugel I.  ",null,null,null,"Vast op de armeinden met bout","Vast tegen opgetimmerrde klos",null,null,"AA3",null,"Op VO tussen de staanders van de boven- en onderregel en op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A15. Bovenzijde is lichtjes rond.","Op de bovenregel 2 rongebeugel I.  ",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B ","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[66,null,"V 2010-0005",null,"Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Guido Paridaens",1502,"Lembeek","Vlaams-Brabant","België","D","Dd","Ad","Driewielkar, klein","Kar, twee achterwelen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met het draagframe, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",500,"8/4","A",275,171,56,null,45,null,null,0,null,null,55,55,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond.","B","A",null,null,30,"A","2K","2S",null,null,20,null,2,"A",780,"10/5","A",305,228,65,null,48,null,{"$f":"ASIN(CE69/CD69) * 180 / 3.14","v":2.8674376512861794},null,200,10,null,60,70,"Rkan, halfrond profiel met breedt van 10 mm, kwarthol, vlak, kwartrond, ","Rkant, schuinoplopend, kwartrond.","D",null,"A",null,"C",38,70,"A","1M","2S","2K",null,27,1350,"AD2/1","In het midden aan elkaar gesmeed.","A","A","2BBS6.  ",null,null,null,null,"AC20","Versmallen aan de bovenzijde door 1/8 hol profiel."," Op VO en AO is een in- en uitlopend A30.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,"AC","350 x 130 mm","draagboom",25,null,"BS6",null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"D",null,"G1",null,null,null,null,null,570,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,null,null,null,null,"B.","Trekbeugelframe A.  Voorarmbeugel I.","E",null,null,null,"A",560,null,"Trekbeugel E.  Disselmetaal A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1430,null,"A",null,null,null,520,null,null,"draagframe","CS6/0",null," De betimmering van de laadvloer is niet op de dwarsregels maar doormiddel van een aantal verbindingsregels en ligt los op het draagframe.",null,null,null,"A",null,null,null,"draagboom","A",null,"Op de buitenzijde U-vormige beugesl voor de rembalk.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,670,null,"K",null,"Linkerzijde, draagframe, boven, voor het laadvlak.","A",null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,50,80,"Vooraan: 600; Achteraan: 1000",null,2160,"A",380,60,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ag4",null,"Pennen getapt.",null,null,null,null,510,"A",null,null,null,null,null,null,null,610,"rong","BEE",null,"AA2",null,"  Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel tussen de staandders en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A10.  ","Op de kopse einden van de bovenregel is een metalen U-beugel voor het opsluiten van dde armeinden van het zijbord.  ",null,null,null,"A","B",null,null,"AA3",null,"Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel tussen de staandders en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A10.","Op de kopse einden van de bovenregel is een metalen U-beugel voor het opsluiten van dde armeinden van het zijbord.  ",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[67,null,"V 2013-0009",null,"Na.",1950,null,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,null,"Loenhout","Antwerpen","België","E","Eg","Cd","Kipbare platte wagen","Platte wagen, 2 achterwielen met luchtbanden en twee voorwielen met luchtbanden en draaimolen.  2-delige laadvloer waarvan het achterste gedeelte kipbaar is.  Neerklapbare zijborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","metaal/luchtband","draagbomen","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"C",750,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1580,2,"C.",830,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1620,"EB2/2",null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"Uitvulframe",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EB2/2",null,"D",null,"F2",null,null,null,null,null,700,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,null,null,"H",null,"P","F",null,"met bout en moer vastgezet doorheen de twee dwarregels bevestid op de bovenschamelring","AA",1300,"A","Disselboomframe type A. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2200,"Ja","B","A ",null,null,800,1700,null,"Draagframe","AD5/0  ",null,"Op alle zijden van de dwarsreegels een doorgaand A5.","De buitenste betimmeringplank is dikter en kan beschout worden als regel, in deze regel zijn twee vierkatne gaten voor het ontvangen van rongen.  Koen vooraan gelijk  klopt niet",null,null,"A",1700,"CAA",null,"draagboom","A","Halfweg versmallend door 1/8 hàol profiel in de breedte.  Doorgaand A14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,950,null,null,null,null,"Ba6/0  ","De dwarsregels zijn halfhouts verbonden met de laadbomen.  ","De betimmering aan de zijde is dikker en kunnen beshouwd worden als regels.  In deze regel zijn 3 vierkant gaten woor het opsluiten van de rongen.  De regel is aan de buitenzijde belegd met bladstaal en slutien de rongen op.","Op de eerste en laatste dwarsregel zijn 2 rongenbeugel type E.  ",null,null,null,"U-sponinng in de zijregel opgesloten door bladstaal","E",null,null,"B  ","Versmallend door schuinoplopend.  Op VO is een afrondingsprofiel.",null,null,null,null,null,1700,null,1620,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ak3",null,null,"Kop B.",null,null,null,660,null,null,null,null,null,null,null,null,250,"rong","AGA",null,"BA2 ",null,null,"Breedte: 250 mm.",null,null,null,"T","D",null,null,"BA2",null,null,"Breedte: 250 mm.",null,null,"T","D",null,null,null,null,"B","A","A",null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[68,null,"V 1977-2746","Linkjer draagboom","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,null,null,null,"Duitsland","C","Ci","Ba",null,null,"wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1435,"12/6","B.",300,240,80,null,65,null,{"$f":"ASIN(CE71/CD71) * 180 / 3.14","v":5.5247124316148142},null,530,51,null,60,70,"Vlak, kwarthol.","Vlak, kwarthol.","D ","Versmallend in de breedte.","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1590,"AA0/1",null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"M",null,null,null,"Uitvulblok A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,920,null,null,null,null,null,null," 2 rechte draagbomen verbonde met 2 regels en vooraan een trehoutregel. Tussen de de twee regels is in hetm idden een middenligger.  Het draaframe is betimmert in ee sponing in de draagboom, middenligger en tussenregels Op de voorste trekregel is in het midden, link e rechts drie metalen kliene metalen oog vastgezet met een lichaam op de oderkant van de regels.  voeneaan is metalen baldprofiel  functie onbekend.",null,null,null,null,null,null,"draagboom ","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,820,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1080,null,2370,"A",370,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Bk",null,null,null,"2 buitenstaanders gevat in de draagboom en bovenregel verbonden met pen gat .  Tussenin 2 verbindingstangen en 3 opgetimmerde kruisen met regels halfhouts vebonden gevat tussen de buitenstaander, bovernregel en onderegel.  De zijden van de regels, en staanders hebben afrondingsprifel.  De kruisen in- en uitlopend afrondingsprofiel.  Op het paneel zijn 14 metalen beugeltjes.",null,null,null,"A","Vierkante armeinde steken 60 uit.",null,null,null,null,null,null,610,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[69,null,"V 1983-0017","Linker voorarm","Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw","Wagenmaker","L. Bartelen","Smid","Smeyers",null,"Laatste gebruiker","Stess Vandekeybus",2910,"Essen-Hoek","Antwerpen","België","C","Eh","Aj","Vlaamse aardkar met voorloper","Aardkar, twee wielen,  het lamoenframe is afgenomen en vervangen door een draagframe scharnierbaar bevestigd met karbak, onder de lamoenbomen een draaibaar vooronderstel, op de lamoenbomen een afneembaar laadvlak, sponnenzijbord, zijleesten en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",800,"12/6","A",400,260,78,null,50,null,null,{"$f":"ASIN(AZ72/AY72) * 180 / 3.14","v":2.2936055362159253},200,8,70,90,"Kwarthol, vlak, kwartrond","1/8 rond.","D","B","D",32,70,null,"1M","2S","1K",null,33,1585,2,"A.",1390,"12/6","A",415,325,75,null,60,null,{"$f":"ASIN(CE72/CD72) * 180 / 3.14","v":4.5647530706022383},null,440,35,null,78,85,"Rkant. kwarthol, vlak, kwartrond","Rkant, 1/8 rond.","D ",null,"B",null,"D",40,88,null,"1M","2S","2K",null,35,1570,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB4","2BK4",null,null,"AC20","Versmallend door kwartrond, 1/8 rond, kwartrond.","Op VB en AB een in- en uitlopend A25.  Op VO een ingewerkt ogief profiel met breedte van 15 mm.  Op de achterkant in het midden is een metalen haak vastzet doorheen de dikte van de asblok.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"H4",null,"EB",null,"laadboom",35,null,"BB4","4 verstevigingsdriehoeken.",null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"EA2",null,null,null,null,null,625,"C","2BM4"," 2BK4","2BMVA4",null,"CD","Versmallend door kwarthol en vlak.  ",null,null,null,null,"C",null,null,null,null,null,"G","Voorarmbeugel F.","H4","EB","220 x 160 mm","Bevestiging boom type A, B en D.",null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"A",null,"Wagenrong type WBC",null,null,"Het achterstel is verbonden met het voorstel doormiddel van een ketting ingehaakt in een haak van de achterasblok en voorablok",null,null,null,2450,"Ja.","A","A",null,null,870,null,null,"draagframe","D1/1/0 ",null,null,"De eerste dwarsregel is vastgzet aan de onderzijde van de boom met bout en moer. ",null,null,null,980,"C",null,"draagboom","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,910,null,null,null,null,"Ba7/0"," Doorgaande ronde pennen.","Op OV e OA is een in en uitlopend A14 mm.",null,null,null,null,"D",null,null,null,"B","Versmallend door schuinoplopend.",null,null,null,140,140,910,null,1660,"A",null,null,null,null,"98°",null,"90°",null,"90°","Af4/0",null,"Ronde pennen. ",null,null,null,null,360,"A","Tussen de staanders is een in- en uitlopend A30 mm.     Ronde armeinden steken 110 uit.","Ter hoogte van de rongen zijn rongebeugels AA.","B",null,null,null,null,520,"Rong BLA.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","B","A","Verfsysteem na 1960.  Licht verzwakt."]
[70,null,"V 1987-0022",null,"Tussen",1914,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antwerpen","België","E",null,null,null,null,"wiel","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,null,null,null,null,"A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[71,null,42,"Linker zijbord vooraan","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Coremans, Doornlaar",2820,"Rijmenam","Antwerpen","België","C","Cf","Ag","Geveerde tweewielkar met sponnenzijbord","Kar, twee wielen, twee halve elipsveren, twee S- vormige lamoenbomen met dwarsregels,  betimmering, voorschoot, schutbord, zijbord met sponnen, vaste zijleesten en afneembaar achterbord. ","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1310,"14/7","A",320,258,68,null,48,null,{"$f":"ASIN(CE74/CD74) * 180 / 3.14","v":2.3457617257361423},null,440,18,null,72,62,"Rkant, halfrond, kwarthol, vlak, kwartrond, ","Rkant, halfrond, 1/8 rond.","B",null,"A",null,"C",38,72,"A","1M","2S","2K",null,26,1510,"CC2/1","In het midden aan elkaar gesmeed. Diepte: 90","F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja",1600,10,"ADA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,760,null,null,"lamoenframe","C",null,null,null,null,null,"A",1070,null,null,"lamoenboom","C","Voor het laadvlak een inlopend afrondingsprofiel",null,null,680,1980,"AA2",null,null,"BA",null,null,null,"AA",1860,null,null,null,970,null,null,null,null,"Ba7/0","Vierkante pennen getapt, steken 20 mm uit."," Pen type C.  Op OV en OA is een doorgaand A18.","Op het laadvlak is vooraan een verbindingsmetaal A.",null,null,null,"A",null,null,null,"A","Op VB en VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.  Kopse eind vooraan halfrond in de dikte.  Kopse eind achetraan versmallend in de dikte door schuinoplopend. ","Op linkerzijde opstapbeugel B.",null,null,150,85,1070,null,2550,"A",570,null,null,null,"90°",null,null,"90°","90°","Ab5/0  ",null,"Ronde pennen steken 20 uit.","Op de binnenzijde is een opgetimmerde regel waarop de zitbank geplaatst kan worden.  Verbindingsregel met een uitgezaagde accoladebogen. ",null,null,null,380,"A","Vierkante armeinden steken 80 mm uit. Op VO is een tussen de staandes een in- en uitlopend A35.  De kopse einden van de armeinden zijn halfrond in de breedte.",null,"A","107° gericht t.o.v. het zijbord.  Breedte: 130 mm",null,null,null,580,"rong","BKA",null,"DA2",null,null,"Het bovenvoorbord ontbreekt",null,null,null,null,null,"A","C","AC3  ","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel tussen de staanders en VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A30.  De liinker en rechter staander is 1/8 rond gebogen.",null,null,null,"A","B",null,null,null,"horziontale betimmering vastgezet op zeware metalen beugel type A en leidbeugel type A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[72,null,33,"Linker zijbord vooraan","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Lenders Joseph.",2812,"Muizen","Antwerpen","België","C","Cf","Af","Geveerde tweewielkar met sponnenzijbord","Kar, twee wielen, twee halve elipsveren, twee S- vormige lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, voorschoot, schutbord, zijbord met sponnen, vaste zijleesten en afneembaar achterbord. ","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1050,"12/6","A",270,208,52,null,44,null,0.95545825039900356,null,360,6,null,60,52,"Rkant, halfrond, halfhol, vlak, kwartrond, ","Rkant, 1/8 rond.","B",null,"A",null,"C",20,50,"A","1M","2S","2K",null,25,1440,"CC2/1","In het midden aan elkaar gesmeed. Diepte: 90","F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja",1380,9,"ADA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,860,null,null,"lamoenframe","CA",null,null,null,null,null,"A",1000,null,null,"lamoenboom","C","Voor het laadvlak een inlopend A23 overgaand in een afrondingsprofiel.",null,null,680,1960,null,null,null,null,null,null,null,"AA",2000,null,null,null,795,null,null,null,null,"Ba6/0","Vierkante pennen getapet steken 20 mm uit.","Op OV en Oa is een doorgaand A15.  Pen B.","Op het laadvlak is vooraan een verbindingsmetaal A.",null,null,null,"A",null,null,null,"C","Op VB en VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.  Kopse eind vooraan versmallend door schuinoplopend aan de onderzijde en schuinneerlopend aan de bovenzijde in de dikte.  Kopse eind achetraan versmallend in de dikte door schuinoplopend onderzijde. ","Op linker en rechterzijde opstapbeugel B",null,null,130,70,1000,null,1900,"A",490,null,null,null,"90°",null,null,"90°","90°","Ab4/0    ",null,"Ronde pennen steken 50 uit.","Verbindingsregel met een uitgezaagde accoladebogen. ","Op de binnenzijde is een opgetimmerde regel waarop de zitbank geplaatst kan worden.",null,null,330,"A","Vierkante armeinden vooraan steken 55 mm uit en ronde achteraan steken 90  mm uit.  Op VO is een tussen de staandes een in- en uitlopend afrondingsprofiel.  Op de bovenregels en rongen zijn metalen hoekbeugels vastezety van de zijleesten.  Het kopse einde vooraan van de armeinden zijn halfrond in de breedte.",null,"A","122° gericht t.o.v. het zijbord.  Breedte 150 mm",null,null,null,500,"rong","BKA",null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"AC3","Pennen getapt"," Buitenstaanders S-vormig.  Op Vl en VR van de staanders is een in- en uitlopend afrondingsprofiel.  Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel is tussen de staanders een in- en uitlopend afrondingsprofiel.  Kop E.",null,null,null,"A","B",null,null,null,"horziontale betimmering vastgezet op zeware metalen beugel type A en leidbeugel type A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[73,null,41,"Linker zijbord vooraan","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Schroons W.  ",3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","C","Cf","Af","Geveerde tweewielkar met sponnenzijbord","Kar, twee wielen, twee halve elipsveren, twee S- vormige lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, voorschoot, schutbord, zijbord met sponnen, vaste zijleesten en afneembaar achterbord. ","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1310,"14/7","A",370,300,75,null,50,null,1.6380755122524451,null,420,12,null,70,75,"Rkant, halfhol, halfhol, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, ogief, rkant, vlak.","B",null,"A",null,"A",38,68,"A","1M","2S","2K",null,30,1520,"AC2/1",null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja",1600,10,"ADA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,770,null,null,"lamoenframe","C",null,null,null,null,null,"A",1085,null,null,"lamoenboom","C","Voor het laadvlak een inlopend afrondingsprofiel",null,null,770,1980,null,null,"AD1",null,"BD",null,null,"AA",1850,null,null,null,1010,null,"L",null,"Linkerzijde, zijbord, midden, vooraan.","Ba8/0","Vierkante pennen getapet steken 14 mm uit","Pen A14.  Op OV en Oa is een doorgaand A15.","Op het laadvlak is vooraan een verbindingsmetaal A.",null,null,null,"A",null,null,null,"A","Op VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.  Kopse eind zie foto   Kopse eind rechte, met inlopend A30.  ","Op linkerzijde opstapbeugel B.",null,null,145,110,1080,null,2800,"A",590,null,null,null,"90°",null,null,"90°","90°","Ab4/0",null,"Ronde pennen steken 32 uit.","Op de binnenzijde is een opgetimmerde regel waarop de zitbank geplaatst kan worden.  Verbindingsregel met een uitgezaagde accoladebogen. ",null,null,null,340,"A","Vierkante armeinden vooraan steken 90 mm uit en ronde achteraan steken 100  mm uit.  Het voorste kopse eind heeft versieringmotfief type fotod Op VO is een tussen de staandes een in- en uitlopend afrondingsprofiel.  Op de bovenregels en rongen zijn metalen hoekbeugels vastezety van de zijleesten.  Het kopse einde vooraan van de armeinden zijn halfrond in de breedte.",null,"A","105° gericht t.o.v. het zijbord.  Breedte 140 mm",null,null,null,612,"rong","BKA",null,"DA2",null,null,"Het bovenvoorbord ontbreekt",null,null,null,null,null,"C","E","AC3","Pennen getapt","Buitenstaanders S-vormig.  Op VLen VR van de staanders is een in- en uitlopend afrondingsprofiel.  Op VO tussen de staander van de bovenregel is een in- en uitllopend afrondingsprofiel.  Kop E.",null,null,null,"A","B",null,null,null,"horziontale betimmering vastgezet op zeware metalen beugel type A en leidbeugel type B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[74,null,43,"Linker zijbord vooraan","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Van Haecjt",3110,"Rotselaar","Vlaams-Brabant","België","C","Cb","Ad","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","huif","zeildoek",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1565,"14/7","A",460,345,80,null,60,null,4.7059207933499199,null,500,41,null,93,70,"Rkant, schuinoplopend, rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","1/8 rond.","D ",null,"C",null,"A",55,100,"A","1M","2S","2K",null,35,1540,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM4","2BBB4",null,null,null,"AC30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","290 x 150 mm","lamoenboom",50,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,null,null,"lamoenframe","DB13/0","Ronde pennen.  De pennen van de eerste dwarsregel steken 80 mm uit.","Op de dwarsregels OV en OA een doorlopend A15 mm. ","Ruimte tusen de voorlaatste en laatste dwarsregel is 150 mm.  ","B","Verbreedboom ter hoogte van het zijbord.","A",930,null,null,"lamoenboom","B","S-vormig recht onde kast en achter de asblok naar achtern toe schuinopopen en naar het einde 1/8 rond naar boven toe.  Zeer zware afmetingen.  Afronding A.",null,null,820,1720,"AA2",null,null,"CA",null,null,null,"AA",1800,null,null,null,1080,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,700,null,930,null,2700,"A",500,25,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ag4/0",null,null,null,"Op de betimmierng zijn op halve hoogte 4 houten vierkante klossen waarop rongenbeugels type E voorzien is.",null,null,590,"A ","Vooraan vierkante armeinden steken 100 mm uit.  Vooraan kop A.  Achteraan ronde armeinden steken 100 mm uit.  Tussen de rongen is een in- en uitlopend afschuiningsprofiel in accolade vorm.  ","4 rongenbeugels type E.",null,null,null,null,null,640,"Rong","BLC",null,"DA2",null,null,"Het bovenvoorbord ontbreekt",null,null,null,"A","F",null,null,null,null,null,null,"A",null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[75,null,40,"Voorbord","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Gebroeders Verschoren, Miel en Frans.  Mispeldonkhoeve",2820,"Bonheiden","Antwerpen","België","C","Cb","Ad","Hoogkar, Malbroeck","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met neergebogen lamoenboomeinden met dwarsregels, betimmering, voorsteek, vast metalen steunen, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","metaal","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1540,"14/7","A",470,390,98,null,60,null,0.74773651769821969,null,460,6,null,96,105,"Rkant, schuinoplopend, rkant, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, vlak.","B",null,"B",null,"A",50,105,"A","1M","2S","2K",null,35,1510,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","2BM4"," 2BB4","2BK4",null,null,"AE75","Versmallend aan de onderzijde door 1/8 hol.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","260 x 90 mm","lamoenboom",30,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,820,null,null,"lamoenframe","D11/2","Ronde pennen.  De pennen van de eerste en tweede dwarsregek steken 100 mm uit en zijn opgespiëd. ","Ter hoogte van het zijbord is een verbreedboom.  Op de dwarsregels OV en OA een doorlopend A15 mm.",null,"B","2 metalen haken met bevestigingslichaam.","C",1000,null,null,"lamoenboom","B","Afronding A","Trekbeugel A.   De lameonboom is voor het laadvlak voorzien van 5 bouten met moer in de breedte.    Achteraan aan de onderzijde is een metalen ingewerkte staallat.  Profiel type A.  Zeer zware afmetiingen.  Broekhaak type A. . Metaal A","Naar de kopse einden zijn de lamoenbomen over een lengte van 200 mm bekleed met leer.",790,2000,"AA2","CA2",null,"BA",null,null,null,"AA",2000,null,null,null,1150,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"F","G",null,null,null,null,null,null,null,190,null,1000,null,3520,"A",530,260,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ad6/0    ",null,"Ronde pennen steken 35mm uit.",null,"Op de betimmierng zijn op halve hoogte 4 houten ronde klossen waarop rongenbeugels type E voorzien is.  Op het linkerzijbord tussen de voorlaatse en laatste rong is een opgetimmerd opbergbakje.  ",null,null,430,"A","Ronde armeinden steken 130 uit.  Tussen de rongen is een in- en uitlopend A28. ","5 rongenbeugels E.  Ter hoogte van de rongen zijn metalen ringen vastgezet met kram.  Op de eerste rong zijn 2 metalen ringen met kram.",null,null,"Ak4",270,null,620,"rong","BEE",null,"AC3",null,"Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel is tussen de staanders een in- en uitlopend A18.  ",null,null,null,null,"A","B",null,null,"AC3",null,"Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel is tussen de staanders een in- en uitlopend A18.  ",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[76,null,25,"Linker zijbord vooraan","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Golvers Frans",2820,"Rijmenam","Antwerpen","België","C","Cb","Ad","Hoogkar, Malbroeck","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met neergebogen lamoenboomeinden met dwarsregels, betimmering, voorsteek, vast metalen steunen, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","metaal","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1515,"14/7","A",460,375,90,null,60,null,0.60985023503988067,null,470,5,null,80,98,"Rkant, schuinoplopend, rkant, vlak, kwartrond, rkant, vlak, rkant, vlak.","Rkant, vlak.","B",null,"B",null,"A",48,102,"A","1M","2S","2K",null,35,1570,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","F","A","1BM4","2BB4",null,null,null,"AC20","Versmallend aan de onderzijde door lichtjes 1/8 hol.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"H",null,"lamoenboom",30,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,825,null,null,"lamoenframe","D9/1","Ronde pennen.  De pen van de eerste dwarsregel steekt 100 mm uit en is opgespiëd met metalen spie.","Op de dwarsregels OV en OA een doorlopend A15 mm.",null,"B","Verbreedboom ter hoogte van het zijbord.","B",1010,null,null,"lamoenboom","B","Afronding A. ","Voor het laadvlak op alle zijden een inlopend A40 overgaand in afrondingsprofiel.   Broekhaak type A.  Trekbeugel A.  Metaal A.  ",null,780,1910,"AA2","CA2",null,"BA",null,null,null,"AA",1820,null,null,null,1030,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"F","G",null,null,null,null,null,null,null,390,null,1010,null,2800,"A",420,55,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ad6/0.   ",null," Ronde pennen, getapt steken 45 mm uit.  Pen D.",null,"Op de betimmierng zijn op halve hoogte 4 houten ronde klossen waarop rongenbeugels type E voorzien is. ",null,null,380,"A","Vooraan vierkante armeinden steken 120 uit.  Kop A.  Achteraan ronde armeinden steken 150 uit.  Tussen de rongen is een in- en uitlopend A25.","Op de bovenregel zijn 5 rongenbeugels type E en nog twee kleinere rongenbeugels type E.  Op de eerste en laatste rong zijn 2 metalen ringen met kram.",null,null,null,null,null,640,"rong","BQG",null,"DD",null,null,null,null,null,null,"B","N","C","A","AB3",null,"Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel is tussen de staanders een in- en uitlopend A18.  Op Vl en VR van de staanders is een in- en uitlopend A18 dat vervolgens nog eens kort in en uitloopt.",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[77,null,26,"Linker zijbord vooraan","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Van Rompaey G.",2235,"Houtvenne","Antwerpen","België","C","Cb","Ad","Vlaamse aardkar met vaste karsteun","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak met vast metalen steunen, sponnenzijbord, zijleesten en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","metaal","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1480,"14/7","A",480,365,80,null,65,null,0.37386030742909482,null,460,3,null,85,105,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Kwartrond, vlak.","D",null,"A",null,"A",63,105,null,"1M","2S","2K",null,35,1520,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A","A","1BM4","2BB4",null,null,null,"AE50",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"H",null,"lamoenboom",50,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,800,null,null,"lamoenframe","A3/1/0","Ronde pennen getapt.  De pen van de eerste dwarsregel steek 88 mm uit.  ",null,null,"A",null,"C",935,"CA",null,"lamoenboom","B","Voor het laadvlak op alle zijden een inlopend afrondingprofiel. ","Broekhaak type A. Afronding A.  Trekbeugel A.  Bovenzijde lamoenboom halfweg kram met metalen ring.  Broekhaak halfweg de lamoenboom omgekeerd gericht. ",null,840,1820,"AA2","CA2",null,"BA",null,null,null,"AA",1820,null,null,null,1040,null,null,null,null,"Ba7/0",null,"Op OV en OA een doorgaand A14.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"B","Versmallend door ogief in de lengte.",null,null,null,90,130,1100,null,2400,"A",15,230,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ag5/0  ",null,null,"Opgetimmerde middenregel waarop ronde klossen zijn bevestigd met 5 rongenbeugels type E.  De eerste en laatste rong is ondenderaan opgespiede met een houten spie.  Op de eerste en laatste rong is eeen metalen ring met kram",null,null,null,420,"A  ","Ronde armeinden steken vooraan 75 mm en achteraan 115 mm uit.  Tussen de rongen is een in- en uitlopend A25.","Op de bovenregel zijn 5 rongenbeugels type E",null,null,null,null,null,690,"rong","BQG","Op verschilende plaatsen decoratieve kerfinsnijdingen.","AF4",null,"Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel tussen de staanders is een in- en uitlopend A18.  De buitenstaanders zijn S-vormig gebogen en hebben een afgeleide profielring als de rongen. ","Op de bovenrgel 2 rongenbeugels type AA.",null,null,null,"A","E",null,null,"AF4",null,"Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel tussen de staanders is een in- en uitlopend A18.  De buitenstaanders zijn S-vormig gebogen en hebben een afgeleide profielring als de rongen. ","Op de bovenrgel 2 rongenbeugels type AA.",null,null,"A","E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[78,null,45,"Linker zijbord vooraan","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Dits",2820,"Rijmenam","Antwerpen","België","C","Cf","Be","Veekar, geveerd","Veekar, twee wielen, u-vormige metalen as, twee halve elipsveren, veekast met kipbaar achterbord,  twee S-vormige lamoenbomen.","wiel","hout","veren","metaal","kar","hout","karsteun","metaal","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1330,"14/7","A",340,242,63,null,42,null,1.3709420892267183,null,460,11,null,65,65,"Rkant, halfrond, halfhol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","1/8 rond.","B",null,"A",null,"C",38,65,"A","1M","2S","2K",null,30,1740,"CC2/1","In het midden aan elkaar gesmeed.  Diepte: 290","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja",1560,11,"ADC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,950,510,"Betimmering op de lamoenbomen dient als voetplank met schuine opzet.","lamoenframe","CB  ",null,"De voorschoot is betimmerd op de lamoenbomen met vooraan één schuine voetplank.",null,null,null,"A",1200,null,null,"lamoenboom","A","Voor de voorschoot inlopend afrondingsprofiel.","Aan de linkerzijde is ee opstapbeugel type B.  Broekhaak type A op 750 mm van kopse eind op de bovenzijde.  Broekhaak type A op 2000 op de binnenzijde van de lamoenboom",null,610,2000,"DE2",null,"EE2",null,null,null,null,"AV",750,"AA",2000,null,730,null,null,null,null,"Bd6/0 ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","Vooraan: kop C.  Tussen de staanders van het zijbord is een in- en uitlopend A25.",null,null,null,null,100,1200,null,2580,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Bk",null,null,"Het zijbord bestaat uit 6 staanders, één bovenregel en tussen de staanders in het midden een middenregel.  De binnenzijden hebben tussen de staanders en regels van een in- en uilopend A40.  Het raamwerk is betimmerd met planken van 110 mm breed en hebben aan de onderzijde een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.  Op de voorzijde is een metalen handgreep A.",null,null,null,null,"B  ","Op VB van de bovenregel is een V-vormige groef met breedte van 7 mm.",null,null,null,null,null,null,1060,null,null,null,null,null,null,"Vast voorbord met het zij bord.  Bestaat uit twee tussenstaanders en een bovenregels op halve hoogte van het zijbord betimmerd aan de binnenzijde.",null,null,null,"vast","vast",null,null,"X",null,"Raamwerk bestaande uit 4 staander, een boven- en onderegel en in het midden tussen de staandes tussenregels.",null,null,null,"G","P",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[79,null,56,"Linker zijbord vooraan","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Louis Van Hemelrijck",1981,"Zemst-laar","Vlaams-Brabant","België","D","Dg","Ad",null,null,"wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",650,"10/5","A",400,200,65,null,50,null,null,0,null,null,70,75,"Rkant, vlak, kwarhol, vlak, kwartrond, rondkant, vlak.","Rkant, vlak, kwarhol, vlak, kwartrond, rondkant, vlak.","B","A",null,null,30,"A","2K","2S",null,null,30,null,2,"A",1125,"14/7","A",450,290,70,63,48,null,1.0116673503374742,null,340,6,null,70,70,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwarthok, 1/8 rond.","C",null,"A",null,"A",53,90,"A","1M","2S","2K",null,32,1480,"AA0/1","In het midden aan elkaar gesmeed.","A","A","1BM4","2BBSVV4",null,null,null,"AC18","Versmallend aan de bovvenzijde door 1/8 hol.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","220 x 130 mm","draagboom",null,null,"BMVV4",null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"D",null,"G1",null,null,null,null,null,620,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,"C2","Trekbeugel EA.  Handgreep A","E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1640,"Ja","B","D",null,"B",580,620,"Opening tussen de voorschoot en laadvlak 220 mm","draagframe","BC3/0  ",null,null,"Betimmering deksel gericht volgens de lengte los gevat in sponning van het draagframe. ",null,null,"A",null,"CA",null,"draagboom","D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,750,840,null,"D",null,"Linkerzijde, draagframe, boven, voorl het laadvlak.","Ba7/0","Doorgaande vierkante pennen","Op OV en OA een doorgaand A14. ",null,null,null,null,"C",null,null,null,"B","Versmallend achteraan door kwarthol en schuinoplopend.  Vooraan door schuinoplopend.","2 rongenbeugels type A van de zijleesten.  Op het achterste kopse eind metaal A.",null,null,160,null,950,1010,2000,"A",160,null,null,880,"90°",null,"90°",null,"90°","Aa5/0",null,"Vierkante pennen steken 20 mm uit.   ",null,"Op de kopse einden geen verbindingslat.  ",null,null,330,"A","Vierkante armeinden steken 120 mm uit.","3 rongenbgeugels type A.","B ","De rongen zijn in de lengte 1/8 rond gebogen.","Ak3",220,null,580,"rong","ARA",null,"AA3 ",null,"Op VO van de bovenegel en VB van de onderegels tussen de staanders een in- en uitlopend A20.  De staanders hebben een in- en uitlopend A18 dat vervolgens kort in- en uitloopt.","Aan de binnenzijde op de bovenregel zijn 2 rongenbeugels E.",null,null,null,"A","B",null,null,"AA3",null,"Op VO van de bovenegel en VB van de onderegels tussen de staanders een in- en uitlopend A20.  De staanders hebben een in- en uitlopend A18 dat vervolgens kort in- en uitloopt.","Aan de binnenzijde is op de bovenregel 2 rongenbeugels type E.",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[80,null,31,"Linker zijbord vooraan","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Florenty Haacht",3150,"Haacht","Vlaams-Brabant","België","C","Cf","Bh",null,null,"wiel","hout","veren","metaal","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1225,"14/7","A.",310,260,62,null,46,null,0,null,390,0,null,78,68,"Rkant, halfrond, 1/8 hol, vlak, kwartrond.","Rkant, 1/8 rond.","B",null,"A",null,"C",13,45,"A","1M","2S","2K",null,30,1600,"CC2/1","In het midden aan elkaar gesmeed.  Diepte: 90","F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja",1520,11,"ADA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,750,null,null,"lamoenframe","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"lamoenboom","C",null,"Broekhaak type A.",null,640,1940,null,null,null,null,null,null,null,"AA",1840,null,null,null,880,null,null,null,null,"Ba7/0",null,null,"De laadbomen ziten gevat in een metalen L-profiel.",null,null,null,"Vast met bout en moer.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1120,null,2570,"A",550,null,null,null,"90°",null,null,"90°","90°","Ak5  ",null,null,null,"Rongen: metalen U-profielen horizontaal betimmerd met 3 planken.",null,null,450,null,null,null,null,null,null,null,null,490,"Metalen U- profiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,"Metalen hengsel horziontaal betimmerd met 3 planken",null,null,null,"G","N",null,null,null,"vast schutbord. L beugel met handgreep waarop horizontaal 2 planken zijn vatstezet.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[81,null,1,"Voorbord","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,null,"Kempen",null,"Kempen",null,"België","E","Ek","Ce","Brabantse wagen","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  Vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  Op de kopse einden van de onderrgel is een afneembaar voor- en achteropsluitbord.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",855,"10/5","A",425,285,75,null,55,null,null,{"$f":"ASIN(AZ84/AY84) * 180 / 3.14","v":6.8955983538413541},200,24,70,100,"Rkant, kwarthol, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D","A.","A",62,104,"A","1M","2S","1K",null,30,1525,2,"A",1395,"12/6","A",385,308,75,null,65,null,{"$f":"ASIN(CE84/CD84) * 180 / 3.14","v":6.3971722884246507},null,440,49,null,80,100,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 hol, vlak.","D",null,"A",null,"A",35,80,"A","1M","2S","2K",null,35,1570,"AA0/1","Industrieel vervaardigd","A.  1/3 in asblok, 2/3 onder asblok.","B","4BM4","2BKA",null,null,null,"BB","Versmallend door rkant, vlak en rkant.",null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol.",null,null,"B","A","B",null,"A",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A.  1/3 in asblok, 2/3 onder asblok",null,"A2","G",null,null,null,null,null,"C","1BMS4","2BM4","2KBA",null,"CG","Versmallend door kwarthol en vlak.",null,"A","Versmallend door 1/8 hol.","Beugel C.","B","Doorlopend afrondingsprofiel.  ",null,null,null,null,"D0","De voorarmen zijn op het kopse eind en achter het disselhuis samen met de disselboom vastgezet met gesloten metalen band.  Achter de voorwieeln metalen U-vormige beugel waarin de rembalk gevat zit.  ","A",null,null,"Bevestiging langboom type A.","C",1620,"A","Trekbeugel B.","A ","Versmallend door 1/8 hol.  Beugel C.  Glijbeugel 2CR.",null,null,null,null,null,"CA","FC",null,"A","A",null,null,2520,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,990,null,"E",null,"Vooraan, voorarmframe, boven, midden.","Da0/5/0",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol en schuinoplopend",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,990,null,3960,"A",null,null,null,null,"104°",null,"90°",null,"90°","Cd10/4",null,"Pennen getapt.",null,null,null,null,365,"A","Ronde armeinden steken 120 uit","4  Rongenbeugel I.",null,null,"Ak4",210,null,520,null,null,null,"FD",null,null,"Op de kopse einden metalen opsluitbeugels.",null,null,null,"A","A",null,null,"FD",null,"Op de kopse einden metalen opsluitbeugels.",null,null,null,"A","A",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[82,null,2,"Voorbord","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E","Ef","Al","Vlaamse aardkar met voortrein en draaistel D2","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, onder de lamoenbomen een draaibaar vooronderstel, op de lamoenbomen een afneembaar laadvlak, sponnenzijbord, zijleesten en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",815,"10/5","A",325,225,60,null,52,null,null,{"$f":"ASIN(AZ85/AY85) * 180 / 3.14","v":2.8674376512861794},200,10,60,75,"Rkan, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","B","A.","B",24,60,"A","1M","2S","1K",null,30,1520,2,"A",1400,"14/7","A",405,322,80,null,58,null,{"$f":"ASIN(CE85/CD85) * 180 / 3.14","v":4.1612794832211151},null,455,33,null,70,78,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant.","1/8 rond.","A ",null,"A",null,"B ",47,75,null,"1M","2S","2K",null,35,1460,"AA0/1","Industrieel vervaardigd, in het midden aan elkaar gesmeed.","A","A","2BM4","2BBVV4","2BK4",null,null,"AC25","Versmallend door kwarthol, vlak en kwarthol. ","Op VB en  AB een A14.  Op VO en AO is een ingewerkt ogief profiel met breedte van 12 mm.  ","In het midden twee metalen ogen vastgezet met bout en moer voor het opsluiten van de langboom.",null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","200 x 100 mm","laadboom","40 mm",null,"BBVV4","2 verstevigingsdriehoeken achteraan","De langboom die het vooronderstel verbind met het achteronderstel is verbonden met 2 metalen ogen vasgezet op de asblok en metalen spil me sl euf en splitpen.",null,null,null,null,"AA0/1","In het midden een verdikking met centergat voor het opsluiten van de draaispil.","A ",null,"D2",null,null,null,null,null,740,"C","2BMVV4","2BK4",null,null,"CF","Versmallend door kwarthol. ","Versmalling met een A14.  Op VO en AO een doorlopend A14.",null,null,null,"C","Tussen de schamelblokken en asblok in- en uitlopende A14. ","De voorarmen zitten opgesloten achter de asblok doormiddel van een metalen pin.  ",null,null,null,"G"," Voorarmbeugel A.","A","BC","150 x 70 mm","Bevestiging boom type B en C.","C",null,"A","Trekbeugel B.","H","Versmallend door kwarhol en vlak.","Op het kopse is op de voorzijde repetitieve gutsisnijdingen.",null,null,null,null,"MA",null,null,"C",null,"Metalen I-profiel",null,2550,"Ja.","A","A",null,null,910,800,null,"lamoenframe","B3/1","Ronden pennen steken 110 mm uit.  ",null,null,null,null,"E",1040,"A",null,"lamoenboom","C","Voor de betimmering inlopend A20 dat overgaat in afrondingsprofiel. Achter de betimmering inlopend A20.  Ter hoogte van de betimmering op VB en VO een groef op 10 mm van de zijde.  Scharniereinden halfrond in de breedte.",null,null,760,1780,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,970,null,null,null,null,"Ba5/2","Ronde doorgaande pennen.","Op OV en OA een in- en uitlopend A12 mm.  ","Laadvlak op lamoenboom: Ca3 waarbij de buitenliggers aan de bovenzijde zijn betimmerd.",null,null,null,"B","F",null,null,"B","Versmallend door schuinoplopend.","Op de beide kopse einden metaal C.",null,null,260,130,"980.  (Laadvlak op lamoenboom 1270)",null,"1680.  (Laadvlak op lamoenboom 1740)","A",null,null,null,null,"94°",null,null,null,"90°","Ab4/0",null,"Ronde pennen steken 50 mm  uit.","Verbindingsregel met accolade profielering.  Zijbord voorstuk: horizontale betimmering met voor de wagenrong een opgetmmerde staander en achter de wagenrong twee opgetimmerde staander en een bovenregel.  Op de binnenzijde van de staanders en regels is een ingewerkte profielering met breedte van 18 mm.",null,null,null,400,"A","Ronde armeindne steken 120 mm uit.  Tussen de rongen is een in- en uitlopend A18 mm.","3 rongenbeugels A.",null,null,"Ak3",220,null,610,"rong","AIA",null,"FC",null,null,null,null,null,null,"A","B",null,null,"FC",null,null,null,null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[83,null,null,null,"Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","C","Cf","Af","Geveerde tweewielkar met sponnenzijbord","Kar, twee wielen, twee halve elipsveren, twee S- vormige lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, voorschoot, metalen opstapbeugel, schutbord, zijbord met sponnen, vaste zijleesten en afneembaar achterbord. ","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1260,"14/7","A",290,245,65,null,45,null,{"$f":"ASIN(CE86/CD86) * 180 / 3.14","v":1.9111820595650879},null,420,14,null,66,60,"Rkant, halfrond, schuinoplopend, halfrond, kwartrond.","Rkant, 1/8 rond.","B",null,"A",null,"C",12,48,"A","1M","2S","2K",null,30,1510,"CC2/1","Diepte: 130 mm.","F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja",1450,9,"ADA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,770,null,null,"lamoenframe","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"lamoenboom","C",null,"Halfweg de lamoenboom aan de onderzijde ring A, op de buitenzijde broekhaak AV en beugel D.  Nabij het schutbord is op de buitenzijden een broekhaak AA",null,770,1970,"AA2",null,"AD1","BA",null,null,null,"AV",1120,"AA",1910,null,860,null,null,null,null,"Ba8/0","Vierkante pennen getapt steken 20 mm uit.  Pen A24.",null,"Verbindingsmetaal A.",null,null,null,"A",null,null,null,"A","Op VB en VO is een ingewerk halfrond profiel met breedte van 10 mm.  ","Op de linker en rechterzijde vooraan opstapbeugel B.",null,null,1700,null,1050,null,2620,"A",600,null,null,null,"90°",null,null,"90°","90°","Ab5/0",null,"Vierkante pennen steken 35 uit.  Pen E.","Op de binnenzijde is een opgetimmerde regel waarop de zitbank geplaatst kan worden.  Verbindingsregel met een uitgezaagde accoladebogen. ",null,null,null,380,"A","Vooraan: vierkante armeinden steken 60 mm uit, kop A.  Achteraan ronde armeinden steken 90 mm uit.  Op VO is een tussen de staandes een in- en uitlopend afrondingsprofiel.  ","Op de bovenregels en rongen zijn metalen hoekbeugels vastgezet van de zijleesten. ","A","105° gericht t.o.v. het zijbord.  Breedte 150 mm",null,null,null,570,"rong","BKH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AC3",null,"Buitenstaanders S-vormig.  Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend afrondingsprofiel.  Op VO van de bovenregel en VB van de onderrgel tussen de staanderrs is een in- en uitlopend afrondingsprofiel. ",null,null,null,"J","B",null,null,null,"Horizontale plank vasteget met 2 schutbordbeugel A en schutbordhandgreep A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[84,null,34,"Linker zijbord vooraan","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","C","Cf","Af","Geveerde tweewielkar met sponnenzijbord","Kar, twee wielen, twee halve elipsveren, twee S- vormige lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, voorschoot, metalen opstapbeugel, schutbord, zijbord met sponnen, vaste zijleesten en afneembaar achterbord. ","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1255,"14/7","A",320,257,60,null,45,null,0,null,null,null,null,70,65,"Rkant, halfrond, Kwarthol, vlak, kwartrond,  ","Rkant, 1/8 rond.","B",null,"A",null,"C",32,60,"A","1M","2S","2K",null,28,1530,"CC2/1","Diepte: 110 mm.","F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja",1550,9,"ADA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,800,null,null,"lamoenframe","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"lamoenboom","C",null,"Halfweg de lamoenboom op de buitenzijde broekhaak BV gericht naar voren.  Nabij het schutbord is op de buitenzijden een broekhaak AA.  Op de lamoenboom boven en onderzijde terhoogte van het schutbord is een opgelegd bladstalen profiiel over een lenget an 800 mm.  Op de linker en rechter zijde is een opstapbeugel B.",null,750,1960,"AA2",null,"AD1","BA",null,null,null,"AV",830,"AA",1900,null,880,null,null,null,null,"Ba7/0","Vierkante pennen getapt steken 20 mm uit","Pen F"," 2 verbindingsmetalen A",null,null,null,"A",null,null,null,"A"," Op VB en VO is een ingewerk halfrond profiel met breedte van 10 mm.  Kop D.",null,null,null,150,90,1080,null,2620,"A",670,null,null,null,"90°",null,null,"90°","90°","Ab5/0",null,"Vierkante pennen steken 35 uit.  Pen E","Op de binnenzijde is een opgetimmerde regel waarop de zitbank geplaatst kan worden.  Verbindingsregel met een uitgezaagde accoladebogen. ",null,null,null,370,"A","Vooraan vierkante armeinden steek 50 mm uit, kop B.  Achteraan ronde armeinden steken 110 mm uit.  Op VO is een tussen de staandes een in- en uitlopend afrondingsprofiel.  ","Op de bovenregels en rongen zijn metalen hoekbeugels vastgezet van de zijleesten. ","A","  105° gericht t.o.v. het zijbord.  Breedte 170 mm",null,null,null,590,"rong","BKH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AE9",null,null,null,null,null,"A","B",null,null,null,"Horziozntale plank vastgezet met 2 schutbordbeugels B. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[85,null,39,"Linker zijbord vooraan","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Van den Eynde Juul",3150,"Wakkerzeel","Vlaams-Brabant","België","C","Cb","Ad","Hoogkar, Malbroeck","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met neergebogen lamoenboomeinden met dwarsregels, betimmering, voorsteek, vast metalen steunen, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","metaal","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1595,"14/7","A",470,360,88,null,65,null,{"$f":"ASIN(CE88/CD88) * 180 / 3.14","v":1.1465732621688818},null,500,10,null,98,105,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","A ",null,"B",null,"A",45,95,"A","1M","2S","2K",null,33,1525,"DA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB4","2BK4",null,null,"AC15","Versmallend aan de onderzijde door 1/8 hol.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"IC","250 x 100 mm","laadboom",40,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,805,null,null,"lamoenframe","DB10/0.   ","Ronde pennen gebout.   De eerste pen steekt 130 mm ","Op de dwarsregels OV en OA een doorlopend A22 mm. ","Ter hoogte van het zijbord is een verbreedboom.   Ruimte tusen de voorlaatste en laatste dwarsregel is 160 mm.  ","B",null,"F",null,null,null,"lamoenboom","B","Afronding A.  Voor het laadvlak op VO en VB een inlopend A25 dat overgaat in afrondingsprofiel.  Op overige zijden afrondingsprofiel.  ","Trekbeugel A.  Broekhaak A.  Halfweg de linker en rechte lamoemboom op de bovenzijde is ring A en op de linker ring B.",null,860,1840,"AA2","CA2",null,"BA",null,null,null,"AA",930,null,null,null,1040,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,160,null,1000,null,3100,"A",445,45,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ad6/0    ",null,"Ronde pennen getapt steken 38 uit.",null,"Op de betimmierng zijn op halve hoogte 4 houten ronde klossen waarop rongenbeugels type E voorzien is. ",null,null,430,"A","Ronde armeinden steken 120 uit.  Op VO tussen de staanders is een in- en uitlopend A20 mm. Op VB een ingewerkt profiel (carré, kwartrond, carré).  ","7 rongenbeugels I",null,null,null,null,null,655,"rong","BMC",null,"DC3",null,"Op alle binnenzijde van het onderbordstuk een ingewerkt profiel (carré, kwartrond, carré).  ",null,null,null,null,"A","N","C","E","AB3",null,"Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel tussen de staanders een in- en uitlopend A18.  De profielering van de staanders is afgeleid van de rongen, onderaan vierkant profiel, haak ingesneden met doorlopend A18, haaks stopend, vierkant profiel. ",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[86,null,21,"Voorbord.","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Cornelis Doornlaar",2820,"Rijmenam","Antwerpen","België","C","Cg","Bg","Tweewielbeerkar","Kar, twee wielen, twee lamoenbomen met dwarsregels en betimmering.  Kipbaar beerkast met bovenaan een scharnierbaar deksel.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1505,"14/7","A",470,298,78,null,55,null,{"$f":"ASIN(CE89/CD89) * 180 / 3.14","v":-0.33072206982300223},null,520,-3,null,72,55,"Rkant, schuinoplopend, rkant, vlak, kwartrond, rkant, vlak, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","B",null,"A",null,"A",38,95,"A","1M","2S","2K",null,33,1470,"DA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB4",null,null,null,"AC13","Versmallend aan de onderzijde door 1/8 hol.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"EB","170 x 230 mm","laadboom",10,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,840,400,null,"lamoenframe","B3/0    ","Vierkante pennen getapt steken 90 uit.  De verdiepte regel is vastgezet met bout en moer.","Op OV en OA een doorgaand A15.",null,null,null,"B",980,"CB",null,"lamoenboom","C","Voor de betimmering op alle zijden een inlopend A22.   "," Metaalbeslag A",null,775,1820,null,null,null,null,null,null,null,"AV",880,"AA",1720,null,960,null,null,null,null,"Ba8/0",null,"Op OV en OA een doorlopend A18.",null,null,null,null,null,null,null,null,"B ","Achteraan versmallend door 1/8 hol en schuinoplopend.   Op de zijden van het kopeind inlopend en tussen de staanders een in- en uitlopend A18.",null,null,null,180,100,850,null,1700,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ba5/0/4 ",null,null,"Op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A40.",null,null,null,335,"A","Vierkante armeinden steken 80 uit.  Op VO tussen de staanders een A40  en op alle zijden van de kopse einden een A10. ",null,null,null,null,null,null,430,"staander","FHA",null,"Eb2/2",null,"Op VO van de bovenregel en VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A40.",null,null,null,null,null,null,null,null,"EB2/2.  ",null,"Op VO van de bovenregel en VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A40.  ","Tussen de twee staanders is een opgetimmerde tussenregel met metalen aftappunt",null,null,null,null,"B","A1","Scharnier C.  De verbindingstang van het zijbord loopt door in het scharnierblad en sluit op het deksel op met een metalen spie.  Handgreep A.  Deksel 860 x 560",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[87,null,20,"Voorbord","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Carnelis Juul",2580,"Putte","Antwerpen","België","C","Cd","Bg",null,null,"wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1020,"12/6","A",270,190,55,null,40,null,{"$f":"ASIN(CE90/CD90) * 180 / 3.14","v":1.6380755122524451},null,350,10,null,60,52,"Rkant, halfrond, halfhol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","B",null,"A",null,"C",22,60,"A","1M","2S","2K",null,25,1130,"AA0/1",null,"A","A","2BBS4",null,null,null,null,"AA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,"GB","850 x 160 mm","laadboom",10,null,"BBS4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,660,null,null,"lamoenframe","CC",null,null,null,"A","Gedeeltelijk lopend tot voor de asblok",null,null,null,null,"lamoenboom","C","Voor de betimmering is op VB en VO een inlopend A15",null,null,630,1630,null,null,null,null,null,null,null,"AV",460,"AA",1600,null,700,null,null,null,null,"Ba5/0",null,"Op OV en OA van de dwarsregels is een A15.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,170,110,655,null,1320,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ba4/0/2",null,null,"Op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A14.",null,null,null,330,"A","Vierkante armeinden steken 90 uit.  Op VO tussen de staanders een A14  en op alle zijden van de kopse einden een inlopend A10.  Kop F.",null,null,null,null,null,null,440,"staander","FHA",null,"EA1/3",null,"Op VO van de bovenregel tussen de staanders en VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A14.",null,null,null,null,null,null,null,null,"EA1/3.  ",null,"Op VO van de bovenregel tussen de staanders en VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A14. ","De middenregel is onderaan verbreed.  Hierop is een metalen aftappunt bevestigd.",null,null,null,null,"B","B","Scharnier C.  Handgreep C.  De verbindingstang van het achterbord loopt door in het scharnierblad en sluit het deksel op met een metalen spie.  Deksel 420 x 380",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[88,null,19,"Voorbord.","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Jacobs Kruisbaan",2580,"Putte","Antwerpen","België","C","Ca","Bg","Baanbeer met vaste karsteun.","Kar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met neergebogen lamoenboomeinden en vaste metalen steunen, vaste beerkist met bovenaan een scharnierbaar deksel.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","metaal","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1433,"14/7","A.",470,325,86,null,60,null,{"$f":"ASIN(CE91/CD91) * 180 / 3.14","v":2.0386462563942067},null,450,16,null,82,93,"Rkant, schuinoplopend, rkant, vlak, kwartrond, rkant, vlak, raknt, 1/8 rond.","Rkant, 1/8 rond.","B",null,"B",null,"A",55,100,"A","1M","2S","2K",null,33,1490,"AA0/1",null,"A","A","3BM4","2BB4",null,null,null,"AC20",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"F","1580 x 100 mm","laadboom",15,null,"BB4","Enkel achteraan verstevigingsdriehoeken. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,null,null,"lamoenframe","D8/4","Vierkante pennen getapt.  De eerste en tweede pen steken 100 uit.  Daar waar het spatscherm is steken de pennen 110 uit",null,"Achteraan is een opgetimmerde blok met gat bekleed met metaal.  ",null,null,"B",null,null,null,"lamoenboom","B    ","Voor de betimmering is op VB en VO een inlopend A25.  Tussen de staanders i een in- en uitlopend afrondingsprofiel.","Halfweg de lamoenboom is een broekhaak A naar voren gericht en aan het laadvlak een broekhaak A naar achteren gericht.  ",null,720,1830,"AA2","CA2","AD1","BA",null,null,null,"AV",110,"AA",1700,null,940,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,175,null,980,null,2910,"A",340,null,null,null,"94°",null,"90°",null,"90°","Ba6/5",null,"Pennen getapt.","Op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A18.",null,null,null,420,"A","Vierkante armeinden steken 60 uit.  Op VO tussen de staanders een A18  en op alle zijden van de kopse einden een inlopend A18. ",null,null,null,null,null,null,530,null,null,null,"EA2/2",null,"Op VO van de bovenregel tussen de staanders en VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A14.",null,null,null,null,null,null,null,null,"EA2/2",null,"Op VO van de bovenregel tussen de staanders en VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A14.  ","Op het achterbord is een rode reflector.",null,null,null,null,null,"A1 ","Schzarnier A.  Handgreep C.  Midden het bovenbod is een houten klos.  Deksel 780 x 620 mm.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[89,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ac","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, metalen kruiwagenvoet, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","metaal","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",525,"8/4","A",380,115,30,null,22,null,null,"0°",null,null,55,52,"Rkant, schuinoplopend, rkant, kwarthol, vlak.","Rkant, schuinoplopend, rkant, kwarthol, vlak.","I","B",null,null,40,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,470,null,null,"berrieframe","C4","Ronde pennen opgespied steken 30 uit.","Op OV en OA van de dwarsregels is een doorgaande A14.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor en achter het laadvlak op alle zijden een inlopend A14.  ",null,null,550,840,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,null,null,null,290,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"J",null,null,null,null,null,null,null,null,null,390,525,585,730,"B",null,null,null,null,"90°",null,"122°",null,null,"An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,300,"rong","DBA",null,"EF2/0",null,"Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A17.  Op VO van de bovenregel is tussen de staanders en kopse einden een in- en uitlopend A17.  Op =VB van de bovenregel is een A 20 en op VA een afrondingsprofiel. ",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[90,null,57,null,"Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Julien Verboomen",3050,"Blanden","Vlaams-Brabant","België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1300,"12/6","A.",360,300,72,null,52,null,{"$f":"ASIN(CE93/CD93) * 180 / 3.14","v":0.41945379732521137},null,410,3,null,84,65,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopend, rkant, vlak. ","B ",null,"A",null,"A",49,90,"A","1M","2S","2K",null,35,null,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BBVA4",null,null,null,"AC20","Versmallend door 1/8 hol.  ","Op VB en AB is een in- en uitlopend A30.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"EC","230 x 160 mm","laadboom",20,null,"BVA4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,815,410,null,"lamoenframe","B2/0","Vierkante pennen.  De eerste pen is opgespied en steekt 110 uit.","Op OV en OA van de dwarsregels is een A20.  ","Verbindingsmetaal B.",null,null,"B",950,"CC",null,"lamoenboom","C  ","Voor de betimmering is op alle zijden een inlopend A18.  ","Trekbeugel A.  Broekhaak AV.  Aan de betimmering broekhaak AA.  Metaalbeslag A.",null,770,1880,"AD1",null,null,"BA",null,null,null,"AV",970,"AA",1820,null,1020,null,"L",null,"Linkerzijde, zijbord, onderaan, vooraan.","Ba6/0",null,"Op OV en OA van de dwarsregels is een A20.  Op AO van de achterregel is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10  mm.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"B  ","Vierkante pennen steken 15 uit.  Pen B.  Versmallend door schuinoplopend met op het achterste kopse eind een kwartrond in de breedte","Metaal D",null,null,180,null,930,null,1750,"A",120,25,null,null,"98°",null,"90°",null,"93°","Ab5/0  ",null,"Vierkante pennen steken 40 uit.","Verbindingsregel recht met op binnenzijde een ingewerkt halfrond profiel met breedt van 10 mm.  De horizontale planken van de betimmering heeft op VB een ingewerk halfrond profiel met breedte van 8 mm.",null,null,null,450,"A  ","Ronde armeinden steken 120 uit.  Op VO tussen de staanders een A30.  Op VB is op 10 mm van de bovenzijde een groep.  ","4 rongbeugels E.",null,null,"Ak4",195,null,580,"rong","BEC",null,"AB3",null,"S-vormige buitenstaansters.  Profilering staanders: vierkant, in- uitlopend afrondingsprofiel, vierkant.  Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel tussen de staanders  en doorlopend op kopse eind in- en uitlopend afrondingsprofiel.  Kop E.  De horizontale planken van de betimmering heeft op VB een ingewerk halfrond profiel met breedte van 8 mm.",null,null,null,null,"A","B",null,null,"AB3",null,"S-vormige buitenstaansters.  Profilering staanders: vierkant, in- uitlopend afrondingsprofiel, vierkant.  Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel tussen de staanders  en doorlopend op kopse eind in- en uitlopend afrondingsprofiel.  Kop E.  De horizontale planken van de betimmering heeft op VB een ingewerk halfrond profiel met breedte van 8 mm.",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[91,null,27,"Voorbord","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Van Craen - Lauwers",1981,"Zemst-laar","Vlaams-Brabant","België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1495,"14/7","A ",465,325,80,null,58,null,3.2774905078087073,null,490,28,null,85,105,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","A ",null,"B",null,"A",39,95,"A","1M","2S","2K",null,38,1500,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB4",null,null,null,"AC11","Versmallend door 1/8 hol.  ","Op VB en AB is een in- en uitlopend A20.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","190 x 120 mm","laadboom",40,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,895,300,null,"lamoenframe","B3/0"," Ronde pennen, waarvan de eerste is gebout steken 110 mm uit.  ","Op OV en  OA is een doorgaand A20.",null,null,null,"C",1040,"E",null,"lamoenboom","B","Voor de betimmering is op VB en VO een inlopend A25.  Scharniereind, kop B","Halfweg de lamoenboom is een broekhaak AV gericht en aan het laadvlak een broekhaak AA.   . Metaalbeslag A.  Op de linker lamoenboom is een opstapbeugel D.",null,830,1850,"AD1",null,null,"BA",null,null,null,"AV",103,"AA",1900,null,1030,null,null,null,null,"Ba6/2","Ronde doorgaande pennen.","Op OV en OA van de dwarsregels is een A21.  ",null,null,null,null,"F",null,null,null,"B  ","Ronde doorgaande  pennen. Versmallend vooraan door schuinoplopend, achteraan door kwarthol, schuinoplopend, en kopse eind een kwartrond in de breedte.","Metaal D",null,null,220,105,1050,null,1960,"A",80,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Aa5/0    ",null,"Ronde pennen getapt steken 50 uit.","De horizontale betimmering heeft op VO en VB op 5 mm van de zijde een licht ingeschaaft dubbele groef.  ","Op halve hoogte van de betimmering zijn 3 hartvormige klossen met rongenbeugel J.",null,null,345,"A","Ronde armeinden steken 110 uit.  Op VO tussen de staanders een A20, ter hoogte van de rongen is een doorlopend ingewerk dubbele groef profiel.  ","Rongbeugels J",null,null,null,null,null,690,"rong","BOH","Decoratief ingesneden in V- vorm halfrond profiel met breedte van 10 mm.","DC2",null," Onderbord op de binnenzijde van de staanders en regel een ingewerk halfrond profiel.  Op VB van de bovenregel een doorlopend A14 op de kopse einden.  Kop B.  Op VO van de bovenregel een ingewerkt dubbele groef op 8 mm van de zijde.  Op de kopse einden van de betimmering is een repetitieve gustinsijjding.",null,null,null,null,"A","N","C","K","AF3",null,"S-vormige buitenstaansters.  Profilering staanders: vierkant, in- uitlopend Afschuiningsprofiel, vierkant.  Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel tussen de staanders  en doorlopend op kopse eind in- en uitlopend A14.  Kop E.   Op de kopse einden van de betimmering is een repetitieve gustinsijjding.",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[92,null,28,"Voorbord","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Meysmans",1981,"Zemst-laar","Vlaams-Brabant","België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1480,"12/6","A ",470,323,80,null,55,null,2.3892266993834443,null,480,20,null,86,105,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak. ","Rkant, 1/8 rond.","A",null,"B",null,"A",38,90,"A","1M","2S","2K",null,30,1480,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BBB4",null,null,null,"AC25","Versmallend door 1/8 hol.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","200 x 150 mm","laadboom",10,null,"BBB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,895,320,null,"lamoenframe","B3/0","Ronde pennen getapt, de tweed is gebout steken 80 mm uit.  ","Op OV en  OA is een doorgaand A20.",null,null,null,"F",1080,"CB",null,"lamoenboom","C   ","Voor de betimmering is op alle zijden een inlopend A20.  Scharniereind, kop G. ","Metaalbeslag A.  Halfweg de lamoenboom is een broekhaak A naar voren gericht en aan het laadvlak een broekhaak A naar achteren gericht.  ",null,770,1840,"AD1",null,null,"BA",null,null,null,"AV",900,"AA",1860,null,1060,null,null,null,null,"Ba6/2    ","Vierkante doorgaande pennen en steken achter het l amoenframe 20 uit.",null,"Pen A. .  Op OV en OA van de dwarsregels is een A15.    ",null,null,null,"A","G",null,null,"B","Vierkante pennen steken 15 uit.  Pen B. Versmallend vooraan door schuinoplopend, achteraan door 1/8 hol, schuinoplopend, en kopse eind een kwartrond in de breedte.   ","Metaal D",null,null,240,100,910,null,2000,"A",130,15,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Aa5/0",null,"Ronde pennen getapt steken 30 uit.","De horizontale betimmering heeft op VO en VB op 5 m van de zijde een licht ingeschaaft 3 groef. ",null,null,null,340,"A  ","Ronde armeinden steken 95 uit.  Op VO tussen de staanders een A25, ter hoogte van de rongen is een doorlopend ingewerk dubbele groef profiel.","Rongbeugels J.","B"," De rongen zijn Licht S-vormig.  Op Vl en VR van de rongen bovenaan een inlopend A25 dat doorloopt onderaan.  Op VB en VO van de regel op 12 mm van de zijde een groep.","Ak3",195,null,665,"rong","BOH","Decoratief ingesneden in V- vorm halfrond profiel met breedte van 10 mm.","DC2",null,"Onderbord op de binnenzijde van de staanders en regel is een uitgewerkt accolademoteif.  Op VB van de bovenregel is een ingewerkte groef.  Kop B.  Op VO van de bovenregel is een A15 die doorloop op het kopse eind.  ",null,null,null,null,"A","N","C","K","AF3",null,"S-vormige buitenstaansters.  Profilering staanders: vierkant, in- uitlopend Afschuiningsprofiel, vierkant.  Op VO van de bovenregel tussen de staanders  en doorlopend op kopse eind in- en uitlopend A22.  Kop E.   De horizontale betimmering heeft op VO en VB op 5 m van de zijde een licht ingeschaaft 3 groef. ",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[93,null,30,null,"Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Cornelis Juul",2580,"Putte","Antwerpen","België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1290,"14/7","A ",380,260,70,null,46,null,2.3209252053531908,null,420,17,null,70,60,"Rkant, vlak, rkant, vlak, kwartrond, rkant, vlak, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","B ",null,"B",null,"A",55,100,"A","1M","2S","2K",null,30,1515,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BB6","2BK6",null,null,"AC22","Versmallend door 1/8 hol.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"BC","160 x 100 mm","laadboom",26,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,825,400,null,"lamoenframe","A3/0/0  ","Ronde pennen gebout steken 90 uit.","Op OV en  OA is een doorgaand A15.",null,null,null,"C",970,"C",null,"lamoenboom","C","Voor de betimmering is op alle zijden een inlopend A20.  Scharniereind, kop G.  Afronding A.","Halfweg de lamoenboom is een broekhaak A naar voren gericht en aan het laadvlak een broekhaak A naar achteren gericht.",null,730,1770,"AD1",null,null,"BA",null,null,null,"AV",880,"AA",1610,null,940,null,null,null,null,"Ba6/2","Ronde doorgaande pennen.","Pen A.  Op OV en OA van de dwarsregels is een A15.   ",null,null,null,null,"A",null,null,null,"B","Ronden pennen steken 15 uit.  Pen A.  Versmallend vooraan door schuinoplopend, achteraan door 1/8 hol, schuinoplopend en kop H. ","Metaal E.",null,null,180,null,870,null,1600,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ab5/0",null,"Ronde pennen getapt steken 30 uit. "," Verbindingsregel recht.  ",null,null,null,305,"A","Ronde armeinden steken 95 uit.  Op VO tussen de staanders een A18.  ","Rongbeugels I.","B","De rongen zijn recht.  Op Vl en VR van de rongen is bovenaan een inlopend A18 dat doorloopt onderaan.  Op VO van de regel is een in- en uitlopend A18.  ","Ak3",195,null,570,"rong","BOE",null,"DC0",null,"Bovenregel kop B met doorgaand A14 en op VO een ingwerkt halfrond profiel.",null,null,null,null,"A","N","C","E","AC3",null,"S-vormige buitenstaansters.  Profilering staanders: vierkant, in- uitlopend Afschuiningsprofiel, vervolgens kort in- en uitlopen A, vierkant.  Op VO van de bovenregel tussen de staanders  en doorlopend op kopse eind in- en uitlopend A14.  Kop E.   ",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[94,null,29,"Voorbord","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Van Vlasselaer H.",3150,"Haacht","Vlaams-Brabant","België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, voor- en achtergek, zijleesten, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1415,"12/6","A ",430,315,75,null,56,null,1.2462903676939574,null,460,10,null,83,60,"Rkant, schuinoplopend, rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","A ",null,"C",null,"A",52,82,"A","1M","2S","2K",null,33,1520,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BBB4",null,null,null,"AC25",null,"Tussen de laadbomen en de middenbeugel is een in- en uitlopend A30.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"F","420 x 180","laadboom",25,null,"BBB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,900,450,null,"lamoenframe","A2/0/0.    ","Ronde pennen getapt. De eerste pen steekt 90 uit.","Op OV en  OA is een doorgaand A15.",null,null,null,"A",1030,"CB",null,"lamoenboom","B","Voor  en achter de betimmering is op alle zijden inlopend A22.  Scharniereind, kop B. ","Halfweg de lamoenboom is een broekhaak A naar voren gericht en aan het laadvlak een broekhaak A naar achteren gericht.",null,850,1820,"AD1",null,null,"BA",null,null,null,"AV",1200,"AA",1860,null,920,null,null,null,null,"Ba6/2"," Ronde doorgaande pennen.","Op OV en OA van de dwarsregels is een A15.  Op de achterste dwarsregel is een ring A.",null,null,null,null,"A","G",null,null,"B","Versmallend vooraan door schuinoplopend, achteraan door kwarthol, schuinoplopend en kop E.","Metaal D.",null,null,195,null,910,null,1920,"A",80,10,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ad4",null,"Vierkante pennen getapt steken 35 uit.  ","Op de betimmering is onder de rongenbeugel op de bovenregel een houten opgetimmerde klos.  ",null,null,null,500,"A  ","Vierkante armeinden steken 112 uit.  Op VO tussen de staanders een A18.  .  Kop: versmallend op alle zijden naar de kop toe maar niet tpot ee punt ","Rongbeugels J.","B","De rongen zijn recht.  Op Vl en VR van de rongen is bovenaan een inlopend A18 dat doorloopt onderaan.  Op VO van de regel is een in- en uitlopend A18.  ",null,null,null,620,"rong","BEI",null,"DC0",null,"Het bovenbord is niet aanwezig.  Onderbord op de binnenzijde van de staanders en regel is een uitgewerkt ogiefprofiel.  ",null,null,null,null,"A",null,"Fa","B","AB3",null,"S-vormige buitenstaansters.  Op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A 18.  Op VO van de bovenregel tusen de staanerrs en VB doorlopend een A18.  ",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[95,null,32,null,"Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Jjos Goossens",3272,"Testelt","Vlaams-Brabant","België","C","Cb","Ae","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, voorsteek, sponnenzijbord en afneembaar achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1445,"12/6","A ",480,273,80,null,55,null,5.5116728544487517,null,500,48,null,80,57,"Rkant, schuinoplopend, rkant, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, 1/8 rond.","A ",null,"C",null,"A",44,93,"A","1M","2S","2K",null,42,1570,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB4",null,null,null,"AC20","Versmallend door kwarthol, carre, vlak. carre en kwarthol","Op OV en OA een A14.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"BC","170 x 110 mm","laadboom",15,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,760,null,null,"lamoenframe","D11/0"," Ronde doorgaande.  De eerste pen steekt 65 uit. "," Op OV e OA van de dwarsregels is een doorgaand A18.  ","Voor en achteraan verbindingsmetaal C..","B",null,"A",null,null,null,"lamoenboom","D  ","Voor en achter het zijboord op VB en VO een inlopend afrondingsprofiel.  Voor en achter de betimmering op AB en AO een inlopend afrondingsprofiel. ","Op achterste kopse eind band A.   Op voorste kopse eind Trekbeugel A.  Broekhaak AV en AA.",null,770,1800,"AA2",null,null,"BA",null,null,null,"AV",800,"AA",1800,null,942,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,230,null,890,null,2550,"A",460,180,null,null,"90°",null,null,null,"90°","Ab4/0",null,"Ronde pennen, getapt steken 25 mm uit.",null,"Op de eerste rong is een haak A.  ",null,null,475,"B","Op VO tussen de kopse einden en de staanders is een A 14 onderbroken met decoratief accoladeprofielering. ","4 rongenbeugels E.  ",null,null,null,null,null,560,"rong","BLC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CB1 ",null,"Profielering middenstaander: EGA","Bovenaan 2 rongenbeugel E.",null,null,"FA","EA",null,null,null,"houten raamwerk va tweee schuingeitmùmerde staander 1 middenstaander.  Bovenregel en ondrel gveat met ronde pen in bodem, steun voor bomen te transportern",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C ","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[96,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ab","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, kruiwagenvoet met houten staanders, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",580,"10/5","A",380,102,30,null,16,20,null,"0°",null,null,58,40,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, rkant, kwarthol, vlak","Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, rkant, kwarthol, vlak","K","B",null,null,22,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,515,null,null,"berrieframe","C4","Ronde pennen opgespied steken 30 uit.  ","Op OV en OA van de dwarsregels is een doorgaande A14.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor en achter het laadvlak op alle zijden een inlopend A14.  ",null,null,620,890,null,null,null,null,null,"CB8","De staander hebben een rechthoekig profiel met op VL en VR een in- en uitlopend A14 dat vervolgens nog eens in- en uiloopt.  Op 2/3 hoogte versmald de staander in de dikt door 1/8 hol profiel.",null,null,null,null,null,320,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,425,620,null,670,"B",null,null,null,null,"90°",null,"123°",null,null,"An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,295,"rong","DGA",null,"ED2/0",null,"Op VB van de bovenegel en VO tussen de staandes is een in- en uitlopend A18.  Op VL en VR van de staandes is een in- en uitlopend A18",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[97,null,36,null,"Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Ballieux",3051,"Sint-Joris-Weert","Vlaams-Brabant","België","C","Cg","Be","Limburgse aardkar met vast zijbord","Aardkar, twee wielen, rem, lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, vast zijbord, vast voorbord en afneembaar achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1440,"12/6","A",430,286,75,null,62,null,{"$f":"ASIN(CE100/CD100) * 180 / 3.14","v":3.5851392112638383},null,480,30,null,82,75,"Rkant, 1/8 hol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","1/8 rond.","A ",null,"A",null,"A",30,88,"A","1M","2S","2K",null,35,1395,"AA0/1",null,"A","A","2BB4",null,null,null,null,"AC90",null,"Ruwe stukhouyt met wankanten.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","240 x 110 mm gebogen","laadboom",20,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja.","A","A",null,null,860,null,null,"lamoenframe","BB3/1","Vierkante pennen opgespiëd steken 65 uit.  De verlaagde dwarsregel zit onderaan vast met  bout en moer waarmee ook een haak A is vastgezet.","Op alle zijden van de dwarsregels een A14. ",null,null,null,null,1010,"E",null,"lamoenboom","B",null,"Trekbeugel A.  Tussen de twee dwarsregels is een band A.  Metaalbeslag A.  Broelkhaak AV en CA",null,670,1940,null,null,null,null,null,null,null,"AV",990,"AA",1900,null,980,null,"L",null,"Linkerzijde, zijbord, midden, vooraan.","Ba5/3","Niet doorgaande pennen.","Op OV en OA een doorgaand A18.  ",null,null,null,null,"I",null,null,null,"B  ","Versmallend vooraan door kwarthol, vlak en vooraan een sponning waarmee hij ruist op de verdiepte dwarsregel van het lamoenframe.  Achteraan versmallend door kwarthol, vlak.  ","Op achterste kopse eind: metalen omkrompen beugel met aanslag voor opsluiten van het achterbord.",null,null,80,120,880,null,1830,"A",null,null,null,null,"97°",null,"100°",null,"95°","Ba5/1/2",null,null,"De eerste staander is 110° gericht naar voren.  Staanders hebben een in- en uilopend A28.",null,null,null,350,"A","Ronde armeinden steken 70 uit.  Op VO tussen de staanders een A14.","4 Rongbeugels I.",null,null,null,null,null,570,"rong","BME",null,"AB3 ",null,"Bovenregel kop B.  ","Rechte buitenstaanders 115° gericht t.o.v. het laadvlak  2 rongenbeugels I.  ",null,null,null,"A","B",null,null,"AB3  ",null,"Rechte buitenstaanders 115° gericht t.o.v. het laadvlak.  2 rongenbeugels I.  Bovenregel kop B.  ",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","A","Plaatselijk verzwakt."]
[98,null,null,null,"Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","C","Cf","Af","Geveerde tweewielkar met sponnenzijbord","Kar, twee wielen, twee halve elipsveren, twee S- vormige lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, voorschoot, schutbord, zijbord met sponnen, vaste zijleesten en afneembaar achterbord. ","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1240,"12/6","A.",275,240,60,null,42,null,{"$f":"ASIN(CE101/CD101) * 180 / 3.14","v":3.4975867598200767},null,410,25,null,62,58,"Rkant, schuinoplopend, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, vlak, rkant, vlak.","B",null,"C",null,"C",30,55,"A","1M","2S","2K",null,30,1380,"AD2/3",null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"G",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja",1180,10,"BBE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,760,null,null,"lamoenframe","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"lamoenboom","C",null,"Broekhaak AA",null,760,2050,null,null,null,null,null,null,null,"AA",1950,null,null,null,980,null,null,null,null,"Ba7/0","Pen A",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"A","Op VB en VO een ingewerkt halfrond profiel.  Achterste kops eind: kop E.  ",null,null,null,140,null,1010,null,2320,"A",550,null,null,null,"100°",null,null,"90°","90°","Ab4/0",null,"Vierkante pennen steken 30 uit.","Iepen betimmering uit één stuk. Op de binnenzijde is een opgetimmerde regel waarop de zitbank geplaatst kan worden.  Verbindingsregel met een uitgezaagde accoladebogen. ",null,null,null,455,"A","Vooraan vierkante armeinden steken 50 mm uit. Kop B.  Achteraan ronde armeinden steken 95 uit.  Op VO is een tussen de staanders een in- en uitlopend A35.  Op de bovenregels en rongen zijn metalen hoekbeugels vastegezet van de zijleesten.  ",null,"A","122° gericht t.o.v. het zijbord.  Breedte 130 mm",null,null,null,550,"rong","BKH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AC3",null,"Buitenstaanders S-vormig.  Op Vl en VR van de staanders is een in- en uitlopend afrondingsprofiel.  Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel is tussen de staanders een in- en uitlopend afrondingsprofiel.  Kop E.",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[99,null,null,null,null,null,null,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","A","Aa","Aa","Slede met houten glijbomen en vaste zijborden","Slede met twee houten glijbomen verbonden met dwarsregels, betimmering en vaste zijborden.","glijboom","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"glijframe","B2/0","De dwarsregels zijn met halfhoutverbinding verbonden met de glijboom.",null,"Tussen de twee dwarsregels is een dwarse betimmering van planken volgens de breedte.",null,null,"A",null,null,null,"glijboom","A","Naar de kopse einden toe schuinoplopend en kwartrond.","De onderkant is belegd met een metalen bladprofiel.",null,560,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,250,null,null,null,null,"A",null,"Tussen de twee dwarsregels is volgens de breedte op getimmerde planken met een opening ertussen.",null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,690,null,1650,"B",380,380,null,null,"90°",null,null,null,null,"Bm2",null,null,"De betimmering bestaat uit 2 planken met een opening ertussen",null,null,null,670,null,null,null,null,null,null,null,null,370,"rong","BAA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[100,null,61,null,"Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Frans Wouters",3150,"Haacht","Vlaams-Brabant","België","C","Cb","Ad","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord, afneembaar voor- en achterbord en voor- en achtergekken.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1490,"14/7","A ",490,355,90,null,60,null,{"$f":"ASIN(CE103/CD103) * 180 / 3.14","v":1.3332560282662098},null,430,10,null,113,108,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak, rkant, vlak. ","Rkant, kwartrond.","A ",null,"B",null,"A",42,90,"A","1M","2S","2K",null,35,1525,"DA0/1",null,"A","A","2BM4","2BBB4",null,null,null,"KB30","Op VB en AB een in- en uitlopend A30 dat zich vanaf het midden herhaald.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"EC","180 x 120 mm","lamoenboom",30,null,"BBB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,null,null,"lamoenframe","DB13/2.    ","Ronde pennen.  Eerste pen steekt 80 mm uit en is ogespiied met een metalen spie. ","Op OV en OA een A25.  "," Opening tussen de regels is 152 mm.  Achteraan is de achteste dwarsregel verbonden met de bomen doormidel van verbindingsmetaal B.","A","Kopse eind is geprofileerd in de dikte. Rongenbeugel F (zijborden), 2 rongnbeugel A. zijleest","A",null,null,null,"lamoenboom","D","Afronding A.","Broekhaak AV.  Trekbeugel A.",null,690,1750,"AA2",null,null,"BA",null,null,null,"AV",920,"AA",1920,null,1040,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,140,null,960,null,3190,"A",450,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ad5/0",null,"Ronde pennen getapt, steken 38 mm uit.",null,"Op halve hoogte van de betimmering op de buitenkant 5 klossen B met rongenbeugel J.",null,null,580,"A","Vooraan vierkant armeinden steken 70 mm uit.   Kop AA.  Achteraan ronde armeinden steken 100 uit.  Op VO tussen de staanders een A18 dat haaks in- en uiloopt.  ","4 Rongbeugels J.","E","Breedte 200 mm",null,null,null,675,"rong","BNE",null,"DE",null,"Onderbord: de binnenzijden zijn voorzien van accolade profilering.  Alle binnenzijde hebben een A24.",null,null,null,null,"C","N","FA","E","AC3",null,"Buitenstaanders S-vormig.  Op Vl en VR van de staanders is een haaks in- en uitlopend A30.  Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel is tussen de staanders een in- en uitlopend A20.",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,"raamwerk va twee buitenstaander verbonden met 2 opgewerkt met kleine halfrhout verbinden  van 2 regels .  Op de regel zijn 2 tussenstaander vashgezt met bout en moerr.  Onderaan de uitenstaanders is een Rechthoekgi beugel waairn in ee blokeer hout gevat zit due oipgeslote i mzt een metalen pen doorheen de beugel e nhetlaadhout.","Idem.",null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[101,null,66,"Vooropsluitbord","Tussen",1890,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Wauters",3040,"Huldenberg","Vlaams-Brabant","België","E","Ek","Ce","Brabantse wagen","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  Vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  Op de kopse einden van de onderrgel is een afneembaar voor- en achteropsluitbord.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A.",760,"10/5","A.",330,1950,58,null,48,null,null,{"$f":"ASIN(AZ104/AY104) * 180 / 3.14","v":1.720003289243901},200,6,60,63,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","A","A","A",37,60,"A","1M","2S","1K","Naafbandopsluiting A.",32,1345,2,"A",1193,"12/6","A ",340,205,60,null,48,null,{"$f":"ASIN(CE104/CD104) * 180 / 3.14","v":4.0580724065363629},null,410,29,null,65,62,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak.","Rkant, 1/8 hol.","A ",null,"A ",null,"A.",37,60,"A","1M","2S","2K",null,35,1430,"AA0/1",null,"A","B","2BM6","2BK6",null,null,null,"BB","Versmallend door 1/8 hol.","Op VB en AB een A25.",null,"A","Versmallend door 1/8 hol en schuinoplopend kopse eind.","Daar waar de bovenblok versmalt op VO en AO een afrondingsprofiel.",null,"B","A","B",null,"A",null,"D",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","EM","2CM",null,null,null,500,"C","2BM4","1BMS4","2BKA",null,"CB","Versmallend door 1/8 hol.","Daar waar de asblok versmalt een afrondingsprofiel.","A","Versmallend door 1/8 hol profiel.","Versmalling met een afrondingsprofiel.","A",null,null,"A",null,null,"D1","Voorarmbeugel B.","A","D",null,"A","C",1540,"A","Trekbeugel B.  Handgreep A.","E  ",null,null,null,null,null,null,"FA","FA",null,"A","A","Glijorofiel op de onderzijde voor op het zwenkhout.  ",null,2370,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,930,null,"F",null,"Linkerzijde, onder het zijbord, voor het achterwiel, vastgezet met een metalen beugel op de achterarmen.","Da5/2/2",null,null,null,"A","Versmallen door kwartrond en schuinoplopend.   Tussen de rong- en bovenblok een rongblokstoel",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,870,null,320,"A",null,null,null,null,"96°",null,"90°",null,"90°","Cf14/0","Cg0","Pennen steken 30 mm uit.  De armeinden van de onderregel steken 90 mm uit.  ",null,"Breedte zijbord Cg0 bedraagt 430 mm.",null,null,220,"A","Ronde armeinden steken 90 uit. Op VB een afrondingsprofiel.  ","Op de bovenregels en rongen zijn metalen hoekbeugels vastezetten van de zijleesten.",null,null,null,null,null,490,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","Zowel op de bovenregel als op de onderregel.","A","A",null,null,null,null,null,null,"B","Zowel op de onder als bovenregel.  In het midden van het onderste achteropsluitbord is een ronde opening voorzien om vermoedelijk het woelhout in te vatten.","A","A",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[102,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ac","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, metalen kruiwagenvoet, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","metaal","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",570,"8/4","A",390,96,30,null,20,24,null,"0°",null,null,55,45,"Vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","K","B",null,null,22,null,"2K","2S",null,null,20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,480,null,null,"berrieframe","A4","Ronde pennen, getapt steken 40 uit. ","Op OV en OA een A25.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor laadvlak op alle zijde een inlopend A12.  OP het kopse einde bovenaan is haak vastgezet mee met de opsluitbeugel van de wielas.  Achter het laadvlak is op BV en BA een afrondingsprofiel.",null,null,575,780,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,null,null,null,290,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"H  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,390,690,null,670,"B",null,null,null,null,"96°",null,"129°",null,"90°","An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,290,"rong","DGA",null,"EE2/140/0","Ronde pennen.","Op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A20.  Op VO van de bovenregel tussen de staanders in- en uitopend A20 en op VB en AB een doorgaand A20.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,"CD0",null,null,null,null,null,"C",null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[103,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ac","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, metalen kruiwagenvoet, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","metaal","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",575,"8/4","A",380,115,30,null,20,24,null,"0°",null,null,45,45,"Rkant, schuinoplopend, rkant, kwarthol, vlak met dubbele groef met breedte van 12 mm.","Rkant, schuinoplopend, rkant, kwarthol, vlak met dubbele groef met breedte van 12 mm.","I","A",null,null,27,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,506,null,null,"berrieframe","E4","Vierkante pennen, Voorste pen steek 65 mm uit. Achterste pen opgespiëd steekt 35 mm uit.  ","Op OV en OA een A25.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor laadvlak op alle zijde een inlopend A17.  Op het kopse einde bovenaan is haak vastgezet mee met de opsluitbeugel van de wielas.  Achter het laadvlak op OV en OA een in- en uitlopend en op BV en BA een inlopend A18.",null,null,630,900,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,null,null,null,310,"CA",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"J",null,null,null,null,null,null,null,null,null,390,610,null,680,"B",null,null,null,null,"90°",null,"127°",null,"90°","An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,280,"rong","DGA",null,"ED2/0",null,"Op VL en VR van de staanders een doorgaand A14.  Op VO van de bovenregel tussen de staanders in- en uitopend A14 en op VB en AB een doorgaand A14.","Bovenaan de bovenregel zijn 2 ronde pennen (vierkant met A10, ingeboord en steken 120 uit.","B8",null,null,null,null,null,null,"CD0",null,null,null,null,null,"C","U",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[104,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ac","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, metalen kruiwagenvoet, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","metaal","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",550,"8/4","A",410,130,28,null,20,24,null,"0°",null,null,50,50,"Schuinoplopend, kwartrond, rkant, vlak.","Schuinoplopend, kwartrond, rkant, vlak.","K","B",null,null,18,null,"2K","2S",null,null,18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,528,null,null,"berrieframe","A4","Ronde pennen, getapt steken 50 mm uit. ","Op OV en OA een A15.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor laadvlak op alle zijde een inlopend A12.  Op het kopse einde bovenaan is haak vastgezet mee met de opsluitbeugel van de wielas.  Achter het laadvlak is op alle zijden een inlopend A12.",null,null,633,770,null,null,null,null,null,"DA",null,null,null,null,null,null,285,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"I","H","J",null,null,null,null,null,null,null,390,720,null,680,"B",null,null,null,null,"90°",null,"123°",null,"90°","An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,295,"rong","DCA",null,"EE2/180/0","Ronde pennen.","Op VL en VR van de staanders is onderaan een lang inlopend en bovenaan een kort uitlopend A20.  Op VO van de bovenregel tussen de staanders in- en uitopend A20 en op VB en AB een doorgaand A20.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,"CD0",null,null,null,null,null,"C","U",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[105,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ac","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, metalen kruiwagenvoet, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","metaal","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",555,"8/4","A",355,105,30,null,20,24,null,"0°",null,null,55,45,"Schuinoplopend, kwarthol, vlak, ingewerkt halfrond, rkant, vlak.","Schuinoplopend, kwarthol, vlak, ingewerkt halfrond, rkant, vlak.","K","B",null,null,20,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,500,null,null,"berrieframe","C4","Ronde pennen getapt. Voorste pen steekt 60 mm uit.  Overige pennen steken 28 mm uit.  ","Op OV en OA een doorgaand A18.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor laadvlak is op BV en BA een inlopend A20.  Op OV en OA een in- en uitlopend A20.  Op het kopse einde bovenaan is haak vastgezet mee met de opsluitbeugel van de wielas.  Achter het laadvlak is op BO en BA een inlopend afrondingsprofiel en op OV en OA een inloped A20.",null,null,615,885,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,null,null,null,300,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"J",null,null,null,null,null,null,null,null,null,390,610,null,660,"B",null,null,null,null,"90°",null,"127°",null,"90°","An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,290,"rong","DGA  Kop B",null,"ED2/0   ",null,"Op VL en VR van de staanders is en in- en uitlopend A22.  Op VO van de bovenregel tussen de staanders en kopse einden een in- en uitopend A22 en op VB en AB een doorgaand A14.","Bovenaan de bovenregel zijn 2 ronde pennen (vierkant met A10), ingeboord en steken 120 uit.","B8",null,null,null,null,null,null,"CD0",null,null,null,null,null,"C","U",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[106,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ac","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, metalen kruiwagenvoet, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","metaal","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",530,"8/4","A",540,98,30,null,18,22,null,"0°",null,null,50,45,"Schuinoplopend, ogief, rkant, 1/8 rond.","Schuinoplopend, ogief, rkant, 1/8 rond.","K","B",null,null,30,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,516,null,null,"berrieframe","C4","Ronde pennen opgespiëd.  Voorste pen steekt 60 mm uit.  Overige pennen steken 22 mm uit. "," Op OV en OA een doorgaand A20.  Alle pennen hebben kop B.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B"," Voor laadvlak op BV en BA een kort inlopend en langzaam uitopend A16.  Op OV en OA een in- en uitlopend A16.  Op het kopse einde bovenaan is haak vastgezet mee met de opsluitbeugel van de wielas.  Achter het laadvlak is op alle zijden een inlopend A16.",null,null,640,925,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,null,null,null,300,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"J",null,null,null,null,null,null,null,null,null,380,620,null,640,"B",null,null,null,null,"90°",null,"127°",null,"90°","Ao1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,290,"rong","DBA",null,"ED2/0  ",null,"Op VL en VR van de staanders is en in- en uitlopend A20.  Op VO van de bovenregel tussen de staanders en kopse einden een in- en uitopend A20 en op VB en AB een doorgaand A15.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,"CC0",null,null,null,null,null,"C","U",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[107,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","A","Aa","Dc","Slede met houten glijbomen en staanders","Slede met twee houten glijbomen verbonden met dwarsregels en voorzien van staanders.","glijboom","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,615,null,null,"glijframe","B1/0","Ronde pennen getapt steken 10 uit. ",null,"Op de eerste dwarsregel is een hoefijzer vastgezet als trekhaak.  Hoogte staanders vanaf de grond, 660 mm.  Hoogte bovenste dwarregel vanaf de grond, 550 mm.  Oversteek glijboom achteraan achterste staander, 260.  Oversteek glijboom vooraan voorste staander, 430.",null,null,null,null,null,null,"glijboom","A","Vooraan, kwartrond.",null,"Lengte glijboom,1630 mm.  ",600,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2 staanders, 2 regels.  Lengte staander 340, hoogte regel 1 120, regel 2 240.  Staanders verstevigd met omgekeerd V-vormige metalen bladprofiel.","2 staanders, 2 regels.  Lengte staander 410, hoogte regel 1 300, regel 2 110.  Staanders verstevigd met omgekeerd V-vormige metalen bladprofiel.",170,370,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[108,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","A","Aa","Dc","Slede met houten glijbomen en staanders","Slede met twee houten glijbomen verbonden met dwarsregels en voorzien van staanders.","glijboom","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,610,null,null,"glijframe","B1/0",null,null,"In het midden van de eerste dwarsregel is een gat.  Op de eerste dwarsregel is een verbindingsmetaal E.",null,null,null,null,null,null,"glijboom","D",null,null,"Lengte gijboom: 1550 mm.",605,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2 staanders, 1 regel. Lengte staander 540, hoogte regel 410.","2 staanders, 2 regels.  Lengte staander 540, hoogte regel 245, regel2 410.",300,420,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[109,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","A","Aa","Dc","Slede met houten glijbomen en staanders","Slede met twee houten glijbomen verbonden met dwarsregels en voorzien van staanders.","glijboom","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,625,null,null,"glijframe","B1/0",null,null,"De voorste dwarregel is opgetimmerd en verstevigd met metalen bandprofiel.",null,null,null,null,null,null,"glijboom","A","Vooraan kwartrond. De glijboom is naar voren toe verbreed met een opgetimmerde klos.",null,"Lengte gijboom: 1460 mm.",620,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2 staanders, 1 regel. Lengte staander 340, hoogte regel 255.  De regel is verbonden door middel van twee regels met de regel van standaart 2.","2 staanders, 1 regel. Lengte staander 340, hoogte regel 255.",150,300,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[110,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ac","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, metalen kruiwagenvoet, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","metaal","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",560,"8/4","A",385,108,30,38,20,24,null,"0°",null,null,45,45,"Rkant, schuinoplopend, rkant, ogief, rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopend, rkant, ogief, rkant, vlak.","I","A",null,null,20,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,510,null,null,"berrieframe","E4","Rond pennen.  Voorste steek 55 mm uit.  De achtste opgespiëd steekt 50 mm uit. ","Op OV en OA een A16.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor laadvlak op BV en BA een inlopend A16.  Op OV en OA een in- en uitlopend A16.  Op het kopse einde bovenaan is haak vastgezet mee met de opsluitbeugel van de wielas.  Achter het laadvlak is op BV en BA een inlopend afrondingsprofiel en op OV en OA een inlopend A16",null,"Lengte gijboom: 1590 mm.",555,880,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,null,null,null,255,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"J",null,null,null,null,null,null,null,null,null,400,610,null,680,"B",null,null,null,null,"90°",null,"126°",null,"90°","An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,270,"rong","DGA",null,"ED2/0",null,"Op VL en VR van de staanders is en in- en uitlopend A15.  Op VO van de bovenregel tussen de staanders en doorlopend op het kopse einden een in- en uitopend en op VB en AB een doorgaand A15.","Bovenaan de bovenregel zijn 2 ronde pennen die 160 mm uitsteken.","B8",null,null,null,null,null,null,"CD0",null,null,null,null,null,"C","U",null,null,null,null,"X",null,"Opsluiting achterbord C en G.",null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A"]
[111,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ab","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, kruiwagenvoet met houten staanders, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",555,"8/4","A",380,109,30,35,20,24,null,"0°",null,null,45,45,"Rkant, schuinoplopend, rkant, ogief, rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopend, rkant, ogief, rkant, vlak.","I","A",null,null,18,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,525,null,null,"berrieframe","C4","Ronde pennen getapt steken 45 mm uit.  Pen G.  ","Op OV en OA een doorgaand A20.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Achter het laadvlak is op alle zijden een inlopend A10.",null,null,610,860,null,null,null,null,null,"CC0",null,null,null,null,null,null,255,"D",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"J",null,null,null,null,null,null,null,null,null,340,615,null,680,"B",null,null,null,null,"90°",null,"110°",null,"90°","An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,285,"rong","DGA",null,"EE2/120/0","Ronde pennen","Op VB van de bovenregel is een A10.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[112,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","C","Cf","Ae","Hondenkar, geveerd","Hondenkar, twee wielen, twee halve elipsveren, twee  buikvormige lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord met vaste zijleesten en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",810,"12/6","A",262,1580,48,null,32,null,0,null,null,null,null,46,48,"Rkant, halfrond, 1/8 hol. ","Rkant, 1/8 hol.","C",null,"A",null,"C",49,"50.  Muilband met siermotief op de kop.  ","A","1M","2S","2K",null,20,1183,"CD0/1","De as is recenter doorgeslepen verlaagd en voorzien van veren. ","F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja",1100,6,"ABA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,405,null,null,"Lamoenframe","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"lamoenboom","E","Op alle zijden een afrondingsprofiel. ","Net voor het laadvlak aan de binnenzijde van de lamoenboom broekhaak AA.",null,280,1210,null,null,null,null,null,null,null,"AA",1160,null,null,null,485,null,null,null,null,"Ba5/0","Vierkante doorgaande pennen steken 10 uit. Pen A.  ",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"A","Kop K.",null,null,null,78,78,845,null,1845,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ab4/0",null,"Ronde pennen steken 25 uit.  ",null,null,null,null,290,"A ","Vooraan: vierkante armeind steekt 45 uit.  Kop AA.  Achteraan: ronde armeinden steken 75 uit.  Op VO tussen de staanders en vooraan tussen de staander en kopprofilering is een in- en uitlopend A20.   Op de bovenregels en rongen zijn metalen hoekbeugels vastezety van de zijleesten. ",null,"A","97° gericht t.o.v. het zijbord.  Breedte 185 mm",null,null,null,350,"rong","BKH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB3 ",null,"S-vormige buitenstaansters.  Profilering staanders: vierkant profiel met  in- uitlopend A14.  Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel tussen de staanders een in- en uitlopend A14.  Op VB een kwartrond met carré.",null,null,null,"A","K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[113,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,null,"laatste gebruiker","L. Van Den Broeck",2221,"Boiosschot","Antwerpen","België","C","Cd","Ad","Hondenkar, niet geveerd","Hondenkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",620,"12/6","A",190,150,39,null,30,null,0,null,null,null,null,44,40,"Rkant, halfrond, halfhol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwartrond.","C",null,"A",null,"A",25,44,null,"1M","2S","2K",null,20,880,"AA0/1",null,"H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,"Lamoenframe","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"lamoenboom","A","Op alle zijden een afrondingsprofiel.  ","Net voor het laadvlak aan de binnenzijde van de lamoenboom broekhaak AA.",null,300,1200,"AD1",null,null,null,null,null,null,"AA",1200,null,null,null,495,null,null,null,null,"Ba5/0","Ronde doorgaande pennen steken 8 uit. Pen A.","Op OV en OA van de onderregels een A10.  Op VO van de eerste dwarregel en AO van de achteste dwarsregls is een ingewerkt halfrondprofiel met breedte van 10.  ",null,null,null,null,"A",null,null,null,"A  ","Vooraan kop B met decoratieve insnijdingen.  Achteraan kop E.  Op VB een ingewerkt halfrond profie met breedte van 10.",null,null,null,80,58,655,null,1100,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ab4/0",null,"Vierkante pennen, getapt steken 18 uit.  Pen B.",null,null,null,null,370,"A"," Vooraan: vierkante armeind steekt 38 uit.  Kop A met decoratief insnijding.  Achteraan: ronde armeinden steken 65 uit.  Op VO tussen de staanders en vooraan tussen de staander en kopprofilering is een in- en uitlopend A15.  Op VB is op 5 mm van de zijde een groef.",null,null,null,null,null,null,350,"rong","BOH",null,"CB0/2",null,"De binnenzijde van de staanders zijn decortief uitgewerkt met accoladmotieven.",null,null,null,null,"C","E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Achterbord niet authentiek."]
[114,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","C","Cf","Ae","Geveerde tweewielkar met sponnenzijbord, klein","Kar, twee wielen, twee halve elipsveren, twee S- vormige lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, voorschoot, zijbord met sponnen, vaste zijleesten en afneembaar achterbord. ","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1040,"12/6","A",270,218,52,null,40,null,{"$f":"ASIN(CE117/CD117) * 180 / 3.14","v":2.4326930474394568},null,330,14,null,65,47,"Rkant, halfrond, 1/8 hol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, rkant, vlak.","B ",null,"A",null,"C",18,49,"A","1M","2S","2K",null,20,1195,"AC2/1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja",1040,10,"ADA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,650,null,null,"lamoenframe","CA  ",null,null,"Oorspronkelijk doorlopend tot achteraan maar later zijn de lamoen voooran vernieuwe en de stukken onder de veren blijven zitten",null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom","C","Voor het bladstaal op alle zijden inlopend afrondingsprofiel. Op de buitenzijde broekhaak AV en AA.","De lamoenboom is vanaf zijn kopse einde tot voor het laadvlak zowel op de boven- als onderzijde belegd met bladstaal.  ",null,620,1600,null,null,null,null,null,null,null,"AV",860,"AA",1470,null,740,null,null,null,null,"Bc7/0","Ronde pennen getapt steken 15 uit.","Pen H.  Op OV en OA van de onderregels een A10. Opening 60 mm.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"A  ","Vooraan kop GA.   Achteraan kop E",null,null,null,105,105,765,null,1590,"A",null,null,null,null,"92°",null,null,null,"90°","Ab4/0",null,"Ronde doorgaande pennen steken 25 uit.",null,"Op de binnenzijde is een regel opgetimmerd voor het  plaatsen van de zitbanken.",null,null,295,"A","Vooraan: vierkante armeind steekt 70 uit.  Kop B.  Achteraan: ronde armeinden steken 90 uit.  Op VO tussen de staanders en het voorste kopse eind een in- en uitlopend A14. ","Op de bovenregels en rongen zijn metalen hoekbeugels vastezety van de zijleesten. ","A","90° gericht t.o.v. het zijbord.  Breedte 145 mm",null,null,null,475,"rong","BCE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AC3",null,null,"Nieuw vervaardigd.",null,null,"M","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[115,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","C","Cd","Ad","Hondenkar, niet geveerd","Hondenkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",810,"12/6","A",225,155,45,null,30,null,{"$f":"ASIN(CE118/CD118) * 180 / 3.14","v":-1.2739902201554416},null,270,-6,null,47,47,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, ","Rkant, ogief.","C",null,"A",null,"C",12,35,"A","1M","2S","2K",null,20,1035,"AD0/1",null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L","Daar hier een muilband C is voorzien is een stuk hout uitgekapt van de naaf om de luns er te kunnen nemen.",null,null,"laadboom",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,335,null,null,"Lamoenframe","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"lamoenboom","A","Op alle zijden een afrondingsprofiel. "," Vooraan op de buitenzijde is een broekhaak AV.  Net voor het laadvlak aan de binnenzijde van de lamoenboom broekhaak AA.",null,310,1100,null,null,null,null,null,null,null,"AV",170,"AA",1070,null,510,null,null,null,null,"Ba4/0","Ronde doorgaande pennen steken 10 uit. Pen A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[116,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ac","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, metalen kruiwagenvoet, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","metaal","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",585,"8/4","A",410,107,28,35,20,28,null,"0°",null,null,46,48,"Rkant, schuinoplopend, rkant, kwarthol, vlak, rkant, 1/8 rond.","Rkant, schuinoplopend, rkant, kwarthol, vlak, rkant, 1/8 rond.","K","A",null,null,30,null,"2K","2S",null,null,20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,525,null,null,"berrieframe","A4","Vierkante pennen, getapt.  De voorste pen steekt 50 mm uit.  De overige pennen steken 35 mm uit.  ","Op OV en OA een A15.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor het laadvlak op alle zijden een inlopend A 16.  Achter het laadvlak is op alle zijden een inlopend A16.",null,null,633,793,null,null,null,null,null,"DA",null,null,null,null,null,null,280,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"H","J",null,null,null,null,null,null,null,null,395,615,695,670,"B",null,null,null,null,"90°",null,"126°",null,"90°","Ao1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,295,"rong","DIA",null,"EE2/160/0","Ronde pennen","Op VL en VR van de staanders is onderaan een lang inlopend en bovenaan een kort uitlopend A20.  Op VO van de bovenregel tussen de staanders in- en uitopend A20 en op VB en AB een doorgaand A20.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,"CC0",null,null,null,null,null,"C",null,null,null,null,null,null,"zie foto voor en achter hekken",null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[117,null,null,null,"Tussen",1914,1945,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Bc",null,null,"wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"E",390,"8 spaken","D.  Metalen buis.",290,40,null,null,null,null,null,"0°",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,420,null,null,"berrieframe","A3","Ronde pennen steken 12 mm uit.  Pen H.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","C","Op VO  en AO voor de rong een inlopend A14 naar de handgreep toe.  Op VB en AB voor het laadvlak een inlopend afrondingsprofiel. ",null,null,525,570,null,null,null,null,null,"B8",null,null,null,null,null,400,325,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,335,425,530,610,"B",null,null,null,null,"95°",null,"107°",null,"109°","An0",null,null,"Bovenhoek achteraan is kwartrond;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,265,null,null,null,"EG2",null,null,null,"C",null,null,"vast","vast",null,null,"vast regel",null,null,null,null,null,"vast",null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[118,null,null,null,"Tussen",1914,1945,"Heemkundig Museum 'De botermolen'",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3140,"Keerbergen","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ac",null,null,"wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,"A","A","A",470,"8/4","A",325,110,27,30,18,null,null,"0°",null,null,55,38,"Vlak, ogief, kwartrond, rkant, vlak.","Vlak, ogief, kwartrond, rkant, vlak.","geen profielering","geen profielering",null,null,21,null,"1K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,430,null,null,"berrieframe","A3","Vierkante pennen, opgespiëd steken 41 mm uit.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","C","Voor het laadvlak op alle zijde een inlopend A18.  Achter het laadvlak op alle zijden een inlopend A18 overgaand in een afrondingsprofiel.",null,null,560,710,null,null,null,null,null,"B8",null,null,null,null,null,330,280,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,360,460,530,640,"B",null,null,null,null,"93°",null,"111°",null,"117°","An0",null,null,"Bovenhoek achteraan is kwartrond;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,275,null,null,null,"EG2",null,null,null,"A",null,null,"vast","vast",null,null,"vermoedelijk een afneembare regel maar verdwenen.",null,null,null,null,null,0,0,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[125,null,"V 83.0006","rechter wiel","Tussen",1850,1910,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,1640,"Sint-Genesius-Rode","Vlaams-Brabant","België","D","Dg","Ac","Brabantse driewielkar met draaistel D1 ","Driewielkar, twee achterwielen, één voorwiel draaibaar bevestigd met draagframe doormiddel van een metalen verbindingstuk.  Draagframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, vast schuingeplaatste voorbord, afneembaar achterbord en opzetborden.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,1,"A",600,"8/4","A",300,225,75,null,60,null,null,0,null,null,80,80,"Rkant, 1/8 rond. ","Rkant, 1/8 rond. ","B","A",null,null,25,"A","2K","2S",null,null,35,null,2,"A",1122,"12/6","A",445,335,90,null,60,null,"0°",null,null,null,null,85,90,"Rkant, kwarthol, kwartbol, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","B",null,"A",null,"A",45,90,"A","1M","2S","2K",null,30,1610,"AA0/1",null,"A","A","2BBSVA4",null,null,null,null,"AC20","Versmallend aan de bovenzijde door 1/8 hol.","Op VB en AB een A25.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"draagboom",0,null,"BBSVA4",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"D",null,"D1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Q",null,null,null,"BA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2260,"Ja","D","D",null,"A",670,null,null,"draagframe ","BE1/0 ",null,null,"Aan de onderzijde van de dwarsregel is een metalen verbindings bladprofiel vastgezet. ",null,null,null,null,"LA",null,"draagboom","F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,970,null,"KA","Houten rembalk met metalen remschoenen","Linkerzijde, draagframe, boven, voor het laadvlak.","Bf5/2","Vierkante doorgaande pennen.  De pennen van de laadboomen seken 25 mm uit.  De pennen van de dwarsregels 4 mm..  De kopse einden van de eerste dwarsregel steken 100 mm uit.  ",null,null,null,null,null,"C",null,null,null,"A","Op VB en VO op 10 van de zijde een dubbel ingewerk halfrond profiel met breedte van 18 mm.","Metaal D.  Verbindingsmetaal E.",null,null,100,100,960,null,2020,"A",null,null,null,1080,"95°",null,"100°",null,"90°","Ai4/2.",null,"Pennen getapt",null,"De rongen verlopen straalsgewijs volgens de schuint van het voor- en achterbord",null,null,525,"A","Ronde armeinden steken 180mm uit.  Op VO is tussen de staanders een in- en uitlopend A25. ","3 rongenbeugels I",null,null,null,null,null,460,"rong","AHA",null,"AF3","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel is tussen de staanders en op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A38.  ","2 rongenbeugel I",null,null,null,"Vast","Vast",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","B","Achterbord niet aanwezig.  Bodem gedeeltelijk verdwenen.  Plaatselijk verzwakt."]
[126,null,"V 81.0026",null,"Ca.",1950,null,"Museum voor de Oudere Technieken",null,"Gebroeders Stuyck",null,null,"Afkomst",null,null,1861,"Wolvertem","Vlaams-Brabant","België","D","Dg","Ad","Driewielkar met rechte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,1,"A.",660,"10/5","A.",275,213,60,null,50,null,null,0,null,null,70,70,"Rkant, schuinoplopend, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, schuinoplopend, vlak, kwartrond, vlak.","B.","A.",null,null,25,"A","2K","2S",null,null,25,null,2,"A.",1180,"12/6","A.",410,292,80,null,48,null,{"$f":"ASIN(CE123/CD123) * 180 / 3.14","v":2.2936055362159253},null,350,14,null,78,64,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond","Rkant, 1/8 rond.","B.",null,"A.",null,"A",35,70,"A","1M","2S","2K",null,30,1510,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BBSVAZ4 ",null,null,null,"AC50","Versmallend aan de bovenzijde door 1/8 hol.","Op VB en AB een A15.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"EC","160 x 100","draagboom",35,null,"BBSVAZ4",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"D",null,"G1",null,null,null,null,null,550,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,"C0. ","Trekbeugel EA","Q",null,null,null,"B ",460,null,"Trekbeugel E.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1800,"Ja","B","D",null,"B.  De haak is bevestigd op de binnenzijde van de draagboom.",580,1055,null,"draagframe ","BD3/1",null,null,null,null,null,"A",null,"EA",null,"draagboom","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,900,null,"D",null,null,"Ba6/2",null,"Op OV en OA een A30.  ",null,null,null,null,"C",null,null,null,"A",null,"Metaal D.    ",null,null,140,110,1070,null,1480,"A",null,null,null,1150,"91°",null,"90°",null,"90°","Aa4/2",null,"Ronde pennen steken 35 mm uit.  ","op VO en VB van de betimmering op 8 mm van de zijde een 3 dubele groef.",null,null,null,480,"A ","Ronde armeinden steken 125 mm uit.",null,"B",null,null,null,null,545,"rong","ASH",null,"niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,"A","K",null,null,null,null,null,null,null,null,"A","K",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","B","Voor- en achterbord niet aanwezig."]
[127,null,null,null,"Tussen",1890,1930,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Cg","Bg","Tweewielbeerkar","Kar, twee wielen, twee lamoenbomen met dwarsregels en betimmering.  Kipbaar beerkast met bovenaan een scharnierbaar deksel.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A.",1413,"14/7","A",410,312,70,null,50,null,{"$f":"ASIN(CE124/CD124) * 180 / 3.14","v":4.5174809196028098},null,470,37,null,65,95,"Rkant, kwartrond, vlak, rkant, kwarthol, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","B.",null,"B.",null,"A",60,100,"A","1M","2S","2K",null,30,1615,"AA0/1",null,"A","A","1BM4.  ","2BBB4",null,null,null,"AC25",null,"Op VO en AO een A8.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"F","Volledige lengte van het laadvlak.  Aan de wielen buikvormig.","laadboom",12,null,"BBB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,900,450,null,"lamoenframe","A3/0/0  ","Ronde pennen getapt.  De eerste en laatste pen steken 85 uit de middelste 15.  ","Pen A.",null,null,null,"B",945,"E",null,"lamoenboom","B","Voor en achter het laadvlak een inlopend A25.  Ter hoogte van de voorschoot is op VB en VO een ingewerkt halfrond profiel.  Scharnier kop B",null,null,780,1830,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"BS124/2+230","v":936.5},230,null,null,null,"Ba6/2","Vierkante pennen  steken 75 uit.","Op OV en OA een A18.  Op VO van de voorste en VA van de achterste dwasregel is een kort in- en uitlopen A 25, aan de einden en tussenin een lang in- en uitlopend A25.","Aan de achteste dwarsregel is een verdikking met uitvloeigat.",null,null,null,null,null,null,null,"B","Versmallend door schuinoplopend.  Op VO en AO een A10.  ","Achteraan is een metalen haak met vastzetlichaam  emt ketting.",null,null,170,100,900,null,1850,"A",null,null,null,null,"96°",null,"90°",null,"90°","Ba5/0/3",null,null,"Op VL en VR van de staanders een in - uitloepend A22, dat vervolgens nog eens kort in- en uitloopt.",null,null,null,360,"A","Vierkante armeinde steken 125 mm uit.  Op 8 mm is op VO een ingewerk halfrond profiel van 10 mm breed.  Tussen de staanders een in- en uit lopend A18.",null,null,null,null,null,null,430,"staander","FSA",null,"Ea2/2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EA2/2",null,null,null,null,null,null,null,"D","D1/0","Deksel 430 x 950 mm. Scharnier C.  Op de bovenregel zijn twee metalen opsluitpunten vastgezet.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[128,null,null,null,"Tussen",1900,1945,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","A. Coudeville",8490,"Snellegem","West-Vlaanderen","België","E","En","Bf","Boerenwagen met vast zijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast en bestaat uit paneel, bovenregel en staander verbonden met pen en gat met de laadboom.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A.",825,"10/5","A.",355,252,62,null,48,null,null,{"$f":"ASIN(AZ125/AY125) * 180 / 3.14","v":3.3206633688437033},190,11,70,85,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","B.","A.","C.",null,31,null,"1M","2S","1K",null,31,1335,2,"A.",1322,"12/6","A.",395,305,65,null,55,null,{"$f":"ASIN(CE125/CD125) * 180 / 3.14","v":2.8320081777294441},null,405,20,null,82,85,"Rkant, vlak, kwathol, vlak, kwartrond, rkant, vlak, ","Rkant, 1/8 hol.","B.",null,"A.",null,"C",null,31,"A","1M","2S","2K",null,31,1330,"AA0/1",null,"A","B","4BM6",null,null,null,null,"BB","Versmallend door 1/8 hol.","Op VB en AB een afrondingsprofiel. Op VO en AO op 10 mm van de zijde een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.",null,"A","Versmallend door 1/8 hol.","Daar waar de asblok versmalt is op VO en AO een afrondingsprofiel.",null,"B","D","B","Tussen de tussenblok en bovenblok een in- en uitlopend A18.","A",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"As AA0/1",null,"A",null,"A2","4CM","2CR","DM","DR","EM",380,"C","2BM6","1BMS6",null,"Beugels met haak aan de flens.","CB","Versmallend door 1/8 hol.","Daar waar de asblok versmalt op VB en AB een afrondingsprofiel.  Op VO, AO, VB en AB  op 10 mm van de zijde een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.","A","Versmallend door 1/8 hol profiel.","Versmalling met een afrondingsprofiel.","A","Voor de asblok inlopend A20 overgaand in afrondingsprofiel.  Achter asblok tussen het zwenkhout een in- en uilopend A25.",null,"A",null,null,"D0","Voorarmbeugel B.  Voorarmbeugel C.","A","C",null,"Bevestiging langboom A.",null,null,null,null,"A",null,"Op VO, AO, VB en AB  op 10 mm van de zijde een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.",null,null,null,null,"Wagenrong WA. Slecht op de rongblok.  Op de tussenblokken ziten bordsteunenzie foto  evanals op de bovenblok achteraan ",null,null,"A",null," Beugel ronde de kop van de lip, glij bladprofiel onderzijden voor op e zwenkhout.  Disselboom v oraan 8 hoekig gaat naar rond achteraan.",null,2500,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,950,null,"D",null,"Linkerzijde, zijbord, vooraan.","Db2/4/2  ",null,"De verbindingsregel vooraan is decoratief uitgewerkt.",null,"A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,80,80,1120,null,1640,"A",null,null,null,null,"100°",null,"90°",null,"90°","Ba8/0/0",null,"Staanders verbonden met  halfhoutverbinden met de laadboom en vastgezet met bout, moer en bladmetaal.  Verbonden met pen, gat en getap met de bovenregel.",null,null,"A",2,440,"A","Vierkante armeinden steken 130 mm uit.    Op VO op 10 mm van de zijde een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.","4 rongenbeugels E.",null,null,null,null,null,400,"staander","GHA",null,"AA4","Pennen getapt.","Op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A35.  Op VL van de linkerstaander en VR van de rechterstaander is een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.  Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.  Kop B.","Op de kopse einden metalen opsluitbeugels.  Op de bovenregel 2 rongenbeugels E.",null,null,null,"A","B",null,null,"AA4","Pennen getapt.","Op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A35.  Op VL van de linkerstaander en VR van de rechterstaander is een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.  Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.  Kop B.","Op de bovenregel 2 rongenbeugels E.",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[129,null,"V 80.008",null,"Tussen",1880,1945,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Ca","Bg","Baanbeerkar","Kar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met neergebogen lamoenboomeinden, vaste beerkist met bovenaan een scharnierbaar deksel.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A.",1430,"14/7","A",470,314,72,null,55,null,{"$f":"ASIN(CE126/CD126) * 180 / 3.14","v":3.9910384193743562},null,460,32,null,80,75,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak. ","Rkant, 1/8 hol, vlak.","B",null,"A.",null,"A",53,100,"A","1M","2S","2K",null,35,1590,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BBB4",null,null,null,"AC15","Versmallend aan de bovenzijde door kwarthol, schuinoplopend, schuinneerlopend en kwarthol. ","Op VO en AO een ingewerkt ogief profiel met breedte van 14.  Op VB en AB een A20.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"F","1350 x 170 mm","laadboom",27,null,"BBB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,780,null,null,"lamoenframe","D7/2","Ronde pennen.  De eerse pen steekt 70 uit, de pennen onder het spatschem 140.  ",null,null,null,null,"C",930,null,null,"lamoenboom","C","Voor de betimmering op alle zijden een inlopend A30.  Op VO ter hoogte van de betimmering een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12.  ","Voor de betimmering op de boven- en onderzijde is belegd met bladstaal ter versteviging.",null,730,1730,"AD1",null,null,null,null,null,null,"AV",930,"AA",1650,null,{"$f":"BS126/2+190","v":905},null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,170,null,930,null,1930,"A",225,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ba5/0/3",null,"Pennen getapt",null,null,null,null,340,"A","Vierkante armeinden steken 100 uit.  Op VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 14.",null,null,null,null,null,null,465,"staander","FIA",null,"EB2/0",null,"Op VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 14.",null,null,null,null,null,null,null,null,"EC1/0",null,"Op VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 14.",null,null,null,null,null,"C","F","Handgreep A.  Scharnier C.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","B","A","Verfsysteem na 1960.  Plaatselijk verzwakt."]
[130,null,null,null,"Tussen",1890,1930,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Ci","Ad","Vlaamse aardkar met luchtbanden","Aardkar, twee wielen met luchtbanden,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, zijleesten en afneembaar voor- en achterbord","wiel","metaal/luchtband","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"C",770,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1620,"AA2/2",null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"laadboom",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,845,360,null,"lamoenframe","A2/0","Ronde pennen getapt.  Eerste pen steekt 80 uit.",null,"jer is nog een metalan bladstalen proifel vastgezet met moer doorheen de bomen waaro pde laadboom rust. ",null,null,"A",1030,"C",null,"lamoenboom","C","Op alle zijden voor betimmering eeen A25 OP VO achtet de betimmering A 25 ",null,null,710,1750,"AA2",null,null,"GA",null,null,null,null,null,null,null,null,890,null,null,null,null,"Ba6/0",null,"Op OV en OA een A30.  ",null,null,null,null,"A",null,null,null,"B ","Versmallend achteaan door kwarthol,schuinoplopene en 18 rond.  Vpooraan dor schuinoplopend",null,null,null,205,88,900,null,1800,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ab5/0",null,"Ronde pennen steken 33 mm uit.",null,null,null,null,340,"A","Vierkante armeinden steken 110 mm uit.  Op VO tussen de staanders is een in- en uitlopend A15.","3 rongenbeugels J",null,null,null,null,null,580,"rong","BEC",null,"niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","B","Verfsysteem na 1960."]
[132,null,"V 95.0026",null,"Tussen",1880,1945,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","D","De","Ad","Driewielkar, klein","Kar, twee achterwelen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met het draagframe, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.  Draagboom met knik.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",560,"8/4","A",260,167,50,null,40,null,null,0,null,null,50,65,"Rkant, kwarthol, vlak","Rkant, kwarthol, vlak","B","A","C",null,20,"A","1M","2S","1K",null,20,null,2,"A",740,"10/5","A",270,202,55,null,45,null,0,null,null,null,null,63,65,"Rkant, halfrond, kwarthol.","Rkant, 1/8 rond.","B",null,"A",null,"C",22,50,"A","1M","2S","2K",null,25,1450,"AA0/3",null,"A","A","2BBS6",null,null,null,null,"AA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"G",null,null,null,"laadboom",null,null,"BBS6",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"D",null,"G1",null,null,null,null,null,420,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,"C0","Trekbeugel EA.  Handgreep A.","O",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1670,null,"F",null,null,null,400,450,null,"draagframe","E2/0",null,null,null,null,null,"A",400,null,null,"draagboom","B",null,null,"Verval +-80 mm.",250,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,640,600,null,"L",null,"Linkerzijde, op het draagframe voor de laadboom.","Ba4/0","De dwarsregels ziten gevat in de laadboom doormiddel van een U vormige sponing en halfhoutsverbinding.",null,null,null,null,null,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,80,100,1120,null,1800,"A",null,null,null,790,"90°",null,"90°",null,"90°","Ae4/0",null,"Vierkante doorgaande pennen.",null,null,null,null,410,"A","Ronde armeinden steken 125 mm uit.  Op VO is een in- en uitlopend A16.","3 rongenbeugels J.",null,null,null,null,null,410,"rong","AHA",null,"CB2.  ",null,null,null,null,null,null,"A","Q",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","B","A","Verzwakt."]
[133,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Cf","Bh","Geveerde tweewielkar met vast zijbord","Kar, twee wielen, twee halve elipsveren en drukveer, 2 draagbomen met dwarsregels, betimmering, voorschoot, schutbord, vaste zijborden met opzetstukken, scharnierbaar achterbord.","wiel","hout","veren","metaal","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1260,"14/7","A",270,222,52,null,42,null,{"$f":"ASIN(CE130/CD130) * 180 / 3.14","v":1.5635986235232826},null,440,12,null,55,58,"Rkant, halfrond, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, 1/8 rond.","L.  ",null,"A.",null,"C",29,65,"A","1M","2S","2K",null,20,1420,"CC2/1","Diepte: 105","F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja",1300,10,"ekele veer vooran verbodnen met een u breugel achtetraan met een omgeveer drukveer die in etmidde is verbodnen met een metalen frame vastgezet op de onzeijse van de karkast",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"G",null,null,null,770,null,null,"lamoenframe","CB",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"lamoenboom","2 sv -vormie lamoenbomen afneembaa",null,null,null,"kunnenniet gemotneer wordne",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,880,null,"L","Metalen wiel as handgreep.","Rechterzijde, zijbord, bovenaan.","Bd5/0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","Op VB tussen de staanders is een  in- en uitlopend A30.",null,null,null,null,null,1060,null,2240,"A",470,null,null,null,"90°",null,null,"90°","90°","Bk",null,null,"bestaat uit een raamwerk van staners tussenreels en stussenstaaanders.  Met tussen de staanders en regels in- en uitloepdn A35.  Beugeldie vooraan op de kopse zijde van de voorste staander vastzet op de laadvloer",null,null,null,null,"A","Geen armeinden","2 rongenbeugel sE.  ",null,null,"Ak2",null,"De betimmering is doormiddel van 3 afzonderlijk latten met een onderlinge opening.",550,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"zie ft",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[135,null,81286,null,"Tussen",1880,1945,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","E","Ek","Ce","Brabantse wagen","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  Vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  Op de kopse einden van de onderrgel is een afneembaar voor- en achteropsluitbord.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",865,"10/5","A",410,298,70,null,52,null,null,null,"21 0",12,70,110,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwartrond.","D","A","E",28,92,"A","1M","2S","1K",null,33,1610,2,"A.",1380,"12/6","A.",435,335,82,null,58,null,null,null,430,5,null,81,105,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"E",46,88,"A","1M","2S","2K",null,32,1660,"AA0/1",null,"A","B","4BM4","2BK4",null,null,null,"BB","Versmallend door rkant en vlak.","Op VB en AB een in- en uitloend A20.",null,"A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.","Kop L.",null,"B","E","B","Tussen de tussenblok en bovenblok een in- en uitlopend A18.","L",null,"C",null,"Langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"As AA0/1.",null,"A",null,"A2","2CR","EM","DMR",null,null,450,"C","2BM4","1BMS4",null,null,"CB","Versmallend door 1/8 hol","Versmalling met afrondingsprofiel.","A","Versmallend door 1/8 hol en schuinoplopend.","Kop L.  Versmaling en kop met een inlopend A25","A","Voor en achter de asblok een inlopend A25.",null,"A",null,"Glijprofiel I","D","Voorarmbeugel BA.  Voorarmbeugel C.","L","BC","240 x 90 mm","A","C","niet duidelijk welkeen","A",null,"A",null,null,null,null,null,null,"CA","AA","op een tussenblok is nog een AA","A","A","Op het achteste kopse eind is een metalen band opgetimmrd.  Op hetkopse achteste eind is een zware metalen haak.  ",null,3140,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1010,null,"R",null,"Achterzijde, midden onder laadvlakd boven de langboom","Da7/2/2",null,null,"Achteraan op de achterste verbindingsregel is een vastgezet met 2 metalen beugels waarin een houten rol met as bevestig is met op de rechterzijde een metalen tandwiel met terugslagklep.","A","Versmallend door 1/8 hol en schuinoplopend.  Kop E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,230,null,1150,null,4400,"B",null,70,null,null,"107°",null,null,null,null,"Bh8/0",null,null,"Op VL of VR van de verbindingsregels een ingewerkt ogief profiel.","Op VB 4 rongenbeugels E.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Ak4",200,null,610,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","C","B","Verzwakt."]
[136,null,null,null,"Tussen",1890,1930,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Ch","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1445,"12/6","A.",415,323,75,null,50,null,{"$f":"ASIN(CE133/CD133) * 180 / 3.14","v":1.2739902201554418},null,450,10,null,85,75,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, ","Rkant, 1/8 rond.","A.",null,"A",null,"A",30,70,"A","1M","2S","2K",null,30,"155O","AA0/1",null,"A","A","3BM4","2BBVA4",null,null,null,"AC10",null,"Op VB en AB een A8.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","170 x 80 mm","lamoenboom",30,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja.","A","D",null,"B",830,360,null,"lamoenframe","B3/0.   ","Ronde pennen steken 75 uit.","Pen B.  Op VO en AO een A20.  ",null,null,null,"C",1020,"E",null,"lamoenboom","C","Voor de voorschoot is op alle zijden een inlopend A28.  Op de buitenzijde is een broekhaak AV en AA. ","Metaalbeslag A.",null,700,1820,"AD1",null,null,"DD",null,null,null,"AV",980,"AA",1700,null,{"$f":"BS133/2+160","v":882.5},null,null,null,null,"Ba6/2","Vierkante doorgaande pennen.  Achter het lamoenframe steken de pennen 15 mm uit.","Pen A.  Op OV en OA van de dwarsregels is een afrondingsprofiel.    ",null,null,null,null,"C",null,null,null,"A"," Vooraan is een sponing die rust op de verdiepte dwarregel van het lamoenframe. ","Metaal C.",null,null,150,null,820,null,1900,"A",100,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Aa4/2",null," Ronde pennen getapt steken 30 uit.  Pen B.  ","Op VB en VO van de betimmering is op 10 mm van de zijde een 3 dubbele groef.",null,null,null,445,"A","Ronde armeinden steken 80 mm uit.  Op VO tussen rongen een in- en uitlopend afschuiningsprofiel met schuine zijde van 15 mm.  ","3 rongenbeugels type J",null,null,"Ak3",null,null,690,"rong","Rong A vierkant, inlopend,  uitlpopen A, vierkant en vervolgen kort in en uitlopend",null,null,null,null,"voorbord :2 delig ondraan betrimering mte 2 opgetimrede staamder, bovenana betimmeri met bovernege enklampen aan da cherijde, 1/8 rond",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","C","Verfsysteem na 1960."]
[138,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","R. Scheerders",9130,"Doel","Oost-Vlaanderen","België","E","El","Ce","Brabantse wagen met draaimolen","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  Vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden doormiddel van draaimolen.  Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  Op de kopse einden van de onderrgel is een afneembaar voor- en achteropsluitbord.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",855,"10/5","A",380,282,65,null,50,null,null,null,200,52,75,80,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant 1/8 rond.","D","A","C",null,60,null,"1M","2S","1K",null,35,1450,2,"A.",1345,"12/6","A.",410,280,70,null,50,null,null,null,430,46,null,75,75,"Rkant, vlak kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","C",null,"A",null,"C",12,58,null,"1M","2S","2K",null,35,1255,"DA0/1",null,null,"B","4BM4","2BK4",null,null,null,"BB","Versmallen ddoor kwarthol en vak.","Versmalling met êen A18.  Op VO en AO een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.",null,"A","Versmallend door kwarhol e vlak.  ","Kop L.",null,"C","H","A met decoratieve pen.",null,"I4",null,null,null,"langboom",null,null,null,null,"B met decoratieve pen",null,null,null,null,"DA0/1",null,"A",null,"D2",null,null,null,null,null,800,"C","2BM4","1BMS4","2BK4",null,"Asblok en middenblok zijn één geheel.  ",null,"Op VB en AB is een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.",null,null,null,"A","Voor en achter de rongblok een inlopend A14.",null,null,null,null,null,"Op de ondezijde is een metalen frame.  Op de bovenzijde van de voorarmen zijn twee bladprofielen","I4",null,null,"De langboom pe is opgestlone in ene openng in de rongbloke jen is opgespië met 2 spieën. En verbondenop de zijden oorm iddel van2 metalean profielen.","A",1470,"C","Beugel van zijde tot zijde","Vierkant profiel met in hetmiddne eenopenig voor de langboom,  en twee opening voor de regels boven de boveschamelirng en tweesponnigne vor de houten bovenschamelring","schuinoplopend",null,null,null,null,null,"AA","AD",null,"B",null,"Bijzonder geprofileerd.",null,null,2200,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1030,null,null,null,null,"niet aanwezig",null,null,null,null,"Vesmallend door 1/8 hol en vlak.  Kop ks onderaan kwrahtorn en bovenoook een afrnding i nd e breedte","De tssenblokenz inv erbonde met een doorgaan pen dooreen bolk en de langboom",null,null,null,null,null,null,null,null,null,110,null,1050,null,3350,"A",null,null,null,null,"105°",null,"90°",null,"93°","Ad8/0",null,"Eerste en laatste pe steken 60 mm uit.","Op VB van de onderregel is een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.",null,null,null,410,"A","Vierkante armeinden steken 65 mm uit.    Op VO i een ingwerkt halfrond en halfhol profiel.","4 rongenbeugels E.  Op het kopse eind is enemtalen beugel voor hetpsluten van de pen",null,null,"B4",250,null,420,"staander","Op VL en Vr een ingewerk halfrond en halfhol profiel.",null,null,null,null,"Rechte onderregel met 3 staaders schio volz de zijde en bovergelgevatmetpen en agat met betimeringin achteaan.",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","B","A","Verfsysteem na 1960."]
[139,null,null,null,null,null,null,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, voor- en achtergek, zijleesten, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A.",1400,"14/7","A.",410,313,70,null,50,null,{"$f":"ASIN(CE136/CD136) * 180 / 3.14","v":0.37386030742909482},null,460,3,null,60,95,"Rkant, ogief, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","B.",null,"A",null,"A",52,100,"A","1M","2S","2K",null,30,1535,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BBB6",null,null,null,"AC20",null,"Op alle zijden een A8.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","200 x 130 mm","laadboom",25,null,"BBB4","4 verstevigingsdriehoeken",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja.","A","A",null,null,935,455,null,"lamoenframe","A3/0/0","Ronde pennen getapt. De eerste en laatste pen steekt 85 uit. ","Op OV en  OA is een doorgaand A16.",null,null,null,"B",1050,"A",null,"lamoenboom","C","Voor de voorschoot is op VB een inlopend A25 op de overige zijden een afrondingsprofiel. Achter de voorschoot is op VB en VO een inlopend A25.","Op de bovenzijde is een broekhaak AV",null,740,1880,"AD1",null,null,null,null,null,null,"AA",910,null,null,null,{"$f":"BS136/2+260","v":960},null,null,null,null,"Ba6/2","Ronde pennen steken 15 uit.","Pen A.  Er zijn nog twee extra dwarsregels met pen en gat voor en achter de asblok op de laadboom maar tegn de ondezijde.Op OV en OA van de dwarsregels is een A15. ",null,null,null,null,"A",null,null,null,"B","Versmallend door schuinoplopend.","2 rongenbeugels A van de zijleesten.",null,null,170,110,940,null,1880,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ab5/0",null,"Ronde pennen steken 35 uit.  Pen B.  ",null,null,null,null,330,"Bovenregel type A.  Ronde armeinden steken 125 uit.  Op VO is een in- en uitlopend A22.  3 rongenbeugels I.",null,null,"B",null,"Ak3",null,null,635,"Rong BKH.",null,null,"DC0.  ",null,"Onderbord op alle binnenzijde een ingewerkt ogief profielmet breedt van 20.  Bovenbord: Op VB en VO  tussen de opening van de armeinden van de bovenregel een in- en uitlopend A30.",null,null,null,null,"A",null,"C","E","FE.  ",null,"Op VB en VO  tussen de opening van de armeinden van de bovenregel een in- en uitlopend A30.",null,null,null,"A","CE",null,null,null,null,null,"Raamwerkr van twee stqander met twee tusse regel betimmer met 2 tusen staanders onderaan metalen beugle waain ene hout kan ingesochoven orden","idem",null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[143,null,"B.78.68","Achterste dwarsregel","Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3670,"Meeuwen","Limburg","België","C","Cb","Aa","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1552,"12/6","A.",463,317,80,65,62,null,{"$f":"ASIN(CE138/CD138) * 180 / 3.14","v":4.7262217522193373},null,510,42,null,86,68,"Rkant, vlak, rkant, kwathol, vlak, kwartrond, rkant, 1/8 rond.","Rkant, schuinoplopend.","D",null,"A",null,"A",54,95,null,"1M","2S","2K",null,35,1935,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BB6","BK6",null,null,"AC17",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"laadboom",17,null,"BB6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,null,null,"lamoenframe","D11/0.    ","Vierkante doorgaande pennen doorheen de verbreedboom.  De eerste pe steekt 100 uit en de achtste 40..","Pen B",null,"C","De verbreedboom loopt van stuk voor het zijbord tot het kopse ieind van de lamoenboom en is ernieuwd geweest.  Op VO tussen de eerst en laatte rong ix een in- en uitlopend afrondingsprofiel.  ","A",null,null,null,"lamoenboom","B","Achterste einde versmallend door schuinoplopend met op VO en AO een A15.  Op VO voor de asblok is een inlopend A15 en op VB voor de verbreedboom is een A15.",null,null,810,180,"AA2",null,"AB1","DA",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"BS138/2+300","v":1076},null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"I.",null,null,null,null,null,null,null,null,195,null,990,null,2810,"A",180,160,null,null,"97°",null,"90°",null,"90°","Al5/4    ",null,null," Op Vl van de rechter verbindignsregel en VR van de linker verbindingsregel en VL en VR van de tussenverbindignsregel is een inewerkt ogief en carré profiel.",null,null,null,460,null,null,null,null,null,null,null,null,530,"B vierkant met doorgaand afschuingosprofel dat ovetgaat in halfrond, versmallend in de dikte en bovenaan een kopversiering.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[144,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Cg","Be","Limburgse aardkar met vast zijbord","Aardkar, twee wielen, lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, vast zijbord, vast voorbord en afneembaar achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1510,"12/6","A",470,288,80,60,60,52,{"$f":"ASIN(CE139/CD139) * 180 / 3.14","v":1.8744153256289735},null,520,17,"door het verbrede van de spaak slech naar de wagen toe is verkrijg me feitel een schuinte.  ",85,60,"Rkant, schuinoplopend, schuinoplopend, kwarthol, kwartrond, kwartrond, rkant, schuinoplopend.","Rkant, 1/8 rond.","A.","Het in- en uitlopend profiel op de frontzijde is anders dan normaal","A",null,"D",45,86,"A","1M","2S","2K",null,45,1290,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BB6",null,null,null,"AE20",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","350 x 80 mm","laadboom",20,null,"BB6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A  "," Met tussen de lamoenbomen en laadbomen een uitvulblok.",null,725,null,null,"lamoenframe","BB2/0","Vierkante doorgaande pen opgespied steken 90 uit.  Verlaagde regel gevat in metalen beugels op de onderzijde.",null,"Verbindingsmetaal B",null,null,null,850,null,null,"lamoenboom","A"," Afronding A",null,null,680,1650,"AA2",null,null,"DA",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"BS139/2+230","v":985},null,null,null,null,"Ba5/0","Vierkante doorgaande pennen",null,null,null,null,null,"I.",null,null,null,"B  ","Versmallend door schuinoplopend (reeds vanaf net over de asblok).  Op VB tussen de staanders een in- en uitlopend A12.",null,null,null,100,120,735,null,1680,"A",null,null,null,null,"99°",null,"103°",null,"90°","Bj5/1/1",null,"Vierkante pennen steken 105 mm uit.  ","Het kopse eind van de betimmering verloopt S-vormig volgens de breedte.  Op de kopse einden een repetitieve gutsinsnijding.",null,null,null,350,"A","Op VB en VO een A12.",null,null,null,null,null,null,520,"rong CCA, staanders: FHA.",null,null,null,null,null,"Vast 2 staanders in onderregel, bovenrregel gevat in de bovenregel zijbord en vast metbout enmoer.  Op de bovernegel 2 korte staanders metpen, gat en getapt betmmerd aan de binneizde.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[145,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Ca","Ca","Ladderkar zonder verbreedbomen","Twee wielen, twee lamoenbomen verbonden met dwarsregels, verplaatsbare rongenblok met houten rongen, twee afneembare ladder zijborden.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1570,"12/6","A.",475,353,95,63,60,null,"0°",null,null,null,"door het verbrede van de spaak slech naar de wagen toe is verkrijg me feitel een schuinte.  ",75,67,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwarthol, vlak.","Vooraan: doorgaand klein afrondingsprofiel.  Achteraan doorgaan afrondingsprofiel breed met scherpe snede ",null,"C",null,"C",60,90,"A","1M","2S","2K",null,40,1870,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BBCVA6","2BK6",null,null,"AC25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"EC","250 x 160 mm","laadboom",25,null,"BBCVA6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,810,null,null,"lamoenframe","DA11/0    ","Vierkante doorgaande pennen.  De eerste pen steekt 120 uit is opgespied met metalen spieen de acterste 35 met opgespied.  ",null,null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom","D","Op een afstand voor et laadvlak is een verdikkingsmotief dat loopt tot iets voor het einde van het laadvlak, dat sierlijk is in en uitgesneden in hetbegin  Op de linkerzijde aan het begin van het draagvlak is opstabeugel A.  Achteraan versmallend aan de onderzijde vanf de asblok door schuinoplopend.  Vooraan is een metaal zie foto;  Op VO is een A15.  Voor het laadvlak is een inlopend A15 datovergaat in afrondingsprofiel.  Afronding a",null,null,795,1920,"AA2",null,"AB1","DA",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"BS140/2+300","v":1085},null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"I  uitzoneijk versier van metaalinslag",null,null,null,null,null,null,null,null,145,null,990,null,3060,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cf19/0",null,null,"Op VB en AB van de onderregl en VO en AO van de bovenregfel eel A18.  Op VB en AB van de boveregel en VO en AO van de onderregel een doorgaand afrondingsprofiel.","Lengte: 4500 mm.",null,null,700,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[146,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, afneembaar voor- en achterbord, hoepels en dekzeil.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1560,"14/7","A.",445,348,80,65,55,50,{"$f":"ASIN(CE141/CD141) * 180 / 3.14","v":3.0970478119453637},null,500,27,null,94,80,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","1/8 rond.","A.",null,"A",null,"A",44,88,"A","1M","2S","2K",null,34,1565,"DA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB4","2BK4",null,null,"AC20 ","Versmallend door 1/8 hol.  Versmallend aan de onderzijde door 1/8 hol.  ","Op VO en AO een A15.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"BC","190 x 150 mm","laadboom",30,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja.","A","A",null,null,840,515,null,"lamoenframe","A3/0/0. ","Ronde pennen getapt.  De eerste en laatste pen steken 85 uit.",null,null,null,null,"B",1000,"CB",null,"lamoenboom","C","  Voor betimmering op VB ee,inlopend A30vmet deoratief schuine lijninsijnign zie foto   Op overige zijde een inlopend afrondingsprofiel.  Ter hoogte van het voorbord op VB en VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.  Achter voorbord op VB en VO inlopend A30.  kop B.met metaalbeslag A.  Afronding A.","Op Bovenzijde broekhaak AV en op buitenzijde broekhaak AA.",null,750,1830,"AA2",null,null,"DA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ba7/0","Vierkante pennen steken 75 uit en zijn ook betimmerd","Op VO en AO een A30.  ","Op de dikt van de betimmering op de pennen is zijnn 4 rongenbuegls J voor rondbogen van dekap.",null,null,null,"F","G",null,"beugels geplaatst op decoratieve kklossen","B","Vooraan: Versmallend door 1/8 hol en schuinoplopend. Achteraan versmallend door kwarthol, schuinoplopend en 1/8 rond op de kop.   Waar de rongenzin voorzien zijn decoratief klossen opgezte",null,null,null,285,130,1040,null,2000,"A",null,null,null,null,"93°",null,"90°",null,"90°","Ab4/0",null,"Ronde pennen steken 60 mm uit.","Verbindingsregel decoratief uitgewerkt met accolatde bogen.  ",null,null,null,500,"A","Achteraan ronde armeindens steken 120 mm uit.  Vooraan vierkante armeind steken 80 mm uit.  Kop AA.  Op VO tussen de staanders een in- en uitlopend A18.  Op VB een ingewerk onduidelijk profiel.",null,null,null,null,null,null,670,"rong","BQH",null,"DA2",null," De staanders en regels van de binnenzijde van het onderdeel zijn decoratief uitgewerkt met accolade moatieven.  ","Het bovendeel is niet aanwezig. ",null,null,null,"A",null,"C","E","AC3",null,"verbindingsregels decoratief uitgesnedem met accolade moteiven.  Op VB van de onderregel en VO bovenregel zijn decoratieve insijdingen van in- en uitlopende afschuinignspofielen. ",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[148,null,"B.77.191","Linker zijbord achteraan","Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,7700,"Moeskroen Luigne","Henegouwen","België","E","En","Ad","Boerenwagen met sponnenzijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is bestaat uit paneel, bovenregel en sponnen vastgezet op met beugel op de laadboom.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",800,"10/5","A",360,320,80,null,60,null,null,{"$f":"ASIN(AZ143/AY143) * 180 / 3.14","v":1.7916929713086394},160,5,80,117,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, 1/8 rond.","voorkant i- en uitlopend afronding proiel achterzijd e niets","A","C",4,40,"A","1M","2S","1K",null,35,1680,2,"A",1440,"14/7","A.",365,317,80,70,55,null,null,null,470,22,null,68,115,"Rkant, kwarthol,vlak, kwartrond, rkant, vlak","Rkant, ogief.  ","in-uitloepnd vooraan achteran praktiscn niets zeer zwak afronding met scherpe snede",null,"A.",null,"C.",null,36,"A","1M","2S","2K",null,35,1635,"AA0/1",null,"A","B","4BM4","2BK4",null,null,null,"BB ","Versmallend door kwarthol en vlak.","Op VB, VO, AB en AO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.",null,"A","Versmallend door kwarthol, vlak en kwarrtrond kopse eind. ","Op VO, en AO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.",null,"B","D","B",null,"C",null,"C",null,"draagboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1.",null,"A",null,"A2","BM","BR",null,null,null,null,"C","2BM6","1BMS6","2BK6",null,"CB","Versmallend door kwarthol en vlak.","Op VB, VO, AB en AO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.","A","Versmallend door kwarthol, vlak.  Kop L.","Op VB, VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.  Op de kopse zijden een A12.  ","B ","Voor en achter de asblok op alle zijden een A12.",null,"A","Belegd met bladstaal",null,"D",null,"C","C",null,"A","AA",1600,"A",null,"B","Versmallend door kwarthol en kwartrond  ","Op VO en AO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.  Op de kopse zijden een A12.  ",null,null,null,null,"WA",null,null,"A",null,null,null,3100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,995,null,"G",null,"Linkerzijde, onderkant zijbord, midden. ","Dc4/6/0",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol.",null,"C",null,null,null,"A","Op VO is een ingewerk halfrond profiel.","Op het achterte kopse eind van de bovenzijde tot op de onderzoder een rondgebogen metaal.  Op de binnenzijde een terugslagklep.",null,null,180,115,1240,null,4250,"A",40,30,null,null,"95°",null,"90°",null,"90°","Ag12/0 ",null,"Pennen getapt.",null,null,"A",2,300,"A    ","Vierkante armeinden steken 180 uit. Op VO een ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,null,null,null,500,"rong","AHA",null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,"A  ","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","A","Licht verzwakt.   "]
[149,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Ca","Aa","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering en sponnenzijbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A.",1462,"12/6","A",460,300,75,65,61,54,{"$f":"ASIN(CE144/CD144) * 180 / 3.14","v":2.8088711475709922},null,490,24,null,85,68,"Rkant, vlak, rkant, kwathol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, vlak ","A.",null,"C",null,"D",47,85,"A","1M","2S","2K",null,40,1790,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB6","2BK6",null,null,"AC20 ",null,"Op VB en AB een afrondingsprofiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,"lamoenboom",20,null,"BB6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,760,null,null,"lamoenframe","DA12/0","Vierkante doorgaande pennen opgespied.  De eerste pen steek 120 mm uit de overige 51 mm.  De achterste dwarsregel is vastgezet met in een sponning aan de bovenzijde van de lamoenboom.  ","Op OV en OA van de dwzarregels is een A20.  ","Verbindingsmetaal D.",null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom","A",null,"Vooraan is de laoenboom verstevid op de boven en onderzijde met bladstaal.  ",null,760,1700,null,null,null,null,null,null,null,"Broekhaak gekrulde haak",770,"AA",1620,null,{"$f":"BS144/2+250","v":981},null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"C",null,null,null,null,null,null,null,null,125,null,900,null,2990,"A",50,50,null,null,"97°",null,"90°",null,"90°","Af4/0",null,null,null,null,null,null,550,"A",null,null,null,null,null,null,null,500,"rong","BBC met in het midden lopend volgens de lengte een dubbel ingewerkt groef",null,"CA1.  ",null,"Op de binnenzijde van de verbndingsregel is een A12.  ",null,null,null,null,"R","D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[151,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","B","Ba","Db","Polderkruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee hol gebogen berriebomen met dwarsregels en betimmering, houten klos als kruiwagenvoet en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",705,"10/5","A",345,133,30,null,24,null,null,"0°",null,null,50,52,"Schuinoplopend, kwarthol, kwartrond, vlak.","Schuinoplopend, kwarthol, kwartrond, vlak.","K","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5 ",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,515,null,null,"berrieframe","F5","Vierkante pennen steken 65 mm uit.","Op VO van de eerste dwarsregel is een ecoratieve accolade vormige afschuiningsprofiel.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","A    ","Voor en achter het laadvlak een inlopend A 14.",null,null,720,1150,null,null,null,null,null,"A","Profielering vooraan: schuinneerlopend en kwarthol.  Profielering achteraan: schuinneerlopend en kwarthol.",null,null,null,null,null,215,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,510,690,720,640,"C",null,null,null,null,null,null,"98°",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ed2/0    ",null,"Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A20.  Op VO van de bovenregel is tussen de de twee middenstaander een in- en uitopend afrondigsprofiel.","Op de bovenregel is op de voorkant een metalan haak.  ","B4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","A","Kruiwagenwagenvoet gedeeltelijk afwezig."]
[152,null,null,null,"Tussen",1910,1960,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Cf","Ae","Geveerde tweewielkar met sponnenzijbord, klein","Kar, twee wielen, twee halve elipsveren, twee S- vormige lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, voorschoot, zijbord met sponnen, vaste zijleesten en afneembaar achterbord. ","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",980,"12/6","A",255,148,42,null,35,30,2,3.9,350,"spaak 1:  12                     Spaak 2:  24",null,50,50,"Rkant, halfrond, ogief, rkant, vlak.","Rkant, halfrond, 1/8 rond, rkant, vlak.","C",null,"A",null,"C",22,65,"A","1M","1K",null,null,null,1225,"AC2/3",null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"G",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja",1180,6,"ABA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,480,null,null,"lamoenframe","C",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom","B",null,"Opstapbeugel E.",null,450,1250,null,null,null,null,null,null,null,"E",250,"AA",1200,null,770,null,null,null,null,"Ba6/0","Vierkante pennen steken 15 uit.  Pen F.",null,null,null,null,null,"I",null,null,null,"A  ","Kop GA",null,null,null,60,40,830,null,150,"A",220,20,null,null,"93°",null,"90°",null,"90°","Ae4/0",null,null,null,null,null,null,260,"A","Ronde armeinden steken 85 mm uit.",null,"A  ","Breedte 180.  vast ziet met 4 hoekijzer op de boenregel en rongen.  99° gerichrt t.o.v het zijbord.",null,null,null,335,"rong","BBA",null,"AB3",null,"Op VO van de bovenregel tussen de staanders en VB van de onderregel tussen de staanders en kopse einden is een in- en uitlopend A14.  Op de kopse einden,AB en VB vande bovenregel is een afrondingsprofiel.  Op VL en VR van de staanders is een afrondingsprofiel.",null,null,null,null,"A","B",null,null,"AB3",null,"Op VO van de bovenregel tussen de staanders en VB van de onderregel tussen de staanders en kopse einden is een in- en uitlopend A14.  Op de kopse einden,AB en VB vande bovenregel is een afrondingsprofiel.  Op VL en VR van de staanders is een afrondingsprofiel.",null,null,null,"A ","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[154,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","E","Ei","Ad","Kempische wagen, klein","Wagen, twee achterwielen, twee kleine voorwielen draaibaar bevestigd onder het laadvlak.  Vast laadvlak, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",490,"10/5","A",270,170,52,null,37,null,null,{"$f":"ASIN(AZ149/AY149) * 180 / 3.14","v":3.8244925840256516},105,7,55,60,"Rkant, halfrond, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, 1/8 rond.","B","A","A",38,60,"A","1M","2S","1K",null,25,1245,2,"A",905,"14/7","A",160,212,52,48,44,35,null,null,290,10,null,55,65,"Rkant, halfrond, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, 1/8 rond.","C",null,"A",null,"A",28,60,"A","1M","2S","2K",null,25,1265,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BBSVV4",null,null,null,"AC12",null,"Op VB en AB tussen de draagbomen en BM4 een in- en uitlopend A15.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L",null,"EC","120 x 150 mm.","draagboom",12,null,"BBSVV4",null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"H2",null,null,null,null,null,550,"A","2BK4","1BMS4",null,null,"CF","Schuinneerlopend en schuinneerlopend.","Daar waar de asblok versmald is een A18.  ",null,null,null,"C  ","Op de ondeste zijden een A15 op de BL voor de schamelblok is een inlopend afrondingsprofiel.",null,null,null,null,"G.  De disselboom is vastverbonden",null,"L",null,null,"Aan de onderzijde van de draagboom is U-vormige sponing met diepte van 15  mm.  Die halfhouts geat zit in de rongblokken.en vastgezet met bout en moer.","A vast verbonde met het voorarmframe, lengte 1540, metalen gebouen handgreep, Trekbeugel B waarin een haak gevat zit.",null,null,null,"F","Tussen de bomeneen 1/8 hol profiel.  Aan de onderzijde versmallend door 1/8 hol profilel.","Op VB en AB e, daart waar de ronblok versmalt een A14.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1250,null,null,null,null,null,720,null,null,"Draagframe","CB6/0","Vierkante pennen steken 25 uit.  Pen A. ","Op OV en OA is een in- en uitlopend A18 mm.",null,null,null,"A",null,null,null,"draagboom","A","Versmallen tssen de achteraasblok en de rongblokken door kwarthol, vlak en kwarthol.","Op de kopse einden is eenmetalen omkrompen band.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,660,null,"L",null,"Linker zijbord bovenaan.","A",null,null,null,null,null,null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,85,85,830,null,2100,"A",50,30,null,null,"94°",null,"94°",null,"94°","Ac3/0",null,null,null,null,null,null,720,"A","Geen armeinden.  Op VB en VO een A14.",null,null,null,null,null,null,570,"rong","BGE",null,"CA0",null,"Op VL van de rechter verbredingsregel en VR van de linker verbredingsregels een uitgewerkt decoratief accolade motief.  Op alle zijden een A8","niet authentiek.",null,null,null,"G","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[155,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","E","Ek","Ba","Boerenwagen met paneel, vast","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast verbonden met het laadvlak en bestaat uit één paneel.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",840,"10/5","A",355,260,68,58,58,null,null,null,200,20,80,85,"Rkant, 1/8 hol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D","A","C",3,30,"A","1M","2S","1K",null,30,1330,2,"A",1320,"12/6","A",365,284,74,68,56,null,null,null,430,37,null,83,85,"Rkant, 1/8 hol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"C",null,30,"A","1M","2S","2K",null,30,1390,"AA0/1",null,"A","B","4BM6",null,null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol en vlak. ","Versmalling met op de bovenkant lichtje afgerond.",null,"A","Verrsmallend door kwarthol en vlak.  Kop L.","Versmalling met een A18.",null,"C","E","B","Voor en achter de asblok een inlopend A18.","L",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1.",null,"A",null,"A2","2A","2CM","4CR","1DM","1DR",null,"C","2BM6","1BMS6",null,"Aan de flens van de BMS6 is aan de voorzijde een haak verbonden.","CB","Versmallend door 1/8 hol.","Versmalling met een A8.","A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.  Kop M.","Versmalling en kop met een A10.","A","Voor en achter de asblok een inlopend A18.  Op BL en OL van de rechtervoorarme en BR en OL van de linker voorarm een afrondingsprofiel.",null,"Niet meer aanwezig",null,null,"D","voorarmbeugel B.  Voorarmbeugel C.","L","C",null,"A","Recht 1650, Trekbeugel B met haak, handgreep A op de bovenkant",null,"B",null,"A",null,"Versmalling met een A18.  Kop O",null,null,null,null,"WBC",null,null,"A ","A",null,null,2690,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,975,null,"K",null,"Linkerzijde, onderkant zijbord, midden. ","Db2/4/2",null,null,null,"A  ","Versmallend door 1/8 hol en vlak.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,700,null,1070,null,3760,"A",null,null,null,null,"98°",null,"90°",null,"90°","Bh0/5/0",null,null,null,"Op de bovenzijde zijn 4 rongenbeugel E.","A",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,400,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"O","O",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","B","B","Verfsysteem na 1960.  Verzwakt.  Voor- en achterbord niet aanwezig. Wrijfhout afwezig."]
[157,null,null,null,"Tussen",1910,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","D","Dg","Ad","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",560,"8/4","A",410,225,65,null,50,null,null,"0°",null,null,60,72,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","B","B",null,null,null,"A","2S","1K",null,null,30,null,2,"A",1120,"12/6","A",355,327,78,72,57,null,{"$f":"ASIN(CE152/CD152) * 180 / 3.14","v":1.8495092676065135},null,310,10,null,85,110,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, ","Rkant, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"C",null,36,"A","1M","2S","2K",null,30,1315,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BBSVV6",null,null,null,"AC27",null,"Op VB en AB tussen de draagbomen is een in- en uitlopend A20.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,"H",null,"draagboom",27,null,"BBSVV6",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"D",null,"I1",null,null,null,null,null,580,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"J",null,"O",null,null,null,"BA",null,null,"Beugel A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1750,"Ja","B","AB",null,null,510,null,null,"draagframe","BF4/1/2","Vierkante pennen steken 20 mm uit.  Pen H.","De dwarsregel net voor het laadvlak is 1/8 rond naar boven gericht.  De dwarsregels onder het laadvlak is 1/8 hol naar beneden gericht.  Op alle zijden tussen de staanders en regels een in- en uitlopend een A15.","Versmallend",null,null,null,560,"GA",null,"draagboom","B","Kop vooraan G.","Vooraan belegde van van onde de laakast naar kpse eind tot op de ondezijde  met bladprofiel.  ","Verval +- 90 mm.  ",null,1400,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,920,null,"A",null,"Linkerzijde, onder draagframe voor de laadboom.","Ba6/2","Vierkante pennen steken 15 uit.  Pen F.","Op VO van de voorste dwarsregel en AO van de achterste dwarsregel is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.  Op VO en AO op de tussendwarsregls een A5.",null,null,null,null,"C",null,null,null,"A","Op VO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.  Op VB is tussen de rongen een in- en uitlopende A8.","Op kopse eind vooraan en achteraan is een metaalbeslagbladprofiel met aanslag dat doorloop op de kopse eind tot en met een stukje op de onderzijde",null,null,180,160,950,1050,1780,"A",null,null,null,1380,"90°",null,"99°",null,"90°","Ae5/0",null,null,null,null,null,null,300,"A","Vierkante armeinden steken vooraan 150 uiit en achteraan 190.  Op VO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.","3 rongenbeugels E.",null,null,"Ak3",null,null,440,"rong","ASE",null,"AB4","Pennen getapt","Op VB van de onderregel, VO van de bovenregel en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A40.  Op de kopse einden van de betimmering zijn repetitieve gutsinsnijdingen.  ","Op de bovenregel zijn 2 rongenbeugels E.",null,null,null,"A","B",null,null,"FD",null,"O^p VO van de bovenverbindingsregel, op VB en VO van de bovenregel en VB van de onderregel is een ingewerkt halfreond profiel met breedte van 12 mm.",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","B","Verzwakt.  Laadhout en opzetborden zijn afwezig.  "]
[158,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","E","En","Bi","Polderwagen met vast zijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen, vast zijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",890,"10/5","A",370,244,70,null,50,null,null,null,220,27,80,75,"Rkant, 1/8 hol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 hol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","B","E","C",null,40,"A","1M","2S","1K",null,33,1380,2,"A",1385,"14/7","A",385,280,70,55,46,null,null,null,470,55,null,70,72,"Rkant, 1/8 hol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","B",null,"D",null,"C",null,35,"A","1M","2S","2K",null,30,1420,"AA0/1",null,"A","B","4BM4",null,null,null,null,"BB","Versmallend door 1/8 hol.","Op AO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.  Versmalling met op de bovenkant lichte afrodingsprofiel.",null,"A","Versmallend door 1/8 hol profiel.  Kop N.","Versmalling en kopse zijden met een in- en uitlopend A25.",null,"C","E","B","Voor de asblok een in- en uitlopend A28.  Op het kopse eind is op alle zijden een kort in- en uitlpend A28.","C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1.",null,"A",null,"A2","1BR","1BM",null,null,null,null,"C","2BM4","1BMS4",null,"Beugel BMS4 heeft op de voorzijen een haak op de flens.","CB","Versmallend door 1/8 hol.","Versmalling met op de bovenkant een licht afrondingsprofiel. Op VO op 8 mm van de zijde een ingewerkt onduidelijk profiel.","A","Vesmallend door kwarthol.  Kop L","Versmalling en  kopse zijdne met een in- en uitlopend A30.  De mddenblok is feitelijk 2 delig daar het boenste 3 cem een afzodnerl ilat is mee opgesloten in de beugel.","A","Voor en achter de asblok een inlopend A18.  Op BL en OL van de rechtervoorarme en BR en OL van de linker voorarm een afrondingsprofiel.",null,"A","Op alle zijden een A15","Op de bovenzijde is een glijprofiel.","D","voorarmbeugel B.  Voorarmbeugel C.","C",null,null,"A",null,null,"B",null,"A","Versmallend door kwarthol en schuinoplopend.    Op de bovenzijde in het midden is een 1/8 hol, haflhol profiel en 1/8.","Versmalling en kopse eind met een in- en uitlopend A30.  Op de voorkant is een decoratief ingesneden versiering. Op de kopse eindn van de  rongblok is metalen bandprofiel.",null,null,null,null,"Kop  N.  Wagen rong type WB ingekapt maar nuiett duielen hoe vastgzet  Wagenrong achteraan is uitneembaar en wordt opgesloten met een metalen opsluitpin dat is vastgemaakt aan een kettingje aan de bovenblok.",null,null,"A","A",null,null,2450,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1030,null,"L",null,"Linkerzijde, bovenregel zijbord, vooraan.","Dc/4/2",null,null,null,"A  ","Versmallend door kwarthol en vlak.",null,null,null,null,null,"D","Op VB en VO van de onderregel is op 8 m van de zijde een ingewerkt ogief profiel.",null,null,null,480,null,970,null,2880,"A",null,null,null,null,"101°",null,null,null,"105°","Be8/0",null,null,null,"Voor de eerste staander is een metalen verbindingsprofiiel dat de laadboom verbind met de bovenregel.  De eerste staande is 90° gericht en verloopt vervolgens volgens de schuinte van het achterbord.   ","A",2,380,"C","Op VO is op 8 m van de zijde een ingewerkt ogief profiel",null,null,null,"AK1",null,"Voor en achter de rong is nog  een verbindingsregel.  De zijde volgt de kromming van de bovenregel.  Bovenzijde recht.  In het midden 1 doorgaande rong tot op de tussenblok. Gesteund tussen de wagenrongen","300 gemeten op het laagste punt.","staander","FNA","Op VL en VR is op 8 m van de zijde een ingewerkt ogief profiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB3",null,"Op VB van de onderregel en VO van de bovenregels en VL en VR van de staanders is op 8 mm van de zijde een ingewerkt ogief profiel.  Op de kopse einden van de betimmering zijn repetitieve gutsinsnijdingen.  ",null,null,null,"A  ","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","C","B","Ernstig verzwakt.  Voorbord, opzetborden,  zijborden, gedeeltelijk niet aanwezig."]
[160,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","E","Ek","Cb","Polderwagen met afneembare zijborden","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  De bovenregel van het zijbord is hol gebogen in de lengte.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,1,900,"10/5","A",360,260,75,65,52,null,null,null,250,48,70,65,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwarthol, 1/8 rond.","B","A","A",null,56,null,"1M","2S","1K",null,"2&",1305,2,"A",1450,"12/6","A",430,291,75,60,51,null,null,null,470,75,null,85,60,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, ","D",null,"A",null,"A",4,44,"A","1M","2S","2K",null,30,1345,"DA0/1",null,"A","B","4BM4",null,null,null,null,"BB","Versmallend aan de bovenzijde door kwarthol.  De onderkant is 1//8 hol in de lengte. ","OP VO is een ingewerk ogief profiel.  Versmalling met een A18.",null,"A","Versmallend door kwarthol en schuinneerlopend.  Kop L","Versmalling en kopse eind met een A18.",null,"C","H","B","Voor en achter de asblok op alle zijden een inlopend A18.","H4",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"DA0/1",null,"A",null,"A2",null,null,null,null,null,null,"C","2BM6","1BMS6",null,null,"CB","Versmallend door kwarthol.  Aan de onderkant een 1/8 hol profiel in de lengte.","Versmalling met een A20","A","Versmallen door kwarthol en schuinneerlopend.  Kop L.","Versmalling met A18.","Vernieuwd.",null,null,"B","Op alle zijden een A 20.  ","Op de bovenzijde is een glijprofiel.","D","Voorarmbeugel B met een metalen brug verbinding afzonderling ","H4",null,null,"A","vernieuwd",null,null,null,"A",null,"Kop N",null,null,null,null,"WBC",null,null,"A","A",null,null,2380,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1080,null,null,null,null,"Da3/2/2",null,null,null,"A","Versmallend door kwarthol en 1/8 rond.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,680,null,1000,null,2640,"A",null,null,null,null,104,null,"90°",null,"110°","Cb8 ",null,"Ronde pennen getapt.  De pennen van de eerste twee en laatste twee staanders steken 70 mm uit.","De onderregel is S-vormig volgens de breedte.   Op VB en VO van de onderregel is een ingewerkt ogief profiel  .","Staanders straalsgewijs verlopend volgens de schuinte van het voor- en achterbord.",null,null,420,"C","Op VB en VO is een ingewerkt ogief profiel.",null,null,null,null,null,null,330,"staander","FNA","Op VL en VR is een ingewerkt ogief profiel.",null,null,null,null,null,null,null,"T","S",null,null,null,null,null,null,"A","Op VB en VO decoratief uitgewerk met accolade motieven.  Opsluiting achteropsluitbord type A.","T","S",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","B","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960.  Voorbord niet aanwezig. "]
[161,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Niet authentiek","Be",null,null,"wiel","hout","boom","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1460,"12/6","A",450,290,70,55,46,null,{"$f":"ASIN(CE156/CD156) * 180 / 3.14","v":3.9718198968961946},null,520,36,null,66,68,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, ","A",null,null,null,"A",23,75,null,"1M","2S","2K",null,31,1510,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB4","2BK4",null,null,"AC27","1/8 hol.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"laadboom",null,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"één centrale langbom in hetmiden beestig in een mtalen beugel onder de dwarsrgels van het draagvlak.  Niet origineel.  Op de laadbomen zijn sporen van een draaipunt en vooraan een sponing van een neerkipbare bak.",null,null,null,null,null,null,"disselboom","A",null,null,"niet origineel.  Op de laadbomen zijn sporen van een lamoenframe waarbij de karkast neerkipbaar is.",null,null,null,null,null,null,"disselboom"," ","type disseelboom recht met voorana 2 zware pennen.  Lengte: 3570, vierkant onder de kas, rondprofiel naar dekop toe. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,975,null,null,null,null,"Ba5/0","Vierkante pennen steken 15 uit.  Pen H.",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"B","Versmallend door 1/8 hol en vlak.",null,null,null,185,165,900,null,1830,"A",null,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Al4/0",null,null,null,null,null,null,390,null,null,null,null,null,null,null,null,370,"Rong","CCB met geprofleleerde kop.",null,"CB1",null,"Op VL en VR van de staander een inlopend A18.",null,null,null,null,null,null,null,null,"CB1",null,"Op VL en VR van de staander een inlopend A18.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CBA",null,null,"De centrale disselboom is later toegevoegd.  Oorspronkelijk was dit een kipbare tweewielkar.  "]
[163,null,"B.89.40",null,"Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3630,"Opgrimbie","Limburg","België","C","Ca","Ca","Ladderkar zonder verbreedbomen","Twee wielen, twee lamoenbomen verbonden met dwarsregels, verplaatsbare rongenblok met houten rongen, twee afneembare ladder zijborden.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1500,"12/6","A",510,317,85,70,60,null,{"$f":"ASIN(CE158/CD158) * 180 / 3.14","v":3.0970478119453637},null,500,27,null,75,74,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, schuinoplopend, rkant, kwarthol, vlak.","A",null,"A",null,"C",55,90,null,"1M","2S","2K",null,40,1905,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BB6","2BK6",null,null,"AC30",null,"Op VO en AO is een A10.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L",null,null,null,"lamoenboom",40,null,"BB6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,780,null,null,"lamoenframe","DC11/0","Vierkante doorgaande pennen waarvan een aantal zijn opgespiëd en 40 mm uitsteken ","Op OV en OA een A18.",null,null,null,null,null,null,null,"lamoenboom","A","Voor de asblok schuinoplopend tot kopse eind achter de asblok versmallend door kort schuinoplopendn  en vervolgens langzaam schuinoplopend.  Op OL en OR is een A18.  Voor het laadvlak is op BL en BR een inlopend A18","De kopse einden zijn met bladstaal omtimmerd.  Op de buitenzijde is een broekhaak AV met beugel en voor het laadvlak is aan de binnenzijde een broekhaak AA.",null,780,1850,null,null,null,"DA",null,null,null,"AV",1100,"AA",1780,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,160,null,920,null,3210,null,null,null,null,null,"97°",null,null,null,null,"Cf18/0",null,null,"Op VB en AB van de onderregel is eeningewerkt kwartrond profiel met carré. ","Lengte: 5480",null,null,235,"A","Op VO en AO is een ingewerkt kwartrond profiel met carré. ",null,null,null,null,null,null,680,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4 verplaatbare steunen bestaande uit een zware regel met op de kopsee iendne gaten waarin de pennen van de hoputen rongen geat ziteten  deze zitte los en de penne lopen door en rusten tege de lamoenboom.  De rongen zijn S vormig.  De regel wordt vastezet met één centrael bout dat onder het laadvlak wordt vastgezte met hout en moer.  de later woar overgeschoven en zicht onderaan acher de reong en bovenaan voor de rong. ",null,null,null,"B","A","A","Lange regels van de ladders zijn niet authentiek."]
[164,null,"B.65.527",null,null,null,null,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2030,"Oorderen","Antwerpen","België","E","Ef","Ad","Vlaamse aardkar met voortrein en draaistel D2","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, onder de lamoenbomen een draaibaar vooronderstel, op de lamoenbomen een afneembaar laadvlak, sponnenzijbord, zijleesten en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",710,"10/5","A",275,210,57,null,47,null,null,"0°",null,null,65,78,"Rkant, kwartrond, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, kwartrond.","B","A","A",28,70,null,"1M","2S","1K",null,25,1495,2,"A",1450,"14/7","A",390,318,72,65,57,null,null,null,460,12,null,80,75,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, kwartrond, vlak.","B",null,"A",null,"A",45,82,null,"1M","2S","2K",null,34,1450,"AA0/1",null,"A","A","1BBVV6","2BK6",null,null,null,"AC40  doohreen de asblok in het midden zijn 2 metalan ogen waarin de langboom met een opsluitpen is vastgezet. ","Versmallend door 1/8 hol, vlak en 1/8 hol. ","Op VB tussen de bomen is een A20.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"langboom en lamoenboom",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AA0/1.",null,"A",null,"D2","A",null,null,null,null,700,"C","2BM6","2BK6",null,null,"CF","Versmallend door kwarthol.","Versmalling met een A14.",null,null,null,"C","Op BL en OL links van de rechtervoorarm en BR en OR van linker voorarm is een inlopend A14 dat overgaat in een afrondingsprofiel.",null,null,null,null,"G","Voorarmbeugel A","A",null,null,"De lip van de lanboom zit doormiddel an de draaispil gevat in een opening in de rongblok.",null,null,null,null,"I","Versmallend door kwarthol en vlak.  ",null,null,null,null,null,"houten wagenrong met gat voor op te sluten met pen of bout",null,null,"A","A",null,null,2610,"Ja","A","A",null,null,905,530,null,"Lamoenframe","A3/0/0","Ronde pennen steken 95 mm uit.  De eeste pen is opgespiëd.  ","Op VO van de eerste dwarsregel een ingewerkt ogiief profie.  Op OV en OA van de dwarsregels een A18.",null,null,null,"A",1025,"EB",null,"lamoenboom","C","Voor en achter de voorschoot  is op de buitezijde een inlopend A20. Ter hoogte van de voorschoot is op VB en VO een ingewerkt ogief profiel met breedt van 15 mm.  ","Ter hoogte va het zijbord is een metabeslag met ring zie foto",null,740,1830,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,890,null,null,null,null,"Ba5/2","Ronde pennen steken achter het lamoenframe 100 mm uit.","Op VO en AO is een in- en uitlopend A14.",null,null,null,null,"B",null,null,null,"B","Versmallend vooraan door schuinoplopend. Achteraan versmallend door kwarthol en schuinoplopend","Op de beide kopse einden metaal D.",null,null,220,140,900,null,1680,"A",null,null,null,null,"97°",null,null,null,"90°","Ab4/0",null,null,null,"Ronde pennen getapt steken 35 mm uit.",null,null,410,"A","Ronde armeinden steken 110 uit. ","3 rongenbeugels A.","B",null,null,null,null,640,"rong","AVH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","B","A","De verflagen zijn van na 1950.  De laadvloer, zijborden en voorbord voor op de lamoenbomen zijn niet aanwezig."]
[166,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","E","En","Ad","Boerenwagen met sponnenzijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is bestaat uit paneel, bovenregel en sponnen vastgezet op met beugel op de laadboom.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",846,"10/5","A",370,283,74,70,58,null,null,{"$f":"ASIN(AZ161/AY161) * 180 / 3.14","v":2.2936055362159253},200,8,80,80,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant; vlak, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 hol, rkant, vlak.","D","A","C",8,36,"A","1M","2S","1K",null,30,1700,2,"A",1450,"12/6","A",370,318,73,null,60,null,null,null,470,57,null,85,80,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak, rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopend, 1/8 rond, rkant, vlak","B",null,"A",null,"C",8,39,"A","1M","2S","2K",null,37,1590,"AA0/1",null,"A","B","4BM6",null,null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol en vlak.","Versmallend met licht afrondingspofiel op het volledige bovenvlak.",null,"A","Versmallend door kwarthol, vlak.  Kop L.","Daar waar de bovenblok vesmald een afrondingsprofiel",null,"B","E","B","Voor de asblok op alle zijden inlopend afrondingsprofiel.","A",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1.",null,"A",null,"A2",null,null,null,null,null,null,"C","2BM6","1BMS",null,null,"CB","1/8 hol, schuinneerlopend.","Daar waar de asblok versmalt is een afrondingsprofiel op de bovenzijde.","A","Versmallend door 1/8 hol profiel.  Kop M.","Versmalling met een afrondingsprofiel.","A ","Voor en achter de asblok en inlopend afrondinsprofiel.",null,null,null,null,"D0","voorarmbeugel B.  Voorarmbeugel C.  Voorarmbeugel I.","A",null,null,null,"A",3800,"B",null,"A  ","Versmallend oor kwarthol.  ","Kop M.   De kopse einden zijn belegd met bladstaal profiel.",null,null,null,null,"WBC",null,null,"A",null,null,null,2530,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1105,null,"A",null,"Linkerzijde, onderkant zijbord, midden. ","Dc2/5/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.  Kop G.  ",null,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,25,25,1270,null,3950,"A",180,470,null,null,"90°",null,null,null,"93°","Ag13/0",null,"Pennen getapt. ",null,"Op halve hoogte van het zijbord is over de volledigd lengrte een metalen bladprofiel.  ","A",2,250,"A","Vierkante armeinden steken 150 uit. Op alle zijden van de armeinden een inlopend A15.  ","5 rongenbeugels E.",null,null,null,null,null,450,"rong","AGA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AF4",null,"Op VO van de bovenregel is een ingewerkt halfrond profiel.  Op VB van de onderregel tussen de staanders en de kopse einden en op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend afrondingsprofiel. ",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,"C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960.  "]
[167,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Ca","Ad",null,null,"wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",110,"12/6","A",275,210,50,47,34,30,{"$f":"ASIN(CE162/CD162) * 180 / 3.14","v":2.1124458863499322},null,380,14,null,60,45,"Rkant, halfrond, halfhol, schuinoplopend, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, halfrond, halfhol, rkant, vlak.","C",null,"A",null,"A",50,70,null,"1M","2S","2K",null,25,1250,"AA0/1",null,"A","A","2BBB4",null,null,null,null,"AC30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom",null,null,"BBB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,570,null,null,"lamoenframe","D6/0","Ronde pennen opgespiëd steken 20 uit",null,null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom","A","Voor laadvlak op alle zijden een inlopend afrondingsprofiel.","Broekhaak AV en AA.",null,60,1310,"AB1",null,"AC1","DB",null,null,null,null,null,null,null,null,720,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,58,null,690,null,1410,"A",180,470,null,null,"90°",null,"90°",null,"93°","niet authentiek",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"niet origineel meer",null,null,null,null,null,null,null,"niet origineel meer",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","De wielen zijn herschilderd of zijn behoren niet oorspronkelijk tot dit voertuig."]
[169,null,"B.2003.00402",null,"Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3660,"Opglabbeek","Limburg","België","C","Ca","X","Ladderkar zonder verbreedbomen","Twee wielen, twee lamoenbomen verbonden met dwarsregels, verplaatsbare rongenblok met houten rongen.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1500,"12/6","A",470,365,75,65,58,null,{"$f":"ASIN(CE164/CD164) * 180 / 3.14","v":1.2069279185484756},null,475,10,null,77,77,"Rkant, kwarthol, vlak, rkant, kwartrond, rkant, vlak. ","Schuinoplopend, rkant, vlak.","B",null,"A",null,null,50,90,"A","1M","2S","2K",null,34,1865,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BB6 ","2BK6",null,"AC30","AC30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L",null,null,null,"lamoenboom",20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,825,null,null,"lamoenframe","DA11/0","Vierkante doorgaande pennen getapt.  De eerste en laatste pen steken 70 mm uit.  ",null,null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom","A","Voor het laadvlak is op BL en BR een inlopend A24.  Op OR is een doorgaand A20.  Naar de kopse einden toe op alle zijden een afrondingsprofiel.","Broekhaak AV, 4 rongenbeugels I. foto voorin keuzelijsten",null,830,1700,"AA2",null,null,"DA",null,null,null,"AV",819,null,null,null,{"$f":"BS164/2+250","v":1000},null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,120,null,970,null,2800,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"balk op de het laavlak waari 2 houten rong los gevat zitten met hun pennen.  Hoogte rong is 700mm.vast gezett in het midden van de balk met een metalan stang en draat on eonder met plnje rusten op 2 dwarsbalken en moer.",null,null,null,"B","B","C","Verfsysteem na 1960.  Zijborden niet aanwezig."]
[170,null,"B 2003.00401","Linker verbreedboom","Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","J. Keppens",3990,"Peer","Limburg","België","C","Cb","Ca","Ladderkar met verbreedbomen","Twee wielen, twee lamoenbomen verbonden met dwarsregels en verbreedbomen, verplaatsbare rongenblok met houten rongen, twee afneembare ladder zijborden.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1525,"14/7","A",470,350,80,60,64,null,0.81895415382763248,null,490,7,null,82,67,"Rkant, vlak, rkant, kwartrond, rkant, vlak. ","Schuinoplopend, kwartrond, vlak.","D",null,"A",null,"A",55,100,null,"1M","2S","1K",null,40,1950,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BB6","2BK6",null,null,"AC 25",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L",null,"BC","200 x 160 mm","lamoenboom",25,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,785,null,null,"lamoenframe","DA10/0.","Vierkante doorgaande pennen steken 150 mm uit.","Op VO en VA een A12 mm.",null,"A  ","versmallen in de dikte vooraan en achteraan. Doorlopend tot achteraan met he kopse eind van de lamoenboom    4 rongenbeugels I tussen de rongebeugels op VO een in- enuitlopend A35.","A",null,null,null,"lamoenboom","D ","Voor de verbreedboom is een ingesneden decoratief profiel","Op de boenzijde midden tussen kopse einden een laadvlak een metalen pin.   Op de kopse einden is een mealan bladstaal opgetimmerd.  Afreonding A.",null,740,1750,"AA2",null,null,"DA",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"BS165/2+250","v":1012.5},null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1015,null,2800,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cf14/0  ",null,null,null,"Lengte: 4380",null,null,240,"Op alle zijden een A18.",null,null,null,null,null,null,null,630,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"is een frame van ondregel met 2 houten ronge gevatn met pen  en astgezet ib ghet miden met een blok en draadstan en moer. Verbonden met de achterst door twee tussen staanders  en een tussenregel. ",null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960.  "]
[171,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","L. Janssen",3670,"Meeuwen","Limburg","België","C","Cg","Ab","Limburgse aardkar met sponnenzijbord","Aardkar, twee wielen, lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, vast voorbord en afneembaar achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1385,"12/6","A",455,339,80,55,55,null,1.6202655745873267,null,460,13,null,78,70,"Rkant, kwarthol, vlak, rkant, kwartrond, vlak ","Rkant, schuinoplopend.","Vooraan zeer klein afrondingsprofiel.  Achteraan halfrond doorgaand",null,"A",null,"C",52,95,null,"1M","2S","1K","De spaaknaafbanden zitte niet tegen de spaken aar 22 mm ervan.  Opgesloten met naafbandnageltjes",35,1450,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BBB6",null,null,null,"AC22",null,"Op VB en VA is tussen de boen een in- en uitlopend A20.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"laadboom",22,null,"BBB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,780,null,null,"lamoenframe","AA4/0","Vierkante doorgaande pennen getapt.  De eerste pen steekt 115 mm uit.  ","Op alle zijden een klein afrondingsprofiel.","De eerste dwarsregel is dikker dan de overige en komt gelijk met de bovenzijde van de lamoenbomen.",null,null,null,915,"E",null,"lamoenboom","C","afronding A.","broekhaak AV.  ",null,825,1680,"AA2",null,null,"DA",null,null,null,"AV",750,null,null,null,{"$f":"BS166/2+210","v":902.5},null,null,null,null,"Ba5/0","Vierkante doorgaande pennen.  ","Op AV en AO is een A10.",null,null,null,null,"I",null,null,null,"B","Versmallend vooraan door schuinoplopen en vlak.  Vooraan het kopse eind is nog ee sponing waarmee de laadboom rust op de dwarsregel van het lamoenframe.  Achteraan versmallend door schuinoplopend.  Kop E",null,null,null,180,180,730,null,1600,"A",null,null,null,null,"102°",null,"102°",null,"90°","Aa4/0",null,null,null,"Vierkante pennen steken allemaal 130 mm uit boven de bovenregel en zijn betimmerd.  Achteraan is geen armeind maar een metalen as voor heto psluitn van het achterbord.",null,null,390,"A","tussen de rongen en kopse eind is een in- en uitlopend A10.",null,null,null,null,null,null,630,"rong","BCC",null,"EA3/2","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel en VL en VR van de staanders is een A8.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","B","Achterbord niet aanwezig."]
[172,null,"B.84.157",null,"Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3450,"Geetbets","Vlaams-Brabant","België","C","Cg","Be","Limburgse aardkar met sponnenzijbord","Aardkar, twee wielen, lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, vast voorbord en afneembaar achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1485,"12/6","A",470,296,80,65,53,null,2.0641402856444722,null,500,18,null,80,65,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","B",null,"F",null,"A",61,108,"A","1M","2S","1K",null,40,1640,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BM6","2BK6",null,null,"AC45","Aan de  bovenzijde door 1/8 hol.","Tussen opsluitbeugels is een in- en uitlopend A15.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"laadboom",15,null,"BB6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,900,null,null,"lamoenframe","BB3/0","vierkante pennen opgespiëd. De eerste twee steeken 50 mm uit. Pen H","op VB en AB is een in- en uitlopend A18","Verbindingsmetaal D.",null,null,null,1050,"E","LB","lamoenboom","A","afrdongs achteraan  haflrond met metaal bandijzer op de kop.","Broekhaak AV op de buitenzijde vooraan.","Beide lamoenbomen vermoedelijk afgebroke op de kopse einden.",890,1320,"BA",null,null,null,null,null,null,"AV",500,null,null,null,{"$f":"BS167/2+270","v":1012.5},null,null,null,null,"Ba6/1","Vierkante doorgaande pennen.  ","Op VO en AO is een in- en uitlopen A18.",null,null,null,null,"I",null,null,null,"B","Versmallend vooraan door schuinoplopend, kwarthol, schuinoplopen en vooraan is nog een kwarthol en vlak waar hij rust op de dwarsregel van het lamoenframe.  Acheraan Schuinoplopend. Kop E.","Opsluitlip vooraan.  Achteraan metaal C.",null,null,190,140,910,null,2000,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ah3/2/2",null,null,null,"De voorste staander is schuingericht.  Betimmeringsplanken met op VB een ingewerk halfrond profiel.",null,null,350,"A","Op VO tussen de staanders en VB een in- en uitlopend A15","Geen armeinden maar zowel voor als achteraan metalen opsluitpennen bevestigd op de binnenzijde.",null,null,null,null,null,620,"rong","BMC",null,"AA3","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel tussen de staanders, VB van de onderregel en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A20.  Op het voorbord is een metalen profiel met inkepingen, functie onduidelijk.","Op de bovenregel zijn 2 rongenbeugel I.  ",null,null,null,"metalen opsluitpen met draad en moer onderaan B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"G","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","A","Verwakt."]
[174,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar, buitenslaander","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met asblok, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.  De lamoenbomen bevinden zich aan de buitenzijde van het laadvlak.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1425,"12/6","A",455,312,78,60,68,null,3.9521747582640883,null,450,31,null,85,67,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond.","Schuinoplopend.",null,null,"C",null,"A",48,105,null,"1M","2S","1K",null,44,1840,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB4","2BK4",null,null,"AC 40",null,"Op VB en AB is een A5.","De sponning is bijzonder breed, breeder dan de draagboom.",null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"BC","200 x 150 mm.","laadboom",20,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","B","A",null,null,770,null,null,"lamoenframe","BB2/0","Vierkante pennen getapt, steken 105 mm uit.  ","Op alle zijden van de dwarsregel is een kleine afrondingsprofiel.","Verdiepte regel vastgezet met bout en moer.",null,null,null,900,"LB",null,"lamoenboom",null,null,"Broekhaak AV op de buitenzijde.",null,null,null,"AA2",null,null,"DA",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"BS169/2+270","v":982.5},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CB1",null,null,null,null,null,"B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","C","A","Verfsysteem na 1960.  Betimmering zijborden niet authentiek."]
[175,null,"B.86.229","Linkerzijde, lamoenboom, t.h.v. het laadhout.","Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2340,"Beerse","Antwerpen","België","C","Cb","Ad","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1415,"12/6","A",450,317,80,65,55,null,8.4463020084436398,null,470,69,null,74,80,"Rkant, kwarthol, vlak, rkant, kwartrond, vlak, rkant, vlak.","Kwarthol, vlak, kwartrond.","A",null,"A",null,"A",51,100,"A","1M","2S","1K",null,30,1630,"DA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB4",null,null,null,"AC10","Versmallend aan de bovenzijde door schuinneerlopend, vlak, schuinoplopend.  Versmallend aan de onderzijde door 1/8 hol profie in de lengte.","Op VB en AB is een A14.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom",40,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,770,null,null,"lamoenframe","D8/2","Vierkante pennen.  Waarvan de eerste pen 78mm uitsteekt.","Op OV en OA van de dwarsregels is een A10.",null,"A  ","Kop H","A",null,null,null,"lamoenboom","C","Op de buitenzijden voor de voorsteek is een inlopend afrondignsprofiel.  Op de binnenzijden een inlopend A18.  Naar de kopse einden overgaand in afrondingsprofielen.","Op het achterste kopse eind is een metalen omkromen band.  Op de linker en rechter zijde aan de voorsteek is een opstapbeugel A.  Op 400 van de kopse einden is over een lengte van 500 mm de lamoenboom bekleed met bladstaal.",null,750,1740,"AA2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"BS170/2+250","v":957.5},null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"B",null,null,null,null,null,null,null,null,130,null,920,null,2570,"A",480,200,null,null,"92°",null,"90°",null,"90°","Ae4/0",null,"Vierkante doorgaande pennen getapt",null,null,null,null,485,"A","Vierkante armeinden steken 120 mm uit   Op VO tussen de staanders is een in- en uitlopend A15.  ","2 metalen dubbele rongebeugel voor het vastzetten van de zijleesten.","E",null,null,null,null,610,"rong","AHH",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","B","Licht verzwakt.  Voor- en achterbord niet aanwezig."]
[177,null,"B.86.80","Rechterzijde,laadboom, vooraan.","Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,4850,"Montzen","Luik","België","C","Cc","Ad",null,null,"wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1445,"12/6","A",420,282,80,64,51,null,5.4032763989972707,null,510,48,null,70,90,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, kwartrond, rkant, vlak","Vlak, kwartrond","D",null,"A",null,"A",55,90,"A","1M","2S","1K",null,35,1850,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB4","BKA",null,null,"AC25",null,"Op VB, VA, AB en AO tusen de bomen en opsluitbeugels in - en uitlopende A31.","In het midden is op een metalen stang draaibaar verbonden doormiddel van opsluitpen en splitpen.",null,null,null,null,null,null,null,null,"R",null,"AC","200 x 170 mm.","draagbomen",25,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,770,null,null,"lamoenframe","C",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom","D ","Voor het laadvlak op alle zijden een inlopend A18 overgaand in afrondinngsprofiel.","De kopse einde zijn bekleed met bladstaal.  Op de bovenkant voor het draagvlak is een metalen beugel met ring.  Tussen de lamoenbomen en de eerste dwarsregel van het laadvlak is een metalen verbindingsmetaal.",null,785,2050,"AA2",null,"AA2","DA","DD",null,null,null,null,null,null,null,952,null,"Q",null,"Doorheen de remballk naar achteren gericht.","Ba9/2","Ronde pennen steken 30 uit.  Enkelen zijn opgespiëd.","Op VO en AO van de dwarsregel is een A14.",null,null,null,null,"I",null,null,null,"B","Versmallend door kwarthol en vlak.  De kopse einden zijn rond en omkrompen met een metalen band.",null,null,null,110,125,1063,null,3050,"A",null,null,null,null,"96°",null,90,null,"90°","Ae4/2",null,"Pennen getapt.  ",null,"Betimmering onderaan één plank en vervolgens 3 regels met opening tussen.  Op de binnenzijde vooraan en achteraan is een metalen verbindingsstang maar in bladprofiel.  In het midden zijn op de binnenzijde 2 opgetimmerde staandertje waar vermoedleijk een tussenschot kom geplaatst worden.",null,null,855,"A","Halfronde armeinden steken 120 mm uit   Op VO tussen de staanders is een in- en uitlopend A32.  ","3 rongenbeugels E.",null,null,null,null,null,730,"rong",null,"zie foto","Niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,"A","B",null,null,"AA4",null,"zelfde betimmering als zijbord.  Zelfe profielerials zijbord?",null,null,null,"A ","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","C","B","Ernstig verzwakt."]
[178,null,"B.67.688",null,"Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,59602,"Ruthen","Noordrijn-Wesstfalen","Duitsland","C","Cg","Be","Limburgse aardkar met vast zijbord","Aardkar, twee wielen, lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, vast zijbord, vast voorbord en afneembaar achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1525,"12/6","A",410,295,85,74,60,null,1.9847179021035379,null,520,18,null,75,95,"Rkant, ogief.","Rkant, kwarthol, vlak.","D",null,"A",null,"A",40,62,"A","1M","2S","1K",null,40,1595,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BBVV6","2BK6",null,null,"AC30",null,null,"In het midden is op een metalen stang draaibaar verbonden doormiddel van opsluitpen en splitpen.",null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"BC","160 X 120 mm.","laadboom",30,null,"BB6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja.","A","A",null,null,980,null,null,"lamoenframe","AA2/1","Vierkante pennen steken 40 mm uit en zijn opgespiëd.",null,"De lamoenbomen zijn verbonden met de eerste dwarsregel doormiddel van een verbindingsmetaal op de binnenzijde.",null,null,"A",1140,"E",null,"lamoenboom","A","Doorgaand afrondingsprofiel op alle zijden.","Het scharnierpunt is bekleed met bladstaal.  Op de bovenzijde is een haak.  Op de buitezijde is een aanslagmetaal zie foto.  ",null,"een van de lamoenboom einden is verdwenen.",1850,"AA2",null,null,"AA",null,null,null,null,null,null,null,null,1052,null,"Q",null,"Doorheen de remballk naar achteren gericht.","Ba9/2","Vierkante pennen steken 25 mm uit.  Pen A.","Op OV en OA van het onderstel is een A10.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"B","Vooraan vesmallen door schuinoplopend.  Achteraan door kwarthol en schuinoplopend met kop H.",null,null,null,70,130,970,null,2690,"A",null,50,null,null,"99°",null,"90°",null,"90°","Ba6/3/0",null,"Pennen getapt.  ","staanders:  pen/ op Vle n VR van de staander is een ingewerkt halfrond met carré profiel met breedte van 10mm.","Decoaratief uitgewerkt rong zie foto.",null,null,370,"A","geen armeinde maar metalen opsluitpennen bevestigd p de binnenzijde.  Op VO van de bovernegel is tussen de staanders een in- en uitlopend A12.","4 riongnbeugels E.  Achteraan op de binnenzijde is een metalen armeind vastgezet voor het opsluiten van het achterbord.","D",null,null,null,null,480,"staander","Op  VL en VR een ingewerkt profiel, carré, kwartrond, carré;",null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","B","Verschillende onderdelen zijn niet aanwezig.  Lamoenbomen afgebroken."]
[180,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","B","Ba","Db","Polderkruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee hol gebogen berriebomen met dwarsregels en betimmering, houten klos als kruiwagenvoet en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",740,"10/5","A",375,116,34,null,30,null,null,"0°",null,null,55,50,"Vlak, kwartrond, vlak, rkant, vlak.","Vlak, kwartrond, vlak, rkant, vlak.","J","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5 ",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Za",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,510,null,null,"berrieframe","A4","Vierkante pennen steken 70 mm uit.","Op OV en OA van de dwarsregels is een in- en uitlopend A18.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","A","Tussen het kopse eind en de eerste dwarsregel een in- en uitlopend A24.  ",null,null,"Eén lamoenboom ontbreekt",1125,null,null,null,null,null,"A","Profielering vooraan: kwarthol.  Profielering achteraan: kwarthol.",null,null,null,null,null,"Kruiwagevoet is gedeeltelijk verdwenen.","C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,495,690,750,720,"C",null,null,null,null,null,null,"100°",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ek2/0","Pennen getapt.","Op VO van de bovenregel is een doorgaand A8.  Op VL en VR van de staandes en VO op de bovenregel tussen de staander is een in- en uitlopend A25",null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","C","B","Verschillende onderdelen zijn niet aanwezig.  Ernstig verzwakt."]
[181,null,"B.98.177",null,"Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3590,"Diepenbeek","Limburg","België","B","Ba","Ab","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, kruiwagenvoet met houten staanders, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",575,"8/4","A",330,115,33,null,21,null,null,"0°",null,null,50,60,"1/8 hol, vlak.","1/8 hol, vlak.","K","B",null,null,16,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,445,null,null,"berrieframe","A4","Ronde pennen steken 70 mm uit.  De eerste is opgespiëd.","Op AV en AO is een in- en uitlopend A15.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Tussen het kopse eind en de eerste dwarsregel is een in- en uitlopend A20.  Voor het laadvlak is op alle zijden een inlopend A20.",null,null,550,705,null,null,null,null,null,"CA8",null,null,null,null,null,null,295,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,410,500,570,710,"B",null,null,null,null,"90°",null,"108°",null,null,"An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,305,"rong","AGA",null,"ED2/0","Pennen getapt.","Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A10.  Op VO van de bovenregel tussen de staanders is een in- en uitlopend A22.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","C","A","Ernstig verzwakt."]
[183,null,"B.85.934","Linkerzijde, lamoenboom, t.h.v. het laadhou.","Tussen.",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3500,"Hasselt","Limburg","België","C","Cg","Ac","Limburgse aardkar met vast zijbord","Aardkar, twee wielen, lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, vast zijbord, vast voorbord en afneembaar achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1523,"12/6","A",475,338,80,62,68,null,{"$f":"ASIN(CE178/CD178) * 180 / 3.14","v":4.183649204963384},null,480,35,null,82,70,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, 1/8 hol, vlak.","A",null,"A",null,"A",55,92,"A","1M","2S","1K",null,42,1790,"AA0/1",null,"A","A","2BB4","2BK4",null,null,"De flens en moeren bij beugel BK4 aan de bovenzijde.","AC27",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"laadboom",20,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja.","A","A",null,null,835,null,null,"lamoenframe","BB2/1","Ronde pennen opgespiëd.  De pen steekt 40 mm uit.",null,"De verdiepte dwarsregel is verbonden door middel van metalen beugel en flens.",null,null,null,null,"E","LB","lamoenboom","A","Doorgaand afrondingsprofiel op alle zijden.","Broekhaak AA net voor eerste dwarsregel op de buitenzijden.  Op de buitenzijde broekhaak AV met beugel zie foto",null,770,1870,null,null,null,null,null,null,null,"AV",93,"AA",1170,null,961,null,null,null,null,"Ba6/1","Ronde doorgaande pennen.",null,null,null,null,null,"I",null,null,null,"B","Versmallend door schuinoplopend en vlak.  Achteraan kop H. ","Achteraan metaal C.  Achtreraan achter de asblok is een rongnbeugel A.  ",null,null,140,140,850,null,1750,"A",null,null,null,null,"92°",null,"92°",null,"90°","Bb5/1/1",null,"Pennen getapt",null,"Op de eerste rong is een metalen haak.  Achteraan is één wagenrong vastgzet op de laadboom en bovenaan met de boveregel van het zijbord",null,null,30,"A ","Vooraan vierkante armeinden steken 110 uit.  Op VO tussen de staanders is een in- en uitlopend A14.","Achteraan is op de binnenzijde een metalen opsluitpen vastgezet.  3 rongenbeugels I.",null,null,null,null,null,400,"rong",null,"Ronde pen, zwaar, naar binnen springend, geen decoratieve elementen.","EA3/0","Pennen getapt.","Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A12.  Op VO van de bovenregel tussen de staanders is een in- en uitlopend A12.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AA","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","B","Verzwakt.  Achterbord is niet aanwezig."]
[184,null,null,null,"Tussen.",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Ca","Aa","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels en betimmering en sponnenzijbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1390,"12/6","A",490,334,82,75,54,null,"0°",null,null,null,null,85,78,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, schuinoplopend.","M",null,"A",null,"B",58,100,"A","1M","2S","1K",null,45,1570,"AA0/1",null,"A","A","2BM6","2BB6",null,null,null,"AC22",null,"Op VO en AO is een doorgaand A20.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom",26,null,"BB6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,845,null,null,"lamoenframe","DA12/1","Ronde pennen getapt.  De eerste pen steekt 100 mm uit de overig 37 mm.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom","D ","Achterasblok schuinoplopend.  Voor asblok schuinoplopend.  Op VO is een doorgaand A20 dat naar de kopse einde overgaat in een afrondingprofiel.","Vooraan op buitenzide broekhaakbeugel DV.  Vooaan op het kopse eind is betimmerd met zinkplaat",null,900,1850,"AA2",null,null,"DA",null,null,null,"AV",850,null,null,null,1015,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"I",null,null,null,null," ",null,null,null,125,null,1000,null,3570,"B",550,530,null,null,"90°",null,null,null,null,"Ak4",null,null,null,"Bestaande uit 2 betimmerigsplanken.",null,null,960,null,null,null,null,null,null,null,null,670,"rong","BDC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","B","B","Betimmering zijbord niet authentiek.  Achterbord niet aanwezig."]
[186,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","B","Ba","Db","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, kruiwagenvoet en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",525,"8/4","A",350,125,28,null,20,null,null,"0°",null,null,50,54,"Rkant, ogief.","Rkant, ogief.","I","A",null,null,20,null,"2K","2S",null,null,20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,475,null,null,"berrieframe","C4","Ronde pennen opgespiëd steken 37 mm uit.","Op VO en AO is een doorgaand A14.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor het laadvlak een in- en uitlopend A15.  Achter het laadvlak een inlopend A15 dat op OV en OA voor de handgreep uitloop en boveaan ovegaat in een afrondingsprofiel.  V","Op de buitezijde 1 rongenbeugel J.",null,"Eén lamoenboom ontbreekt",720,null,null,null,null,null,"kruiwagenvoet ontbreekt",null,null,null,null,null,null,"Kruiwagenvoet ontbreekt.","C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,null,460,520,610,690,"C",null,null,null,null,"90°",null,"102°",null,null,"niet aanwezeig",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ED2/0","Pennen getapt.","Op VL en VR van de staanders en Vo van de bovenregel tussen de staanders is een in- en uitlopend A10 mm.  Op VB en VA van de bovenrgel een doorgaand A18 mm.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","C","C","Plaatselijk verzwakt.  Achterbord en zijborden niet aanwezig.  Kruiwagenvoet gedeeltelijk afgebroken."]
[187,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,2910,"Essen","Antwerpen","België","B","Ba","Db","Lattenkruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee hol gebogen berriebomen met dwarsregels, metalen kruiwagenvoet en vast voorbord ","wiel","hout","kruiwagenvoet","metaal","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",480,"10/5","A",310,120,28,null,20,25,null,"0°",null,null,52,40,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","J","B",null,null,20,null,"2K","2S",null,null,20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,504,null,null,"berrieframe","D5","Ronde pennen.  De eerste pen dubbel opgespiëd steek 37 mm uit.  De tussendwarsregels zijn getapt.  De voorste dwarsregel steekt  80 mm uit.","Op alle zijden een doorgaand A7",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","D ","Achter het laadvlak op ale zijden een inlopend A10 dat op de bovenkat overgaat in een afrondingsprofiel en onderaan eindigd in een decoratief motief.  Voor het laadvlak op alle zijden een inlopend A10.",null,null,640,790,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,null,null,null,264,"C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,428,475,575,610,"C",null,null,null,null,null,null,"106°",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EH5","Pennen getapt.","Op alle zijden van de staanders is een A110.  Op VO en AO van de bovenregel is een 1/8 hol profiel met breedte van 8 mm.  Op alle overige zijden een A10.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","B","Zijborden niet aanwezig."]
[189,null,"B.2004.00179","Linkerzijde, berrieboom, vooraan","Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3600,"Genk","Limburg","België","B","Ba","Db","Lattenkruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee hol gebogen berriebomen met dwarsregels, metalen kruiwagenvoet en vast voorbord ","wiel","hout","kruiwagenvoet","metaal","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",490,"10/5","A",320,135,29,null,24,null,null,"0°",null,null,55,40,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","J","B",null,null,26,null,"2K","2S",null,null,26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Za",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,510,null,null,"berrieframe","D5 ","Ronde pennen.  De eerste pen steekt 60 mm uit;  De achteste pen, dubbel opgespiëd steekt 35 mm uit.    ",null,null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","D",null,null,null,635,785,null,null,null,null,null,"D",null,null,null,null,null,null,270,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,null,440,480,590,600,"C",null,null,null,null,null,null,"98°",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EH5","Pennen getapt.",null,null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","B","Zijborden niet aanwezig."]
[190,null,"B96.276","Linkerzijde, berrieboom , voor laadvlak.","Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,1980,"Elewijt","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ac","Brabantse kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, houten klos als kruiwagenvoet, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",560,"8/4","A",380,125,24,null,24,null,null,"0°",null,null,50,45,"Rkant, schuinoplopend, kwartyhol, vlak.","Rkant, schuinoplopend, kwartyhol, vlak.","K","B",null,null,22,null,"2K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,483,null,null,"berrieframe","C4","Vierkante pennen steken 40 mm uit.","Op VO en AO is een in- en uitlopend A14.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor en achter het laadvlak een inlopend A15.",null,null,590,950,null,null,null,null,null,"AA","afwijkend van het type voorbeeld.",null,null,null,null,null,250,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"J",null,null,null,null,null,null,null,null,null,435,510,590,630,"B",null,null,null,null,"90°",null,104,null,null,"An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,290,"rong","AGA",null,"ED2/0","Pennen getapt.","Op VL en VR van de tussenstaanders een A18.  Op VO tussen de tussenstaanders en kopse einde een in en uitlopend A22.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","B","Verfsysteem na 1960.  Achterbord niet aanwezig."]
[192,null,"B.63.566","Rechterzijde berrieboom vooraan.","Tussen.",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","R.  Jeurissen",3746,"Hoelbeek","Limburg","België","C","Cf","Ad","Hondenkar, geveerd","Hondenkar, twee wielen, twee halve elipsveren, twee rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",820,"12/6","A",235,154,50,40,36,null,{"$f":"ASIN(CE187/CD187) * 180 / 3.14","v":2.1236279510116436},null,270,10,null,45,40,"Rkant, halfhol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, vlak, kwartrond.","D",null,"A",null,"C",39,60,null,"1M","2S","1K",null,21,976,"AC2/1",null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"H6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja",920,3,"ACD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,325,null,null,"lamoenframe","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"lamoenboom","A","Op alle zijden een inlopend A15 dat overgaat in een afrondingsprofiel.","Op de linkerberrieboom is een metalen beugel.  Ter hoogte van het laadvlak is een broekhaak AA.",null,310,815,"AD1",null,null,"DD",null,null,null,"AA",770,null,null,null,600,null,null,null,null,"Ba4/0","Ronde doorgaande pennen.","Op VO en AO is een A8.",null,null,null,null,"I",null,null,null,"A","Kop B.",null,null,null,58,58,605,null,1245,"A",null,null,null,null,"90°",null,"92°",null,"92°","Al3/0",null,null,null,null,null,null,445,null,null,null,null,null,null,null,null,325,"Rong","BCC",null,"CB0",null,"De verbindingsregels zijn decoartief uitgewerkte met accolademotieven.",null,null,null,null,"A","B",null,null,"CB0",null,"De verbindingsregels zijn decoartief uitgewerkte met accolademotieven.",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960.  "]
[193,null,"B.71.176","Rechterzijde, achteraaaan, kopse pen","Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3800,"Kortenbos","Limburg","België","A","Ab","X","Slede met metalen glijbomen en houten draagbomen","Slede met metalen glijbomen en houten laadbomen verbonden met dwarsregel.","glijboom","metaal","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,470,null,null,"glijframe","D2/0","Ronde doorgaande pennen.",null,"Glijprofiel vastgezet op de zijde van de draagboom.",null,null,null,null,null,null,"glijboom","C","Voor- en achteraan, kwarthol.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bg2/0","Doorgaande ronde pennen.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,230,230,600,null,700,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[195,null,"B.2003.00404","Linkerzijde voorbord bovenaan.","Tussen.",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","J. Keppens",3990,"Linde","Limburg","België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1370,"12/6","A",455,293,78,58,55,null,{"$f":"ASIN(CE190/CD190) * 180 / 3.14","v":2.493170300070334},null,460,20,null,85,62,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond","Rkant, 1/8 rond.","A",null,"A",null,"A",36,87,null,"1M","2S","1K",null,40,1510,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BB6","2BK6",null,null,"AC29",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"EC","205 x 190 mm","laadboom",11,null,"BBS6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,740,null,null,"lamoenframe","BB3/1","Vierkante pennen waarvan de eerste 80 mm uitsteken.  ","Op alle zijden een afrondingsperofiel.","Verdiepte regel vastgezet met bout en moer.",null,null,null,875,"E",null,"lamoenboom","B","Afronding A.  Op alle zijden een beperkt afrondingsprofiel.","Boven de dwarsregels verstevigd met rechthoekig staalprofiel",null,72,1740,"AA2",null,null,"DA",null,null,null,null,null,null,null,null,915,null,null,null,null,"Ba5/2","Vierkante doorgaande pennen.",null,null,null,null,null,"I",null,null,null,"A","Versmalling met A12.  Vooraan en acheraan versmallend door schuinoplpend en vlak.","Op het achterste kopse eind metaal C",null,null,80,125,740,null,1770,"A",null,null,null,null,"99°",null,"97°",null,"90°","Aa3/0",null,"Vierkante pennen steken 54 mm uit.",null,"Vooraan het zijbord daar waar de kast scharniert tussen de lamoenbomen is geen rong vastgezet maar een metalen verbindinglat.  De eerst robg is geplaatst achetr de kopse scharniereinden van het lamoen.",null,null,420,"A","Vierkante armenden steke, vooraan 125 uit.  Is op de binnenzijde een metalen opsluitpen",null,null,null,"Ak2",138,"Gevat met de pennen in gaten in de boveregel.",490,"Rong","BCD",null,"AA2","Getapt","Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A5.  Op VO van de bovenregel is een in- en uitlopend A12 met tussen de staanders een dubbel in en uitlopen als decoratief ","De staanders lopen schuin naar elkaar toe.",null,null,null,"A  ","B",null,null,"CB1",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960.  "]
[196,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","J. B. Luyckx",3212,"Pellenberg","Vlaams-Brabant","België","C","Ca","Ad","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering en sponnenzijbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1255,"12/6","A",385,281,70,65,53,null,{"$f":"ASIN(CE191/CD191) * 180 / 3.14","v":1.6170689357178496},null,390,11,null,71,67,"Rkant, 1/8 holl, vlak, kwartrond.","Rkant, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"A",55,90,"A","1M","2S","1K",null,36,1444,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BB6",null,null,null,"AC14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L",null,"EC","200 x 150 mm, zink.","lamoenboom",14,null,"BB6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,783,null,null,"lamoenframe","DC8/0","Ronde doorgaande pennen waaarvan de pen van de eerste en laatste dwarsregel 35 mm uitsteken.","Op VO en AO van de dwarsregels is een in- en uitlopend A12.","Op de bovenzijde van de eerste dwarsregel een verbindingsmetaal B.  Op de bovenzijde van de laatste dwarsregel een verbindingsletaak C.  Opening 120 mm",null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom","A","Op de bovenzijden voor de laadvloer is een inlopend A20 overgaand in afrondingsprofielen.  Op de onderzijden is een doorgaand A20.  Achter het laadvlak is op de bovenkant een inlopend A20.","Broekhaak AV op de buitenzijde.  Op de voorste kopse einden trekbeugel A.  Broekhaak AA net voor de laavloer op de buitenzijde.  Op de kopse einden achteraan een omkrompen band.  ",null,785,1780,"AA2","AD1",null,"BA","BB",null,null,"AV",840,"AA",1750,null,877,null,"L",null,"Linkrzijde, lamoenboom vooraan.","A",null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,110,null,915,null,2680,"A",440,240,null,null,"95°",null,"90°",null,"90°","Af4/0",null,"Ronde doorgaande pennen, mee vastget door rongenbeugel A",null,"Op 2/4 van het zijbord is op de buitezijde van de betimmering een horizontale lat getimmerd.  Deze lat heeft op VB en VO een ingewerkt carré en kwarthol profiel. ",null,null,480,"A","Vierkante armeinden steken 100 mm uit.  Op VO tussen de staanders een in- en uitlopend A20.","4 rongenbeugels A.",null,null,null,null,null,590,"rong","BME",null,"AA3","Pennen getapt.  ","Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A13.  Op VO van de bovenregel is tussen de staanders een in- en uitlopend A20 en eveneens voorbij de staanders dat doorloopt op VB.  Bovenregel kop B.  Op de kopse zijde van de betimmering is een repetitieve gutsinsnijding.","Op de bovenregel zijn 2 rongenbeugels A.",null,null,null,"A  ","E",null,null,"AA3","Pennen getapt.  ","Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A13.  Op VO van de bovenregel is tussen de staanders een in- en uitlopend A20 en eveneens voorbij de staanders dat doorloopt op VB.  Bovenregel kop B.  Op de kopse zijde van de betimmering is een repetitieve gutsinsnijding.","Op de bovenregel zijn 2 rongenbeugels A.",null,null,"A  ","E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","B","Opzetborden niet aanwezig."]
[198,null,"B.58.964.","Voorbord, bovenregel, bovenkant.","Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3290,"Deurne","Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Db","Kempische kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, kruiwagenvoet met houten staanders en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",500,"8/4","A",340,128,25,null,20,25,null,"0°",null,null,48,50,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak.","Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak.","I","B",null,null,30,null,"2K","2S",null,null,20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,455,null,null,"berrieframe","E4","Ronde doorgaande pennen getapt steken 37 mm uit.","Op Vo en AO een doorgaand A18.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor en achter het laadvlak een inlopend A15.",null,null,545,730,null,null,null,null,null,"CF8",null,null,null,null,null,null,270,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,370,545,null,705,"C",null,null,null,null,null,null,"108°",null,null,"niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EJ2/0","Pennen getapt.","Op VL en VR van de staanders en OV van de bovenregel tussen de staanders en kopse einden is een in- en uitlopend A14.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","B","Achterbord en zijborden niet aanwezig."]
[199,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Ca","Ad","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1510,"12/6","A",455,284,80,57,62,null,{"$f":"ASIN(CE194/CD194) * 180 / 3.14","v":2.7570647651192224},null,520,25,null,86,57,"Rkant, vlak, rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","Kleine afronding op de voorzijde doorlopend.  Op de achterzijde halfrond.",null,"C",null,"D",42,100,null,"1M","2S","1K",null,31,1895,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BB6","2BK6",null,null,"AC28",null,"Op VB en OB een in- en uitlopend A14.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L",null,"BC","190 x 140 mm.","lamoenboom",28,null,"BB6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,725,null,null,"lamoenframe","DA11/1","Viekante doorgaande pennen.  De eerste pen steekt 93 mm uit  en is getapt.  De achterste pen steekt 35 uit en is opgespiëd.","Op VO en AO een A5.",null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom","D","De lamoenboom verdikt vor het laadvlak van 65 naar 100 mm met een decoratief profiel.  De verdikking is slecht ten beloop van 75 breedte t.o.v. de breedt van de boom 100mm  kan beschouwd worden als een verbreedboom.","Op de buitenzijde broekhaak AV.  ","Voor en achter de verbreding een inlopend A18.",745,1680,null,null,null,"DA",null,null,null,"AV",780,null,null,null,975,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,214,null,918,null,2820,"A",280,245,null,null,"95°",null,"90°",null,"90°","Al4/3",null,null,"Op VL en Vr van de tussenverbindingsregels is een dubbel ingewerkt halfrond profiel met breedte van 21 mm.",null,null,null,560,null,null,null,null,null,null,null,null,450,"rong","BXE","Boveaan de kop een decoratief uitgewerk ","CB1",null,null,null,null,null,null,"C","U",null,null,"CB1",null,null,null,null,null,"C","U",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[200,null,null,null,"Tussen.",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","D","Dg","Ad","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, zijleesten en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",570,"5/5","A",345,229,70,null,50,null,null,"0°",null,null,65,84,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","B","A",null,null,28,null,"2K","2S",null,null,30,null,2,"A",1100,"12/6","A",345,290,74,null,52,null,{"$f":"ASIN(CE195/CD195) * 180 / 3.14","v":2.9544055803767364},null,330,17,null,72,100,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, kwarthol.","D ",null,"B",null,"C",null,30,"A","1M","2S","1K",null,28,1450,"DA0/1",null,"A","A","1BM4","2BBSVA4",null,null,null,"AC25",null,"Op alle zijden een afrondingsprofiel",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,null,null,"draagboom",65,null,"BBS4",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,510,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"N",null,null,null,"B",null,null,"Trekbeugel BA.  Handgreep A.  Beugel A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1650,"Ja","B","E",null,null,540,600,null,"draagframe","BC6/1/3","Vierkante doorgaande pennen ","De eerste en tweede dwarsregel is 1/8 rond en hol.  Op de eerste dwarsregel is VO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.",null,null,null,"A",570,"GB",null,"draagboom","B","Op de zijden is een A14 dat uitloopt voor de asblok.","Iets voor de kast is er metaalbeslag dat loopt op devan de bovenzijden naa kopse einden  tot pop de ondekant","Verval +- 180 mm.",null,590,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,980,850,null,"AA","Metalen rembalk en remschoenen.",null,"Ba4/2","Vierkante doorgaande pennen.  ",null,null,null,null,null,"C",null,null,null,"B","Schuinoplopend.  Kop G.  Op VO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.","Vooraan en achteraan metaal C.  Achteraan is een metalen beugel die bovenregel verbind met de laadboom",null,null,150,150,960,990,1700,"A",null,null,null,1000,"90°",null,"93°",null,"90°","Ag5/0",null,"Pennen getapt","Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A 38.  Op VL van de linkerstaander, VR van de rechterstaander en VO van de bovenregel is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.","de voorste rong isvolgens de schuinte van het voorbor",null,null,320,"A","Vierkante armeinden steken110 uit .  Op VO i een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12.mm.","3 rongenbeugels E.",null,null,null,null,null,415,"rong","AHA",null,"AB3","Pennnen getapt","Op VL en VR van de staanders en VO van de bovenregel tussen de staanders en kopse eind is een in- en uitlopend A14.","2 rongenbeugels E.",null,null,null,"A","B",null,null,"AF3","Pennen getapt.","Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A14.  Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel is een ingeerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.","Op de kopse einden metalan opsluitbeugels.  2 rongenbeugels E.",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A","Licht verzwakt."]
[201,null,null,null,"Tussen.",1850,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","D","Da","X","Zotte kar","Kar, 2 achterwielen, 1 voorwiel gevat in metalen beugels op de onderzijde van de draagbomen.  Sporen van een kipbare laadvlak.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",770,"10/5","A",430,184,58,50,40,null,null,"0°",null,null,78,67,"Vlak, rkant, ogief, rkant, vlak","Vlak, rkant, ogief, rkant, vlak","J","B","C",null,28,"A","2K","2S",null,null,34,null,2,"A",1110,"12/6","A",360,291,71,null,56,50,{"$f":"ASIN(CE196/CD196) * 180 / 3.14","v":3.700947285715241},null,310,20,null,78,80,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak","Rkant, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","D",null,"A",null,"C",null,31,"A","1M","2S","1K",null,31,1440,"AA0/1",null,"A","A","BBS6",null,null,null,null,"AC55","Versmallen aan de bovenzijde door 1/8 hol.","Op alle zijdenn een afrondingsprofiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"draagboom",25,null,"BBS6",null,null,null,null,null,null,"AD0/4",null,"E",null,"J1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"K",null,null,null,null,null,"BA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1250,"Ja","B","E",null,null,null,330,null,"draagframe","BF2/0/0","Vierkante doorgaande pennen steken 12 mm uit.  ","Pen A.  De dwarsregel achter het wiel is 1/8 hol naar beneden gericht.","Verbonden met een brede dwarsregel en verstevigd meten verbindingmetaal op de bovenzijde. ",null,null,null,590,null,null,"draagboom","C",null,null,null,null,590,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Het bovenstel ontbreekt.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","C","Bovenstel niet aanwezig. "]
[203,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","E","Ei","Ah","Kempische wagen","Wagen, twee achterwielen, twee kleine voorwielen draaibaar bevestigd onder het laadvlak.  Vast laadvlak, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",782,"10/5","A",385,258,75,60,55,50,null,null,170,5,68,78,"Rkant, kwathol, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","E","A","C",20,77,"A","1M","2S","1K",null,28,1515,2,"A",1390,"12/6","A",425,315,73,63,55,50,{"$f":"ASIN(CE198/CD198) * 180 / 3.14","v":2.0849993404172391},null,440,16,null,80,65,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwarthol, vlak.","B",null,"A",null,"A",47,90,"A","1M","2S","1K",null,36,1570,"AA0/1",null,"A","B","2BM4","2BBVA4","2BK4",null,null,"AC60","Versmallend door 1/8 hol, vlak, 1/8 hol.","Op VB en AB is een A14.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"draagboom",null,null,"BBVA4","achter de as is een verstevigingdriehoek",null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"EA2",null,null,null,null,null,680,"C","1BMS6 met gat van de spil","2BMVV4 naar de ondrzijde van de voorarmen","2BK4",null,"CA",null,null,"D",null,null,"D",null,null,null,null,null,"GA","Vooarmbeugel B.   Voorarmbeugel D.","C",null,null,"De draagboom zit gevat in een sponning van de rongblok 20 mm.  De draagaboom is verbonden met bout en moer met de tussenrongblokken en daar ook nog met een sponning in de rongblok en in de draagboom van 20 mm",null,null,null,null,"H","Op de kopse einden onderaan versmalllend door kwarthol en vlak.","Versmalling met A18.",null,null,"B","Minder breed dan de rongblok.  Versmallend door kwarthol en vlak.",null,null,null,null,null,null,null,2270,null,null,null,null,null,760,null,null,"draagframe","CD9/4","Vierkante doorgaande pennen steken 68 mm uit.",null,"Opening 85",null,null,"A",null,null,null,"draagboom","A",null,"Achteraan metaal C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,970,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"B","E",null,null,null,null,null,null,null,145,110,900,null,3670,"A",null,null,null,null,"95°",null,"90°",null,"90°","Aa4/0 ","Ab3/0","Vierkante pennen steken 48 m uit.",null,null,null,null,520,"A","Achteraan het achterzijbord en vooraan het voorzijbord ronde armeinden steken 170 mm uit.  Vooraan het achterzijbord vierkante armeinden steken 70 mm uit.","Bovenregel achterzijbord 3 rongenbeugels I en bovenregel voozijbord 2 rongebegel I","A ","Aan het achterzijbord bevestig op de bovenregel en rongen.  Breedte: 150 mm.  Vooraan ten beloope van het voorzijbord vastgezet op de draagboom.  Breedte: 200 mm.",null,null,null,525,"rong","AVC",null,"FG",null,null,null,null,null,null,"A","B",null,null,"FG",null,null,null,null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Betimmering niet authentiek."]
[204,null,null,null,"Tussen",1890,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, zijleesten en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1320,"14/7","A",410,248,66,null,46,null,3.5393128541671319,null,470,29,null,60,98,"Rkant, halfrond, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, kwartrond.","B",null,"A",null,"B",45,84,"A","1M","2S","1K",null,31,1515,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB4",null,null,null,"AC30","Versmallend door 1/8 hol, vlak, 1/8 hol.","Op VB en AB is een A10.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"EC","230 x 120 mm","Laadboom",null,null,"BB4","Opgetimmerde klos voor en achter de as",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,915,460,null,"lamoenframe","A3/0/0","Ronde doorgaande pennen getapt.  De eerste en laatstte pen steken 90 mm uit.",null,null,null,null,"B",1030,"A",null,"lamoenboom","C","Scharinier kop G.  Voor en achter de voorschoot inlopend A14.","Ter hoogte vna de voorschoot is boven en onder de boom mtalen bladprofiel belegd.  Het kopse scharniereind is belegd met bladmetaal.  Buitenzijde broekhaak AV",null,745,1830,"AD1",null,null,null,null,null,null,"AV",800,null,null,null,910,null,null,null,null,"Ba5/0","Ronde pennen steken 17 mm uit.  De achteste pen steek 80 mm uit.","Op de VO van de voorste en AO van de achterste dwarsregel is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.  ",null,null,null,null,"A ",null,null,null,"B","Versmallend vooraan door schuinoplopend. Achteraan door 1/8 hol, schuinoplopend.  Kop H","Achteraan bovenzijde zie foto metaal",null,null,180,140,990,null,1790,"A",null,null,null,null,"91°",null,"90°",null,"90°","Ab4/0",null,"Ronde doorgaande pennen steken 32 mm uit. ","De verbindingsregel is decoratief uitgewerkt met accolade motieven. ",null,null,null,430,"A","Ronde armeinden steken 110 mm uit.  Op VO is tussen de staanders een in- en uitlopende A20.  Op VB is een ingewerkt halfrond profiel met breedte an 12 mm.","4 rongenbeugels J.","A ",null,null,null,null,622,"rong","BKH",null,"DA0",null,"Op de binnenzijden van het onderbord is een A18.  De zijden van de staandes zijn decoratief uitgewerkt met accolademotieven.  Op de kopse einden zowel binnen als buiten zijn repetitieve gutsinsnijdingen.  Op de bovenregel is een doorlopend A15.",null,null,null,null,"A","N","C","E","FA",null,"Op OV van de bovenregel is een decoratief in- en uitlopend A 24.  De bovezijde van de horizotale breede onderegel is deocratief uitgewerkt met accolademotieven.",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","B","Verfsysteem na 1960.   Opzetborden niet aanwezig."]
[206,null,"B.86.144","Rechterzijde, lamoenboom, voor het zijbord.","Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst ",null,null,3272,"Messelbroek","Vlaams-Brabant","België","C","Cb","Ad","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, voorsteek en sponnenzijbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1543,"12/6","A",465,328,83,75,60,null,3.0362639629909931,null,510,27,null,85,90,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"B",48,105,"A","1M","2S","1K",null,50,1540,"DA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB4","2BK4",null,null,"AC27","Versmallend door schuinneerlopend 1/8 rond en schuinoplopend.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"BC","240 x 100 mm","lamoenboom",27,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,810,null,null,"lamoenframe","DA11/2","Ronde pennen. De eerste en laatste pen steken 78 mm uit.","Op VO en AO van de dwarsregels is een in- en uitlopend A12.","Io de betimmering voor is in het midden een gat.  Vooraan en achtreaan boven de dwarsregel een verbindingsmetaal C.","B",null,"A",null,null,null,"lamoenboom","D","Op de buitenzijden zware afrondingsprofielen. ","Op Buitenzijde aan de voorsteek broekhaak AA.  In het midden broekhaak AV.  Op de kopse einden trekbeugel A.  Achterste kopse einden opgetimmerde metaalband.",null,825,1850,"AA2",null,"AB1","GG","DD",null,null,"AV",1010,"AA",1940,null,1041,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,210,null,980,null,3170,"A",480,300,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ab4/0 ",null,"Ronde pennen getapt steken 35 mm uit. Pen  B","Tussen de rongen in het midden opgetimmerde tussenverbindiingsstaanders.  De tussenverbindingsstaanders zijn decoratief uitgewerkt met accolademotieven op de restrerende rechte zijden is een ingewerkt kwarthol, vlak, kwartrond, rkant profiel",null,null,null,640,"A","Vierkante armeinden steken 65 mm uit.  De armeinden zijn halfrond in de dikte  Op VO tussen de staanders is een in- en uitlopend A16.","De armeinden zijn belegt met bladmetaal.",null,null,null,null,null,620,"rong","BEH",null,"niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,"A","E",null,null,null,null,null,null,null,null,"A","E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","B","Voor- en achterbord niet aanwezig."]
[207,null,null,null,"Tussen",1890,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, zijleesten en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1355,"12/6","A",415,325,78,68,55,null,0.69910075317927889,null,410,5,null,90,70,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, kwartrond.","D",null,"A",null,"E",40,75,"A","1M","2S","1K",null,36,1450,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB6",null,null,null,"AC10","Versmallend door 1/8 hol.","Op VB en AB een A18.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"laadboom",5,null,"BB6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,912,280,null,"lamoenframe","B3/1 ","Ronde pennen getapt, steken 20 mm uit.","Op VO en AO een in- en uitlopend A14.",null,null,null,"A",1080,"E",null,"lamoenboom","B","Scharinier kop G.  Voor de voorschoot op alle zijden een inlopend A16.  Achter de voorschoot op de buitenzijde een inlopend A11.","Op de kopse einden trekbeugel A.  Broekhaak AA.  Op het kopse scharniereind metaalbeslag van bovenzijde naar de onderzijde.  Opstapbeugel A",null,730,1900,"AD1",null,null,"BD",null,null,null,"AV",1890,null,null,null,977,null,null,null,null,"Be6/1  ","Ronde doorgaande pennen.  ","Op VO en AO van de dwarsregels is een in- en uitlopend A14.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"B","Versmallend door schuinoplopend.  Achteraan kop E.","Achteraan metaal C.",null,null,160,null,1040,null,2150,"A",140,null,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ab4/0",null,"Ronde pennen getapt steken 37 mm uit.",null,null,null,null,430,"A","Achteraan geen armeinde maar metaen armeinden vastgezet met een beugel op de bovenregel.  Vooraan houten ronde armeinden steken 100 mm uit. ","4 rongenbeugels E",null,null,null,null,null,590,"rong","BMC",null,"niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"AB3","Pennen getapt","Buitenstaanders zijn 1/8 hol in de lengte.  Op VL en VR van de staanders, VB tussen de staanders van de bovenregel en VO vtussen de staandes van de bovenregel doorlopend op VB is een in- en uitlopend A15.  Bovenregel kop E.","Onderaan is een metaabeslag lopend over de breedt van het bord.",null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","B","Verfsysteem na 1960.   Voorbord en betimmering achterbord niet aanwezig.  "]
[209,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker",null,9400,"Muilem","Oost-Vlaanderen","België","E","Ek","Ce","Brabantse wagen","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  Vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  Op de kopse einden van de onderrgel is een afneembaar voor- en achteropsluitbord.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",900,"10/5","A",420,305,80,76,60,null,null,null,210,44,80,100,"Kwarthol, vlak.","Kwarthol, vlak.","D","A","C",null,48,"A","1M","2S","1K",null,35,1690,2,"A",1485,"12/6","A",405,335,85,75,75,null,null,null,460,29,null,90,100,"Kwarthol, vlak, rkant, vlak, schuinoplopend, vlak.","Vlak, rkant,  kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak","Schuiinaanlopend van de acherkant naar voren toe met scherpe snede op de voorzijde.  Op de voorzijde in het midden een in- en uitlopend afrondingsprofiel.  Op de achterzijde een doorgaand afrondingspofiel.",null,"A",null,"C",null,50,"A","1M","2S","1K",null,31,1655,"AA0/1",null,"A","B","3BM4","2BKA",null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol.","Versmalling met afronding op de bovenkant.",null,"A","Versmallend door kwarthol en schuinoplopend.  Kop  E.","Versmaling met inlopend afrondingsprofiel.",null,"B","A.  De beugel bestaat uit 2 delen nl. op de bovenzijde een U vormige beugel met op de kopse einden een haak en een halfronde beuge met ogen inghakend.","A","Voor de asblok een inlopend A14.","A",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","2CR","EM",null,null,null,540,"C","2BM4","1BMS4","2BKA",null,"CB","Versmallend door schuinneerlopend en vlak.",null,"A","Versmallend door kwarthol, schuinoplopend.  Kop E. ","Versmalling met een A14.","B","Voor de asblok op de buitenzijden een inlopend A19 overgaand in afrondingsprofiel.  Achter de asblok op alle zijden een A19.",null,"A",null,null,"D0","Voorarmbeugel B.  Voorarmbeugel C.  ","A",null,null,"A","C",null,"A",null,"A","Versmallend door 1/8 hol.  ","Afronding in de breedte.  Versmalling met inlopend A12.  De kope einden zijn met bladmetaal versteivig",null,null,null,null,"WBC",null,null,"A",null,null,null,2720,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"R",null,"Achterzijde, tussenblok, midden","Da3/4/2",null,null,"De betimmierin betimmed op de rongen en erbindingsregls","A","Veresmallend door 1/8 hol, schuinolpoend kop E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,150,null,1200,null,2230,"B",null,null,null,null,"109°",null,null,null,null,"Cd8/3",null,null,"Ronde armeinden van de onderregel steken 120 uit.",null,null,null,550,null,null,null,null,null,null,null,null,540,null,null,null,"Niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FK",null,null,null,null,null,"onduidelijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","A","Voorbord niet aanwezig."]
[210,null,null,null,"Tussen",1890,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Cg","Ad",null,null,"wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1410,"12/6","A",380,275,85,75,50,null,{"$f":"ASIN(CE205/CD205) * 180 / 3.14","v":7.0370287890771719},null,490,60,null,73,95,"Rkant, kwarthol, vlak, schuinoplopend, vlak, rkant, vlak.","Schuinoplopend, vlak, rkant, vlak","D",null,"A",null,"F",26,75,"A","1M","2S","1K",null,35,1380,"AA0/1",null,"A","A","2BBS6","2BK4",null,null,null,"AD25","Versmallend door 1/8 hol","Op de bovenkant een licht afrondingsprofiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"D",null,"laadboom",null,null,"BBS6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","A","A",null,null,825,null,null,"lamoenframe","AA1/0","Vierkante pennen opgespiëd steken 70 mm uit.","Op alle zijden een doorgaand A8.","Vooraan tusen de lamoenbomen en de dwarsregel is een metalan verbindingspofiel zie foto",null,null,null,970,"E",null,"lamoenboom","A","Op alle zijden een doorlopend afrondingsprofiel.","Broekhaak naar boveone gekrud midden, broekhaak voor het laadvlka AA.  Kopse scharniereind is voorzien met metaabeslag",null,830,1650,"AA2",null,"AB1","DA","DD",null,null,"AV  Gekruilde haak naar boven",570,"AA",1480,null,935,null,"L",null,"Linkerzijde, zijbord, midden.","Ba4/0","Pennen getapt","Op VO en AO een in- en uitlopend A14.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"A","Op VB tussen de staanders is een in- en uitlopend A25",null,null,null,150,100,930,null,2000,"A",null,null,null,null,"100°",null,"90°",null,"90°","Aj4/0",null,"Pennen steken 220 uit.",null,"Achteraan het zijbord is een wagenrong gevat in een beugel op de laadboom.  Deze is vast vebonden met bout en moer op de bovenregel.",null,null,475,"A","Vooraan ronde armeinden steken 135 mm uit.  Achteraan geen armeinden maar metalen opsluitpennen.",null,null,null,null,null,null,500,"staander","AIA",null,"G",null,null,null,null,null,null,"AA",null,null,null,"G",null,null,"Verstevigd met metalen bladprofiel.",null,null,"AA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A","Plaatselijk verzwakt."]
[212,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Ca","Ad","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1555,"12/6","A",500,315,75,60,63,54,{"$f":"ASIN(CE207/CD207) * 180 / 3.14","v":2.7570647651192224},null,520,25,null,80,65,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","schuinoplopend, rkant, kwarthol, vlak.","C","Vooraan een doorlopend klein afrondingspofiel.  Achteraan halfrond.","F",null,"A",95,122,null,"1M","2S","1K",null,37,1865,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BB6",null,null,null,"AC20",null,null,null,"Op alle zijden een doorgaand A10",null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"EC","270 x 105 mm","Lamoenboom",15,null,"BB6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,805,null,null,"lamoenframe","DA10","Vierkante dooorgaande pennen.  De pennen van de eerste en laatste dwarsregel steken 100 uit getapt","Op VO en AO is een in- en uitlopend A10",null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom","A",null,"Broekhaahkbeugel",null,835,1770,"AA2",null,"AB1","DA","DD",null,null,"AV",600,null,null,null,1047,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,190,null,950,null,2630,"A",130,130,null,null,"95°",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,625,null,null,null,null,null,null,null,null,480,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960.  "]
[213,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","C","Ca","Ad","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1560,"14/7","A",484,354,90,80,66,null,{"$f":"ASIN(CE208/CD208) * 180 / 3.14","v":3.7048078127359867},null,480,31,null,90,100,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","A","Velgbouten in de kopse einden vna de velg","A",null,"A",34,88,"A","1M","2S","1K",null,34,1593,"AA0/1",null,"A","A","2BM6","2BBVV6","2BK6",null,null,"AC25","Versmallend aan de bovenzijde door 1/8 hol, vlak, 1/8 hol.","Op alle zijden een A8.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"H",null,"lamoenboom",50,null,"BBVV6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,765,null,null,"lamoenframe","D11/2","Ronde doorgaande pennen getapt.  De pen van de eerstre dwarsregel steekt 105 mm uit.","Op VO en AO is een in- en uitlopend A10","Linkerzijde vooraan opstapbeugel A.  Achtreaan onderkant is een metaal beslag  lopend tot op de kopse eijde.","B","te hoogte van de lengte van het zijbord","A",null,null,null,"lamoenboom","D","Op VB is een inlopend A18.  Alle zijden gaan over naar een afrondingsprofiel.","Op het achterste kopse eind is een hout en moer vastgezet in de breedt tegn het splijten.  Iets voor het laadvlak is een broekhaan AA.","Net voor het laadvlak is op de binnenzijde een opgetimmerde klos.",780,1870,"AA2",null,null,null,null,null,null,"AA",1740,null,null,null,1000,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"D","G",null,null,null,null,null,null,null,164,null,1160,null,2780,"A",470,180,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Am4/0",null,null,"Verbindingsregel decoratief uitgewerkt met accolade motieven","Tussen de rongen is op halve hoogte een opgetimmrde tusseregel.  Met op VB en vO een ingewerkt ogiefprofiel.",null,null,525,"Opgetimmerde bovenregel.","Op VO een ingewerkt ogief profiel met breedte van 19 mm.","3 rongenbeugels J.",null,null,null,null,null,660,"rong","CFH",null,"Niet aanwezig.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","B","Voor- en achtebrod niet aanwezig."]
[215,null,"B.2010.00681","Linkerzijde, draagboom, vooraan.  ","Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,9190,"Kemzeke","Oost-Vlaanderen","België","E","En","Ad","Boerenwagen met sponnenzijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is bestaat uit paneel, bovenregel en sponnen vastgezet op met beugel op de laadboom.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",850,"10/5","A.  Aan de linerzijde een metalen wiel, identiek nagemaatk als een houten spaken wiel.",360,285,74,null,50,null,null,null,190,20,84,114,"Halfrond, halfhol, vlak, rkant, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, ogief.","D","A","C",8,40,"A","1M","2S","1K","velgen vernieuwd",25,1655,2,"A",1400,"12/6","A",380,335,80,null,55,null,null,null,430,36,null,85,115,"halfrond, halfhol, vlak, rkant, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, ogief.","D",null,"A",null,"C",8,40,"A","1M","2S","1K",null,27,1710,"AA0/1",null,"A","B","4BM6","2BK6",null,null,null,"BB","Versmallend aan de bovenzijde door kwarthol en vlak.","Versmalling met een A18.",null,"A","Kwarthol en vlak.  Kop L.","Versmalling met een A18.",null,"C","E","B",null,"L",null,null,null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","4CM","4CR","DM","DR",null,null,"C","2BM6","1BMS6",null,null,"CB","Versmallend door kwarthol en vlak.","Versmalling met een A14.","A","Versmallend door Kwarthol en vlak.  Kop L.","Versmalling met een A14.","A","Op de buitenzijden een doorlopend A14.",null,"A",null,null,"D0","Voorarmbeugel B.  Voorarmbeugel C.","L",null,null,"A","A",null,"B",null,"A",null,"Kop O",null,null,null,null,"AB","AC",null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,970,null,"D",null,"Linkerzijde, zijbord, vooraan.","Dc1/5/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.",null,"L",null,null,null,"A",null,null,null,null,30,40,1250,null,3970,"A",100,100,null,null,"99°",null,"90°",null,"90°","Ag10/0",null,null,"Pennen getapt",null,"A",2,330,"A","Vierkante armeinden streken 125 uit.  Op Vo i s een ingewerk halfrond profiel.","4 rongenbeugels J.",null,null,null,null,null,470,"rong","AIA",null,"niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","B","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960.  Linker voorwiel is uniek."]
[216,null,"B.84.358","Linkerzijde, glijboom, achteraan.","Tussen",1880,1945,"Openlucht museum Bokrijk",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,3500,"Hasselt","Limburg","België","A","Aa","Da","Slede met houten glijbomen en sponnenzijborden of rongen","Slede met twee houten glijbomen verbonden met dwarsregels, betimmering en rongenbeugels.","glijboom","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"glijframe","A4/0","Vierkante doorgaande pen., steken 37 ui en zijn opgespiëd.","Glijboom vooraan kwartrond.","Op de glijboom 2 rongenbeugels A.  Glijboom op de onderzijde voorzien van metalen glijprofiiel. ",null,null,null,null,null,null,"glijboom","A","Vooraan kwartrond en schuinoplopend.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,210,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,25,805,null,1150,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","B","Zijborden niet aanwezig."]
[218,null,133,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8380,"Dudzele","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Ce","Polderwagen met afneembare zijborden","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  De bovenregel van het zijbord is hol gebogen in de lengte.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",835,"10/5","A",410,269,74,70,50,null,"De spaken zijn 2 per 2 dichter bij elkaar geplaatst op de naaf.  ",null,190,14,78,98,"Rkant, halfrond, halfhol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D","A","C",3,32,"A","1M","2S","1K",null,31,1618,2,"A",1371,"12/6","A",370,307,83,78,53,null,null,null,430,55,null,85,110,"Rkant, halfrond, halfhol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D",null,"A","met scherpe snede","C",3,27,"A","1M","2S","1K",null,31,1660,"AA0/1",null,"A","B","4BM6","2BK6",null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol en vlak.","Op VB, VO, AB en AO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.  Versmalling met een afrondingsprofiel.","Doorheen de asblok is op deachterkant 2 metalen beugels met opsluitpen vastgezet.","A","Versmalling door kwarthol en vlak.","Kop N.  Versmalling en kopse zijden met een A 18.","Op het kopse eind is van zijde tot zijde metaalbeslag","C","C","B","Voor en achter de asblok een inlopend A30.","H6",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","A","4CM","EM","DM",null,375,"C","2BM6","1BMS6","2BK6",null,"CD","Versmallend door kwarthol en vlak","Versmalling met een A14. ","A","Versmallend door kwarhol en vlak.","Op VO en AO een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.  Kop N.","A","Voor de asblok op de buitenzijde een inlopend A30.   Achter de asblok op alle zijden een inlopend 30.",null,"D","Op OV en OA is een doorgaand A20.","Beperkt gebogen in de lengte.  Glijfprofiel I.","D0","Voorarmbeugel B.  Voorambeugel C.  Voorarmbeugel G.","H6",null,null,"A","A",1600,"B","Trekbeugel B.  Trekbeugel H.","A","Versmallend door kwarthol en vlak.","Op VO en AO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.  Kop N.",null,"A",null,null,"HB","HC","Op de tussenblok  tussen de rong- en bovenblok is een wagenrong is een klein steunblad voorzien","A","B","Woelhout A.  Achteraan de langboom is een doorgaand gat ietwat schuin gepositioneerd.",null,2665,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,980,null,null,null,"Linkerzijde, onderkant zijbord, midden","Da4/3/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol schuinoplopend.  Kop E.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,660,null,1250,null,3500,"A",35,null,null,null,105,null,"90°",null,"107°","Ca8",null,"Pennen getapt.","De onderregel is S-vormig in de breedte.  Op VB en VO van de onderregel is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 14 mm.  De achterste staander heeft een decoratief versieringmotief.","De staanders verlopen straalsgewijs volgens de schuinte van het voor- en achterbord.",null,null,395,"C","Ronde armeinden steken voraan 160 mm uit en achteraan 90 mm.  Op VO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 14 mm.  De achterste staander heeft een decoratieve bubbelmotief.","4 rongenbeugels E.  Achter de rongblok en voor de bovenblok op de onderzijde van de zijbrod een metalen blokerringselement.",null,null,"Ak4",null,"De zijde volgt de kromming van de bovenregel.  Bovenzijde recht.  In het midden 1 doorgaande rong tot op laadboom waar deze gevat is een een rongenbeugel.",330,"staander","FNA","Op VL en VR is een ingewerkt halrond profiel met breedte van 14 mm.","FM3",null,"OpVB van deonderregel en VO van de bovenregel is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 14 mm.",null,null,null,null,"A","B",null,null,"AB3","Pennen getapt","Bovenregel kop B.  Op VB en VO tussen de staanders van de bovenregel  is een in- en uitlopend A35.  Op VB tussen de staanders van de onderregel is een in- en uitlopend A35.  Op VL en Vr van de staanders is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.","Staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[219,null,923,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8340,"Moerkerke","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Ce","Polderwagen met afneembare zijborden","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  De bovenregel van het zijbord is hol gebogen in de lengte.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",836,"10/5","A",375,290,75,70,53,null,null,null,200,16,80,110,"Rkant, kwarthol, vlak, rkant, 1/8 rond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D","A","C",18,46,"A","1M","2S","1K",null,30,1384,2,"A",1341,"12/6","A",385,307,74,68,54,null,null,null,430,37,null,75,106,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D",null,"A","met scherpe snede","C",13,45,"A","1M","2S","1K",null,31,1410,"AA0/1",null,"A","B","4BM6",null,null,null,null,"BA",null,"Op VB en AB is een ingewerk halfrond profiel met breedte van 12 mm.",null,"A","Versmallend door schuiunoplopend.","Kop N.  Op VO en AO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.","Op het kopse eind is van zijde tot zijde metaalbeslag","C","J.  Op de bovenkant is ee halfrond metalen bladprofiel dat beide achterarmen verbind.","A","Voor de asblok op alle zijden een in- en uitlopend A18.","C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","BRA","BMA","2CRA","23CMA",null,null,"C","2BM6","1BMS6",null,null,"CB","Vesmallend door schuinneerlopend.","Op VB, VO, AO en AB is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.","A","Vesmallend door 1/8 hol. ","Kop N.  Op VO en AO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.  Versmalling en kopse zijden met een A10.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A18.  Tussen asblok en zwenkhout een in- en uitlopend A18.",null,"C","Op alle zijden een doorlopend A14.","Lichtjes S- vormig.  Glijprofiel I.  Zeer beperkt 1/8 hol","D0","Voorarmbeugel B.  Voorambeugel C.  Voorarmbeugel G.","C","C",null,"A","A",1580,"B","Trekbeugel BA.  Handgreep A","A",null,"Kop P.",null,"B",null,null,"HC","HC","Op de tussenblok tussen de rong- en bovenblok is een vast bordsteun voorzien.","A  ","B","Achteraan de langboom zijn 3 doorgaande gaten waarvan 2 ietwat schuin gepositioneerd.  Op het achterste kopse eind is een omkrompen wielband",null,2640,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1010,null,null,null,null,"Da8/4/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol schuinoplopend.  Kop E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,625,null,1120,null,3770,"A",49,49,null,null,"104°",null,"90°",null,"97°","Ca8",null,"Pennen getapt.","De onderregel is S-vormig in de breedte.  Op VB van de onderregel is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.  In het midden van de onderregel is 1 rongenbeugel J.","De staanders verlopen straalsgewijs volgens de schuinte van het voor- en achterbord.",null,null,428,"C","Vierkante armeinden steken 130 mm uit.  Op VO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.","3 rongenbeugels J.",null,null,null,null,null,410,"staander","FNA","Op VL en VR is een ingewerkt halrond profiel met breedte van 12 mm.","niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Niet aanwezig",null,null,"Staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","A","B","Sporen van restauratie.  Voor en achterbord niet aanwezig."]
[221,null,167,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8000,"Sint-Pieters Brugge","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Ce","Polderwagen met afneembare zijborden","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  De bovenregel van het zijbord is hol gebogen in de lengte.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",860,"10/5","A",435,260,75,65,55,null,null,null,210,55,82,70,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, rkant, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, halfrond, kwartrond, vlak.","D","A","C",3,38,"A","1M","2S","1K",null,29,1610,2,"A",1315,"12/6","A",410,257,77,62,55,null,null,null,440,58,null,78,65,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, halfrond, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"C",null,30,"A","1M","2S","1K",null,26,1540,"AA0/1",null,"A","B","4BM4","2BK4",null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol en vlak.","Versmalling met een A20.  Op VO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.","Opsluitbuegels ander type dan gebrukelijk.","A","Versmallend door kwarthol en vlak.","Versmalling met een A18.  Kop L.",null,"C","H","B","Voor en achter asblok een inlopend A23","H6",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","EMR",null,null,null,null,330,"C","2BM4","2BK4","1BMS4","Afwijkend tuype vab opsluitbeugels","CB","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Op VO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.  Versmalling met een inlopend A23.","A","Versmallend door kwarthol en vlak.","Versmalling en kop met in- en uitlopend A25.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A21.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A21.",null,"C","Naar de kopse einden toe een inlopend A18.","Glijprofiel I.","D0","Voorarmbeugel B.  Voorambeugel C.  Voorarmbeugel G.","H6",null,null,"A","A",1490,"B","Trekbeugel BA.   ","A","Versmallend door kwarthol e vlak.","Versmalling met een inlopend A20.",null,"A",null,null,"IB","IB","Op de tussenblok  tussen de rong- en bovenblok is een wagenrong CB voorzien.","A","B",null,null,2390,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,980,null,"D",null,"Linkerzijde, midden zijbord, vooraan.","Da4/3/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol schuinoplopend.  Kop E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,820,null,1130,null,3280,"A",35,30,null,null,"103°",null,"90°",null,"105°","Ca8",null,"Pennen getapt.  De eerste en laatste pen steken 25 mm uit.","De onderregel is S-vormig in de breedte. Op VB van de onderregel is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.  In het midden van de onderregel is 1 rongenbeugel J.  De achterste staander heeft een decoratief versieringmotief.","Op de onderregel is in het midden een rongenbeugel E.  De staanders verlopen straalsgewijs volgens de schuinte van het voor- en achterbord.",null,null,385,"C","Ronde armeinden steken vooraan 150 en achteraan 180 mm uit.  Op VO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.  De achterste staander heeft een decoratieve bubbelmotief.","4 rongenbeugels J.  Achter de rongblok en voor de bovenblok op de onderzijde van de zijbrod een opetimmerde klos.",null,null,"Ak4   ",null,"De zijde volgt de kromming van de bovenregel.  Bovenzijde recht.  In het midden 1 doorgaande rong tot op laadboom waar deze gevat is een een rongenbeugel.  De middelste rong heeft een kop I.  In het midden van de opzetbord is een metalen vastzetlichaam met haak die inhaakt in een kram op de bovenregel van het zijbord",360,"staander","FNA","Op VL en VR is een ingewerkt halrond profiel met breedte van 12 mm.",null,null,"Bovenrgel met ormgaten vierkat ^rofielmaar toch driehoig van vorm, geen onderreegl en paneel dat verbodnen i op de achterzijde met 3 klampen.  Profielering bovenregel jmet uitgewerkt accolade versieringen",null,null,null,null,"A ","B",null,null,"AB3","Pennen getapt","Op VB van de onderregel en de bovenregegl is een in- en uitlopend A30.  Op VL van de linkrstaander, VR van de rechterstaander en VL en VR van de middenstaander is A35.  Op de bovenregel en onderregel waar de staander verbonden zijn is een ingewerkt haofrond profiel met breedte van 12 mm.  Op VR van de linkerstaander en VL van de rechtestaander is het decoratief bubbelmotief.","Staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[222,null,250,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8340,"Vivenkapelle","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Ce","Polderwagen met afneembare zijborden","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  De bovenregel van het zijbord is hol gebogen in de lengte.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",790,"10/5","A",375,294,70,null,55,null,null,null,160,12,90,88,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond. ","D","A","C",11,41,"A","1M","2S","1K",null,27,1275,2,"A",1405,"12/6","A",420,307,75,70,55,null,null,null,430,45,null,85,85,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, halfrond, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"C",3,35,"A","1M","2S","1K",null,30,1365,"AA0/1",null,"A","B","4BM4",null,null,null,null,"BB","Versmallend door 1/8 hol.","Versmalling met inlopend A25.  Op VO en AO is een doorgaand A20.",null,"A","1/8 hol en vlak.  ","Versmalling met een A18.  Kop M.",null,"C","E","B","Voor en achter asblok een inlopend A18","I4",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","EM ","2A","4CR","DMR",null,425,"C","2BM4","1BMS4",null,null,"CA",null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol.  Kop L.","Versmalling en kop met A14.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A16.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A16.",null,"D",null,"Zeer beperkt 1/8 hol","D0","Voorarmbeugel B.  Voorambeugel C.  Voorarmbeugel G.","I4","C",null,"A","A",1690,"B","Trekbeugel BA.   ","A","Kop P met A 14.",null,null,"B",null,null,"CB","CC",null,"A","B","Achteraan de langboom is een doorgaand gat ietwat schuin gepositioneerd.",null,2420,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,935,null,"D",null,"Linkerzijde, midden zijdbord, vooraan.","Da5/3/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol schuinoplopend.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,635,null,1010,null,3460,"A",40,120,null,null,"112°",null,"90°",null,"107°","Ca9 ",null,"Pennen getapt.  De eerste en laatste pen steken 25 mm uit.","De onderregel is S-vormig in de breedte. Op VB van de onderregel is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm. ","De staanders verlopen straalsgewijs volgens de schuinte van het voor- en achterbord.",null,null,335,"C","Vierkante armeinden steken 140 mm uit.  Op VO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.","4 rongenbeugels E.  Achter de rongblok op de onderzijde van de onerregel een klos",null,null,null,null,null,375,"staander","FNA","Op VL en VR is een ingewerkt halrond profiel met breedte van 12 mm.","AB3","Pennen getapt.  ","Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel en VL en VR van de staanders is een ingewerkt halfrond profiem et breedte van 14 mm.","Staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,null,null,"A","B",null,null,"AB3","Pennen getapt.  ","Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel en VL en VR van de staanders is een ingewerkt halfrond profiem et breedte van 14 mm.","Staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[224,null,364,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8370,"Uitkerke","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Ce","Polderwagen met afneembare zijborden","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  De bovenregel van het zijbord is hol gebogen in de lengte.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",880,"10/5","A",350,268,70,null,51,null,null,null,210,19,80,80,"Rkant, halfrond, halfhol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, halfrond, kwartrond, vlak.","D","A","C",2,30,null,"1M","2S","1K",null,25,1590,2,"A",1357,"12/6","A",350,300,67,null,50,null,null,null,440,36,null,82,80,"Rkant, halfrond, halfhol, vlak, kwartrond.","Rkant, halfrond, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"C",null,30,null,"1M","2S","1K",null,26,1635,"AA0/1",null,"A","B","4BM6","2BK6",null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol en vlak","Versmalling met een inlopend A18.",null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Versmalling en kop met een in- en uitlopend A18.  Kop L.",null,"C","K","B","Voor en achter asblok een inlopend A18","I4",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","2A","2CR","2CRA","2CMA","DMR",null,"C","2BM4","2BK4","1BMS4",null,"CA","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Versmalling met een inlopend A20","A","Versmallend door kwarhtol en vlak.","Versmalling en kop met een in- en uitlopend A16.  Kop L.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A16.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A16.",null,"BA",null,"Het metalen profiel zit gevat in een een houten klos en vastgzet met bout en moer.","D0","Voorarmbeugel B.  Voorambeugel C.  Voorarmbeugel G.","I4",null,null,"A","A",1580,"B","Trekbeugel BA.  Handgreep A.  ","A","Kwarthol en vlak.","Kop L.  Versmalling en kop met een inlopend A14.",null,"C",null,null,"DB","DB","Op de tussenblok  tussen de rong- en bovenblok is een wagenrong CB voorzien.","A","B","Woelhout A.  Achteraan de langboom is een doorgaand gat ietwat schuin gepositioneerd met houte pen in gevat.",null,1950,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,915,null,"D",null,"Linkerzijde, zijbord midden, vooraan.","Da6/2/2  ",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol schuinoplopend.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,890,null,1065,null,2740,"A",48,null,null,null,"103°",null,"90°",null,"106°","Ca8",null,"Pennen getapt.  De eerste en laatste pen steken 25 mm uit.","Op VB van de onderregel is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 14 mm.  ","Een sponing aan de ondezijde ondergel ter hoogte van de rongblok en bovenblok en achter de rongblok en voor de bovenblok een opgetimmerd klos.  De staanders verlopen straalsgewijs volgens de schuinte van het voor- en achterbord.",null,null,350,"C","Ronde armeinden steken vooraan 150 mm uit en acheaan 170.  ","De staanders verlopen van 90° naar de schuiint van het achterobord.",null,null,null,null,null,null,"staander","FNA","Op VL en VR een ingewerkt halfrond profiel.","AI3","Pennen getapt.  ","Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel tussen de staanders en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A25.  De bovenregel is aan de bovenzijde decoratief uitgewerkt met acoldemotief.","Staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,null,null,"A","A",null,null,"AB3","Pennen getapt.  ","Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel tussen de staanders een in- en uitlopend A18.  Op VL en VR van de staanders is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.","Staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,null,"A","A",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[225,null,524,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8370,"Uitkerke","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Ce","Polderwagen met afneembare zijborden","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  De bovenregel van het zijbord is hol gebogen in de lengte.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",850,"10/5","A",385,272,70,null,52,null,null,null,20,28,80,92,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwartrond, vlak.","D","A","C",20,49,"A","1M","2S","1K",null,30,1620,2,"A",1355,"12/6","A",425,307,72,68,50,null,null,null,420,92,null,85,75,"Rkant, halfrond, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant.","Rkant, halfrond, kwartrond, vlak, rkant, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"C",28,57,"A","1M","2S","1K",null,28,1630,"AA0/1",null,"A","B","4BM6","2BK4",null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol en vlak","Versmalling met  inlopend A14.",null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.","Versmalling en kop met een A14.  Kop L. ",null,"C","H","B","Voor en achter asblok een inlopend A14","I4",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","2A","2CRA","2CR","EM",null,325,"C","2BM4","2BK4","1BMS4",null,"CA","Versmallend door kwarthol, vlak.","Versmalling met een inlopend A14.","A","Versmallend dor kwarthol en vlak.","Versmalling en kop  met een inlopend A14.  Kop L","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A20.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A20.",null,"A",null,"Glijprofiel I.","D0","Voorarmbeugel B.  Voorambeugel C.  Voorarmbeugel G.","I4",null,null,"A","A",1510,"B","Trekbeugel BA.  Handgreep A.  ","A","Versmallend door kwarthol en vlok  ","Kop L.  Versmalling en kop met een inlopend A14.",null,"C",null,null,"JB","JC","Op de tussenblok  tussen de rong- en bovenblok is een wagenrong CB voorzien.","A","B","Verstevigd met metalen U-profiel.  Achteraan is een doorgaand gat ietwat schuin geposionteerd waarin een metlan oog gevat zit.",null,2020,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,855,null,"D",null,"Linkerzijde, zijbord midden, vooraan.","Da4/2/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol schuinoplopend.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,580,null,1080,null,2670,"A",40,null,null,null,"102°",null,"90°",null,"103°","Ca7",null,"Pennen getapt.  De eerste en laatste pen steken 25 mm uit.","Op VB van de onderregel is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 14 mm.  ","achter de rongblok en voor de bovenblos is op de onderzijde een opgetimmerde klos.  De staanders verlopen straalsgewijs volgens de schuinte van het voor- en achterbord.",null,null,360,"C","Ronde armeinden steken 150 mm uit.  Op VO van de bovenregel is een ingewerkt halfrond profiel.","3 rongenbeugels E, vooraan 1 rongenbeugel I.  De staanders verlopen van 90° naar de schuiint van het achterobord.",null,null,"Ak4",null,"Vooraan één metalen rong.",380,"staander","FNA","op VL en VR een ingewerkt halfrond profiel met breedt van 12 mm.","AI3","Pennen getapt.  ","Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel is tussen de staanders een in- en uitlopend A30.  Op VL en VR van de staanders is een ingewerkt halfrond profiel met breedrte van 12 mm.","Staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,null,null,"A","B",null,null,"AB3","Pennen getapt.  ","Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel tussen de staanders een in- en uitlopend A20.  ","Staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[227,null,305,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8300,"Westkapelle","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Ce","Polderwagen met afneembare zijborden","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  De bovenregel van het zijbord is hol gebogen in de lengte.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",865,"10/5","A",380,290,70,null,53,null,null,null,200,10,85,68,"Rkant, halfrond, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak, rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopend, 1/8 rond.","D","A","C",null,30,"A","1M","2S","1K",null,26,1535,2,"A",1320,"12/6","A",385,312,78,72,55,null,null,null,410,37,null,88,70,"Rkant, halfrond, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, vlak.","D",null,"A",null,"C",5,40,"A","1M","2S","1K",null,26,1560,"AA0/1",null,"A","B","4BM6","2BK4",null,null,null,"BC",null,"Naar de kopse einden toe een inlopend A18.",null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.  Kop L.","Versmalling en kop met inlopend A16.",null,"C","A.  De beugel zit gevat doorheen de armeinden.","B","Voor en achter asblok een inlopend A14","I4",null,"D",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","2A","4CR","EM",null,null,375,"C","2BM4","2BK4","1BMS4",null,"CE","Versmalend door kwarthol en vlak.","Versmalling met inlopend A14.","A","Versmallend door kwarthol en vlak.","Kop L.  Versmalling en kop met een A14.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A18.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A20.",null,"D",null,"Glijprofiel I.","D0","Voorarmbeugel B.  Voorambeugel C.  Voorarmbeugel G.","C","D ",null,"A","A",1610,"B","Trekbeugel B.  Trekbeugel H.","A","Versmallend door kwarthol en vlak.","Kop M.   Versmalling en kop met een inlopend A12.",null,"C",null,null,"CB","CC","Op de tussenblok  tussen de rong- en bovenblok is een wagenrong CB voorzien.","A","B","In de achterste tussenblok zit een gat, maar het woelhout is niet aanwezig.",null,2350,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,960,null,null,null,null,"Da3/2/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol schuinoplopend.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,765,null,1200,null,2230,"A",25,null,null,null,"101°",null,"90°",null,"101°","Ca8",null,"Ronde pennen getapt.  De eerste en laatste pen steken 25 mm uit.","Op VO van de onderregel is een ingewerkt halfrond profiel.  De achterste staander heeft een decoratief versieringmotief.","Op de onderkant van de onderregel is achter de rongblok en voor en achter de bovenblok een houten klos getimmerd.  In het midden van de ondrrege lis een rongenbeugel J. De staanders verlopen straalsgewijs volgens de schuinte van het voor- en achterbord.",null,null,380,"C","Ronde armeinden steken 140 mm uit.  Op VO is een ingewerkte halfrond profiel met breedte van 14 mm. De achterste staander heeft een decoratieve bubbelmotief.","3 rongenbeugels J.  De staanders verlopen van 90° naar de schuiint van het achterobord.",null,null,null,null,null,365,"staander","FNA","Op VL en VR een ingewerkt ogief profiel.","AI3","Pennen getapt.  ","Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel is een in- en uitlopend A18.  Op VL en VR van de staanders is een ingewerkt ogiefprofiel.  De bovenregel is in he midden uitgewerkt met accolade motieven","Staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,null,null,"A","B",null,null,"AB3","Pennen getapt.  ","Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel is een in- en uitlopend A30.  Op VL van de linkerstaander en VR van de rechterstaander is een ingewerkt ogiefprofiel.    Op VR van de linkerstaander, VL van de linkerrstaander en VL en VR van de middenstaanders is een decoratief bubbelmotief.","Staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","B","Wormhout en opzetstukken niet aanwezig."]
[228,null,517,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8377,"Zuienkerke","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Ce","Polderwagen met afneembare zijborden","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  De bovenregel van het zijbord is hol gebogen in de lengte.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",895,"10/5","A",415,295,74,70,62,null,null,null,210,16,80,95,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, rkant, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, 1/8 rond","D","A","C",3,40,"A","1M","2S","1K",null,22,1585,2,"A",1390,"12/6","A",420,308,75,null,59,null,null,null,430,50,null,95,100,"Rkant, halfrond, halfhol, vlak, rkant, vlak, rkant, vlak, kwartrond, vlak.  ","Rkant, halfrond, shuinoplopend, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"C",null,39,"A","1M","2S","1K",null,34,1708,"AA0/1",null,"A","B","4BM4","2BK4",null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol, vlak.","Versmalling met een A14.",null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.","Kop N.  Versmaling met een A18.",null,"C","C","B","Voor en achter asblok een inlopend A18","H6",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","2CRA","2CMA","2CR","EM",null,340,"C","2BM4","2BK4","1BMS4",null,"CE","Versmallend door kwarhtol en vlak.  ","Versmalling met een A14.","A","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Kop E.  Versmalling en kop met een inlopend A14.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A20.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A20.",null,"D",null,"Glijprofiel I.","D0","Voorarmbeugel B.  Voorambeugel C.  Voorarmbeugel G.","H6","C",null,"A","A",1590,"B","Handgreep A.  Trekbeugel BA.","A","Versmallen door kwarthol.  ","Kop L.  ",null,"C",null,null,"CB","CC","Op de tussenblok  tussen de rong- en bovenblok is een wagenrong CB voorzien.","A","B","In de achterste tussenblok zit een gat, maar het woelhout is niet aanwezig.  Achteraan de langboom is een doorgaand gat ietwat schuin gepositioneerd.",null,2430,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1020,null,"DD",null,"Linkerzijde, zijbord midden, vooraan.","Da4/3/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol schuinoplopend.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,610,null,1150,null,3430,"A",null,null,null,null,"108°",null,"90°",null,"105°","Ca8",null,"Ronde doorgaande pennen getapt.  De eerste en laatste pen steken 25 mm uit.","Op VB van de onderregel is tussen de staanders een in- en uitlopend A35.  De achterste staander heeft een decoratief versieringmotief.","Op de onderregel is in het midden een rongenbeugel J.  Het paneel is vastgezet met bout en moer en vermoedelijk door de sterke kroming en buigign noodzakelijk om het hout in die vorm te trekken. Kom ook voor bij de andere wagens. De staanders verlopen straalsgewijs volgens de schuinte van het voor- en achterbord.",null,null,420,"C","Ronde armeinden steken vooraan 155 en achteraan 170 mm uit.  Op VO van de bovenregel is een ingewerrkt halfrond profiel met breedte 10 mm.","3 rongenbeugels E.  2 metalenr kramen.  ",null,null,null,null,null,330,"staander","FNA","Op VL en VR een ingewerkt halfhol profiel.",null,null,null,null,null,"C","Op VV een decoratief uitgewerkt accolade motief.","A",null,null,null,"AB3","Pennen getapt.  ","Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel is een in- en uitlopend A30.  Op VL van de linkerstaander en VR van de rechterstaander is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 10 mm.  Op VR van de linkerstaander, VL van de linkerrstaander en VL en VR van de middenstaand is een in- en jitlopend A30.  Op VR van de linkerstaander, VL van de linkerrstaander en VL en VR van de middenstaanders is een decoratief bubbelmotief.","Staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[229,null,107,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8310,"Sint-Kruis","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Ce","Polderwagen met afneembare zijborden","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar zij-, voor- en achterbord.  De bovenregel van het zijbord is hol gebogen in de lengte.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",865,"10/5","A",400,282,70,null,55,null,null,null,190,16,90,90,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak, rkant, vlak. ","Schuinoplopend, 1/8 rond.","D","B","C",null,35,"A","1M","2S","1K",null,26,1600,2,"A",1365,"12/6","A",415,318,75,71,55,null,null,null,420,36,null,90,92,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak, rkant, vlak.","Schuioplopend.","D",null,"B",null,"C",null,37,"A","1M","2S","1K",null,27,1585,"AA0/1",null,"A","B","4BM6","2BK6",null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol en schuinneerlopend.  ","Versmalling met een A24.",null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.  Kop L","Versmalling en kop met een in- en uitlpend A18.",null,"C","L","B","Voor en achter asblok een inlopend A18","C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","4CRA","2CMA","EM",null,null,430,"C","2BM4","2BK4","1BMS4",null,"CA","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Versmalling met inlopend A14.","A","Versmallend door kwarhtol en schuinoplopend.","Versmalling met A14.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A20.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A20.",null,"D","Naar de kopse einden toe een inlopend A18.","Glijprofiel I.","D0","Voorarmbeugel B. Doorlopend tot aan de asblok.  Voorarmbeugel G.","C",null,null,"A","A",1610,"B","Handgreep A en trekhaak nieuw bevestigd op de ondrzidje van de disselboom","A","Versmallend door kwarhtol en schuinoplopend.","Kop L.  Versmallend en kop met in- en uitlopend A18.",null,"A",null,null,"CB","CC","Op de tussenblok  tussen de rong- en bovenblok is een wagenrong CB voorzien.","A","B","Op het achterste kopse eind een omkrompen wielband.  Achteraan vertikaal een doorgaand gat.",null,2390,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,995,null,"A","ietwat afwijjkend van de gebruikeiljke samenstelling.  De moerbeugel is anders samengesteld.  De kantelhaak is hier een driehoekig metalen profiel.  De verbindingstang bestaat uit 2 rechthoekige bladmetalen.","Linkerzijde, onderaan zijbord, midden.","Da6/3/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol schuinoplopend.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,650,null,1140,null,3350,"A",30,null,null,null,"107°",null,"90°",null,"105°","Ca8",null,"Vierkante pennen getapt steken 28 mm uit.","Op VB van de onderregel is een in- en uitlopend A30.  De achterste staander heeft een decoratief versieringmotief.","het midden van de ondrrege lis een rongenbeugel J.  De staanders verlopen straalsgewijs volgens de schuinte van het voor- en achterbord.",null,null,380,"C","Op VO is een ingewerkt haflrond profiel met breedt van 14 mm.","3 rongenbeugels J.  1 metalen kram.  ",null,null,"Ak4",null,"De middelste rong steekt bovenaan uit met kop I en loopt door gebogen tot de onderregel. Blokeringshaak A",440,"staander","FNA","Op VL en VR een ingewerkt halfhol profiel.","AI3","Pennen getapt.  ","Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel en VL en VR van de raanders is een in- en uitlopend A24.  De bovenregel is in he midden uitgewerkt met accolade motieven","Staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,null,null,"A","A",null,null,"AB3","Pennen getapt.  ","Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel is een in- en uitlopend A30.  Op VL van de linkerstaander en VR van de rechterstaander is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 14 mm.  Op VR van de linkerstaander, VL van de linkerrstaander en VL en VR van de middenstaand is een in- en jitlopend A30.  Op VR van de linkerstaander, VL van de linkerrstaander en VL en VR van de middenstaanders is een decoratief bubbelmotief.","Staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,null,"A","A",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. Verfsysteem na 1960.  "]
[230,null,93,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8432,"Leffinge","West-Vlaanderen","België","E","En","Am","Polderwagen met sponnenzijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.  De bovenregel van het zijbord is hol gebogen in de lengte.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",830,"10/5","A",380,292,69,null,53,null,null,null,18,26,82,92,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, vlak.","D","A","C",21,50,"A","1M","2S","1K",null,27,1575,2,"A",1390,"12/6","A",380,339,70,65,52,null,null,null,430,18,null,78,95,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"C",null,33,null,"1M","2S","1K",null,30,1545,"AA0/1",null,"A","B","4BM4","2BK4",null,null,null," ","Versmallend door kwarhtol en vlak.","Op VO, VB, AO en AB is een ingewerkt ogiefprofiel met breedte van 16 mm.  Versmalling met inlopend afrondingsprofiel.",null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak. ","Kop  L.  Versmalling en kop met een in- en uitlopend A18.  Op VO en AO is een ingewerkt ogiefprofiel met breedte van 14 mm.",null,"C","J.   ","B","Voor en achter asblok een inlopend A14","C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","4CRA","4CMA","DM",null,null,null,"C","2BM4","2BK4","1BMS4",null,"CA","Versmallend door 1/8 holen vlak.","Op VO, VB, AO en AB is een ingewerkt ogiefprofiel met breedte van 16 mm.  Versmallend met inlopend afrondingsprofiel.","A","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Op VO, VB, AO en AB is een ingewerkt ogiefprofiel met breedte van 16 mm.  Versmallend met inlopend afrondingsprofiel.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A16.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A16.",null,"C",null,null,"D0","Voorarmbeugel B.  Voorambeugel C.  Voorarmbeugel G.","C",null,null,"A","A",1700,"B","Handgreep A.  Trekbeugel BA.","A","Versmallend door kwarthol.","Op VO en AO is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm.  ",null,"B",null,null,"IC","IC",null,"A","A","Achteraan is een metalen oog waarin het draailihaam van het woelhout in gevat zit.  Dus niet in de qftussenbol  type woelhout",null,2610,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1030,null,"A",null,"Linkerzijde, midden zijbord, vooraan.","Da2/4/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.  ",null,"L",null,null,null,"D","Op VB en VO is een ingewerkt ogiefprofiel.",null,null,null,630,null,1255,null,3580,"A",30,null,null,null,"96°",null,"90°",null,"103°","Ap9",null,"Vierkante doorgaande pennen getapt.","De achterste staander heeft een decoratief versieringmotief.","De staanders verlopen straalsgewijs volgens de schuinte van het voor- en achterbord.","A",1,355,"C","Op VO is een ingewerkt haflrond profiel met breedt van 14 mm.","4 rongenbeugels J.   ",null,null,"Ak4",null,"Blokeringshaak A",410,"rong","FHA",null,"AB4","Pennen getapt.  ","Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel is een doorgaan ingewerkt ogiefprofiel.  Op VL en VR va de staanders is een in- en uitlopend A20.","Staanders zijn straalsgewijs gericht.",null,null,null,"A","B",null,null,"AB2","Pennen getapt.  ","Op  VO van de bovenregel is een in- en uitlopend A30.  Op VB van de onderregel is een doorgaan ingewekt ogiefprofiel.  Op VL van de linkerstaander en VR van de rechterstaander is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 14 mm.  Op VR van de linkerstaander, VL van de linkerrstaander is een in- en jitlopend A30.  Op VR van de linkerstaander, VL van de linkerrstaander en VL en VR van de middenstaanders is een decoratief bubbelmotief.",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[232,null,102,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8000,"Koolkerke","West-Vlaanderen","België","D","Dg","Aa","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",570,"8/4","A",355,216,65,null,55,null,null,"0°",null,null,75,83,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak.","B","A",null,null,33,"A","2K","2S",null,null,26,null,2,"A",1100,"12/6","A",345,268,63,null,50,null,3.3739971562021087,null,340,20,null,70,71,"Rkant, halfrond, halfhol, schuinoplopend, vlak; kwartrond, rkant vlak. ","Rkant, 1/8 rond, vlak.","A",null,"A",null,"C",null,29,null,"1M","2S","1K",null,28,1315,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BBSVV6",null,null,"BM6 beugel met aan de flens een oog.","AE20",null,"Tussend e bomen op VB en AB is een in- en uitlopend A18.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"J",null,"draagboom",20,null,"BBSVV6",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,550,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"N",null,null,null,"B",500,null,"Trekbeugel BB.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1860,"Ja","B","E",null,null,510,570,null,"draagframe","BG6/3","Vierkante pennen steken 17 mm uit.  Pen  A","Op alle zijde van de dwarsregels is een in- en uitlopend A18.  Op VB en VO van de eerste dwarsregel is een dubbel ingewekrt halfrond profiel.",null,null,null,"A",560,"GA",null,"draagboom","B","Op alle zijden een A18.   Kop G.","Op de onderzijde is vanaf de voorschoot tot onder de rembalk een metalen bladprofiel.","Verval +- 115mm",null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,960,930,null,"AA",null,"Linkerzijde, voor de laadkast onderaan.","Ba4/2","Vierkante doorgaande pennen.  ","Op VO en AO een in- en uitlopend A12.",null,null,null,null,"M",null,null,null,"A",null,"Metaal D op de beide kopse einden.  Op de onderzijde in het midden een bladmetaal voor het opsuiten van de draaispil.",null,null,130,135,1000,null,1900,"A",null,null,null,1340,"96°",null,"90°",null,"90°","Bh6/0",null,null,null,null,null,null,670,null,null,null,null,null,null,null,null,440,null,null,null,"FH",null,null,null,null,null,null,"A","B",null,null,"FG",null,null,null,null,null,"A  ","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[233,null,366,"Linkerzijde, zijbord, midden.","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,9910,"Knesselare","Oost-Vlaanderen","België","D","Dg","Be","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",585,"8/4","A",355,190,63,null,49,null,null,"0°",null,null,77,73,"Rkant, 1/8 hol vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 hol vlak, kwartrond, rkant, vlak.","B","A",null,null,17,"A","2K","2S",null,null,25,null,2,"A",1070,"12/6","A",390,280,68,60,55,null,8.0881142363251275,null,320,45,null,85,70,"1/8 hol, vlak, 1/8 rond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 hol.","D",null,"A",null,"E",37,68,"A","1M","2S","1K",null,28,1305,"AA0/1",null,"A","A","2BBSVV4",null,null,null,null,"AC25",null,"Op AO en AB is een dubbel ingewertk halfrond profiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,"J",null,"draagboom",25,null,"BBSVV6",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,520,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"J",null,null,null,"B",540,null,"Trekbeugel ED.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1620,"Ja","B","E",null,null,505,530,null,"draagframe","BC4/1/1","Vierkante doorgaande pennen.","De dwarsregel onder het laadvlak is 1/8 hol naar beneden.",null,null,null,"D",535,"GA",null,"draagboom","B","De dwarsregel onder de kast is 1/8 hol naar beneden.","Op de bovenzijde is voor de kast tot vooraan een metalen bladprofiel.  Op de onderzijde is vanaf de voorchoot tot onder de rembalk een metalen bladprofiel","Verval +- 100mm",null,85,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,880,890,null,"D",null,"Linkerzijde, buitenzijde draagboom","Ba4/2","Vierkante doorgaande pennen.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","Op VB en VO een ingewerkt ogief profiel.  Op  voorste kop is kwartrodn aan de bovcenzijde achterste kop is kwartrond aan de onderzijde","Metaal D op de beide kopse einden.  Op de onderzijde in het midden een bladmetaal voor het opsuiten van de draaispil.",null,null,260,115,880,970,1590,"A",null,null,null,1120,"90°",null,"102°",null,"102°","Ag4/0",null,"Penne getapt",null,"De twee voorste zijn vogles de schuint va het voorbord, de twee achteste volgens het achterbvord","Achtreraan is een metralen rond profiel dat het kopse eind van de bovenregel verbind met de laadboom.",null,400,"C","Ronde armeinden steken 100 mm iuuuit.  Op VO een ingewerkt dubbel halfrond profiel.","2 rongenbeugels E",null,null,"Ak2",220,null,450,"staander","Op VL en VR een ingewerk halfhol en halfrond profiel.",null,"AI2","Pennen getapt.  ","Op VB van de bovenrefegl is tussen de staanders een in- en uitlopend A20.  Op VL en VR van de staanders is een ingewerrkt halfhol en halfrond profiel.  Op VB van de bovenregel is een acoladeprofielering uitgewerkt met doorgaand A20.",null,null,null,null,"A","B",null,null,"AI3","Pennen getapt.  ","Op VB van de bovenrefegl is tussen de staanders een in- en uitlopend A20.  Op VL en VR van de staanders is een ingewerrkt halfhol en halfrond profiel.  Op VB van de bovenregel is een acoladeprofielering uitgewerkt met doorgaand A20.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","A","Verzwakt."]
[235,null,181,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8600,"Nieuwkapelle","West-Vlaanderen","België","D","Dg","Be","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",645,"5/5","A",430,180,68,null,48,null,null,"0°",null,null,65,65,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","B","A",null,null,25,"A","2K","2S",null,null,21,null,2,"A",1040,"10/5","A",380,278,72,null,53,null,6.7031633959325214,null,300,35,null,75,115,"Vlak, rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, rkant, vlak.","D",null,"A",null,"C",null,30,"A","1M","2S","1K",null,31,1500,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BBS4",null,null,null,"AD25",null,"Op alle zijden een afrondingsprofiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,"J",null,"draagboom",25,null,"BBS4",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,600,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"N",null,null,null,"B",400,null,"Beugel A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1660,"Ja","B","E",null,null,575,620,null,"draagframe","BC6/1/2","Vierrkante doorgaande pennen steken 15 mm uit.  Pen A",null,null,null,null,"D",570,"GB",null,"draagboom","B",null,null,"Verval +- 120 mm",null,60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,930,840,null,null,null,null,"Ba4/3","Vierkante doorgaande pennen steken 20 mm uit.  Pen H.","Op VO en AO een doorgaand A12.",null,null,null,null,null,null,null,null,"B","Versmallend door 1/8 hol en schuinoplopend met A12.",null,null,null,170,140,840,1030,1720,"A",null,null,null,1200,"93°",null,"98°",null,"90°","Ce4/2",null,"Pennen getapt",null,null,"Achtreraan is een metralen rond profiel dat het kopse eind van de bovenregel verbind met de laadboom.",null,375,"A","Vierkante armeinden steken 115 mm uit.  Op VO is tussen de staanders een in- en uitlopend A25.","3 rongenbeugels E",null,null,"Ak3",225,null,400,"staander","AHA",null,"AF3","Pennen getapt.  ","Op VO van de bovenregel tussen de srtaanders en VL en VR van de staandrs is een in- en uitlopend A 14.  ","Op de kopse einde metalen beugeel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,null,"A","B",null,null,"AF3","Pennen getapt.  ","Op VO van de bovenregel tussen de srtaanders en VL en VR van de staandrs is een in- en uitlopend A 14.  ","Op de kopse einde metalen beugeel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,"A  ","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[236,null,94,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8830,"Gits","West-Vlaanderen","België","D","Dg","Be","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",585,"8/4","A",355,198,65,null,45,null,null,"0°",null,null,65,80,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond,  rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond,  rkant, vlak.","B","A",null,null,22,"A","2K","2S",null,null,28,null,2,"A",1100,"12/6","A",360,288,70,60,59,null,2.0849993404172391,null,330,12,null,78,80,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond,  rkant, vlak.","Rkant, 1/8 hol, vlak.","D",null,"A",null,"C",null,33,"A","1M","2S","1K",null,30,1360,"AA0/1",null,"A","A","2BBS4",null,null,null,null,"AD23","Versmallend aan de bovenzijde door 1/8 hol.","Versmalling met in- en uitlopend A25.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,"J",null,"draagboom",25,null,"BBS4",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,580,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"N","K",null,null,"B",400,null,"Trekbeugel B.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1740,"Ja","B","E",null,null,545,660,"met op de voorzijde en acherzijde repetitieve gutsinsnijdingen. ","draagframe","BC5/1/2","Vierkante doorgaande pennen steken 14 mm uit.  ","Op alle zijden een in- en uitlopend A12.",null,null,null,"D ",580,"GA",null,"draagboom","B","Doolopend A20.","Op de bovenzijde voor het laadvlak is een bladmetaal dat doorloopt op de onderzijde tot aan het laadvlak.  ","Verval +- 110 mm",null,75,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,880,860,null,"H",null,"Linkerzijde, dwars onder de draagboom tusse vooronderstel en laadvlak.","Ba4/2","Vierkante doorgaande pennen steken 14 mm uit.","Op  VO en AO is een in- en uitlopend A12.",null,null,null,null,null,null,null,null,"B","Versmallend door schuinoplopend.  Kop G.  Op VB is een ingewerkt dubbel halfrond profiel waarvan het eerste minder breed is dan het tweede","Metaal D op de beide kopse einden.  Op de onderzijde in het midden een bladmetaal voor het opsuiten van de draaispil.",null,null,140,140,950,1090,1740,"A",null,null,null,1260,"90°",null,"97°",null,"90°","Cd6/0",null,"Pennen getapt",null,null,null,null,255,"A","Vierkante armeinden steken 140 mm uit.  Op VB is een ingewerkt dubbel halfrond profiel, waarvan het eerste minder breed is dan het tweede.","3 rongenbeugels E.   Achtraan een metalen haak.",null,null,null,null,null,420,"staander","GYA",null,"AF3",null,"Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel en  tussen de srtaanders en VL en VR van de staandrs is een in- en uitlopend A12..  ","Op de kopse einde metalen beugeel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,null,"A","B",null,null,"AA3",null,"Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel en  tussen de srtaanders en VL en VR van de staandrs is een in- en uitlopend A12..  ","Op de kopse einde metalen beugeel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,"A  ","B",null,null,null,null,null,"Twee houten liggeers met op de kopse einden metalen beugel waarin ronde houten palen kunne ingelge wrden",null,null,null,null,null,null,null,null,"B","B","B","Verfsysteem na 1960.  Opzetstukken niet aanwezig."]
[238,null,78,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8377,"Houtave","West-Vlaanderen","België","D","Dg","Ad","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",605,"6/6","A",340,198,65,null,48,null,null,"0°",null,null,70,82,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","B","A",null,null,21,"A","2K","2S",null,null,28,null,2,"A",1180,"12/6","A",355,295,69,64,55,null,2.5087625392784534,null,320,14,null,76,73,"Rkant, kwartrhol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"C",null,31,null,"1M","2S","1K",null,30,1515,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BBSVV6","2BKA",null,"Aan BM6 is naar achteren een metalen haak.","AC14",null,"Op VB en AB is een in- en uitlopend A25.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,null,null,"draagboom",20,null,"BBSVV6",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,510,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"J","K",null,null,"B",470,null,"Trekbeugel BA.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1850,"Ja","B","E",null,null,535,580,null,"draagframe","BC5/1/3","Vierkante doorgaande pennen steken 14 mm uit.  Pen C.","Laatste dwarsregels op VB en AB is een in- enuitlopend A18.",null,null,null,"A",555,"GA",null,"draagboom","B","Op alle zijden een doorgaand A18","Op de bovenzijde voor het laadvlak is een bladmetaal dat doorloopt op de onderzijde tot voorkant voorschoot.  Op de onderzijde is halfweg de voorschoot een bladmetaal dat loopt to voor het laadvlak.","Verval +-110 mm",null,80,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,930,905,null,"P",null,"Linkerzijde, onder draagboom, tussen laadvlak en voorschoot","Ba4/2","Vierkante doorgaande pennen.  ",null,null,null,null,null,"C",null,null,null,"B","Versmallend door schuinoplopend.  Kop G.  Op VO een ingewerkt halfrond profiel.  Op VB een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.","Metaal D op de beide kopse einden.  ",null,null,140,140,910,990,1750,"A",null,null,null,1440,"91°",null,"97°",null,"90°","Ag6/0",null,"Pennen getapt",null,"De staanders verlopen straalsgewijs volgens de schuinte van het voorbord.","Achtreraan is een metralen rond profiel dat het kopse eind van de bovenregel verbind met de laadboom.",null,270,"A","Vierkante armeinden steken 135 mm uit.  Op VB is eeningewerkt halfond profiel met breedte van 12 mm.","3 rongenbeugels E.",null,null,"Ak3",245,null,435,"rong","AHA",null,"AF4","Pennen getapt.  ","Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel is tussen de staanders een in- en uitlpend A30.  Op VL en VR van de staanders is een ingewerkt halfrond profiel.","Op de kopse einde metalen beugeel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,null,"A","B",null,null,"AA4","Pennen getapt.  ","Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel is tussen de staanders een in- en uitlpend A30.  Op VL en VR van de staanders is een ingewerkt halfrond profiel.","Op de kopse einde metalen beugeel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,"A  ","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","B","A","Sporen van restauratie.  Verzwakt. "]
[239,null,470,"Linkerzijde, draagboom vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,59470,"Wormhout","Noorderdepartement","Frankrijk","D","Da","X","Zotte kar","Kar, 2 achterwielen, 1 voorwiel gevat in metalen beugels op de onderzijde van de draagbomen.  Sporen van een kipbare laadvlak.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,"1 niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",895,"10/5","A",355,308,75,null,54,null,4.3034039470729226,null,200,15,null,85,105,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopen, rkant, vlak.","D",null,"A",null,"C",null,23,null,"1M","2S","1K",null,23,1425,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BBS4",null,null,null,"AC6",null,"Op VB en AB een in- en uitlopend A25.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","Wielen zijn  niet van dit onderstel.",null,null,"draagboom",31,null,"BBS4",null,null,null,null,null,null,"AB0/6 ",null,"E",null,"J1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Y",null,null,null,"BA",380,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1290,"Ja","B","E",null,null,null,null,null,"draagframe","BF2/0/0","Vierkante pennen steken 34 mm uit. Pen  H.",null,"Vooraan os po^p de bpve,zokde op het verval een metalen profiel dat doorlope naar de andere boom. ",null,null,"A",560,null,null,"draagboom","C",null,"Op de bovenzijde is onder het laadvlak een metalen bladprofiel  dat loopt van voor de asl tot het  kopse eind vooraan van het laadvlak.",null,null,115,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","C","Bovenstel en voorwiel niet aanwezig.  "]
[241,null,1174,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,9660,"Everbeek","Oost-Vlaanderen","België","E","Em","Ad","Vierwielkar","Vierwielkar, twee achterwielen, twee voorwielen draaibaar verbonden met draagbomen.  Kipbare laadvlak.  Afneembaar voor- en achterbord en sponnenzijbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",510,"8/4","A",200,170,40,null,36,null,null,null,100,5,60,52,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Kwarthol, vlak.","B","B","E",29,50,"A","1M","2S","1K",null,19,650,2,"A",965,"12/6","A",320,243,65,60,51,null,null,null,280,19,null,72,64,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Kwarthol, vlak. ","Vooraan een afrondingsprofiel met scherpe snede.  Achterzijde geen profielering. niets op de achterzijde.",null,"A",null,"E",40,65,"A","1M","2S","1K",null,22,1440,"AA0/1",null,"A","A","2BBSVV6","Sporen van 1BMX",null,null,null,"AC15",null,"Op VB en AB een doorgaand afrondingsprofiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L",null,null,null,"draagboom",15,null,"BBSVV6",null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"I2",null,null,null,null,null,null,"C","2 BM4","2BKA",null,null,null,null,null,"Rechthoekig met 2 uitsparing voor het opsluiten van het disselhout",null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"L",null,null,null,"AA",420,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1680,"Ja.","D","D",null,"A",480,null,null,"draagframe",null,"Vierkante doorgaande pennen.  ","Op alle zijden een afrondingsprofiel.","2 bomen versmallend naar elkaar toelopend, onder de kast een dwarsregel en vooraan 1 voor en achte de voorste dwarsregel is minder breed een wrijfblok ingewerkt ",null,null,null,300,"KA",null,null,"A",null,"Vooraan op de kopse zijden is metaal beslag dat looptt kort voor het kopse einde op de bovenzijde tot de onderzijde.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,650,770,null,"S",null,"Linkerzijde, draagboom, voor de kast.","Ba5/3","Vierkante doorgaande pennen.  ",null,"Op de achterste twee dwarsregels is op de onderzijde in het midden een rongebeugel J vasgetzet.",null,null,null,"C",null,null,"Ingekapt.","A",null,null,null,null,90,92,950,1050,1800,"A",null,null,null,940,"94°",null,"95°",null,"90°","Ag4/0",null,"Pennen getapt.  ",null,null,null,null,490,"A","Vierkante armeinden steken 110 mm uit.  Op VO tussen de staanders is een in- en uitlopend A14.","3 rongenbeugels E",null,null,null,null,null,405,"rong","AHH",null,"FL",null,"Op VB en VO van de opsluitregel is een in- en uitlopend A14.  Op VB  van de onderregle en VO van de bovenregel is een doorgaand A20.","Op de kopse einde metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,null,"A","B",null,null,"FL",null,"Op VB en VO van de opsluitregel is een in- e uitlopend A14.  Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel is een doorgaand A20.","Op de kopse einde metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[242,null,75,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8730,"Oedelem","West-Vlaanderen","België","D","Dg","Be","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",545,"8/4","A",350,175,58,null,43,null,null,"0°",null,null,57,60,"Rkant, schuinoplopend, rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopend, rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","B","A",null,null,24,"A","1K","2S",null,null,26,null,2,"A",1105,"12/6","A",360,277,65,null,55,null,{"$f":"ASIN(CE237/CD237) * 180 / 3.14","v":6.2660897666084656},null,330,36,null,85,75,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, vlak.","D",null,"A",null,"C",11,43,"A","1M","2S","1K",null,26,1310,"AA0/1",null,"A","A","2BBSVV6",null,null,null,null,"AC35",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," H6",null,"J",null,"draagboom",30,null,"BBSVV6",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,520,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"N",null,null,null,"B",500,null,"Trekbeugel BC.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1690,"Ja","B","E",null,null,510,560,null,"draagframe","BC4/1/1","Vierkante doorgaande pennen steken 9 mm uit.","OpVO van de dwarsregels is een in- en uitlopend A12.","Vooraan op de eerste dwarsregel is een omgekeerde metalen haak.",null,null,"D",530,"GD",null,"draagboom","B","Op alle zijden een doorgaand A12.","Op de onderzijde na de voorschoot  een metalen bladprofiel tot voor het laadvlak.","Verval +-85 mm",null,85,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,880,860,null,null,null,null,"Ba4/0","Vierkante pennen steken 9 mm uit.  Pen H.","Op VO en AO een in- en uitlopend A12.",null,null,null,null,null,null,null,null,"B","Versmalkend door schuinoplopend. Op VO is een ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,175,170,955,975,1700,"A",null,null,null,1250,"92°",null,"99°",null,"50/50/783","Ca4",null,"Pennen getapt.  ",null,"De staanders zijn vastgezet door middel van een metalen bladprofiel en bout en moer.  De staanders verlopen straailsgewijs volgens de schuinte van het voorbord en acherbord.","Achtreraan is een metralen rond profiel dat het kopse eind van de bovenregel verbind met de laadboom.",null,435,"C","Vierkante armeinden steken 115 mm uit.  Op VO is een ingewerkt halfrond profiel.","2 rongenbeugels I",null,null,null,null,null,460,"staander","Op VL en VR is een ingewerkt halfrond profiel met breedte van 12 mm",null,"AB3","Pennen getapt","Op VO  van de bovenregel, VB van de onderegel en VL en VR van de staaanderrs is een ingewerkt halfrodn profiel.  Op de overige zijden va de bovenregel een doorgaand 12 mm.",null,null,null,null,"A   ","B",null,null,"AB3","Pennen getapt","Op VO  van de bovenregel, VB van de onderegel en VL en VR van de staaanderrs is een ingewerkt halfrodn profiel.  Op de overige zijden va de bovenregel een doorgaand 12 mm.",null,null,null,"A   ","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[244,null,472,"Linkerzijde, draagboom, vooraan.  ","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8930,"Menen","West-Vlaanderen","België","D","Dc","X","Vlaskar","Vlaskar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd door middel van een metalen frame met het laadvlak.  Het laadvlak is verlaagd door een U-vormige as.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",615,"10/5","A",360,221,72,null,50,null,null,"0°",null,null,73,90,"Rkant, schuinoplopend, 1/8 hol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopend, 1/8 hol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","B","A",null,null,27,"A","1K","2S",null,null,31,null,2,"A",9100,"12/6","A",290,285,72,null,55,null,{"$f":"ASIN(CE239/CD239) * 180 / 3.14","v":1.3489442722801455},null,170,4,null,70,110,"de naaf is aan de voorzijde afgekapt en korter gemaakt","Rkant, 1/8 hol, vlak.","B",null,"D","Geen metalen wielband maar een metalen wielbandprofiel met rubber erin.",null,null,null,"A","2S","1K",null,null,31,1555,"AA0/1",null,"G",null,"2  Matelen U beugel onder de as vastgezet op de binnenzijde van de draagboom.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L",null,null,null,"draagboom",15,null,"2  metelen U-beugel onder de as vastgezet op de binnenzijde van de draagboom.",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,540,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"N",null,null,null,"B",null,null,"Trekbeugel BA.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2970,null,null,null,null,null,910,null,null,"draagframe","CC8/4",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"draagboom","A",null,"Vooraan metalen gebogen profiel ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,730,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1070,null,4000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[245,null,378,"Linkerzijde, laadboom, vooraan.","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8510,"Marke","West-Vlaanderen","België","E","En","Da","Vlaswagen","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",890,"10/5","A",327,290,66,null,56,null,null,null,210,19,75,80,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, vlak.","D","A","C",null,40,"A","1M","2S","1K",null,40,1500,2,"A",1372,"14/7","A",375,314,70,65,55,null,null,null,425,43,null,84,82,"Rkjant, kwarthol, vlak, rkant, vlak, kwartrond, rkant, vlak. ","Rkant, schuinoplopend, ogief.","D",null,"A",null,"C",null,40,"A","1M","2S","1K",null,40,1480,"AA0/1",null,"A","B","4BM4","2BK4",null,null,null,"BB","Versmallend door 1/8 hol.  ","Versmalling met een inlopend A12.  Op VO en AO is een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.",null,"A","Versmallend door 1/8 hol profiel.","Versmalling met een inlopend A12.  ",null,"D","J.  De kopse einden van de achterarmen zitten in ee sponning in de tussenblok.","B",null,"C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","BR ","BM ",null,null,null,null,"C","2BM6","2BK4","1BMS4",null,"CB","Versmallend door 1/8 hol.  ","Versmalling met in- en uitlopend A12.","C","Versmallend onderaan door kwarthol.  Versmallend bovenaan doo kwarthol.  Kop B.","Versmalling met in- en uitlopend A12.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A14 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A14.",null,"AB","Doorgaand afrondingsprofiel",null,"D0","Voorarmbeugel C.  Voorarmbeugel K.","C",null,null,"A","A",1700,"B",null,"A","Versmallend door 1/8 hol.  Kop E.","Versmalling met inlopend A12.",null,"B",null,null,null,null,null,"A","B","Achteraan is een metalen beugel met ketting en haak.",null,2670,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1050,null,"G",null,"Linkerzijde, laadboom onderaan, midden.","Dc2/6/2",null,null,null,"A  ","Versmallen door 1/8 hol en vlak.  Versmalling met doorgaand A14.  Kop BA. ",null,"E",null,null,null,"A",null,"4 rongenbeugel E.",null,null,78,78,1270,null,3940,"A",null,155,null,null,null,null,null,null,null,"Er is geen zijbord aanwezig",null,null,null,null,"A",3,null,null,null,null,null,null,"AK2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D",null,null,"B","Lengte verbreedboom:  2500 mm",null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[247,null,106,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,4500,"Sint-Kruis.","Zeeland","Nederland","E","Ek","Bf","Boerenwagen met paneel, vast","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast verbonden met het laadvlak en bestaat uit één paneel.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",875,"10/5","A",400,338,80,75,68,null,null,null,160,43,100,100,"Rkant, schuinoplopend, rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D","A","C",22,50,"A","1M","2S","1K",null,31,1395,2,"A",1420,"12/6","A",390,348,80,null,65,null,null,null,430,60,null,90,100,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwartrond, vlak.","D",null,"A",null,"C",10,50,"A","1M","2S","1K",null,33,1400,"AA0/1",null,"A","B","4BM4",null,null,null,null,"BA",null,null,null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Kop E.  Versmalling en kop met in en uitlopend A14.",null,"C","J","B","Voor en achter de asblok een in- en uitlopend A12.","C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","2CRA","2CMA",null,null,null,null,"C","2BM4","1BMS4",null,null,"CA",null,null,"A","Versmallend door  1/8 hol en vlk.  ","Versmalling en kopse eind met inlopend A12.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A14 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A18.",null,"C","Zeer licht S-vormige.","Glijfprofiel I.","D0","Voorarmbeugel C.  Voorarmbeugel B.  Achter het disselhuis op de bovenzijde is een bladprofiel dat doorloopt onder de middenblok en een stukje erachter.","C","C",null,"A","A",1700,"B","Trekbeugel B.  Handgreep B.","A","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Kop E.  Kop en versmalling met een A10.",null,"B",null,null,"HA","HA",null,"A","B",null,null,2580,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,960,null,null,null,null,"Db1/4/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,545,null,1110,null,3690,"B",null,null,null,null,"103°",null,"90°",null,"90°","Bh6/2",null,null,null,"3 rongenbeugsl E","B",2,null,null,null,null,null,null,"B3",195,null,490,null,null,null,"CC3",null,null,"Bovenaan aan een uitsparing als handgreep.",null,null,null,"O","O",null,null,"CC3",null,null,"Bovenaan aan een uitsparing als handgreep.",null,null,"O","O",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[248,null,87,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8460,"Roksem","West-Vlaanderen","België","E","En","Bf","Boerenwagen met paneel, vast","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast verbonden met het laadvlak en bestaat uit één paneel.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",710,"10/5","A",335,216,63,null,48,null,null,null,200,17,75,80,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, vlak.","D","A","E",24,35,null,"1M","2S","1K",null,19,1310,2,"A",1425,"14/7","A",365,300,72,null,55,null,null,null,450,62,null,85,90,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, vlak.","D",null,"A",null,"C",null,31,null,"1M","2S","1K",null,27,1310,"AA0/1",null,"A","B","4BM4",null,null,null,null,"BA",null,null,null,"A",null,"Kopp N. met in- en uitlopend A20.",null,"C","E","B","Voor en achter de asblok een in- en uitlopend A14.","C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","BR","CR","DM",null,null,null,"C","2BM4","1BMS4",null,"De opsluitbeugels BM4 zijn anders van model.  Een mtalen bout zit geat in de middenblok.  Hierop zit gevat de stangen naar benden met draat ondreaan is de flens met omgeplooide einden vastgezet . Zie foto.","CB","Versmallend door kwarthol en schuinneerlopend.","Op VB en VO een ingewerkt haflrond profiel.","A","Versmalend door kwarthol en schuinoplopend.  ","Kopse eind en versmalling met een A14.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A14 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A18.",null,"A",null,"Glijprofiel I","D0","Voorarmbeugel C.  Voorarmbeugel B.","C",null,null,"A","A",1580,"B","Handgreep C.  Trekbeugel BA.  ","A","Versmallend door schuinoplopend.","Kop N.",null,"B",null,null,"AA","KA",null,"A","B",null,null,1890,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,975,null,"AA",null,"Linkerzijde, zijdbord onderaan, tussen de twee wielen.","Dc2/4/2",null,null,"De verbindingsregels zijn voorzien van metalen bladprofiel vastgezet op het zijbord en onderaan de verbindingsregel met moer.","A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.",null,null,null,null,null,"A","Op VB een ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,255,null,1050,null,2960,"D",null,null,null,null,"98°",null,"90°",null,"90°","Bh0/4",null,null,null,"3 rongenbeugels E.  2 metalen ringe vastgezet met kram.","D ",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,400,null,null,null,"niet authentiek",null,null,null,null,null,null,"O","O",null,null,"AF3","Pennen getapt","Op VO  van de bovenregel, VB van de onderegel en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopen A35.","Op de bovenregel 2 rongenbeugels E.  Op de kopse einde metalen beugeel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[250,null,296,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8020,"0ostkamp","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Bf","Boerenwagen met paneel, vast","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast verbonden met het laadvlak en bestaat uit één paneel.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",835,"10/5","A",380,318,68,null,60,null,null,null,160,24,77,85,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak,kwartrond.","Rkant, 1/8 rond.","D","A","C",2,40,"A","1M","2S","1K",null,26,1315,2,"A",1348,"12/6","A",365,320,84,79,62,null,null,null,420,38,null,83,90,"Rkant, vlak, rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, ogief.","D",null,"A",null,"C",2,30,"A","1M","2S","1K",null,32,1320,"AA0/1",null,"A","B","4BM4",null,null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol.  ","Op VB en VO een ingewerkt haofrond profiel.",null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Kop E.",null,"C","E","B","Voor en achter de asblok een in- en uitlopend A14.","C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","2CRA","2CMA","DM",null,null,null,"C","2BM6","1BMS6",null,null,"CB","Versmallend door kwarthol.","Op VB en VO een ingewerkt halfrond profiel. ","A","Versmallend door kwarthol en vlak. ","Kop E","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A14 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A18.",null,"D",null,"Glijprofiel I","D0","Voorarmbeugel C.  Voorarmbeugel B.","C","C",null,"A","A",1670,"B","Trekebeugel BA.  Handgreep A.","A",null,"Kop E met in- en uiitlopend A12.",null,"B",null,null,"GA","GA",null,"A","B","Achteraan is 1 vertikaal gat.",null,2520,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,965,null,"A",null,"Linkerzijde, zijdbord onderaan, tussen de twee wielen.","Dc1/5/2",null,null,"De verbindingsregel is voorzien van metalen bladprofiel vastgezet op het zijbord en onderaan de verbindingsregel met moer.  Op de onderzijde van deeerste dwarse regel is een U vormige metalen beugels die de zijborden verbind.","A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,465,null,1000,null,3980,"D",null,null,null,null,"96°",null,"90°",null,"90°","Bh4/4",null,null,null,"Op de bovenzijde zijn 4 rongenbeugels E. ","A",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,415,null,null,null,"Niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,"G",null,null,null,"AF3","Pennen getapt","Op VO  van de bovenregel, VB van de onderregel  en VL en VR van de staanders is een ingewerkt halfrond profiel.  ","Op de bovenregel 2 rongenbeugels E. ",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[251,null,59,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8200,"Sint-Andries","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Bf","Boerenwagen met paneel, vast","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast verbonden met het laadvlak en bestaat uit één paneel.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",855,"12/6","A",365,282,72,null,53,null,null,null,190,-4,82,85,"Rkant, schuinoplopend, vlak.","Rkant;, 1/8 rond, vlak.","D","A","C",null,30,25,"1M","2S","1K",null,25,1310,2,"A",1340,"12/6","A",370,306,72,null,58,null,null,null,420,45,null,88,90,"Rkant, 1/8 hol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, vlak.","D",null,"A",null,"C",2,31,"A","1M","2S","1K",null,31,1360,"AA0/1",null,"A","B","4BM4",null,null,null,null,"BC",null,"Op AB een ingewerkt halfrond profiel.",null,"A",null,"Kop L.",null,"C","J","B","Voor en achter de asblok een in- en uitlopend A12.","L",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","2CRA","2CMA",null,null,null,null,"C","2BM4","1BMS4",null,null,"CA",null,"Op VB, VO, AB en AO is een ingewerkt halfrond profiel. ","A","Versmallend door 1/8 hol profiel.","Kop E.  Versmalling en kop met een in- en uitlopend A12.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A14 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A14.",null,"D",null,null,"D0","Voorarmbeugel C.  Voorarmbeugel K.","C","C",null,"A","A",1700,"B","Trekebeugel BA.  Handgreep A.","A",null,"Kop N.  ",null,"B",null,null,"GA","GA",null,"A","B",null,null,2975,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,965,null,"D",null,"Linkerzijde, zijbord midden, vooraan.","Dc1/5/2",null,null,"De verbindingsregel is voorzien van metalen bladprofiel vastgezet op het zijbord en onderaan de verbindingsregel met moer.  Op de onderzijde van deeerste dwarse regel is een U vormige metalen beugels die de zijborden verbind.","A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,0,null,999,null,4000,"B",null,null,null,null,"94°",null,"90°",null,"90°","Bh0/5",null,null,null,"Op de bovenzijde zijn 4 rongenbeugels E.   ","D",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,450,null,null,null,"CC2",null,null,"Op de twee verbindingsregels is bovenaan nog een dwarse regel opgetimmerd.  De functie is onduidelijk.  Het gaat hier ook om een nieuw vervaardigd bord.",null,null,null,"O","O",null,null,"CC2",null,null,"Op de twee verbindingsregels is bovenaan nog een dwarse regel opgetimmerd.  De functie is onduidelijk.  Het gaat hier ook om een nieuw vervaardigd bord.",null,null,"O","O",null,null,null,null,"D",null,null,"B","Lengte verbreedboom:  2200 mm.",null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[253,null,138,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8610,"Kortemark","West-Vlaanderen","België","E","En","Bf","Boerenwagen met vast zijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast en bestaat uit paneel, bovenregel en staander verbonden met pen en gat met de laadboom.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",825,"10/5","A",350,240,60,null,52,null,null,null,200,9,76,76,"Rkant, 1/8 hol, vlak, 1/8 rond, vlak, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","B","A","C",null,31,"A","1M","2S","1K",null,31,1335,2,"A",1360,"14/7","A",345,303,70,null,54,null,null,null,430,13,null,80,78,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant vlak.","Rkant, 1/8 rond.","B",null,"A",null,"C",null,31,"A","1M","2S","1K",null,31,1330,"AA0/1",null,"A","B","4BM6",null,null,null,"Aan de flens van de linker en rechter opsluitbeugel os een  metalen oog.","BB","Versmallend door 1/8 hol.  ","Op VB, VO, AB en AO is een ingewerkt halfrond profiel.  Versmalling met inlopend A12.",null,"A","Versmallend door 1/8 hol, schuinoplopend..  ","Kop N  Op VO en AO is een ingewerkt halfrond profiel.  Versmalling met inlopend A12..",null,"C","E","B","Voor en achter de asblok een in- en uitlopend A14.","C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","A","2CR","DMR","EMA",null,345,"C","2BM6","1BMS6",null,null,"CB","Versmallend door 1/8 hol.  ","Op VB, VO, AB en AO is een ingewerkt halfrond profiel.  Versmalling met inlopend A14.","A","Versmallend door 1/8 hol profiel.","Kop N.  Op VB, VO, AB en AO is een ingewerkt halfrond profiel.  Versmalling en kop met een inlopend A14. ","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A14 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A14.",null,"C","Op de bovenzijde een afrondingsprofiel.",null,"D0","Voorambeugel B.  Voorarmbeugel C","C",null,null,"A","A",1780,"B","Trekebeugel BA.  Handgreep A.","A","Versmallend door 1/8 hol.","Kop N.  Op VB, VO, AB en AO is een ingewerkt halfrond profiel.",null,"A",null,null,"AB","KE",null,"A","A","Op het achterste kopse eind een omkrompen wielband.",null,2320,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,980,null,"A",null,"Linkerzijde, zijdbord onderaan, tussen de twee wielen.","Dc2/5/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,485,null,1130,null,3710,"A",30,30,null,null,"95°",null,"90°",null,"90°","Ba10/0/0",null,"Pennen getapt.","Op VB en VO van de onderregel is een ingewerkt halfrond profiel.  ",null,"A",2,335,"A","Vierkante armeinden steken 115 mm uit.  Op VO een ingewerkt halfrond profiel.  ","5 rongenbeugels E.",null,null,"B5",290,null,450,"staander","GHA",null,"AF4","Pennen getapt.","Op VO van de bovenregel is een ingewerkt halfrond profiel. Op VB van de onderregel en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A35.","Op de bovenrregel 2 rongenbeugels E.",null,null,null,"A","B",null,null,"AF4","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel is een ingewerkt halfrond profiel. Op VB van de onderregel en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A35.","Op de bovenrregel 2 rongenbeugels E.",null,null,"A","P",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[254,null,180,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8600,"Nieuwkapelle","West-Vlaanderen","België","E","En","Bf","Boerenwagen met vast zijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast en bestaat uit paneel, bovenregel en staander verbonden met pen en gat met de laadboom.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",875,"10/5","A",385,281,72,null,51,null,null,null,210,28,80,110,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, ogief met in het midden 2 getrokken groeven.","D","A","D",34,65,"A","1M","2S","1K",null,30,1480,2,"A",1450,"12/6","A",360,310,75,70,50,null,null,null,480,49,null,88,107,"Rkant, kwarthol, vlak, schuinoplopend, rkant, vlak.","Ogief.","B",null,"A",null,"C",3,31,"A","1M","2S","1K",null,27,1500,"AA0/1",null,"A","B","4BM6",null,null,null,null,"BB","Versmallend door 1/8 hol.  ","Versmalling met inlopend A12.",null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Kop L.  Versmalling en kop met een A10.",null,"C","niet duiidelijk","B","Voor en achter de asblok een in- en uitlopend A14.","L",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","2CR","2CM",null,null,null,null,"C","2BM4","1BMS4","2BKA",null,"CB","Versmallend door 1/8 hol.  ","Versmalling met een inlopend A18.","A","Versmallend door kwarthol en vlak. ","Kop L.  Versmalling en kop met een in- en uitlopend A14.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A14 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A14.",null,"D","Op alle zijden een A12.",null,"D0","Voorambugel B.  Voorarmbeugel C","I6","C",null,"A","A",1570,"B","Trekbeugel BA","A","Versmallend door kwarthol.  ","Kop E.  Kop en versmalling met een A10.",null,"B",null,null,"AA","KE",null,"A","A","Op het achterste eind is een metalen omkrompen band.",null,2690,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1050,null,"A",null,"Linkerzijde, zijdbord onderaan, tussen de twee wielen.","Dc2/5/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,1000,null,1300,null,3850,"A",null,null,null,null,"96°",null,"90°",null,"90°","Ba9/2",null,"Pennen getapt.","Op VB van de onderregel is een in- en uitlopend A26.","Vooraan is aan de onderregel een pen waarop een regel gevat zit die het linker en rechter zijbord verbind.","A",3,375,"A","Vierkante armeinden steken 110 uit  Op VO is een in- en uitlopend A20.","4 rongenbeugels J.",null,null,null,null,null,450,"staander","FHA",null,"AB4","Pennen getapt.","Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A20.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"AB4","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A20.",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","A","Plaatseljk verzwakt."]
[255,null,161,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8520,"Kuurne","West-Vlaanderen","België","E","En","Ad","Boerenwagen met sponnenzijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is bestaat uit paneel, bovenregel en sponnen vastgezet op met beugel op de laadboom.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",845,"10/5","A",400,300,74,null,57,null,null,null,180,11,80,110,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, vlak.","B","A","E",17,50,"A","1M","2S","1K",null,30,1715,2,"A",1385,"14/7","A",405,333,75,null,60,null,null,null,430,18,null,82,114,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, vlak.","D",null,"A",null,"C",18,50,"A","1M","2S","1K",null,30,1660,"AA0/1",null,"A","B","4BM6",null,null,null,null,"BA",null,null,null,"A","Versmallend door k1/8 hol.","Kop L.  Versmalling en kop met een A12.",null,"E","J","B","Voor en achter de asblok een in- en uitlopend A14.","C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","2CMA","BR","2CMA",null,null,null,"C","2BM6","1BMS6",null,null,"CB","Versmallend door 1/8 hol.  ","Versmalling met een inlopend A14.  Op VB en AB is een ingewerkt halfrond profiel.","A","Kop O met een in- en uitlopend A10.",null,"A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A14 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A14.",null,"A",null,null,"D0","Voorarmbeugel AA.","C",null,null,"A","A",2070,"B","Trekbeugel AA.  Handgreep A.","A",null,"Kop O met een A10.",null,"B",null,null,"AC","AC",null,"A","B",null,null,2810,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1010,null,"G",null,"Linkerzijde, zijdbord onderaan, tussen de twee wielen.","Dc3/6/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.","Op de achterste tussenblok zijn twee metalen beugels met ogen vastgezet.  In de ogen zit een rondhouten lichaam met op de kopse einde een omkrompen band. In het rondhouten lichaam is een gat met metalen stang.  Op de zijde is een metalen wiel met terugslag.","C",null,null,null,"A",null,null,null,null,430,null,"1320°",null,4300,"A",30,20,null,null,"92°",null,"90°",null,"97°","Ad11/0",null,"Vierkante pennen getapt",null,"De staanders verlopen straalsgewijs volgens de schuinte van het voor- en achterbord.","A",2,345,"A","Vierkante armeinden steken 142 mm uit.  Op VO is een ingewerkt halfrond profiel.",null,"Aan de bovenregel is een houten regel vastgezet met uitsparingen voor opzettztukken. Vastgezet met bout en moer;",null,null,null,null,400,"Rong","FNA","Op VL en VR  is een ingewerkt ogief profiel.","FI3",null,"Op VB en VO een doorgaand A8.","Op de kopse einde metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,null,"A","B",null,null,"FJX",null,"Op VO van de bovenregel een ingewekt ogief profiel.",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[256,null,9,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8920,"Langemark","West-Vlaanderen","België","E","En","Bf","Boerenwagen met vast zijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast en bestaat uit paneel, bovenregel en staander verbonden met pen en gat met de laadboom.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",855,"10/5","A",345,266,64,null,48,null,null,null,200,15,80,67,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, schuinoplopend, vlak.","D","A","C",3,30,"A","1M","2S","1K",null,29,1335,2,"A",1425,"14/7","A",370,304,73,63,54,null,null,null,470,60,null,83,77,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwarthol, vlak.","D",null,"A",null,"C",4,40,"A","1M","2S","1K",null,35,1410,"AA0/1",null,"A","B","4BM4",null,null,null,null,"BA",null,null,null,"A",null,"Kop E met A12.",null,"B","E","B","Voor en achter de asblok een in- en uitlopend A14.","C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","2CR","2CM","DM",null,null,null,"C","2BM4","1BMS4",null,null,"CA",null,null,"A",null,"Kop E met A8.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A14 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A14.",null,"A",null,null,"D0","Voorarmbeugel BA.  Voorarmbeugel C.","L",null,null,"A","A",1600,"B","Trekbeugel AA.  Handgreep A.","A","Versmallend door kwarthol en 1/8 rond. ",null,null,"B",null,null,"AA","KE",null,"A","A",null,null,2610,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,995,null,"A",null,"Linkerzijde, zijdbord onderaan, tussen de twee wielen.","Dc2/4/2",null,null,null,"A","Versmallend door schuinoplopen en vlak.",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,50,null,1170,null,3730,"A",45,45,null,null,"94°",null,"90°",null,"90°","Bc12/0/6",null,"Pennen getapt","Op VO van de onderregel een ingewerkt halfrond profiel.",null,"A",2,255,"A","Vierkante armeinden steken 115 mm uit.  Op VO een ingewerkt halfrond profiel.  ","5 rongenbeugels E",null,null,null,null,null,490,"staander","FHA",null,"AA4","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel, en VB van de onderregel is een ingewerkt halfeond profiel.  Op VL en VR van de staanders is een ingewerkt is een in- en uitlopend A30.","Op de kopse einde metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,null,"A",null,null,null,"AI4","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel, en VB van de onderregel is een ingewerkt halfeond profiel.  Op VL en VR van de staanders is een ingewerkt is een in- en uitlopend A30.","Op de kopse einde metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,"A","B",null,null,null,null,"D",null,null,"B","Lengte: 2000 mm.",null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[258,null,164,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8610,"Kortemark","West-Vlaanderen","België","E","En","Bf","Boerenwagen met vast zijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast en bestaat uit paneel, bovenregel en staander verbonden met pen en gat met de laadboom.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",825,"10/5","A",370,250,67,null,54,null,null,null,210,8,70,82,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, ogief, vlak.","B","A","C",12,40,"A","1M","2S","1K",null,30,1300,2,"A",1425,"14/7","A",390,285,70,null,51,null,null,null,480,30,null,75,82,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, ogief.","B",null,"A",null,"C",10,38,null,"1M","2S","1K",null,30,1375,"AA0/1",null,"A","B","4BM6",null,null,null,null,"BA",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol.  ","Kop E.  Versmalling en kop met in en uitlopend A12.",null,"C","E","B","Voor en achter de asblok een in- en uitlopend A14.","L",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","A","2CR",null,null,null,null,"C","2BM4","1BMS4",null,null,"CA",null,null,"A","Versmallend door kwarthol.","Kop E.  Versmallend en kop met een A12.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en afrondingsprofiel.",null,"AA",null,null,"D0","Voorarmbeugel K.  Voorarmbeugel C.","L","C",null,"A","A",1660,"B","Trekebeugel BA.  Handgreep A.","A",null,"Kop O met een inlopend A18",null,"B",null,null,"GA","KE",null,"A","A",null,null,2400,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1000,null,"A",null,"Linkerzijde, zijdbord onderaan, tussen de twee wielen.","Dc2/5/2",null,null,null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,"230  Afgebroken aan een doorgaand gat.",null,1130,null,3680,"A",40,40,null,null,"95°",null,"90°",null,"95°","Bc15/0/5",null,"Pennen getapt","Op VB en VO van de onderregel is een ingewerkt halfrond profiel.  ","De staanders verlopen straalsgewijs volgens de schuinte van het voor- en achterbord.  De bovenrgel is aan de binnenzijde voorzien van een metalen oog en verbonden met de bovenregel van de andere zijde door middel van een ketting en hefboomsysteem.","A",2,200,"A","Vierkante armeinden steken 110 mm uit.  Op VO een ingewerkt halfrond profiel.","5 rongenbeugels E.",null,null,null,null,null,470,"staander","FHA",null,"AF3","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A35.","Op de kopse einde metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,null,"A","B",null,null,"AF3","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A35.","Op de kopse einde metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,"A","B",null,null,null,null,"D",null,null,"B","Lengte: 1950 mm.",null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[259,null,240,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8630,"Vinkem","West-Vlaanderen","België","E","En","Ad","Boerenwagen met sponnenzijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is bestaat uit paneel, bovenregel en sponnen vastgezet op met beugel op de laadboom.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",880,"10/5","A",360,302,75,null,50,null,null,null,200,13,78,112,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Vlak, rkant, kwarthol, vlak.","D","A","C",null,36,"A","1M","2S","1K",null,35,1470,2,"A",1460,"14/7","A",380,310,77,null,56,null,null,null,470,69,null,85,110,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak. ","Rkant, schuinoplopend.","D",null,"B",null,"C",null,35,"A","1M","2S","1K",null,35,1625,"AA0/1",null,"A","B","4BM6",null,null,null,null,"BB","Versmallend door zeer beperkte 1/8 hol/.","Versmalling met afrondingsprofiel.  Op VO en AO is een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.",null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Kop E. ",null,"C","E","B","Voor en achter de asblok een in- en uitlopend A14.","C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","DM",null,null,null,null,null,"C","2BM6","1BMS6",null,null,"CA",null,null,"A",null,"Kop E. met een A4.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en afrondingsprofiel.",null,"B ","Op alle zijden een A14 tot A18",null,"D0","Voorambugel B.  Voorarmbeugel C ingekerfd datering: 1861","H6","C",null,"A","A",1720,"B","Trekebeugel BA.  Handgreep A.","A",null,"Kop H met in- en uitlopend A14.",null,"B",null,null,"AA","KE",null,"A","A","Achteraan is een metalen ring met ketting.",null,2750,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1015,null,null,null,null,"Dc2/5/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.",null,"E",null,null,null,"A","Op VB een ingewerkt ogief profiel.",null,null,null,410,null,1090,null,3950,"A",55,55,null,null,"93°",null,"90°",null,"93°","Ag10/0",null,"Pennen getapt.","Op VO een ingewerkt halfhol profiel.  Op VO tussen de staanders een in- en uitlopend afrondingsprofiel.","5 rongenbeugels E.    De bovenrgel is aan de binnenzijde voorzien van een metalen oog en verbonden met de bovenregel van de andere zijde door middel van een ketting en hefboomsysteem.","A",4,335,"A","Vierkante armeinden steken 90 mm uit.",null,null,null,null,null,null,460,"rong","ANA","Op VL en VR is een ingewerkt halfhol en groefprofiel.","AA3","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel en VL en VR van de staanders een ingewerkt halfrond profiel.","Op de kopse einde metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,null,"A","B",null,null,"AA3","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel en VL en VR van de staanders een ingewerkt halfrond profiel.","Op de kopse einde metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","B","A","Plaatselijk verzwakt.  Sporen van restauratie. "]
[261,null,86,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8460,"Roksem","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Bf","Boerenwagen met paneel, vast","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast verbonden met het laadvlak en bestaat uit één paneel.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",855,"10/5","A",350,277,69,null,52,null,null,null,200,21,75,86,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, 1/8 rond.","D","A","C",null,34,null,"1M","2S","1K",null,27,1350,2,"A",1340,"14/7","A",370,341,70,null,62,null,null,null,410,33,null,90,90,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, vlak.","D",null,"A",null,"C",3,35,null,"1M","2S","1K",null,29,1335,"AA0/1",null,"A","B","4BM4",null,null,null,null,"BB","Versmallend door 1/8 hol.  ","Versmalling met afrondingsprofiel.   ",null,"A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.","Kop E.  Versmalling met afrondingsprofiel.",null,"C","E","B","Voor en achter de asblok een in- en uitlopend A14.","QA",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","DMR","BR","BM",null,null,null,"C","2BM6","1BMS6",null,"BM6 beugel zijn nderzs van type zoals eerder al eens tegengenom met een bout doorheen de middenblok en twee metalenelele mnaar bendne en flesn enmoer","CB","Versmallend door rechkte kant en vlak.",null,"A",null,"Kop  N.  Op VB, VO, AB en AO een ingewerkt halfhol profiel.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A18 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A18.",null,"A",null,"Glijprofiel I.","D0","Voorambugel B.  Voorarmbeugel C","QA",null,null,"A","A",1500,"B","Trekbeugel BA.  ","A","Versmallend door Rkant en schuinoplopend.",null,null,"B",null,null,"AA","KA",null,"A","B","In het midden op de bovenzijde is een metalen kram met keting en haak.  In de kram zit een houten spie. Achteraan is op de onderzijde een metalen bladprofiel over een lengte van 1000 mm.  Achtreraan zijn 2 vertiklale gaten. ",null,2340,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1050,null,"A",null,"Linkerzijde, zijdbord onderaan, tussen de twee wielen.","Db2/4/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,610,null,1120,null,3700,"D",null,null,null,null,"96°",null,"90°",null,"90°","Bh0/4",null,null,null,"3 rongenbeugels E.  Op de binnenzijde is een metalen bladproifel,  V vormige vastgezet ter hoogte van de achterwielen.","D",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,465,null,null,null,"CC2",null,"Bovenaan is een opening als handgreep.",null,null,null,null,"O","O",null,null,"AA4","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel is een ingewerkt halfhol en halfrond profiel.  Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A30.  Bovenregel kop B.","Op de bovenregel 2 rognenbeugels E.  ",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[262,null,95,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8830,"Gits","West-Vlaanderen","België","E","En","Ad","Boerenwagen met sponnenzijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is bestaat uit paneel, bovenregel en sponnen vastgezet op met beugel op de laadboom.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",805,"10/5","A",365,250,74,null,51,null,null,null,200,10,75,70,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 hol, vlak.","D","A","C",null,30,"A","1M","2S","1K",null,40,1275,2,"A",1380,"12/6","A",390,295,70,null,51,null,null,null,450,29,null,84,78,"Rkant, 1/8 hol, vlak, rkant, vlak, rkant, 1/8 rond, rlant, vlak.","Rlkant, 1/8 hol.","D",null,"A",null,"C",null,30,null,"1M","2S","1K",null,25,1305,"AA0/1",null,"A","B","4BM4",null,null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol en vlak.",null,null,"A","Vresmallend door 1/8 hol en vlak.","Kop E.  Versmalling en kop met een A12.",null,"C","E","B","Voor en achter de asblok een in- en uitlopend A14.","C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","A","2CR","2CRA","EM",null,null,"C","2BM6","1BMS6",null,null,"CA",null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol.   ","Kop E.  Versmalling en kop met A5.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A18 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A18.",null,"AA",null,null,"D0","Voorarmbeugel K.  Voorarmbeugel C.  Tussenb de beide voorarmbeugels  is een metaalbladprofiel .","C","C",null,"A","A",1640,"B","Trekebeugel BA.  Handgreep A.","A",null,"Kop O met een A5",null,"B",null,null,"AA","KE",null,"A","A",null,null,2440,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1020,null,"A",null,"Linkerzijde, zijdbord onderaan, tussen de twee wielen.","Dc2/4/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.","Versmallend door kwarthol en vlak.","L",null,null,null,"A","Op VB en VO een ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,150,null,1100,null,3840,"A",35,35,null,null,"95°",null,"91°",null,"94°","Ae10/0",null,"Pennen getapt.",null,null,"A",2,320,"A","Vierkante armeinden steken 115 mm uit.  Op VO een ingewerkt halfrond profiel.  ","5 rongenbeugels E.",null,null,null,null,null,492,"rong","DHA",null,"AA4","Pennen getapt.","Op VO  van de bovenregel tussen de staanders een 3 dubbel in- en uitlopend A18. Op VB van de onderregel een groef.  Op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A20","nieuw vervaardigd.",null,null,null,"A","B",null,null,"AA4","Pennen getapt","Op VO  van de bovenregel tussen de staanders een 3 dubbel in- en uitlopend A18. Op VB van de onderregel een groef.  Op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A20",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[264,null,365,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8000,"Sint-Pieters Brugge","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Bf","Boerenwagen met paneel, vast","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast verbonden met het laadvlak en bestaat uit één paneel.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",815,"12/6","B",330,266,70,65,39,null,null,null,170,12,93,75,"kwarthol flens vastgzet met doorgaane bouten.","kwarthol flens.","C","A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,1530,2,"A",1330,"12/6","A",360,297,70,63,54,null,null,null,410,30,null,85,80,"Rkant, halfrond, kwarthol, vlak, rkant, vlak;, kwartrond, vlak.","Rkant, halfrond, kwartrond, vlak.","D",null,"A",null,"E",null,30,"A","1M","2S","1K",null,30,1665,"AA0/1",null,"A","B","4MB4","2BK4",null,null,null,"BB","Versmallend door kwarthol en vlak.","Versmalling met inlopend A14.  Op VO is ene ingewerkt halfrond profiel.",null,"A","Versmalling door kwarthol, vlak.","Kop E.  Versmalling en kop E met 25.",null,"C","C","B","Voor en achter de asblok een in- en uitlopend A14.","QA",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","2CR","2CM","BRA","BMA",null,null,"C","2BM4","1BMS6","1BK6",null,"CB","Kwarthol en vlak.",null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak. ","Kop E.  Versmalling en kop met in- en uitlopend A18.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A18 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A18.",null,"B","niet verbonden met kruishout maar met pen en verstigeve me metaalprofiel op de bovenzijde.","Glijpofiel I.  Op de bovenzijde volgend de ronding van het zwenkhout.  De buitenzijde is bekleed met bladprofiel.","D0","Voorambugel B.  Voorarmbeugel C","zie foto",null,null,"A","A",1510,"B","Trekbeugel B.  Handgreep A.","A","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Kop E.  Kop en versmalling met een A14.",null,"A",null,null,"CA","CA","Eén tussenblok heeft een  CA tot de hoogte van het zijbord.","A","B",null,null,2490,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,910,null,null,null,null,"Db6/3/2",null,null,"De eerste tussenblok met wagenrogn CA is niet vastgzet met de laadvloer.","A","Versmallend door 1/8 hol en vlak met A14.","2 tussenblokken zijn vorozien van een metalen bladprofiel dat vasgezte is op de betimmering en in de ronblok met moer.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,790,null,1225,null,3500,"A",25,40,null,null,"93°",null,"90°",null,"99°","Bh6/2",null,null,"Onderaan zijn vierkante aangezaagde armeinden steken 120 mm uit.  Bovenaan zijn vierkante aangezaagde armeinden steken 120 mm  uit. ","Bovenaan het zijbord zijn 4 rongenbeugels E.",null,null,null,null,null,null,null,null,"B4",190,null,480,null,null,null,"AI3","Pennen getapt","Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel is een in- en uitlopend A14.  Op VL en VR van de stsaanders is een ingewerkt halfrond profiel.  Op de bovenzijde vn de bpovenregel is een deocratief uitgewerkt accolademotief.",null,null,null,null,"A","B",null,null,"AB3","Pennen getapt","Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel is een in- en uitlopend A14.  Op VL en VR van de stsaanders is een ingewerkt halfrond profiel.  Op de bovenzijde vn de bpovenregel is een deocratief uitgewerkt accolademotief.","2 rongenbeugel E.",null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[265,null,136,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8301,"Ramskapelle","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Bf","Boerenwagen met paneel, vast","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast verbonden met het laadvlak en bestaat uit één paneel.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",875,"10/5","B",415,294,70,60,50,null,null,null,180,12,88,80,"Rkant, halfrond, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, kwartrond, vlak.","D","A","C",12,42,"A","1M","2S","1K",null,28,1575,2,"A",1380,"12/6","A",425,320,71,65,50,null,null,null,425,49,null,82,81,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak.","Rkant, kwartrhol, vlak.","D",null,"A",null,"C",null,42,"A","1M","2S","1K",null,29,1590,"AA0/1",null,"A","B","4BM4","2BK4",null,null,null,"BC","Versmallend door kwarhtol en vlak.","Versmalling met een A14.  Op VO, VB, AO en AB is een ingewerkt halfrond profiel.",null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Kop E.  Versmalling en kop met A18.  Op VO is een ingewerkt hafrond profiel.",null,"C","G zonder kettingje","B","Voor en achter de asblok een in- en uitlopend A14.","I4",null,"D",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","A","2CR","EM","2CRA gebogen vogens de schammelring",null,370,"C","2BM4","2BK4",null,null,"CE","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Versmalling met A20.  Op VB, VO, AB en AO een ingewerkt halfrond profiel.","A","Versamllend door kwarthol en vlak.","Kop E.  Versmalling en kop met in- en uitlopend A14.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A18 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A18.",null,"B","niet verbonden met kruishout maar met pen en verstigeve me metaalprofiel op de bovenzijde.","Glijpofiel I.  Op de bovenzijde volgend de ronding van het zwenkhout.  De buitenzijde is bekleed met bladprofiel.","D0","Voorambugel B.  Voorarmbeugel C","I4","D ",null,"A","A",1740,"B","Trekbeugel B.  Handgreep A.","A","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Kop en versmalling met een A14.",null,"C",null,null,"CA","CA","de twee en de laatste  tussenblok heeft een  CA tot de hoogte van het zijbord.","A","B","Achteraan op de kopse zijde is een hmetlen U beugel met opsuitpen voor het aanhandn an een aanghangagen.",null,2460,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,980,null,"D",null,"Linkerzijde, midden, vooraan","Db3/3/2",null,null,"De eerste tussenblok met wagenrogn CA is niet vastgzet met de laadvloer.","A","Versmallen door kwarthol en schuinoplopend","De tweede en de laatste tussenblok heeft een wagenrong",null,null,null,null,null,null,null,null,null,210,null,1245,null,3550,"B",40,null,null,null,"95°",null,"90°",null,"100°","Bh8/0",null,null,null,"Boveaan 3 rongenbeugels E.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,415,null,null,null,"CD2",null,"Bovenaan is een opening als handgreep.",null,null,null,null,"O","O",null,null,"CC3",null,null,"Bovenaan zijn twee rongenbeugels E.",null,null,"O","O",null,null,null,null,"D",null,null,"B","Lengte: 1670",null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. Verfsysteem na 1960. "]
[267,null,177,"Linkerzijde, zijbord, vooraan","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8490,"Varsenare","West-Vlaanderen","België","E","Ek","Bf","Boerenwagen met paneel, vast","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast verbonden met het laadvlak en bestaat uit één paneel.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",855,"10/5","B",375,294,72,null,54,null,null,null,190,15,85,102,"Rkant, kwarthol, vlak, rkant, kwartrond.","Rkant, 1/8 rond.","D","A","E",9,40,"A","1M","2S","1K",null,34,1620,2,"A",1350,"12/6","A",430,309,69,null,55,null,null,null,430,38,null,90,102,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak. ","Rkant, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"C",5,35,"A","1M","2S","1K",null,30,1570,"AA0/1",null,"A","B","4BM4","2BK4",null,null,null,"BB","Versmallend door 1/8 hol en vlak.","Versmalling met inlopend A12.",null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Kop N.  ",null,"C","E","B","Voor en achter de asblok een in- en uitlopend A14.","H4",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","EM","2CRA gebogen vogens de schammelring",null,null,null,null,"C","2BM6","2BK6",null,"De opsluitbeugels met 90° omgeplooide einden ","CB","Versmallend door 1/8 hol en vlak.  ","Versmalling met A14.","A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.  ","Versmalling met A14.","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A18 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A18.",null,"D",null,"glijprofiel I","D0","Voorambugel B.  Voorarmbeugel C","A",null,null,"A","A",1570,"B","Trekbeugel H.  Op het kopse eind is metaalbeslag van de zijde naar de andere zijde.","A","Versmallend door kwartrhol en vlak. ","Kop E.  Versalling en kop met een A10.",null,"A",null,null,"CA","CA",null,"A","B","Achteraan is in eengat een metalen oog gevat.",null,2470,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,990,null,null,null,null,"Db3/4/2",null,null,null,"A","Versmallend door 1/8 hol en schuinoplopend.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,350,null,1210,null,3440,"D",40,null,null,null,"97°",null,"90°",null,"94°","Bh5/1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,435,null,null,null,"CD2",null,"Bovenaan is een opening als handgreep.",null,null,null,null,"O","O",null,null,"AI4","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel en VL en VR van de staanders is een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.  Op de kopse einden van de bovenregel is de volgend  kop profielering: kwarthol, kwartrond rkant kwartront en kwrathol",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,"D",null,null,"B","Lengte: 1620",null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[268,null,null,null,"Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","A","Aa","X","Slede met houten glijbomen en sponnenzijborden of rongen","Slede met twee houten glijbomen verbonden met dwarsregels.","glijboom","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"glijframe","B2/2","De dwargels zitten op de glijbomen verbonden met bout en moer.","op de kopse zijden van de dwarsregels zijn sponningen.","2 metalen U-vormge verbindingsmetalen onder de dwarsregels.   Glijboom op de onderzijde voorzien van metalen glijprofiiel.",null,null,null,null,null,null,"glijboom","B","Op de kopse zijden een kwarhol naar de onderzijde.","Op de onderzijde is metaalbeslag ","Vooraan op de kopse eindn 2 metalen haken.  Breedte boom 315",820,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,475,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,120,120,980,null,1570,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[270,null,178,"Laadvlak, vooraan, links","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8490,"Varsenare","West-Vlaanderen","België","A","Ac","Da","Metalen slede","Slede met metalen glijbomen, metalen verbindingsprofielen en houten betimmering.","glijboom","metaal",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"glijframe","F4/0",null,"De voorste dwarregel is 1/8 rond.",null,null,null,"A",null,null,null,"glijboom","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,425,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,830,null,1600,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[271,null,124,"Laadvlak, vooraan rechts","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8380,"Dudzele","West-Vlaanderen","België","A","Ac","X","Metalen slede","Slede met metalen glijbomen, metalen verbindingsprofielen.","glijboom","metaal",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"glijframe","F4/1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"glijboom","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,385,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,830,null,1400,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[273,null,467,"Eerste dwarregel glijframe","Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8340,"Moerkerke","West-Vlaanderen","België","A","Ac","X","Metalen slede","Slede met metalen glijbomen, metalen verbindingsprofielen.","glijboom","metaal",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"glijframe","F5/1",null,null,"De  ligger in de lengte bestaat uit 2 stukken.  Ter hoogte van dwarregel 2 en 4 is een vierkante metalen rongenbeugel vastgezet op de draagboom.  Vooraan en achteraan de draagboom is een metalen oog vastgezet.",null,null,null,null,null,null,"glijboom","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[274,null,null,null,"Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","A","Aa","Bf","Slede met houten glijbomen en vaste zijborden","Slede met twee houten glijbomen verbonden met dwarsregels, betimmering en vaste zijborden.","glijboom","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"glijframe","G",null,"Vooraan en achteraan kwartrond.","Glijboom op de onderzijde voorzien van metalen glijprofiiel.",null,null,"A",null,null,null,"glijboom","B","Kop kwarhol en schuinoplopend","ondeizjde voorzien vametalen glijprofie   Op de buitenzijde zijn twee rongen beugel E  Vooraan op de buitenzijde van de glijboom is een metalen haak vastgezet.",null,650,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,200,null,null,null,null,null,null,"zijde bestaad uit horizntale betimmerme t2 rongen  en voor en acheren Twee geleidelatten voor hetvooe ne achterbord.  Fdit betaat uit één plank.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[276,null,null,null,"Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8211,"Aartrijke","West-Vlaanderen","België","D","Dg","X","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare beerframe met beerton.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",630,"8/4","A",360,198,64,null,45,null,null,"0°",null,null,65,70,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant; vlak.","Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant; vlak.","B","C",null,null,23,null,"2K","2S",null,null,22,null,2,"A",1140,"12/6","A",355,272,70,null,51,null,8.801872884433152,null,340,52,null,90,82,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopend.","D",null,"A",null,"C",3,35,"A","1M","2S","1K",null,30,1315,"AA0/1",null,"A","B","2BBS4","1BM4",null,null,null,"AC58",null,"Op VO en AO is een ingewerk halfrond profiel.  Op VB en AB is een A20.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,null,null,"draagboom",22,null,"BBS4",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,530,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"N",null,null,null,"B",480,null,"Trekbeugel A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1770,"Ja ","B","E",null,null,"kast niet aanwezig",560,null,"draagframe","BC6/1/3","Vierkante doorgaande pennen.  De eerste twee steken 17 mm uit met pen A.","Op de zichtbare zijden een afrondingsprofiel.",null,null,null,"D",540,"GA",null,"draagboom","B","Op de buitenzijden een A18.  Kop B.","Op de bovenzijde onder de kast is metaalbeslag dat doorloopt tot op de onderzijde net onder de karkast.","Verval +-150 mm.",null,105,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,920,"Kast niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,"Tussen de draagbomen","Bestaat uit twee laadbomen verbonden met 2 dwasregels en op de kop nog een dwarsregel verbonden met pen en gat.","Het beerframe met een sponing in de laadbomen op de asblok. Vooraan rusten de kopse einden van de laadboom op een dwarsregel van het draagframe.","Aan de voorste bovenregel zijn twee haken die verbonden zijn met verbindngstangen met het laadhout.","Halfronde beertond met 4 bovenrgels.  Halfrond met duigen en vastgezet met 4 banden en draadstang en moer in de bovenregels.  In de eerste en laatste bovergel zit het voor- en achterbord gevat in een groef on de duigen.  De bovenste duig van loopt door is is voorzien als handgreep.  Tussen de eerste en tweede bovenregel is een scharnierbaar deksel voorzien.  Onderaan is een gat dat doormidden van een ronde staander die doorloopt tot boven het bovenbord op en neer kan beworgen worden..  Op de achterste regel zijn 2 haken die doormiddel van een verbindingsstang en ring de beerton vastzetten op het beerframe.","B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[277,null,126,null,"Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8380,"Dudzele","West-Vlaanderen","België","D","Dg","X","Driewielkar met geknikte metalen draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de metalen draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","metaal","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",535,"6/6","A",300,195,65,null,52,null,null,"0°",null,null,78,75,"Rkant, onduidelijk.","Rkant, onduidelijk.","B","C",null,null,25,null,"2K","2S",null,null,29,null,2,"A",1100,"12/6","A",290,266,68,null,50,null,3.8244925840256516,null,330,22,null,80,72,"Rkant, ogief, vlak;","Rkant, kwartrond, vlak.","D",null,"A",null,"C",2,27,null,"1M","2S","1K",null,33,1585,"AA0/1",null,"A","B","2BBS6 gelast aan de metalen draagboom","1BM4","2BK4",null,null,"AC14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"H6",null,null,null,"draagboom",0,null,"BBS6, gelast aan de draagboom.",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,450,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"N",null,null,null,"B",280,null,"Trekbeugel B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1770,"Ja ","B","E",null,null,"kast niet aanwezig",540,null,"draagframe",null,null,null,"Bestaat uit één metalen I-profiel dat vooran 180° gebogen is.  Vooraan is een hout in het profiel ingewerkt en vastgezte met 2 draadstangen .  Onder de kast is nog een verbindingsstang.",null,null,"D",520,"GC",null,"draagboom","metalen draagboom met I-profiel.",null,null,"Verval +-50 mm.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,860,"Kast niet aanwezig",null,"N",null,"Linkerzijde, onder de draagboom, tussen het voor en achterwiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,"Tussen de draagbomen","Bestaat uit 2 draagbomen verbonden voor en achteraan in en sponing met een dwarsregel, bout en moer.  De penen van de voorste regel steken uit over de draagbomen en voorkomen dat d eze kan neervallen.","Het beerframe rust op de de asblok en is voor en achter de asblok voorzien van driehoekige klossen.  Vooraan rusten de beerbomen op de verbindingsstang van het draagframe.","Aan de voorste bovenregel zijn twee haken die verbonden zijn met verbindngstangen met het laadhout.","Halfronde beertond met 4 bovenrgels.  Halfrond met duigen en vastgezet met 4 banden en draadstang en moer in de bovenregels.  In de eerste en laatste bovergel zit het voor- en achterbord gevat in een groef on de duigen.  De bovenste duig van loopt door is is voorzien als handgreep.  Tussen de eerste en tweede bovenregel is een scharnierbaar deksel voorzien.  Onderaan is een gat dat doormidden van een ronde staander die doorloopt tot boven het bovenbord op en neer kan beworgen worden..  Op de achterste regel zijn 2 haken die doormiddel van een verbindingsstang en ring de beerton vastzetten op het beerframe.","B","B","A","Sporen van restauratie. Plaatselijk vezwakt."]
[279,null,null,null,"Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8020,"Hertsberge","West-Vlaanderen","België","D","Dg","X","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare beerframe met beerton.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",595,"8/4","A",370,196,60,null,50,null,null,"0°",null,null,74,77,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","B","B",null,null,22,null,"2K","2S",null,null,28,null,2,"A",1150,"12/6","A",355,266,63,58,54,null,3.6504110211030159,null,330,21,null,77,77,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, vlak.","D",null,"A",null,"C",null,30,null,"1M","2S","1K",null,30,1335,"AA0/1",null,"A","B","2BBSVV6",null,null,null,"De bovenkany van de beugel is veelal  een beugel met U uitsparing  waarind e as scharniert.","AC20",null,"Tussend e bomen op VB en AB is een in- en uitlopend A14.  Op VO en AO is een ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,null,null,"draagboom",25,null,"BBSVV6",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,570,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"N",null,null,null,"B",420,null,"Trekbeugel BA.  Handgreep B.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1800,"Ja ","B","E",null,null,"kast niet aanwezig",580,null,"draagframe","BG6/2","Pennen steken 18 mm uit.Pen F.","Op alle zijden van de zichtbare dwarsregel een in- en uitlopend afrondingsprofiel.","Achter de voorschoot is een U beugel die de beide bomen verbind waarop de remhandgreep is geplaatst.",null,null,"A",null,"GA",null,"draagboom","B","Voorkomend een A18","Op de bovenzijde onder de kast is een bladprofiel dat loopt to t op de onderzijde voor de kast.","Verval  +-130mm",null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,900,"Kast niet aanwezig",null,"AA",null,"Linkerzijde, onder de draagboom, tussen het voor en achterwiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,"Tussen de draagbomen","Bestaat uit 2 draagbomen verbonden voor en achteraan in en sponing met een dwarsregel, bout en moer. ","Op de onderzijde van het beerframe is voor de as een opgetimmerde klos.  Het beerframe rust op de as en de achterse dwarsregel van het draagframe;","Op een opgetimmerde regel op het voor- en achterbord van de ton zijn 2 metalen haken met verbindingstangen bevestigd doorheen de voorste en achterste dwarsregel.  Er is geen verbinding met het onderstel","Onderaan halfrond, bovenaan ovaal vormig.  Bestaande uit duigen en 6 metalen banden.  Op de bovenzijde is een deksel .  Onderaan is een gat dat doormidden van een ronde staander die doorloopt tot boven het bovenbord op en neer kan beworgen worden.","B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[280,null,null,null,"Tussen",1850,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8433,"Mannekensvere","West-Vlaanderen","België","D","Dg","X","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare beerframe met beerton.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",560,"5/5","A",320,176,60,null,50,null,null,"0°",null,null,70,86,"Rkant, vlak, rkant, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, vlak, rkant, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","B","B",null,null,32,null,"2K","2S",null,null,25,null,2,"A",1065,"12/6","A",350,270,70,null,45,null,2.8674376512861794,null,340,17,null,65,80,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond, vlak.","D",null,"A",null,"C",null,30,null,"1M","2S","1K",null,34,1400,"AA0/1",null,"A","B","2BBS6",null,null,null,null,"AC12",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Z",null,null,null,"draagboom",30,null,"BBS6",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,540,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,"N",null,null,null,"B",290,null,"Trekbeugel BA.  Beugel A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1795,"Ja ","B","E",null,null,"kast niet aanwezig",570,null,"draagframe","BC7/1/2","Twee pennen van twee dwarsregel steken 15 mm uit.  ",null,null,null,null,"D",null,"GC",null,"draagboom","B","Voorkomend A14 en afrondingsprofiel.","Op de bovenzijde onder de kast is een bladprofiel dat loopt to t halfweg de voorschoot.","Verval: +-155 mm",null,70,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,880,"Kast niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,"Tussen de draagbomen","Bestaat uit draagbomen in de aan de bovenzijde 1/8 hol en de onderijde 1/8 rond, verbonden met 2 dwarsregels in de lengte 1/8 hol.","Op de onderzijde van het beerframe is voor de as een opgetimmerde klos.  Het beerframe rust op de as en de achterse dwarsregel van het draagframe;","De beerton zit gevat tussen de twee dwarsregel en door zijn ronde vorm in de beerbomen.","Ronde beerton samensgestel uit duigen en 6 banden.  Onderaan is een gat dat doormidden van een ronde staander die doorloopt tot boven het bovenbord op en neer kan beworgen worden.  Onderaan aan het fram is een uitvloeiplank getimmerd.","B","B","A","Sporen van restauratie.  Verzwakt. "]
[282,null,519,null,"Tussen",1880,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8421,"Vlissegem","West-Vlaanderen","België","C","Cf","Ae","Geveerde tweewielkar met sponnenzijbord","Kar, twee wielen, twee halve elipsveren, twee lamoenbomen met dwarsregels en betimmering, voorschoot, zijbord met sponnen en afneembaar achterbord. ","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1375,"14/7","A",295,247,62,null,45,null,3.1066159557752373,null,480,26,null,71,65,"Rkant, halfrond, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, kwartrond, vlak.","D",null,"A",null,"C",8,34,null,"1M","2S","1K",null,27,1605,"AC2/1",null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,null,null,"Laadboom",null,null,null,null,null,"Ja",1220,7,"ABA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,920,null,null,"Lamoenframe","CA",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom","A","Voor het laadvlak een inlopend A14.","Op de buitenzijde is een metalen pen.",null,540,1870,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1007,null,null,null,null,"Bd5/2",null,"Op VO en AO is een A14.  Op VO van de eerste dwarsregel een ingewerkt halfronf profiel. ","Vooraan op de bovenzijde van de draagboom en eerste dwarsrgel een T- vormig verbindingselement. Zie foto.  Vooraan de zijborden L-vormig verbindingsmetaal zie foto  Onderaan in het midden van de voorste dwarsregel is een houten trekhout.",null,null,null,"L",null,null,"De rongen zijn nog vastgzet met bout en moer.","A","Op VB en VO een ingewerkt halfrond profiel.","Metalen rechthoekige opstapbeugel en een haak vooraan en achteraan. Zie foto",null,null,589,98,1150,null,2120,"A",420,null,null,null,"90°",null,null,null,"90°","Ag6/0",null,"Pennen getapt","Vierkante armeinden steken vooraan 55 mm en achteraan 100 mm uit.  Op VB en VO van de houten regel is een ingewerkt halfrond profiel.","Op halve hoogte is een ingewerkte houte regel.  Op de bovenregel en rongen zijn metalen ogen voor het opsluiten van metalen rongen",null,null,270,"A","Op VO is tussen de staanders een in en uitlopend A40",null,null,null,null,null,null,525,"Rong","ASA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AF3","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel en VL en VR van de staanders is een in- enuitlopend A30.",null,null,null,"A  ","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[283,null,1255,null,"Tussen",1880,1930,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8000,"Sint-Pieters Brugge","West-Vlaanderen","België","C","Cf","Bh","Geveerde tweewielkar met vast zijbord","Kar, twee wielen, twee halve elipsveren, 2 S-vomrige lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, voorschoot, schutbord, vaste zijborden met opzetstukken, scharnierbaar achterbord.","wiel","hout","veren","metaal","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1255,"14/7","A",320,250,55,null,44,null,2.4575315873638948,null,420,18,null,70,64,"Rkant, halfrond, halfhol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"C",43,57,"A","1M","2S","1K",null,25,1565,"AC2/1",null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,null,null,"Laadboom",null,null,null,null,null,"Ja",1350,10,"Enele veer met vast ogen voorran veerhand en ahcteraan veerhand met kopelbeugel",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,910,null,null,"Lamoenframe","CA",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom","C","Doorgaand afrondingsprofiel op alle zijden.","Op de buitenzijde is een metalen L profiel.",null,730,1970,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,927,null,null,null,null,"Bd5/0",null,null,"Onderaan de voorste dwarsregel is een mealen beugel met scharierbaar metalen trekhout.  Metalen beugel op het laadvlak  op de kopse zijde van het zijbord.",null,null,null,null,null,null,null,"A","Op VB tussen de staanders is een in- en uitlopend A40.",null,null,null,0,0,1100,null,2115,"B",500,null,null,null,"90°",null,null,null,"90°","Bf6/0",null,"Pennen getapt","Op VO van de bovenregel, VL en VR van de staanders, tussen de staanders een in- en uitlopend A40.",null,null,null,260,"A","Op VO is tussen de staanders een in en uitlopend A40",null,null,null,null,null,null,535,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AJ4","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel, VB van de onderregel en VL en VR van de staanders is een in- enuitlopend A30.","op de ondrerregel is zijn de scharnieroghen vastgezet.",null,null,"Metalen opsluitpen en splitpen A","P ",null,null,null,"2 metalen beugel van onder het laadvlak met handgreep waarop een houten plank vertikaal is vastgezte.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[284,null,295,null,"Tussen",1880,1945,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8000,"Koolkerke","West-Vlaanderen","België","B","Ba","Ac","Polderkruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee hol gebogen berriebomen met dwarsregels en betimmering, houten klos als kruiwagenvoet afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",690,"10/5","A",350,130,23,null,21,null,null,"0°",null,null,55,54,"1/8 hol, vlak.","1/8 hol, vlak.","J","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Za",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,520,null,null,"berrieframe","A3","Vierkante pennen steken 47 mm uit.","Op VO en AO van de dwarsregels is een in- en uitlopend A14.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","A ","Voor het laadvlak een in- en uitlopend A18. Achter het laadvlak een afrondingsprofiel.",null,null,655,970,null,null,null,null,null,"A","Profielering vooraan: kwarthol.  Profielering achteraan: kwarthol.",null,null,null,null,null,215,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,450,680,725,720,"B",null,null,null,null,"90°",null,"99°",null,"90°","An0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,345,"rong","AAaA",null,"Ed2/0","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel is een in- en uitlopend A35. Op VL en VR van de staanders is een doorgaan dA14.  ",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"O","O",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[285,null,1023,null,"Tussen",1880,1945,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"West-Vlaanderen","België","B","Ba","Ac","Polderkruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee hol gebogen berriebomen met dwarsregels en betimmering, houten klos als kruiwagenvoet afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",700,"8/4","A",360,128,30,null,28,null,null,"0°",null,null,60,57,"Vlak, kwarthol, vlak.","Vlak, kwarthol, vlak.","J","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,535,null,null,"berrieframe","A4","Vierkante pennen steken 65 mm uit.",null,null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","A","Voor het laadvlak een in- en uitlopend A18. Achter het laadvlak een afrondingsprofiel.",null,null,695,920,null,null,null,null,null,"A","Profielering vooraan: schuinneerlopend en kwarthol.  Profielering achteraan: schuinneerlopend en kwarthol.",null,null,null,null,null,195,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"H",null,null,null,null,null,null,null,null,null,460,640,760,755,"B",null,null,null,null,"90°",null,"99°",null,"90°","An0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,250,"rong","AAaA",null,"Ek2/0","Pennen getapt","Op VO tussen de twee tussenstaanders is een in- n uitlopend A50.  Op VB en AB van de bovenregel is een doorgaand A14.  Op VL en VR van de tussenstaanders is een in- en uitlopend A14.",null,"A",null,null,null,null,null,null,"CD0",null,null,null,null,null,"O","O",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[287,null,375,null,"Tussen",1880,1945,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,9968,"Bassevelde","Oost-Vlaanderen","België","B","Ba","Db","Polderkruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee hol gebogen berriebomen met dwarsregels en betimmering, houten klos als kruiwagenvoet en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",735,"10/5","A",375,150,35,null,29,null,null,"0°",null,null,63,61,"Schuinoplopend, kwarthol, vlak.","Schuinoplopend, kwarthol, vlak.","J","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5 ",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,535,null,null,"berrieframe","A4","Vierkante pennen steken 63 mm uit.","Op VO en AO van de dwarsregels is een in- en uitlopend A14.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","A","Voor het laadvlak een in- en uitlopend A18. Achter het laadvlak een afrondingsprofiel.",null,null,690,1110,null,null,null,null,null,"A","Profielering vooraan: schuinneerlopend, kwarthol en rkant.  Profielering achteraan: schuinneerlopend, kwarthol en rkant.",null,null,null,null,null,220,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,500,700,770,740,"B",null,null,null,null,null,null,"101°",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ed2/0","Pennen getapt.  Ronde doorgaande penne van de buitenstaandres","De buitenstaanders zijn rond van profiel.  P VO van de bovenregel is een afrondingsprofiel.  Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A20",null,"B0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[288,null,548,null,"Tussen",1880,1945,"Provinciaal domein Bulskampveld",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8370,"Uitkerke","West-Vlaanderen","België","B","Ba","Ab","Polderkruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee hol gebogen berriebomen met dwarsregels en betimmering, houten klos als kruiwagenvoet afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",670,"10/5","A",320,147,30,null,30,null,null,"0°",null,null,58,58,"Schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond.","Schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond.","I","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5 ",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1055,null,null,"berrieframe","F4","Vierkante pennen steken 48 mm uit.","Op VO en AO een in- en uitlopend A12.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","A","Voor het laadvlak een in- en uitlopend A18. Achter het laadvlak een afrondingsprofiel.",null,null,635,1050,null,null,null,null,null,"A","Profielering vooraan: kwarthol, schuinneerlopend, en kwartrond.  Profielering achteraan: kwarthol, schuinneerlopend, en kwartrond.",null,null,null,null,null,195,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,475,590,660,700,"B",null,null,null,null,"99°",null,"97°",null,null,"An0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,340,"rong","ACC",null,"Ed2/0","Pennen getapt.  Vierkante doorgaande pennen van de buitenstaanders","Op VO ,VB en AB van de bovenregel een A10.  Op VL en VR van de tussenstaanders een A12.  De buitenstaanders buigen bovenaan schuin naar binnen mogelijk nieuw type van maken met de vooraande.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[290,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,null,null,"Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ac","Zandleem kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen met dwarsrgels en betimmering, houten klos als kruiwagenvoet, vast voorbord en afneembare zijborden. ","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",515,"8/4","A",345,115,22,26,20,26,null,"0°",null,null,50,42,"Rkant, schuioplopend, 1/8 hol, rkant, vlak.","Rkant, schuioplopend, 1/8 hol, rkant, vlak.","I","A",null,null,16,null,"1K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5 ",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Q",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,510,null,null,"berrieframe","G4","Vierkante pennen opgespied teken 32 mm uit.","Op Vo en AO een doorgaand A18.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor het laadvlak een in- en uitlopend A18. Achter het laadvlak een inlopend A18 overgaand in een afrondingsprofiel.",null,null,690,990,null,null,null,null,null,"A","Profielering vooraan: schiunneerlopend, kwarthol, rkant.  Profielering achteraan: schiuinneerlopend, kwarthol, rkant.",null,null,null,null,null,235,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,390,615,520,630,"B",null,null,null,null,"90°",null,"109°",null,"90°","An0",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,325,"rong","AGA",null,"ED2/0","Penne getapt","Op VO van de bovenregel is een in- en uitlopend A30. Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend  A14.    De buitestaander is decoratief uitgewkert.  OP VB van de bovergen is een doorgaand A14.  Op de bovenzijde zijn twee gaten waarin pennen zaten die straals geijs geriht waren.",null,"A",null,null,null,null,null,null,"niet aanwezig",null,null,null,null,null,"O","O",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C ","A","B","Sporen van restauratie. "]
[291,null,"2010 906",null,"Tussen",1880,1945,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","B","Ba","Be",null,null,"wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"B",340,null,"Een vierkante regel zit gevat in het massieve wiel.",250,"profiel 50 x 50 mm",null,null,null,null,null,"0°",null,null,null,37,"Vooribj het wiel is een inlopend A20 naar de kopse zijden;","Vooribj het wiel is een inlopend A20 naar de kopse zijden;",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,375,null,null,"berrieframe","C2","Vierkante pennen opgespied steken 25 mm uit.","Op VO en AO een in- en uitlopend A14.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor het laadvlak een in- en uitlopend A14. Achter het laadvlak een inlopend A14 overgaand in een afrondingsprofiel.",null,null,535,870,null,null,null,null,null,"BA","Op VL en VR een doorgaand A14.",null,null,null,null,null,175,"A",null,null,null,"A ",null,"Op het achteste kopse eind van de betimmering een repetitieve gustinsnijdingen.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,245,385,470,490,"B",null,null,null,null,"98°",null,"108°",null,"90°","Bg0",null,null,null,"Het zijbord is vooraan opgetimmerd op het voorbord.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,220,null,null,null,"CC0",null,null,null,"geen",null,null,null,null,null,null,"CA0",null,null,null,null,null,"onduidelijk",null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[293,null,"97.70",null,"Tussen",1880,1945,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,null,null,"Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ac","Brabantse kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, houten klos als kruiwagenvoet, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",540,"8/4","A",325,128,26,32,26,32,null,"0°",null,null,60,45,"Vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","K","B",null,null,20,null,"1K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,465,null,null,"berrieframe","C3","Vierkante pennen opgespiëd steken 38 mm uit.","Op OV en OA is een in- en uitlopend A14.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor het laadvlak een in- en uitlopend A14. Achter het laadvlak een inlopend A14 overgaand in een afrondingsprofiel.","Rongen buegl J",null,635,1020,null,null,null,null,null,"AB  ","zie foto",null,null,null,null,null,218,"C",null,null,null,"A",null,"Op achterste kopse eind is een repetitieve gutsinsnijding",null,null,null,null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,null,290,567,480,615,"B",null,null,null,null,"90°",null,"108°",null,"90°","An0",null,null,"Hoek: kwarthol, vlak en kwartrond. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,330,"rong","AGA",null,"Ed2/0","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel is tussen de staanders een in- en uitlopend A30.  Op VB is een dooragan A25.  Op VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A18.    Op de boveregel zijn er boen twee straalsgewijs gepalatste pennen in achthoek.",null,"B8 met ronde pen",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960. "]
[294,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"België","B","Ba","Ab",null,null,"wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",465,"5/5","A",325,100,40,null,30,25,null,"0°",null,null,47,49,"Schuinoplopend, kwarthol, vlak.","Schuinoplopend, kwarthol, vlak.","B","A",null,null,17,null,"1K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/nieuw aan bieide zijden dezelfd opsluiting met een splitpen",null,"B","B maar er zijn ok gante in voor A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,420,null,null,"berrieframe","C3","Vierkante pennen doorgaand.","Op de berrieboom is voor het laadvlak een schuinaangezaagde klos.vasgezet",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","C","Voor het laadvlak een in- en uitlopend A12. Achter het laadvlak een inlopend A12 overgaand in een afrondingsprofiel.","Rongenbeugel E.",null,515,550,null,null,null,null,null,"CE","doorgaand A12",null,null,null,null,null,335,"D",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,350,440,505,620,"B",null,null,null,null,"102°",null,"107°",null,"108°","An0",null,null,"Hoek: afronding",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,235,"rong","ACA",null,"EG2/2",null,"Op VO van de bovenregel is een doorgaand A10 op VB en AB een doorgaand afrondingsprofiell",null,"B0",null,null,null,null,null,null,"CD0",null,null,"Breedte 100 mm",null,null,"O tussen klos en zijbord","O",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[296,null,86452,null,"Tussen",1880,1945,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,null,null,"Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ab","Brabantse kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, houten klos als kruiwagenvoet, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",520,"8/4","A",380,108,35,null,23,null,null,"0°",null,null,47,40,"Vlak, kwartol, vlak, rkant, halfrond, vlak.","Vlak, kwartol, vlak, rkant, halfrond, vlak.","I","A",null,null,20,null,"1K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,490,null,null,"berrieframe","C3","Vierkante pennen opgepiëd.  De laatste 2 steken 42 mm uit.  De eerste77 mm.","Op Vo en AO een doorgaand A14.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor het laadvlak een in- en uitlopend A14. Achter het laadvlak een inlopend A14 overgaand in een afrondingsprofiel.",null,null,590,800,null,null,null,null,null,"AA","zie foto",null,null,null,null,null,280,"C",null,null,null,"A",null,"Op achterste kopse eind is een repetitieve gutsinsnijding",null,null,null,null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,null,385,560,505,580,"A",null,null,null,null,"90°",null,"108°",null,null,"An1",null,null,"Hoek: afronding",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,310,"rong","AGA",null,"Em2/0 ","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel tussen de standers en de kopse einden een in- en uitlopend A18.  Op VL en VR van de staanders ee doorgaand A14.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","B","Verfsysteem na 1960.  Achterbord niet aanwezig."]
[297,null,91331,null,"Tussen",1880,1945,"Museum voor de Oudere Technieken",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,null,null,"Vlaams-Brabant","België","B","Ba","Ab","Brabantse kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen, houten klos als kruiwagenvoet, afneembare zijborden en vast voorbord.","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",555,"8/4","A",370,105,30,null,37,null,null,"0°",null,null,48,52,"Schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","K","B",null,null,18,null,"1K",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/4",null,"B","C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,465,null,null,"berrieframe","C4","Vierkante pennen opgespiëd.  De laatste 3 dwarsregels steken 35 mm uit.  De eerste 68 mm.","Op Vo en AO een doorgaand A14.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor het laadvlak een in- en uitlopend A14. Achter het laadvlak een inlopend A14 overgaand in een afrondingsprofiel.",null,null,620,940,null,null,null,null,null,"AB  ","zie foto",null,null,null,null,null,225,"A",null,null,null,"A",null,"Op achterste kopse eind is een repetitieve gutsinsnijding",null,null,null,null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,null,380,575,520,650,"A",null,null,null,null,"90°",null,"111°",null,null,"An1",null,null,"Hooek: schuinneerlopend, afronding.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,290,"rong","AGA",null,"Ed2/0","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel tussen de standers en de kopse einden een in- en uitlopend A18.  Op VL en VR van de staanders ee doorgaand A14.",null,"B8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960.  Achterbord niet aanwezig."]
[301,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Rufin de Meerleer",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,9450,"Haaltert","Oost-Vlaanderen","België","D","Dg","X","Driewielkar met rechte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",670,"10/5","A",350,182,67,null,45,null,null,"0°",null,null,80,70,"Vlak, halfrond, kwartrond, rkant, vlak.","Vlak, halfrond, kwartrond, rkant, vlak.","B","A",null,null,40,null,"2K","2S",null,null,28,null,2,"A",1320,"12/6","A",390,325,73,70,50,null,{"$f":"ASIN(CE294/CD294) * 180 / 3.14","v":2.3246170928496963},null,370,15,null,86,72,"Rkant, schuinoplopend, kwarhtol, vlak, kwartrond, , rkant, vlak.","Kwartthol, kwartrond, vlak.","B",null,"A",null,"C",null,36,null,"1M","2S","1K",null,32,1620,"AA0/1",null,"A","B","2BBS6","2BK6","1BM6",null,null,"AC15","Op de kopse einden vanf de draagboom zitten twee houten blokken opgesloten in de opsluitbeugel BK6.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"draagboom",43,null,"BBS6",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"K1",null,null,null,null,null,650,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,"C0","Vooraan een metalen trekhaak E vastgezet op het voorarmframe.","J",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1780,"Ja ","Het bovenstel ontbreekt.","Het bovenstel ontbreekt",null,null,null,670,null,"draagframe","BA3/0/2","Vierkante doorgaande pennen steken 26 mm uit.","Op VB en AB is een ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,"A",640,"GB",null,"draagboom","A","Op VB en OB een ingewerkt halfrond profiel.   ","Vooraan is een metalen bladprofiel lopend,n van de bovenzijde tot op de onderzijden voor de schamelring.  Achteraan is een metalen bladprofiel lopend van de bovenzijde doorlopend in de opsluitbeuggel.",null,null,70,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,820,null,null,"H",null,"Linkerzijde, onder de draagboom, tussen het voor en achterwiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tussen de draagbomen","2 bomen licht hol gebogen verbonden met 2 dwarsregels vastgezt met houten opsluitpennen.  Voor- en achteraan opgetimmerde blanken","Rustend op de asblok.  Vooraan vastgezte met een metalen pen vast op de dwarrstegel van het draagframe, waarover een oog pas van het beerframe en opgesloten met metalen spie.",null,"Ronde beerton samensgestel uit duigen en 6 banden.  Onderaan is een gat dat doormidden van een ronde staander die doorloopt tot boven het bovenbord op en neer kan beworgen worden.  ","B","A","B","Verfsysteem na 1960. "]
[302,null,null,null,"Tussen",1850,1930,"Rufin de Meerleer",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","G. Pletinckx",9660,"Everbeek","Oost-Vlaanderen","België","E","Em","Be","Vierwielkar","Vierwielkar, twee achterwielen, twee voorwielen draaibaar verbonden met draagbomen.  Kipbare laadvlak.  Afneembaar voor- en achterbord en sponnenzijbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",495,"8/4","A",215,178,45,null,38,null,null,null,90,3,60,50,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond.","kwartrond","B","A","E",17,44,"A","1M","2S","1K",null,24,635,2,"A",1030,"12/6","A",315,245,65,55,55,null,null,null,300,20,null,70,65,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Kwarthol, vlak. ","De zijde van de spaken versmald sterk naar de voorzijde .  Hier is op 1/4 hoogte een inlopend afrondingsprofiel dat zeer geleidelijk uitloopt.",null,"A",null,"E",38,65,"A","1M","2S","1K",null,26,1460,"AA0/1",null,"A","A","2BBSVV6","1BM6",null,null,null,"AC15",null,"Op VB en AB tussen de draagbomen een in- en uitlopend A20 en tussen de de draagboom en het kopse eind een inlopend A20.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"draagboom",15,null,"BBSVV6",null,null,null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"I2",null,null,null,null,null,null,"C","2 BM4","2BKA",null,null,null,null,null,"Rechthoekig met 2 uitsparing voor het opsluiten van het disselhout",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L",null,null,null,"AA",420,null,"Trekbeugel E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1630,"Ja.","D","D",null,"A",470,null,null,"draagframe",null,null,null,"2 bomen versmallend naar elkaar toelopend, onder de kast een dwarsregel en vooraan 1 rongblok en ervoor en erachte een  dwarsregel is minder breed een wrijfblok ",null,null,null,null,"KA",null,"draagboom","A",null,"Vooraan op de kopse zijden is metaal beslag dat looptt kort voor het kopse einde op de bovenzijde tot de onderzijde.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,660,795,null,"S",null,"Linkerzijde, draagboom, voor de kast.","Ba5/4","Vierkante doorgaande pennen.  ",null,"Op de achterste twee dwarsregels is op de onderzijde in het midden een rongebeugel J vasgetzet.",null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,95,95,910,1020,1800,"A",null,null,null,930,"94°",null,"97°",null,"90°","Ag4/0",null,"Pennen getapt.  ",null,"De rongen zijn vastgezet met de metalen verbindingstangen en principieel niet afneembaar.  De staanders verlopen volgens de schuinte van het voor- en achterbord.",null,null,500,"A","Vierkante armeinden steken 130 mm uit.  Op VO een ingewerkt halfrond profiel.","2 rongebeugels E",null,null,"Ak3",null,null,400,"rong","AHC",null,"FL",null,"Op VB en VO van de opsluitregel is een in- en uitlopend A14.  Op VB  van de onderregle en VO van de bovenregel is een doorgaand A20.","Op de kopse einde metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,null,"A","B",null,null,"FL",null,"Op VB en VO van de opsluitregel is een in- en uitlopend A14.  Op VB  van de onderregle en VO van de bovenregel is een doorgaand A20.","Op de kopse einde metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden.",null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[304,null,null,null,"Tussen",1850,1930,"Rufin de Meerleer",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker",null,9420,"Aaigem","Oost-Vlaanderen","België","E","En","Bf","Boerenwagen met vast zijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast en bestaat uit paneel, bovenregel en staander verbonden met pen en gat met de laadboom.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",925,"10/5","A",425,300,70,65,70,null,null,null,210,16,85,97,"Rkant, vlak, rkant, vlak, halfrond, kwartrond, , rkant, vlak, rkant, vlak, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 hol, 1/8 rond.","N","B","C",15,54,"A","1M","2S","1K",null,21,1660,2,"A",1465,"12/6","A",410,325,80,null,73,null,null,null,460,50,null,85,105,"Rkant, schuinoplopend met tussenin een ingewerkt halfrond profiel, rkant, kwarthol, kwarthol, kwarthol, vlak.","Kwarthol, vlak.","N",null,"C",null,"E",15,55,"A","1M","2S","1K",null,30,1880,"AA0/1",null,"A","B","4BM4","2BKA",null,null,null,"BB","Versmallend door 1/8 hol en vlak.","Versmalling met afrondingsprofiel.",null,"A","Versmallend door schuinoplopend, kwarthol en vlak.","Versmalling met een doorgaand A12.","Op het kopse eind is van zijde tot zijde metaalbeslag","B","N ","B","Voor asblok een inlopend A35 overgaand in een afrondingspofiel.  Achter asblok volledig rond.","A",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","A","2CR","DMR",null,null,null,"C","2BM4","1BM4","2BKA",null,"CB","Versmallend door 1/8 hol en vlak.",null,"A","Versmallend door schuinoplopend, schuinoplopend.  ","Kop E","B","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A35 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend afrondingsprofiel.",null,"A vastgzet met houten pen.","Op VO en AO tussen de voorarmen een in- en uitlopend A20.",null,"DO","Voorambeugel B.  Voorarmbeugel C","A","C",null,"A","C",4250,"A",null,"A",null,"Op het  kopse eind is op de onderzijde kwarthol profiel.  ","Metaalbeslag van zijde tot zijde.","B",null,null,"FF","FF",null,"A","A","Achteraan op de onderzijde zijn 2 metalen qronde buegels waarin het woelhout gevat zit.",null,2810,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1060,null,"R",null,"Achterzijde, tussenblok, midden.","Dc1/4/2",null,null,null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.  Op VO en AO een doorgaand A14. Kop G","De achterste tussenblok heeft opening voor het opsluiten van de armeinden van de onderregel vanb het zijbord en dient als achteropsluitbord B opgesloten door middel van houten spieën.",null,null,null,null,"A",null,null,null,null,140,null,1120,null,3920,"A",null,null,null,null,"94°",null,"94°",null,"90°","Ba9/0/2",null,"Vierkante doorgaande pennen getapt.  De eerste en laatste pen steken 25 mm uit.","Op VB van de ondregel is tussen de staanders een in- en uitlopend A30.  Onderregel heeft ronde armeinden steken 150 mm uit.",null,null,null,410,"A","Achteraan: ronde armeinden steken 145 mm uit.  De kopse einden vooraan steken 150mm uit en zijn 1/8 hol naar boven gericht.  Op VO tussen de staanders een in- en uitlopend A30.  Op VB en AB een afrondingsprofiel.",null,null,null,null,null,null,610,"staander","FHA",null,"AA3","Pennen getapt","De bovenzijde van de bovenregel is decoratief uitgewerkt met accolade motieven.  Op VO Tussen de staanders een in- en uitlopend A20.  Op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A20.  Op VB van de onderegel een in- en uitlopend A20.","Onder de onderregel is een uitsparing waarmee het voorbord onderaan opgesloten zit achter het vooropsluitbord.",null,"B",null,"A","N",null,null,"FH",null,null,"Op de kopse einden metalen opsluitbeugels",null,null,"A","N",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[305,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Rufin de Meerleer",null,null,null,null,null,"Laatste gebruiker","Joseph Portauwx",3390,"Sint-joris-Winge","Vlaams-Brabant","België","C","Ca","Ad","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord, afneembaar voor- en achterbord en opzetborden.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1470,"12/6","A",440,290,72,55,45,null,null,null,"480",22,null,82,59,"Rkant, schuinoplopend, kwarhtol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","A",null,"C",null,"B",35,90,"A","1M","2S","1K",null,41,1550,"AA0/1",null,"A","B","2BB6","1BM6",null,null,null,"AC15","Versmallend door rkant, 1/8 rond en rkant.  ","Versmalling met een afrondingsprofiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","210 x 130 mm","lamoenboom",15,null,"BB4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,825,null,null,"lamoenframe","DE9/0","Ronde doorgaande pennen.  De pen van de eerste dwarsregel steekt 70 mm uit.","Op VO en AO een in- en uitlopend A14.","Op de eerste dwarsregel verbindingsmetaal B.  Op de achterste dwarsregel verbindingsmetaal E.",null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom","D","Voor het zijbord op de zichtbare zijden een inlopend afrondingsprofiel.  Op VB tussen de eerste rong en de asblok een in- en uitlopend A30.  Achter het zijbord een inlopend afrondingsprofiel","Op het achterste kopse eind is een metalen omkromen band.   Op de kopse einden trekbeugel A.",null,750,1780,"AA2",null,null,"AA",null,null,null,"AV",850,"AA",1820,null,985,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,135,null,970,null,2700,"A",300,140,null,null,"91°",null,"90°",null,"90°","Ab4/0",null,"Ronde pennen getapt steken 20 mm uit.",null,null,null,null,565,"A","Ronde armeinden steken 100 mm uit.  Op VO tussen de staanders en de armeinden een in- en uitlopend A18.",null,null,null,"AK2",240,"Metalen rongen.",590,"Rong","BOH",null,"AA3","Pennen getapt","De bovenzijde van de bovenregel is deocratief uitgewerkt met accolade motieven.  Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel tussen de staanders een in- en uitlopend A14.  Op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A14.",null,null,null,null,"A","E",null,null,"AA3","Pennen getapt","De bovenzijde van de bovenregel is deocratief uitgewerkt met accolade motieven.  Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel tussen de staanders een in- en uitlopend A14.  Op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A14.",null,null,null,"A","E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960. "]
[307,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Rufin de Meerleer",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,9310,"Herdersem","Oost-Vlaanderen","België","D","Dg","Ad","Driewielkar met rechte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",700,"10/5","A",350,223,73,null,58,null,null,"0°",null,null,66,79,"Rkant, vlak, ogief.","Rkant, vlak, ogief.","B","A",null,null,28,"A","2K","2S",null,null,30,null,2,"A",1440,"14/7","A",430,303,80,70,55,null,{"$f":"ASIN(CE300/CD300) * 180 / 3.14","v":2.7426690645422558},null,460,22,null,82,82,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, kwartrond, kwartrond, , rkant.","Rkant, kwartrond.","A",null,"A",null,"E",22,70,"A","1M","2S","1K",null,36,1520,"AA0/1",null,"A","A","2BBS6  ","1BM6",null,null,null,"AA",null,"De bovenzijde tussen de laadbomen is decoratief uitgewerkt met accolade motieven.  Op VO en AO een doorgaand A14.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"EC","210 x 160 mm.","draagboom","pen en gat",null,"BBS6",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"G1",null,null,null,null,null,650,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","Naar voren toe op de buitenzijden een inlopen afrondingsprofiel.",null,null,null,null,"A1","Voorarmbeugel B. De butienzijde is onder de voorschoot verstevigd met bladprofiel.","L",null,null,null,"B",450,"A","Trekbeugel EBA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1780,"Ja.","D","D",null,"B",630,950,null,"draagframe","BI3/0/2","Vierkante doorgaande pennen steken 20 mm uit.","Pen A",null,null,null,"A",600,"M",null,"draagboom","A",null,null,null,null,60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,880,1000,null,"D",null,"Linkerzijde, draagboom, voor de kast.","Ba6/2","Vierkante doorgaande pennen steken 25 mm uit.  ","Pen A",null,null,null,null,"B",null,null,null,"A","Kopse eind achteraan B.  ","Op Achterste kopse eind metaal D.",null,null,145,155,975,null,2280,"A",210,20,null,880,"90°",null,"90°",null,"90°","Ag4/0",null,"Pennen getapt",null,null,null,null,570,"A","Achteraan: vierkante armeinden steken 120 mm uit.  Vooraan: kopse eind is 1/8 hol naar boven gericht.  Op VO tussen de staanders een in- en uitllopend A18.","3 rongenbeugels E.",null,null,null,null,null,680,"Rong","A1E ",null,"CD2",null,"De zijde heeft naar boven toe een halfrond profiel.  De opgetimmerde staanders zitte aan de binnenzijde.",null,null,null,null,"A  mletalen pen aan de binnenzijde van het zijbord","Q",null,null,"AI3","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel is tussen de staanders een in- en uitlpend A18.  Op VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A18.  De middenstaanders is decoratief uitgewerk met accolademotieven.",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[308,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Rufin de Meerleer",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,9550,"Herzele","Oost-Vlaanderen","België","D","Dg","Ad","Driewielkar met rechte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",540,"8/4","A",360,205,69,null,52,null,null,"0°",null,null,68,100,"Schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond.","Schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond.","B","A",null,null,30,"A","2K","2S",null,null,27,null,2,"A",1300,"12/6","A",415,305,75,null,63,null,null,null,390,23,null,90,98,"Rkant, vlak, rkant, kwarthol, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D",null,"B",null,"C",null,32,"A","2K","2S",null,null,30,1610,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BBSVV4","2BBS4",null,"2BBS beugels onder de laadboom met kantelhaak en 2BBS beugels zetten de draagbomen vast.","AA","Versmallen tussen de draagbomen door 1/8 hol","Versmalling met een in- en uitlopend A20.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","Luns met asgeleiders zie foto.",null,null,"draagboom","Gevat met een lip op de asblok",null,"BBS4",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"D",null,"I1",null,null,null,null,null,620,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F","Op de buitenzijde een afrondingsprofiel",null,null,null,null,"C1","Trekbeugel EC doorlopend met de schoorijzers van het draaibaar vooronderstel.  Het voorarmframe is vooraan verbonden met een metalen beugel met het scharnierdraaipunt op de bovenzijde van de voorschoot.","O",null,null,null,null,450,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1810,"Ja","B","D",null,"B",600,620,null,"draagframe","BI3/0/2","Vierkante pennen steken 31 mm uit.","Pen A","De eerste en laatste dwarsregel hebben een dubbele pen.",null,null,"A",570,"EA",null,"draagboom","A","Op VB en VO een ingewerkt halrond profiel.  Kop K.",null,null,null,70,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,810,900,null,"H",null,"Linkerzijde, onder draagboom, tussen laadvlak en voorschoot","Ba6/2","Vierkante pennen steken 30 mm uit ","Pen A.  Op VO en AO een doorgaand A10.",null,null,null,null,"vast met bout en moer",null,null,null,"A","Op VB een doorgaand ingewerkt halfrond profiel.  Op VO tussen de rongen een in- en uitlopend A22.  Kopse eind achteraan B.  ","Op Achterste kopse eind metaal D.",null,null,200,95,1000,1085,2130,null,20,20,null,1020,"91°",null,"90°",null,"90°","Ad5/0",null,"Pennen getapt.  De eerste en laatste pen steken 25 mm uit.",null,null,null,null,430,"A","Ronde armeinden steken 120 mm uit.  Op VO is tussen de rongen een in- en uitlopend A18","3 rongenbeugels E",null,null,"Ak3",170,null,570,"rong","ADC",null,"FBA",null,"Op VB van de onderregel is een A18.  Bovenregel kop K.  Op VO van de bovenregel is een decoratief uitgewerkt accolademotief.  Op VB is een doorgaand A18.",null,null,null,null,"A","B",null,null,"AL3","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel en VB van de onderrgel tussen de staanders en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A18.  Bovenregel kop K.  Op VB van de bovenregel is een doorgaand A18. ",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[310,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Rufin de Meerleer",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,null,null,"Oost-Vlaanderen","België","D","Db","Be","Driewielkar, klein","Kar, twee achterwelen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met het draagframe, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",360,"8/4","A",160,120,35,null,27,null,null,"0°",null,null,45,43,"Rkant, kwarthol, kwartrond.","Rkant, kwarthol, kwartrond.","B","A",null,null,17,null,"2K","2S",null,null,17,null,2,"A",155,"12/6","A",190,145,42,null,30,null,null,null,230,10,null,49,49,"Rkant, vlak, rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwartrond.","B",null,"A",null,"C",null,21,"A","1M","2S","1K",null,18,900,"AA2/1",null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,300,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"N",null,null,null,"B",230,null,"Trekbeugel E.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1130,"Ja","D","E",null,null,230,null,null,"draagframe","Twee draagbomen vooraan samenkomend en verbonden met doorgaande bout met moer.",null,null,null,null,null,"vooraan halfrond",null,"EA",null,"draagboom","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,500,540,null,null,null,null,"Ba3/2","Vierkante doorgaande pennen.","Op VO en AO is een A8.",null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,65,70,630,null,1170,"A",30,30,null,645,369,null,"90°",null,"90°","Ag3/0",null,null,null,null,null,null,395,"A","Op VO een ingewerkt ogiefprofiel.",null,"vast met driehoeksmetlan m110 breed",null,null,null,null,310,"staander","Op VL en VR is een ingewerkt ogiefprofiel",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","B","Verfsysteem na 1960. voor- en achtebord ontbreekt."]
[311,null,null,null,"Tussen",1890,1930,"Rufin de Meerleer",null,null,null,null,"Afkomst",null,"R. Eemam",9450,"Denderhoutem","Oost-Vlaanderen","België","C","Ch","X",null,null,"wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","karsteun","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1320,"12/6","A",375,315,73,null,57,null,null,null,390,22,null,80,80,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","B",null,"A",null,"C",null,35,"A","1M","2S","1K",null,29,1325,"AA0/1",null,"A","A","1BM4","2BBS4",null,null,null,"AE20",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"lamoenboom",20,null,"BBS4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja","D","D",null,"B","Het bovenstel ontbreekt",null,null,"lamoenframe","DA2/0","Vierkante pennen steken 70 mm uit.",null,null,null,null,null,null,"EA",null,"lamoenboom","E","Voor het laadvlak op alle zijden een inlopend afrondingsprofiel.",null,null,660,2220,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Het bovenstel ontbreekt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"het beerframe rust op de as en is vooraan geblokeerd door he laadhout maar valt er tussen.","2 staanders verbonden met een regel vooraan en achteraan door een optetimmerde regel.","rust op de as en voorraan opgeslmoten door het laadhout","Rust op rubberen bandblokken en lig los","ronde beerton met 6 banden","B","A","B","Sporen van restauratie. Verfsysteem na 1960.  Bovenstel niet aanwezig."]
[313,null,null,null,"Tussen",1890,1930,"Rufin de Meerleer",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8480,"Ichtegem","West-Vlaanderen","België","D","Dg","Ad","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",595,"8/4","A",340,190,60,null,48,"De spaken zitten 2 per 2 dichter bij elkaar",null,"0°",null,null,72,89,"Vlak, rkant, ogief","Vlak, rkant, ogief","B","A",null,null,29,"A","2K","2S",null,null,26,null,2,"A",1085,"12/6","A",305,280,70,null,88,null,null,null,320,24,null,70,88,"Rkant, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","A",null,"A",null,"C",null,29,null,"1M","2S","1K",null,30,1335,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BBS6",null,null,"BM6 beugel met trekhaak naar achteren gericht","AE22",null,"Op VB, VO, AO en AB een ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,"J",null,"draagboom",35,null,"BBS6",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,520,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"N",null,null,null,"B",450,null,"Trekbeugel BB.  Handgreep A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1830,"Ja","B","E",null,null,520,450,null,"draagframe","BA4/1/2",null,null,"De eerste dwarsregel is 1/8 rond naar voren toe.",null,null,"A",500,"GC",null,"draagboom","B","Achter de voorschoot tot achteste kopse eind op VB en VO een ingewerkt halfrond profiel.","Op de bovenzijde voor de kasty een metalen bladprofiel lopend tot de onderkant voor de bovenschamelring.","Verval +-160 mm.",null,30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,930,880,null,null,null,null,"Ba4/2","Vierkante doorgaande pennen","Op VO en AO een in- en uitlopend A14.",null,null,null,null,"L",null,null,null,"A","Kop E.   Op VB en VO een ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,135,130,970,980,1900,"A",null,15,null,1130,"96°",null,"97°",null,"91°","Ag6/0",null,"Pennen getapt",null,"De rongen verlopen volgens het voor- en achterbord.  De rongen zijn onder de beugel nog vastgezet met bout en moer.","2 rond metalen L-vormige streuen verbonden met de laadboom en de bovenregel van het zijbord.",null,315,"A","Vierkante armeinden steken 135 mm uit.  Op VO is een ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,"Ak3",195,null,425,"rong","AHA",null,"FJ0",null,null,"Op de kopse einde metalen beugeel voor het opsluiten van de armeinden.  2 rongenbeugels J.",null,null,null,"A","B",null,null,"FJ0",null,null,"Op de kopse einde metalen beugeel voor het opsluiten van de armeinden.  2 rongenbeugels J.",null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Verfsysteem na 1960."]
[314,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Rufin de Meerleer",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,1500,"Halle","Vlaams-Brabant","België","D","Dg","Be","Driewielkar met rechte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",690,"10/5","A",375,240,88,null,55,null,null,"0°",null,null,80,90,"Vlak, rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant.","Vlak, rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant.","B","A",null,null,32,"A","2K","2S",null,null,35,null,2,"A",1285,"12/6","A",355,285,85,null,60,null,null,null,385,22,null,83,95,"Vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak;","Kwarthol, vlak, rkant, vlak.","A",null,"A",null,"C",null,32,"A","1M","2S","1K",null,32,1675,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BBSVV6","2BKA",null,"BM6 beugel met trekhaak naar achteren gericht","AC23",null,"Op alle zijden een afrondingsprofiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"L",null,null,null,"draagboom",33,null,"BBSVV6",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"D",null,"F1",null,null,null,null,null,780,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,"C0","Trekbeugel EA.","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1600,"Ja","D","D",null,"B",720,780,null,"draagframe","BA2/0/1",null,null,"Met scharnierbaar deksel",null,null,"D",800,"LA",null,"draagboom","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,840,970,null,"K",null,"Linkrzijde, draagboom voor kast.","Ba5/2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","Vooraan kop B.  Tussen de staanders op VB een in- en uitlopend afrondingsprofiel.  Achteraan kop B.","Op het achterste kopse eind metaal D",null,null,80,175,1020,1290,2030,"A",null,null,null,1070,"90°",null,"101°",null,"90°","Bc4/1/1",null,null,null,"Achteraan is één rong bovenaan verbonden met pen en gat met de bovenregel en onderaan met een rongenbeugel op de laadboom.  De staanders verlopen volgens de schuinte van het voo- en achterbord.",null,null,440,"A","Achteraan ronde armeinden steken 145 mm uit.  Vooraan vierkante armeinden steken 200 mm uit.  Op VO tussen de staanders een in- en uitlopend A32.","3 rongenbeugels I.",null,null,"Ak3",245,null,450,"staander","FHA",null,"EL2/2","Pennen getapt.  ","Bovenregel kop B.  Op VO tussen de staanders een in- en uitlopend A20.",null,null,null,null,"opgespied","vast",null,null,"AH3","Pennen getapt","Op VB van de onderregel en VO van de bovenregel tussen de staanders en VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A18.","Op de kopse einden zijn metalen opsluitbeugels",null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie.  Verfsysteem na 1960."]
[315,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Rufin de Meerleer",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,1651,"Lot","Vlaams-Brabant","België","C","Ca","Ad","Hoogkar","Hoogkar, twee wielen, 2 rechte lamoenbomen met dwarsregels, betimmering, sponnenzijbord, afneembaar voor- en achterbord en opzetborden.","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1460,"14/7","A",420,330,78,null,50,null,null,null,430,40,null,100,87,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond.","1/8 rond.","B",null,"A",null,"E",39,91,"A","1M","2S","1K",null,40,1610,"DA0/1",null,"A","A","1BM4","2BB4","2BKA",null,null,"AC35","Aan de onderzijde beperk 1/8 hol.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","230 x 120 mm.","lamoenboom met uitvulblok",35,null,"BB4","Zware uitvulblok onder de lamoenboom",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,860,null,null,"lamoenframe","DE7/3","De pen van de eerste en laatste dwarsregel steken 65 mm uit en zijn opgespiëd.",null,"Op het laadvlak 2 verbindingsmetalen E.  ",null,null,null,null,null,null,"lamoenboom","A","Het achterste kopse eind is ietwa omhoog gebogen.","Op het acherste kopse eind een omkrompen band.  Op de buitenzijden zijn een 10-tal haken bevestigd.  4 rongenbeugels I.  Trekbeugel A.",null,790,2000,"AA2",null,null,null,null,null,null,"VV op de bovenzijde",1000,null,null,null,1100,null,null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,"I",null,null,null,null,null,null,null,null,150,null,1020,null,3350,"A",490,450,null,null,"93°",null,"90°",null,"90°","Aa4/0",null,"Pennen getapt.  De ronde pennen van de eerste en laatste rong steken 40 mm uit.",null,null,null,null,600,"A ","Ronde armeinden steken 135 mm uit.  Op VO tussen de staanders is een in- en uitlopend A18.","3 rongenbeugels E.",null,null,null,null,null,610,"rong","BDC",null,"AA3/0","Pennen getapt.","Op VO van de bovenregel een in- en uitlopend A55.  Op VB van de onderregel tussen de staander en VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A35.  Bovenregel kop B.","2 rongenbeugels E.",null,null,null,"A","EA",null,null,"AA3/0","Pennen getapt.","Op VO van de bovenregel een in- en uitlopend A55.  Op VB van de onderregel tussen de staander en VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A35.  Bovenregel kop B.",null,null,null,"A ","EA",null,null,null,null,"onder het laadvak zijn aan de haken kettinge voorzien waarin planken zitten om stenene in te laden en te vervoeren.  Achreaan is een achtergek gevat tussen de opneing van de laatse en voorlaatste dwarregel.  Bezstaat iut 2 staanders, twee regel en een tussen staander.  Ahtraan i onder de achterste eidnen van de lamoenboom een emtalen beugel waarin een houen rol gevat zit  met terugslagwiel.  in de rol zite en metalen stang los gevat  om aan te draaien.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","A","A","Sporen van restauratie. "]
[316,null,null,null,"Tussen",1890,1930,"Rufin de Meerleer",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,1770,"Liedekerke","Vlaams-Brabant","België","C","Cj","Ad","Vlaamse aardkar met scharnierbaar lamoen","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met asblok, sponnenzijbord en afneembaar voor- en achterbord","wiel","hout","lamoenboomen ","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"A",1480,"12/6","A",405,320,85,80,61,null,null,null,470,44,null,88,85,"Rkant, vlak, rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, vlak.","D",null,"A",null,"C",null,28,"A","1M","2S","1K",null,32,1710,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BBVA6",null,null,null,"AC20","Versmallen aan de bovenzijde door 1/8 hol.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,"AC","320 x 135 mm rond gebogen.","laadboom",20,null,"BBVA4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ja.","D","H",null,null,825,null,null,"lamoenframe","AA2/2","Ronden penne steken 20 mm uit. Pen H.","Op VO en AO een in- en uitlopend A12.",null,null,null,"A",null,"M",null,"lamoenboom","B","Voor het laadvlak een inlopend A14 dat overgaat in een afrondingsprofiel.","Trekbeugel A.",null,770,2250,null,null,null,null,null,null,null,"AV",970,"AA",2200,null,1020,null,null,null,null,"Ba5/2","Ronde pennen steken 15 mm uit.  Pen H.","Op VO en AO van de dwarsregel is in- en uitlopend een A14.",null,null,null,null,"B",null,null,null,"A","Versmallend naar voren toe volgens de breedte.","Achterste kopse eind metaal D.",null,null,110,100,1000,1100,2330,"A",185,70,null,null,"90°",null,"90°",null,"90°","Ag4/0",null,"Pennen getapt. ",null,null,null,null,560,"A ","Ronde armeinden steken 145 mm uit.  Op VO tussen de staanders is een in- en uitlopend A22.  ","4 rongenbeugels E",null,null,null,null,null,675,"rong","AHC",null,"AH3","Pennen getapt.","Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel tussen de staanders en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A14.  Bovenregel Kop B.","2 rongenbeugels E.",null,null,null,"A","B",null,null,"AH3","Pennen getapt.","Op VO van de bovenregel en VB van de onderregel tussen de staanders en VL en VR van de staanders is een in- en uitlopend A14.  Bovenregel Kop B.","2 rongenbeugels E.",null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A","De kar is gebouwd rond WOII"]
[317,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Rufin de Meerleer",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8890,"Moorslede","West-Vlaanderen","België","A","Aa","X","Slede met houten glijbomen en sponnenzijborden of rongen","Slede met twee houten glijbomen verbonden met dwarsregels.","glijboom","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"glijframe","2 staander met 2 opgetimmerde dwarregels vooraan en hetzelfde achteraan","Ronde pennen opgespiëd steken 55 mm uit.","De eerste dwarsregel is 1/8 hol in de breedte naar voren gericht en de achterste 1/8 hol naar achteren gericht.  Op alle zijden een in- en uitlopend A14.","In het midden van de dwarsregel is een metalen trekbeugel met haak vastgezet.",null,null,null,null,null,null,"glijboom","B",null,"Op de onderzijde belegd met bladprofiel.","Lengte glijboom 1950",595,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[318,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Rufin de Meerleer",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,"9420°","Burst","Oost-Vlaanderen","België","D","Dg","Ad","Driewielkar met rechte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",590,"10/5","A",305,190,60,null,50,null,null,"0°",null,null,75,78,"Vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","B","A",null,null,null,null,"2S",null,null,null,null,25,2,"A",1295,"12/6","A",410,315,75,null,59,null,{"$f":"ASIN(CE311/CD311) * 180 / 3.14","v":2.3524485563063458},null,390,16,null,75,75,"Rkant, schuinoplopend, kwarthol, vlak, kwartrond.","Rkant, 1/8 rond.","B",null,"C",null,"C",null,28,"A","1M","2S","1K",null,28,1610,"AA0/1",null,"A","A","1BM6","2BB6","2BBSVV6",null,"2BBS6 dienen als kantelhaken, de andere zetten de draagbomen vast.","AC30","Aan de bovenzijde 1/8 hol.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"draagboom",65,null,"BBSVV6",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"K1",null,null,null,null,null,580,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,"C1","Trekbeugel EA.","N",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1730,"Ja","B","D",null,"B",560,630,null,"draagframe","BA3/0/2","Vierkante dubbele penne steken 18 mm uit.","Op de eerste dwarsregel VO een ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,"D",555,"EB",null,"draagboom","A","Voorste einde kop B.  Op VB en VO een ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,800,910,null,"H",null,"Linkerzijde, onder draagboom, tussen laadvlak en voorschoot","Ba6/2","Vierkante doorgaande pennen steken 18 mm uit.  Pen A.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","Op VB en VO een ingewerkt halfrond profiel.  Kopse eind vooraan kop E.  Achteraan kop B.",null,null,null,125,125,1100,null,1920,"A",null,null,null,1150,"93°",null,"93°",null,"90°","Ag5/0",null,"Pennen getapt.",null,null,null,null,375,"A","Vierkante armienden steken 125 mm uit.","3 rongenbeugels E.",null,"B3","Ak3",210,null,550,"rong","vastgezet met obuten , op VL en VR een ingewerkt halfrond profiel.",null,"AF3","Pennen getapt.  ","Bovenregel kop B.  Op VO van de bovenregel en VB van de onderegel tussen de staanders een in- en uitlopend A20.  Op VB van de bovenregel een ingewerkt halfrond profiel.  Op VL en VR van de staanders een ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,null,"A","B",null,null,"FG",null,"Op VB van de onderregel een doorgaan A14.  Op VB en VO van de bovenregel een ingewerkt halfrond profiel.",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[319,null,null,null,"Tussen",1914,1945,"Openluchtmuseum Bachten de Kupe",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8690,"Izenberge","West-Vlaanderen","België","D","Dg","Ad","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",700,"10/5","A",400,200,60,null,50,null,null,"0°",null,null,69,83,"Rkant, 1/8 hol. ","Rkant, 1/8 hol. ","B","A",null,null,30,"A","2K","2S",null,null,28,null,2,"A",1010,"12/6","A",368,292,75,null,51,null,{"$f":"ASIN(CE312/CD312) * 180 / 3.14","v":4.2501773255023307},null,270,20,null,81,95,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"C",null,30,"A","1M","2S","1K",null,30,1375,"AA0/1",null,"A","A","2BBS4",null,null,null,"opsluitflezen met omhoog gebogen einden zie eerder al","AA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,null,null,"draagboom ",18,null,"BBS4",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"D",null,"G1",null,null,null,null,null,540,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"O",null,null,null,"Ba",340,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1660,"Ja","B","E",null,null,540,530,null,"draagframe","BA4/0/2","Vierkante pennen steken 13 mm uit.  Pen A",null,null,null,null,"A",510,"GE",null,"draagboom","B",null,null,"verval +-195 mm",null,60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,850,850,null,null,null,null,"Ba4/0","De pen van de eerste en laatste dwarsregel steken 13 mm uit.  Pen A.","Op VO en AO een doorgaand A18.",null,null,null,null,null,null,null,null,"B","Vanaf het midden versmallend door schuinoplopend.",null,null,null,"niet meer aanwezig",115,970,1060,1450,"A",null,null,null,1190,"90°",null,"100°",null,"90°","Bb4/0/1",null,"Pennen getapt",null,"De metalen verbindingstang is achteraan gevat met een opening tussen de betimmering voor het opsluiten van het achterbord.","Achteraan is een l-vormig metalen verbindingstang die de bovenregel verbind met de onderregel ",null,335,"A","Op VO tussen de staanders is een in- en uitlopend A14.","3 rongenbeugels I",null,null,null,null,null,415,"staander","FHA",null,"AB3","Pennen getapt.  ","Op VO van de bovenregel en VB van de onderegel is een in- en uitlopend A14.  Op VB van de bovenregel een A10.  Op VL en VR van de staanders een in- en uitlopen A14.",null,null,null,null,"AA","Q",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","C","B","Plaatselijk ernstig verzwakt.  Achterbord niet aanwezig."]
[320,null,null,null,"Tussen",1900,1945,"Openluchtmuseum Bachten de Kupe",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8690,"Izenberge","West-Vlaanderen","België","D","Dg","X","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",590,"5/5","A",350,175,65,null,51,null,null,"0°",null,null,68,90,"Rkant, 1/8 hol, vlak, 1/8 rond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 hol, vlak, 1/8 rond, rkant, vlak.","B","B",null,null,35,"A","2K","2S",null,null,35,null,2,"A",1090,"12/6","A",360,275,70,null,54,null,{"$f":"ASIN(CE313/CD313) * 180 / 3.14","v":4.6954629546365885},null,330,27,null,80,90,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 rond.","D",null,"A",null,"C",null,37,"A","1M","2S","1K",null,37,1635,"AA0/1",null,"A","A","2BBS6",null,null,null,null,"AC20",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C",null,null,null,"draagboom",50,null,"BBS4",null,null,null,null,null,null,"AB0/5",null,"C",null,"B1",null,null,null,null,null,570,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"N",null,null,null,"B",430,null,"Tekbeugel Ba",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1760,"Ja","B","E",null,null,"Het bovenstel is afwezig.",580,null,"draagframe","BA4/1/2","Vierkante pennen.  De pennen van de eerste twee dwarsregels steken 14 mm uit.  Pen H.","Op VO van de eerste dwarsregel een ingewerkt halfrond profiel.   De dwarsregels achter de voorschoot zijn iin de breedte versmallend door kwarthol.",null,null,null,"D",550,"GB",null,"draagboom","B",null,null,"verval:140 mm",null,75,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,980,"niet aanwezig",null,"H",null,"Linkerrzijde, onder draaboom tussen voor- en achterwiel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tusen de draabomen gevat met scharnies as in de beugelv an de boom","2 staanders 2regels waartussen de bertond gevat is","gevat met as in de draaibeugel",null,"halfronde beertond met 4 bovenregels waaring 4 metalan bande zitten opgestloten. INN het bovenvlak is een dekse voorzien","A","B","B","Verzwakt.  Bovenstel niet aanwezig.  "]
[321,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Openluchtmuseum Bachten de Kupe",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8690,"Alveringem","West-Vlaanderen","België","E","En","Bf","Boerenwagen met vast zijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast en bestaat uit paneel, bovenregel en staander verbonden met pen en gat met de laadboom.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",880,"10/5","A",340,298,70,55,42,null,null,null,210,53,68,64,"Rkant, ogief, rkant, vlak, rkant, vlak, rkant, vlak, rkant, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, vlak, rkant, kwarthol, vlak.","A","C","C",null,40,"A","1M","2S","1K",null,30,1370,2,"A",1440,"12/6","A",345,300,73,52,48,null,null,null,470,80,null,90,61,"Rkant, vlak, rkant, ogief, rkant, vlak, rkant, vlak, rkant, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, vlak, rkant, kwarthol, vlak.","A",null,"D",null,"A",null,40,"A","1M","2S","1K",null,30,1350,"AA0/1",null,"A","B","4BM4",null,null,null,"de flens einden zijn omghoog geplooid","BB","Versmallend aan de kopse einden door kwarthol.","Vesmalling met afrondingsprofiel.  Op VB, VO, AO en AB is een ingewerkt halfrond profiel.   ",null,"A","Versmallend door kwarthol en vlak.  ","Kop N.  ",null,"C","E","B","Voor de asblok op alle zijden een in- en uitlopend A14.","A",null,"C",null,"Langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","EMA",null,null,null,null,210,"C","2BM6",null,null,null,"CB","Versmallend door kwarthol.","Versmallng met afrondingsprofiel.  Op VB, VO, AO en AB is een ingewerkt halfrond profiel. ","A","Versmallend door kwarthol en vlak. ","Op VB, VO, AO en AB is een ingewerkt halfrond profiel.   Kop N","A","Voor asblok op de buitenzijden een inlopend A14 overgaand naar afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A14.",null,"B","Op VB en AB een afrondingsprofiel.",null,"D0","Voorarmbeugel BA.  Voorarmbeugel C.","A","C",null,"A",null,null,null,null,"A","Versmallend door kwarthol.","Kop O.  Op VO en AO een ingewerkt halfrond profiel.  OP de voorzijde een deocratief uitgesneden relief.",null,"B",null,null,"IA","HG",null,"A","A",null,null,2515,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1050,null,null,null,null,"Dc4/3/2",null,null,null,"A","Vermallend door kwarthol en schuinoplopend.  ","De tussenblokken zijn verbonden met de laadboom",null,null,null,null,"D","Op VB en VO een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.",null,null,null,1000,null,1040,960,3100,"A",null,null,null,null,"91°",null,"90°",null,"90°","Bc8/0/1",null,"Pennen getapt.",null,"De metalen verbindingstang zit gevat voor de eerste staander met een opening voor het opsluiten van het voorbord.","A",1,360,"D","Op VO iis ene ingewerkt halfrond en halfholprofiel.  ","5 rongenbeugels I.",null,null,null,null,null,410,"staander","FNA","ingewerkt ogief profiel.","niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A ","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","B","B","Herschilderd.  Voor- en achterbord niet aanwezig. Verzwakt."]
[322,null,null,null,"Tussen",1914,1945,"Openluchtmuseum Bachten de Kupe",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8690,"Izenberge","West-Vlaanderen","België","B","Ba","Ac","Zandleem kruiwagen","Kruiwagen, één wiel, twee S-vormige berriebomen met dwarsrgels en betimmering, houten klos als kruiwagenvoet, vast voorbord en afneembare zijborden. ","wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"A",610,"8/4","A",344,null,30,null,34,null,null,"0°",null,null,54,44,"Vlak, kwarthol, 1/8 rond.","Vlak, kwarthol, 1/8 rond.","J","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/5 ",null,"B","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,485,null,null,"berrieframe","F4","Vierkante pennen steken 40 mm uit.","Op VO en AO een in- en uitlopend A14.",null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","B","Voor en achter het laadvlak een in- en uitlopend A14.",null,null,660,970,null,null,null,null,null,"A","profielering vooraan: schuinneerlopend, rkant.    Profielering achteraan: schuinneerlopend, rkant.",null,null,null,null,420,200,"C",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,415,595,650,600,"B",null,null,null,null,"92°",null,"106°",null,"90°","An1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,285,null,null,null,"EK2/0",null,"Op VO tusse de tussenstaanders een in- en uitlopend A20.  Op VB en VO naar de kopse einden en VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A14",null,"B0",null,null,null,null,null,null,"CD0",null,null,null,null,null,"O","O",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C ","A","A","Sporen van restauratie. Verfsysteem na 1960."]
[323,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Openluchtmuseum Bachten de Kupe",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8690,"Alveringem","West-Vlaanderen","België","E","En","Bf","Boerenwagen met vast zijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen en afneembaar voor- en achterbord.  Het zijbord is vast en bestaat uit paneel, bovenregel en staander verbonden met pen en gat met de laadboom.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",830,"10/5","A",370,273,78,null,48,null,null,null,190,30,80,105,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, vlak, kwarthol.","A","A","C",null,35,"A","1M","2S","1K",null,35,1355,2,"A",1490,"14/7","A",395,340,80,null,56,null,null,null,440,53,null,98,110,"Kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Vlak, kwarthol, vlak, rkant, vlak.","D",null,"B",null,"C",null,73,"A","1M","2S","1K",null,40,1540,"AA0/1",null,"A","B","4BM4","2BKA",null,null,"De einden van de flensen zijn naar boven geplooid","BB","Versmallend door kwarthol.",null,null,"A","Versmallend door kwarthol, schuinoplopend.  ","Kop E.",null,"C","A","B","Voor en achter de asblok een inlopend A20.","C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","1BRA","1BMA",null,null,null,null,"C","2BM4","1BMS",null,"De einden van de flenzen zijn omhoog geplooid","CB","Versmallend door kwarthol","Versmalling met afrondingsprofel.","A","Versmallend door kwarthol en vlak. ","Versmalling en ko met in- en uitloend A20.  Kop N.","A","Voor de asblok op de buitenzijden een inlopend A22 overgaand in een afrondingsprofiel.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A21.",null,"B",null,null,"D0","Voorarmbeugel B.  Voorarmbeugel C.","C","C",null,"A","A",1600,"A","Trekbeugel BA.  Handgreep A.","A","Vermallend door 1/8 hol, rkant, schuinoplopend.",null,null,"B",null,null,"DD","DD","op een tussenblok tussen het voor- en achterwiel is nog een houten rong vast verbonden met de opzetstukken.","A","A","Achteraan is een vertikaal gericht gat.",null,2760,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,620,990,null,"A",null,"Linkerzijde onder laadboom tussen het voor- en achterwiel.","Dc2/5/2",null,"Op VO van de eerstre verbindingsregel is een decoratief in- en uitlopend afschuiningsprofiel.",null,"A","Versmallend door 1/8 hol, vlak",null,null,null,null,null,"D","lichtjes S-vormig.  Op VB tussen de staanders een in- en uitlopend A35.",null,null,null,880,null,1180,1080,3900,"A",null,null,null,null,"96°",null,"90°",null,"93°","Bc10/0/0",null,"Pennen getapt.",null,null,"A",2,340,"D","Licht S-vormig.  Op VO tussen de staanders een in- en uitlopend A14. Ter hoogte van de staanders loopt een ingewerkt halfrond en halfhol profiel.  De eerste staander is in de lengte S-vormig uitgewerkt.","5 rongenbeugels I.",null,null,"Ae6/0",270,null,420,"staander","FHA",null,"niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,"O","O",null,null,"AF3","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel tussen de staanders een A45.  Op VB en de kopse einden van de bovenregel een A20.  Op VB van de onderegel tussen de staander en VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A20.",null,null,null,"A  ","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[324,null,null,null,"Tussen",1914,1945,"Openluchtmuseum Bachten de Kupe",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8690,"Izenberge","West-Vlaanderen","België","B","Ba","Bc",null,null,"wiel","hout","kruiwagenvoet","hout","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"D",420,"5 spaken",null,null,null,null,null,null,null,null,"0°",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB04",null,"B","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,400,null,null,"berrieframe","H3/0",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","C","Voor het laadvlak op alle zijden een inlopend A10 overgaand in een afrondingsprofiel..",null,null,590,650,null,null,null,null,null,"BA",null,null,null,null,null,240,295,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,340,320,460,510,"B",null,null,null,null,"111°",null,"111°",null,"118°","Bg1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,145,null,null,null,"CD0",null,null,null,"D",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[325,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Openluchtmuseum Bachten de Kupe",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8690,"Izenberge","West-Vlaanderen","België","E","En","Bf","Polderwagen met vast zijbord","Wagen, achteronderstel met twee achterwielen, verbonden doormiddel van een langboom met het  vooronderstel.  vooronderstel met twee kleine voorwielen draaibaar verbonden met voorarmen, woelhout en draaispil. Afneembaar laadvlak, metalen rongen, vast zijbord en afneembaar voor- en achterbord.","wiel","hout","langboom","hout","wagen","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,4,2,"A",975,"10/5","A",375,295,80,null,55,null,null,null,250,50,80,108,"Rkant, vlak, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Rkant, 1/8 hol, vlak.","D","A","C",null,30,"A","1M","2S","1K",null,30,1500,2,"A",1450,"12/6","A",365,298,70,null,55,null,null,null,470,74,null,80,74,"Rkant, vlak, rkant, kwarthol, vlak, 1/8 rond, rkant, vlak, rkant, vlak.","Rkant, vlak, rkant, kwarthol, vlak, 1//8 rond","D",null,"A",null,"C",null,52,"A","1M","2S","1K",null,28,1385,"AA0/1",null,"A","B","4BM6",null,null,null,null,"BA",null,"Op VB op de kopse einden een inlopend afrondingsprofiel",null,"A","Versmallend door 1/8 hol en vlak.  ","Kop M",null,"C","E","B","Voor asblok een inlopend A18.","C",null,"C",null,"langboom",null,null,null,null,"B",null,null,null,null,"AA0/1",null,"A",null,"A2","1BRA","1BMA",null,null,null,null,"C","2BM4","1BMS",null,null,"CA",null,null,"A","Versmallend door rkant en kwarthol.  ","Kop M .  De opening voor het opsluiten van de lip van de langboom is decoratief ingesneden.  ","A","Voor de asblok op de buitenzijden een inlopend A18.  Tussen asblok en zwenkhout op alle zijden een in- en uitlopend A18.",null,"A",null,"Glijfprofiel I.","DO","Voorarmbeugel AA","A",null,null,"A","A",1450,"B","Trekbeugel BA.  Handgreep A.","A","1/8 hol, rkant, vlak.",null,null,"B",null,null,"IB","ID",null,"A","A",null,null,2470,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,680,1050,null,null,null,null,"Dc2/5/2","De eerste verbidningsregel zit gevat op dekop van de laadbomen met doorgaande pen en gat verbinding.","Op VO van de eerstre verbindingsregel is een decoratief in- en uitlopend afschuiningsprofiel.",null,"A","Versmallend door 1/8 hol, vlak",null,null,null,null,null,"D","Op VB tussen de staanders een in- en uitlopend A20.",null,null,null,580,null,1060,1010,3500,"A",null,null,null,null,"100° (verloopt)",null,"90°",null,"90°","Be7/3",null,"Pennen getapt.",null,null,"A",1,355,"C","OpVO tussen de staanders een in- en uitlopend A25. ","4 rongenbeugels I",null,null,"Ak4",300,"De zijde volgt de kromming van de bovenregel.  Bovenzijde recht.  In het midden 1 doorgaande rong tot op laadboom waar deze gevat is een een rongenbeugel.  ",450,"staander","FHA",null,"niet aanwezig",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB4","Pennen getapt","Op VO van de bovenregel een in- en uitlopend A40.  Op VB  een decoratief uitgewerkt profiel en A14.  Kop G.  OpVB van de onderregel en VL en VR van de staanders een in- en uitlopend A20.",null,null,null,"A","B",null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","B","B","Verzwakt.  Voorbord en linker opzetbord niet aanwezig."]
[326,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Openluchtmuseum Bachten de Kupe",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8690,"Izenberge","West-Vlaanderen","België","B","Ba","Db","Brabantse kruiwagen","Kruiwagen, één luchtband, twee S-vormige berriebomen, houten klos als kruiwagenvoet en vast voorbord.","wiel","metaal/rubber","kruiwagenvoet","metaal","kruiwagen ","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,1,1,"F",470,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0°",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","B",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,420,null,null,"berrieframe","H2/0",null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"berrieboom","D","Voor het laadvlak op alle zijden een inlopend A10 overgaand in een afrondingsprofiel..",null,null,600,810,null,null,null,null,null,"AB",null,null,null,null,null,340,240,"A",null,null,null,"A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,470,490,530,440,"B",null,null,null,null,null,null,"108°",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Twee staanders verbonden met halfhoutverbinen met de berriboom en bout en moer aan de binnenzijde horiozntaal betimmerd.  ","A",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"X",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","A","A"]
[327,null,null,null,"Tussen",1850,1930,"Openluchtmuseum Bachten de Kupe",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8690,"Izenberge","West-Vlaanderen","België","D","Da","X","Zotte kar",null,"wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"A",630,"8/4","A",440,235,60,null,45,null,null,"0°",null,null,73,73,"Rkant, schuinoplopend, rkant, vlak.","Rkant, schuinoplopend, rkant, vlak.","J","A",null,null,28,"A","2K","2S",null,null,30,null,2,"A",860,"10/5","A",330,245,62,null,45,40,{"$f":"ASIN(CE320/CD320) * 180 / 3.14","v":9.2115660927846825},null,250,40,null,70,105,"Rkant, kwarthol, vlak, kwartrond, rkant, vlak.","Kwarthol, vlak. ","D",null,"A",null,"C",null,35,"A","1M","2S","1K",null,25,1500,"AA0/1",null,"A","A","2BBS",null,null,null,null,"AC14",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A",null,null,null,"draagboom",36,null,"BBS6",null,null,null,null,null,null,"AB0/6 ",null,"E",null,"J1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Y",null,null,null,"BA",230,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1250,"Ja","B","E",null,null,null,450,null,"draagframe","BH0",null,null,null,null,null,"D",750,null,null,"draagboom","C",null,"Op de bovenzijde is onder het laadvlak een metalen bladprofiel  dat loopt van voor de asl tot het  kopse eind vooraan van het laadvlak.",null,null,"De kopse einden van de draagboom zijn verdwenen.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","C","C","Verzwakt.  Bovenstel niet aanwezig."]
[328,null,null,null,"Tussen",1890,1930,"Openluchtmuseum Bachten de Kupe",null,null,null,null,"Afkomst",null,null,8690,"Izenberge","West-Vlaanderen","België","D","Dh","X","Driewielkar met geknikte draagboom","Driewielkar, twee achterwielen, één klein voorwiel draaibaar bevestigd met de draagbomen met voorschoot.  Kipbare laadvlak waarop een kraan is gemonteerd","wiel","hout","draagbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal",null,null,null,null,3,1,"C",620,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,"C",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AA0/2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AB0/2",null,"D",null,"I1",null,null,null,null,null,530,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"H6",null,null,null,"Ba",480,null,"Trekbeugel BA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1690,"Ja ","B","E",null,null,"Bovenstel niet aanwezig.",570,null,"draagframe","BA4/1/2","Vierkante pennen 18 mm uit.",null,null,null,null,"A",500,null,null,"draagboom","B",null,null,"Verval +- 120 mm.",null,80,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,880,null,null,"schijfreme in de wielen",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Op de driewielkar is een platform gebouw met 2 kuisenende balken waarop een kraan draaibaar is gemonteerd ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","C","C"]
[329,null,"V 1991-1301",null,"Tussen",1890,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","Cg","Ad","Vlaamse aardkar met luchtbanden","Aardkar, twee wielen,  lamoenframe scharnierbaar bevestigd met karbak, sponnenzijbord, opzetborden en afneembaar voor- en achterbord","wiel","metaal/luchtband","lamoenbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal"]
[330,null,"V 1985-0101",null,"Tussen",1920,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","Cd","Aa",null,null,"wiel","metaal/luchtband","lamoenbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal"]
[331,null,"V 2001-0071",null,"Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","Ca","Aa",null,null,"wiel","metaal/luchtband","lamoenbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal"]
[332,null,"V 1969-1934",null,"Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","Ca","X",null,null,"wiel","metaal/luchtband","lamoenbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal"]
[333,null,"V 1969-1939",null,"Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","Ca","Ad",null,null,"wiel","metaal/luchtband","lamoenbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal"]
[334,null,"V 1982-0024",null,"Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","Ca",null,null,null,"wiel","metaal/luchtband","lamoenbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal"]
[335,null,"V 1991-0007",null,"Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","Cg",null,null,null,"wiel","metaal/luchtband","lamoenbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal"]
[336,null,"V 1969-1973",null,"Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","Ce",null,null,null,"wiel","metaal/luchtband","lamoenbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal"]
[337,null,"V 1969-1950",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","Cf",null,null,null,"wiel","metaal/luchtband","lamoenbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal"]
[338,null,"V 1972-2328",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","Cf",null,null,null,"wiel","metaal/luchtband","lamoenbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal"]
[339,null,"V 2010-0003",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","Cf",null,null,null,"wiel","metaal/luchtband","lamoenbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal"]
[340,null,null,null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","Cf",null,null,null,"wiel","metaal/luchtband","lamoenbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal"]
[341,null,"V 1997-0025",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","Cf",null,null,null,"wiel","metaal/luchtband","lamoenbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal"]
[342,null,"V 2001-0071",null,"Tussen",1880,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C","Cg",null,null,null,"wiel","metaal/luchtband","lamoenbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal"]
[343,null,"V 2007-0187",null,"Tussen",1914,1945,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B","Ba","Ab",null,null,"wiel","metaal/luchtband","lamoenbomen","hout","kar","hout","verbindingselementen","metaal"]
[344,null,null,null,"Tussen",1880,1930,"Karrenmuseum Essen vzw",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"A","Aa","Dc","Slede met houten glijbomen en staanders","Slede met twee houten glijbomen verbonden met dwarsregels en voorzien van staanders.","glijboom","hout","verbindingselementen","metaal"]

{"sheet":"Keuzelijsten","index":2,"n_rows":56,"n_cols":205,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,8,1,11],[6,20,6,21],[1,202,1,204],[1,132,1,133],[1,123,1,124],[3,20,3,21],[4,20,4,21],[5,20,5,21],[1,36,1,37],[1,84,1,85],[2,167,2,168],[2,169,2,170],[1,95,1,96],[1,111,1,112]]}
["               Keuzelijsten"]
["Plaats van bewaring.","Straat.","Nr.","Postcode.","Gemeente.","Status.","Data pre.","Hoofdgroep.","Kenmerk",null,null,null,null,"W.  Wiel","W.  Naaf",null,"W.  Spaakprofilering",null,null,"W.  Velgprofilering",null,null,"W.  Muilband type.",null,"W.  Verbinding wielband/velg.","W.  Banden.","W.  Wielbeslag",null,"O.  As type",null,null,null,null,null,"O.  Kruiwagenas positie ",null,"O.  Opsluiting as/asblok/bovenblok",null,null,"O.  Asblok",null,"O.  Bovenblok",null,"O.  Achterarmen",null,null,null,null,null,"O.  Wielopsluiting",null,"O.  Spatscherm",null,null,null,"O.  Bevestiging lamoen-, laad- en langboom met de asblok of rongblok",null,"O.  Veer",null,null,null,"O.  Draaistel  één wiel.",null,null,"O.  Draaistel twee wielen",null,null,"O.  Glijfprofielen",null,"O.  Hulprongblok","O.  Middenblok",null,"O.  Voorarm",null,"O.  Zwenkhout",null,"O.  Voorarmframe",null,"O.  Disselboomopsluiting","O.  Disselboom",null,"O.  Rongblok",null,null,"O.  Positie asblok, middenblok en rongblok",null,"O.  Wagenrong",null,null,null,null,"O.  Langboom",null,null,null,"O.  Lamoen-, draagboom t.o.v. laadboom.",null,"O.  Scharnierpunt",null,null,"O.  Kantelhaak",null,"O.  Lamoenframe",null,"O.  Verbreedboom","O.  Glijframe",null,"O.  Draagframe",null,"Berrieframe",null,"O.  Betimmering laadvlak/voorschoot vooraan ",null,"O.  Laadhout",null,"O.  Lamoenboom",null,"O.  Glijboom",null,"O.  Berrieboom",null,"O.  Draagboom",null,"O.  Karsteun",null,null,"O.  Karsteun ophanging",null,"O.  Kruiwagenvoet",null,"O.  Handgreep",null,"O.  Remsysteem",null,"O.  Hout beslag",null,"O.  Metaal beslag",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"B.  Laadvlak type",null,"B.  Tussenblok",null,"B.  Rongenbeugels",null,"B.  Laadboom type",null,"B.  Zijbord positie",null,"B.  Zijbord",null,"B.  Zijbordsteun",null,"B.  Bovenregel zijbord",null,"B.  Zijleesten",null,"B.  Rong type ",null,null,null,null,null,"B.  Bord ",null,"B.  Voorbordsteun",null,"B.  Opsluitbord",null,"B.  Opsluiting bord",null,"B.  Uitvloeigat",null,"B.  Bovenbord",null,"T.  Toebehoren","T.  Oogstladder",null,"T.  Allerlei",null,"Pennen",null,"Pennen","Beschrijving vlakken","Beschrijving van de hoeken","Profielen ","Profiel symbolen",null,"Pen profielering",null,null,"Kop profielering",null,"Waardeoordeel tijdens visuele inspectie"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel","A1","A2","Bovenstel","A1","Type","Type","A1","Type","Voorkant","Achterkant","Type","A1",null,"Type ","A1",null,null,null,"A1","Type","A1","Profielering as 'x'","A1","As gevat in.","A1",null,null,"Opsluiting","Opsluitbeugel","B1","Type","B1","Type","B1","Type","B1","Achterarmverbinding","B1","Opsluiting achterarmen aan de asblok","B1","Type","B1","Type","B1","B2","Duiding 'X'","Type","A1","Type  ","A1","Duiding  'x' of 'Y'","A1","Type","A1","A2","Type","A1","A2","Type ","A1","Type","Type","A1","Type","A1","Type ","A1","Type","A1","Type","Type","A1","Type","A1","A2","Type","A1","Type","Verbinding met de rongblok","A1","Vorm","A1","Type","A1","Metaalbeslag op de lip van de langboom","A1","Type","A1","Type","A1","A2","Type","A1","Type","A1","Type","Type  ","A1","Type","A1","Type","A1","Type ","A1","Type","A1","Type","A1","Type","A1","Type","A1","Type","A1","Type","A1","Duiding 'X'","Type","A1","Type","A1","Type","A1","Type","A1","Type","A1","Voorarmframe","A1","Dissel-, lamoen-, berrieboom","A1","Schutbord","A1","Opstapbeugel","A1","Laadvlak","A1","Scharnier types",null,"Type","A1","Type",null,"Type","A1","Type","A1","Type","A1","Type","A1","Type","A1","Type","A1","Type","A1",null,"Profielering pen staanders en rongen 'X'",null,"Profielering staanders en rongen type 'Y'",null,"Dikte of breedte profielering 'Z'","Type","A1","Type","A1","Type",null,"Type","A1","Type","A1","Type","A1",null,"Type","A1","Type","A1","Pennen","A1",null,null,null,"Type","Type","A1","Type","Lange zijde.","Korte zijde.","Type",null,"Authenticiteiteswaarde","Conditiewaarde","Volledigheidswaarde"]
["Karrenmseum Essen vzw","Moerkantsebaan",48,2910,"Essen","Museum","Ca.","Hoofdgroep A.  \n0-wielige voertuigen.","Onderstel Aa.  \n2 glijbomen verbonden met dwarsregels of betimmeringsplanken.",null,null,"Bovenstel X.  \nEr is geen bovenstel aanwezig.",null,"Wiel A.  \nHouten spakenwiel met omgekrompen wielband","Naaf A.  \nRondgedraaid stuk hout uit één stuk of samengesteld met sterk verschillende profilering ",null,"Spaakprofiel A. \nVoorkant: op VL en VR een in- en uitlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de voorkant.  In het midden kan de scherpe snede vervallen tot een halfrond profiel. Achterkant: op AL en AR een doorlopend afrondingsprofiel soms met een scherpe snede zichtbaar op de achterkant.  Het kan voorkomen dat de scherpe snede overgaat in een volledige afronding in het midden.  Het afrondingsprofiel kan verschillend zijn tot gebroken hoeken.","□,↘ᴐ,↗.  of □,↘ᴐᴖ,↗.","□,ᴐ.","Velgprofiel A.  \nVierkant of rechthoekig profiel  met doorgaande afgerondingsprofiel aan de binnenzijde.  De straal van afronding kan variëren tot zeer licht gebroken hoeken.","□,ᴐ.",null,"Muilband A.  \nMetalen cillindervormige omgekrompen muilband met openingen, afdekplaatje met rechte zijden of zelf naar binnen lopen de zijde en vastzetmoer. (type voorbeeld 001)",null,"Verbinding wielband/velg A.  Per velg één verzonken schroefbout met conische kop en vast gezet met rondel en vierkante moer","M.  Muilband","Naafbandopsluiting A.  De naafband is opgesloten door gesmeede nagels met dikke kop.",null,"As AXY/Z.  X duidt op de profielering van de as,  Y duidt het aantal vastzetflenzen aan, Z staat voor 1 (vetas), 2 (luchtband, 3 (patentas), 4 (kruiwagenas), 5 (verdikte kop en gatdoorvooer), 6 (platte kop gevat tussen beugel en boom waardoor het niet niet mee kan draaien).  Rechte metalen tot lichtjes hol of schuinoplopend een verval van max 30 mm.",null,"Profielering A.  Vierkante profiel.",null,"As gevat in A \nIn asblok",null,"Kruiwagenas positie A.  Metalen stang doorheen de berrieboomeinden in een los gat. (type voorbeeld 002)",null,"Opsluiting A.  \nBeschrijft de as/asblok opsluiting van een achteronderstel bij een kar.","Opsluitbeugel BKX.  \nX duidt op het aantal hoeken van de moer.  Vierkante moer is 4, zeskantig moer is 6. \n  \nMetalen rechthoekge beugel op het kopse eind van de asblok met onderaan getrokken draad, losse flens en moer.    (type voorbeeld 004)",null,"Asblok AA. \nRechthoekig profiel.  Tussen de laadbomen kan de asblok geprofileerd zijn dat verschillend gedefinieerd kan worden. De as kan aan de onderzijde 1/8 hol zijn.",null,"Bovenblok A.  \nRechthoekig profiel.  De profielering van de asblok sluit aan op de profielering op de onderzijde van de bovenblok.   De profielering van de kopse einden en de versmalling kunnen verschillend gedefinieerd worden.  Aan de onderzijde een U-vormige uitsparing voor de achterarmen en in het midden een halfhol uitgewerkt profiel voor het ontvangen van de langboom.  (type voorbeeld 012)",null,"Achterarm A.  \nDe achterarmen zijn recht, De samenkomende einden zijn verboden met bout en moer;  de acherarmen rusten op de langfboom en zijn  verbonden met de langboom doormiddel van bansstaal of hout en moer.  (type voorbeeld 005)",null,"Achterarmverbinding A.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar door bout en moer.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  Doormiddel van metalen beugel vastgezet op de langboom aan de bovenzijde met flens en moer.  De staanders van de beugel kunnen lopen doorheen de armeinden.",null,"Opsluiting A.  \nDe achterarmen zitten geklemd tussen de asblok en bovenblok.  De achterarmen zitten geblokkeerd achter de asblok doormiddel van zware metalen decoratief opsluitpen ",null,"Wielopsluiting A.  \nAs met gatdoorvoer en metalen luns (type voorbeeld 005).",null,"Spatscherm AX\nX duidt op het soort spatscherm. \n\nSpatscherm vastgezet op de laad-, lamoen-, draag- of berrieboom",null,null,"Duiding A.\nHard leren spatscherm","Bevestiging langboom A.  \nDe lip van de langboom zit scharnierbaar gevat in de U-sponning van de middenblok doormiddel van een metalen spil op de middelste metalen opsluitbeugel doorheen de bovenblok en gevat in opsluitbeugel BMS4, BMS6, of een metalen glijpaat voorzien tussen de tangarmen.",null,"Veer AXY.  \nX duidt op de verbinding van de veer met de boom vooraan, Y duidt op de verbinding van de veer met de boom achteraan.\n\nVerenstel bestaande uit 2 enkele veer met veerhanden bevestigd op de onderzijde van de boom",null,"Beugel A.\nVeerhand met koppelbeugel",null,"Draaistel A1. \nHet draaistel bejstaat uit twee staanders verbonden d.m.v.pen en gat met het voorarmframe.  Onderaan de staanders zit de wielas gevat.  Op het voorarmframe is de onderschamelring vastgezet.  Op de onderkant van het draagframe is de bovenschamelring beveistigd.  De staanders van het vooronderstel zijn verbonden met het voorarmframe doormiddel van metalen verbindingstangen.  De draaispil zit gevat in een metaal op de bovenzijde van de betimmering van de schoot en gaat door het centermetaal van het voorarmframe.  De draaispil met verdikte kop en opgesloten door splitpen kan zowel bovenaan zitten als onderaan.",null,null,"Draaistel A2.  \nDoorheen de rongblok is een centergat waarin de draaispil gevat zit.  Deze draaispil loopt door het centrgat in de lip van de langboom, het centergat van de middenblok en zit opgesloten in het centergat van opsluitbeugel BMS4, BMS6, glijprofiel BM en voorkomend loopt de draaispil door in de asblok tot onderaan.  Het draaistel is voorzien van twee voorarmen gevat in de asblok die achter de asblok op de kopse einde is verbonden met een zwenkhout.  Het zwenkhout rust tegen de onderkant van de langboom die gevat zit metn een lip in de middenblok.   (type voorbeeld 012)"," ",null,"Glijfprofiel A.  \nDe bovenzijde van de opsluitbeugels BM4 of BM6 dienen als glijvlak tussen de middenblok en rongblok.  (type voorbeeld 012)",null,"Hulprongblok A.  \nDe hulprongblokken zijn gelijk aan de ronblok van profielering.","Middenblok A.  \nRechthoekig profiel.  Op de onderkant is een rechthoekige sponning voor het opsluiten van de lip van de langboom en de 2 voorarmen.  De sponing voor het opsluiten van de vooarmen is veelal beperkt tot 5 mm.  De profielering van de kopse einden en de versmalling aan de ondezijde kunnen verschillend gedefinieerd worden. ",null,"Voorarm A.   Recht aan het disselhuis, vervolgens kwarthol aan de binnenzijde en 1/8 rond aan de buitenzijde in de lengte, vervolgens schuin uitlopend recht tot lichtjes terug  naar binnen draaiend.  Hout.  (type voorbeeld 005)",null,"Zwenkhout AB.  \nRecht.  Op de voorarmen vastgezet door middel van bout en moer.  Hout.",null,"Voorarmframe D.  \nX duid op het aantal dwarsregels.  \n\nDe beide voorarmen zitten gevat tussen de asblok en middenblok en zijn achteraan verbonden door middel van het zwenkhout.  Vooraan op het disselhuis is metaalbeslag dat verschillend gedefinieerd kan worden.",null,"Disselboomopsluiting A.  \nOp een afstand van de kopse einden van de voorarmen is een gat doorheen de beide armen met metalen stang  met verdikte kop en moer.","Disselboom A.  \nKorte scharnierbare, afneembare, houten en rechte disselboom.  < 2000 mm.  ",null,"Rongblok A.\nRechthoekig profiel waarvan onderste kopse zijde van de kopse einden gelijk zijn met de asblok.  De kopse einden kunnen voorzien zijn van een uitgewerkte profielering.  De rongblok is scharnierbaar opgesteld t.o.v. de middenblok.  Aan de bovenzijde kan een versmalling zijn die verschillend gedefinieerd kan zijn.Op de einden van de rongblok is rechtopstaand een metalen rong verbonden.  (type voorbeeld 011)",null,null,"Positie aslbok, middenblok en rongblok A.",null,"Het type wordt bepaald door het type verbinding met de rongblok gevolgd door het type van de vorm.","Verbinding A. \nVastgezet doormiddel van een beugel, bout en moer op de zijden van de rongblok. (type voorbeeld 013)",null,"Profiel A.  \nRecht",null,"Langboom A.  \nRechte vierkantre of ronde langboom met vooraan een lip aan de onderzijde.  Voorkomend is dat de langboom vooraan rechthoekit, zware afschuiningsprofiel heeft tot veelhoekig is.  De lip is aan de zijde verstevigd met bladmetaal  van de linkerzijde naar de rechterzijde.  ",null,"Metaalbeslag lip A. \nDe lip is halfrond en op de zijde voorzien van bladtaal lopend van zijde tot zijde en vastgezet met metalen vastzetelementen.",null,"Positie boom A.  \nDe laadboom scharnieren tussen de lamoen- of draagbomen.  ",null,"Scharnierpunt A.  \nMetalen as met verdikte kop doorheen de boomeinden en laadboom.  Opgesloten door middel van metalen spie met splitarmen in sleuf.  De kast scharniert op de as.",null,null,"Kantelhaak A.  \nOp de draagboom is een metalen bladstaal met metalen oog naar achteren gericht waarin een haak scharniers voor het kantelen van de kast  De haak is bevestigd aan de laadboom. (type voorbeeld 063)",null,"Lamoenframe AX/Y/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels, Z op het aantal verbindingsstangen.    \n\nOnder de voorschoot zijn de lamoenbomen verbonden door middel van dwarseregels met doorgaande pen en gat verbinding.    De pennen van de dwarsregels steken voorbij de lamoenboom.  De pen van de middelste dwarsregel kan korter zijn tot gelijk met de lamoenboom.  De dwarsregels van de voorschoot zijn betimmerd met planken volgens de lengte van de kar (type voorbeeld 027)",null,"Verbreedboom A.  \nRecht zonder profilering.","Glijframe AX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels en Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet glijframe bestaat uit twee glijbomen verbonden met dwarregels, betimmer volgens de lengte.  De bovenzijde van de betimmering komt gelijk met de bovenzijde van de glijbomen.",null,"Draagframe AAX/Y/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregel, Y op het aantal tussenstaanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe heeft kopse scharniereinden die verbonden zijn met het laadframe.  Het bestaat uit twee bomen verbonden door dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding waarbij de pennen gelijk met de bomen of uisteken.  De regels zijn betimmerd met planken lopend volgen de richting van de bomen.  De betimmering komt gelijk met de bovenzijde van de bomen.  Op de onderzijde van de eerste en twee dwaregels en tussenstaanders is de bovenschamelring is bevestigd.  In het midden van de eerste twee tussenstaaners verbind een metalen stang beide.   Aan de achterste kopse einden is het scharnierpunt voorzien.",null,"Berrieframe AX.  \nX duidt het aantal dwarsregels. \n\nTwee berriebomen worden onder het draagvlak verbonden met dwarsregels door middel van doorgaande pen en gat verbinding.  De pennen van de dwarsregels steken voorbij de berrieboom. Het draagvlak is aan de bovenzijde betimmerd met houten planken lopend volgens de berriebomen.  De betimmering komt achteraan gelijk met de dwarsregel of steekt beperkt uit.  Op de peneinden is een verbredingsplank aangebracht.  In de verbredingsplank kan de rong van het zijbord opgesloten worden.  De pen van de eerste dwarsregel wordt opgespied door middel van de pen van de buitenstaander van het voorbord.  (type voorbeeld 002)",null,"Betimmering voorschoot A.  \nRecht, ",null,"Laadhout A.  \nMetalen haak aan oog vast op de voorste rong.  Inhaakoog aan lamoenboom of draagboom.  (type voorbeeld 001)",null,"Lamoenboom A.  \nRechte lamoenboom.",null,"Glijboom A.  \nRecht,  vierkant profiel.  De kopse einden kunnen geprofileerd zijn.  ",null,"Berrieboom A.  \n1/8 hol gebogen over de volledige lengte met asopsluiting.  (type voorbeeld 002)",null,"Draagboom A.    \nRechte draagboom.",null,"Karsteun AXY.  \nX duidt op de plaats waarmee de karsteun is verbonden, Y duidt op het aantal.  \n\nHouten staander met bovenaan metaalbeslag en oog draaibaar verbonden doormiddel van een ring of kram met X",null,"A = onder de lamoenbomen\nB = onder linker lamoenboom\nC = onder rechter lamoenboom\nD = onder het laadvlak in het midden \nE = onder de draagbomen\nF = onder de voorschoot\nG= buitenzijde van de lamoenboom","Karsteun ophanging AX.  \nX duidt op de plaats waar de karsteunophaning is verbonden.  \n\nMetalen kettingje met ronde metalen ring.  (type voorbeeld 001)",null,"Kruiwagenvoet A.  \nHouten klos in T-vorm getimmerd aan de onderzjde van de berrieboom.  De profielering kan verschillend gedefinieerd zijn en wordt beschreven onder profielering volgens 'profielering vooraan', en profielering achteraan'  (type voorbeeld 008)",null,"Handgreep A.  \nHaakvormige handgreep.  De berrieboom versmalt iin de breedte.  (type voorbeeld 006)",null,"Remsysteem A.  \nAan de linkerzijde onder de kast dwars gericht op de kar/wagen de handgreep.  De handgreep is draaibaar gevat in beugel.  Vervolgens moerbeugel met stang scharnierbaar verbonden met L-vormig hefboomsysteem dat scharnier op een vast punt S.  De L-beugel is scharnierbaar verbonden met een verbindingstang met de houten rembalk met houten remblokken opgesteld voor de acherwielen.   De rembalk zit gevat aan beide zijden in een metalen beugel.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeeld 005)",null,"Klos A.  Hart-vormige houten klos.  Voorkomend op de buitenzijde van de betimmering van de zijborden.  In de klos word een metalen rongenbeugel vastgezet. (type voorbeeld 91)",null,"Voorarmbeugel A.  \nOp de onderzijde op het kope eind van de voorarmen is een verbingingmetaal dat als een U vormige beugel naar de bovenzije plooit en vervolgesn verloop valgens de lengte van de voorarmen en op een bepaalde afstand terug met elkaar verbonden is. (type voorbeeld 082)",null,"Broekhaak A.  \nBroekhaak.  Afhankelijk van de plaats van voorkomen kunnen deze met de haak naar voren (AV) of naar achteren (AA) gericht zijn.",null,"Schutbordbeugel A.  \nMetalen L-vormige beugel voor het rechtop vastzetten van het schutbord.  (type voorbeeld 083)",null,"Opstapbeugel A.  \nGesmeede opstapbeugel vastgezet met twee metalen kramen.  (type voorbeeld 047)",null,"Verbindingsmetaal A.  \nZware metalen U-vormige beugel die het laadvlak verbind met de zijborden. (type voorbeeld 072)",null,"Scharnier A.  \nHengsels met ogen waarin een rond metalen stang gevat zit (type voorbeeld 063)",null,"Laadvlak A.  \nHet betimmerde lamoen-, glij-, berrie- of draagframe is het laadvlak. ",null,"Tussenblok A.  \nIn het midden van de tussenblok is een half hol profiel dat rust op de langboom.  Vervolgens loopt het vlak in de breedte volgens een profilering die verschillend kan gedefinieerd worden.",null,"Rongenbeugel A.  \nHallfronde rongenbeugel.  metalen beugels die doormiddel van getrokken draad, rondel en moer worden vastgezet aan de binnenzijde van de draag-, lamoen of berrieboom.",null,"Laadboom A.  \nRechthoekig profiel, recht.  ",null,"Zijbord positie A.  \nDe karkast is voorzien van een voor- en acherbord dat opgesloten zit tegen de kopse zijden van het zijbord.  ",null,"Zijbord AaX/Z.  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  De pen van de eerste en laaste rong steekt uit boven de bovenregel.  ",null,"Zijbordsteun A.\nMetalen rond profiel opgesloten met draad en moer met het kopse eind van de tussenblok verbonden met de bovenregel.",null,"Bovenregel A.  \nRechthoekig profiel, recht.",null,"Zijleest A.  \nOp het zijbord zijn hoekijzers vastgezet met een horizontaal gerichte plank.",null,"Type rong wordt aangeduidt door het 'X''Y''Z'","Profielering type A.  Vierkante rongpen, aanslag","□,∟","Profielering Aa.\nVierkant profiel.","□.","Profielering A.  Geen profielering.","Bord AaX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met rechte boven-, onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Voorbordsteun A.  \nHet voorbord wordt gesteund door vanop de berrieboom een metalen rond of rechthoekig profiel  van de bovenregel van het voorbord.  (type voorbeeld 002)",null,"Opsluitbord A.  \nS-vormig met opening naar beide kopse einden toe voor het opsluiten. (type voorbeeld 051)",null,"Opsluiting bord A.   \nBovenaan in de bovenregel van het bord op de kopse einden zijn gaten voorzien die de armeinden ontvangen.  In de armeinden is een gat voorzien en wordt het bord opgesloten door middel van een opsluitpen.  (type voorbeeld 028)",null,"Uitvloeigat A.  \nIn de laadblodem acheraan is een uitvloeigat in een dwarseregel.",null,"Bovenbord AX.  \nX duidt op het aantal tussenregels.\n\nDe bovenregels van de zijborden zijn voor 2/3 betimmerd volgens de breedte.  Op de kopse einden is een opgetimmerde regel.  Achteraan is op 1/3 een dwarsregel met een halfrhoutsverbinding verbonden.met het zijbord.  Er is een scharnierrbaar deksel bestaande uit een betimmering volgens de breedte met op de kopse einden een opgetimmerde regel.  ",null,"Toebehoren A.\nBeerframe met beerton","Oogstladder A.\nBestaande uit opgetimmerder staander en regels.",null,"Allerlei A.\nAfsluiting voor veevervoer met laadklep.",null,"Gebout.",null,"Ronde pennen.  Zijn daarom niet steeds rond maar veelal schuinaangesneden.  Dit betekend wel dat de gatn steeds zijn geboord.  Bij overstekend penen komt het vaak voor dat deze pennen aan de onderzijde rond zijn of afgeschi en aan de bovenzijde rechthoekig.  ","Voorvlak.  De vlakken worden steeds beschouwd zoals bij een auto.  Uitzondering op deze regel zijn de stootkarren en de kruiwagen.  Deze worden beoordeeld vanuit het standpunt van de gebruiker die de berriebomen vasthoud.","VB.  Voorvlak boven.                             VO.  Voorvlak onder                                 VL.  Voorvlak links                                  VR.  Voorvlak rechts","Ogief. ","Halfrond.","ᴖ","Pen A.  Alle kopse zijden zijn voorzien van een doorgaand afschuiningsprofiel.","∕.","∕.","Kop A.  \n3/4 rond met insnijdiing aan de onderzijde. ",null,"Waarde A.  \nVolledig authentiek, geen sporen van ingrepen sinds de bewaring van het voertuig.","Waarde A.  \nConstructief en vormelijk in uitstekende conditie.","Waarde A.  \nHet lijkt volledig "]
["Provinciaal domein Bulskampveld","Bulskampveld",9,8730,"Beernem","Museum","Tussen.","Hoofdgroep B.  \n1-wielige voertuigen.","Onderstel Ab\n2 metalen glijbomen verbonden met draagframe met dwarsregels  of betimmeringsplanken.",null,null,"Bovenstel Aa.  \nVast laadvlak.  Zijbord met rongen.",null,"Wiel B.  \nMassieve wiel met omkrompen wielband","Naaf B.  \nIndustriëel vervaardigde metelen naaf met vetas.  Bestaande uit twee metalen flenzen met kwarthol profliel Doorgaande bouten en moeren verbinden de twee flenzen met de spaken.  (Type voorbeeld 005)",null,"Spaakprofiel B. \nVoorkant: op VL en VR een in- en uitlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de voorkant.  In het midden kan de scherpe snede vervallen tot een halfrond profiel.  Achterkant:  op AL en AR een in- en uitlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de achterkant.  In het midden kan de scherpe snede vervallen tot een halfrond of ovaalvormig profiel.  Het profiel op de achterkant is veelal minder uitgesproken dan op de voorkant.","□,↘ᴐ,↗.  of □,↘ᴐᴖ,↗.","□,↘ᴐ,↗.  of □,↘ᴐᴖ,↗.","Velgprofiel B.  \nVierkant of rechthoekig met doorgaande afschuiningsprofiel op de buitenhoeken aan de binnenzijde.  (type voorbeeld 036)","□, ∕.",null,"Muilband B.  Metalen cillindervormige omgekrompen muilband met opening, afdekplaatje met zwaluwstaart en vastzetmoer. (type voorbeeld 043)",null,null,"S.  SpaakNaafband.","Velgbouten A.  Op de kopse einden van de velgen zijn bouten vastgezt volgens de dikte van de velg. (type voorbeeld 023)",null,"As BXY/Z.  X duidt op de profielering van de as, Y duidt het aantal vastzetflenzen aan, Z staat voor 1 (vetas), 2 (luchtband, 3 (patentas), 4 (gewoon de as), 5 (verdikte kop en gatdoorvooer). 1/8 hol gebogen metalen as naar boven gericht met horizontaal gerichte assen.",null,"Profielering B.  Rond profiel.",null,"As gevat in B. \nIn/met de kopse einde van de berriebomen.",null,"Kruiwagenas positie B.  Metalen stang gevat in een halfronde uitsparing aan de onderzijde van de berrieboomeind en opgesloten door middel van een houten klos aan de onderzijde. (type voorbeeld 009)",null,"Opsluiting B.  \nBeschrijft de as/asblok/bovenblok opsluiting van een achteronderstel bij een wagen.","Opsluitbeugel BKA.  \nOmkrompen metalen band op het kopse eind van de asblok.  (type voorbeeld 081)",null,"Asblok AB.  \nRechthoekig profiel met 2 pengaten voor het opsluiten van de draagboom.   Tussen de laadbomen kan de asblok geprofileerd zijn dat verschillend gedefinieerd kan worden.  (type voorbeeld 018)",null,"Bovenblok B.  \nRechthoekig profiel.  De profielering van de asblok sluit aan op de profielering op de onderzijde van de bovenblok.   De profielering van de kopse einden en de versmalling kunnen verschillend gedefinieerd worden.  Aan de onderzijde een U-vormige uitsparing voor pseudo langbomen.  (type voorbeeld 029)",null,"Achterarm B.  \nDe achterarmen zijn haakvormig.  ( type voorbeeld 011)",null,"Achterarmverbinding B.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar door een omkrompen band.  Doormiddel van metalen pen zijn de achterarmen verbonden met de langboom en opgesloten doormiddel van een splitpen.",null,"Opsluiting B.  \nDe achterarmen zitten geklemd tussen de asblok en bovenblok. ",null,"Wielopsluiting B.  \nAs met gatdoorvoer en metalen luns met gekrulde haak (type voorbeeld 057).",null,"Spatscherm BX. \nX duidt op het soort spatscherm. \n\nSpatscherm mee opgesloten met de opsluitbeugel BKX",null,null,"Duiding B.\nHouten plankje.","Bevestiging langboom B.  De langboom loopt doorheen een opening half door de asblok en bovenblok.  Achter de asblok en bovenlok is vertikaal een metalen opsluitpen",null,"Veer BXY.  \nX duidt op de verbinding van de veer met de boom vooraan, Y duidt op de verbinding van de veer met de boom achteraan.\n\nVerenstel bestaande uit 2 enkele veren en een dwarse veer bevestigd op de onderzijde van de boom",null,"Beugel B.\nVeerhand.",null,"Draaistel B1.\nHet draaistel bestaat uit twee staanders verbonden d.m.v. pen en gat met een dwarse bovenregel.  Onderaan de staanders zit de wielas gevat.  In het midden van deze dwarregel, 90° hierop gericht is d.m.v. een kruishoutverbinding het disselhout vast verbonden.  Op de dwarsregel en disselhout is de onderschamelring of glijprofielen bevestigd.  Op de onderkant van het draagframe is de bovenschamelring beveistigd.  De staanders van het vooronderstel zijn verbonden met het disselhout doormiddel van metalen verbindingstangen.  De draaispil zit gevat in een metaal op de bovenzijde van de betimmering van de schoot en gaat door het centermetaal van het voorarmframe.  De draaispil met verdikte kop en opgesloten door splitpen kan zowel bovenaan zitten als onderaan.  \n\nDe onderkant van het disselhout  kan belegd zijn met bladmetaal dat overgaat in de trekhaak. ",null,null,"Draaistel B2.  \nDoorheen de rongblok is een centergat waarin de draaispil gevat zit.  Deze draaispil loopt door het centergat van de middenblok en asblok.  In het midden van de asblok is een rechthoekige uitsparing waarin de draaispil is opgesloten met volgring en splitpen.  Het draaistel is voorzien van twee voorarmen gevat de asblok en middenblok die achteraan op de kopse einden is verbonden met een wrijfhout belegd met bladmetaal.  Op dit wrijfhout rust het bovenwrijfhout dat verbonden is met twee houten bomen (we spreken hier niet van langboom daar deze het vooronderste niet verbind met het achteronderstel, noch een dragend functie heeft) die gevat zitten in de achterasdam.  Voor en achter de middenblok op de voorarmen zijn ronde schamelblokken 1/8 rond in de lengte waarop de onderschamelring is bevestigd.  Op de onderkant van de rongblok en 2 tussenblokken is de bovenschamelring bevestigd.   (type voorbeeld 029)",null,null,"Glijprofiel BR.  \nDe onderzijde van de rongblok is volledig tot overwegend belegd met bladstaal. ",null,"Rongblokstoel type B.  De tussenrong heeft een rechthoekig profiel en verschilt van de rongblok.  (type voorbeeld 054)","Middenblok B.  \nRechthoekig profiel.  Op de onderkant is een rechthoekige sponning voor het opsluiten van de lip van de langboom en de 2 voorarmen.  De sponing voor het opsluiten van de vooarmen is veelal beperkt tot 5 mm.  De profielering van de kopse einden en de versmalling aan de bovenzijde kunnen verschillend gedefinieerd worden. (type voorbeeld 061)",null,"Voorarm B.   Recht aan het disselhuis, vervolgens halfhol profiel aan de binnenzijde en 1/8 rond aan de buitenzijde in de lengte, vervolgens schuin uitlopend recht.  Hout.  (type voorbeeld 012)",null,"Zwenkhout A.  \nRecht.  Doormiddel van kruishoutverbinding, bout en moer verbonden met de kopse einden van de voorarmen.  Hout.",null,"Voorarmframe AX.  \nX duid op het aantal dwarsregels.  \n\nDe voorarmen zijn verbonden door dwarsregels tot een frame.  Samen met de onderschamelring vormen ze een vast geheel.  (type vcoorbeeld 063)",null,"Disselboomopsluiting B.  \nOp een afstand van de kopse einden van de voorarmen zijn op beide voorarmen aan de onderzijde metalen halfronde beugels vastgezet waarin een metalen stang gevat zijt met aan een zijde een verdikte kop en andere zijde …  (type voorbeeld 051)","Disselboom AA\nKorte scharnierbare, afneembare, houten en rechte disselboom.  < 2000 mm.\n\nOp het kopse eind een verdikte ronde kop met in het center een gat waarin het trekhout opgesloten is.  (type voorbeeld 217)",null,"Rongblok B. \nRechthoekig profiel waarvan de kopse einden voorbij de asblok uitsteken.  Aan de onderzijde naar de kopse einden toe versmallend in de breedte dat verschillend gedefinieerd kan worden. In het midden van de rongblok zijn twee regels gevat die de schamelblokken en schamelring ondersteunenen of de tussenblokken verbinden.  Op de onderkant is een U-vormige uitsparing waarin de schamelringblok zit gevat.  In het midden is een uitsparing waarin de lip van de langboom opgesloten is door de draaispil.",null,null,"Positie aslbok, middenblok en rongblok B.",null,null,"Verbinding B.  \nDe rong zit gevat in een sleuf en vastgezet met houten ronde pennen.  ",null,"Profiel B.  \nS-vormig.",null,"Langboom B.  \nRechthoekig van profiel  opmerkelijk geprofileerd. De lip is aan de zijde verstevigd met bladmetaal  van de linkerzijde naar de rechterzijde.  Zie 011",null,"Metaalbeslag lip B. \nDe lip is halfrond en op de zijde voorzien van bladtaal lopend van zijde tot zijde en vastgezet met metalen vastzetelementen.  Op de bovenzijde is een metalen bladprofiel vastgezet.  ",null,"Positie boom B.  \nDe laadboom scharniert buiten de lamoen- of draagbomen. (type voorbeeld 018)",null,"Scharnierpunt AA. \nMetalen as met verdikte kop doorheen boomeinden en gevat in metalen beugels op de onderzijde van de draagboom.  De kast scharniert op de as.  (type voorbeeld 060)",null,null,"Kantelhaak B.  \nOnder de laadboom is op de asblok een metalen opsluitbeugel met flenzen.  In deze beugel is op de bovenzijde een opening waarin scharnierbaar een haak gevat is van de laadboom.  De haak is hoofzakelijk vastgezet op de onderzijde vande laadboom maar kan zeldzaam worden vastgezet op de binnenzijde van de laadboom.  Hierdoor kan de laadboom naast de opsluitbeugel komen. (type voorbeeld 079)",null,"Lamoenframe BX/Z  \nX duidt op het aantal dwarsregels,Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nDe pennen van de dwarse regels steken voorbij de lamoenboom.  De laatste dwarsregel zit gevat aan de onderzijde van de lamoenboom vastgezet met kruishoutverbinding met metalen beugel of bout en moer.  Deze dwarsregel dient als aansliag voor de draagbomen.   De dwarsregels van de voorschoot zijn betimmerd met planken volgens de lengte van de kar en kan een weinig voorbij de dwarsregel uitsteken.",null,"Verbreedboom B.  \nRecht profiel.  Tussen de rongebeugels is  op  VO een zeer diep in- en uitlopend afschuiningsprofiel.","Glijframe BX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels en Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet glijframe bestaat uit twee glijbomen verbonden met dwarsregels.",null,"Draagframe ADX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregel, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe heeft kopse scharniereinden die verbonden zijn met het laadframe.  Het bestaat uit twee bomen verbonden op de bovenkant van de bomen met bout en moer     De dwarsregels steken voorbij de bomen.  De regels zijn betimmerd met planken lopend volgen de richting van de bomen.  De betimmringsplank op de zijde kan dikker zijn van afmeting waarn de rongen gevat zitten.  Aan de achterste kopse einden is het scharnierpunt voorzien.",null,"Berrieframe BX.  \nX duidt op het aantal dwarsregels.  \n\nTwee berriebomen worden onder het draagvlak verbonden met dwarsregels door middel van doorgaande pen en gat verbinding.  De pennen van de dwarsregels steken voorbij de berrieboom. Het draagvlak is aan de bovenzijde betimmerd met houten planken lopend volgens de berriebomen.  Voor het laadvlak is op een afstand van de betimmering en op de bovenkant van de berrieboom een afzonderlijke regel vastgezet.  Op de peneinden is een verbredingsplank aangebracht.  In de verbredingsplank kan de rong van het zijbord opgesloten worden.  (type voorbeeld 008)",null,"Betimmering voorschoot B.  \nDe eerste en laatste plank hebben in de breedte S-vormig profiel",null,"Laadhout AA.  \nMetalen haak aan oog vast op de lamoen- of draagboom.  Inhaakhoog op de eerste rong.  Omgekeerde van type A .  (type voorbeeld 043)",null,"Lamoenboom E.  \nVolgens de breedte is de lamoenboom S-vormig of buikvormig.",null,"Glijboom B. \nRechte glijboom met op de kopse einden schuinoplopend",null,"Berrieboom D.  \nOnder het laadvlak en naar de aseiden toe één zeer licht holle bweging.  Naar de handgrepen in een zwake S-vorm omhoog buigend. Voorbij het laadvlak naar de aseinden kan deze lichtjjes hol omhoog gaan.  (type voorbeeld )",null,"Draagboom D.  \nRechte draagboom. In de breedte vooraan schuin versmallend.",null,"Karsteun BX.  \nX duidt op de plaats waarmee de karsteun is verbonden.  \n\nCentrale T- steun met staander en bovenregel.  De einden van de bovenregel hebben ronde pennen die scharnierbaar zijn opgesloten in metalen beugels bevestigd op de onderzijde van X.  Het houten frame is verstevigd doormiddel van V-vormig metaal beslag.  ",null,null,"Karsteun ophanging BX.   \nX duidt op de plaats waar de karsteunophaning is verbonden. \n\nMetalen kettingje met haak.  Om de steun op te sluiten wordt het haakje vastgezet in de kram van het kettingje.  (type voorbeeld 083)",null,"Kruiwagenvoet AA.  \nHouten klos met hiel of de omgekeerde schoen.  (type voorbeeld 035)",null,"Handgreep B.  \nUitloop handgreep.  Versmallend en uitlopend met ovaalvormig profiel.  (type voorbeeld 009)",null,"Remsysteem AA.  \nAan de linkerzijde onder de kast dwars gericht op de kar/wagen de handgreep.  De handgreep is draaibaar gevat in beugel.  Vervolgens moerbeugel met stang scharnierbaar verbonden met L-vormig hefboomsysteem dat scharnier op een vast punt S.  De L-beugel is scharnierbaar verbonden met een verbindingstang met de houten rembalk met houten remblokken opgesteld voor de acherwielen.   De rembalk zit gevat aan beide zijden in een metalen beugel.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeeld 005)",null,"Klos B.  Cillindrisch-vormige houten klos.  Voorkomend op de buitenzijde van de betimmering van de zijborden.  In de klos word een metalen rongenbeugel vastgezet. (type voorbeeld )",null,"Voorarmbeugel AA.  \nOp de onderzijde op het kope eind van de voorarmen is een verbingingmetaal dat als een U vormige beugel naar de bovenzije plooit en vervolgesn verloop valgens de lengte van de voorarmen en op een bepaalde afstand terug met elkaar verbonden is. (type voorbeeld 082)",null,"Broekhaak B.  \nBroekhaak met beugel.  Afhankelijk van de plaats van voorkomen kunnen deze met de haak naar voren (BV) of naar achteren (BA) gericht zijn.  (type voorbeeld 084)",null,"Schutbordbeugel B.  \nL vormige beugel met handgreep. (type voorbeeld 071)",null,"Opstapbeugel B.  \nIndustriele enkele opstalbeugel (type vorobeeld 072).",null,"Verbindingsmetaal B.  \nOp de laadvloer, voorschoot is een metalen bladprofiel over de breedte vzan het frame met op de kopse zijden een T splitsing waarmee het metaal is vastgezet.  (type voorbeeld 090)",null,"Scharnier B. \n Scharnierblad op het deksel en vastzetlichaam op vast stuk.  De scharnier in andere modelen voorkomen met lang en korte scharnierbladen. (type voorbeeld 064)",null,"laadvlak BaX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels aan, Z duidt op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagvlak bestaat uit twee draagbomen verbonden met dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding.  Op de dwarsregels is een betimmering van planken volgens de lengte.  De betimmering kan beperkt voorbij de eerste en laatste dwarsregel steken blijft ruim binnen de kopse einden van de draag, laadbomen..  De betimmering is gelijk met de bovenzijde van de laadbomen",null,null,null,"Rongenbeugel M.  \nZware hallfronde rongenbeugel.  Metalen beugels die doormiddel van getrokken draad, rondel en moer worden vastgezet aan de binnenzijde van de draag-, lamoen of berrieboom.",null,"Laadboom B. \nRechthoekig profiel .  Recht.  Op een afstand van de kopse einde versmalt de breedte van de laadboom aan de ondezijde geleidelijk.  ",null,"Zijbord positie B.  \nDe karkast heeft geen voor- en acherbord dat opgesloten zit tegen de kopse zijden van het zijbord doordat er geen voor- of achterbord is voorzien of doordat het voor- of achterbord gevat zit tussen de zijborden.",null,"Zijbord AbX/Z.  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  Op de kopse einden van de betimmering is een verbindingsregel.  Deze kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.  De pen van de eerste en laaste rong steekt uit boven de bovenregel.  ",null,"Zijbordsteun B.\nDriehoekige metalen beugel.",null,"Bovenregel D.\nRechthoekig profiel.  S-vormig volgens de breedte.",null,"Zijleest B.  \nOogstrongen, bestaande uit 2 rongen gevat in rongenbeugels.  De rongen zijn bovenaan verbonden met pen en gat met de bovenrergel.  Aan de achterzijde van de bovenregel zijn 2 krammen die doormiddel van een metalen haak verbonden zijn met het zijbord.  De rongen zijn met de bovenregel verstevigd door middel van metanen V- vromig beslag.",null,null,"Profielering type B.  Halfronde rongpen, aanslag.","ᴖ,∟                  ","Profielering A.  \nHalfrond profiel.","ᴖ .","Profielering B.  Gelijkmatig versmallend in de breedte.","Bord AiX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met rechte boven-, onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De bovenregel is licht driekvormig in de lengte en in het midden kan ee uitgewerkte accolde motief voorzien zijn.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Voorbordsteun BX  Xsuid op de profiele 8 4.. Het voorbord wordt schuin gesteund t.o.v. de berrieboom doormiddel van een houten staander met ronde pen en gat verbindingen. (type voorbeeld 008) ",null,"Opsluitbord B.  \nRecht met opening naar beide kopse einden toe voor het opsluiten (type voorbeeld 052).",null,"Opsluiting bord AA.   \nBovenaan in de bovenregel van het bord op de kopse einden zijn gaten voorzien die de armeinden ontvangen.  In de armeinden is een gat voorzien en wordt het bord opgesloten door middel van een houten spie.  (type voorbeeld 214 )",null,"Uitvloeigat B.  \nOp het achterbord is een metalen aftappunt.",null,"Bovenbord B. \nDe bovenregels van de zijborden zijn voor 2/3 betimmerd volgens de breedte.  Op de kopse einden is een metalen bladprofiel vastgezet.  Achteraan is er is een scharnierrbaar deksel bestaande uit een betimmering volgens de breedte. ",null,"Toebehoren B.  \nOogstladders",null,null,"Allerlei B.\n2 bomen met op de kopse einden een metalen beugel waarin rondhouten bomen worden gelegd.",null,"Getapt met houten tappen.",null,"Vierkante pennen.","Achtervlak. ","AB.  Achtervlak boven .                         AO.  Achtervlak onder.","Halfrond.  ","Aanslag in de dikte.","∟","Pen B.  Halfrond in de breedte.  Aan de korte zijde is een doorgaand afschuiningsprofiel.","ᴖ.","∕.","Kop AA. \n3/4 rond met insnijdiing aan de onderzijde.  Op de vlakke zijde is een decoratieve kerfinsnijding.  (type voorbeeld 100)",null,"Waarde B.  \nBeperkt en verantwoorde ingrepen sinds zijn bewaring.","Waarde B.  \nConstructief en vormelijk in betrekkelijk goede conditie","Waarde B. \nEr ontbreken een aantal beperkte zaken"]
["Openlucht museum Bokrijk","Bokrijklaan",1,3600,"Genk","Museum","Vermoedelijk.","Hoofdgroep C.  \n2-wielige voertuigen.","Onderstel AC\nMetalen grijframe.",null,null,"Bovenstel Ab.\nVast laadvlak.  Vast voorbord.  Zijbord met rongen.",null,"Wiel C.  \nLuchtband.","Naaf C. \nGietijzeren naaf met geschrankte spaken.  (type voorbeeld 061) (artelerienaaf)",null,"Spaakprofiel C.  \nVoorkant: Op VL en VR onderaan een inlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de voorkant.  De scherpe snede vervalt en het halfrond profiel loopt door tot boven.  Achterkant:  Op AL en AR onderaan een inlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de achterkant.  De scherpe snede vervalt en het halfrond profiel loopt door tot boven. ","□,↘ᴐ,.   of    □,↘ᴐᴖ.","□,↘ᴐ,.   of    □,↘ᴐᴖ.","Velgprofiel C.  \nVierkant of rechthoekig profiel met tussen de spaken in- en uitlopende afrondingsprofiel","□, tussen de spaken↘ᴐ,↗.",null,"Muilband C. \nMetalen Cillindervormige omgekrompen muilband",null,null,"K.  Kopnaafband",null,null,"As CXY/Z.   X duidt op de profielering van de as, Y duidt het aantal vastzetflenzen aan, Z staat voor 1 (vetas), 2 (luchtband, 3 (patentas), 4 (kruiwagenas), 5 (verdikte kop en gatdoorvooer), 6 (onduidelijk). Verdiepte U-vormige metalen as.  Bij opmerking kan het diepte verval worden aangegeven door 'diepte: xx';  Het diepte verval wordt gemeten van de bovenzijde van de as tot de bovenzijde van het verdiept deel van de as.",null,"Profielering C.  In het midden rond, achthoekig en vervolgens vierkant profiel.",null,"As gevat in C. \nonderaan de houten staanders van het draaibaar vooronderstel.",null,"Kruiwagenas positie C.  Metalen stang gevat in een halfronde uitsparing aan de onderzijde van de berrieboomeind en opgesloten door middel van een metalen beugel aan de onderzijde. (type voorbeeld 014)",null,"Opsluiting C.  \nBeschrijft de as/asblok opsluiting van een draaibaar vooronderstel met asblok en middenblok","Opsluitbeugel BBX.  \nX duidt op het aantal hoeken van de moer.  Vierkante moer is 4, zeskantig moer is 6. \n\nMetalen rechthoekge beugel bevestigd op de binnenzijde van de boom met onderaan getrokken draad, losse flens en moer.\n\nVoorkomend kan een verstevigingsprofiel bevestigd zijn tussen de flens en moer  verbonden met de boom voor de asblok VV, acher de asblok VA of beide VVA.  Dit wordt toegevoegd achter het type.",null,"Asblok ACX.  \nX geeft de diepte van de U-sponing aan.  \n\nRechthoekig profiel.  Daar waar de laadboom wordt verbonden is een U-vormige sponning.  Tussen de laadbomen kan de asblok geprofileerd zijndat verschillend gedefinieerd kan worden. ",null,null,null,"Achterarm C.  \nDe achterarmen zijn aan de buitenzijden hol, rond, en hol schuin uitlopend.  ( type voorbeeld 155)",null,"Achterarmverbinding C.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar aan de bovenzijde door een metalen bladprofiel dat doorloopt tot op de zijden.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  Doormiddel van een bout en moer of een gewonen opsluitpin met verdikte kop zijn de achterarmen verbonden met de langboom.",null,null,null,"Wielopsluiting F.  \nAs met gatdoorvoer en metalen luns met blokkeergat.  De luns is verzekerd met een kettingje. (type voorbeeld 013)",null,"Spatscherm C. \nDe oversteek van de boven- of rongblok kan beschouwd worden als een vorm van spatscherm.",null,null,"Duiding C.\nBladmetaal.","Bevestiging langboom C.  \nDe langboom loopt doorheen de asblok",null,null,null,"Beugel C.\nBeugel waarin de veer los gevat zit (type voorbeeld 078)",null,"Draaistel F1.\nHet draaistel bestaat uit een voorarmframe waaronder twee metalen steunen vastgezet zijn en waar onderaan de wielas in gevat zit.  Op het voorarmframe is de onderschamelring vastgezet.  Op de onderkant van het draagframe is de bovenschamelring beveistigd.  Dit draaistel heeft geen draaipil.  Op het voorarmframe zijn blokken bevestigd met glijprofielen boven de bovenschamelring. (type voorbeeld 063)",null,null,"Draaistel D2.    \nDoorheen de rongblok is een centergat waarin de draaispil gevat zit.  Deze draaispil loopt door het centergat van de lip van de langboom en vervolgens in de asblok tot aan de onderkant of in opsluitbeguel BMSX.  Bij dit type van draaistel is geen middenblok aanwezig.  Het draaistel is voozien van twee voorarmen gevat in het midden van de asblok.  Voor en achter de asblok op de vooraremen zijn ronde schamelblokken 1/8 rond in de lengte waarop glijmetalen of de onderschamelring zijn bevestigd.  In de rongblok zijn op halve hoogte twee regels doorgaand ingewerkt die zowel voor als achter de rongblok naar onderen toe voorzien is van schamelblokken.  Op deze schamelblokken is de bovenschamelring bevestigd. (type voorbeeld 042)",null,null,"Glijprofiel BRA.  \nDe onderzijde van de rongblok is gedeeltelijk belegd met bladstaal. ",null,null,"Middenblok C.  \nRechthoekig profiel.  Op de onderkant is een rechthoekige sponning voor het opsluiten van de lip van de langboom en de 2 voorarmen.  De sponing voor het opsluiten van de vooarmen is veelal beperkt tot 5 mm.  De profielering van de kopse einden en de versmalling aan de boven- en ondezijde kunnen verschillend gedefinieerd worden. ",null,"Voorarm C.  Recht aan het disselhuis, vervolgens hol aan de binnenzijde en S-vorimig tot rond aan de buitenzijde.  Vervolgens recht tot lichtjes naar binnen buigen.  Hout.   (type voorbeeld 042)",null,"Zwenkhout AA.  \nRecht metalen zwenkhout.",null,"Voorarmframe B.  \nDe voorarmen zijn ter hoogte van het disselhuis verbonden met het disselhout en vastgezet doormiddel van bout en moer.  Samen met de onderschamelring vormen ze een vast geheel.  (type vcoorbeeld 065)",null,"Disselboomopsluiting C.  \nOp de bovenzijde van het voorarmframe achter het disselhuis is een metaal scharnierbaar opgesteld met gat erin waarin doormiddel van een metalen spil de boom opgsloten wordt (type voorbeeld 217) ofmet ketiigne  in ogen","Disselboom B.  \nKort, vast, houten en rechtt disselhout dat onderdeel is van het draaibaar onderstel.",null,"Rongblok H. \nRechthoekig profiel waarvan de kopse einden voorbij de asblok uitsteken.  Aan de onderzijde naar de kopse einden toe versmallend in de breedte dat verschillend gedefinieerd kan worden. In het midden van de rongblok zijn twee regels gevat die de schamelblokken en schamelring ondersteunenen of de tussenblokken verbinden.  Op de onderkant is een U-vormige uitsparing waarin de schamelringblok zit gevat.  In het midden is een uitsparing waarin de lip van de langboom opgesloten is door de draaispil.",null,null,"Positie aslbok, middenblok en rongblok C.",null,null,"Verbinding J.  \nDe rong zit gevat in een sleuf en vastgezet met houten ronde pennen.  En metalen vote",null,"Vorm C.  \nKroming onder de bovenregel van het zijbord.",null,"Langboom C.  \nMetalen langboom, I profiel, s-vormig gebogen (type voorbeeld 042)",null,null,null,"Positie boom C.  \nDe linker laaddboom scharniert tussen de lamoen- of draagbomen.  De rechter lamoen- of laadboom scharniert buiten de draagboom. (type voorbeeld 017).",null,"Scharnierpunt AB.  \nOnder de laadboom in een metalen nbeugel en boven de draagboom in een metalen beugel",null,null,null,null,"Lamoenframe BCX/Z  \nX duidt op het aantal dwarsregels,Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nDe pennen van de dwarse regels steken voorbij de lamoenboom.  De laatste dwarsregel zit gevat aan de onderzijde van de lamoenboom vastgezet met kruishoutverbinding met metalen beugel of bout en moer.  Deze dwarsregel dient als aansliag voor de draagbomen.   De eerste twee dwarsregels van de voorschoot zijn betimmerd met planken volgens de lengte van de kar en kan een weinig voorbij de dwarsregel uitsteken.",null,"Verbreedboom C.\nVierkant profiel.  Op een afstand van de kopse einden is een rkant en verdikking volgens de dikte.","Glijframe DX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels en Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet glijframe bestaat uit twee houten draagbomen verbonden met dwarsregels.  Op de draagboom is op de onderzijde of op de zijde een U-vomrig metalen gebogen bladprofiel vastgezet als glijprofiel.",null,"Draagframe ABX/Y/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregel, Y op het aantal tussenstaanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe heeft kopse scharniereinden die verbonden zijn met het laadframe.  Het laadframe bestaat uit twee bomen verbonden door dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding waarbij de pennen gelijk met de bomen of uisteken.  De betimmering loopt volgens de lengte van de kar en stopt op de voorlaatste dwarsregel.  De betimmering komt gelijk met de bovenzijde van de bomen.  Op de onderzijde van de eerste en twee dwaregels en tussenstaanders is de bovenschamelring is bevestigd.  Aan de achterste kopse einden is het scharnierpunt voorzien",null,"Berrieframe FX.  \nX duidt op het aantal dwarsregels.  \n\nTwee berriebomen worden onder het draagvlak verbonden met dwarsregels door middel van doorgaande pen en gat verbinding.  De pennen van de dwarsregels steken voorbij de berrieboom. Het draagvlak is aan de bovenzijde betimmerd met houten planken lopend volgens de berriebomen.  Voor het laadvlak is op een afstand van de betimmering en op de bovenkant van de berrieboom een afzonderlijke regel vastgezet.  Op de peneinden is een verbredingsplank aangebracht.  In de verbredingsplank kan de rong van het zijbord opgesloten worden.  (type voorbeeld 008)",null,"Betimmering voorschoot C. \nKwarthol tot 1/8 hol.",null,"Laadhout C.  \nAan de onderzijde van de beide kopse einden van de laadbomen is een gesmeede metalen O- of U-beugel waarin een houten regel opgesloten zit en de karkast blokkeerd onder de lamoen- of draagbomen. Voorbij de linker lamoen- of draagboom is ter hoogte van het laadhout een kettingkje vastgemaakt met opsluitpen.  De opsluitpen kan geleid worden door een kram.  In het laadhout is een gat voor de opsluitpen.  De beugel op de linkerzijde kan mogelijk beperkt zijn tot een L-beugel. (type voorbeeld 007)",null,"Lamoenboom D.  \nRecht met neergebogen einden.",null,"Glijboom D. \nRechte glijboom, vooraan schuinoplopend.",null,"Berrieboom B.  \nRechte tot zeer licht hol  van de berrieboom ten belope van het laadvlak.  Naar de handgrepen in een S-vorm omhoog buigend. Voorbij het laadvlak naar de aseinden kan deze lichtjjes hol omhoog gaan.  (type voorbeeld 010)",null,"Draagboom B  \nRechthgoekig profiel met naar de voorschoot toe en knik omhoog.  Het verval wordt aangegeven",null,"Karsteun GX.  \nX duidt op de plaats waarmee de karsteun is verbonden.  \n\nCentrale T- steun met staander, houten schoren en een bovenregel.  De einden van de bovenregel hebben ronde pennen die scharnierbaar zijn opgesloten in metalen beugels bevestigd op de onderzijde van X.  ",null,null,"Karsteun ophanging CX.  \nX duidt op de plaats waar de karsteunophaning is verbonden. \n\nGetorste metalen stang met ring.",null,"Kruiwagenvoet AB.\nHouten klos met hiel gesteund met hout houten steker.",null,"Handgreep C.  \nU- vormige handgreep.  Het profiel is ovaal vormig.  (type voorbeeld 010)",null,"Remsysteem H.  \nAan de linkerzijde onder de kast dwars gericht op de kar/wagen de handgreep.  De handgreep is draaibaar gevat in beugel.  Vervolgens moerbeugel met stang scharnierbaar verbonden met L-vormig hefboomsysteem dat scharnier op een vast punt S.  De L-beugel is scharnierbaar verbonden met een verbindingstang met de houten rembalk met houten remblokken opgesteld voor de acherwielen.   De rembalk zit gevat aan beide zijden in een metalen beugel.  De rembalk kan voorzien van houten blokken, metalen remschoenen met hout of rubber.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeeld 005)",null,"Klos C.  Ruit of vierkant-vormige houten klos.  Voorkomend op de buitenzijde van de betimmering van de zijborden.  In de klos word een metalen rongenbeugel vastgezet. (type voorbeeld 55)",null,"Voorarmbeugel B.  \nOp de kopse voorste einden van de voorarmen is een metalen profiel van de bovenzijde rond gebogen ronde de voorarm, vervolgens langs de onderzjde naar de andere voorarm terug naar de bovenzijde gebogen.  De einden van de beugel kunnen decoratief uitgesmeed zijn.",null,"Broekhaak C.  \nBroekhaak met vastzetlichaam vertikaal georienteerd.  Afhankelijk van de plaats van voorkomen kunnen deze met de haak naar voren (CV) of naar achteren (CA) gericht zijn.  (type voorbeeld 097)",null,"Schutbordhandgreep A  \n(type voorbeeld 083)",null,"Opstapbeugel C.  \nIndustriële dubbele opstapbeugel. (type voorbeeld 003)",null,"Verbindingsmetaal C.\nOp de laadvloer, voorschoot is een metalen bladprofiel over de breedte van het frame met op de kopse zijden een T splitsing en dat omplooit om de boom heen waarmee het metaal is vastgezet.  (type voorbeeld 095)",null,"Scharnier C. \nVastzetlichaam met pen.  Scharnierblad over het deksel met oog.  (type voorbeeld 086)",null,"laadvlak BbX/Z.\nX duidt op het aantal dwarsregels aan, Z duidt op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagvlak bestaat uit twee draagbomen verbonden met dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding.  Op de dwarsregels is een betimmering van planken volgens de lengte.  De betimmering komt vooraan gelijk met de kopse einden van de laadbomen.  De betimmering is gelijk met de bovenzijde van de laadbomen.",null,null,null,"Rongenbeugel B.  \nT-vormig rongenbeugel.  metalen T-vormig bladprofiel vastgezet doormiddel van 3 bouten en moer aan de binnenzijde van de draag-, lamoen of berrieboom. Voorkomend heeft het T-vormig bladprofiel nog een naar boven gericht element waardoor het kruisvormig wordt, maar de T- vorm blijft duidlelij zichtbaar. (type voorbeeld 004)",null,"Laadboom C.  \nRechthoekig profiel.  Bovenzijde is lichtjes hol over de lengte.  Op een afstand van de kopse einden versmalt de breedte van de laadboom aan de onderzijde door middel van een hol profiel over de lengte",null,"Zijbord positie D.  \nDe karkast is voorzien van een acherbord dat opgesloten zit tegen de kopse zijden van het zijbord en een voorbord tussen de zijborden.  ",null,"Zijbord AcX/Z.  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel verbonden met bout en moer op de voorzijde van de rongen.  De rongen zijn aan de achterzijde betimmerd.  Er is een opening tussen de bovenzijde van de betimmering en de bovenregel.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  Op de kopse einden van de betimmering is een verbindingsregel.  Deze kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.  De pen van de eerste en laaste rong steekt uit boven de bovenregel. ",null,"Zijbordsteun C.\nHouten staanders gevat naar het kopse eind van de tussenblokken en verstevigd met een metalen steun.",null,"Bovenregel B.  \nRechthoekig profiel, recht zonder ronde of vierkante armeinden.",null,"Zijleest F. \nIdem zijleest B.  De bovenregel is verbonden met het zijbord doormiddel van een houten regel, doorgaande stang en moer.  (type voorbeeld 055)",null,null,"Profielering type C.  Halfronde rongpen versmallend naar het kopse eind toe.","ᴖ→← B","Profielering B.\nVierkant profiel, doorgaand afrondingsprofiel.","□ᴐ.","Profielering C.  Gelijkmatig versmallend in de dikte.","Bord AhX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met rechte boven-, onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt niet voorbij de eerste en laatste staander.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Voorbordsteun C.  \nHet voorbord wordt gesteund door vanop de berrieboom een plat rechthoekig metalen profiel.",null,"Opsluitbord C.  \n1/8 Rond met opeing naar beide kopse einden toe voor het opsluiten.",null,"Opsluiting bord B.  \nOnderaan zit het bord gevat tussen de buitenstaander of betimmering van het zijbord en een blokeringmetaal vastgezet op het laadvlak. (type voorbeeld 028)",null,"Uitvloeigat C.  \nOp het achterbord is een opgetmmerde regel of staander met rond of vierkant uitvloeigat dat afgesloten word met een een prop of houten passtuk.",null,"Bovenbord CX  \nX duidt op het aantal tussenregels.\n\nDe bovenregels van de zijborden zijn voor 2/3 betimmerd volgens de breedte.  In het midden is op de bovenzijde een metalen bladprofiel.  Achteraan is op 1/3 een dwarsregel met een halfhoutsverbinding verbonden.met het zijbord.  Er is een scharnierrbaar deksel bestaande uit een betimmering volgens de breedte met op de kopse einden een opgetimmerde regel.  ",null,"Toebehoren C.  \nHoepes en dekzeil.",null,null,null,null,"Opgespiëd.  Met houten speien.",null,"Doorgaande pennen.","Bovenvlak","BV.   Bovenvlak voor                          BA.   Bovenvlak achter","Halfhol.","Vierkant profliel.","□","Pen C.  Op alle kopse zijden een afrondingsprofiel.","ᴐ.","ᴐ.","Kop B.  \n1/8 tot halfrond in de breedte.  (type voorbeeld 077)",null,"Waarde C.  \nSterke ingrepen en verlies van authentiek materiaal.","Waarde C. \nConstructief en vormelijk ernstig verzwakt tot problematisch.","Waarde C.  \nEr ontbreek heel wat."]
["Heemkundig Museum 'De botermolen'","Haachtsebaan","85a",3140,"Keerbergen","Museum","Na.","Hoofdgroep D.  \n3-wielige voertuigen.","Onderstel Ba.  \nVooronderstel: 1 wiel, metalen as verbonden met berrieframe.  Berrieframe voorzien van 2 kruiwagenvoeten.",null,null,"Bovenstel Ac. \nVast laadvlak.  Vast voorbord.  Zijbord met rongen.  Afneembaar achterbord.",null,"Wiel D.  \nMetalen gietijzeren wielen.","Naaf D.  \nOverige",null,"Spaakprofiel D. \nVoorkant: op VL en VR een in- en uitlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de voorkant.  In het midden kan de scherpe snede vervallen tot een halfrond profiel.  Achterkant:  Op AL en AR onderaan een inlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de achterkant.  De scherpe snede vervalt en het halfrond profiel loopt door tot boven. ","□,↘ᴐ,↗.  of □,↘ᴐᴖ,↗.","□,↘ᴐ.     of    □,↘ᴐᴖ.","Velgprofiel F.  \nZowel op de voorals achterknt tussen de spaken een in- en uit lopend afschuiningsprofiel","□, tussen de spaken↘∕,↗.",null,"Muilband D.  \nMetalen omgekrompen trompetvormige muilband.  (type voorbeeld 040).",null,null,null,null,null,"As DXY/Z.  X duidt op de profielering van de as, Y duidt het aantal vastzetflenzen aan, Z staat voor 1 (vetas), 2 (luchtband, 3 (patentas), 4 (kruiwagenas), 5 (verdikte kop en gatdoorvooer). 1/8 hol gebogen metalen as.",null,"Profielering D.  In het midden rond en vervolgens vierkant profiel.",null,"As gevat in D. \nonderaan de metalen staanders van het draaibaar vooronderstel.",null,null,null,"Opsluiting D.  \nBeschrijft de as/asblok opsluiting van een draaibaar vooronderstel met asblok.","Opsluitbeugel BBBX.\nX duidt op het aantal hoeken van de moer.  Vierkante moer is 4, zeskantig moer is 6. \n\nZeldzaam voorkomend is dat deze beugel aan de buitenzijde van de boom is bevestigd.  (type voorbeeld 027)\n\nVoorkomend kan een verstevigingsprofiel bevestigd zijn tussen de flens en moer  verbonden met de boom voor de asblok VV, acher de asblok VA of beide VVA.  Dit wordt toegevoegd achter het type.",null,"Asblok ADX.  \nX geeft de diepte van de U-sponing aan.  \n\nRechthoekig profiel.  Daar waar de laadboom wordt verbonden is een U-vormige sponning.  Tussen de laadbomen kan de asblok geprofileerd zijn dat verschillend gedefinieerd kan worden.  Aan de kopse einden is een sponning waar de naaf in draait.",null,null,null,"Achterarm D.  \nDe achterarmen zijn aan de buitenzijden hol, rond, hol schuin uitlopend, rond en recht.  De achterarmen steken een eind voorbij de asblok waarop de tussenblok rust( type voorbeeld 245)",null,"Achterarmverbinding E.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar aan de bovenzijde door een metalen bladprofiel dat doorloopt tot op de zijden.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  Doormiddel een tussenrongblok met U-vormige sponning die past over de achterarmverbinding drukt en hout deze op de langboom.",null,null,null,"Wielopsluiting J.  \nAs met gatdoorvoer en metalen luns met vastzetbout. (type voorbeeld 017)",null,"Spatscherm D. \nIn de asblok is op de kopse einden een sponing waarin de naaf draait.",null,null,"Duiding D.\nZeildoek.","Bevestiging draagboom A.  \nDe draagbomen zijn verbonden met bout en moer met de blokken van de rongblokstoel",null,null,null,"Beugel D.\nBeugel met vaste veer verbinding (type voorbeeld 078)",null,"Draaistel G1.\nHet draaistel bestaat uit een voorarmframe waaronder twee metalen steunen vastgezet zijn en waar onderaan de wielas in gevat zit.  Op het voorarmframe is de onderschamelring vastgezet.  Op de onderkant van het draagframe is de bovenschamelring beveistigd.  Dit draaistel heeft geen draaipil.  Op het draagframe zijn blokken bevestigd met glijprofielen onder de onderschamelring.  (type voorbeeld 064)",null,null,"Draaistel DA2.\nIdem maar achteraan is nog een extra schamelblok op het voorarmframe en aan de regels.",null,null,"Glijprofiel BM.   \nDe bovenzijde van de middenblok is volledig tot overwegend belegd met bladstaal.  (type voorbeeld 011).  ",null,null,"Middenblok D.  \nRechthoekig profiel.  Op de onderkant is een rechthoekige sponning voor het opsluiten van de lip van de langboom en de 2 voorarmen.  De sponing voor het opsluiten van de vooarmen is veelal beperkt tot 5 mm.  De profielering van de kopse einden en de versmalling aan de ondezijde kunnen verschillend gedefinieerd worden. ",null,"Voorarm D.  Recht voorarmen, hout. (type voorbeeld 052).",null,"Zwenkhout B.  \n1/8 rond gebogen in de lengte. De boogafstand bedraat min 150 mm Verbonden met kruishoutverbinding en bout.  Hout.  ( type voorbeeld 051)",null,"Voorarmframe CX.  \nX duid op het aantal dwarsregels.  \n\nDe voorarmen komen vooraan samen in een punt.  Aan de schamelring zijn de twee voorarmen verbonden met dwarsregels.  (type voorbeeld 079)",null,null,"Disselboom BA.  \nKort, vast, metalen en recht disselhout dat onderdeel is van het draaibaar onderstel.",null,"Rongblok I. \nRechthoekig profiel waarvan de kopse einden voorbij de asblok uitsteken.  Aan de onderzijde naar de kopse einden toe versmallend in de breedte dat verschillend gedefinieerd kan worden. In het midden van de rongblok zijn twee regels gevat die de schamelblokken en schamelring ondersteunenen of de tussenblokken verbinden.  In het midden is een uitsparing waarin de lip van de langboom opgesloten is door de draaispil.",null,null,null,null,null,"Verbinding G.  \nDe rong zit gevat in een sleuf en vastgezet met bout en moer.  De rong heeft een metalebn steunplaat (type voorbeeld 011)",null,"Vorm D.\nRecht met bovenaan rond oog.",null,"Woelhoutmetaal A.  \nAchter achterasblok is op de bovenzijde in de langboom een bladstaal ingewerkt over de lengte. (type voorbeeld 012)  ",null,null,null,"Positie boom D.  \nDe laadbomen zijn scharnierbaar en rusten op de draagbomen.  (type voorbeeld 064).",null,"Scharnierpunt B.  \nMetalen as met verdikte kop doorheen de boomeinden en laadboom.  Opgesloten door middel van volgring en moer.  De kast scharniert volgens de as.",null,null,null,null,"Lamoenframe BAX/Z.  \nIdem lamoenframe type KBX/Z.  De betimmering van de voorschoot loopt volgens de breete van de kar.",null,null,"Glijframe E.  \nZie foto.",null,"Draagframe AC/Z.  \nZ duidt op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe heeft kopse scharniereinden die verbonden zijn met het laadframe.  Het laadframe bestaat uit twee bomen vooraan verbonden door een blok gericht in de lengte en vastgezet met metalen verbindingstangen.  ",null,"Berrieframe CX.  \nX duidt op het aantal dwarsregels.  \n\nTwee berriebomen worden onder het draagvlak verbonden met dwarsregels met doorgaande pen en gat verbindning.  De pennen van de dwarsregels steken voorbij de berrieboom. Het draagvlak is aan de bovenzijde betimmerd met houten planken lopend volgens de berriebomen. De betimmering komt achteraan gelijk met de dwarsregel of steekt beperkt uit.  (type voorbeeld 006)",null,"Betimmering voorschoot D.  \n1/8 tot half rond in de volledige breedte (type voorbeeld 053)",null,"Laadhout CA.  \nAan de onderzijde van de beide kopse einden van de laadbomen is een gesmeede metalen  O- of U-beugel waarin een houten regel opgesloten zit en de karkast blokkeerd onder de draag- of lamoenbomen. Hetr laadhout word op de linkerzijde gebokkeerd door een opsluitpen. (type voorbeeld 052)",null,"Lamoenboom B.  \nLicht S-vormig in de lengte (type voorbeeld 004)",null,"Glijboom C. \nMetalen glijboom U-vormig.  ",null,"Berrieboom C.  \nRechte berrieboom met handgreep en asopsluiting.  (type voorbeeld 006)",null,"Draagboom F.\nRechte draagboom, voorbij het laadvlak 1/8 hol in de breedte.",null,"Karsteun CXY.  \nX duidt op de plaats waarmee de karsteun is verbonden, Y duidt op het aantal.   \n\nVaste zware metalen steun bestaande uit 3 staanders bevestigd op X.  (type voorbeeld 085)",null,null,"Karsteun ophanging DX.  \nX duidt op de plaats waar de karsteunophaning is verbonden.\n\nGebogen U-vormige haak.  ",null,"Kruiwagenvoet BX.  \nX duidt op de profilering van de verbindingsregels 0 is rond, 4 is vierkant, 6 is zeskant, 8 is achthoekig.  \n\nDe vaste staander van het zijbord loopt over de berrieboom naar beneden en dient als voet.  De beide staanders zijn naar de onderzijde toe verbonden met een houten verbindingsregel.  De staander is verstevigd door middel van een V-vormig metalen rond of rechthoekig profiel dat de steun verbind met de berrieboom. (type voorbeeld 006) ",null,"Handgreep CA\nafgeleid handgreep van C.  (type voorbeeld 103)",null,"Remsysteem I.   \nAan de linkerzijde onder de kast dwars gericht op de kar/wagen de handgreep.  De handgreep is draaibaar gevat in beugel.  Vervolgens moerbeugel met stang scharnierbaar verbonden met een driehoekige beugel met scharnierpunt op de dwarsregel.  De driehoekige beugel is scharnierbaar verbonden met een verbindingstang met de houten rembalk met houten remblokken opgesteld voor de acherwielen.   De rembalk zit gevat aan beide zijden in een metalen beugel.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeeld 0155)",null,"Handgreep C.",null,"Voorarmbeugel BA.  \nOp de kopse voorste einden van de voorarmen is een metalen profiel van de bovenzijde rond gebogen ronde de voorarm, vervolgens langs de onderzjde naar de andere voorarm terug naar de bovenzijde gebogen.  De einden van de beugel kunnen decoratief uitgesmeed zijn.",null,"Broekhaak E.  \nBroekhaak met oog.  (type voorbeeld 152)",null,"Schutbordhandgreep B  \n(type voorbeeld 071)",null,"Opstapbeugel D.  \nGesmeede beugel vastgezet op de boom.  (type voorbeeld 091)",null,"Verbindingsmetaal D.\nU-vormig tot zie foto.  (type voorbeeld 172, 149).",null,null,null,"Laadvlak BcX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels aan, Z duidt op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagvlak bestaat uit twee draagbomen verbonden met dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding.  Op de dwarsregels is een betimmering van planken volgens de lengte.  De betimmering kan beperkt voorbij de eerste en voorlaatste dwarsregel steken blijft ruim binnen de kopse einden van de draag, laadbomen..  De betimmering is gelijk met de bovenzijde van de laadbomen.  ",null,null,null,"Rongenbeugel C.   \nRechthoekig vormige metalen bladprofiel dat aan de beide einde doormiddel van een bout de rong vastzet. (type voorbeeld 018)",null,"Laadboom D.\nRechthoekig profiel.  S-vormig volgens de breedte.",null,"Zijbord positie C.  \nEr zijn geen zijborden ",null,"Zijbord AdX/Z.  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering komt gelijk met de eerste en laatste rong.  De pen van de eerste en laaste rong steekt uit boven de bovenregel.  ",null,"Zijbordsteun D.\n2-armige metalen beugel.",null,"Bovernregel C.  \nRechthoekig profiel.  1/8 hol gebogen in de lengte.",null,"Zijleest E.  \nIdem zijleest B.  Hierbij komen geen V-vormige metalen verstevigingsprofielen voor. (type voorbeeld 100).",null,null,"Profielering type D.  Vierkante rongpen.","□","Profielering C.\nVierkant profiel, doorgaand afschuiningsprofiel.","□∕.","Profielering D.  Gelijkmatig versmallend in de dikte ten beloop van de betimmering aan de betimmering","Bord AbX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar  bord bestaat uit een raamwerk met S-vormige bovenregel, rechte onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander. De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Voorbordsteun D.  \nHet voorbord wordt gesteund door 2 houten klossen vanop de berrieboom",null,null,null,"Opsluiting bord C.  \nBovenaan is op het bord aan de linker- en rechter zijde een metalen oog met bevestigingslichaam waarin een haak scharniert.   Deze haak sluit in op een metalen kram op het zijbord.  (type voorbeeld ",null,"Uitvloeigat D.  \nIn de achterste onderregel van het laadvlak is een opening waarin vertikaal een houten staander dit afsluit.  Bovenaan is deze verbonden met de hefboom op het bovenbord. (type voorbeeld 126)",null,"Bovenbord EX  \nX duidt op het aantal tussenregels. \n\nDe bovenregels van de zijborden zijn voor 2/3 betimmerd volgens de breedte.  In het midden is op de bovenzijde een metalen bladprofiel.  Achteraan is op 1/3 een dwarsregel met een halfhoutsverbinding verbonden.met het zijbord.  Er is een scharnierrbaar deksel bestaande uit een betimmering volgens de breedte met op de kopse einden een opgetimmerde regel.  ",null,"Toebehoren D.  \nVerbreedframe.",null,null,null,null,"Opgespiëd met metalen spie. (type voorbeeld 076)",null,null,"Ondervlak","OA.  Ondervlak achter                           OV.  Onderzijde front","Kwartrond.","Afschuiningsprofiel.","∕","Pen D.  In de breedte is de pen 3 hoekig aangesneden (type voorbeeld 076).",null,null,"BA"]
["Museum voor de Oudere Technieken","Guldendal",20,1850,"Grimbergen","Museum","Bouwjaar.","Hoofdgroep D.  \n4-wielige voertuigen.","Onderstel Ca.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met lamoenframe.",null,null,"Bovenstel Ad.\nVast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.",null,"Wiel E.  \nMetalen wiel  maar niet gegoten",null,null,"Spaakprofiel E.   \nVoorkant: Op VL en VR onderaan een inlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de voorkant.  De scherpe snede vervalt en het halfrond profiel loopt door tot boven.  Achterkant:  op AL en AR een doorlopend afrondingsprofiel soms met een scherpe snede zichtbaar op de achterkant.  Het afrondingsprofiel kan verschillend zijn tot gebroken hoeken.","□,↘ᴐ.   of    □,↘ᴐᴖ.","□,ᴐ.","Velgprofiel D.  \nVierkant of rechthoekig profiel  Voorkant: doorlopend afrondingsprofiel.  Achterkant: tussen de spaken een in- en uit lopend afschuiningsprofiel","□,ᴐ.","□, tussen de spaken↘∕,↗.","Muilband E.  \nMetalen omgekrompen muilband met sponing voor het uitnemen van de opsuitpen.  (type voorbeeld 233).",null,null,null,null,null,null,null,"Profielering E.  In het midden achthoekig en vervolgens vierkant profiel.",null,"As gevat in E. \nGevat in metalen beugels onderaan de draagbomen. ",null,null,null,null,"Opsluitbeugel BBSX.\nX duidt op het aantal hoeken van de moer.  Vierkante moer is 4, zeskantig moer is 6. \n\nVoorkomend is doorheen de boom twee metalen stangen die doorlopen naast de asblok en onderaan deze opsluiten met een metalen flens en moer.\n\nVoorkomend kan een verstevigingsprofiel bevestigd zijn tussen de flens en moer  verbonden met de boom voor de asblok VV, acher de asblok VA of beide VVA.   \nVoorkomen is aan de bovenzijde van de opslluitbeugel een oog voorzien als kantelhaak. dit wordt aangeduidt door het toevoegen van de letter Z.\n\n",null,"Asblok AEX.  \nX geeft de diepte van de sponing aan. \n\nRechthoekig profiel dat onder de laadboom versmald door een sponning aan de bovenzijde naar de wielen toe. Tussen de laadbomen kan de asblok geprofileerd zijn dat verschillend gedefinieerd kan worden.",null,null,null,"Achterarm E.  \nDe achterarmen zijn haakvormig en steken een eind achter de asblok uit  ( type voorbeeld 011)",null,"Achterarmverbinding D. \nDoormiddel van metalen beugel vastgezet op de langboom aan de bovenzijde met flens en moer.  De staanders van de beugel kunnen lopen doorheen de armeinden.",null,null,null,"Wielopsluiting N.  \nAs met gatdoorvoer en metalen luns met lunsgeleider.  (type voorbeeld 040)",null,"Spatscherm EX. \nX duidt op het soort spatscherm. \n\nSpatscherm vastgezet op de bovenzijde van de asblok.",null,null,null,"Bevestiging draagboom type B.  \nDe bomen rusten op de rongblok(stoel) zitten gevat tussen de wagenrongen. ",null,null,null,"Beugel E.\nBeugel D met dubbele beugel.",null,"Draaistel K1.\nHet draaistel bestaat uit een voorarmframe waaronder twee houten staanders met 2 metalen schoren en waar onderaan de wielas in gevat zit.  Op het voorarmframe is de onderschamelring vastgezet.  Op de onderkant van het draagframe is de bovenschamelring beveistigd.  Dit draaistel heeft geen draaipil.  Op het draagframe zijn blokken bevestigd met glijprofielen onder de onderschamelring.  (type voorbeeld 064)",null,null,"Draaistel E2.    \nDoorheen de rongblok is een centergat waarin de draaispil gevat zit en zit opgesloten in het centergat van opsluitbeugel BMS4 of BMS6.   Bij dit type van draaistel is geen middenblok aanwezig.  Het draaistel is voozien van twee voorarmen gevat in het midden van de asblok.  Voor en achter de asblok op de voorarmen zijn ronde schamelblokken 1/8 rond in de lengte waarop glijmetalen of de onderschamelring zijn bevestigd.  In de rongblok zijn op halve hoogte twee regels doorgaand ingewerkt die zowel voor als achter de rongblok zijn verbonden met 2 tussenblokken dit geheel  noenmen we de rongblokstoel.   Op de onderkant van deze rongblok en tussenbloken is de bovenschamelring bevestigd.  De rongblok en 2 tussenblokken zijn op de bovenzijden op de kopse einden verbonden met draagbomen.. (type voorbeeld 043)",null,null,"Glijprofiel BMA.   \nDe bovenzijde van de middenblok is gedeeltelijk belegd met bladstaal.  (type voorbeeld 011).  ",null,null,null,null,"Voorarm DA.  Rechte metalen voorarmen. (type voorbeeld 057).",null,"Zwenkhout BA.  \nMetalen T profiel ,1/8 rond gebogen in de lengte.  De boogafstand bedraat min 150 mm.  Verbonden met kruishoutverbinding en bout.  Hout.  ( type voorbeeld 051)",null,"Voorarmframe E.  \nHet voorarmframe bestaat uit twee voorarmen verbonden door een tussenregel gericht in de lengte.  Het geheel is op de bovenzijde achter het disselhous belegd met bladstaal.",null,null,"Disselboom C.  \nLange scharnierbare, afneembare, houten en rechte disselboom",null,"Rongblok C.  \nRechthoekig profiel waarvan de kopse einden voorbij de asblok uitsteken.  Aan de onderzijde naar de kopse einden toe versmallend in de breedte dat verschillend gedefinieerd kan worden. In het midden van de rongblok zijn twee regels gevat die de schamelblokken en schamelring ondersteunenen of de tussenblokken verbinden.  (type voorbeeld 043)",null,null,null,null,null,"Verbinding C.  \nOp de einden van de rongblok is rechtopstaand een metalen rong met afzonderlijke metalen voet met gat waari de rong zit  en aanslag die ruist op de meatlen bla  die doormiddel van een gat in de rongblok aan de ondezijde is vastgezet met  moer.  (type voorbeeld 012)",null,"Vorm E.\nRecht maar komt niet hoger dan de helft van de kast.",null,"Kettinghaak A.  \nMetalen ring om de langboom tussen voor en achter ondersteld met ketting en haak.  (type voorbeeld 013)",null,null,null,"Positie boom E.  \nDe lamoenbomen zijn vast bevestigd op de onderkant van de laadbomen of verbreedbomen. (ty;pe voorbeeld 072)",null,"Scharnierpunt C.   \nMetalen as waarvan de handgreep 90° gebogen is.  Geen opsluiting.  De kast scharniert volgens de as.",null,null,null,null,"Lamoenframe AAX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels, Z op het aantal verbindingsstangen.    \n\nOnder de voorschoot zijn de lamoenbomen verbonden door middel van dwarseregels met doorgaande pen en gat verbinding.    De pennen van de dwarsregels steken voorbij de lamoenboom.  De pen van de middelste dwarsregel kan korter zijn tot gelijk met de lamoenboom.  (type voorbeeld 171)",null,null,"Glijframe FX.  \nX duidt op het aantal dwarsregels die de zijframen verbinden, Y op de ligger volgens de lengte\n\nMetalen glijframe bestaant uit twee U-vormig gebogen glijbomen, rechte draagboom, vertikale staanders.  De zijframe zijn verbonden met horizontale regels.  .",null,"Draagframe DX/Y/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe heeft kopse scharniereinden die verbonden zijn met het laadframe.  Het draagframe bestaat uit twee bomen verbonden dwarsregels en tussenligges met doorgaande pen en gat verbinding waarbij de pennen gelijk met de bomen of uisteken. De achterste dwarsregel is iets lager gevat waarop de einden van de laadbomen rusten.  Vooraan zijn de draagbomen verbonden met de rongblok of rongblokstoel van het vooronderstel. De draagbomen zijn betimmerd gericht volgens de breedte.",null,"Berrieframe DX.  \nX duidt op het aantal dwarsregels.  \n\nTwee berriebomen worden verbonden met dwarsregels met doorgaande pen en gat verbindning.  De pennen van de dwarsregels steken voorbij de berrieboom. ",null,"Betimmering voorschoot E.  \n1/8 tot half hol in de volledige breedte (type voorbeeld 082)",null,"Laadhout CAA.\nLaadhout CA waarvan het laadhout in het midden scharnierbaar is en gevat zit in L beugels.",null,"Lamoenboom C. \nS-vormig in de lengte.  (type voorbeeld 001)",null,null,null,null,null,"Draagboom C.\n",null,"Karsteun DXY.  \nX duidt op de plaats waarmee de karsteun is verbonden, Y duidt op het aantal.   \n\nKleine lichte metalen steun met opstap bestaande uit 3 staanders bevestigd op X.  (type voorbeeld 078)",null,null,"Karsteun ophanging EX. \nX duidt op de plaats waar de karsteunophaning is verbonden.\n\nHoefijzer als haak. (type voorbeeld 003)",null,"Kruiwagenvoet BA.  \nDe vaste staander van het zijbord loopt over de berrieboom naar beneden en dient als voet.  De staander is zowel naar de voorzijde als achterzijde verstevigd door middel van een houten steker die de voet verbinden met de berrieboom. (type voorbeeld 37)",null,"Handgreep D.  \nS-vormig. (type voorbeeld 111)",null,"Remsysteem G.  \nAan de linkerzijde onder de kast dwars gericht op de kar/wagen de handgreep.  De handgreep is draaibaar gevat in beugel.  Vervolgens moerbeugel met stang scharnierbaar verbonden met L-vormig hefboomsysteem dat scharnier op een vast punt S.  De L-beugel is scharnierbaar verbonden met een verbindingstang met de houten rembalk met houten remblokken opgesteld voor de acherwielen.   De rembalk zit gevat aan beide zijden in een metalen beugel.  De rembalk kan voorzien van houten blokken, metalen remschoenen met hout of rubber.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeeld 148)",null,null,null,"Voorarmbeugel K.  \nOp de kopse einden van de voorarmen is op de bovenzijden een bladmetaal dat omplooit op de zijden en naar onderaan. (type voorbeeld 245)",null,"Broekhaak D.  \nBroekhaak met beugel.  Afhankelijk van de plaats van voorkomen kunnen deze met de haak naar voren (DV) of naar achteren (DA) gericht zijn.  (type voorbeeld 184)",null,null,null,"Opstapbeugel E.  \nVaste opstapbeugel in geplooid bladstaall. (type voorbeeld 152)",null,"Verbindingsmetaal E\nMetalen bladproflie lopend van de linker draagboom naar de rechterdraagboom waarbij de einden 90° geplooid zijn op de zijde van de boom vast gemaakt zijn.",null,null,null,"Laadvlak BdX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels aan, Z duidt op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagvlak bestaat uit twee draagbomen verbonden met dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding.  Op de dwarsregels is een betimmering van planken volgens de lengte.  De betimmering zit in de eerste en laattste dwarsregel gevat in een sponning.  De betimmering is gelijk met de bovenzijde van de laadbomen.  \n",null,null,null,"Rongenbeugel D.  \nHalfronde rongenbeugel.  De beugels hebben onderaan uitgewerkt bladstaal dat vastgezet is op de bovenzijde van de laadboom en aan de binnenzijde overgeplooid en vastgezet. (type voorbeeld 040)",null,null,null,null,null,"Zijbord AeX/Z.  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  ",null,null,null,null,null,"Zijleest C.\nRongn gevat in rongenbeugel met bovenaan een metalen U-vormige beugel.  In deze beugel zit een rondhouten regel gevat.  De rongen zijn voorzien van metalen haken die inhaken in de bovenregel.  (type voorbeeld 042)",null,null,"Profielering type E.  Geen pen.",null,"Profielering D.\nVierkant profiel, afschuiningsprofiel, uitlopend.","□∕,↗.","Profielering E.  Op 1/3 tot 2/3 hoogte van de rong versmallend in de dikte door 1/8 hol tot kwarthol profiel en vervolgens vlak.","Bord AlX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met S-vormige bovenregel, rechte onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt niet voorbij de eerste en laatste staander. De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord D.  \nOnderaan zijn de staanders voorzien van pennen die gevat zitten in gaten in het laadvlak en geborgen zijn tegen de eerste of laatste dwarsregel van het laadvlak.  Type voorbeeld 040)",null,"Uitvloeigat E\nOp het achterbord is een opgetmmerde regel of staander met rond uitvloeigat en metalen element.",null,"Bovenbord DX/Y  \nX duidt op het aantal tussenregels. Y duidt op het aantal tussenliggers.\n\nDe bovenregels van de zijborden zijn voor 2/3 betimmerd volgens de breedte.  In het midden is op de bovenzijde van de betimmering een houten tussenligger.  Achteraan is op 1/3 een dwarsregel met een halfhoutsverbinding verbonden.met het zijbord.  Er is een scharnierrbaar deksel bestaande uit een betimmering volgens de breedte met op de kopse einden een opgetimmerde regel.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kopse eind",null,"Kwarthol.","Afrondingsprofiel.","ᴐ","Pen E. Halfrond in de breedte",null,null,"Kop C.  \nOver een lengte van +-150 mm versmallen alle zijden tot een punt. (078)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Cb.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met lamoenframe.  Op de lamoenboom is een verbreedboom.",null,null,"Bovenstel Am.\nVast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.",null,"Wiel F.  \nMetalen wiel  maar niet gegoten met rubberen band",null,null,"Spaakprofiel F.  \nCilindrisch rond profiel.","O.","O.","Velgprofiel E.  \nVierkant of rechthoekig profiel  Voorkant: doorlopend afrondingsprofiel.  Achterkant: tussen de spaken een in- en uit lopend afschuiningsprofiel","□,∕.","□, tussen de spaken↘∕,↗.","Muilband F.\nTrompet muilband met met sponing voor het uitnemen van de opsuitpen.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"As gevat in F. \nGevat onder veer.",null,null,null,null,"Opsluitbeugel BMX  \nX duidt op het aantal hoeken van de moer.  Vierkante moer is 4, zeskantig moer is 6. \n\nMetalen Rechthoekge beugel voorkomend tussen de draag-, lamoenbomen met onderaan getrokken draad, losse flens en vierkante moer.  (type voorbeeld 007) \n\nVoorkomend kan een verstevigingsprofiel bevestigd zijn tussen de flens en moer  verbonden met de boom voor de asblok VV, acher de asblok VA of beide VVA.  ",null,"Asblok BA.  \nRechthoekig profiel met U-vormige uitsparing voor de achterarmen en in het midden een halfrond uitgewerkt profiel voor het ontvangen van de langboom. (type voorbeeld 005)",null,null,null,null,null,"Achterarmverbinding E.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar door bout en moer.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  De achterarmen worden op de langboom gedrukt door een tussenrongblok die gevat zit tussen het kopse eind van de achterarmen en de asblok.",null,null,null,"Wielopsluiting L.  \nAs met gatdoorvoer en metalen luns met gat voor splitpen.  (type voorbeeld 115)",null,"Spatscherm E. \nDe pennen van de dwarsregels van het laadvlak steken uit voorbij de laadboom.  Op deze penen is een plank betimmerd dat boven de naaf verbreed.",null,null,null,"Bevestiging draagboom type C.  \nDe bomen rusten op de rongblok(stoel) en zijn vastgezet met een metalen beugel op de rongblok.",null,null,null,null,null,"Draaistel I1.\nHet draaistel bestaat uit een voorarmframe waaronder twee metalen steunen vastgezet zijn en waar onderaan de wielas in gevat zit.  Op het voorarmframe is de onderschamelring vastgezet.  Op de onderkant van het draagframe is de bovenschamelring bevestigd.  De draaispil zit gevat in een metaal op de bovenzijde van de betimmering van de schoot en gaat door het centermetaal van het voorarmframe.  De draaispil met verdikte kop en opgesloten door splitpen kan zowel bovenaan zitten als onderaan.  ",null,null,"Draaistel EA2.   \nDe tussenblokken rusten op de 2 doorgaande regels van de rongblok.  Tussen de doorgaande regels en de bovenschamelring is nog een schamelblok.",null,null,"Glijprofiel CR.  \nOp de bovenkant van de middenblok is een U vormige glijbeugel. ",null,null,null,null,"Voorarm E.  De beide voorarmen komen vooraan samen in een punt.  Er is geen disselhuis aanwezig.  De voorarm verloopt recht, hoek en vervolgens recht.  (type voorbeeld 079)",null,"Zwenkhout D.  \n1/8 rond gebogen in de lengte. De boogafstand bedraat minder 150 mm Verbonden met kruishoutverbinding en bout.  Hout.  ( type voorbeeld 051)",null,"Voorarmframe F.\nHet vooronderstel heeft geen voorarmen maar een vast houten of metalen disselhout",null,null,null,null,"Rongblok G.  \nRechthoekig profiel waarvan de kopse einden voorbij de asblok uitsteken.  Aan de onderzijde naar de kopse einden toe versmallend in de breedte dat verschillend gedefinieerd kan worden.  Aan de bovenzijde is een versmalling mogelijk.  In het midden van de rongblok zijn twee regels gevat die de schamelblokken en schamelring ondersteunenen of de tussenblokken verbinden.  (type voorbeeld 043)",null,null,null,null,null,"Verbinding H.\nOp de einden van de rongblok is rechtopstaand een metalen rong met metalen voet die doormiddel van een gat in de rongblok aan de ondezijde is vastgezet opsluitpen en splitpen.  (type voorbeeld )",null,"Profiel F.  \n1/8 hol onderaand",null,null,null,null,null,"Positie boom F.  \nDe draagbomen zijn vast bevestigd op de onderkant van de laadbomen of dwarsregels. (type voorbeeld 132)",null,"Scharnierpunt H.   \nOp het kopse eind van de lamoenbomen is een zware scharnier bevestigd en verbonden met de asblok.  De lamoenboom zit gevat onder de laadboom..",null,null,null,null,"Lamoenframe BBX/Z.  \nIdem lamoenframe type BX/Z maar zonder betimmering.",null,null,"Glijframe G.  \nHet glijframe bestaat uit twee houten glijbomen verbonden door de dwarsgerichte betimmering op de glijbomen.",null,"Draagframe BAX/Y/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels, Y op het aantal tussenstaanders en Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe vast met de asblok verbonden.  Het draagframe bestaat uit 2 bomen vooraan verbonden met dwarsregels waarvan de eerte twee betimmerd of voorzien zijn van een afneembaar/scharnierbaar betimmerd deksel.  De dwarsregels komen aan de bovenzijde gelijk met de bomen.  ",null,"Berrieframe EX.  \nX duidt op het aantal dwarsregels.  \n\nTwee berriebomen worden onder het draagvlak verbonden met dwarsregels met doorgaande pen en gat verbindning.  De pennen van de eerste en laatste dwarsregels steken voorbij de berrieboom.  Het draagvlak is aan de bovenzijde betimmerd met houten planken lopend volgens de berriebomen.  De betimmering komt achteraan gelijk met de dwarsregel of steekt beperkt uit.",null,"Betimmering voorschoot F.  \nSchuinlopend, recht, schuinlopend.  (type voorbeeld 085)",null,"Laadhout CAB.\nLaadhout CA waarvan de metalen beugel een eind onder de lamoen-, draagboom komen +-150mm.   Het laadhout heeft aan één zijde een verdikte kop.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Karsteun EXY.  \nX duidt op de plaats waarmee de karsteun is verbonden, Y duidt op het aantal.  \n\nU-vormige vaste beugel.  (type voorbeeld 078)",null,null,"Karsteun ophanging F.  \nHet kettingje is voorzien aan de karsteun zelf.",null,"Kruiwagenvoet C.  \nX duidt op de profilering van de verbindingsregels 0 is rond, 4 is vierkant, 6 is zeskant, 8 is achthoekig.  \n\nHouten staander met halfhout verbinding, bout en moer of pen en gat vastgezet op de onderzjde van de berrieboom.  De beide staanders zijn naar de onderzijde toe verbonden met een houten verbindingsregel.  De staander is verstevigd door middel van een V-vormig metalen rond of rechthoekig profiel dat de steun verbind met de berrieboom. (type voorbeeld 014)",null,null,null,"Remsysteem N.\nAan de linkerzijde onder de kast dwars gericht op de kar/wagen de handgreep.  De handgreep is draaibaar gevat in beugel.  Vervolgens moerbeugel met stang scharnierbaar verbonden met L-vormig hefboomsysteem dat scharnier op een vast punt S.  De L-beugel is scharnierbaar verbonden met een verbindingstang met de houten rembalk met houten remblokken opgesteld voor de acherwielen.   De rembalk zit gevat aan beide zijden in een metalen beugel.  De rembalk kan voorzien van houten blokken, metalen remschoenen met hout of rubber.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.",null,null,null,"Voorarmbeugel C.  \nOp het einde van het disselhuis is een metalen bandprofiel dat de beide voorarmen verbind op de bovenzijde.  Het profiel kan doorlopen tot op de zijden van de voorarmen.",null,"Trekbeugel A.  \nHalfronde ring met bevestigingslichaam dat vastgezet is op het kopse eind van de lamoenboom op de boven en onderzijde.  (type voorbeeld 047)",null,null,null,null,null,"Metaal D  \nMetalen profiel op het kopse eind van de laad- of lamoenboom.  Lopend van de onderizjde naar de bovenzijde en met een omhoog geplooide lip als aanslag voor het bord.  Op het kopse eind is nog een twee aanslag.  (type voorbeeld 90).",null,null,null,"laadvlak BeX/Z  \nX duidt op het aantal dwarsregels aan, Z duidt op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagvlak bestaat uit twee draagbomen verbonden met dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding.  Op de dwarsregels is een betimmering van planken volgens de lengte.  De betimmering komt achteraan gelijk met de kopse einden van de laadbomen.  De betimmering is gelijk met de bovenzijde van de laadbomen.",null,null,null,"Rongenbeugel L.  \nVierkante rongenbeugel.  De beugels hebben onderaan uitgewerkt bladstaal dat vastgezet is op de bovenzijde van de laadboom en aan de binnenzijde overgeplooid en vastgezet. De beugel is naar boven gericht.  (type voorbeeld 231)  ",null,null,null,null,null,"Zijbord AfX/Z.  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  Op de kopse einden van de betimmering is een verbindingsregel.  Deze kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen. ",null,null,null,null,null,"Zijleest D.\nMetalen rong met bovenaan een rond gebogen oog waarin een rondhouten regel geplaatst kan worden.",null,null,"Profielering type F.  Pen gevat in regel.",null,"Profielering E.\nVierkant profiel, afschuiningsprofiel, uitlopend, viekant profiel.","□∕,↗,□.                     ","Profielering F.  Bovenaan de rong net voor de pen kort versmallend in de dikte door afschuiningprofiel in de dikte.","Bord AcX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar  bord bestaat uit een raamwerk met S-vormige bovenregel, rechte onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  Op de kopse einden van de betimmering is een verbindingsregel.  Deze kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord E.  \nOnderaan is een metalen lichaam met  pen naar ronderen gricht.  Deze zit gevat naast de lamoenboom achter een metalen pen. (type voorbeeld 047).",null,null,null,"Bovenbord F  \nDe bovenregels van de zijborden zijn voor 1/3 tot 2/3 betimmerd volgens de breedte.  Op de kopse einden is een houten opgetimmerde regel waarop de scharnier is bevestigd.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Linkervlak","LV.  Linkervlak voor                             LA.  Linkervlak achter                          ","1/8 rond.","Versmallend in de breedte.","→←B","Pen F.  ","ᴐ.","∕.","Kop D.  \nOver een bepaalde afstand +- 90 mm versmallend door twee naar elkaar toekomende 1/8 rond profiel in de breedte.(type voorbeeld 084)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Cc.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 laadbomen.  De twee lamoenbomen zijn vastgezet op de onderzijde van het laadframe.",null,null,"Bovenstel Ae.  \nVast laadvlak.  Zijdbord met rongen. Afneembaar achterbord.",null,null,null,null,"Spaakprofiel G.  \nRechthoekig profiel","□.","□.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"As gevat in G.\nGevat in een sponning in de draagboom..",null,null,null,null,"Opsluitbeugel BMSX\nX duidt op het aantal hoeken van de moer.  Vierkante moer is 4, zeskantig moer is 6. \n\nVoorkomend bij wagens, de metalen beugel in het midden van as- en middenblok waarin de draaispil in is voorzien.",null,"Asblok BB.  \nRechthoekig profiel met U-vormige uitsparing voor de achterarmen en in het midden een halfrond uitgewerkt profiel voor het ontvangen van de langboom.  Aan de bovenzijde  naar kopse einden toe versmallend in de breedte dat verschillend gedefinieerd kan worden. (type voorbeeld 013).",null,null,null,null,null,"Achterarmverbinding F.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar door bout en moer.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  Op een kleine afstand van de kopse einden is door heen de beide achterarmen een gat geboord of gekapt en verbonden met een lange houten pen.",null,null,null,"Wielopsluiting HX.  \nX duid op de moer, vierkantig is 4, zeskantig is 6.  \n\nAs met vierkantige of zeskantige flensmoer (type voorbeeld 069).",null,"Spatscherm H. \nDe oversteek van de verbreedboom kan beschouwd worden als spatscherm.",null,null,null,"Bevestiging draagboom type D.  \nDe bomen rusten op de rongblok(stoel) en zitten in een U-sponing in de rongblokstoel.",null,null,null,null,null,"Draaistel C1.\nHet draaistel bestaat uit een metalen gelast frame met twee staanders verbonden met een dwarsebovenregel.  Onderaan de staanders zit de wielas gevat. In het midden van de dwarsregel is een 90° gerichte metalen disselhout.  De staanders zijn verbonden met het disselhout door middel van verbindingsstangen.  Op de bovenregel en disselhout kan een onderschamelring vastgezet.  het kan voorkomen dat de onderschamelring weggelaten worden en het metalen frame dient als glijprofieL.  Op de onderkant van het draagframe is de bovenschamelring beveistigd.  De draaispil zit gevat in een metaal op de bovenzijde van de betimmering van de schoot en gaat door het centermetaal van het voorarmframe.  De draaispil met verdikte kop en opgesloten door splitpen kan zowel bovenaan zitten als onderaan.  (type voorbeeld 021)",null,null,"Draaistel EB2\nIdem EA met achtraan nog een extra schamelblok zowel onder als boven.",null,null,"Glijfprofiel CRA\nOp de bovenkant van de middenblok is een U vormige glijbeugel.  (type voorbeeld 061 )  ",null,null,null,null,"Voorarm F.  De beide voorarmen komen vooraan samen in een punt.  Er is geen disselhuis aanwezig.  (type voorbeeld 126)",null,"Zwenkhout C.  \nS- vormige zwenkhout.  Verbonden met kruishoutverbinding. En bout  Hout.  (type voorbeeld 062).",null,"Voorarmframe G.  \nDe voorarmen zitten gevat in de asblok.  Voor en achter de asblok is een 1/8 ronde houten schamelblok vastgezet.  Samen met de onderschamelring vormen ze een vast geheel.  (type vcoorbeeld 042)",null,null,null,null,"Rongblok E. \nRechthoekig profiel.  De rongblok is scharnierbaar opgesteld t.o.v. de middenblok.  Op de einden van de rongblok is rechtopstaand een metalen rong verbonden.",null,null,null,null,null,"Verbinding D.  \nDe metalen rong  is  vastgezet op één van de zijden van de rongblok. (type voorbeeld 042)",null,"Profiel G.  \nRecht ten belope van het zijbord vervolgen S-vormig naar buiten met een oog bovenaan.",null,null,null,null,null,"Positie boom G.  \nDe lamoenbomen zijn afneembaar bevestigd op de onderkant van de dwarsregels. (ty;pe voorbeeld 133)",null,"Scharnierpunt D.  \nDe wagenkast scharniert aan de asblok of kopse einden van de draagbomen door middel van een kantelhaak.",null,null,null,null,"Lamoenframe AB.  \nHet lamoenframe bestaat uit één stuk dat opengesplit is.  De scharniereinden zijn omhoog gericht. ",null,null,null,null,"Draagframe BBX/Y/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels, Y op het aantal tussenliggers en Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe vast met de asblok verbonden.  Het draagframe bestaat uit 2 draagbomen verbonden vooraan dwarsregels waarvan de eerste twee voorzien kunnen zijn van tussenliggers.  De dwarsregels komen aan de bovenzijde gelijk met de bomen.  De draagbomen zijn vast bevestigd met de asblok.  (type voorbeeld 150)",null,"Berrieframe HX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels, Z op het aantal verbindingstangen.. \n\nTwee berriebomen worden onder het draagvlak verbonden met dwarsregels met doorgaande pen en gat verbindning.  De pennen steken niet voorbij de berrieboom.  Het draagvlak is aan de bovenzijde betimmerd met houten planken lopend volgens de berriebomen.  De betimmering komt achteraan gelijk met de dwarsregel of steekt beperkt uit.",null,null,null,"Laadhout CB.  \nAan de onderzijde van de beide kopse einden van de laadbomen is een gesmeede metalen  O- of U-beugel waarin een houten regel opgesloten zit en de karkast blokkeerd onder de draag- of lamoenbomen.  Op de linkerzijde is een metalen plaatje draaibaar bevestig op de lamoenboom voor het laathout waarmee het wordt opgesloten.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Karsteun F.  \nMetalen steun bevestigd op de ondezijde van het laadvlak achteraan.  (type voorbeeld 28)",null,null,"Karsteun ophanging GX.\nX duidt op de plaats waar de karsteunophaning is verbonden.\n\nMetalen kettingje vastgezet met metalen kram met ernaast een metalen haak vastgezet in X.",null,"Kruiwagenvoet CA.  \nX duidt op de profilering van de verbindingsregels 0 is rond, 4 is vierkant, 6 is zeskant, 8 is achthoekig.  \n\nHouten staander met halfhout verbinding, bout en moer of pen en gat vastgezet op de onderzjde van de berrieboom.  De beide staanders zijn naar de onderzijde toe verbonden met een dwarse regel.  De staander is zowel naar de voorzijde als achterzijde verstevigd door middel van een houten steker die de voet verbind+BK8en met de berrieboom.  (type voorbeeld 015)",null,null,null,"Remsysteem K.  \nAan de linkerzijde vooraan is de handgreep.  Deze is draaibaar vastgezet op draagboom met beugel.  Vervolgens moerbeugel die scharnierbaar is verbonden met de hefboomstang die scharnierbaar is verbonden met de asblok.  Doormiddel van twee verbindingstangen is de hefboomstang verbonden met de rembalk. De rembalk zit gevat aan beide zijden in een metalen beugel.  De rembalk kan voorzien van houten blokken, metalen remschoenen met hout of rubber.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeeld 063)",null,null,null,"Voorarmbeugel I.  \nOp het einde van het disselhuis is een metalen bandprofiel dat de beide voorarmen verbind op de onderzijde.  Het profiel kan doorlopen tot op de zijden van de voorarmen.",null,"Trekbeugel AA.  \nHalfronde ring met bevestigingslichaam dat scharniebaar is vastgezet is op het kopse eind van de lamoenboom op de boven en onderzijde.  Met de halfronde ring is een haak opgesloten.  (type voorbeeld 053)",null,null,null,null,null,"Metaal C\nMetalen profiel op het kopse eind van de laad- of lamoenboom.  Lopend van de onderizjde tot de bovenzijde of  L-vormig.",null,null,null,"laadvlak BfX/Z  \nX duidt op het aantal dwarsregels aan, Z duidt op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagvlak bestaat uit twee draagbomen vooraan zitten deze bomen gevat met pen in de eerste dwarsregel waarvan de kopse einden ietwat uitsteken.  De draagbomen zijn vervolgens verobnden met met dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding.  Op de dwarsregels is een betimmering van planken volgens de lengte.  De betimmering is in de eerste dwarsregel gevat in een sponing.  De betimmering is gelijk met de bovenzijde van de laadbomen.",null,null,null,"Rongenbeugel N.  \nVierkante rongenbeugel.  De beugels hebben onderaan uitgewerkt bladstaal dat vastgezet is op de bovenzijde van de laadboom en aan de binnenzijde overgeplooid en vastgezet.  De beugel is naar onderen.(type voorbeeld 303)",null,null,null,null,null,"Zijbord AgX/Z.  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering komt gelijk met de eerste en laatste rong.  ",null,null,null,null,null,"Zijleest E.\nMetalen rong ondraan gevat in rongenbeugels bovenaan vast verbonden met de bovenregel.  Aan de bovenregel zijn twee paar haken die inhaken op de bovenrgel van het zijbord; (175)",null,null,"Profielering type G.  Met een sponning gefvat op de laadboom en vastgzet met bout en moer en metalen plaatjes.",null,"Profielering F.\nVierkant profiel, doorgaand afschuiningsprofiel, doorgaand afrondingsprofiel.","□∕,ᴐ.","Profielering G.  Idem E en gelijkmatig versmallend in de breedte.","Bord AeX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met 1/8 ronde bovenregel, rechte onderregel en staanders.  Het raamwerk is niet betimmerd.  De armeinden van de bovenregel steken uit.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord EA.  \nIdem E maar rond gebogen (type voorbeeld 095)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rechtervlak","RV.  Rechtervlak voor                           LV.  Rechtervlak achter","1/8 hol.","Versmallend in de dikte.","→←D","Pen G. Slechts op de lange zijde gericht naar onderern een sterk afschuiningsprofiel.  (type voorbeeld 111)",null,null,"Kop E.  \nOp de onderste hoek is 1/8 tot kwartrond profiel."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Cd.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met 2 laadbomen.  De 2 lamoenbomen zijn vastgezet op de onderzijde van het laadframe",null,null,"Bovenstel Af.  \nVast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Vast schutbord.  Afneembaar achterbord.",null,null,null,null,"Spaakprofiel I. \nOp de vier hoeken is een in- en uitlopend afschuiningsprofiel.","□,↘∕,↗.","□,↘∕,↗.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"As gevat in H.\nGevat in een sponning in de een uitvulblok.",null,null,null,null,null,null,"Asblok BC.  \nRechthoekig profiel met U-vormige uitsparing voor de achterarmen en in het midden een halfrond uitgewerkt profiel voor het ontvangen van de langboom.  Aan de bovenzijde  naar kopse einden toe versmallend in de breedte dat verschillend gedefinieerd kan worden. Aan de kopse einden is een sponning waar de naaf in draait.  (type voorbeeld 013).",null,null,null,null,null,"Achterarmverbinding G.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar door bout en moer.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  De kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar aan de bovenzijde door een metalen bladprofiel dat doorloopt tot op de zijden.  Aan dit metaal is een haak waaraan een ketting verbonden is ter beveiliging de achterarmen opsluit.  De achterarmen worden op de langboom gedrukt door een tussenrongblok die gevat zit tussen het kopse eind van de achterarmen en de asblok.",null,null,null,"Wielopsluiting IX.  \nX duidt op de moer, vierkantig is 4, zeskantig is 6.  \n\nAs met gatdoorvoer, flensmoer en splitpen (type voorbeeld 021)",null,"Spatscherm IX. \nX duidt op het soort spatscherm. \n\nSpatscherm vastgezet op de onderzijde van de verbreedboom.",null,null,null,"Houten verstevigingsdriehoeken ",null,null,null,null,null,"Draaistel D1\nMetalen U vormig beugel waarin de wielas onderaan is in opgesloten.  Boven aan 90° hierop gericht is het disselhout verbonen en is het centergat dat doorm iddel van een draaispil is opgesloten. (type voorbeeld 058)",null,null,"Draaistel F2.  \nVoorarmframe  (Het frame van het draaistel bestaat uit 2 buitenregels volgens de lengte en tussen in 2 rechte voorarmen.  De buitenregels zijn erbonden met de uitvulblokken en de asflenzen.  Naar de kopse einden vooraan aan de onderzijde van de buitenregel en voorarmen is een dwarse regel verbonden met boute en moer.  Op de buitenregels en voorarmen zijn naar achteren toe 3 dwarsregels vastgezet waarop de U-vormige onderschamelring is vastgezet.  De bovenschamelring is verbonden met 3 dwarse liggers of voormalige rongblokken/tussenblokken of rongblokkenstoel die verbonden zijn met de twee draagbomen.  In de voormalig rongblok is in het midden een metalen centerplaat waarin de spil gevat zit.  Onderaan de voorarmen is een metalen verbindingselement waarin de spil in opgesloten is door middel van veer en verdikkingselemente en spiltpen(type voorbeeld 052) ",null,null,"Glijbeugel CM.  \nOp de onderkant van de rongblok is een U-vormige glijbeugel. (type voorbeeld 013).",null,null,null,null,null,null,null,null,"Voorarmframe GA.  \nDe voorarmen zitten gevat in de asblok.  Voor de asblok is een 1/8 ronde houten schamelblok, achter de asblok twee vastgezet.  Samen met de onderschamelring vormen ze een vast geheel.  (type vcoorbeeld 179)",null,null,null,null,"Rongblok F.\nRechthoekig profiel.  Aan de onderzijde naar de kopse einden toe versmallend in de breedte dat verschillend gedefinieerd kan worden. Aan de bovenzijde tussen de twee draagbomen kan een versmalling zijn die verschillend gedefinieerd kan zijn.  Aan de bovenzijde een sponing waarin de draagboom gevat zit.",null,null,null,null,null,"Verbinding E.  \nHouten wagenrong verbonden met pen en gat in de rongblok.  (type voorbeeld 049)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Scharnierpunt E.  \nOp de bovenzijde van de kopse einden van de draagbomen is de metalen scharnieras gevat in een u-ivomrige metalen beugel.  In de laadbomen zit de as gevat doorheen de laadboom of in een sponing en opgesloten met bladmetaal.",null,null,null,null,"Lamoenframe C.  \nTwee lamoenbomen zijn bevestigd met bout en moer aan de onderzijde van het laadvlak met de dwarregels, naast de laadboom.  ",null,null,null,null,"Draagframe BIX/Y/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregel, Y op het aantal tussenstaanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe vast met de asblok  verbonden.  Het bestaat uit twee bomen verbonden door dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding waarbij de pennen gelijk met de bomen of uisteken.  De regels zijn betimmerd met planken lopend volgen de richting van de bomen.  De betimmering komt gelijk met de bovenzijde van de bomen.  Op de onderzijde van de eerste en twee dwaregels en tussenstaanders is de bovenschamelring is bevestigd.  In het midden van de eerste twee tussenstaaners verbind een metalen stang beide.   Aan de achterste kopse einden is het scharnierpunt voorzien.",null,"Berrieframe GX.  \nX duidt op het aantal dwarsregels.  \n\nTwee berriebomen worden onder het draagvlak verbonden met dwarsregels door middel van doorgaande pen en gat verbinding.  De pennen van de dwarsregels steken voorbij de berrieboom. Het draagvlak is aan de bovenzijde betimmerd met houten planken lopend volgens de berriebomen.  Voor het laadvlak is op een afstand van de betimmering en op de bovenkant van de berrieboom een afzonderlijke regel vastgezet.",null,null,null,"Laadhout CC.    \nAan de onderzijde van de beide kopse einden van de laadbomen is een gesmeede metalen  O- of U-beugel waarin een metalen regel opgesloten zit en de karkast blokkeerd onder de lamoenbomen. Voorbij de linker lamoenboom is ter hoogte van het laadhout een kettingkje vastgemaakt met een metalen spil eraan.  Deze kan geleid zijn door een metalen kram op de buitenzijde net boven het laadhout in een gat in het laadhout. (type voorbeeld 028)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kruiwagenvoet CB.   \nX duidt op de profilering van de verbindingsregels 0 is rond, 4 is vierkant, 6 is zeskant.  \n\nHouten staander met halfhout verbinding, bout en moer of pen en gat vastgezet op de onderzjde van de berrieboom.  De beide staanders zijn naar de onderzijde toe verbonden met een dwarse regel.  De staander is naar de achterzijde (richting berrieboomhandgreep) verstevigd door middel van een houten steker die de voet verbind met de berrieboom.  (type voorbeeld 0)",null,null,null,"Remsysteem KA.  \nAan de linkerzijde vooraan is de handgreep.  Deze is draaibaar vastgezet op draagboom met beugel.  Vervolgens moerbeugel die scharnierbaar is verbonden met de hefboomstang die scharnierbaar is verbonden met de asblok.  Doormiddel van één verbindingstang is de hefboomstang verbonden met de rembalk. De rembalk zit gevat aan beide zijden in een metalen beugel.  De rembalk kan voorzien van houten blokken, metalen remschoenen met hout of rubber.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeeld 125)",null,null,null,"Voorarmbeugel D.  \nOp het einde van het disselhuis is een metalen bandprofiel dat de beide voorarmen verbind op de bovenzijde  op dit metaal zijn 2 ogen waarin een scharnierbaar metaal gevat zit .",null,"Trekbeugel B.  \nHalfronde ring met bevestigingslichaam dat vastgezet is op het kopse eind van de lamoenboom op beide zijden. (type voorbeeld 061)",null,null,null,null,null,"Metaal D  \nMetalen profiel op het kopse eind van de laad- of lamoenboom.  Lopend van de onderizjde naar de bovenzijde en met een omhoog geplooide lip als aanslag voor het bord.  (type voorbeeld 90).",null,null,null,"laadvlak BgX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels aan, Z duidt op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagvlak bestaat uit twee draagbomen verbonden met dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding. ",null,null,null,"Rongenbeugel E.  \nRechthoekige beugel.  (type voorbeeld 009)",null,null,null,null,null,"Zijbord AhX/Y/Z.  \nX duidt op het aantal rongen, Y duidt op het aantal staanders, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en ter hoogte van het lamoenframe zijn staanders verbonden met pen en gat met de draagboom en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt is gelijk met de voorste rong en steekt voorbij de laatste rong.  Op de kopse einden achter de laatste rong is een verbindingsregel.  Deze kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering G.\nvierkant profiel, inlopend afschuiningsprofiel.","□ ↘∕.","Profielering H.  Gelijkmatig versmallend in de dikte en breedte.","Bord AdX/Z.  \nX duidt op het aantal staanders, Z geeft de oversteekv van de staanders t.o.v. de bovenregel aan.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met 1/8 ronde bovenregel, rechte onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  De staanders kunnen halfhouts of koud op elkaar verbonden met de bovenregel en opgesloten met bout en moer.  De staanders steken uit.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord F.   \nBovenaan is een scharnier bevestigd op het bord.  Plooit 90° om tot op het zijbord .  In deze lip is een sleuf waarin een metalen kram past van het zijbord Opsluiten met opsluitpen.  (type voorbeeld 047).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Carré.  Bestaat uit een horizontaal vlak gevolgd door een 90° rechtopstaande zijde waarvan de beide zijden even lang zijn.","Rond profiel",")","Pen H.  Haflrond in de dikte.",null,"ᴖ.","Kop F.  \nVersmallend in de breedt over een afstand van +-90 mm maar niet samenkomen in een punt."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Ce.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met veren, veren verbonden met 2 lamoenbomen die het lamoenframe vormen.",null,null,"Bovenstel Ag.  \nVast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voorbord.  Vast schutbord.  Afneembaar achterbord.",null,null,null,null,"SpaakprofieL J. \nOp de vier hoeken is onderaan een inlopend afschuiningsprofiel dat doorloopt.","□,↘∕.","□,↘∕.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"As gevat in I.\nGevat onder de lamoenbomen.",null,null,null,null,null,null,"Asblok BD.  \nRechthoekig profiel met U-vormige uitsparing voor 2 langbomen.  Aan de bovenzijde  naar kopse einden toe versmallend in de breedte dat verschillend gedefinieerd kan worden (type voorbeeld 029).",null,null,null,null,null,"Achterarmverbinding H.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar door bout en moer.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  Doormiddel van een bout en moer of een gewonen opsluitpin met verdikte kop zijn de achterarmen verbonden met de langboom.",null,null,null,"Wielopsluiting KX.  \nX duid op de moer, vierkantig is 4, zeskantig is 6. \n\nAs met gatdoorvoer, flensmoer en metalen luns.  (type voorbeeld 011)",null,"Spatscherm F. \nDe oversteek van het laadvlak kan beschouwd worden als spatscherm.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Draaistel E1  \n2 staanders 4 schoren, bevestigd op de ondrschamelring.  Disselhout bevestigd op de schamelring met centergat Bovenschamelrin beveisg op draagframe met draaisil doorgaan d op de betimering en opgelotne met splitpen. ",null,null,"Draaistel G2.  \nMetalen draaistel bestaande uit twee voorarmen verbonden met de dwarsregels van het onderstel en lopen door tot een stuk erachtetr.  Hieroop id e schamelring bevestigd.    Op de onderkant va de eerste en tweede dwrasregel van het laadframe zijn 3 rgels bevesigd met  1/8 ronde glijplaten bevestigd.  De metalen draaispil zit vast op de middstelde regel en onderaan opgeslotne met moer.",null,null,"Glijbeugel CMA.  \nOp de onderkant van de rongblok is een U-vormige glijbeugel. (type voorbeeld 219).",null,null,null,null,null,null,null,null,"Voorarmframe H\nHet frame van bestaat uit 2 buitenregels volgens de lengte en tussen in 2 rechte voorarmen.  De buitenregels zijn erbonden met de uitvulblokken en de asflenzen.  Naar de kopse einden vooraan aan de onderzijde van de buitenregel en voorarmen is een dwarse regel verbonden met boute en moer.  Op de buitenregels en voorarmen zijn naar achteren toe 3 dwarsregels vastgezet waarop de U-vormige onderschamelring is vastgezet.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verbinding F.  \nTwee L-vormige beugels vaztgeze op de zijde van de blok en boven aan elkaar gesmeed (type voorbeeld 081)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Scharnierpunt F.  \nIn de kopse einden van de draagbomen is de metalen scharnieras gevat doorheen de draagbom.  In de laadbomen zit de as gevat doorheen de laadboom of in een sponing en opgesloten met bladmetaal.",null,null,null,null,"Lamoenframe CA.  \nTwee lamoenbomen zijn bevestigd met bout en moer aan de onderzijde van de laadboom.  ",null,null,null,null,"Draagframe BCX/Y/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels en Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe vast met de asblok  verbonden.  Het draagframe bestaat uit 2 draagbomen verbonden vooraan met dwarsregels waarvan de eerste twee betimmerd of voorzien zijn van een afneembaar/scharnierbaar betimmerd deksel.  De dwarsregels komen aan de bovenzijde gelijk met de bomen.  De draagbomen zijn vast bevestigd met de asblok.  Het draagframe versmalt naar voren toe.  (type voorbeeld 065)",null,null,null,null,null,"Laadhout CD.    \nAan de onderzijde van de beide kopse einden van de laadbomen is een gesmeede metalen  O- of U-beugel waarin een metalen regel opgesloten zit en de karkast blokkeerd onder de lamoenbomen. Voorbij de linker lamoenboom is ter hoogte van het laadhout een kettingkje vastgemaakt met een metalen spil eraan.  Deze kan geleid zijn door een metalen kram op de buitenzijde net boven het laadhout in een gat in het laadhout. (type voorbeeld 028)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kruiwagenvoet CC.   \nX duidt op de profilering van de verbindingsregels 0 is rond, 4 is vierkant, 6 is zeskant.  \n\nHouten staander met halfhout verbinding, bout en moer of pen en gat vastgezet op de onderzjde van de berrieboom.  De beide staanders zijn naar de onderzijde toe verbonden met een dwarse regel.  De staander is naar de achterzijde (richting berrieboomhanbdgreep) verstevigd door middel van een mealen profiel die de voet verbind met de berrieboom.  (type voorbeeld 0)",null,null,null,"Remsysteem S.  \nAan de linkerzijde vooraan is de handgreep.  Deze is draaibaar vastgezet op boom met beugel.  Vervolgens moerbeugel die scharnierbaar is verbonden met de hefboomstang die scharnierbaar is verbonden.  Doormiddel van één verbindingstang is de hefboomstang verbonden met de rembalk. De rembalk zit gevat aan beide zijden in een metalen beugel.  De rembalk kan voorzien van houten blokken, metalen remschoenen met hout of rubber.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeeld 244)",null,null,null,"Voorarmbeugel F.   Op het einde van het disselhuis is een metalen bandprofiel dat de beide voorarmen verbind op de bovenzijde  op dit metaal zijn 2 ogen waarin doormiddel van een ketting een opsluitmetaal gevat zit.",null,"Trekbeugel BA. \nHalfronde ring met bevestigingslichaam dat vastgezet is op het kopse eind van de disselboom op beide zijden.  In de ring is een haak gevat  (type voorbeeld 219)",null,null,null,null,null,"Metaal E.  \nMetalen profiel op de bovenzijde van het kopse eind van de laad- of lamoenboom.  Lopend van het kopse eind met aanslag tot voor het bord met aanslag. (093)",null,null,null,"Laadvlak CaX.  \nX duidt op het aantal liggers.  \n\nBestaat uitt liggers in de lengte met dwars gerichte betimmering.  ",null,null,null,"Rongenbeugel F.  \nHalfronde rongenbeugel.  De beugels hebben bovenaan uitgewerkt bladstaal dat vastgezet is op de bovenzijde van de laadboom en aan de binnenzijde overgeplooid en vastgezet. (type voorbeeld 040)",null,null,null,null,null,"Zijbord AiX/Z.  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste rong.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering H.\nVierkant profiel, inlopend afschuiningsprofiel, uitlopend.","□↘∕,↗.","Profielering I.  Beperkt verdikt de staander door rond profiel en vervolgens versmallen door 1/8 hol profiel.","Bord AfX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met 1/8 ronde bovenregel, rechte onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander. De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord FA.  \nMet een haakje idem f zie voorbeeld 094)",null,null,null,null,null,"A\nBeerton",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Repetitief guts vormige insnijdingen","Hol profiel.","(","Pen H.  Haflrond in de dikte.  Afscnuinpofi op ander","∕.","ᴖ.","Kop G.  \nAfrondingsprofiel in de breedte"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Cf.  \nAchteronderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met veren, veren verbonden met 2 laadbomen.   De twee lamoenbomen zijn verbonden met de ondezijde van het laadframe.",null,null,"Bovenstel Ah. \nVast laadvlak.  Zijbord met rongen. Afneembaar voor- en achterbord.",null,null,null,null,"Spaakprofiel K. \nOp de vier hoeken is onderaan een kort inlopend afschuiningsprofiel dat langzaam uitloopt naar boven. (type voorbeeld 036).","□,kort↘∕,lang↗.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"As gevat in J.\nGevat onder metalen uitvulframe.",null,null,null,null,null,null,"Asblok CA.  \nRechthoekig profiel met U-vormige uitsparing voor de voorarmen.  (type voorbeeld 005)",null,null,null,null,null,"Achterarmverbinding I.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar door bout en moer.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  Doormiddel van een bout en moer of een gewonen opsluitpin met verdikte kop zijn de achterarmen verbonden met de langboom.  De kopse einden van de achterarmen zijn voorezien van betimmerd bandstaal.",null,null,null,"Wielopsluiting C.  \nAs met gatdoorvoer, flensring met sponing of opening voor luns.  Luns met onderaan een gat voor het oplsuiten met splitpen. (type voorbeeld 051)",null,"Spatscherm GX. \nX duidt op het soort spatscherm. \n\nSpatscherm vastgezet op  bovenzijde van de verbreedboom.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Draaistel H1  \nDe as is bevestigd aan de onderschamelring.  Het disselhout is vastgelast aan de onderschamelring;",null,null,"Draaistel H2.  \nVoorarmframe gevat in asblok.  Voor en achter de asblok 2 1/8 ronde schamelblokken waarop de onderschamelring is bevestigd.  Bovenschamelring is bevestigd op 2 rongblokken die in het midden verbonden zijn met een tussenregel met centergat.  De draaipil zit gevatt en loopt door in beugel BBS4 en door de asblok en onderaan opgesloten met een splitpen. (type voorbeeld 154)",null,null,"Glijprofiel DR.  \nOp de bovenzijde van de middenblok is een U-vormige beugel op het centergat waardoor de draaispil loopt.   ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Voorarmframe I.  \nBestaande uit twee metalen vooramren verbonden met de dwarsregels van het onderstel en  lopen door tot een stuk erachtetr.  Hieroop id e schamelring bevestigd.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verbinding I.  \nOp de einden van de rongblok is rechtopstaand een metalen rong met afzonderlijke metalen voet met gat waari de rong zit  en aanslag die ruist op de meatlen bla  die doormiddel van een gat in de rongblok ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Scharnierpunt G.  \nOp de onderzijde van de kopse einden van de draagbomen is een houten scharnieras gevat in metalen beugels.  Deze ronde scharnieras rust in een hafronde sponing en gevat tussen twee rechtopstaande metalen op de draagboom.",null,null,null,null,"Lamoenframe CD. \nTwee lamoenbomen zijn bevestigd met metalen beugel aan de binnenzijde van de draagbomen. (159)",null,null,null,null,"Draagframe BGX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels en Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe vast met de asblok  verbonden.  Het draagframe bestaat uit 2 draagbomen verbonden vooraan met dwarsregels waarvan de eerste drie betimmerd of voorzien zijn van een afneembaar/scharnierbaar betimmerd deksel.  De dwarsregels komen aan de bovenzijde gelijk met de bomen.  De draagbomen zijn vast bevestigd met de asblok.  Het draagframe versmalt naar voren toe.  (type voorbeeld 065)",null,null,null,null,null,"Laadhout CDA.    \nLaadhout CD zonder opsluitpen en 90° omgeplooide handgreep.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kruiwagenvoet CD.   \nX duidt op de profilering van de verbindingsregels 0 is rond, 4 is vierkant, 6 is zeskant.  \n\nHouten staander met halfhout verbinding, bout en moer of pen en gat vastgezet op de onderzjde van de berrieboom.  De beide staanders zijn naar de onderzijde toe verbonden met een dwarse regel.  (type voorbeeld 0)",null,null,null,"Remsysteem E.  \nVooraan op het voorarmframe is een metalen handgreep draaibaar vastgezet met beugel.  Vervolgens moerbeugel met 2 verbindingsstangen, die lopen in de sponing waar de lip van de langboom is opgeborgen, scharnierbaar verbonden met de met de houten rembalk met houten remblokken.  De rembalk zit gevat aan beide zijden in een metalen beugel.  De rembalk kan voorzien van houten blokken, metalen remschoenen met hout of rubber.  De remblokken zijn opgesteld achter de wielen.  (type voorbeel 081)",null,null,null,"Voorarmbeugel E.  \nOp de onderkant van de kopse einden van de voorarmen is en metalen recthoekig bladprofiel vastgezet met bout en moer.  (type voorbeeld 061)",null,"Trekbeugel BB. \nBeugel met ring en haak.  (type voorbeeld 232)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Laadvlak type DaX/Y/Z.  \nX duidt op het aantal verbindingsregels, Y op het aantal tussenblokken en Z (1S duidt op één tussenblokstoel) op het aantal boven-, rongblokken.  \n\nHet draagvlak bestaat uit een betimmering volgens de lengte van de wagen gericht vastgezet op dwarse verbindingsregels.",null,null,null,"Rongenbeugel G.  \nOnder de hoofdbeugel is een bijkomende kleinere halfronde beugel vastgezet doorheen de rong.  (type voorbeeld 050)  ",null,null,null,null,null,"Zijbord AjX/Z.  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De pennen steken uit boven de bovenregel en is mee betimmerd.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering I.\nVierkant profiel, inlopend afschuiningsprofiel, uitlopend, vierkant profiel.","□↘∕,↗,□.","Profielering E.  Op 1/3 tot 2/3 hoogte van de rong versmallend in de dikte door schuinoplopend en vervolgens vlak.","Bord AjX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met 1/8 ronde bovenregel, rechte onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit gevat in een sponning in de boven-, onderregel en buitenstaanders.  ",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord U.\nOnderaan het bord is in het midden een metalen pen dien in de bodem past.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gebroken.","Hoogte.","H",null,null,null,"Kop GA.   \nAfrondingsprofiel in de dikte."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Cg. \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 laadbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar verbonden met de laadbomen.",null,null,"Bovenstel Ai.  \nI.  Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord\n\nII.  Afneembaar laadvlak.   ",null,null,null,null,"Spaakprofiel L.  \nVoorkant: Op VL en VR onderaan een inlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de voorkant.  De scherpe snede vervalt en het halfrond profiel loopt door tot boven.  Achterkant:  op AL en AR een in- en uitlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de achterkant.  In het midden kan de scherpe snede vervallen tot een halfrond of ovaalvormig profiel.  Het profiel op de achterkant si veelal minder uitgesproken dan op de voorkant.","□,↘ᴐ,.   of    □,↘ᴐᴖ.","□,↘ᴐ,↗.  of □,↘ᴐᴖ,↗.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"As gevat in K.\nGevat boven veer.",null,null,null,null,null,null,"Asblok CB.  \nRechthoekig profiel met U-vormige uitsparing voor de voorarmen.  Aan de bovenzijde naar kopse einden toe versmallend in de breedte dat verschillend gedefinieerd kan worden. (type voorbeeld 013).",null,null,null,null,null,"Achterarmverbinding J.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met bout en moer.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  Doormiddel een tussenrongblok met U-vormige sponning die past over de achterarmverbinding drukt en hout deze op de langboom.",null,null,null,"Wielopsluiting M.  \nAs met gatdoorvoer, flensring met sponing voor luns en luns met onderaan een gat voor voor dwarse luns met gat voor het oplsuiten met splitpen.  (type voorbeeld 068)",null,"Spatscherm J. \nDe oversteek van de laadboom kan beschouwd worden als spatscherm.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Draaistel J1  \nLinks en rechts op de wielas naast de naaf is een metalen beugel gevat die voor het draaframe samen komen en bovenaan verbonden zijn met het metalen disselhout.  Het disselhout is scharnierbaar vastgezet met een draaispil op de voorschoot.",null,null,"Draaistel I2.\nBestaat uit een asblok en middenblok waartussen het disselhout gevat zit en opgesloten met 2 opsluitbeugel.  De middenblok is bovenaan belegd met bladprofiel .  De draaispil zit gevat in de dwarsregel van het draagframe, looopt doorheen de midden- en asblok.  Onderaan de asblok is een opening  waar de draaispil wordt opgesloten door middel van ee splitpen.  Op het disselhout is voor en achter de rongblok een wrijfblok vastgzet.",null,null,"Glijprofiel DM.   \nOp de onderkant van de rongblok is een U-vormige beugel op het centergat waardoor de draaispil loopt.  (type voorbeeld 013)    Samenvoorkomend met DR wordt het DMR                                           ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Voorarmframe J.\nHet voorarmframe bestaat uit een raamwerk met '4 regels, verbonden met pen en gat.  In het midden is het metalen disselhout vastgezet.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verbinding K.  \nDit metaalbladprofiel dat onderaan 90° gebogen is.  Dit stuk zit meet opgstloen met de opsluitbeugel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lamoenframe CC. \nDe lamoenbomen zijn vastgezet op de onderkant van de verbreedbomen.",null,null,null,null,"Draagframe BDX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels en Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe vast met de asblok  verbonden.  Het draagframe bestaat uit 2 draagbomen vooraan verbonden dwarsregels waarvan de eerste twee betimmerd of voorzien zijn van een afneembaar/scharnierbaar betimmerd deksel.  Tussen de tweede dwarsregel en derde is een vaste betimmering.  De dwarsregels komen aan de bovenzijde gelijk met de bomen.  Het draagframe versmalt naar voren toe.  (type voorbeeld 065)",null,null,null,null,null,"Laadhout E.  \nAan de bovenzijde de draag- of lamoenbomen is een O-, rechthoekig of U-vormige beugel waarin een houten laadhout kan worden geschoven die de kopse einden van de draagbomen blokkeren.  In de linker metalen beugel is bovenaan een gat waarin een sluitpen kan worden geplaatst die in het laadhout past en deze blokeerd.  De sluitpen is door middel van een kettinkje vastgezet met een metalen kram op de boom. (type voorbeeld 022)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kruiwagenvoet CE.   \nHouten staander met halfhout verbinding, vastgezet door middel van verbindingstang en moer op de berriebomen.  (type voorbeeld 188)",null,null,null,"Remsysteem F.  \nOp de linkerzijde is een metalen handgreep draaibaar vastgezet met beugel.  De verbindingstang loopt tot voor de rembalk waar een moerbeugel met verbindingsstang verbonden is met de houten rembalk.  Op de verbindngstang tussen de handgreep en moerbeugel is een dwarse verbindingstang los gevat tegen een vaste aanslag.  Deze verbindingsstang is scharnierbaar verbonden met in het midden en is op het kopse eind scharnierbaar verbonden met een tweede verbdindingstang die verbonden is met de rembalk.  De rembalk kan voorzien van houten blokken, metalen remschoenen met hout of rubber.  De remblokken zijn opgesteld achter de wielen.  (type voorbeeld 081)",null,null,null,"Voorarmbeugel G.  Op de onderzijde van de voorarem zijn twee metalen ogen vastgzet waarin de opsuitpen van de disselboom scharnierbaar in gevat is.  ",null,"Trekbeugel BC. \nBeugel met ring en haak.  (type voorbeeld 242)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Laadvlak DbX/Y/Z.\nX duidt op het aantal verbindingsregels, Y op het aantal tussenblokken en Z (1S duidt op één tussenblokstoel) op het aantal boven-, rongblokken.  \n\nHet laadvlak bestaat uit tussenblokken, opgetimmerde betimmering en verbindingsregels",null,null,null,"Rongenbeugel H. \nDe rechthoekige pen van de rong zit opgesloten in een gat in de verbredingplank van de laadvloer aan de buitenzijde van de berrieboom.  (type voorbeeld 016)",null,null,null,null,null,"Zijbord AkX.  \nX duidt op het aantal rongen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering J.\nVierkant profiel, inlopend afrondingsprofiel, vierkant profiel.","□↘ᴐ,□.",null,"Bord AgX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met 1/8 holle bovenregel, rechte onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander. De armeinden van de boven en onderregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord G.  \nMetalen element vastzet op et zijbord met metlaen pen die gevat zin in meln elemen o^p het bord en o^gesloten met pne ((078)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Doorlopend","Cillindrisch rond profiel","O",null,null,null,"Kop H.  \nOnderste vlak is schuinoplopend voor max 1/2 van de dikte. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Ch.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 lamoenbomen.  Het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of met de kopse einden van de lamoenbomen.\n",null,null,"Bovenstel Aj.  \nI.  Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord\n\nII. Vast laadvlak.   ",null,null,null,null,"Spaakprofiel M. \nVoorkant: op VL en VR een in- en uitlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de voorkant.  In het midden kan de scherpe snede vervallen tot een halfrond profiel. Achterkant: op AL en AR een doorlopend afrondingsprofiel soms met een scherpe snede zichtbaar op de achterkant.  Het kan voorkomen dat de scherpe snede overgaat in een volledige afronding in het midden.  Het afrondingsprofiel kan verschillend zijn tot gebroken hoeken.","□,↘ᴐ,↗.  of □,↘ᴐᴖ,↗.","□ᴐ,↗",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Asblok CD. \nRechthoekig profiel met U-vormige uitsparing voor de voorarmen.  Aan de bovenzijde naar kopse einden toe versmallend in de breedte dat verschillend gedefinieerd kan worden.  In het midden is een rechthoekige opening voor het opsluiten van de draaispil.   (type voorbeeld 029).",null,null,null,null,null,"Achterarmverbinding K \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar door bout en moer.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  De kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar aan de bovenzijde door een metalen bladprofiel dat doorloopt tot op de zijden.   Doormiddel van een bout,  moer of een gewonen opsluitpin met verdikte kop zijn de achterarmen verbonden met de langboom.",null,null,null,"Wielopsluitinge D.  \nAs met gatdoorvoer, flensring met oog en metalen luns (type voorbeeld 005)",null,"Spatscherm K. \nDe oversteek van de laadboom kan beschouwd worden als spatscherm.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Glijfprofiel AL.  \nOp de bovenkant van de asblok tussen de voorarmen of ter hoogte van de U-sponing in de middenblok  is een metalen bladprofiiel voorzien waarop de lip van de langboom scharnierd.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Voorarmframe K.\nDe as is verbonden met 2 metalen verbindingstangen die voor het draagframe samenkomenen verbonden zijn met het metalen disselhout dat scharniert op een centerpunt op de eerste dwarsregel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Verbinding M.  \nOp de einden van de rongblok is rechtopstaand een metalen rong gevat in een gat in de rongblok.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lamoenframe CB. \nDe lamoenbomen zijn afneembaar en zitten opgesloten in metalen beugels onder het laadvlak.",null,null,null,null,"Draagframe BH/Z.  \nZ duidt op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagfreame vast met de asblok verbonden.  Het laadframe bestaat uit twee bomen vooraan verbonden door een blok gericht in de lengte en vastgezet met metalen verbindingstangen.  ",null,null,null,null,null,"Laadhout EA.  \nAan de bovenzijde de draag- of lamoenbomen is een O-, rechthoekig of U-vormige beugel waarin een houten laadhout kan worden geschoven die de kopse einden van de draagbomen blokkeren.  In de linker metalen beugel is bovenaan een gat waarin een sluitpen kan worden geplaatst die in het laadhout past en deze blokeerd.  De sluitpen is door middel van een kettinkje vastgezet met een metalen kram op de boom. (type voorbeeld 022)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kruiwagenvoet CF.   \nX duidt op de profilering van de schuine steker, 0 is rond, 4 is vierkant, 6 is zeskant.  \n\nHouten staander met halfhout verbinding, bout en moer of pen en gat vastgezet op de onderzjde van de berrieboom.  De staanders zijn met een houten steker verbonden met de achterste dwarse regel;   De staander is naar de achterzijde (richting berrieboomhandgreep) verstevigd door middel van een houten steker die de voet verbind met de berrieboom.  (type voorbeeld 198)",null,null,null,"Remsysteem M.  \nHandgreep met verbindingstang en draad.  Vervolgens moerbeugel bevestigd aan de hefboomstang waarvan het ene kopse eind scharnierbaar bevestigd is op de binnenzijde van de boom en het andere verbonden door middel met 2 verbindingstangen met de houten rembalk.  (type voorbeeld 179)",null,null,null,"Voorarmbeugel H.   Op het einde van het disselhuis is een metalen bandprofiel dat de beide voorarmen verbind op de bovenzijde  op dit metaal zijn 2 ogen waarin een ketting gevat zit.",null,"Trekbeugel E.  \nvaste trekbeugel op het kopse eind van het disselhout.  (type voorbeeld 064)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Laadvlak DcX/Y/Z.\nX duidt op het aantal verbindingsregels, Y op het aantal tussenblokken en Z (1S duidt op één tussenblokstoel) op het aantal boven-, rongblokken.  \n\nHet laadvlak bestaat uit 2 laadbomen verbonden met de tussenblokken, verbindingsergels en een betimmering.",null,null,null,"Rongenbeugel I.  \nHalfronde beugel met zijastze met bouyt en moer",null,null,null,null,null,"Zijbord AlX/Y.\nX duidt op het aantal rongen, Y op het aantal opgetimmerde verbindingsregels.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  Op de kopse einden van de betimmering is een verbindingsregel.  Tussen de staanders zijn opgetimmerde tussenverbindingsregels.  Deze kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering K. \nVierkant profiel met afrondingsprofiel dat bovenaan uitloopt, vervolgens vierkant profiel.","□ᴐ,↗,□.",null,"Bord BAX.  \nX duidt op het aantal rongen.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit rongen horizontaal betimmerd.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  ",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord J.  \nGaten en ameinde en aan de binnenzijde inhaken de metalen haak in oog ana de binneiznd van het bord.  (type voorbeeld 083)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"In- en uitlopend",null,null,null,null,null,"Kop I.  Halfrond met 2 kwarthol tot halfhole  uitsnijdingen."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Ci.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met metalen uitvulframe, uitvulframe verbonden met 2 laadbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar verbonden met laadbomen.",null,null,"Bovenstel Ak.  \nI.  Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord\n\nII.  Afneembaar laadvlak.  Afneembare zijborden.  ",null,null,null,null,"Spaakprofiel N.\nOp de achterzijde zijn twee beperkte afrondingsprofielen tot rechthoekig.  Versmallend naar de voorzijde tot door 1/8 rond.  Op de voorzijde op 1/4 hoogte een inlopend afrondingsprofiel dat vervolgens weer uitloopt.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Asblok CE. \nRechthoekig profiel met U-vormige uitsparing voor de voorarmen.  Aan de bovenzijde naar kopse einden toe versmallend in de breedte dat verschillend gedefinieerd kan worden.  Aan de kopse einden is een sponning waar de naaf in draait.  (type voorbeeld 011)",null,null,null,null,null,"Achterarmverbinding L.  \nDe kopse einden van de achterarmen zitten gevat in een sponjig van de tussenblok.  Dit kan ook door opgetimmerde klossen.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  Doormiddel van een bout,  moer of een gewonen opsluitpin met verdikte kop zijn de achterarmen verbonden met de langboom",null,null,null,"Wielopsluiting E.  \nAs met sleuf en splitpen. (type voorbeeld 032)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Glijprofiel EM.  In het midden van de middenblok is een metalen schamelring die aan de voorzijde is ondersteund door een metalen beugel op de beide voorarmen. (type voorbeeld 011)   Op de bovenzijde van de asblok en onderzijde van de middenblok zijn twee kleine schamelringen  ES.,  EMR is em met schamelirng op de rong blok.  EMRA zijn twee schamelring vastgzet op e middenbloke en rongblok  maar niet gestund vaop de voorarmen",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lamoengframe DX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsels, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet lamoenframe bestaat uit een raamwerk van 2 lamoenbomen verbonden met dwarsregels waarvan de pennen gelijk tot uisteken voorbij de lamoenboom.  De betimmerd met panken loopt volgens de lenge van het voertuig en steekt niet tot zeer beperkt uit voorbij de eerste en laatste dwarsregel.",null,null,null,null,"Draagframe BEX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels en Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe vast met de asblok  verbonden.  Het draagframe bestaat uit 2 draagbomen vooraan verbonden aan de kopse einden met een dubbel metalen verbindingstuk waarin de draaispil is opgesloten vastgezet op de boven- en onderkant.  De bomen zijn daarnaast verbonden met dwarregels.   De dwarsregels komen aan de bovenzijde gelijk met de bomen.  De draagbomen zijn vast bevestigd met de asblok.  Het draagframe versmalt naar voren toe.  (type voorbeeld 125)",null,null,null,null,null,"Laadhout EB.  \nAan de bovenzijde de draag- of lamoenbomen is een O-, rechthoekig of U-vormige beugel waarin een metalen laadhout kan worden geschoven die de kopse einden van de draagbomen blokkeren.  In de linker metalen beugel is bovenaan een gat waarin een sluitpen kan worden geplaatst die in het laadhout past en deze blokeerd.  De sluitpen is door middel van een kettinkje vastgezet met een metalen kram op de boom. (type voorbeeld 042)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kruiwagenvoet D.  \nMetalen voet doormiddel van drie ronde metalen staven of rechthoekig ijzer waarvan er 2 zijn vastgezet op de berrieboom en 1 op de achterste dwarsregel.",null,null,null,"Remsysteem S.  \nHandgreep met verbindingstang en draad.  Vervolgens moerbeugel bevestigd aan de het kopse einde van de hefboomstang.  Het andere kopse eind is scharnierbaar bevestigd op de binnenzijde van de boom en in het midden verbonden door middel met 2 verbindingstangen met de houten rembalk.  (type voorbeeld 202)",null,null,null,"Voorarmbeugel J.   \nDe voorarmen zijn verbonde met een metalen verbindingstang van het kopse eind van de voorarm naar de asblok. (type voorbeeld 165)",null,"Trekbeugel EB.  \nS-vormige vaste trekbeugel op het kopse eind van het disselhout.  (type voorbeeld 063)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rongenbeugel J. \nRechthoekige beuge met bout en moer doorheen de booml.  (type voorbeeld 089)",null,null,null,null,null,"Zijbord AmX/Z.  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal opgetimmerde tussenstaanders.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  Op de kopse einden van de betimmering is een verbindingsregel.  Deze kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.  Op de betimmering is bovenaan tussen de rongen een opgetimmerder bovenregel.  Tussen de staander kunnen opgetimmerde tussenstaanders zijn.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering L. \nVierkant profiel met uitlopend afrondingsprofiel, vervolgens terug inlopend en bovenaan uitlopend afrondingsprofiel met vervolgens vierkant profiel.","□ ᴐ↗,↘ᴐ,↗,□.",null,"Bord BBX.  \nX duidt op het aantal rongen.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een rechte boven-, onderregel en rongen met onderaan pennen dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,null,null,null,null,"Opsluitng bord K.  \nOp het  kopse eind van de laadboom is een metalen oog vastgezet.  Hierin haakt een metalen pen met vastlichaam vast gezet op het bord.  (type voorbeeld 091)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rond in- en uitlopend afschuiningsprofiel.",null,null,null,null,null,"Kop J.  Op alle kopse zijden een afschuiningsprofiel."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Cj.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 laadbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar verbonden met de asblok.",null,null,"Bovenstel Al.  \nI.  Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord\n\nII.  Afneembaar laadvlak.  Afneembare zijborden.  Afneembaar voorbord",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Asblok CF. \nRechthoekig profiel met rechthoekige uitsparing voor de voorarmen.  Aan de bovenzijde naar kopse einden toe versmallend in de breedte dat verschillend gedefinieerd kan worden.  (type voorbeeld 011)",null,null,null,null,null,"Achterarmverbinding M.  \nDe kopse einden van de achterarmen zitten gevat in een sponjig van de tussenblok en zijn verbonden met bout en moer.  Dit kan ook door opgetimmerde klossen.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  Doormiddel van een bout,  moer of een gewonen opsluitpin met verdikte kop zijn de achterarmen verbonden met de langboom",null,null,null,"Wielopsluiting G.  \nPatentas opsluiting.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Glijprofiel EMA.  \nSchamelring op de middenblok en een schamelring op de rongblok zonder ondersteuning naar de voorarmen.  (type voorbeeld 253)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lamoenframe DAX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsels, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet lamoenframe bestaat uit een raamwerk van 2 lamoenbomen verbonden met dwarsregels waarvan de pennen gelijk tot uisteken voorbij de lamoenboom.  De betimmerd met panken loopt volgens de lenge van het voertuig en loopt tot tegen, of zitt gevat in een sponing in de eerste en laatste dwarsregel.",null,null,null,null,"Draagframe BFX/Y/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels, Y op het aantal tussenliggers en Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe vast met de asblok verbonden.  Het draagframe bestaat uit 2 draagbomen verbonden vooraan dwarsregels waarvan de eerste twee voorzien kunnen zijn van tussenliggers.  De dwarsregels komen aan de bovenzijde gelijk met de bomen.  De draagbomen zijn vast bevestigd met de asblok.  Het draagframe versmalt naar voren toe.  (type voorbeeld 150)",null,null,null,null,null,"Laadhout EBA.  \nLaadhout EB waarvan het laadhout aan de linkerrzijde 90° geplooit naar beneden en heeft een oog dat pas over een metalen lip met gat waarin een opsluitpen zit gevat.  (type voorbeeld 054)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kruiwagenvoet DA.  \nIdem D maar gemaakt iten U-beugel met een aangelast derde zijstaanders (type voorbeeld104)",null,null,null,"Remsysteem J.  \nAan de linkerzijde onder de kast dwars gericht op de kar/wagen de handgreep.  De handgreep is draaibaar gevat in beugel.  Vervolgens moerbeugel met stang 45° gebogen en scharnierbaar verbonden met de rembalk.  De rembalk is in het midden scharnierbaar verbonden met het onderstel.  Op het kopse eind van de rembalk is een metalen schoenplaat.  Hierbij is slecht een rem op één wiel.  De rem is opgesteld voor het wiel.  (type voorbeeld 061)",null,null,null,"Trekbeugelframe A.\nMetalen frame scharnierbaar vastgzet met het voorarmframe.",null,"Trekbeugel EBA.\nVastgezet op de bovenzijde van het disselhout.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rongenbeugel K.  \nRechthoekige beuge met bout en moer doorheen de booml zeer breed met bout erdoorheen.  (type voorbeeld 131)",null,null,null,null,null,"Zijbord ApX/Z  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen, een gebogen bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering M.\nVierkant profiel, afrondingsprofiel, uitlopend, vierkant profiel.","□ᴐ, ∕,↗,□.",null,"Bord BcX.  \nX duidt op het aantal rongen.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een S-vormige bovenregel, rechte onderregel en rongen met onderaan pennen dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,null,null,null,null,"Opsluting bord L. \nAan het bord onderaan een 90° gericht pennentje dat inhaakt in een metaal met gat. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rkant: rechte opstaande kant.",null,null,null,null,null,"Kop K.  \nAfrondingsprofiel in de dikte en breedte."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Ck.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met 2 laadbomen.  De lamoenboom is verbonden met het laadvlak.  Vooraan is scharnierbaar een houten blok verbonden.",null,null,"Bovenstel Ba.  \nVast laadvlak.  Vast zijbord.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Asblok CG. \nRechthoekig profiel.  Voorbij de lip van de langboom versmalt de asblok.  In de asblok zijn 2 U-vormige sponingen voor het opsluiten van de voorarmen.  Aan de bovenzijde naar kopse einden toe versmallend in de breedte dat verschillend gedefinieerd kan worden.  (type voorbeeld 081)",null,null,null,null,null,"Achterarmverbinding N.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met de langboom doormiddel van een ketting.",null,null,null,"Wielopsluiting O.  \nAs met gatdoorvoer.  Metalen luns omgebogen heft gevat in de vork van het wielframe. Luns met gat voor het oplsuiten met splitpen.  (type voorbeeld 150)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Glijprofiel F.  Schamelblokken belegd met bladmetaal (type voorbeeld 042)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lamoenframe DBX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsels, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet lamoenframe bestaat uit een raamwerk van 2 lamoenbomen verbonden met dwarsregels waarvan de pennen gelijk tot uisteken voorbij de lamoenboom.  De betimmering met panken loopt volgens de lenge van het voertuig en steekt niet tot zeer beperkt uit voorbij de eerste en voorlaatste dwarsregel.",null,null,null,null,"Draagframe CX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe bestaat uit raamwek met twee draagbomen verbonden door middel van dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding waarbij de pennen gelijk komen met de bomen of uisteken.  De regels zijn betimmerd met planken lopend volgen de richting van de bomen.  Indien voorkomend is de bovenschamelring van het draaibaar vooronderstel bevestigd op de eerste twee dwarsregels.  ",null,null,null,null,null,"Laadhout G.  \nMetalen U-beugel waarvan de einden scharnieren in vastgezette ogen in de bovenzijde op de draag- lamoenboom.  De U-beugel word geblokkeerd door het insteken van een metalen stif in de bovenzijde van de laadboom (type voorbeeld 004). ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Remsysteem B.  \nEen metalen buis als handgreep gericht volgens de lengte van het voertuig is vast verbonden met de metalen rembalk.  De rembalk met houten remblokken is scharnierbaar opgesloten in beugels voor de achterwielen.  De handgreep wordt door middel van een veer (V) naar boven getrokken waardoor de rem openstaat.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeel 018)",null,null,null,null,null,"Trekbeugel EA.  \nvaste trekbeugel op het kopse eind van de samenkomende voorarmen of disselhout.  (type voorbeeld 079)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rongenbeugel O.\nDe pen van de rong zit gevat in de pen van de dwarsregel.",null,null,null,null,null,"Zijbord AnX.  \nX duid op het aantal opgetimmerde verbindingsregels.\n\nHet zijbord bestaat uit één rong betimmerd met één plank.  Vooraan kan een opgetimmerde verbindingsregels vorozien zijn ('x').  De achterste bovenhoek kan vierkant, afschuind tot afgerond zijn. (type voorbeeld 015)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering N.  \nVierkant profiel met ingewerkt halfrond profiel ",null,null,"Bord BdX.  \nX duidt op het aantal rongen.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit 2 verbindingsregels en rongen dat horizontaal is betimmerd.  De betimmering is gelijk met de verbindingsregels.  De verbindingsregel kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.  De bovenzijde is 1/8 rond.",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord M\nMet haak in gat an de armeinden (type voorbeeld 114)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kop  L. \nAan de onderzijde is een kwartrond dat vervolgens schuinoploopt."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Cl.  \nOverige",null,null,"Bovenstel Bb.\nVast laadvlak.  Vast voorbord.  Vast zijbord.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Asblok CH. \nSamengeteld.  Rechthoekig profiel met rechthoekige uitsparing voor de voorarmen.  Aan de bovenzijde naar kopse einden toe versmallend in de breedte dat verschillend gedefinieerd kan worden.  (type voorbeeld 011)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wielopsluiting P.  \nLuchtband.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Glijfprofiel G.  \nVlake metalen plaat ingewerkt in de middenblok of rongblok ondersteund met hoekroifiel . (type voorbeeld 081)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lamoenframe DCX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsels, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet lamoenframe bestaat uit een raamwerk van 2 lamoenbomen verbonden met dwarsregels waarvan de pennen gelijk tot uisteken voorbij de lamoenboom.  De betimmering met panken loopt volgens de lenge van het voertuig en steekt niet tot zeer beperkt uit voorbij de voorlaatste dwarsregel.  Vooraan komt de betimmering tegen de dwarsregel.",null,null,null,null,"Draagframe CDX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe bestaat uit raamwek met twee draagbomen verbonden door middel van dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding waarbij de pennen gelijk komen met de bomen of uisteken.  De regels zijn betimmerd met planken lopend volgen de richting van de bomen lopend tot de voorlaatste dwarsregel.  Indien voorkomend is de bovenschamelring van het draaibaar vooronderstel bevestigd op de eerste twee dwarsregels.  ",null,null,null,null,null,"Laathout GB.\nMetalen U-beugel scharnierend op de draag- lamoenboom.  De armen van de beugel blokeren de kopse einden van de laadbomen. De armen van de beugel worden geblokeerd door een opsluitpen in het kopse eind van de laadboom.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Remsysteem D.  \nVooraan aan de linkerzijde een metalen handgreep draaibaar vastgezet met beugel.  Vervolgens moerbeugel met verbindingsstang scharnieerbaar verbonden met de hefboom van de metalen rembalk.  De rembalk is draaibaar opgesteld en omgebogen armeinden waar houten rembloken op gemonteerd zijn.  De moerbeugel en verbindingsstang kan lopen naast het zijbord waarbij de de hefboom net naast de rongblok voorzien is.   De hefboombeugel kan gericht zijn zowel naar boven als naar onderen.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeel 079)",null,null,null,null,null,"Trekbeugel EC.  \nvaste trekhaak op het kopse eind van het disselhout bevestid op de onderzijde.  (type voorbeeld 018)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord AoX.  \nX duid op het aantal opgetimmerde verbindingsregels.\n\nHet zijbord bestaat uit één rong betimmerd met één plank.  De bovenzijde van de betimmering is 1/8 rond.  Vooraan kan een opgetimmerde verbindingsregels vorozien zijn ('x').  De achterste bovenhoek kan vierkant, afschuind tot afgerond zijn. (type voorbeeld 116)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering O.  \nVierkant profiel met doorlopend afschuiningsprofiel, uitlopend, vierkant profiel, kort in- en uitlopen afschuiningsprofiel, vierkant profiel. ","□∕,↗,□,↘∕↗,□.                     ",null,"Bord CaX.  \nX duidt op het aantal tussenstaandes  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit 2 opgetimmerde verbindingsregels en tussenstaanders dat horizontaal is betimmerd.  De betimmering is gelijk met de verbindingsregels.  De verbindingsregel kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.  De bovenzijde is 1/8 rond.",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord Ma\nMet haak in een kram van de armeinden (type voorbeeld 263)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"kop M.  \nAan de onderzijde is een kwartrond en vervolgens een rechte kant"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Da.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 draagbomen.  Het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of met de kopse einden van de draagbomen.\n\nVooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in 2 metalen beugel, metalen beugels verbonden met de draagbomen. ",null,null,"Bovenstel Bc.\nVast laadvlak.  Vast voorbord.  Vaste zijborden.  Vast achterbord.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wielopsluiting Q.  \nAs met gatdoorvoer.  Metalen volggring of rondel en splitpen.  (type voorbeeld 125)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Glijfprofiel H.  \nIn het midden van de middenblok en rongblok is een ingewerkte stuk hout dat dient aals wrijfhout. (type voorbeeld 217)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lamoengframe DCX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsels, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet lamoenframe bestaat uit een raamwerk van 2 lamoenbomen verbonden met dwarsregels waarvan de pennen gelijk tot uisteken voorbij de lamoenboom.  ",null,null,null,null,"Draagframe CAX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe bestaat uit een raamwerk met 2 draagbomen verbonden door middel van dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding waarbij de pennen gelijk komen met de bomen of uisteken.  De regels zijn betimmerd met planken lopend volgen de richting van de bomen.  Indien voorkomend is de bovenschamelring van het draaibaar vooronderstel bevestigd op de eerste twee dwarsregels.  Het draagframe versmalt naar voren toe.",null,null,null,null,null,"Laadhout GC.\nAfgeleide van GB.  De metalen beugel scharnierd op de onderzijde van de draag-, lamoenbomen.  (type voorbeeld 053)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Remsysteem DA.  \nVooraan aan de linkerzijde een metalen handwiel draaibaar vastgezet met beugel.  Vervolgens moerbeugel met verbindingsstang scharnieerbaar verbonden met de hefboom van de metalen rembalk.  De rembalk is draaibaar opgesteld en omgebogen armeinden waar houten rembloken op gemonteerd zijn.  De moerbeugel en verbindingsstang kan lopen naast het zijbord waarbij de de hefboom net naast de rongblok voorzien is.   De hefboombeugel kan gericht zijn zowel naar boven als naar onderen.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeel 231)",null,null,null,null,null,"Trekbeugel ED.  \nvaste trekbeugel op het kopse eind van het disselhout op de boven en onderzijde.  (type voorbeeld 040)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord BhX/Y. \nX duidt het aantal verbindignsregels.  Y duidt het aantal metalen regels verbonden met de verbindingsregel of tussenblokken.\n\nHet zijbord is vast en bestaat uit horizontale betimmering  met vertikaal opgetimmerde verbindingsregels.   De verbindingsregels of betimmering kunnen verbonden zijn met de laad-, lamoenboom, verbindingsregel of tussenblokken doormiddel van metalen verbindingselementen.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering P.  \nVierkant profiel met inlopend afrondingsprofiel, vierkant profiel.  ","□↘ᴐ,□.",null,"Bord CbX/Y.  \nX duidt op het aantal tussenstaanders, Y op het aantal opgetimmerd regels.\n\nHet afneembaar bord bestaat uit opgetimmerde 2 verbindingsregel en tussenstaanders dat horizontaal is betimmerd.  De betimmering is gelijk met de verbindingsregels.  De verbindingsregel kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen. ",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord N.\nDoormiddel van houten klampen gevat achter ondervoorbord",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kop N \nSchuinoplopend"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Db.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 draagbomen.  \n\nVooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe, wielframe draaibaar verbonden is met het draagframe.  ",null,null,"Bovenstel Bi. \nVast laadvlak.  Vast ziijbord.  Afneembaar achterbord.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wielopsluiting QA.  \nAs met gatdoorvoer.  Metalen volggring of rondel met 2 blokeer elementejs  en splitpen.  (type voorbeeld 261)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Glijprofiel I.  \nZwenkhout belegd met bladstaal."," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lamoenframe DEX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsels, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet lamoenframe bestaat uit een raamwerk van 2 lamoenbomen verbonden met dwarsregels waarvan de pennen gelijk tot uisteken voorbij de lamoenboom.  De betimmering met panken loopt volgens de lenge van het voertuig en steekt niet tot zeer beperkt uit voorbij de tweedee en voorlaatste dwarsregel.",null,null,null,null,"Draagframe CBX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe bestaat uit een raamwerk met 2 draagbomen verbonden door middel van dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding waarbij de pennen gelijk met de bomen of uisteken.  De regels zijn betimmerd met planken lopend volgen de richting van de bomen en zitten gevat in een sponning in de eerste en laatste dwarsregel.  Op de onderkant van de eerste en tweede dwarsregel is de bovenschamelring bevestigd.  De boomeinden steken voorbij de eerste en laatste dwarsregel. ",null,null,null,null,null,"Laadhout GD.\nOp de bovenzijde van de laadbomen is een metalen beugel scharnierbaar opgesloten.  Aan deze beugel zijn twee haken verbonden die inhaken op een verbindingsstang van het lamoen- of draagframe.  (type voorbeeld 244)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Remsysteem DD.  \nVooraan aan de linkerzijde een metalen handgreep draaibaar vastgezet met beugel.  Vervolgens moerbeugel met verbindingsstang scharnieerbaar verbonden met de hefboom van de metalen rembalk.  De rembalk is draaibaar opgesteld en omgebogen armeinden waar houten rembloken op gemonteerd zijn.  De moerbeugel en verbindingsstang kan lopen naast het zijbord waarbij de de hefboom net naast de rongblok voorzien is.   De hefboombeugel kan gericht zijn zowel naar boven als naar onderen.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeel 079)",null,null,null,null,null,"Trekbeugel EF.  \nvaste metalen trekbeugel in haakvorm.  (type voorbeeld 040)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord BmX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet zijbord is vast en bestaat uit een betimmering verbonden met staanders.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering Q.  \nVierkant profiel met doorgaand afrondingsprofiel, kort uitlopend afschuiningsprofiel, vierkant profiel met kort in- en uitlopend afschuiningsprofiel, vervolgens vierkant profiel.","□ᴐ, ↗∕,□,↘∕↗,□",null,"Bord CcX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit staanders die horiontaal zijn betimmerit.  De bovenzijde is 1/8 rond.  Op de bovenzijde kan een uitsparing zijn als handgreep.   (type voorbeeld 247)",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord O.\nGevat tussen twee houte geleiders opgetimmerd op de binnenzijde van het zijbord ( type voorbeeld 247)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kop O \nS-vormig"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Dc.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met 2 draagbomen.  \n\nVooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe, wielframe draaibaar verbonden met de metalen profielen die verbonden zijn met het verlaagde draagframe.  ",null,null,"Bovenstel Be. \nVast laadvlak.  Vast voorbord.  Vast ziijbord.  Afneembaar achterbord.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wielopsluiting R.  \nAs met gatdoorvoer en flensring .  Luns met onderaan een gat voor het oplsuiten met splitpen en bovenaan een neerdraaibare metalen ring die over de as past. (type voorbeeld 155)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lamoenframe DAX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels, Z op het aantal verbindingsstangen.    \n\nOnder de voorschoot zijn de lamoenbomen verbonden door middel van dwarseregels met doorgaande pen en gat verbinding.    De pennen van de dwarsregels steken voorbij de lamoenboom.  De pen van de middelste dwarsregel kan korter zijn tot gelijk met de lamoenboom.  (type voorbeeld 171)",null,null,null,null,"Draagframe CCX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe bestaat uit raamwek met twee draagbomen verbonden door middel van dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding waarbij de pennen gelijk komen met de bomen of uisteken.  De regels zijn betimmerd met planken lopend volgen de richting van de bomen.  Vooraan aan het draagframe zin een metalen frame vastgezt met het vooronderstel.",null,null,null,null,null,"Laadhout GA.  \nMetalen beugel scharnierbaar op de buitezijde van de boom en aan de ander kant gevat in ee houen laadhout, opgesloten met een opsluitpen, feitel de houten versie van G (type voorbeeld 232)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Remsysteem O.  \nVooraan aan de linkerzijde een metalen handwiel draaibaar vastgezet met beugel.  Vervolgens moerbeugel met verbindingsstang scharnieerbaar verbonden met de hefboom van de metalen rembalk.  De rembalk is draaibaar opgesteld en omgebogen armeinden waar houten rembloken op gemonteerd zijn.  De moerbeugel en verbindingsstang kan lopen naast het zijbord waarbij de de hefboom net naast de rongblok voorzien is.   De hefboombeugel kan gericht zijn zowel naar boven als naar onderen.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeel 234).",null,null,null,null,null,"Trekbeugel F.\nOp het kopse eind van de boom mis een metalen buisprofiel waarvan het kopse eind is plat gesmeed met trekgat.  (type voorbeeld 011)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord BaX/Y/Z.   \nX duidt op het aantal staanders, Y duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet zijbord is vast met staanders en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmert.  De staanders zijn verbonden met de laad-, lamoenboom, verbindingsregel of tussenblokken.  De bovenregel kan verbonden zijn met de laad- lamoenboom door middel van metalen verbindingsstangen.  Het zijbord kan gesteund zijn door rongen gevat in rongenbeugels op de boom.  De rongen kunnen met de bovenzijde verbonden zijn met moer en bout.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering R.  \nVierkant profiel met kort in- en uitlopend afschuiningsprofiel, vierkant profiel en vervolgens inlopend afschuiningsprofiel dat bovenaan uitloopt, vierkant profiel met kort in- en uitlopend afschuiningsprofiel vervolgens vierkant.","□↘∕↗,□,↘∕,↗,□,↘∕↗,□.",null,"Bord CdX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit staanders die horiontaal zijn betimmerit.  De bovenzijde is recht.  Op de bovenzijde kan een uitsparing zijn als handgreep.   (type voorbeeld 249)",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord P.\nScharnieren.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"kop Q  \nAan de onder- en bovenzijde is een  afschuiningprofiel."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Dd.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 draagbomen. \n\nVooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe, wielframe draaibaar verbonden met laadframe.  ",null,null,"Bovenstel Bf. \nVast laadvlak.  Vaste zijborden.  Afneembaar voor- en achterbord.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wielopsluiting X.  \nEr is geen wielopsluiting",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Draagframe EX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet draagframe is vast met het laadvlak verbonden.  Het draagframe bestaat uit 2 draagbomen verbonden met dwarsregels die betimmerd of voorzien zijn van een afneembaar/scharnierbaar betimmerd deksel.   De dwarsregels zijn verbonden door middel van dwarsregels met doorgaande pen en gat verbinding waarbij de pennen gelijk komen met de bomen of uisteken.  De regels zijn betimmerd met planken lopend volgen de richting van de bomen.  Indien voorkomend is de bovenschamelring van het draaibaar vooronderstel bevestigd op de eerste twee dwarsregels.  Het draagframe versmalt naar voren toe.",null,null,null,null,null,"Laadhout GE.\nMetalen beugel scharnierbaar verbonden met de draagboom.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Remsysteem P.  \nOp zijde een handgreep met draad.  Vervolgens 90° hierop gericht een moerbeugel door middel van verbindingstang verbonden met de hefboom van de metalen rembalk.  De rembalk is draaibaar opgesteld en omgebogen armeinden waar houten rembloken op gemonteerd zijn.  De hefboombeugel kan gericht zijn zowel naar boven als naar onderen.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeeld 238).",null,null,null,null,null,"Trekbeugel G.  \nMetalen beugel scharnierbaar verbonden met het kopse eind van de disselboom.  (type voorbeeld 013)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord BbX/Y/Z.   \nX duidt op het aantal staanders, Y duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet zijbord is vast met staanders en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmert.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  De staanders zijn verbonden met de laad-, lamoenboom, verbindingsregel of tussenblokken.   De bovenregel kan verbonden zijn met de laad- lamoenboom door middel van metalen verbindingsstangen.  Het zijbord kan gesteund zijn door rongen gevat in rongenbeugels op de boom.  De rongen kunnen met de bovenzijde verbonden zijn met moer en bout.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering T.\nVierkant profiel met doorgaand afschuiningsprofiel, bovenaan stopt haaks en vervolgens vierkant profiel met kort iin- en uitlopend afschuiningsprofiel, vervolgens vierkant profiel.","□∕,∟,□,↘∕↗,□.                     ",null,"Bord DaX.  \nX duidt op het aantal opgetimmerde tussenstaanders op het onderbord.  \n\nHet 2-delig afneembaar bord bestaat uit: onderbord bestaande uit 2 verbindingsregels, eventueel voorkomend tussenstaanders, boven- en onderregel betimmerd op horizontale betimmering.  Bovenbord bestaat uit S-vormige bovenregel horizontaal betimmerd.  Aan de binnenzijde zijn klampen opgetimmerd die gevat zitten achter het onderbord.  De verbindingsregel kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.   De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord Q.\nBord gevat onderaan achter een houten klamp.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kop P.\nSchuinoplopend, 1/8 tot kwarthol, recht."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel De.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok vast verbonden met 2 laadbomen. \n\nVooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe, wielframe draaibaar verbonden is met draagframe.  Het draagframe is vast verbonden met de onderzijde van het laadframe.",null,null,"Bovenstel Bj. \nAfneembaar laadvlak.  Vaste zijborden.  Afneembaar voor- en achterbord.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wielopsluiting Y.  \n(type voorbeeld 239)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Laathout H.  \nOp de eerste rong is een metalen haak met bevestigingblad.  Aan de lamoeboom is een metalen kram met kettingje.  Het kettingkje wordt ingehaak in de haak als kipbeveiliging. Dit komt zowel voor op de linker als rechterzjide.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Remsysteem C.  \nVooraan een metalen handgreep met vastkliksysteem verbonden met de hefboom van de verbindingstang.  De verbindingsstang is scharnierbaar opgesteld en voorzien van metalen schoenen waar rubberen blokken op vastzitten.  De remblokken zijn opgesteld achter de wielen.  (type voorbeel 052)",null,null,null,null,null,"Trekbeugel H.  \nNaar het kopse eind toe is een kram vastgezet met ee maetlen profiel met oog.  In de boom is een gat voorzien voor het opsluiten van het trekhout.  (type voorbeeld 218)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord BcX/Y/Z.   \nX duidt op het aantal staanders, Y duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet zijbord is vast met staanders en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmert.  De betimmering steekt voorbij de eerste staander.  De staanders zijn verbonden met de laad-, lamoenboom, verbindingsregel of tussenblokken.   De bovenregel kan verbonden zijn met de laad- lamoenboom door middel van metalen verbindingsstangen.  Het zijbord kan gesteund zijn door rongen gevat in rongenbeugels op de boom.  De rongen kunnen met de bovenzijde verbonden zijn met moer en bout.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering U.\nVierkant profiel, afschuiningsprofiel, uitlopend, rechte kant, vierkant profiel.","□∕,↗∟,□.                     ",null,"Bord DbX.  \nX duidt op het aantal opgetimmerde tussenstaanders op het onderbord.  \n\nHet 2-delig afneembaar bord bestaat uit: onderbord bestaande uit 2 verbindingsregels, eventueel voorkomend tussenstaanders, boven- en onderregel betimmerd op horizontale betimmering.  Bovenbord bestaat uit S-vormige bovenregel horizontaal betimmerd met opgetimmerde S-vormge onderregel.  Aan de binnenzijde zijn klampen opgetimmerd die gevat zitten achter het onderbord.  De verbindingsregel kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.   De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord R.   \nBovenaan aan de bovenregel is een metalen kram met eeen kettingje.  De laatste schakel van het kettingje haakt over een kram op het zijbord en is opgesloten met een metalen spie.  (type voorbeeld 149)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kop XXX.  Overige"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Df.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok vast verbonden met 2 laadbomen. \n\nVooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe, wielframe draaibaar verbonden is met het draagframe.  Draagframe scharnierbaar scharnierbaar verbonden met laadbomen.",null,null,"Bovenstel Bg.  \nVast laadvlak.  Vast zijbord.  Vast voorbord.  Vast achterbord. Vast bovenbord met scharnierbaar deksel.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wielopsluiting Z.  \nRing waarin een L-beugeltje is ingeslagen.  (type voorbeeld 280)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Laadhout type K.  \nTussen de twee draagbomen is een scharnierbaar gvat een dwarsregel met rechtopstaande lip met oog die opgesloten word door een metalen pin vast gezet op de laadvlak en opsluitpin (063)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Remsysteem L.  \nVooraan aan de linkerzijde een metalen handgreep draaibaar vastgezet met beugel.  Vervolgens moerbeugel met verbindingsstang scharnieerbaar verbonden met de hefboom van de metalen rembalk.  De rembalk is draaibaar opgesteld en omgebogen armeinden waar houten rembloken op gemonteerd zijn. De hefboombeugel kan gericht zijn zowel naar boven als naar onderen.   De remblokken zijn opgesteld achter de wielen.  De moerbeugel en verbindingsstang kan lopen naast het zijbord waarbij de de hefboom net naast de rongblok voorzien is.  (type voorbeel 073)",null,null,null,null,null,"Trekbeugel I.  \nOp de bovenzijde van de disselboom is een metalen bladprofiel dat naar boven geplooid is en waarin op het einde een gat is voor het opsluiten van het trekhout met opsluitpen. (type voorbeeld 217)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord BdX/Y/Z.   \nX duidt op het aantal staanders, Y duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet zijbord is vast met staanders en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmert.  De betimmering steekt voorbij de eerste staander.  Er is een opening tussen de betimmering en de laatste staander. De staanders zijn verbonden met de laad-, lamoenboom, verbindingsregel of tussenblokken.   De bovenregel kan verbonden zijn met de laad- lamoenboom door middel van metalen verbindingsstangen.  Het zijbord kan gesteund zijn door rongen gevat in rongenbeugels op de boom.  De rongen kunnen met de bovenzijde verbonden zijn met moer en bout.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering V.\nVierkant profiel, inlopend afrondingsprofiel uitlopend, vierkant profiel.","□↘ᴐ,↗,□.",null,"Bord DeX.  \nX duidt op het aantal opgetimmerde tussenstaanders op het onder- en bovenbord. \n\nHet 2-delig afneembaar bord bestaat uit: onderbord bestaande uit 2 staanders, eventueel voorkomend tussenstaanders, boven- en onderregel betimmerd op horizontale betimmering.  Bovenbord bestaat uit S-vormige bovenregel, staanders en onderregel horizontaal betimmerd.  Aan de binnenzijde zijn klampen opgetimmerd die gevat zitten achter het onderbord.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord S.   \nDe onderregel zit gevat tussen de twee staanders van het zijbord.  (type voorbeeld 011)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kop Q \n1/8 hol."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Dg.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met het draagframe.  Het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of de kopse einden van de draagbomen.\n\nVooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe draaibaar verbonden is met het draagframe.  ",null,null,"Bovenstel Bh.  \nVast laadvlak.  Vast zijbord.  Vast schutbord.  Afneembaar achterbord.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wielopsluiting Za.  \nHaakje dat inhaakt in de as.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Laadhout type KA.  \nOp de binnenzijde van de lamoen- of draagboom is een metalen kram met oog.  Op de voorste dwarsregel van de kast is een metalen pen met sleuf waar het oog wordt opgesloten met een opsluitpen. (241)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Remsysteem Q.  \nAchteraan doorheen de rembalk de handgreep, verbindingstang met moerbeugel.  Vervolgens verbindingsstang verbonden met de scharnierbare dwarsregel.  Het andere eind van de dwarsregels is door middel van een verbindingsstang verbonden met de rembalk.  (type voorbeel 177)",null,null,null,null,null,"Beugel A.  \nMetalen rond profiel dat het kopse eind van het disselhout verbind met het scharnierpunt op de voorschoot. (type voorbeeld 231)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord BjX/Y/Z.   \nX duidt op het aantal staanders, Y duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet zijbord is vast met staanders en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmert.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  De staanders zijn verbonden met de laad-, lamoenboom, verbindingsregel of tussenblokken.   De bovenregel kan verbonden zijn met de laad- lamoenboom door middel van metalen verbindingsstangen.  Het zijbord kan gesteund zijn door rongen gevat in rongenbeugels op de boom.  De rongen kunnen met de bovenzijde verbonden zijn met moer en bout.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering S.  \nVierkant profiel met kort in- en uitlopend afschuiningsprofiel, vierkant profiel en vervolgens inlopend afschuiningsprofiel dat bovenaan uitloopt, vierkant profiel met kort in- en uitlopend afschuiningsprofiel vervolgens vierkant.","□↘∕↗,↘∕,↗.",null,"Bord DcX.  \nX duidt op het aantal opgetimmerde tussenstaanders op het onderbord.  \n\nHet 2-delig afneembaar bord bestaat uit: onderbord bestaande uit 2 verbindingsregels, eventueel voorkomend tussenstaanders, boven- en onderregel betimmerd op horizontale betimmering.  Bovenbord bestaat uit 1/8 ronde bovenregel horizontaal betimmerd.  Aan de binnenzijde zijn klampen opgetimmerd die gevat zitten achter het onderbord.  De verbindingsregel kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.   De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord T.   \nDe bovenregel zit gevat tussen de pennen van twee staanders van het zijbord.  (type voorbeeld 011)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Dh.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met metalen uitvulframe, uitvulframe verbonden met het draagframe.  Het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of de kopse einden van de draagbomen.\n\nVooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe draaibaar verbonden is met draagframe.  ",null,null,"Bovenstel Ca.  \nVast laadvlak.  Afneembaar zijbord.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Laadhout type L.  \nOp de dwarsregel voor de kast van het draagframe is een ketting vastgezet.  De ketting heeft een oog die vastgezt wordt op de opsluitpin op de bovenregel van de kast en opgesloten met een opsluitpen. (type voorbeeld 065)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Remsysteem R.  \nAchteraan doorheen de rembalk de handgreep, verbindingstang.  Op de asblok is de moerbeugel bevestigd.  (type voorbeel 135)",null,null,null,null,null,"Disselmetaal A.\nIn het disselhout is op het kopse eind een vertikale metalen ronde stang vastgezet.  (type voorbeeld 066 en 053)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord BlX/Y/Z.   \nX duidt op het aantal staanders, Y duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet zijbord is vast met staanders en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmert.  De penne steken uit boven de bovenregel en is verbonden met een twee bovenregel.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  De staanders zijn verbonden met de laad-, lamoenboom, verbindingsregel of tussenblokken.   De bovenregel kan verbonden zijn met de laad- lamoenboom door middel van metalen verbindingsstangen.  Het zijbord kan gesteund zijn door rongen gevat in rongenbeugels op de boom.  De rongen kunnen met de bovenzijde verbonden zijn met moer en bout.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering W.\nVierkant profiel, inlopend afrondingsprofiel, uitlopend. ","□↘ᴐ,↗.",null,"Bord Dd.  \nHet 2-delig afneembaar bord bestaat uit: onderbord bestaande uit een horizontale plank met onderaan een opgetimmerde onderregel. Bovenbord bestaat uit 1/8 ronde bovenregel horizontaal betimmerd.  Aan de binnenzijde zijn klampen opgetimmerd die gevat zitten achter het onderbord. De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,null,null,null,null,"Opsluiting bord T.   \nOp het zijbord is een metalen element met groef waarin een scharnierbare haak inhaakt.  (type voorbeeld 067)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Di.\nOverige",null,null,"Bovenstel Cb.\nVast laadvlak.  Afneembaar zijbord.  Afneembaar voor- en achterbord.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Laadhout type LA.  \nOp binnenzijde van de draagboom voor de kast zijn twee kettngen vastgezet.  De kettingen komen samen in een metalen ring.  Op de bovenregel is een pen me sleuf waarop de de metalen ring wordt opgesloten.. (type voorbeeld 125)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Handgreep A.\nMetalen U-vormig gebogen handgreep vastgzet op de bovenzijde van de disselboom. (type voorbeeld 219)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord BeX/Z  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet zijbord is vast met staanders en een gebogen bovenregel dat aan de binnenzijde betimmerd is.  De betimmering loopt van de tweede staander tot de laatste.  De staanders zijn verbonden met de laad-, lamoenboom, verbindingsregel of tussenblokken. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering X.\nVierkant profiel.","□",null,"Bord DfX.  \nX duidt op het aantal opgetimmerde tussenstaanders op het onderbord.  \n\nHet 2-delig afneembaar bord bestaat uit: onderbord bestaande uit 2 verbindingsregels, eventueel voorkomend tussenstaanders, boven- en onderregel betimmerd op horizontale betimmering.  Bovenbord bestaat uit rechte bovenregel horizontaal betimmerd."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Ea.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met 2 draagbomen.  \n\nVooronderstel: 2 wielen, metalen as, onderschamelring met disselhout, draaibaar verbonden met bovenschamelring en draagframe.",null,null,"Bovenstel Cc.\nAfneembaar laadvlak.  Afneembaar zijbord.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Laadhout type LB.  \nOp op de dwarsregels van het lamoen- of draagframe voor de kast is een haak waaraan een ketting wordt gehaakt.  Bovenaan haakt de ketting in de heffboom vast op de staander van het voorbord.  (type voorbeeld 183)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Handgreep B.\nMetalen handgreep. (type voorbeeld 279)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord BfX/Z.   \nX duidt op het aantal staanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet zijbord is vast met staanders en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmert.  De betimmering zit evat in een sponning in de bovenregel en buitenstaanders.  De staanders zijn verbonden met de laad-, lamoenboom, verbindingsregel of tussenblokken. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering Y.\nVierkant profiel, afrondingsprofiel, uitlopend.","□ᴐ,↗.",null,"Bord ElX/Z.  \nX duidt op het aantal staanders, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een S-vormige bovenregel, rechte staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander. De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Eb.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met metalen uitvulframe, uitvulframe verbonden met draagboom.  \n\nVooronderrstel: 2 wielen, metalen as gevat in wielframe draaibaar verbonden is de bovenschamelring en het draagframe.  ",null,null,"Bovenstel Ce.\nAfneembaar laadvlak.  Afneembaar zijbord.  Afneembaar voor- en achterbord.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Laadhout M.\nVooraan het laadvlak is doorheen de eerste dwarsregel een handgreep met schroefdaad.  In de onderliggende dwarsregel van het draagframe is ee moer gevat waarin de beugel vastdraait.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord Bk   \nHet zijbord is vast met staanders en bestaat uit een raamwerk.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Profielering Z.\nVierkant profiel, inlopend afschuiningsprofiel, uitlopend, inlopend afrondingsprofiek uitlopend.  ","□↘∕↗,↘ᴐ,↗.",null,"Bord EaX/Z.  \nX duidt op het aantal staander, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een rechte bovenregel en staanderrs (recht of straalsgewijs) gevat in de dwarsregel van het laadvlak.  De bovenregel zit halfhouts gevat in de armeinden van het zijbord en steekt de dikte van de bovenbetimmering boven de bovenregel van het zijbord uit.  Het raamwerk is horizontaal betimmerd, steekt voorbij de staanders en is op de kopse einden betimmerd op de staander van het zijbord.  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Ec.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met lamoenframe.  \n\nVoornderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de lamoenbomen.  Op de rongblok komen wagenrongen voor.",null,null,"Bovenstel Cd.  \nI.  Vast laadvlak.  Afneembare zijborden.  Afneembaar voor- en achterbord\n\nII. Vast laadvlak.   ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord BgX\nX duid op het aantal opgetimmerde verbindingsregels.\n\nHet zijbord is vast met één staanders die doorloopt als kruiwagenvoet betimmerd met één plank. De voorzijde van de betimmering is opgesloten in het voorbord. Vooraan kan een opgetimmerde verbindingsregels vorozien zijn ('x').  De achterste bovenhoek kan vierkant, afschuind tot afgerond zijn. (type voorbeeld 006)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord EbX/Z.  \nX duidt op het aantal staanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een rechte bovenregel en staanderrs gevat in de dwarsregel van het laadvlak.  De bovenregel zit met pen verbonden in de bovenregel van het zijbord en bijgevolg gelijk van hoogte van het zijbord.  Het raamwerk is horizontaal betimmerd, steekt voorbij de staanders en is op de kopse einden betimmerd op de staander van het zijbord."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Ed.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met lamoenframe.  Op de lamoenboom is een verbreedboom.\n\n\nVoornderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de lamoenbomen.   Op de rongblok komen wagenrongen voor.",null,null,"Bovenstel Da.\nVast laadvlak.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord BiX.  \nX duidt het aantal verbindignsregels.\n\nHet zijbord is vast en bestaat uit horizontale betimmering  met vertikaal opgetimmerde verbindingsregels.  De verbindingsregels kommen steeds in paar voor doordat ze de metalen rongen of houten rong omsluiten.  Vooraan en acheraan bovenaan is een stukje regel vastgezet met armeinden.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord EcX/Z.  \nX duidt op het aantal staanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een rechte bovenregel en staanderrs gevat in de dwarsregel van het laadvlak.  De middenstaander verbreed naar onderen toe en is voorzien van een uitvloeigat.  De bovenregel zit met pen verbonden in de bovenregel van het zijbord en bijgevolg gelijk van hoogte van het zijbord.  Het raamwerk is horizontaal betimmerd, steekt voorbij de staanders en is op de kopse einden betimmerd op de staander van het zijbord."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Ee.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met het laadbomen.\n\n\nVoornderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de lamoenbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar scharnierbaar verbonden met laadbomen.",null,null,"Bovenstel Db.\nVast laadvlak.  Vast voorbord.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord CgX.  \nX duidt op het aantal verbindingsregels.  \n\nHet afneembaar zijbord bestaat uit een betimmering verbonden met verbindingsregels.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord EdX/Z.  \nX duidt op het aantal tussenstaanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een 1/8 ronde bovenregel (maanvormig), 2 buitenstaanders en tussenstaanders die gevat zitte onderaan met pen en gat in de dwarsregel.  De buitenstaanders zitten gevat doorheen de pen waardoor de pen opgespiëd is.  De tussenstaanders zijn betimmerd met horoziontaal gerichte planken en eindigen op een afstand van de staanders waardoor er een openig is om het zijbord op te sluiten.  De tussenstaanders zijn rechthoekig van profiel.  De buitenstaanders zijn duidelijk kleiner van profiel en dienen enkel om het zijbord op te sluiten.  (type voorbeeld 010)."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Ef.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met de laadbomen.\n\n\nVoornderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de lamoenbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar scharnierbaar verbonden met laadbomen.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door middel van een langboom.   Op de rongblok komen wagenrongen voor.",null,null,"Bovenstel Dc.  \nOpbouw met vaste staanders die verbonden kunnen zijn met dwarsegels.\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord CfX/Z.  \nX duidt op het aantal staanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet afneembaar zijbord bestaat uit een raamwerk dat opgesloten zit tussen de laadvloer en de wagenrongen. Het raamwerk bestaat uit een rechte bovenregel met armeinden, rechte onderregel met armeinden en staanders.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord EkX/Z.  \nX duidt op het aantal tussenstaanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een 1/8 ronde bovenregel (maanvormig), 2 buitenstaanders en tussenstaanders die gevat zitte onderaan met pen en gat in de dwarsregel.  De buitenstaanders zijn metalen verbindingsstangen en zitten gevat doorheen de pen van de eerste dwarsregel.  De tussenstaanders zijn betimmerd met horoziontaal gerichte planken en eindigen op een afstand van de staanders waardoor er een openig is om het zijbord op te sluiten.  De tussenstaanders zijn rechthoekig van profiel.  De buitenstaanders zijn duidelijk kleiner van profiel en dienen enkel om het zijbord op te sluiten.  (type voorbeeld 010)."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Eg.  \nAchteronderstel: 2 wielen draaiend onder het laadvlak, metalen as verbonden met metalen uitvulframe, uitvulframe verbonden met de laadbomen.  \n\nVoornderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de lamoenbomen.  Het draagbomen zijn scharnierbaar verbonden met de laadbomen.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord CaX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar zijbord bestaat uit een betimmerd raamwerk dat opgesloten zit tussen de laadvloer en de wagenrongen. Het raamwerk bestaat uit een gebogen bovenregel met armeinden, rechte onderregel en staanders.  De staanders zijn aan de binnenzijde horizontaal betimmerd en komen gelijk met de binnenzijde van de bovenregel.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord EeX/Y/Z.  \nX duidt op het aantal tussenstaanders, Y geeft de oversteekv van de staanders t.o.v. de bovenregel aan, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een 1/8 ronde bovenregel (maanvormig), 2 buitenstaanders en tussenstaanders die gevat zitten onderaan met pen en gat in de dwarsregel.  De buitenstaanders zitten gevat doorheen de pen waardoor de pen opgespiëd is.  De tussenstaanders zijn betimmerd met horoziontaal gerichte planken en eindigen op een afstand van de staanders waardoor er een openig is om het zijbord op te sluiten.  De tussenstaanders zijn rechthoekig van profiel.  De pennen van de tussenstaanders steken uit boven de bovenregel.  De buitenstaanders zijn duidelijk kleiner van profiel en dienen enkel om het zijbord op te sluiten.  (type voorbeeld 014)."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Eh.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met de laadbomen.\n\n\nVooronderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de draagbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar scharnierbaar verbonden met laadbomen.   Op de rongblok komen wagenrongen voor.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord CbX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar zijbord bestaat uit een betimmerd raamwerk dat opgesloten zit tussen de laadvloer en de wagenrongen. Het raamwerk bestaat uit een gebogen bovenregel met armeinden, rechte onderregel en staanders.  De pennen van de eerste, tweede, voorlaatste en laatste staander steken uit.  Vanaf de tweede tot de voorlaatste staander, zijn de staanders aan de binnenzijde horizontaal betimmerd en komen gelijk met de binnenzijde van de bovenregel.   ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord EiX/Z.  \nX duidt op het aantal staanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een 1/8 ronde bovenregel (maanvormig) en 2 staanders gevat met halfhoutsverbinding met de berrieboom en opgesloten doormiddel van bout en moer.  De staanders zijn betimmerd met horoziontaal gerichte planken en eindigen op een afstand van de staanders.  (type voorbeeld 008)."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Ei.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met de draagbomen.\n\n\nVooronderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de draagbomen.   ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord CcX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar zijbord bestaat uit een betimmerd raamwerk dat opgesloten zit tussen de laadvloer en de wagenrongen. Het raamwerk bestaat uit een gebogen bovenregel met armeinden, rechte onderregel en staanders.  De pennen van de eerste, tweede, voorlaatste en laatste staander steken uit.  Vanaf de eerste tot de voorlaatste staander, zijn de staanders aan de binnenzijde horizontaal betimmerd en komen gelijk met de binnenzijde van de bovenregel.   ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord EfX/Z.  \nX duidt op het aantal tussenstaanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een schuinoplopend en vervolgens schuinneerlopende bovenregel (driehoekvormig), 2 buitenstaanders en tussenstaanders die gevat zitte onderaan met pen en gat in de dwarsregel.  De buitenstaanders zitten gevat doorheen de pen waardoor de pen opgespiëd is.  De tussenstaanders zijn betimmerd met horoziontaal gerichte planken en eindigen op een afstand van de staanders waardoor er een openig is om het zijbord op te sluiten.  De tussenstaanders zijn rechthoekig van profiel.  De buitenstaanders zijn duidelijk kleiner van profiel en dienen enkel om het zijbord op te sluiten.  (type voorbeeld 034)."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Ej.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en 2 langboom.  De twee langbomen zijn vooraan verbonden met een schamelblok en rusten op een schamelblok van het vooronderstel.\n\nVooronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met middenblok en voorarmframe.  Voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  Het vooronderstel is met het achteronderstel verbonden door middel van laadbomen bevestig op de boven- en rongblok.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord CdX/Z.  \nX duidt op het aantal staanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet afneembaar zijbord bestaat uit een betimmerd raamwerk dat opgesloten zit tussen de laadvloer en de wagenrongen. Het raamwerk bestaat uit een rechte bovenregel met armeinden, rechte onderregel met armeinden en staanders.  De staanders zijn aan de binnenzijde horizontaal betimmerd en komen gelijk met de binnenzijde van de bovenregel.  (type voorbeeld 081)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord EjX/Z.  \nX duidt op het aantal tussenstaanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een recte bovenregel, 2 buitenstaanders en tussenstaanders die gevat zitte onderaan met pen en gat in de dwarsregel.  De buitenstaanders zitten gevat doorheen de pen waardoor de pen opgespiëd is.  De tussenstaanders zijn betimmerd met horoziontaal gerichte planken en eindigen op een afstand van de staanders waardoor er een openig is om het zijbord op te sluiten.  De tussenstaanders zijn rechthoekig van profiel.  De buitenstaanders zijn duidelijk kleiner van profiel en dienen enkel om het zijbord op te sluiten.  (type voorbeeld 010)."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Ek.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en langboom.  De achterarmen verbinden de as- en bovenblok met de langboom.  \n\nVooronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met middenblok met voorarmframe draaibaar verbonden met de rongblok.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door de langboom waarvan de pen draaibar gevat zit in de middenblok.  Doormiddel van tussenblokken wordt de laadvloer ondersteund.  De tussenblokken zijn afneembaar.  Op de boven- en rong en voorkomend op de tussenblokken komen wagenrongen voor. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord CeX/Z.  \nX duidt op het aantal staanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet afneembaar zijbord bestaat uit een betimmerd raamwerk dat opgesloten zit tussen de laadvloer en de wagenrongen. Het raamwerk bestaat uit een rechte bovenregel met armeinden, rechte onderregel met armeinden en staanders.  De staanders zijn aan de binnenzijde horizontaal betimmerd, steekt voorbij de eerste en laatste staander.en komen gelijk met de binnenzijde van de bovenregel.  (type voorbeeld 081)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord EgX.  \nX duidt op het aantal tussenstaanders.  \n\nHet vast bord bestaat uit een rechte bovenregel , 2 metalen verbindingstangen en tussenstaanders die gevat zitten onderaan met pen en gat in de dwarsregel.  De metalen verbindingstangen lopen doorheen de bovenregel en de berrieboom.  De tussenstaanders zijn betimmerd met horoziontaal gerichte planken en eindigen op een afstand van de staanders waardoor er een openig is om het zijbord op te sluiten.  De tussenstaanders zijn rechthoekig van profiel.  (type voorbeeld 006)."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel EN.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en langboom.  De achterarmen verbinden de as- en bovenblok met de langboom.  \n\nVooronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met middenblok met voorarmframe draaibaar verbonden met de rongblok.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door de langboom waarvan de pen draaibar gevat zit in de middenblok.  Op de kopse eidnen van de tussenblokken zijn de laadbomen verbonden.  De tussenblokken met laadbomen zijn afneembaar wat niet altijd het geval is daar de laadvloer vaak vastgetimmerd is met de rong en bovenblok.  Op de boven- en rong en voorkomend op de tussenblokken komen wagenrongen voor.   ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zijbord DaX.  \nX duidt op het aantal hengsels.  \n\nHet zijbord bestaat uit hengsel die scharnierbaar zijn vastgezet op de laad-, lamoenboom.   De hengsels zijn aan de binnenzijde betimmerd.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord EmX/Z.  \nX duidt op het aantal tussenstaanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een 1/8 ronde bovenregel (maanvormig), 2 buitenstaanders en tussenstaanders die gevat zitte onderaan met pen en gat in de dwarsregel.  De buitenstaanders zitten gevat doorheen de pen waardoor de pen opgespiëd is.  De tussenstaanders zijn betimmerd met horoziontaal gerichte planken en eindigen op een afstand van de staanders waardoor er een openig is om het zijbord op te sluiten.  De tussenstaanders zijn rechthoekig van profiel.  De buitenstaanders zijn duidelijk kleiner van profiel en dienen enkel om het zijbord op te sluiten.  (type voorbeeld 010)."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel El.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en langboom.  De achterarmen verbinden de as- en bovenblok met de langboom.  \n\nVooronderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de langboom.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door de langboom waarvan de pen draaibar gevat zit in de middenblok.  Doormiddel van tussenblokken wordt de laadvloer ondersteund.  Op de boven- en rong en voorkomend op de tussenblokken komen wagenrongen voor.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord EhX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet vast bord bestaat uit een rechte bovenregel  2 buitenstaanders en tussenstaanders.  De buitenstaanders zitten gevat met pen en gat verbinding in de berrieboom, de tussenstaanders in de dwarregel.  De staanders zijn rechthoekig van profiel.  (type voorbeeld 006)."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Onderstel Em.  \nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met het draagframe.  Het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of de kopse einden van de draagbomen.\n\nVooronderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de draagboom.    ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord Fa.  \nHet afneembaar bord bestaat uit een S-vormige bovenregel, vertikaal betimmert.  Op de betimmering is een uitgesproken brede S-vormige onderregel getimmerd.  De bovenregel heeft openingen voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord Fb.  \nHet afneembaar bord bestaat uit een S-vormige bovenregel, vertikaal betimmert.  Op de betimmering is een uitgesproken brede S-vormige onderregel getimmerd.  De bovenregel heeft openingen voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord FBA.  \nHet afneembaar bord bestaat uit een S-vormige bovenregel, vertikaal betimmert.  Op de betimmering is een uitgesproken brede S-vormige onderregel getimmerd.  De bovenregel heeft openingen voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord Fc.  \nHet afneembaar bord bestaat uit een S-vormige bovenregel, vertikaal betimmert.  Op de betimmering is een rechte onderregel getimmerd.  De betimmering steekt boven de bovenregel uit en is 1/8 rond.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord Fd.  \nHet afneembaar bord bestaat uit een rrechte bovenregel, vertikaal betimmert.  Op de betimmering is een rechte onderregel getimmerd.  De betimmering steekt boven de bovenregel uit en is 1/8 rond en is verstevigd met een opgetimmerde regel.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord Fl.  \nHet afneembaar bord bestaat uit een rrechte bovenregel, vertikaal betimmert.  Op de betimmering is een rechte onderregel getimmerd.  De betimmering steekt boven de bovenregel uit en is recht en is verstevigd met een opgetimmerde regel.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord Fk.  \nHet afneembaar bord bestaat uit een rrechte bovenregel, vertikaal betimmert.  Op de betimmering is een rechte onderregel getimmerd.  De betimmering steekt boven de bovenregel uit en is 1/8 rond en is verstevigd met een opgetimmerde regel.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord Ff.  \nHet afneembaar bord bestaat uit een S-vormige bovenregel maar lager vastgezet, vertikaal betimmert.  De betimmering steekt boven de bovenregel uit en is S-vormig.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord Fg.  \nHet afneembaar bord bestaat uit een rechte bovenregel, vertikaal betimmert.  Op de betimmering is een rechte onderregel getimmerd.  De betimmering steekt boven de bovenregel uit en is recht.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord Fh.  \nHet afneembaar bord bestaat uit een rechte bovenregel, vertikaal betimmert.  Op de betimmering is een rechte onderregel getimmerd.  De betimmering steekt boven de bovenregel uit en is recht.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord FiX.  \nX duidt op het aantal regels.\n\nHet afneembaar bord bestaat uit een rechte bovenregel, vertikaal betimmert.  Op de betimmering is een rechte onderregel, bovenregel en voorkomend tussenregels getimmerd. De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord FjX.  \nX duidt op het aantal tussenregels.\n\nHet afneembaar bord bestaat uit een 1/8 ronde bovenregel, vertikaal betimmert.  Op de betimmering is een rechte onderregel, bovenregel en voorkomend tussenregels getimmerd. De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord FmX\nX duidt op het aantal verbindingsregels.\n\nHet afneembaar bord bestaat uit een licht driehoekige bovenregel, rechte onderregel, vertikaal betimmert.  Op de betimmering op de achterzijde zijn vertikale verbindingsregels."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bord G.  \nBestaande uit één plank."]
[null,null,"ar"]

{"sheet":"Typologische groepen","index":3,"n_rows":101,"n_cols":13,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["               Typologische groepen"]
["Term","Kenmerk ","Detailkenmerken","Holotype",null,null,"Beschrijving",null,"Geografische verspreiding",null,null,"Alternatieve benaming"]
[null,"Onderstel/bovenstel",null,null,"projectnummer","Bewaarplaats","Kort","Uitgebreid",null,null,"Opmerking",null,"Aantal bewaarde objecten"]
["Hoofdgroep A - 0-wielige voertuigen",null,null,null,null,null,"Een gestel op glijvlakken of met 0 - wielen dat getrokken of geduwd wordt en bepaaldelijk gebouwd is voor het brengen (voeren) van goederen of personen van de ene plaats naar de andere."]
["Slede",null,null,null,null,null,"Voertuig met metalen of houten glijbomen, dat glijdend wordt voortbewogen."]
["Landbouwslede",null,null,null,null,null,"Slede voor landbouwdoeleinden",null,"Het verschijningsgebied van de landbouwslede bestrijkt West-, Oost-Vlaanderen en het westen van Antwerpen en Vlaams-Brabant.  Door het beperkt aantal aangetroffen objecten dient men dit bijzonder voorzichtig te interpreteren.",null,null,null,17]
["Slede met houten glijbomen","AaDa,AaX, AaBc, AaBf, AaAa, AaDc",null,null,null,null,"Slede met twee houten glijbomen verbonden met dwarsregels.",null,"Het verschijningsgebied van de slede met houten glijbomen is vermoedelijk beperkt tot West- en Oost-Vlaanderen en het westen van Antwerpen en Vlaams-Brabant.  ",null,null,null,12]
["Slede met houten glijbomen en sponnenzijbord of rongen","AaDa, AaX","Glijframe A.  Hoogte laadvlak min. 200 mm max 500 mm.  Constructie laadvlak A.  Breedte draagvlak gem. 853 mm.  Lengte draagvlak gem. 1495 mm.  Voorkomend zijbord A.",null,"216","Openluchtmuseum Bokrijk, Provinciaal domein Bulskampveld.","Slede met twee houten glijbomen verbonden met dwarsregels, betimmering en voorkomend sponnenzijborden of rongen.","Slede met houten glijbomen.\nOnderstel: 2 glijbomen verbonden met dwarsregels of betimmeringsplanken.\nBovenstel: vast laadvlak. Voorkomend rongenzijborden","Het verschijningsgebied van de slede met houten glijbomen en sponnenzijborden of rongen is zeer verspreid en bestrijkt West- en Oost-Vlaanderen en mogelijk volledig Vlaanderen.    Door het beperkt aantal aangetroffen objecten dient men dit bijzonder voorzichtig te interpreteren.",null,"J. Theuwissen vernoemd deze slede als 'Noordkempische type'.  Voorkomend in de provincie Antwerpen en Limburg.",null,5]
["Slede met houten glijbomen en vaste zijborden","AaBc, AaBf, AaAa","Zijbord Bm.  ",null,"99","Heemkundig Museum 'De botermolen'","Slede met houten glijbomen verbonden met dwarsregels, betimmering en vaste zijborden.","Slede met houten glijbomen.\nOnderstel: 2 glijbomen verbonden met dwarsregels of betimmeringsplanken.\nBovenstel: vast laadvlak, vaste zijborden en voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de slede met houten glijbomen en vaste zijborden is zeer verspreid en bestrijkt de zandstreek van West-, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.   Door het beperkt aantal aangetroffen objecten dient men dit bijzonder voorzichtig te interpreteren.",null,null,"Bakslede",4]
["Slede met houten glijbomen en staanders","AaDc","Glijframe B.  Standaardopbouw.",null,"108, 109, 107","Heemkundig Museum 'De botermolen'","Slede met twee houten glijbomen verbonden met dwarsregels met staanders","Slede met houten glijbomen.\nOnderstel: 2 glijbomen verbonden met dwarsregels of betimmeringsplanken.\nBovenstel: opbouw met vaste staanders die verbonden kunnen zijn met dwarsegels.","Het verschijningsgebied van de slede met houten glijbomen en staanders is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst aangegeven.   ",null,"Mogelijk is de platte slede met staanders een regionaal verschijnsel.  Johan David vermedlt in 'Het vervoer te land' het voorkomen van dit voertuig in het zuiden van de Kempen.     J. Theuwissen vermoemd deze slede als 'Centraalkempische sledetype', voorkomend in het zuiden van de provincie Antwerpen.",null,3]
["Slede met metalen glijbomen","Abx, AcX, AcDa",null,null,null,null,"Slede met metalen glijbomen",null,null,null,null,null,5]
["Slede met metalen glijbomen en houten laadbomen","AbX","Glijframe D.  Glijboom C.   Constructielaadvlak Bg.  Laadboom A.  Breedte draagvlak gem. 645 mm.  Lengte draagvlak gem. 780 mm.  ",null,"193","Openluchtmuseum Bokrijk","Slede met metalen glijbomen en houten laadbomen verbonden met dwarsregel.","Slede met matalen glijbomen.\nOnderstel: 2 metalen glijbomen verbonden met draagframe met dwarsregels of betimmeringsplanken.\nBovenstel: er is geen bovenstel aanwezig","Het verschijningsgebied van de slede met metalen glijbomen en houten laadbomen is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst aangegeven.   ",null,null,null,2]
["Metalen slede","AcX, AcDa","Glijframe F.  Glijfboom C.  Hoogte laadvlak min. 200 mm, max. 500 mm.   Draagvlak breedte gem. 830 mm.  Draagvlak lengte gem. 1500 mm.  ",null,"270","Provinciaal domein Bulskampveld.","Slede met metalen glijbomen en metalen verbindingsprofielen","Slede met matelen glijbomen.\nOnderstel: 2 metalen glijbomen verbonden met metalen draagframe.\nBovenstel: het draagframe kan voorzien zijn van een betimmering.","Het verschijningsgebied van de metalen slede bestrijkt het noorden van West-Vlaanderen.  Door het beperkt aantal aangetroffen objecten dient men dit bijzonder voorzichtig te interpreteren.",null,null,null,3]
["Hoodgroep B - Eénwielige voertuigen",null,null,null,null,null,"een gestel op 1 wiel dat getrokken of geduwd, dient en bepaaldelijk gebouwd is voor het brengen (voeren) van goederen of personen van de ene plaats naar de andere"]
["Kruiwagen",null,null,null,null,null,"Voertuig met één wiel aan de voorzijde en twee bomen aan de achterzijde waaraan het kan worden voortgeduwd, meestal met een lage bak voor het vervoer (over kleine afstanden) van aarde, mest enz. (ook wel zonder zijwanden en met hoge voorplank voor het vervoer van stenen)"]
["Landbouwkruiwagen","BaAc, BaDb",null,null,null,null,"Kruiwagen voor landbouwdoeleinden",null,"Het verschijningsgebied van de kruiwagen bestrijkt het Vlaanderen.",null,null,null,49]
["Zandleem kruiwagen","BaAc, BaDb","Gem. dia. 550 mm. Overwegend 8 spaken/4 velgen. As AB0/5. Kruiwagenas positie A.  Berrieframe G,F, B. Berrieboom B.  Kruiwagenvoet A.  Hoogte laadvlak max. 240 mm. Voorbord Ek.",null,"191, 008, 309","Openluchtmueum Bachten de Kupe, Karrenmuseum Essen vzw, Openluchtmuseum Bokrijk","Kruiwagen met berriebomen t.h.v. het laadvlak recht tot licht hol en achter het laadvlak S-vormig.  Kruiwagenvoet met klos","Kruiwagen.\nOnderstel: Vooronderstel: 1 wiel, metalen as verbonden met berrieframe.  Berrieframe, t.h.v. het laadvlak licht hol tot recht en achter het laadvlak S-vormig.   kruiwagenvoeten met klos.\nBovenstel:  Vast laadvlak.  Vast voorbord.  Zijbord met rongen.","Het verschijningsgebied van de zandleem kruiwagen bestrijkt het zuidwesten van Vlaanderen.",null,null,null,5]
["Polderkruiwagen","BaAc, BaDb","Gem. dia. 705 mm.  Overwegend 10 spaken/5 velgen.   As AB0/5. Kruiwagenas positie A.  Berrieframe A, F.  Berrieboom A.  Kruiwagenvoet A.  Hoogte laadvlak max. 220 mm.  Voorbord gem. 100° t.o.v. het laadvlak.  Voorbord Ed, Ek.",null,"286,","Provicniciaal domein Bulskampveld","Kruiwagen met hol gebogen berriebomen en groot voorwiel.","Kruiwagen.\nOnderstel: Vooronderstel: 1 groot wiel, metalen as verbonden met berrieframe.  Berrieframe hol gebogen voorzien van 2 kruiwagenvoeten met klos.\nBovenstel:  Vast laadvlak.  Vast voorbord.  Zijbord met rongen.","Het verschijningsgebied van de polderkruiwagen bestrijkt de polders in het noorden van West- en Oost-Vlaanderen.",null,null,null,9]
["Brabantse kruiwagen","BaAc, BaDb","Gem. dia 550 mm. 8 spaken/4velgen. Berrieframe C.  Berrieboom B. Kruiwagenvoet AA, AB. Hoogte laadvlak min. 220 max. 280 mm. Voordbord gem. 109° t.o.v. het laadvlak.  Voorbord Em, Ed, Ef.",null,"035, 326, 293","Openluchtmuseum Bachten de Kupe, Museum voor de Oudere Technieken","Kruiwagen.  Berriebomen ter hoogte van het laadvlak recht en S-vomig achter het laadvlak.  Kruiwagenvoet met klos","Kruiwagen.\nOnderstel: Vooronderstel: 1 wiel, metalen as verbonden met berrieframe.  Berrieframe ter hoogte van het laadvlak recht en S-vormig achter het laadvlak voorzien van 2 kruiwagenvoeten met klos.\nBovenstel:  Vast laadvlak.  Vast voorbord.  Zijbord met rongen.","Het verschijningsgebied van de polderkruiwagen bestrijkt Vlaams-Brabant.",null,null,null,6]
["Lattenkruiwagen","BaDb","Gem. dia. 526 mm.  Berrieframe B.  Kruyiwagenvoet D, C.  Hoogte laadvlak min. 265, max. 315.  Voorbord gem. 108° t.o.v. het laadvlak.  Voorbord Eh5.",null,"38, ","Karrenmuseum Essen vzw","Kruiwagen met berrieframe zonder betimmering en voorbord met verikaal gerichte dwarsregels zonder betimmering.","Kruiwagen.\nOnderstel: Vooronderstel: 1 wiel, metalen as verbonden met berrieframe.  Berrieframe zonder betimmering voorzien van 2 kruiwagenvoeten.\nBovenstel:  Vast laadvlak.  Vast voorbord met vertikaal gerichte dwarsregels zonder betimmering. ","Het verschijningsgebied van de lattenkruiwagen bestrijkt Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.   Door het beperkt aantal aangetroffen objecten dient men dit bijzonder voorzichtig te interpreteren.",null,"J. Theuwissen benoemt deze groep als Limburgse lattentype.  Het Limburgse lattentype treft men aan in het gebied dat omgrensd is in het noorden door Achel, Hamont, waar het bij uitzondering voorkomt.  In het oosten door de grens van de Kempen, het Maasland.  In het zuiden door de zuidergrens van de Kempen, hoewel ook verder in Haspengouw dit type nog verspreid is.  In het westen door de lijn die grosso modo de grens vormt tussen Maas- en Scheldebekken.",null,5]
["Kempische kruiwagen","BaAc, BaDb","Gem. dia 547 mm.   8 spaken/4 velgen.  Berrieframe C, A, E.  Hoogte laadvlak.  Berrieboom B.  Hoogte laadvlak min 260, max. 360.   Voorbord gem. 120° t.o.v. laadvlak.  Voorbord Ed, Ee, Ad, Ef, Ej. ",null,"103, 014, 111, 010,020","Karrenmuseum Essen vzw, Heemkundig Museum 'De botermolen',","Kruiwagen met berrieboom recht aan het laadvlak en S-vormig achter het laadvlak.  Kruiwagenvoet met staander of in metaal..","Kruiwagen.\nOnderstel: Vooronderstel: 1 wiel, metalen as verbonden met berrieframe.  Berrieframe  t.h.v. het laadvlak recht en S-vormig achter het laadvlak voorzien van 2 kruiwagenvoeten.\nBovenstel:  Vast laadvlak.  Vast voorbord met vertikaal gerichte dwarsregels zonder betimmering. ","Het verschijningsgebied van de Kempische kruiwagen bestrijkt Antwerpen, Limburg en het westen van Vlaams-Brabant.   Door het beperkt aantal aangetroffen objecten dient men dit bijzonder voorzichtig te interpreteren.",null,"J. Theuwissen benoemt deze groep als Brabants type.  Het beschreven Brabantse type treffen we aan in de Antwerpse en een deel van de Limburgse Kempen.  Lode Jordeans vermeld dit type van kruiwagen in 'Een wandeling door mijn dorp' als kempense kruiwagen.",null,24]
["Hoofdgroep C - Tweewielige voertuigen",null,null,null,null,null,"Een gestel op 2 wielen dat getrokken of geduwd, dient en bepaaldelijk gebouwd is voor het brengen (voeren) van goederen of personen van de ene plaats naar de andere."]
["Tweewielkar",null,null,null,null,null,"Kar met twee wielen"]
["Tweewielige landbouwkar",null,null,null,null,null,"Kar met twee wielen voor landbouwdoeleinden"]
["Vaste tweewielkar",null,null,null,null,null,"Kar met vast laadlvlak."]
["Geveerde tweewielkar","CfAg, CfAh, CfAe, CaAe, CfBi, CfBh",null,null,null,null,"Vaste tweewielkar uitgerust met veren.",null,"In het onderzoek zijn niet alle aangetroffen geveerde tweewielkarren opgenomen.  We mogen veronderstellen dat de geveerde tweewielkar algemeen voorkwamen in Vlaanderen",null,null,"Gerij, traamkar",15]
["Geveerde tweewielkar met sponnenzijbord","CfAg, CfAh, CfAe","Gem. dia. 1242 mm.  Geveerd.  Lamoenframe C.  Hoogte 931 mm.  Laadvlak Ba, Bd.   Zijbord Ab, Af, Ag.  ",null,98,"Heemkundig Museum 'De botermolen'","Vaste tweewielkar uitgerust met veren met sponnenzijbord ","Geveerde tweewielkar\nOnderstel: Achteronderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met veren, veren verbonden met 2 laadbomen.   De twee lamoenbomen zijn verbonden met de ondezijde van het laadframe.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Vast schutbord.  Afneembaar achterbord.","In het onderzoek zijn niet alle aangetroffen geveerde tweewielkarren opgenomen.  ",null,null,null,9]
["Geveerde tweewielkar met sponnenzijborden, klein","CaAe","Dia. Max. 1000 mm.  12 spaken/ 6 velgen.  Geveerd.  Positie lamoenboom E.   Lamoenframe C.  Hoogte laadvlak max. 800 mm.  Zijbord Ae, Ab.",null,"114","Heemkundig Museum 'De botermolen'","Vaste tweewielkar uitgerust met veren met sponnenzijbord.  Hoogte laadvlak max. 780.  Afstand tussen de lamoenboomeinden max. 650 mm","Geveerde tweewielkar\nOnderstel: Achteronderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met veren, veren verbonden met 2 laadbomen.   De twee lamoenbomen zijn verbonden met de ondezijde van het laadframe.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Vast schutbord.  Afneembaar achterbord.","In het onderzoek zijn niet alle aangetroffen geveerde tweewielkarren opgenomen.  ",null,null,"Ezelskar, ponykar",2]
["Geveerde tweewielkar met vast zijbord","CfBi, CfBh","Gem. dia. 1272 mm.  14 spaken/ 7 velgen.  Geveerd.  Lamoenframe C.  Hoogte laadvlak gem. 956 mm.  Laadvlak Bd.  Zijbord Bk, Bf.",null,"153","Openluchtmuseum Bokrijk","Vaste tweewielkar uitgerust met veren met zijbord bestaande uit een raamwerk van staanders, regels en panelen.","Geveerde tweewielkar\nOnderstel: Achteronderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met veren, veren verbonden met 2 laadbomen.   De twee lamoenbomen zijn verbonden met de ondezijde van het laadframe.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Vast zijbord.  Vast schutbord.  Afneembaar achterbord.","In het onderzoek zijn niet alle aangetroffen geveerde tweewielkarren opgenomen.  ",null,null,null,4]
["Baanbeerkar","CaBg","Gem. dia. 1430 mm.  14 spaken/7 velgen.  Lamoenframe D.  Hoogte laadvlak gem. 920 mm.   Zijbord Ba.  Voor-en achterbord E.",null,"129","Museum voor de Oudere Technieken","Vaste tweewielkar met gesloten karkast","Vaste tweewielkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met lamoenframe.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Vast zijbord.  Vast voorbord.  Vast achterbord. Vast bovenbord met scharnierbaar deksel.  ","De herkomstgegevens van deze objecten zijn onbekend.",null,"We mogen aannemen dat het verspreidingsgebied van de tweeiwielbeerkar, vast overeenstemd met de tweewielbeerkar.  ","Gierkar, Aalkar, zeikkar.  Beerkar, benaming opgenomen door Dr. J. Goossenaerts, \"De taal van en om het landbouwbedrijf in het Noordwesten van de Kempen\".",2]
["Baanbeerkar met vaste steun","CaBg","Gem. dia. 1430 mm.  14 spaken/7 velgen.  Lamoenframe D.  Hoogte laadvlak gem. 920 mm.   Karsteun AD.  Zijbord Ba.  Voor-en achterbord E.",null,"88","Heemkundig Museum 'De botermolen'","Vaste tweewielkar met vaste metalen karsteunen en gesloten kaskast","Vaste tweewielkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met lamoenframe. De lamoenbomen zijn voorzien van een metalen vaste karsteun.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Vast zijbord.  Vast voorbord.  Vast achterbord. Vast bovenbord met scharnierbaar deksel.  ","Het verschijningsgebied van de baanbeerkar met vaste steun bestrijkt de streek rond Keerbergen",null,"De tweewielbeerkar, vast met vaste steun vertoont dezelfde regionale kenmerken als de hoogkar, Malbroeck.","Gierkar, Aalkar, zeikkar.   Beerkar, benaming opgenomen door Dr. J. Goossenaerts, \"De taal van en om het landbouwbedrijf in het Noordwesten van de Kempen\".",1]
["Hondenkar","CdAd, CfAd, CfAe","Afstand tussen de lamoenboomeinden min. 280, max. 310 mm. ",null,null,null,"Vaste tweewielkar.  Hoogte laadvlak max. 600 mm.  Afstand tussen de lamoenboomeinden max. 500 mm",null,"In het onderzoek zijn niet alle aangetroffen hondenkar opgenomen.  We mogen veronderstellen dat hondenkar algemeen voorkwamen in Vlaanderen",null,null,null,5]
["Hondenkar, niet-geveerde","CdAd, CfAe","Gem. dia. max 850 mm.  12 spaken / 6 velgen.  Positie lamoenboom E.  Lamoenframe C.  Lamoenboom A.  Hoogte laadvlak min. 480, max 600 mm.  Laadvlak Ba.  ",null,"113","Heemkundig Museum 'De botermolen'","Vaste tweewielkar niet geveerd.  Max. hoogte laadvlak 600.  Afstand tussen de lamoenboomeinden max. 500 mm","Vaste tweewielkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met 2 laadbomen.  De 2 lamoenbomen zijn vastgezet op de onderzijde van het laadframe\nBovenstel:  Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","In het onderzoek zijn niet alle aangetroffen hondenkar opgenomen.  We mogen veronderstellen dat hondenkar algemeen voorkwamen in Vlaanderen",null,null,null,2]
["Hondenkar, geveerd","CfAd","Dia. max 850 mm.  12 spaken / 6 velgen.  Geveerd.  Positie lamoenboom E.  Lamoenframe C.  Lamoenboom A.  Hoogte laadvlak min. 480, max 600 mm.  Laadvlak Ba.",null,"192","Openluchtmuseum Bokrijk","Vaste tweewielkar geveerd.  Max. hoogte laadvlak 600.  Afstand tussen de lamoenboomeinden max. 500 mm","Vaste tweewielkar\nOnderstel: Achteronderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met veren, veren verbonden met 2 laadbomen.   De twee lamoenbomen zijn verbonden met de ondezijde van het laadframe.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","In het onderzoek zijn niet alle aangetroffen hondenkar opgenomen.  We mogen veronderstellen dat hondenkar algemeen voorkwamen in Vlaanderen",null,null,null,3]
["Ladderkar","CaCA, CaX","Gem. dia. 1523 mm. Spoorbreedte: 1870 tot 1950 mm.  Lamoenframe Da, Dc.  Karsteun AA.  Hoogte laadvlak gem. 1024 mm.  Lengte laadvlak min. 2800 mm.  Zijbord Cf.",null,145,"Openluchtmuseum Bokrijk","Vaste tweewielkar zonder verbreedbomen met ladderachtige zijborden","Vaste tweewielkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met lamoenframe.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Afneembaar zijbord.","Het verschijningsgebied van de ladderkar zonder verbreedboom bestrijkt Limburg.",null,null,null,4]
["Ladderkar met verbreedboom","CbCa","Gem. dia. 1523 mm. Spoorbreedte: 1870 tot 1950 mm.  Lamoenframe Da, Dc.  Verbreedboom A.  Karsteun AA.  Hoogte laadvlak gem. 1024 mm.  Lengte laadvlak min. 2800 mm.  Zijbord Cf.",null,"170","Openluchtmuseum Bokrijk","Vaste tweewielkar met verbreedboomen met ladderachtig zijborden","Vaste tweewielkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met lamoenframe.  Op de lamoenboom is een verbreedboom.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Afneembaar zijbord.","Het verschijningsgebied van de Ladderkar met verbreedboom is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst van aangegeven. ",null,null,null,1]
["Hoogkar","CaAa, CaAd, CaAe","Gem. dia 1453 mm.  Lamoenframe D.  Hoogte laadvlak 1013 mm.  Zijbord A.  ",null,"213, 199, 196, 175, 055, 206, 056","Karrenmuseum Essen vzw, Openluchtmuseum Bokrijk ","Vaste tweewielkar met vaste zijborden en afneembaar voor en achterbord","Vaste tweewielkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met lamoenframe.  Op de lamoenboom kan een verbreedboom voorkomen.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de driewielige landbouwkar bestrijkt Antwerpen, Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant.",null,"De hoogkar behoort tot één van de meest voorkomende landbouwvoertuigen in Vlaanderen.  Het is een heel diverse groep karren waar geen duidelijke onderliggende groepen in kan worden opgemaakt wel regionale kenmerken.  J. Theeuwisen benoed deze groep als het 'H-type' (de hoofdletter H staat voor Hoogkar).","H-type', langkar, lange kar, hoge kar\nSpecifieke aanduiding van de voorkomende benamingen voor deze groep is weergeven in de publicatiie 'Het landbouwvoertuig in de etnografie van de Kempen' door J. Theuwissen.",20]
["Hoogkar met voortrein","CaAd","Constructie onderstel Ed.",null,"049","Karrenmuseum Essen vzw ","Hoogkar met onder de lamoenbomoen een draaimolen met 2 voorwielen en op laadvloer op de lamoenbomen.","Vaste tweewielkar met voortrein\nOnderstel:  Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met lamoenframe.  Op de lamoenboom is een verbreedboom.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de hoogkar met voortrein is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst van aangegeven. ",null,null,null,1]
["Hoogkar, malbroeck","CaAd","Gem. dia 1550 mm.  14 spaken/ 7 velgen.  Velg type A.  Muilband A.  Spoorbreedte min. 1510, max. 1570.  Lamoenframe D.  Verbreedboom B.   Lamoenboom B.  Karsteun AA.    Hoogte laadvlak gem. 1073 mm. Rongenbeugel F.  Zijbord Ad.  ",null,"085","Heemkundig Museum 'De botermolen","Hoogkar met vaste metalen karsteunen onder de lamoenbomen","Vaste tweewielkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met lamoenframe.  Op de lamoenboom kan een verbreedboom voorkomen.  Onder de lamoenbomen zijn vaste metalen steunen.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de hoogkar, malbroeck bestrijkt de streek rond Keerbergen",null,"De hoogkar, malbroeck is duidelijk sterk regionaal .  J. Theewissen vermeld: het gebruik van de 'malbroek', een vrachtkar, heeft de naam van het H-type er verdrongen","Malsbroek",4]
["Veekar",null,null,null,null,null,"Vaste tweewielkar met verlaagd laadvlak en neerlaatbare achterbord",null,null,null,null,null,2]
["Veekar, niet geveerd","CcBe","Achteronderstel As CC.  Lamoenframe C.",null,"159","Openlucht museum Bokrijk","Vaste tweewielkar, niet geveerd met verlaagd laadvlak en neerlaatbare achterbord","Vaste tweewielkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 laadbomen.  De twee lamoenbomen zijn vastgezet op de onderzijde van het laadframe.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Vast voorbord.  Vast ziijbord.  Afneembaar achterbord.","Het verschijningsgebied van de veekar is niet gekend",null,null,null,1]
["Veekar, geveerd","CfBe","Achteronderstel As CA.  Geveerd.  Lamoenframe C.  ",null,"078","Heemkundig Museum 'De botermolen'","Vaste geveerde tweewielkar met verlaagd laadvlak en neerlaatbare achterbord","Vaste tweewielkar\nOnderstel: Achteronderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met veren, veren verbonden met 2 laadbomen.   De twee lamoenbomen zijn verbonden met de ondezijde van het laadframe.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Vast voorbord.  Vast ziijbord.  Afneembaar achterbord.","Het verschijningsgebied van de veekar, geveerd is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst van aangegeven. ",null,null,null,1]
["Kipbare tweewielkar",null,null,null,null,null,"Tweewielige landbouwkar met kipbaar laadvlak."]
["Aardkar",null,null,null,null,null,"Kipbare tweewielkar met lamoenframe en karkast",null,null,null,"J.theuwissen benoemt deze groep als 'A-type' (de hoofdletter A staat voor Aardkar).","A-type', mestkar, slagkar, kartekar, stortkar. \n\nSpecifieke aanduiding van de voorkomende benamingen voor deze groep is weergeven in de publicatiie 'Het landbouwvoertuig in de etnografie van de Kempen' door J. Theuwissen."]
["Limburgse aardkar","CgBe, CgAb, CgAc","Gem. diam. 1466 mm.  12 spaken / 6 velgen.  Kipbaar.  Scharnierpunt A.  Hoogte laadvlak gem. 975 mm.  Laadvlak Ba.  Laadboom B.  Zijbord t.o.v. laadvlak 98°.  ",null,null,null,"Aardkar met vast schuingeplaatst voorbord",null,"Het verschijningsgebied van de limburgse aardkar bestrijkt Limburg.",null,null,null,11]
["Limburgse aardkar met vast zijbord","CgBe","Gem. diam. 1481 mm.  12 spaken / 6 velgen.  Kipbaar.  Scharnierpunt A.  Wielopsluiting A.  Positie lamoenboom A.  Scharnierpunt A.  Hoogte laadvlak gem. 993 mm.  Laadvlak Ba.  Laadboom B.  Zijbord t.o.v. laadvlak gem. 99°.   Voorbord t.o.v. laadvlak gem. 98°.   Zijbord B. Achterbord t.o.v. gem. 90°.",null,"97","Openluchtmuseum Bokrijk","Aardkar met vast schuingeplaatst voorbord met staanders","Aardkar.\nOnderstel:  Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 laadbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar verbonden met de laadbomen.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Vast schuingeplaatst voorbord.  Zijbord met staanders en bovenregel.  Afneembaar achterbord.","Het verschijningsgebied van de limburgse aardkar bestrijkt Limburg.",null,null,null,7]
["Limburgse aardkar met sponnenzijbord","CgAb, CgAc","Gem. diam. 1471 mm. 12 spaken / 6 velgen.  Kipbaar.  Wielopsluting A.  Positie lamoenboom A.  Scharnierpunt A.  Laadvlak Ba.  Laadboom B.  Zijbord t.o.v. laadvlak gem. 98°.  Zijbord A.",null,"171, 183","Openluchtmuseum Bokrijk","Aardkar met vast schuingeplaatst voorbord met rongen","Aardkar.\nOnderstel:  Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 laadbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar verbonden met de laadbomen.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Vast schuingeplaatst voorbord.  Zijbord met rongen en bovenregel.  Afneembaar achterbord.","Het verschijningsgebied van de limburgse aardkar met sponnenzijbord bestrijkt Limburg.",null,null,null,3]
["Limburgse aardkar met sponnenzijbord, buitenslaander","CgAb","Positie lamoenboom B.  Zijbord A.",null,"185","Openluchtmuseum Bokrijk","Aardkar met vast schuingeplaatst voorbord met rongen.  De laadbomen van de karkast scharnieren aan de buitenzijde van het lamoenframe","Aardkar.\nOnderstel:  Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 laadbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar verbonden met de laadbomen.  De laadbomen scharnieren aan de buitenzijde van het lamoenframe.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Vast schuingeplaatst voorbord.  Zijbord met rongen en bovenregel.  Afneembaar achterbord.","Het verschijningsgebied van de Limburgse aardkar met sponnenzijbord, buitenslaander is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst van aangegeven. ",null,"De Limburgse aardkar met sponnenzijbord, buitenslaander is vermoedelijke eerder zeldzaam.  J. theuwissen benoemd deze groep als 'B - type' (de hoofdletter B staat voor Bakkar of Buitenslaander).  Het B- type is in Kempen geen oorspronkelijk landbouwvoertuig maar slechts omstreeks de eeuwwisseling als dosdanig in gebruik genomen.","Bakkar, Buitenslaander, Stulpkar, slagkar\n\nSpecifieke aanduiding van de voorkomende benamingen voor deze groep is weergeven in de publicatiie 'Het landbouwvoertuig in de etnografie van de Kempen' door J. Theuwissen.",1]
["Vlaamse aardkar","CgAd, ChAd, CiAd","Gem. diam. 1385 mm.  Kipbaar.   Positie lamoenboom A.  Hoogte laadvlak gem. 961 mm.  Laadvlak Ba, Be.  Zijbord A.  ",null,"007","Karrenmuseum Essen vzw","Aardkar met rongenzijbord en afneembaar voor- en achterbord","Aardkar.\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 laadbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar verbonden met de laadbomen of het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of met de kopse einden van de lamoenbomen.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de Vlaamse aardkar bestrijkt hoodzakelijk Antwerpen en Vlaamse-Brabant, zeldzamer in Limburg.",null,null,null,30]
["Vlaamse aardkar, buitenslaander","CgAd  ","Positie lamoenboom B.   ",null,"174","Openluchtmuseum Bokrijk","Aardkar met rongenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.   De laadbomen van de karkast scharnieren aan de buitenzijde van het lamoenframe","Aardkar.\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 laadbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar verbonden met de laadbomen of het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of met de kopse einden van de lamoenbomen.   De laadbomen van de karkast scharnieren aan de buitenzijde van het lamoenframe\nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","Herkomst niet gekend.",null,"De Vlaamse aardkar, buitenslaander is vermoedelijke eerder zeldzaam.  J. theuwissen benoemd deze groep als 'B - type' (de hoofdletter B staat voor Bakkar of Buitenslaander).  Het B- type is in Kempen geen oorspronkelijk landbouwvoertuig maar slechts omstreeks de eeuwwisseling als dosdanig in gebruik genomen.","Bakkar, Buitenslaander, Stulpkar, slagkar\n\nSpecifieke aanduiding van de voorkomende benamingen voor deze groep is weergeven in de publicatiie 'Het landbouwvoertuig in de etnografie van de Kempen' door J. Theuwissen.",1]
["Vlaamse aardkar met vaste steun","CjAd","Karsteun AA.",null,"316","Rufin de Meerleer","Aardkar met rongenzijbord, afneembaar voor- en achterbord en vaste karsteun.","Aardkar.\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 laadbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar verbonden met de laadbomen of het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of met de kopse einden van de lamoenbomen.  Onder de lamoenbomen zijn vaste metalen steunen.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijnigsgebied van de Vlaamse aardkar met vaste steun bestrijkt evenals de Hoogkar, Malbroeck bestrijkt de streek rond Keerbergen ",null,null,null,1]
["Vlaamse aardkar met luchtbanden","CiAd","Wiel type C.",null,"130","Karrenmuseum Essen vzw","Aardkar met luchtbanden, rongenzijbord en afneembaar voor- en achterbord.","Aardkar.\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen met luchtbanden, metalen as verbonden met metalen uitvulframe, uitvulframe verbonden met 2 laadbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar verbonden met laadbomen.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de Vlaamse aardkar met luchtbanden is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst van aangegeven. ",null,"We mogen aannemen dat het verspreidingsgebied van de vlaamse aardkar met luchtbanden gelijk is als dit van de Vlaamse aardkar.  Met de opkomst van de tractoren werden bestaande aardkarren voorzien van luchtbanden.  Het gebruik van de luchtbanden heeft het vebreden van het laadvlak mogelijk gemaakt.",null,1]
["Vlaamse aardkar met voortein","EhAj","Draaistel E2, EA2, D2.  Voorarmframe G.  Afstand tussen voor- en achteronderstel gem. 2557 mm.   Draagframe A, B.  ",null,null,null,"Aardkar met onder de lamoenbomoen een draaimolen met 2 voorwielen en op de lamoenbomen een laadvloer.",null,"Het verschijningsgebied van de Vlaamse aardkar met voorloper D2 bestrijkt voornamelijjk Antwperpen en vermoedelijk zeldzamer in Limburg.",null,null,null,5]
["Vlaamse aardkar met voortrein D2","EfAl, EfAd, EfAi","Draaistel D2",null,"165","Openluchtmuseum Bokrijk","Aardkar met onder de lamoenbomen draaimolen D2 met 2 voorwielen, en op de lamoenbomen een laadlvoer.","Aardkar met voortrein\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met de laadbomen.  Voornderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de lamoenbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar scharnierbaar verbonden met laadbomen.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door middel van een langboom.   Op de rongblok komen wagenrongen voor.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de Vlaamse aardkar met voorloper en draaistel D2 bestrijkt voornamelijjk Antwperpen en vermoedelijk zeldzamer in Limburg.",null,null,null,4]
["Vlaames aardkar met voortrein E2","EeAl","Draaistel E2 ",null,"054","Karrenmuseum Essen vzw","Aardkar met onder de lamoenbomen draaimolen E2 met 2 voorwielen en op de lamoenbomen een laadvloer","Aardkar met voortrein\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met het laadbomen.  Voornderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de lamoenbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar scharnierbaar verbonden met laadbomen.\nBovenstel:  Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de Vlaamse aardkar met voorloper draagboom is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst van objecten aangegeven. ",null,null,null,1]
["Vlaamse aardkar met vooloper","EhAj","Draagframe D. ",null,"043","Karrenmuseum Essen vzw","Aardkar met afgenomen lamoenframe en voorzien van een voorloper","Aardkar met voorloper\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met de laadbomen. Vooronderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de draagbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar scharnierbaar verbonden met laadbomen.   Op de rongblok komen wagenrongen voor.\nBovenstel: I.  Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.  II. Vast laadvlak.   ","Het verschijningsgebied van de Vlaamse aardkar met voorloper draagboom is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst van objecten aangegeven. ",null,null,null,2]
["Vlaamse aardkar met scharnierbaar lamoen","CjAd","Positie lamoenboom D.  Scharnierpunt H.",null,"316","Privé collectie Rufin de Meerleer","Aardkar met lamoenframe scharnierbaar aan asblok","Aardkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 laadbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar verbonden met de asblok.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de Vlaamse aardkar met scharnierbaar lamoen is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst van objecten aangegeven. ",null,null,null,1]
["Sloef","CkAd",null,null,"306","Privé collectie Rufin de Meerleer","Kipbare tweewielkar met vooraan onder het disselhout een scharnierbare sleepblok","Kipbare tweewielkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met 2 laadbomen.  De lamoenboom is verbonden met het laadvlak.  Vooraan is scharnierbaar een houten blok verbonden.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de sloef is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst van objecten aangegeven. ",null,null,null,1]
["Tweewielbeerkar","CgBg","Gem. dia. 1391 mm.  Kipbaar.  Positie lamoenboom A.  Lamoenboom A, B.  Laadboom B.  Zijbord Ba.",null,"25, 27","Karrenmuseum Essen vzw","Kipbare tweewielkar met gesloten karkast","Kipbare tweewielkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 laadbomen.  Het lamoenframe is scharnierbaar verbonden met de laadbomen.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Vast zijbord.  Vast voorbord.  Vast achterbord. Vast bovenbord met scharnierbaar deksel.  ","Het verschijningsgebied van de tweewielbeerkar bestrijkt het westen van Antwperpen.",null,null,"Gierkar, Aalkar, zeikkar",9]
["Hoofdgroep D - Driewielige voertuigen","3 wielen",null,null,null,null,"Een gestel op 3 wielen dat getrokken of geduwd, dient en bepaaldelijk gebouwd is voor het brengen (voeren) van goederen of personen van de ene plaats naar de andere."]
["Driewielkar",null,null,null,null,null,"Kar met één klein voorwiel"]
["Driewielige landbouwkar",null,null,null,null,null,"Driewielkar voor vervoer van landbouwproducten",null,"Het verschijningsgebied van de driewielige landbouwkar bestrijkt West-, Oost- en en ten westen van Vlaams-Brabant.",null,"J. Theeuwisen vermeld: Sinds waneer  de driewilige kar bekend is heeft men nog niet uitgemaakt.  In 1827 was ze in het Kortrijkse wel bekend zoals blijkt uit een schilderij van J.B. de Jonghe 'Boerenerf'.  Voor de driewielige kar was er een wagen en een tweewielige kar in gebruik."]
["Vaste driewielkar",null,null,null,null,null,"Driewielkar waarvan het bovenstel vast verbonden is met het onderstel"]
["Rolkar","DbDa","Draagframe C.  Max. dia. Voorwiel 400 mm.  max. hoogte laadvloer 600 mm.",null,58,"Karrenmuseum Essen vzw","Driewielige landbouwkar met laag laadvlak en klein masief voorwiel.","Driewielige landbouwkar.\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 draagbomen.  Vooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe, wielframe draaibaar verbonden is met het draagframe.  \nBovenstel: Vast laadvlak.  ","Het verschijningsgebied van de rolkar is vermoedeljk een grensfenomeen in het noordoosten van de provincie Antwerpen.  De rolkar kwam vermoedelijk sterk voor in de de Nederlandse provincie Zeeland.",null,null,null,1]
["Driewielkar klein","DbAa, DbAd, DbBe, DdAd, DeAd","Dia. Voorwiel >400 en <600 mm,  max. hoogte laadvloer 650 mm.",null,"059, 066","Karrenmuseum Essen vzw","Driewielige landbouwkar met laag laadvlak.  ","Driewielige landbouwkar\nOnderstel: Achteronderstel 2 wielen, metalen as verbonden met 2 laadbomen.  Vooronderstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe, wielframe draaibaar verbonden met het draagframe. \n Bovenstel: Vast laadvlak.  ","De vaste driewielkar, klein kent hetzelfde verschijningsgebied als de driewielig landbouwkar.",null,"In welke mate de vaste driewielkar, klein voorkomt is niet duidelijk.  De vaste driewielkar, klein bevat een diverse groep kleine driewielkarren met verschillende kenmerken en geïnspireerd door de regionaal voorkomende driewielkarren. ",null,5]
["Vlaskar","DcX","Draagframe CC, draagboom A,  hoogte laadvlak: 730 mm, ",null,"245","Provinciaal domein Bulskampveld","Driewielige landbouwkar met verlaagd laadvlak en metalen zwanehals.","Driewielige landbouwkar. \nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met 2 draagbomen.  Vooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe, wielframe draaibaar verbonden met de metalen profielen die verbonden zijn met het verlaagde draagframe.  \nBovenstel: Vast laadvlak.  ","Het verschijningsgebied van de West-Vlaamse driewielkar met metalen draagboom is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst van aangegeven. ",null,"De streek rond Kortrijk en meer bepaald nabij de Leie was een gekende vlasstreek.","Slekke",1]
["Kipbare driewielkar","Dax, DfAd, DfBg, DgAc, DgAa, DgBe, DgX, DhX,",null,null,null,null,"Driewielige landbouwkar met kipbaar laadvlak."]
["Zotte kar","DaX","Gem. dia. voorwiel:  700 mm,  dia. achtewiel: 955 mm,  muilband C, spoorbreedte 1425 tot 1500,  wielopsluiting A, draaistel J1,  scharnierpunt E, draagframe BF of BH, draagboom C, ",null,"201","Openlucht museum Bokrijk","Driewielige landbouwkar met beperkt draaivermogen en kipbaar bovenstel.","Driewielige landbouwkar. \nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met 2 draagbomen.  Het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of met de kopse einden van de lamoenbomen.  Vooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in 2 metalen beugel, metalen beugels verbonden met de draagbomen. Bovenstel:  geen voorbeelden bekend vermoedelijk zoals de West-Vlaamse driewielkar","Het verschijnigsgebied van de zotte kar bestrijkt het westen van West-Vlaanderen",null,"De zotte kar ontwikkeld zich in de 19de eeuw.  ","Sleepkar (Provinciaal domein Bulskampveld).",3]
["Antwerpse driewielkar","DfAd","Scharnierpunt A, draaistel B1, draagframe Ba, draagboom A, ",null,40,"Karrenmuseum Essen vzw","Driewielige landbouwkar, Vlaamse aardkar voorzien van een voorloper met een éénwielig draaistel.","Driewielige landbouwkar.  \nOnderstel:  Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok vast verbonden met 2 laadbomen.   Vooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe, wielframe draaibaar verbonden is met het draagframe.  Draagframe scharnierbaar scharnierbaar verbonden met laadbomen.\nBovenstel:  Laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de driewiel aardkar komt voor in het noordoorsten van de provincie Antwerpen.",null,"De driewielaardkar was evenals de aardkar met voorloper beperkt en regionaal voorkomend in het verschijningsgebied van de Vlaamse aardkar.   De drieiwielaardkar ontwikkelt zich pas in het tweede kwart van de 19de eeuw.  De driewielaardkar was beperkt tot zeldzaam voorkomend.  ",null,1]
["Driewielkbeerkar","DfBg","Draaistel A1,  scharnierpunt A, draagframe AA, draagboom A, laadboom A,  zijbord Ba, voor- en achterbord Ea.",null,17,"Karrenmuseum Essen vzw","Driewielige landbouwkar met kipbare en gesloten beerkast","Driewielige landbouwkar.  \nOnderstel:  Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok vast verbonden met 2 laadbomen.  Vooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe, wielframe draaibaar verbonden is met het draagframe.  Draagframe scharnierbaar scharnierbaar verbonden met laadbomen.\nBovenstel: Laadvlak.  Vast zijbord.  Vast voorbord.  Vast achterbord. Vast bovenbord met scharnierbaar deksel.  ","Het verschijngsgebied van de driewielbeerkar is door een gebrek aan meerder objecten te onduidelijk.   Op basis van een aantal kenmerken en het verschijningsgebied van de tweewielige beerkar mogen we veronderstellen dat het verschijningsgebied van de driewielbeerkar uitstrekte rond van rond de as Antwerpen, Brussel.",null,"De driewielbeerkar was evenals de aardkar met voorloper beperkt en regionaal voorkomend in het verschijningsgebied van de Antwerpse beerkar.   De driewiebeerkar komt pas voor in het laatste kwart van de 19de eeuw.  De driewiebeerkar was beperkt tot zeldzaam voorkomend.  ","Gierkar, Aalkar, zeikkar",1]
["Brabantse driewielkar","DgAc","Dia. voorwiel 620 mm,  diam. Achterwiel 1124 mm, spoorbreedte 1540 - 1610 mm, draaitsel G1, wielopsluiting voorwiel E, trekbeugel E, scharnierpunt D, kantelhaak A, draagframe Bc, laadhout L, draagboom A, remsysteem K, laadboom A, voorbord tussen de 100 en 105° schuingeplaast.",null,64,"Karrenmuseum Essen vzw","Driewielige landbouwkar met kipbare kast.  Kast met vast en schuingeplaatste voorbord.  Uitgerust met remsysteem","Driewielige landbouwkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met het draagframe.  Het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of de kopse einden van de draagbomen.  Vooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe draaibaar verbonden is met het draagframe.  Uitgerust met remsysteem.\nBovenstel: Laadvlak.  Vast voorbord.  Zijbord met rongen.  Afneembaar achterbord.","Het verschijningsgebied van de Brabantse driewielkar komt voor in het zuidwesten van de provincie Vlaams-Brabant.",null,null,null,3]
["Brabantse driewielkar met draaistel D1","DgAc","Draaistel D1, draagframe Be, draagboom F, ",null,125,"Museum voor de Oudere Technieken","Driewielige landbouwkar met draaistel D1 en kipbare kast.  Kast met vast en schuingeplaatste voorbord.  Uitgeruste met remysteem","Driewielige landbouwkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met het draagframe.  Het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of de kopse einden van de draagbomen.  Vooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe draaibaar verbonden met het draagframe door middel van draaistel D1.  Uitgerust met remsysteem\nBovenstel:  Laadvlak.  Vast voorbord.  Zijbord met rongen.  Afneembaar achterbord.","Het verschijngsgebied van de driewielbeerkar is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Daar de Brabantse driewielkar met draaistel D1 zich ontwikkeld uit de Brabantse driewielkar mogen we verondestellen dat het verschijningsgebied zicht uitstrekt in het zuidwesten van de provincie Vlaams-Brabant.",null,"De Brabantse driewielkar met draaistel D1 kan beschouwd worden als een prototype waarbij nieuwe technieken en materialen werden benut.  Door het einde van de karren- en wagentijd of het ontoereikend otnwerp is dit niet algemeen verspreid.",null,1]
["Platte driewielkar","DgAd","Draaistel B1, scharnierpunt F,  draagframe Bh, draagboom A, laadvlak Ba, laadboom B, ",null,53,"Karrenmuseum Essen vzw","Driewielige landbouwkar met kipbaar laadvlak waarbij de achterwiel onder het laadvlak draaien","Driewielige landbouwkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met het draagframe.  Het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of de kopse einden van de draagbomen.  Vooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe draaibaar verbonden is met het draagframe.  De achterwielen draaien onder het laadvlak.\nBovenstel: Laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de driewielbeerkar is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst aangegeven. ",null,"De ontwikkeling van een platte kar is vermoedelijk een bestuiving van de platte kar of wagen met luchtbanden.  De platte driewielkar kan beschouwd worden als een zeldzame rariteit.",null,1]
["Driewielkar met geknikte draagboom","DgAa, DgAd, DgBe, DgX, DhX","Gem. dia. voorwiel 600 mm, gem. dia. achterwiel 1113 mm, muilband C, spoorbreedte: 1285 - 1635 mm,  voorarmframe F, afstand tussende wielen 1731, positie draagboom B, scharnierpunt E, draagboom B, hoogte voorschoot 907",null,"278, 235, 242, 231, 200, ","Openlucht museum Bokrijk, Provinciaal domein Bulskampveld","Driewielige landbouwkar met kipbaar laadvlak met S-vormige draagboom en verhoogde schoot.","Driewielige landbouwkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok of doormiddel van een metalen uitvulframe, asblok verbonden met het draagframe.  Het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of de kopse einden van de draagbomen.  Draagbomen S-vormig waardoor de schoot verhoogtd is.  Vooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe draaibaar verbonden is met het draagframe.  De achterwielen draaien onder het laadvlak.\nBovenstel: beerframe met beerton of laadvlak met zijborden met rongen of vast.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijnigsgebied van de West-Vlaamse driewielkar bestrijkt West-Vlaanderen en het noorden van Oost-Vlaanderen.",null,"De West-Vlaamse driewielkar omvat een omvangrijke groep driewielkarren en behoort tot één van de meeste voorkomde landbouwvoertuigen in Vlaanderen.  De onderlinge verschillen in deze groep zijn vooral te herleiden tot de constructie van de zijborden (vast, rongen) en het voorbord maar zijn niet regionaal gebonden.",null,26]
["Driewielkar met geknikte metalen draagboom","DgX","metalen I-vormige draagboom.",null,"277","Provinciaal domein Bulskampveld","Driewielige landbouwkar met kipbaar laadvlak met metalen draagboom.","Driewielige landbouwkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok of doormiddel van een metalen uitvulframe, asblok verbonden met het draagframe.  Het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of de kopse einden van de draagbomen.  Draagbomen zijn vervaardigd uit één stuk van een metalen I-profiel.  Vooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe draaibaar verbonden is met het draagframe.  De achterwielen draaien onder het laadvlak.\nBovenstel: beerframe met beerton of laadvlak met zijborden met rongen of vast.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de West-Vlaamse driewielkar met metalen draagboom is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst aangegeven. ",null,"De West-Vlaamse driewielkar met metalen draagboom kan beschouwd worden als een prototype waarbij nieuwe technieken en materialen werden benut.  Door het einde van de karren- en wagentijd of het ontoereikend ontwerp is dit niet algemeen verspreid.",null,1]
["Driewielkar met rechte draagboom","DgAd, DgBe, DgX","Gem. dia. Voorwiel 550 mm.  gem. dia. achterwiel: 1238 mm, spoorbreedte 1510 - 1630 mm, draagboom A, laadvlak Ba, laadboom A",null,"208,","Openlucht museum Bokrijk,","Driewielige landbouwkar met kipbaar laadvlak en rechte draagbomen.","Driewielige landbouwkar\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok of doormiddel van een metalen uitvulframe, asblok verbonden met het draagframe.  Het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of de kopse einden van de draagbomen.  Draagbomen recht.  Vooronderrstel: 1 wiel, metalen as gevat in wielframe draaibaar verbonden is met het draagframe.  De achterwielen draaien onder het laadvlak.\nBovenstel: beerframe met beerton of laadvlak met zijborden met rongen of vast.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de Oost-Vlaamse driewielkar bestrekt het zuiden van Oost-Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant",null,"De Oost-Vlaamse driewielkar is een betrekkelijk homogene groep die in het verschijningsgebied een belangrijke plaats in nam.",null,9]
["Hoofdgroep E - Vierwielige voertuigen",null,null,null,null,null,"een gestel op 4 wielen dat getrokken of geduwd, dient en bepaaldelijk gebouwd is voor het brengen (voeren) van goederen of personen van de ene plaats naar de andere"]
["Wagen",null,null,null,null,null,"Voertuigen met vier wielen"]
["Landbouwwagen",null,null,null,null,null,"wagen voor landbouwdoeleinden"]
["vaste wagen",null,null,null,null,null,"Wagen met vast laadvlak"]
["Rolwagen","EaDa, EbDa","Wiel type D, B.  Max. dia 500 mm.  Hoogte laadvlak max. 550 mm.",null,"033, 057","Karrenmuseum Essen vzw","Lage platte wagen met massieve voorwielen.","Wagen\nAchteronderstel: 2  massieve wielen, metalen as verbonden met 2 draagbomen of met metalen uitvulframe, uitvulframe verbonden met draagboom.  Vooronderstel: 2 massieve wielen, metalen as, onderschamelring met disselhout, draaibaar verbonden met bovenschamelring en draagframe.\nBovenstel: vast laadvlak.","Het verschijningsgebied van de rolwagen is vermoedelijk beperkt tot Zeeland (Nederland).",null,null,null,2]
["Kempische wagen","EiAd,EiAa, EiAh","Dia. voorwielen gem.  787 mm.  10 spaken / 5  velgen.  Dia. achterwielen gem. 1452 mm.  12 spaken / 6 velgen.  Voorarmframe G.  Afstand tussen center voor- en achterwielen gem. 2295 mm.  Draagframe C.  Hoogte laadvlak 995 mm.  Zijbord A.",null,"044, 179,  203","Karrenmuseum Essen vzw, Openluchtmuseum Bokrijk","Wagen waarvan het vooronderstel met draaimolen verbonden is met het achteronderstel door middel van 2 draagbomen","Wagen \nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met de draagbomen. Vooronderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de draagbomen.   \nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Voorkomend: afneembaar voor- en achterbord.\n","Het verschijningsgebied van de kempische wagen bestrijkt Antwerpen en limburg.",null,"Het voorkomen van de kempische wagen is eerder zeldzaam in de Kempen en meer aanwezig in de grensgebieden met vlaams-Brabant, Antwerpse polders en Haspengouw.  J. theuwissen vermeld dat Haspengouw een duidelijk gemente kar- en wagengebied is waar de wagen een aanzienlijke plaats inneemt.  ",null,4]
["Kempische wagen, klein","EiAd ","Dia. voorwielen < 500 mm.  10 spaken / 5 velgen.  Dia achterwielen < 1000 mm.    Afstand tussen center voor- en achterwielen gem. 2000 mm.  Draagframe C.  Hoogte laadvlak <700 mm.  Zijbord A.",null,"154","Openluchtmuseum Bokrijk","Wagen waarvan het vooronderstel met draaimolen verbonden is met het achteronderstel door middel van 2 draagbomen.  Hoogte laadvlak < 700 mm.","Wagen \nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met de draagbomen. Vooronderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de draagbomen.   \nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Voorkomend: afneembaar voor- en achterbord. Hoogte laadvlak < 700 mm.\n","Het verschijningsgebied van de Kempische wagen, klein is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   De herkomst van het object is niet bekend",null,null,null,1]
["Langboomwagen",null,null,null,null,null,"Wagen met langboom","Wagen met langboom\nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en langboom.  De achterarmen verbinden de as- en bovenblok met de langboom.  Vooronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met middenblok met voorarmframe draaibaar verbonden met de rongblok.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door de langboom waarvan de pen draaibar gevat zit in de middenblok.  Doormiddel van tussenblokken wordt de laadvloer ondersteund.  De tussenblokken zijn afneembaar.  Op de boven- en rong en voorkomend op de tussenblokken komen wagenrongen voor.","Het verschijningsgebied van de langboomwagen bestrijkt West-, Oost-Vlaanderen en het westen van de Vlaams-Brabant."]
["Polderwagen","EkCe, EkCb, EkAm",null,null,null,null,"Langboomwagen met zijborden met 1/8 hol gebogen bovenregel en paneel.",null,"Het verschijningsgebied van de polderwagen bestrijkt de polders van West-, en Oost-Vlaanderen.",null,null,"Wouter F. Renaud vermeld deze wagen als 'Vlaamse polderwagen'",21]
["Polderwagen met afneembare zijborden","EkCe, EkCb","Dia voorwielen gem. 864 mm.  10 spaken / 5 velgen.  Dia achterwielen gem. 1366 mm.  12 spaken / 6 velgen.  Draaistel A2.  Voorarmframe D.  Afstand tussen center voor- en achterwiel:   2357 mm.  Laadvlak Da.  Zijbord C.  ",null,"051","Karrenmuseum Essen vzw","Langboomwagen met afneembare zijborden met 1/8 hol gebogen bovenregel en paneel","Langboomwagen.\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en langboom.  De achterarmen verbinden de as- en bovenblok met de langboom.  Vooronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met middenblok met voorarmframe draaibaar verbonden met de rongblok.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door de langboom waarvan de pen draaibar gevat zit in de middenblok.  Doormiddel van tussenblokken wordt de laadvloer ondersteund.  De tussenblokken zijn afneembaar.  Op de boven- en rong en voorkomend op de tussenblokken komen wagenrongen voor. \nBovenstel: laadvlak.  Afneembaar zijbord.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de polderwagen met afneembare zijborden bestrijkt de noordeljke polders van West-, en Oost-Vlaanderen.",null,null,null,19]
["Polderwagen met rongen","EnAm","Zijbord A.",null,"230","Provinciaal domein Bulskampveld, ","Langboomwagen met rongenzijborden en 1/8 hol gebogen bovenregel en paneel.","Langboomwagen.\nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en langboom.  De achterarmen verbinden de as- en bovenblok met de langboom.  Vooronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met middenblok met voorarmframe draaibaar verbonden met de rongblok.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door de langboom waarvan de pen draaibar gevat zit in de middenblok.  Op de kopse eidnen van de tussenblokken zijn de laadbomen verbonden.  De tussenblokken met laadbomen zijn afneembaar wat niet altijd het geval is daar de laadvloer vaak vastgetimmerd is met de rong en bovenblok.  Op de boven- en rong en voorkomend op de tussenblokken komen wagenrongen voor.   \nBovenstel: Vast laadvlak.  Vast zijbord met rongen en holgebogen bovenregel.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de polderwagen met rongen is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   De herkomst van het object is niet bekend",null,null,null,1]
["Polderwagen met staanders","EnBi, EnBf","Dia voorwielen gem. 898 mm.  10 spaken / 5 velgen.  Dia achterwielen gem. 1408 mm.  Afstand tussen center voor- en achterwiel: 2510 mm.  Laadboom D.  Zijbord B.",null,"325, 158","Provinciaal domein Bulskampveld, Openluchtmuseum Bachten de Kupe, Openlucht museum Bokrijk","Langboomwagen vaste zijborden bestaande uit staanders en 1/8 hol gebogen bovenregel en paneel.","Langboomwagen.\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en langboom.  De achterarmen verbinden de as- en bovenblok met de langboom.  Vooronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met middenblok met voorarmframe draaibaar verbonden met de rongblok.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door de langboom waarvan de pen draaibar gevat zit in de middenblok.  Op de kopse eidnen van de tussenblokken zijn de laadbomen verbonden.  De tussenblokken met laadbomen zijn afneembaar wat niet altijd het geval is daar de laadvloer vaak vastgetimmerd is met de rong en bovenblok.  Op de boven- en rong en voorkomend op de tussenblokken komen wagenrongen voor.   \nBovenstel: Vast laadvlak.  Vast zijbord met staanders en holgebogen bovenregel.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de polderwagen met vaste zijborden bestrijkt de West-Vlaamse polders.",null,null,null,2]
["Boerenwagen","EkBf, EnBf, EkBf, EkBa, EkCb, EnAd, EkCe, ElCe, EnDa",null,null,null,null,"Langboomwagen.",null,"Het verschijningsgebied van de boerenwagen bestrijkt de zandstreek, zandleemstreek en leemstreek van West-, Oost en Vlaams-Brabant.",null,null,null,58]
["Boerenwagen met vast zijbord","EkBf","Dia voorwielen gem. 851 mm.  10 spaken / 5 velgen.  Dia. achterwielen gem. 1421 mm.  Voorarmframe D.    Afstand tussen center voor- en achterwiel gem. 2552 mm.  Hoogte laadvlak gem. 1000 mm.  Laadboom A, D.  Zijbord B.",null,"323, 256","Provinciaal domein Bulskampveld, Openluchtmuseum Bachten de Kupe","Langboomwagen met laadbomen en zijbord bestaande uit staanders, bovenregel en paneel","Langboomowagen.\nAchteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en langboom.  De achterarmen verbinden de as- en bovenblok met de langboom.  Vooronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met middenblok met voorarmframe draaibaar verbonden met de rongblok.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door de langboom waarvan de pen draaibar gevat zit in de middenblok.  Op de kopse eidnen van de tussenblokken zijn de laadbomen verbonden.  De tussenblokken met laadbomen zijn afneembaar wat niet altijd het geval is daar de laadvloer vaak vastgetimmerd is met de rong en bovenblok.  Op de boven- en rong en voorkomend op de tussenblokken komen wagenrongen voor.   \nBovenstel: Vast laadvlak.  Vaste zijborden met staanders, bovenregel en paneel.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de boerenwagen met staanders bestrikt de zandleem, leemstreek in het zuiden van West-en Oost-Vlaanderen.",null,null,null,11]
["Boerenwagen met paneel","EnBf, EkBf, EkBa, EkCb",null,null,null,null,"Langboomwagen met zijbord bestaande uit horizontale betimmeringsplanken verbonden met verbindingsregels",null,null,null,null,null,15]
["Boerenwagen met paneel, vast","EnBf, EkBf, EkBa","Dia voorwielen gem. 838 mm.  Dia achterwielen gem. 1370 mm..  Voorarmframe D.  Afstand tussen center voor- en achterwiel gem. 2492 mm.  Hoogte laadvlak gem. 979 mm.  Zijbord Bh, Bi",null,"005, 061, ","Karrenmuseum Essen vzw, ","Langboomwagen met vast zijbord bestaande uit horizontale betimmeringsplanken verbonden met verbindingsregels","Langboomwagen\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en langboom.  De achterarmen verbinden de as- en bovenblok met de langboom.  Vooronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met middenblok met voorarmframe draaibaar verbonden met de rongblok.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door de langboom waarvan de pen draaibar gevat zit in de middenblok.  Op de kopse eidnen van de tussenblokke kan een laadbomen verbonden.  De tussenblokken met laadbomen zijn afneembaar wat niet altijd het geval is daar de laadvloer vaak vastgetimmerd is met de rong en bovenblok. Op de boven- en rong en voorkomend op de tussenblokken komen wagenrongen voor.  \nBovenstel: Vast laadvlak.  Vast zijbord bestaande uit een horizontale betimmering met verbindingsregels.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de boerenwagen met paneel, vast bestrijkt de zandstreek van West-Vlaanderen.",null,null,null,14]
["Boerenwagen met paneel, afneembaar","EkCb","Zijbord Bh.  ",null,"168","Openluchtmuseum Bokrijk","Langboomwagen met afneembaar zijbord bestaande uit horizontale betimmeringsplanken verbonden met verbindingsregels","Langboomwagen\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en langboom.  De achterarmen verbinden de as- en bovenblok met de langboom.  Vooronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met middenblok met voorarmframe draaibaar verbonden met de rongblok.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door de langboom waarvan de pen draaibar gevat zit in de middenblok.  Doormiddel van tussenblokken wordt de laadvloer ondersteund.  De tussenblokken zijn afneembaar.  Op de boven- en rong en voorkomend op de tussenblokken komen wagenrongen voor. \nBovenstel: Vast laadvlak.  Afneembaar zijbord bestaande uit een horizontale betimmering met verbindingsregels.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de boerenwagen met paneel, afneembaar is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst van aangegeven. ",null,null,null,1]
["Boerenwagen met sponnenzijbord","EnAd","Dia voorwielen gem. 841 mm.  Dia achterwielen gem. 1401 mm.  Spatscherm C.  Voorarmframe D.  Afstand tussen center voor- en achterwiel gem. 2674 mm.  Laadvlak Dc.  Hoogte laadvlak gem. 1015 mm.  Zijbord Ag, Ae.",null,"148","Provinciaal domein Bulskampveld","Langboomwagen met rongenzijborden","Langboomwagen\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en langboom.  De achterarmen verbinden de as- en bovenblok met de langboom.  Vooronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met middenblok met voorarmframe draaibaar verbonden met de rongblok.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door de langboom waarvan de pen draaibar gevat zit in de middenblok.  Op de kopse eidnen van de tussenblokken zijn de laadbomen verbonden.  De tussenblokken met laadbomen zijn afneembaar wat niet altijd het geval is daar de laadvloer vaak vastgetimmerd is met de rong en bovenblok.  Op de boven- en rong en voorkomend op de tussenblokken komen wagenrongen voor.   \nBovenstel: Vast laadvlak.  Zijbord met rongen.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de boerenwagen met rongen bestrijkt het zuiden van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.",null,null,null,9]
["Brabantse wagen","EkCe","Dia voorwielen gem. 849 mm.  10 spaken / 5 velgen.  Dia. Achterwielen gem. 1363 mm.  Voorarmframe D.  Afstand tussen center voor- en achterwiel gem. 2753 mm.  Hoogte laadvlak gem.  985 mm.  Zijbord Cd, Cf, Bh.",null,"209","Openluchtmuseum Bokrijk","Langboomwagen met afneembare zijborden met voor- en achteropsluitbord op de onderregel.","Langboomwagen.\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en langboom.  De achterarmen verbinden de as- en bovenblok met de langboom.  Vooronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met middenblok met voorarmframe draaibaar verbonden met de rongblok.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door de langboom waarvan de pen draaibar gevat zit in de middenblok.  Doormiddel van tussenblokken wordt de laadvloer ondersteund.  De tussenblokken zijn afneembaar.  Op de boven- en rong en voorkomend op de tussenblokken komen wagenrongen voor.\nBovenstel:   Afneembaar laadvlak.  Afneembaar zijbord.  Afneembaar voor- en achterbord en opsluitbord op de onderregels.","Het verschijningsgebied van de Brabantse wagen bestrijkt Vlaams-Brabant.",null,null,null,6]
["Brabantse wagen met draaimolen","ElCe","Draaistel D2.",null,"138","Museum voor de Oudere Technieken","Langboomwagen met draaimolen, afneembare zijborden met staanders, boven- en onderregel","Langboomwagen.\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en langboom.  De achterarmen verbinden de as- en bovenblok met de langboom.  Vooronderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de langboom.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door de langboom waarvan de pen draaibar gevat zit in de middenblok.  Doormiddel van tussenblokken wordt de laadvloer ondersteund.  Op de boven- en rong en voorkomend op de tussenblokken komen wagenrongen voor.\nBovenstel: Afneembaar laadvlak.  Afneembaar zijbord.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de Brabantse wagen met draaimolen is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst van aangegeven. ",null,"De Brabantse driewielkar met draaistel D1 kan beschouwd worden als een prototype waarbij nieuwe technieken en materialen werden benut.  Door het einde van de karren- en wagentijd of het ontoereikend otnwerp is dit niet algemeen verspreid.",null,1]
["Vlaswagen","EnDa","Laadboom A.  ",null,"245","Provinciaal domein Bulskampveld","Langboomwagen met laadbomen","Langboomwagen.\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en langboom.  De achterarmen verbinden de as- en bovenblok met de langboom.  Vooronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met middenblok met voorarmframe draaibaar verbonden met de rongblok.  Het vooronderstel is verbonden met het achteronderstel door de langboom waarvan de pen draaibar gevat zit in de middenblok.  Op de kopse eidnen van de tussenblokken zijn de laadbomen verbonden.  De tussenblokken met laadbomen zijn afneembaar wat niet altijd het geval is daar de laadvloer vaak vastgetimmerd is met de rong en bovenblok.  Op de boven- en rong en voorkomend op de tussenblokken komen wagenrongen voor.   \nBovenstel: Vast laadvlak.  ","Het verschijningsgebied van de Vlaswagen driewielkar is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst van aangegeven. ",null,"De streek rond Kortrijk en meer bepaald nabij de Leie was een gekende vlasstreek.",null,1]
["Langboomwagen met draaimolen","EjBf",null,null,"029","Karrenmuseum Essen vzw, ","Langboomwagen met dubbele langboom, draaimolen en 2 draagbomen","Langboomwagen.\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met bovenblok en 2 langboom.  De twee langbomen zijn vooraan verbonden met een schamelblok en rusten op een schamelblok van het vooronderstel.  Vooronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met middenblok en voorarmframe.  Voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  Het vooronderstel is met het achteronderstel verbonden door middel van laadbomen bevestig op de boven- en rongblok.\nBovenstel: Vast laadvlak.  Vaste zijborden.  Afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de Vlaswagen driewielkar is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst van aangegeven. ",null,"De langboomwagen met draaimolen kan beschouwd worden als een prototype waarbij nieuwe technieken en materialen werden benut.  Door het einde van de karren- en wagentijd of het ontoereikend otnwerp is dit niet algemeen verspreid.",null,1]
["Kipbare wagen","EgCd, AmAd, AmBe",null,null,null,null,"Landbouwagen met kipbaar laadvlak.",null,null,null,null,null,4]
["Kipbare platte wagen","EgCd","Wiel C.  Draaistel F2.  Hoogte laadvlak < 1000 mm.",null,"052, 067","Karrenmuseum Essen vzw","Landbouwwagen met luchtbanden met tweedelig laadvlak waarvan één deel  kipbaar is.","Landbouwwagen.\nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen draaiend onder het laadvlak, metalen as verbonden met metalen uitvulframe, uitvulframe verbonden met de laadbomen.    Voornderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de lamoenbomen.  De draagbomen zijn scharnierbaar verbonden met de laadbomen. \nBovenstel: 2-delig laadvlak.  Afneembare zijborden.  Afneembaar voor- en achterbord.  ","De bewaarde voertuigen zijn afkomstig uit de streek rond Essen. We kunnen vermoeden dat de opkomst van de platte wagen vanaf 1950 zijn intrede maakt in West-Vlaanderen, het zuiden van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Braband en vervolgens Antwerpen en Limburg. ",null,"Met de opkomst van de luchtbanden en de tractor ontstaat dit nieuwe type van wagen.   Het gebruik van de luchtbanden heeft het vebreden van het laadvlak mogelijk gemaakt.",null,2]
["Vierwielkar","AmAd, AmBe","Gem. dia. voorwiel: 500 mm.  8 spaken/4 velgen, spoorbreedte 635 - 650 mm, gem. dia. achterwielen 1000 mm,  spoorbreedte 1440 - 1460 mm, scharnierpunt D, kantelhaak A, remsysteem S, laadvlak Ba, laadboom A.",null,241,"Provinciaal domein Bulskampveld","Landbouwwagen met kipbaar laadvlak","landbouwwagen.  \nOnderstel: Achteronderstel: 2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok verbonden met het draagframe.  Het laadvlak is scharnierbaar verbonden met de asblok of de kopse einden van de draagbomen.  Vooronderstel:  2 wielen, metalen as verbonden met asblok, asblok met voorarmframe draaibaar verbonden met schamelblokken, gllijprofielen of onderschamelring verbonden met de rongblokken en bovenschamelring.  De rongblokken zijn verbonden met de draagboom. \nBovenstel:  laadvlak, zijborden en afneembaar voor- en achterbord.","Het verschijningsgebied van de driewielbeerkar is door een gebrek aan meerdere objecten te onduidelijk.   Hierbij wordt slechts de herkomst van aangegeven. ",null,"De ontwikkeling van de vierwielkar kan mogelijk beschouwd worden als de direct voorloper van de driewielkar.  De introductie van de metalen schamelring met één draabaar voorwiel in de 19de eeuw verdrong de vierwielkar.  Mogelijk ontwikkelde de vierwielkar en de driewielkar geljktijdig en kan het beschouwd worden als een evolutie/technologische vernieuwing maar door de praktische driewielkar direct is verdrongen.  J. theuwissen vermeldt het voorkomen van de vierwielkar in het Haspengouwse gebied.  Dat eveneens bekend is in Nederlands Limburg en Duitsland.",null,2]

{"sheet":"Hiërarchische boomstructuur","index":4,"n_rows":132,"n_cols":9,"rows_kept":132,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["               Hiërarchische boomstructuur"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Term","Hiërarische structuur"]
[null,"Hoofdgroep","A1","A2","A3","A4","A5","A6","A7"]
[{"$f":"B35","v":"Hoofdgroep A - 0-wielige voertuigen"},"Hoofdgroep A - 0-wielige voertuigen"]
["Slede",null,"Slede"]
["Landbouwslede",null,null,"Landbouwslede"]
["Slede met houten glijbomen",null,null,null,"Slede met houten glijbomen"]
[{"$f":"F39","v":"Slede met houten glijbomen en sponnenzijbord of rongen"},null,null,null,null,"Slede met houten glijbomen en sponnenzijbord of rongen"]
[{"$f":"F40","v":"Slede met houten glijbomen en vaste zijborden"},null,null,null,null,"Slede met houten glijbomen en vaste zijborden"]
[{"$f":"F41","v":"Slede met houten glijbomen en staanders"},null,null,null,null,"Slede met houten glijbomen en staanders"]
[{"$f":"E42","v":"Slede met metalen glijbomen"},null,null,null,"Slede met metalen glijbomen"]
["Slede met metalen glijbomen en houten laadbomen",null,null,null,null,"slede met metalen glijbomen en houten draagbomen"]
[{"$f":"F44","v":"Metalen slede"},null,null,null,null,"Metalen slede"]
[{"$f":"B45","v":"Hoodgroep B - Eénwielige voertuigen"},"Hoodgroep B - Eénwielige voertuigen"]
[{"$f":"C46","v":"Kruiwagen"},null,"Kruiwagen"]
[{"$f":"D47","v":"Landbouwkruiwagen"},null,null,"Landbouwkruiwagen"]
[{"$f":"E48","v":"Zandleem kruiwagen"},null,null,null,"Zandleem kruiwagen"]
[{"$f":"E49","v":"Polderkruiwagen"},null,null,null,"Polderkruiwagen"]
[{"$f":"E50","v":"Brabantse kruiwagen"},null,null,null,"Brabantse kruiwagen"]
[{"$f":"E51","v":"Lattenkruiwagen"},null,null,null,"Lattenkruiwagen"]
[{"$f":"E52","v":"Kempische kruiwagen"},null,null,null,"Kempische kruiwagen"]
[{"$f":"B53","v":"Hoofdgroep C - Tweewielige voertuigen"},"Hoofdgroep C - Tweewielige voertuigen"]
[{"$f":"C54","v":"Tweewielkar"},null,"Tweewielkar"]
[{"$f":"D55","v":"Tweewielige landbouwkar"},null,null,"Tweewielige landbouwkar"]
[{"$f":"E56","v":"Vaste tweewielkar"},null,null,null,"Vaste tweewielkar"]
[{"$f":"F57","v":"Geveerde tweewielkar"},null,null,null,null,"Geveerde tweewielkar"]
[{"$f":"G58","v":"Geveerde tweewielkar met sponnenzijbord"},null,null,null,null,null,"Geveerde tweewielkar met sponnenzijbord"]
["Geveerde tweewielkar met sponnenzijborden, klein",null,null,null,null,null,null,"Geveerde tweewielkar met sponnenzijbord, klein"]
[{"$f":"G60","v":"Geveerde tweewielkar met vast zijbord"},null,null,null,null,null,"Geveerde tweewielkar met vast zijbord"]
["Baanbeerkar",null,null,null,null,"Baanbeerkar"]
[{"$f":"G62","v":"Baanbeerkar met vaste steun"},null,null,null,null,null,"Baanbeerkar met vaste steun"]
[{"$f":"F63","v":"Hondenkar"},null,null,null,null,"Hondenkar"]
["Hondenkar, niet-geveerde",null,null,null,null,null,"Hondenkar, niet geveerd"]
[{"$f":"G65","v":"Hondenkar, geveerd"},null,null,null,null,null,"Hondenkar, geveerd"]
[{"$f":"F66","v":"Ladderkar"},null,null,null,null,"Ladderkar"]
[{"$f":"G67","v":"Ladderkar met verbreedboom"},null,null,null,null,null,"Ladderkar met verbreedboom"]
[{"$f":"F68","v":"Hoogkar"},null,null,null,null,"Hoogkar"]
[{"$f":"G69","v":"Hoogkar met voortrein"},null,null,null,null,null,"Hoogkar met voortrein"]
[{"$f":"G70","v":"Hoogkar, malbroeck"},null,null,null,null,null,"Hoogkar, malbroeck"]
[{"$f":"F71","v":"Veekar"},null,null,null,null,"Veekar"]
["Veekar, niet geveerd",null,null,null,null,null,"Veekar, niet geveerd"]
[{"$f":"G73","v":"Veekar, geveerd"},null,null,null,null,null,"Veekar, geveerd"]
[{"$f":"E74","v":"Kipbare tweewielkar"},null,null,null,"Kipbare tweewielkar"]
[{"$f":"F75","v":"Aardkar"},null,null,null,null,"Aardkar"]
[{"$f":"G76","v":"Limburgse aardkar"},null,null,null,null,null,"Limburgse aardkar"]
["Limburgse aardkar met vast zijbord.",null,null,null,null,null,null,"Limburgse aardkar met vast zijbord"]
[{"$f":"H78","v":"Limburgse aardkar met sponnenzijbord"},null,null,null,null,null,null,"Limburgse aardkar met sponnenzijbord"]
["Limburgse aardkar met sponnenzijbord, buitenslaander",null,null,null,null,null,null,null,"Limburgse aardkar met sponnenzijbord, buitenslaander"]
[{"$f":"G80","v":"Vlaamse aardkar"},null,null,null,null,null,"Vlaamse aardkar"]
["Vlaamse aardkar, buitenslaander",null,null,null,null,null,null,"Vlaamse aardkar, buitenslaander"]
["Vlaamse aardkar met vaste steun",null,null,null,null,null,null,"Vlaamse aardkar met vaste steun"]
[{"$f":"H83","v":"Vlaamse aardkar met luchtbanden"},null,null,null,null,null,null,"Vlaamse aardkar met luchtbanden"]
[{"$f":"H84","v":"Vlaamse aardkar met voortein"},null,null,null,null,null,null,"Vlaamse aardkar met voortein"]
["Vlaamse aardkar met voortrein D2",null,null,null,null,null,null,null,"Vlaamse aardkar met voortrein D2"]
["Vlaames aardkar met voortrein E2",null,null,null,null,null,null,null,"Vlaames aardkar met voortrein E2"]
[{"$f":"H87","v":"Vlaamse aardkar met vooloper"},null,null,null,null,null,null,"Vlaamse aardkar met vooloper"]
[{"$f":"G88","v":"Vlaamse aardkar met scharnierbaar lamoen"},null,null,null,null,null,"Vlaamse aardkar met scharnierbaar lamoen"]
[{"$f":"F89","v":"Sloef"},null,null,null,null,"Sloef"]
[{"$f":"F90","v":"Tweewielbeerkar"},null,null,null,null,"Tweewielbeerkar"]
[{"$f":"B91","v":"Hoofdgroep D - Driewielige voertuigen"},"Hoofdgroep D - Driewielige voertuigen"]
[{"$f":"C92","v":"Driewielkar"},null,"Driewielkar"]
[{"$f":"D93","v":"Driewielige landbouwkar"},null,null,"Driewielige landbouwkar"]
[{"$f":"E94","v":"Vaste driewielkar"},null,null,null,"Vaste driewielkar"]
["Rolkar",null,null,null,null,"Rolkar"]
[{"$f":"F96","v":"Driewielkar klein"},null,null,null,null,"Driewielkar klein"]
[{"$f":"F97","v":"Vlaskar"},null,null,null,null,"Vlaskar"]
[{"$f":"E98","v":"Kipbare driewielkar"},null,null,null,"Kipbare driewielkar"]
[{"$f":"F99","v":"Zotte kar"},null,null,null,null,"Zotte kar"]
["Vlaamse aardkar met voorloper",null,null,null,null,"Antwerpse driewielkar"]
[{"$f":"F101","v":"Driewielkbeerkar"},null,null,null,null,"Driewielkbeerkar"]
[{"$f":"F102","v":"Brabantse driewielkar"},null,null,null,null,"Brabantse driewielkar"]
[{"$f":"G103","v":"Brabantse driewielkar met draaistel D1"},null,null,null,null,null,"Brabantse driewielkar met draaistel D1"]
[{"$f":"F104","v":"Platte driewielkar"},null,null,null,null,"Platte driewielkar"]
[{"$f":"F105","v":"Driewielkar met geknikte draagboom"},null,null,null,null,"Driewielkar met geknikte draagboom"]
[{"$f":"G106","v":"Driewielkar met geknikte metalen draagboom"},null,null,null,null,null,"Driewielkar met geknikte metalen draagboom"]
[{"$f":"F107","v":"Driewielkar met rechte draagboom"},null,null,null,null,"Driewielkar met rechte draagboom"]
[{"$f":"B108","v":"Hoofdgroep E - Vierwielige voertuigen"},"Hoofdgroep E - Vierwielige voertuigen"]
[{"$f":"C109","v":"Wagen"},null,"Wagen"]
[{"$f":"D110","v":"Landbouwwagen"},null,null,"Landbouwwagen"]
["Vaste wagen",null,null,null,"vaste wagen"]
[{"$f":"F112","v":"Rolwagen"},null,null,null,null,"Rolwagen"]
["Kempische wagen ",null,null,null,null,"Kempische wagen"]
["Kempische wagen, klein",null,null,null,null,null,"Kempische wagen, klein"]
[{"$f":"F115","v":"Langboomwagen"},null,null,null,null,"Langboomwagen"]
[{"$f":"G116","v":"Polderwagen"},null,null,null,null,null,"Polderwagen"]
["Polderwagen met afneembaar zijbord",null,null,null,null,null,null,"Polderwagen met afneembare zijborden"]
["Polderwagen met sponnenzijbord",null,null,null,null,null,null,"Polderwagen met rongen"]
["Polderwagen met vast zijbord",null,null,null,null,null,null,"Polderwagen met staanders"]
["Boerenwagen",null,null,null,null,null,"Boerenwagen"]
["Boerenwagen met vast zijbord",null,null,null,null,null,null,"Boerenwagen met vast zijbord"]
["Boerenwagen met paneel",null,null,null,null,null,null,"Boerenwagen met paneel"]
[{"$f":"I123","v":"Boerenwagen met paneel, vast"},null,null,null,null,null,null,null,"Boerenwagen met paneel, vast"]
[{"$f":"I124","v":"Boerenwagen met paneel, afneembaar"},null,null,null,null,null,null,null,"Boerenwagen met paneel, afneembaar"]
[{"$f":"H125","v":"Boerenwagen met sponnenzijbord"},null,null,null,null,null,null,"Boerenwagen met sponnenzijbord"]
[{"$f":"G126","v":"Brabantse wagen"},null,null,null,null,null,"Brabantse wagen"]
["Brabantse wagen met draaimolen",null,null,null,null,null,null,"Brabantse wagen met draaimolen"]
["Vlaswagen",null,null,null,null,null,"Vlaswagen"]
["Langboomwagen met draaimolen",null,null,null,null,null,"Langboomwagen met draaimolen"]
["Kipbare wagen",null,null,null,"Kipbare wagen"]
[{"$f":"F131","v":"Kipbare platte wagen"},null,null,null,null,"Kipbare platte wagen"]
["Vierwielkar",null,null,null,null,"Vierwielkar"]

{"sheet":"Detailkenmerken","index":5,"n_rows":245,"n_cols":7,"rows_kept":245,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["                  Detailkenmerken"]
["Term",null,"Beschrijving",null,"Geografische verspreiding"]
[null,"Type",null,"A1",null,null,"Aantal beschreven objecten"]
["Wielen"]
["Muilband","A","Muilband A\nMetalen cillindervormige omgekrompen muilband met openingen, afdekplaatje met rechte zijden of zelf naar binnen lopen de zijde en vastzetmoer. (type voorbeeld 001)",null,"Het verschijningsgebied van muilband A bestrijkt Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,71]
[null,"B","Muilband B.  \nMetalen cillindervormige omgekrompen muilband met opening, afdekplaatje met zwaluwstaart en vastzetmoer. (type voorbeeld 043)",null,"Het verschijningsgebied van muilband B bestrijkt voornamelijk Antwerpen en en Vlaams-Brabant. ",null,11]
[null,"C","Muilband C. \nMetalen Cillindervormige omgekrompen muilband",null,"Het verschijningsgebied van muilband C bestrijkt hoofdzakelijk West-, Oost- Vlaanderen en het westen van Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,126]
[null,"D","Muilband D.  \nMetalen omgekrompen trompetvormige muilband.  (type voorbeeld 040).",null,"Het verschijningsgebied van muilband D bestrijkt de streek rond Essen.",null,9]
[null,"E","Muilband E.  \nMetalen omgekrompen muilband met sponing voor het uitnemen van de opsuitpen.  (type voorbeeld 233).",null,"Het verschijningsgebied van muilband E bestrijkt hoofdzakelijk West-, Oost- Vlaanderen en het westen van Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,10]
["Oversteek muilband","0 - 20 mm","De muilband steekt 0 tot 20 mm uit t.o.v. de houten naaf",null,"Het verschijningsgebied van oversteek muilband 0-20 mm bestrijkt hoofdzakelijk West-, Oost- Vlaanderen en het westen van Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,108]
[null,"> 20 mm","De muilband steekd meer dan 20 mm uit t.o.v. de houten naaf",null,"Het verschijningsgebied van oversteek muilband >20 mm bestrijkt Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,122]
["Breedte muilband","0-40 mm","De breedte van de muilband bedraagt 0 tot 40 mm.",null,"Het verschijningsgebied van breedte muilband 0-40 mm bestrijkt hoofdzakelijk West-, Oost- Vlaanderen en het westen van Antwerpen en Vlaams-Brabant."]
[null,"> 40","De breedte van de muilband bedraagt > 40 mm.",null,"Het verschijningsgebied van breedte muilband > 40 mm bestrijkt nadrukkelijk Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg en beperkt Oost- en West-Vlaanderen"]
["Verbinding wielband Velg","A","Verbinding wielband/velg A.  \nPer velg één verzonken schroefbout met conische kop en vast gezet met rondel en vierkante moer",null,"Het verschijningsgebied van verbinding wielband/velg A is gelijkmatig versprijd in Vlaanderen.",null,177]
[null,"geen","Er is geen verbindng van de wielband met de velg",null,"Het verschijningsgebied van verbinding wielband/velg A is gelijkmatig versprijd in Vlaanderen.",null,55]
["Spoorbreedte","1250 - 1349 ","Spoorbreedte van 1250 tot 1349 mm",null,"Het verschijningsgebied voor de spoorbreedte van 1250  tot 1349 bestrijkt hoofdzakelijk West-, Oost- Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,29]
[null,"1350 - 1649","Spoorbreedte van 1350 tot 1649",null,"Het verschijningsgebied voor de spoorbreedte van 1350  tot 1650 is gelijkmatig verspreid over West- Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,167]
[null,"1750 - 1950 ","Spoorbreete van 1750 - 1949",null,"Het verschijningsgebied voor de spoorbreedte van 1750  tot 1950 bestrijkt hoofdzakelijk Limburg en beperkt Vlaams-Brabant.",null,16]
["Velgbreedte",null,"Vegbreedte 60 - 69 mm",null,"Het verschijningsgebied voor velgbreedt 60 - 69 bestrijkt hoofdzakelijk Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,24]
[null,null,"Velgbreedte 70 tot 89 mm ",null,"Het verschijningsgebied voor vegbreedte 70 - 89 mm is gelijkmatig verspreid over West- Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,168]
[null,null,"Velgbreedte 90 tot 109",null,"Het verschijningsgebied van breedte muilband 0-40 mm bestrijkt hoofdzakelijk West-, Oost- Vlaanderen en het westen van Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,29]
["Spaakprofiel","A","Spaakprofiel A. \nVoorkant: op VL en VR een in- en uitlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de voorkant.  In het midden kan de scherpe snede vervallen tot een halfrond profiel. Achterkant: op AL en AR een doorlopend afrondingsprofiel soms met een scherpe snede zichtbaar op de achterkant.  Het kan voorkomen dat de scherpe snede overgaat in een volledige afronding in het midden.  Het afrondingsprofiel kan verschillend zijn tot gebroken hoeken.",null,"Het verschijningsgebied van spaakprofiel type A is gelijkmatig verspreid over West- Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,32]
[null,"B","Spaakprofiel B. \nVoorkant: op VL en VR een in- en uitlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de voorkant.  In het midden kan de scherpe snede vervallen tot een halfrond profiel.  Achterkant:  op AL en AR een in- en uitlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de achterkant.  In het midden kan de scherpe snede vervallen tot een halfrond of ovaalvormig profiel.  Het profiel op de achterkant is veelal minder uitgesproken dan op de voorkant.",null,"Het verschijningsgebied van spaakprofiel type A is gelijkmatig verspreid over West- Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,48]
[null,"C","Spaakprofiel C.  \nVoorkant: Op VL en VR onderaan een inlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de voorkant.  De scherpe snede vervalt en het halfrond profiel loopt door tot boven.  Achterkant:  Op AL en AR onderaan een inlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de achterkant.  De scherpe snede vervalt en het halfrond profiel loopt door tot boven. ",null,"Het verschijningsgebied van spaakprofiel type C is nadrukkelijker voorkomend in Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,16]
[null,"D","Spaakprofiel D. \nVoorkant: op VL en VR een in- en uitlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de voorkant.  In het midden kan de scherpe snede vervallen tot een halfrond profiel.  Achterkant:  Op AL en AR onderaan een inlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de achterkant.  De scherpe snede vervalt en het halfrond profiel loopt door tot boven. ",null,"Het verschijningsgebied van spaakprofiel type A is gelijkmatig verspreid over West- Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,84]
[null,"E","Spaakprofiel E.   \nVoorkant: Op VL en VR onderaan een inlopend afrondingsprofiel met scherpe snede op de voorkant.  De scherpe snede vervalt en het halfrond profiel loopt door tot boven.  Achterkant:  op AL en AR een doorlopend afrondingsprofiel soms met een scherpe snede zichtbaar op de achterkant.  Het afrondingsprofiel kan verschillend zijn tot gebroken hoeken.",null,"Het verschijningsgebied van muilband D bestrijkt de streek rond Essen.",null,2]
[null,"I","Spaakprofiel I. \nOp de vier hoeken is een in- en uitlopend afschuiningsprofiel.",null,"Het verschijningsgebied van spaakprofiel I bestrijkt West-, Oost- Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,19]
[null,"J","SpaakprofieL J. \nOp de vier hoeken is onderaan een inlopend afschuiningsprofiel dat doorloopt.",null,"Het verschijningsgebied van spaakprofiel type A is gelijkmatig verspreid over West- Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,11]
[null,"K","Spaakprofiel K. \nOp de vier hoeken is onderaan een kort inlopend afschuiningsprofiel dat langzaam uitloopt naar boven. (type voorbeeld 036).",null,"Het verschijningsgebied van oversteek muilband >20 mm bestrijkt Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,22]
["Velgprofilering","A","Velgprofiel A.  \nVierkant of rechthoekig profiel  met doorgaande afgerondingsprofiel aan de binnenzijde.  De straal van afronding kan variëren tot zeer licht gebroken hoeken.",null,"Het verschijningsgebied van velgprofiel A is gelijkmatig verspreid over West- Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,178]
[null,"B","Velgprofiel B.  \nVierkant of rechthoekig met doorgaande afschuiningsprofiel op de buitenhoeken aan de binnenzijde.  (type voorbeeld 036)",null,"Het verschijningsgebied van spaakvelgprofiel B bestrijkt West-, Oost- Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,31]
[null,"C","Velgprofiel C.  \nVierkant of rechthoekig profiel met tussen de spaken in- en uitlopende afrondingsprofiel",null,"Het verschijningsgebied van velgprofiel C bestrijkt Oost- Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,18]
[null,"D","Velgprofiel D.  \nVierkant of rechthoekig profiel  Voorkant: doorlopend afrondingsprofiel.  Achterkant: tussen de spaken een in- en uit lopend afschuiningsprofiel",null,"Het verschijningsgebied van velgprofiel D bestrijkt West - Vlaanderen.",null,4]
["Onderstel"]
["Achterarm","A","Achterarm A.  \nDe achterarmen zijn recht, De samenkomende einden zijn verboden met bout en moer;  de acherarmen rusten op de langfboom en zijn  verbonden met de langboom doormiddel van bansstaal of hout en moer.  (type voorbeeld 005)",null,"Het verschijningsgebied van achterarm A bestrijkt West - Vlaanderen.",null,2]
[null,"B","Achterarm B.  \nDe achterarmen zijn haakvormig.  ( type voorbeeld 011)",null,"Het verschijningsgebied van achterarm B bestrijkt hoofdzakelijk West-, Oost- Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,17]
[null,"C","Achterarm C.  \nDe achterarmen zijn aan de buitenzijden hol, rond, en hol schuin uitlopend.  ( type voorbeeld 155)",null,"Het verschijningsgebied van achterarm C bestrijkt hoofdzakelijk West- Vlaanderen en het noorden van Oost-Vlaanderen.",null,43]
["Achterarmverbinding","A","Achterarmverbinding A.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar door bout en moer.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  Doormiddel van metalen beugel vastgezet op de langboom aan de bovenzijde met flens en moer.  De staanders van de beugel kunnen lopen doorheen de armeinden.",null,"Het verschijningsgebied van achterarmverbinding A bestrijkt West- Vlaanderen, het zuiden van Oost-Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,8]
[null,"B","Achterarmverbinding B.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar door een omkrompen band.  Doormiddel van metalen pen zijn de achterarmen verbonden met de langboom en opgesloten doormiddel van een splitpen.",null,"Het verschijningsgebied van achterarmverbinding B bestrijkt het noorden van West - Vlaanderen.",null,2]
[null,"C","Achterarmverbinding C.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar aan de bovenzijde door een metalen bladprofiel dat doorloopt tot op de zijden.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  Doormiddel van een bout en moer of een gewonen opsluitpin met verdikte kop zijn de achterarmen verbonden met de langboom.",null,"Het verschijningsgebied van achterarmverbinding C bestrijkt het noorden van  West- Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.",null,5]
[null,"D","Achterarmverbinding D. \nDoormiddel van metalen beugel vastgezet op de langboom aan de bovenzijde met flens en moer.  De staanders van de beugel kunnen lopen doorheen de armeinden.",null,"Het verschijningsgebied van achterarmverbinding D bestrijkt West-Vlaanderen.",null,2]
[null,"E","Achterarmverbinding E.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar door bout en moer.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  De achterarmen worden op de langboom gedrukt door een tussenrongblok die gevat zit tussen het kopse eind van de achterarmen en de asblok.",null,"Het verschijningsgebied van achterarmverbinding E bestrijkt hoofdzakelijk West-Vlaanderen.",null,25]
[null,"H","Achterarmverbinding H.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met elkaar door bout en moer.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  Doormiddel van een bout en moer of een gewonen opsluitpin met verdikte kop zijn de achterarmen verbonden met de langboom.",null,"Het verschijningsgebied van achterarmverbinding H bestrijkt het noorden van  West- Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.",null,5]
[null,"J","Achterarmverbinding J.  \nDe kopse einden van de achterarmen zijn verbonden met bout en moer.  Op de onderzijde is een halfrond profiel dat rust op de langboom.  Doormiddel een tussenrongblok met U-vormige sponning die past over de achterarmverbinding drukt en hout deze op de langboom.",null,"Het verschijningsgebied van achterarmverbinding J bestrijkt West-Vlaanderen.",null,7]
["Asblok opsluiting","A","Opsluiting A.  \nDe achterarmen zitten geklemd tussen de asblok en bovenblok.  De achterarmen zitten geblokkeerd achter de asblok doormiddel van zware metalen decoratief opsluitpen ",null,"Het verschijningsgebied van asblokopsluiting A bestrijkt hoofdzakelijk Oost-Vlaanderen.",null,6]
[null,"B","Opsluiting B.  \nDe achterarmen zitten geklemd tussen de asblok en bovenblok. ",null,"Het verschijningsgebied van achterarm B bestrijkt hoofdzakelijk West-, Oost- Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,57]
["Wielopsluiting ","A","Wielopsluiting A.  \nAs met gatdoorvoer en metalen luns (type voorbeeld 005).",null,"Het verschijningsgebied van wielopsluiting A bestrijkt hoofdzakelijk Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg, beperkt West- en Oost-Vlaanderen.",null,102]
[null,"C","Wielopsluiting C.  \nAs met gatdoorvoer, flensring met sponing of opening voor luns.  Luns met onderaan een gat voor het oplsuiten met splitpen. (type voorbeeld 051)",null,"Het verschijningsgebied van wielopsluitng C bestrijkt hoofdzakelijk West-Vlaanderen.",null,41]
[null,"D","Wielopsluitinge D.  \nAs met gatdoorvoer, flensring met oog en metalen luns (type voorbeeld 005)",null,"Het verschijningsgebied van wielopsluitng D bestrijkt West-Vlaanderen.",null,2]
[null,"H4, H6","Wielopsluiting HX.  \nX duid op de moer, vierkantig is 4, zeskantig is 6.  \n\nAs met vierkantige of zeskantige flensmoer (type voorbeeld 069).",null,"Het verschijningsgebied van wielopsluiting H4, H6 is hoofdzakelijk voorkomend in West-Vlaanderen en beperkt in Oost-Vlaandern, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,19]
[null,"I4, I6","Wielopsluiting IX.  \nX duidt op de moer, vierkantig is 4, zeskantig is 6.  \n\nAs met gatdoorvoer, flensmoer en splitpen (type voorbeeld 021)",null,"Het verschijningsgebied van wielopsluitng I4, I6 bestrijkt West-,  Oost-Vlaanderen Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,34]
[null,"K","Wielopsluiting KX.  \nX duid op de moer, vierkantig is 4, zeskantig is 6. \n\nAs met gatdoorvoer, flensmoer en metalen luns.  (type voorbeeld 011)",null,"Het verschijningsgebied van wielopsluitng K bestrijkt het noorden van  Oost-Vlaanderen.",null,2]
[null,"L","Wielopsluiting L.  \nAs met gatdoorvoer en metalen luns met gat voor splitpen.  (type voorbeeld 115)",null,"Het verschijningsgebied van wielopsluiting L bestrijkt West-Vlaanderen, Oost-Vlaandern, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,20]
[null,"Q","Wielopsluiting Q.  \nAs met gatdoorvoer.  Metalen volggring of rondel en splitpen.  (type voorbeeld 125)",null,"Het verschijningsgebied van wielopsluitng Q bestrijkt West-Vlaanderen.",null,3]
["Spatscherm","AB","Spatscherm AB\nHouten spatscherm vastgezet op de laad-, lamoen-, draag- of berrieboom",null,"Het verschijningsgebied van spatscherm AB bestrijkt de streek rond Essen.",null,3]
[null,"AC","Spatscherm AC \nMetalen spatscherm vastgezet op de laad-, lamoen-, draag- of berrieboom",null,"Het verschijningsgebied van spatscherm AC bestrijkt Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,29]
[null,"BC","Spatscherm BC. \nMetalen spatscherm mee opgesloten met de opsluitbeugel BKX",null,"Het verschijningsgebied van spatscherm BC bestrijkt hoofdzakelijk Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,15]
[null,"C","Spatscherm C. \nDe oversteek van de boven- of rongblok kan beschouwd worden als een vorm van spatscherm.",null,"Het verschijningsgebied van achterarm B bestrijkt hoofdzakelijk West- Vlaanderen en het zuiden van Oost-Vlaanderen.",null,52]
[null,"D","Spatscherm D. \nIn de asblok is op de kopse einden een sponing waarin de naaf draait.",null,"Het verschijningsgebied van spatscherm D bestrijkt het noorden van West- en Oostvlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,10]
[null,"EB","Spatscherm EB. \nHouten spatscherm vastgezet op de bovenzijde van de asblok.",null,"Het verschijningsgebied van spatscherm EB bestrijkt Antwerpen en het noorden Oost - Vlaanderen.",null,3]
[null,"EC","Spatscherm EC. \nMetalen spatscherm vastgezet op de bovenzijde van de asblok.",null,"Het verschijningsgebied van spatscherm EC bestrijkt hoofdzakelijk Antwerpen en Vlaams-Brabant en beperkt limburg.",null,14]
[null,"F","Spatscherm F. \nDe oversteek van het laadvlak kan beschouwd worden als spatscherm.",null,"Het verschijningsgebied van spatscherm F bestrijkt hoofdzakelijk Antwerpen. ",null,8]
[null,"H","Spatscherm H. \nDe oversteek van de verbreedboom kan beschouwd worden als spatscherm.",null,"Het verschijningsgebied van spatscherm H bestrijkt hoofdzakelijk Antwerpen. ",null,7]
[null,"J","Spatscherm J. \nDe oversteek van de laadboom kan beschouwd worden als spatscherm.",null,"Het verschijningsgebied van spatscherm J bestrijkt het noorden van West - Vlaanderen.",null,8]
["Verstevigingsdriehoeken",null,"De asblok is verstevigd voor of achter de asblok met de bomen door houten verstevigingsdriehoeken.",null,"Het verschijningsgebied van verstevigingsdriehoeken bestrijkt hoofdzakelijk antwerpen en beperkt Vlaams-Brabant en Limburg.",null,16]
["Kruiwagenas positie","A","Kruiwagenas positie A.  Metalen stang doorheen de berrieboomeinden in een los gat. (type voorbeeld 002)",null,"Het verschijningsgebied van kruiwagenas positie A is hoofdzakelijk voorkomend in West-, Oost-Vlaanderen en beperkt in Antwerpen en Limburg.",null,25]
[null,"B","Kruiwagenas positie B.  Metalen stang gevat in een halfronde uitsparing aan de onderzijde van de berrieboomeind en opgesloten door middel van een houten klos aan de onderzijde. (type voorbeeld 009)",null,"Het verschijningsgebied van kruiwagenas positie B is hoofdzakelijk voorkomend in Antwerpen en beperkt West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.",null,10]
[null,"C","Kruiwagenas positie C.  Metalen stang gevat in een halfronde uitsparing aan de onderzijde van de berrieboomeind en opgesloten door middel van een metalen beugel aan de onderzijde. (type voorbeeld 014)",null,"Het verschijningsgebied van kruiwagen positie C bestrijkt Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.",null,24]
["Draaistel 1 wiel","A1","Draaistel A1. \nHet draaistel bejstaat uit twee staanders verbonden d.m.v.pen en gat met het voorarmframe.  Onderaan de staanders zit de wielas gevat.  Op het voorarmframe is de onderschamelring vastgezet.  Op de onderkant van het draagframe is de bovenschamelring beveistigd.  De staanders van het vooronderstel zijn verbonden met het voorarmframe doormiddel van metalen verbindingstangen.  De draaispil zit gevat in een metaal op de bovenzijde van de betimmering van de schoot en gaat door het centermetaal van het voorarmframe.  De draaispil met verdikte kop en opgesloten door splitpen kan zowel bovenaan zitten als onderaan.",null,"Het verschijningsgebied van draaistel A1 bestrijkt de streek rond Halle.",null,1]
[null,"B1","Draaistel B1.\nHet draaistel bestaat uit twee staanders verbonden d.m.v. pen en gat met een dwarse bovenregel.  Onderaan de staanders zit de wielas gevat.  In het midden van deze dwarregel, 90° hierop gericht is d.m.v. een kruishoutverbinding het disselhout vast verbonden.  Op de dwarsregel en disselhout is de onderschamelring of glijprofielen bevestigd.  Op de onderkant van het draagframe is de bovenschamelring beveistigd.  De staanders van het vooronderstel zijn verbonden met het disselhout doormiddel van metalen verbindingstangen.  De draaispil zit gevat in een metaal op de bovenzijde van de betimmering van de schoot en gaat door het centermetaal van het voorarmframe.  De draaispil met verdikte kop en opgesloten door splitpen kan zowel bovenaan zitten als onderaan.  \n\nDe onderkant van het disselhout  kan belegd zijn met bladmetaal dat overgaat in de trekhaak. ",null,"Het verschijningsgebied van draaistel B1 bestrijkt hoofdzakelijk West-Vlaanderen en beperkt Oost-Vlaanderen.",null,26]
[null,"C1","Draaistel C1.\nHet draaistel bestaat uit een metalen gelast frame met twee staanders verbonden met een dwarsebovenregel.  Onderaan de staanders zit de wielas gevat. In het midden van de dwarsregel is een 90° gerichte metalen disselhout.  De staanders zijn verbonden met het disselhout door middel van verbindingsstangen.  Op de bovenregel en disselhout kan een onderschamelring vastgezet.  het kan voorkomen dat de onderschamelring weggelaten worden en het metalen frame dient als glijprofieL.  Op de onderkant van het draagframe is de bovenschamelring beveistigd.  De draaispil zit gevat in een metaal op de bovenzijde van de betimmering van de schoot en gaat door het centermetaal van het voorarmframe.  De draaispil met verdikte kop en opgesloten door splitpen kan zowel bovenaan zitten als onderaan.  (type voorbeeld 021)",null,"Het verschijningsgebied van draaistel C1 bestrijkt het noorden van Oost-Vlaanderen en Antwerpen.",null,2]
[null,"D1","Draaistel D1\nMetalen U vormig beugel waarin de wielas onderaan is in opgesloten.  Boven aan 90° hierop gericht is het disselhout verbonen en is het centergat dat doorm iddel van een draaispil is opgesloten. (type voorbeeld 058)",null,"Het verschijningsgebied van draaistel D1 bestrijkt de streek rond Sint-Genesius-Rode.",null,1]
[null,"F1","Draaistel F1.\nHet draaistel bestaat uit een voorarmframe waaronder twee metalen steunen vastgezet zijn en waar onderaan de wielas in gevat zit.  Op het voorarmframe is de onderschamelring vastgezet.  Op de onderkant van het draagframe is de bovenschamelring beveistigd.  Dit draaistel heeft geen draaipil.  Op het voorarmframe zijn blokken bevestigd met glijprofielen boven de bovenschamelring. (type voorbeeld 063)",null,"Het verschijningsgebied van draaistel F1 bestrijkt Vlaams-Brabant.",null,3]
[null,"G1","Draaistel G1.\nHet draaistel bestaat uit een voorarmframe waaronder twee metalen steunen vastgezet zijn en waar onderaan de wielas in gevat zit.  Op het voorarmframe is de onderschamelring vastgezet.  Op de onderkant van het draagframe is de bovenschamelring beveistigd.  Dit draaistel heeft geen draaipil.  Op het draagframe zijn blokken bevestigd met glijprofielen onder de onderschamelring.  (type voorbeeld 064)",null,"Het verschijningsgebied van draaistel G1 bestrijkt het zuiden van Oost-Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,9]
[null,"I1","Draaistel I1.\nHet draaistel bestaat uit een voorarmframe waaronder twee metalen steunen vastgezet zijn en waar onderaan de wielas in gevat zit.  Op het voorarmframe is de onderschamelring vastgezet.  Op de onderkant van het draagframe is de bovenschamelring bevestigd.  De draaispil zit gevat in een metaal op de bovenzijde van de betimmering van de schoot en gaat door het centermetaal van het voorarmframe.  De draaispil met verdikte kop en opgesloten door splitpen kan zowel bovenaan zitten als onderaan.  ",null,"Het verschijningsgebied van draaistel I1 bestrijkWest- en Oost-Vlaanderen",null,4]
[null,"J1","Draaistel J1  \nLinks en rechts op de wielas naast de naaf is een metalen beugel gevat die voor het draaframe samen komen en bovenaan verbonden zijn met het metalen disselhout.  Het disselhout is scharnierbaar vastgezet met een draaispil op de voorschoot.",null,"Het verschijningsgebied van draaistel J1 bestrijkhet westen van West- Vlaanderen.",null,3]
[null,"K1","Draaistel K1.\nHet draaistel bestaat uit een voorarmframe waaronder twee houten staanders met 2 metalen schoren en waar onderaan de wielas in gevat zit.  Op het voorarmframe is de onderschamelring vastgezet.  Op de onderkant van het draagframe is de bovenschamelring beveistigd.  Dit draaistel heeft geen draaipil.  Op het draagframe zijn blokken bevestigd met glijprofielen onder de onderschamelring.  (type voorbeeld 064)",null,"Het verschijningsgebied van draaistel K1 bestrijk Oost-Vlaanderen.",null,2]
["Draaistel 2 wielen","A2","Draaistel A2.  \nDoorheen de rongblok is een centergat waarin de draaispil gevat zit.  Deze draaispil loopt door het centrgat in de lip van de langboom, het centergat van de middenblok en zit opgesloten in het centergat van opsluitbeugel BMS4, BMS6, glijprofiel BM en voorkomend loopt de draaispil door in de asblok tot onderaan.  Het draaistel is voorzien van twee voorarmen gevat in de asblok die achter de asblok op de kopse einde is verbonden met een zwenkhout.  Het zwenkhout rust tegen de onderkant van de langboom die gevat zit metn een lip in de middenblok.   (type voorbeeld 012)"," ","Het verschijningsgebied van draaistel A2 bestrijkWest-, Oost-Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,62]
[null,"D2","Draaistel D2.    \nDoorheen de rongblok is een centergat waarin de draaispil gevat zit.  Deze draaispil loopt door het centergat van de lip van de langboom en vervolgens in de asblok tot aan de onderkant of in opsluitbeguel BMSX.  Bij dit type van draaistel is geen middenblok aanwezig.  Het draaistel is voozien van twee voorarmen gevat in het midden van de asblok.  Voor en achter de asblok op de vooraremen zijn ronde schamelblokken 1/8 rond in de lengte waarop glijmetalen of de onderschamelring zijn bevestigd.  In de rongblok zijn op halve hoogte twee regels doorgaand ingewerkt die zowel voor als achter de rongblok naar onderen toe voorzien is van schamelblokken.  Op deze schamelblokken is de bovenschamelring bevestigd. (type voorbeeld 042)",null,"Het verschijningsgebied van draaistel D2 bestrijkAntwerpen, Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant.",null,6]
[null,"E2","Draaistel E2.    \nDoorheen de rongblok is een centergat waarin de draaispil gevat zit en zit opgesloten in het centergat van opsluitbeugel BMS4 of BMS6.   Bij dit type van draaistel is geen middenblok aanwezig.  Het draaistel is voozien van twee voorarmen gevat in het midden van de asblok.  Voor en achter de asblok op de voorarmen zijn ronde schamelblokken 1/8 rond in de lengte waarop glijmetalen of de onderschamelring zijn bevestigd.  In de rongblok zijn op halve hoogte twee regels doorgaand ingewerkt die zowel voor als achter de rongblok zijn verbonden met 2 tussenblokken dit geheel  noenmen we de rongblokstoel.   Op de onderkant van deze rongblok en tussenbloken is de bovenschamelring bevestigd.  De rongblok en 2 tussenblokken zijn op de bovenzijden op de kopse einden verbonden met draagbomen.. (type voorbeeld 043)",null,"Het verschijningsgebied van draaistel E2 bestrijkt het noorden van Oost-Vlaanderen en Antwerpen.",null,8]
[null,"I2","Draaistel I2.\nBestaat uit een asblok en middenblok waartussen het disselhout gevat zit en opgesloten met 2 opsluitbeugel.  De middenblok is bovenaan belegd met bladprofiel .  De draaispil zit gevat in de dwarsregel van het draagframe, looopt doorheen de midden- en asblok.  Onderaan de asblok is een opening  waar de draaispil wordt opgesloten door middel van ee splitpen.  Op het disselhout is voor en achter de rongblok een wrijfblok vastgzet.",null,"Het verschijningsgebied van draaistel I2 bestrijkt de streek rond Everbeek.",null,2]
["Voorarm","A","Voorarm A.   Recht aan het disselhuis, vervolgens kwarthol aan de binnenzijde en 1/8 rond aan de buitenzijde in de lengte, vervolgens schuin uitlopend recht tot lichtjes terug  naar binnen draaiend.  Hout.  (type voorbeeld 005)",null,"Het verschijningsgebied van voorarm A bestrijkWest-, Oost-Vlaanderen enVlaams-Brabant.",null,58]
[null,"B","Voorarm B.   Recht aan het disselhuis, vervolgens halfhol profiel aan de binnenzijde en 1/8 rond aan de buitenzijde in de lengte, vervolgens schuin uitlopend recht.  Hout.  (type voorbeeld 012)",null,"Het verschijningsgebied van voorarm B bestrijk het zuiden van West-, Oost-Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,6]
[null,"C","Voorarm C.  Recht aan het disselhuis, vervolgens hol aan de binnenzijde en S-vorimig tot rond aan de buitenzijde.  Vervolgens recht tot lichtjes naar binnen buigen.  Hout.   (type voorbeeld 042)",null,"Het verschijningsgebied van voorarm C bestrijk hoofdzakelijk Antwerpen en Vlaams-Brabant en beperkt Limburg.",null,15]
[null,"F","Voorarm F.  De beide voorarmen komen vooraan samen in een punt.  Er is geen disselhuis aanwezig.  (type voorbeeld 126)",null,"Het verschijningsgebied van voorarm F bestrijkt het zuiden van Oost-Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,7]
["Zwenkhout","A","Zwenkhout A.  \nRecht.  ",null,"Het verschijningsgebied van zwenkhout A bestrijkWest-, Oost-Vlaanderen enVlaams-Brabant.",null,26]
[null,"B","Zwenkhout B.  \n1/8 rond gebogen in de lengte. De boogafstand bedraat min 150 mm ",null,"Het verschijningsgebied van zwenkhout B bestrijkhet noord westen van West-Vlaanderen.",null,8]
[null,"C","Zwenkhout C.  \nS- vormige zwenkhout.  ",null,"Het verschijningsgebied van zwenkhout C bestrijk West-Vlaanderen.",null,10]
[null,"D","Zwenkhout D.  \n1/8 rond gebogen in de lengte. De boogafstand bedraat minder 150 mm ",null,"Het verschijningsgebied van zwenkhout D bestrijk West-Vlaanderen.",null,16]
["Voorarmframe","A","Voorarmframe A.  \nX duid op het aantal dwarsregels.  \n\nDe voorarmen zijn verbonden door dwarsregels tot een frame.  Samen met de onderschamelring vormen ze een vast geheel.  (type vcoorbeeld 063)",null,"Het verschijningsgebied van voorarmfram A bestrijkt het zuiden van Oost-Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,4]
[null,"B","Voorarmframe B.  \nDe voorarmen zijn ter hoogte van het disselhuis verbonden met het disselhout en vastgezet doormiddel van bout en moer.  Samen met de onderschamelring vormen ze een vast geheel.  (type vcoorbeeld 065)",null,"Het verschijningsgebied van voorarmfram B bestrijkt Vlaams-Brabant.",null,2]
[null,"C","Voorarmframe C.\nX duid op het aantal dwarsregels.  \n\nDe voorarmen komen vooraan samen in een punt.  Aan de schamelring zijn de twee voorarmen verbonden met dwarsregels.  (type voorbeeld 079)",null,"Het verschijningsgebied van voorarmfram C bestrijkt het zuiden van Oost-Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,8]
[null,"D","Voorarmframe D.  \nX duid op het aantal dwarsregels.  \n\nDe beide voorarmen zitten gevat tussen de asblok en middenblok en zijn achteraan verbonden door middel van het zwenkhout.  Vooraan op het disselhuis is metaalbeslag dat verschillend gedefinieerd kan worden.",null,"Het verschijningsgebied van voorarmframe D bestrijk West-, Oost-Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,63]
[null,"F","Voorarmframe F.\nHet vooronderstel heeft geen voorarmen maar een vast houten of metalen disselhout",null,"Het verschijningsgebied van voorarmframe D bestrijk West- en Oost-Vlaanderen.",null,25]
[null,"G","Voorarmframe G.  \nDe voorarmen zitten gevat in de asblok.  Voor en achter de asblok is een 1/8 ronde houten schamelblok vastgezet.  Samen met de onderschamelring vormen ze een vast geheel.  (type vcoorbeeld 042)",null,"Het verschijningsgebied van voorarmframe G bestrijk Antwerpen, Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant.",null,13]
["Kipbaar",null,"Het bovenstel is kipbaar t.o.v. het onderstel.",null,"Het verschijningsgebied van kipbaar bestrijkt West-Vlaanderen, Oost-Vlaandern, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,99]
["Scharnierpunt","A","Scharnierpunt A.  \nMetalen as met verdikte kop doorheen de boomeinden en laadboom.  Opgesloten door middel van metalen spie met splitarmen in sleuf.  De kast scharniert op de as.",null,"Het verschijningsgebied van scharnierpunt A bestrijk Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant."]
[null,"AA","Scharnierpunt AA. \nMetalen as met verdikte kop doorheen boomeinden en gevat in metalen beugels op de onderzijde van de draagboom.  De kast scharniert op de as.  (type voorbeeld 060)",null,"Het verschijningsgebied van scharnierpunt AA bestrijk de streek rond Antwerpen."]
[null,"B","Scharnierpunt B.  \nMetalen as met verdikte kop doorheen de boomeinden en laadboom.  Opgesloten door middel van volgring en moer.  De kast scharniert volgens de as.",null,"Het verschijningsgebied van scharnierpunt AA bestrijk de streek rond Antwerpen."]
[null,"C","Scharnierpunt C.   \nMetalen as waarvan de handgreep 90° gebogen is.  Geen opsluiting.  De kast scharniert volgens de as.",null,"Het verschijningsgebied van scharnierpunt C bestrijk de streek rond Antwerpen."]
[null,"D","Scharnierpunt D.  \nDe wagenkast scharniert aan de asblok of kopse einden van de draagbomen door middel van een kantelhaak.",null,"Het verschijningsgebied van scharnierpunt D bestrijkt het zuiden van Oost-Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant."]
[null,"E","Scharnierpunt E.  \nOp de bovenzijde van de kopse einden van de draagbomen is de metalen scharnieras gevat in een u-ivomrige metalen beugel.  In de laadbomen zit de as gevat doorheen de laadboom of in een sponing en opgesloten met bladmetaal.",null,"Het verschijningsgebied van scharnierpunt E bestrijk het noordwesten van Oost- en West-Vlaanderen"]
["Kantelhaak","A","Kantelhaak A.  \nOp de draagboom is een metalen bladstaal met metalen oog naar achteren gericht waarin een haak scharniers voor het kantelen van de kast  De haak is bevestigd aan de laadboom. (type voorbeeld 063)",null,"Het verschijningsgebied van kantelhaak A bestrijkt het zuidenoosten van Oost-Vlaanderen en het zuidwesten van Vlaams-Brabant.",null,6]
[null,"B","Kantelhaak B.  \nOnder de laadboom is op de asblok een metalen opsluitbeugel met flenzen.  In deze beugel is op de bovenzijde een opening waarin scharnierbaar een haak gevat is van de laadboom.  De haak is hoofzakelijk vastgezet op de onderzijde vande laadboom maar kan zeldzaam worden vastgezet op de binnenzijde van de laadboom.  Hierdoor kan de laadboom naast de opsluitbeugel komen. (type voorbeeld 079)",null,"Het verschijningsgebied van kantelhaak B bestrijkt het zuidoosten van Oost-Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,10]
["Berrieframe","A","Berrieframe A.  \nX duidt het aantal dwarsregels. \n\nTwee berriebomen worden onder het draagvlak verbonden met dwarsregels door middel van doorgaande pen en gat verbinding.  De pennen van de dwarsregels steken voorbij de berrieboom. Het draagvlak is aan de bovenzijde betimmerd met houten planken lopend volgens de berriebomen.  De betimmering komt achteraan gelijk met de dwarsregel of steekt beperkt uit.  Op de peneinden is een verbredingsplank aangebracht.  In de verbredingsplank kan de rong van het zijbord opgesloten worden.  De pen van de eerste dwarsregel wordt opgespied door middel van de pen van de buitenstaander van het voorbord.  (type voorbeeld 002)",null,"Het verschijningsgebied van berrieframe bestrijkt West-Vlaanderen, Oost-Vlaandern, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,23]
[null,"C","Berrieframe C.  \nX duidt op het aantal dwarsregels.  \n\nTwee berriebomen worden onder het draagvlak verbonden met dwarsregels met doorgaande pen en gat verbindning.  De pennen van de dwarsregels steken voorbij de berrieboom. Het draagvlak is aan de bovenzijde betimmerd met houten planken lopend volgens de berriebomen. De betimmering komt achteraan gelijk met de dwarsregel of steekt beperkt uit.  (type voorbeeld 006)",null,"Het verschijningsgebied van berrieframe C bestrijkt Vlaams-Brabant.",null,15]
[null,"D","Berrieframe DX.  \nX duidt op het aantal dwarsregels.  \n\nTwee berriebomen worden verbonden met dwarsregels met doorgaande pen en gat verbindning.  De pennen van de dwarsregels steken voorbij de berrieboom. ",null,"Het verschijningsgebied van berrieframe D bestrijkt Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.",null,5]
[null,"E","Berrieframe EX.  \nX duidt op het aantal dwarsregels.  \n\nTwee berriebomen worden onder het draagvlak verbonden met dwarsregels met doorgaande pen en gat verbindning.  De pennen van de eerste en laatste dwarsregels steken voorbij de berrieboom.  Het draagvlak is aan de bovenzijde betimmerd met houten planken lopend volgens de berriebomen.  De betimmering komt achteraan gelijk met de dwarsregel of steekt beperkt uit.",null,"Het verschijningsgebied van berrieframe E bestrijkt de grens van Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.",null,3]
[null,"F","Berrieframe FX.  \nX duidt op het aantal dwarsregels.  \n\nTwee berriebomen worden onder het draagvlak verbonden met dwarsregels door middel van doorgaande pen en gat verbinding.  De pennen van de dwarsregels steken voorbij de berrieboom. Het draagvlak is aan de bovenzijde betimmerd met houten planken lopend volgens de berriebomen.  Voor het laadvlak is op een afstand van de betimmering en op de bovenkant van de berrieboom een afzonderlijke regel vastgezet.  Op de peneinden is een verbredingsplank aangebracht.  In de verbredingsplank kan de rong van het zijbord opgesloten worden.  (type voorbeeld 008)",null,"Het verschijningsgebied van berrieframe F bestrijkt het noordwesten van West-Vlaanderen",null,6]
[null,"G","Berrieframe GX.  \nX duidt op het aantal dwarsregels.  \n\nTwee berriebomen worden onder het draagvlak verbonden met dwarsregels door middel van doorgaande pen en gat verbinding.  De pennen van de dwarsregels steken voorbij de berrieboom. Het draagvlak is aan de bovenzijde betimmerd met houten planken lopend volgens de berriebomen.  Voor het laadvlak is op een afstand van de betimmering en op de bovenkant van de berrieboom een afzonderlijke regel vastgezet.",null,"Het verschijningsgebied van berrieframe G bestrijkt het zuidoosten van Oost-Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,3]
[null,"H","Berrieframe HX/Z.  \nX duidt op het aantal dwarsregels, Z op het aantal verbindingstangen.. \n\nTwee berriebomen worden onder het draagvlak verbonden met dwarsregels met doorgaande pen en gat verbindning.  De pennen steken niet voorbij de berrieboom.  Het draagvlak is aan de bovenzijde betimmerd met houten planken lopend volgens de berriebomen.  De betimmering komt achteraan gelijk met de dwarsregel of steekt beperkt uit.",null,"Het verschijningsgebied van berrieframe H bestrijkt West- Vlaanderen.",null,2]
["Verbreedboom","A","Verbreedboom A.  \nRecht zonder profilering.",null,"Het verschijningsgebied van verbreedboom A bestrijkt Antwerpen, het oosten van Limburg en het noorden van Vlaams-Brabant.",null,7]
[null,"B","Verbreedboom B.  \nRecht profiel.  Tussen de rongebeugels is  op  VO een zeer diep in- en uitlopend afschuiningsprofiel.",null,"Het verschijningsgebied van verbreedboom B bestrijkt hoofdzakelijk de grens van Vlaams-Brabant met Antwerpen  en beperkt Antwerpen, het oosten van Limburg en het noorden van Vlaams-Brabant.",null,10]
[null,"C","Verbreedboom C.\nVierkant profiel.  Op een afstand van de kopse einden is een rkant en verdikking volgens de dikte.",null,"Het verschijningsgebied van verbreedboom C komt voor in de streek rond Meeuwen",null,1]
["Betimmering laadvlak, voorschoot vooraan","A","Betimmering voorschoot A.  \nRecht, ",null,"Het verschijningsgebied van betimmering voorschoot A bestrijkt West-Vlaanderen, Oost-Vlaandern, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,143]
[null,"B","Betimmering voorschoot B.  \nDe eerste en laatste plank hebben in de breedte S-vormig profiel",null,"Het verschijningsgebied van betimmering voorschoot B bestrijkt de as Antwerpen -Brussel.",null,16]
[null,"C","Betimmering voorschoot C. \nKwarthol tot 1/8 hol.",null,"Het verschijningsgebied van betimmering voorschoot C bestrijkt Antwerpen en hoofdzakelijk nabij de grens met Vlaams-Brabant.",null,11]
[null,"D","Betimmering voorschoot D.  \n1/8 tot half rond in de volledige breedte (type voorbeeld 053)",null,"Het verschijningsgebied van betimmering voorschoot D bestrijkt West-Vlaanderen en  Oost-Vlaandern.",null,18]
[null,"F","Betimmering voorschoot F.  \nSchuinlopend, recht, schuinlopend.  (type voorbeeld 085)",null,"Het verschijningsgebied van betimmering voorschoot B bestrijkt de streek rond Wakkerzeel en Zemst-Laar.",null,2]
["Laadhout","A, AA","Laadhout A.  \nMetalen haak aan oog vast op de voorste rong.  Inhaakoog aan lamoenboom of draagboom.  (type voorbeeld 001) \n\nLaadhout AA.  \nMetalen haak aan oog vast op de lamoen- of draagboom.  Inhaakhoog op de eerste rong.  Omgekeerde van type A .  (type voorbeeld 043)",null,"Het verschijningsgebied van laadhout A, AA bestrijkt Antwerpen en  Limburg.",null,8]
[null,"C","Laadhout C.  \nAan de onderzijde van de beide kopse einden van de laadbomen is een gesmeede metalen O- of U-beugel waarin een houten regel opgesloten zit en de karkast blokkeerd onder de lamoen- of draagbomen. Voorbij de linker lamoen- of draagboom is ter hoogte van het laadhout een kettingkje vastgemaakt met opsluitpen.  De opsluitpen kan geleid worden door een kram.  In het laadhout is een gat voor de opsluitpen.  De beugel op de linkerzijde kan mogelijk beperkt zijn tot een L-beugel. (type voorbeeld 007)",null,"Het verschijningsgebied van betimmering laadhout C bestrijkt Antwerpen.",null,6]
[null,"CA","Laadhout CA.  \nAan de onderzijde van de beide kopse einden van de laadbomen is een gesmeede metalen  O- of U-beugel waarin een houten regel opgesloten zit en de karkast blokkeerd onder de draag- of lamoenbomen. Hetr laadhout word op de linkerzijde gebokkeerd door een opsluitpen. (type voorbeeld 052)",null,"Het verschijningsgebied van betimmering laadhout CA bestrijkt Antwerpen.",null,4]
[null,"CB","Laadhout CB.  \nAan de onderzijde van de beide kopse einden van de laadbomen is een gesmeede metalen  O- of U-beugel waarin een houten regel opgesloten zit en de karkast blokkeerd onder de draag- of lamoenbomen.  Op de linkerzijde is een metalen plaatje draaibaar bevestig op de lamoenboom voor het laathout waarmee het wordt opgesloten.",null,"Het verschijningsgebied van laadhout CB voorschoot B bestrijkt de streek rond Bonheiden -  Reimenam.",null,4]
[null,"CC","Laadhout CC.    \nAan de onderzijde van de beide kopse einden van de laadbomen is een gesmeede metalen  O- of U-beugel waarin een metalen regel opgesloten zit en de karkast blokkeerd onder de lamoenbomen. Voorbij de linker lamoenboom is ter hoogte van het laadhout een kettingkje vastgemaakt met een metalen spil eraan.  Deze kan geleid zijn door een metalen kram op de buitenzijde net boven het laadhout in een gat in het laadhout. (type voorbeeld 028)",null,"Het verschijningsgebied van laadhout CC bestrijkt Vlaams-Brabant en Antwerpen.",null,3]
[null,"E","Laadhout E.  \nAan de bovenzijde de draag- of lamoenbomen is een O-, rechthoekig of U-vormige beugel waarin een houten laadhout kan worden geschoven die de kopse einden van de draagbomen blokkeren.  In de linker metalen beugel is bovenaan een gat waarin een sluitpen kan worden geplaatst die in het laadhout past en deze blokeerd.  De sluitpen is door middel van een kettinkje vastgezet met een metalen kram op de boom. (type voorbeeld 022)",null,"Het verschijningsgebied van laadhout E bestrijkt Vlaams-Brabant en Antwerpen.",null,17]
[null,"EA","Laadhout EA.  \nAan de bovenzijde de draag- of lamoenbomen is een O-, rechthoekig of U-vormige beugel waarin een houten laadhout kan worden geschoven die de kopse einden van de draagbomen blokkeren.  In de linker metalen beugel is bovenaan een gat waarin een sluitpen kan worden geplaatst die in het laadhout past en deze blokeerd.  De sluitpen is door middel van een kettinkje vastgezet met een metalen kram op de boom. (type voorbeeld 022)",null,"Het verschijningsgebied van laadhout EA bestrijkt het westen van Vlaams-Brabant en het oosten van OostVlaanderen.",null,6]
[null,"EB","Laadhout EB.  \nAan de bovenzijde de draag- of lamoenbomen is een O-, rechthoekig of U-vormige beugel waarin een metalen laadhout kan worden geschoven die de kopse einden van de draagbomen blokkeren.  In de linker metalen beugel is bovenaan een gat waarin een sluitpen kan worden geplaatst die in het laadhout past en deze blokeerd.  De sluitpen is door middel van een kettinkje vastgezet met een metalen kram op de boom. (type voorbeeld 042)",null,"Het verschijningsgebied van laadhout Eb bestrijkt Oost-Vlaanderen en het westen  van Antwerpen.",null,4]
[null,"GA","Laadhout GA.  \nMetalen beugel scharnierbaar op de buitezijde van de boom en aan de ander kant gevat in ee houen laadhout, opgesloten met een opsluitpen, feitel de houten versie van G (type voorbeeld 232)",null,"Het verschijningsgebied van laadhout GA bestrijkt de streek rond Brugge.",null,9]
[null,"GB","Laathout GB.\nMetalen U-beugel scharnierend op de draag- lamoenboom.  De armen van de beugel blokeren de kopse einden van de laadbomen. De armen van de beugel worden geblokeerd door een opsluitpen in het kopse eind van de laadboom.",null,"Het verschijningsgebied van laadhout GB bestrijkWest- en Oost-Vlaanderen.",null,8]
[null,"GC","Laadhout GC.\nAfgeleide van GB.  De metalen beugel scharnierd op de onderzijde van de draag-, lamoenbomen.  (type voorbeeld 053)",null,"Het verschijningsgebied van laadhout GC bestrijk het noorden van West-Vlaanderen en Antwerpen.",null,4]
[null,"H","Laathout H.  \nOp de eerste rong is een metalen haak met bevestigingblad.  Aan de lamoeboom is een metalen kram met kettingje.  Het kettingkje wordt ingehaak in de haak als kipbeveiliging. Dit komt zowel voor op de linker als rechterzjide.",null,"Het verschijningsgebied van laadhout H bestrijkt Vlaams-Brabant en Antwerpen.",null,2]
[null,"K","Laadhout type K.  \nTussen de twee draagbomen is een scharnierbaar gvat een dwarsregel met rechtopstaande lip met oog die opgesloten word door een metalen pin vast gezet op de laadvlak en opsluitpin (063)",null,"Het verschijningsgebied van laadhout K bestrijkt Vlaams-Brabant en het zuiden van Oost-Vlaanderen.",null,3]
[null,"L","Laadhout type L.  \nOp de dwarsregel voor de kast van het draagframe is een ketting vastgezet.  De ketting heeft een oog die vastgezt wordt op de opsluitpin op de bovenregel van de kast en opgesloten met een opsluitpen. (type voorbeeld 065)",null,"Het verschijningsgebied van laadhout L, LA bestrijkt het zuidwesten van Vlaams-Brabant.",null,4]
[null,"LB","Laadhout type LB.  \nOp op de dwarsregels van het lamoen- of draagframe voor de kast is een haak waaraan een ketting wordt gehaakt.  Bovenaan haakt de ketting in de heffboom vast op de staander van het voorbord.  (type voorbeeld 183)",null,"Het verschijningsgebied van laadhout LB bestrijkt de streek rond Tongerlo.",null,2]
[null,"M","Laadhout M.\nVooraan het laadvlak is doorheen de eerste dwarsregel een handgreep met schroefdaad.  In de onderliggende dwarsregel van het draagframe is ee moer gevat waarin de beugel vastdraait.",null,"Het verschijningsgebied van laadhout M bestrijkt het westen van Vlaams-Brabant en het oosten van OostVlaanderen.",null,2]
["Berrieboom","A","Berrieboom A.  \n1/8 hol gebogen over de volledige lengte met asopsluiting.  (type voorbeeld 002)",null,"Het verschijningsgebied van berrieboom B bestrijkt Het noorden van West-Vlaanderen en in de streek rond Halle.",null,12]
[null,"B","Berrieboom B.  \nRechte tot zeer licht hol  van de berrieboom ten belope van het laadvlak.  Naar de handgrepen in een S-vorm omhoog buigend. Voorbij het laadvlak naar de aseinden kan deze lichtjjes hol omhoog gaan.  (type voorbeeld 010)",null,"Het verschijningsgebied van draagboom A bestrijkt hoofdzakelijk het zuiden van  Oost-Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,35]
["Draagboom","A","Draagboom A.    \nRechte draagboom.",null,"Het verschijningsgebied van berrieboom A bestrijkt Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en het oosten van Limburg.",null,27]
[null,"B","Draagboom B  \nRechthgoekig profiel met naar de voorschoot toe en knik omhoog.  Het verval wordt aangegeven",null,"Het verschijningsgebied van draagboom B bestrijkt het noorden van West- en Oost-Vlaanderen.",null,27]
[null,"C","Draagboom C.\n",null,"Het verschijningsgebied van draagboom C bestrijkt het het zuiwesten van West-Vlaanderen.",null,3]
["Lamoenboom ","A","Lamoenboom A.  \nRechte lamoenboom.",null,"Het verschijningsgebied van lamoenboom A bestrijkt Vlaams-Brabant, Limburg en het zuiden van Antwerpen.",null,22]
[null,"B","Lamoenboom B.  \nLicht S-vormig in de lengte (type voorbeeld 004)",null,"Het verschijningsgebied van lamoenboom A bestrijkt Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.",null,33]
[null,"C","Lamoenboom C. \nS-vormig in de lengte.  (type voorbeeld 001)",null,"Het verschijningsgebied van lamoenboom C bestrijkt hoofdzakelijk Antwerpen, beperkter Vlaams-Brabant en Limburg."]
[null,"D","Lamoenboom D.  \nRecht met neergebogen einden.",null,"Het verschijningsgebied van lamoenboom D bestrijkt hoofdzakelijk de grens van Antwerpen met Vlaams-Brabant.",null,13]
["Karsteun","AA2","Karsteun AA2.  \n2 Houten staander met bovenaan metaalbeslag en oog draaibaar verbonden doormiddel van een ring of kram met de lamoenbomen",null,"Het verschijningsgebied van karsteun AA2 bestrijkt  Antwerpen, beperkter Vlaams-Brabant en Limburg.",null,44]
[null,"AD1","Karsteun AD1.  \n1 Houten staander met bovenaan metaalbeslag en oog draaibaar verbonden doormiddel van een ring of kram onder het laadvlak in het midden.",null,"Het verschijningsgebied van karsteun AD1 bestrijkt  hoofdzakelijk Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,16]
[null,"CA2","Karsteun CA2.  \n2 vaste zware metalen steunen bestaande uit 3 staanders bevestigd onder de lamoenboom.  (type voorbeeld 085)",null,"Het verschijningsgebied van karsteun CA2 bestrijkt de streek rond Bonheiden-Reimenam.",null,5]
[null,"BA","Karsteun BA.  \nCentrale T- steun met staander en bovenregel.  De einden van de bovenregel hebben ronde pennen die scharnierbaar zijn opgesloten in metalen beugels bevestigd op de onderzijde van X.  Het houten frame is verstevigd doormiddel van V-vormig metaal beslag.  ",null,"Het verschijningsgebied van lamoenboom C bestrijkt  hoofdzakelijk Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,2]
["Kruiwagenvoet","A","Kruiwagenvoet A.  \nHouten klos in T-vorm getimmerd aan de onderzjde van de berrieboom.  De profielering kan verschillend gedefinieerd zijn en wordt beschreven onder profielering volgens 'profielering vooraan', en profielering achteraan'  (type voorbeeld 008)",null,"Het verschijningsgebied van kruiwagenvoet A bestrijkWest- en Oost-Vlaanderen.",null,13]
[null,"AA","Kruiwagenvoet AA.  \nHouten klos met hiel of de omgekeerde schoen.  (type voorbeeld 035)",null,"Het verschijningsgebied van kruiwagenvoet AA bestrijkVlaams-Brabant.",null,3]
[null,"AB","Kruiwagenvoet AB.\nHouten klos met hiel gesteund met hout houten steker.",null,"Het verschijningsgebied van kruiwagenvoet AB bestrijkVlaams-Brabant.",null,3]
[null,"C, CA, CB, CC, CD, CE, CF","Kruiwagenvoet CA.  \nX duidt op de profilering van de verbindingsregels 0 is rond, 4 is vierkant, 6 is zeskant, 8 is achthoekig.  \n\nHouten staander met halfhout verbinding, bout en moer of pen en gat vastgezet op de onderzjde van de berrieboom.  De beide staanders zijn naar de onderzijde toe verbonden met een dwarse regel.  De staander is zowel naar de voorzijde als achterzijde verstevigd door middel van een houten steker die de voet verbind+BK8en met de berrieboom.  (type voorbeeld 015)",null,"Het verschijningsgebied van kruiwagenvoet C, CA, CB, CC, CD, CE, CF bestrijkt  Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.",null,11]
[null,"D, DA","Kruiwagenvoet D.  \nMetalen voet doormiddel van drie ronde metalen staven of rechthoekig ijzer waarvan er 2 zijn vastgezet op de berrieboom en 1 op de achterste dwarsregel.",null,"Het verschijningsgebied van kruiwagenvoet D bestrijkt  Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.",null,13]
["Handgreep kruiwagen","A","Handgreep A.  \nHaakvormige handgreep.  De berrieboom versmalt iin de breedte.  (type voorbeeld 006)",null,"Het verschijningsgebied van handgreep A is gelijkmatig verspreid over West- Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,24]
[null,"B","Handgreep B.  \nUitloop handgreep.  Versmallend en uitlopend met ovaalvormig profiel.  (type voorbeeld 009)",null,"te onduidelijk",null,2]
[null,"C","Handgreep C.  \nU- vormige handgreep.  Het profiel is ovaal vormig.  (type voorbeeld 010)",null,"Het verschijningsgebied van handgreep C is gelijkmatig verspreid over West- Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.",null,30]
["Remsysteem","A, AA, H","Remsysteem AA.  \nAan de linkerzijde onder de kast dwars gericht op de kar/wagen de handgreep.  De handgreep is draaibaar gevat in beugel.  Vervolgens moerbeugel met stang scharnierbaar verbonden met L-vormig hefboomsysteem dat scharnier op een vast punt S.  De L-beugel is scharnierbaar verbonden met een verbindingstang met de houten rembalk met houten remblokken opgesteld voor de acherwielen.   De rembalk zit gevat aan beide zijden in een metalen beugel.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeeld 005)",null,"Het verschijningsgebied van remsysteem A, AA, H bestrijk West- en Oost-Vlaanderen.",null,31]
[null,"D, DA, DD","Remsysteem D.  \nVooraan aan de linkerzijde een metalen handgreep draaibaar vastgezet met beugel.  Vervolgens moerbeugel met verbindingsstang scharnieerbaar verbonden met de hefboom van de metalen rembalk.  De rembalk is draaibaar opgesteld en omgebogen armeinden waar houten rembloken op gemonteerd zijn.  De moerbeugel en verbindingsstang kan lopen naast het zijbord waarbij de de hefboom net naast de rongblok voorzien is.   De hefboombeugel kan gericht zijn zowel naar boven als naar onderen.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeel 079)",null,"Het verschijningsgebied van remsysteem D, DA, DD bestrijk het noorden van  West- en Oost-Vlaanderen.",null,18]
[null,"G","Remsysteem G.  \nAan de linkerzijde onder de kast dwars gericht op de kar/wagen de handgreep.  De handgreep is draaibaar gevat in beugel.  Vervolgens moerbeugel met stang scharnierbaar verbonden met L-vormig hefboomsysteem dat scharnier op een vast punt S.  De L-beugel is scharnierbaar verbonden met een verbindingstang met de houten rembalk met houten remblokken opgesteld voor de acherwielen.   De rembalk zit gevat aan beide zijden in een metalen beugel.  De rembalk kan voorzien van houten blokken, metalen remschoenen met hout of rubber.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeeld 148)",null,"Het verschijningsgebied van remsysteem G bestrijkt het noorden van  West-Vlaanderen.",null,3]
[null,"K, KA","Remsysteem K.  \nAan de linkerzijde vooraan is de handgreep.  Deze is draaibaar vastgezet op draagboom met beugel.  Vervolgens moerbeugel die scharnierbaar is verbonden met de hefboomstang die scharnierbaar is verbonden met de asblok.  Doormiddel van twee verbindingstangen is de hefboomstang verbonden met de rembalk. De rembalk zit gevat aan beide zijden in een metalen beugel.  De rembalk kan voorzien van houten blokken, metalen remschoenen met hout of rubber.  De remblokken zijn opgesteld voor de wielen.  (type voorbeeld 063)",null,"Het verschijningsgebied van remsysteem K bestrijkt het zuiden van Vaams-Brabant.",null,6]
[null,"L, C","Remsysteem L.  \nVooraan aan de linkerzijde een metalen handgreep draaibaar vastgezet met beugel.  Vervolgens moerbeugel met verbindingsstang scharnieerbaar verbonden met de hefboom van de metalen rembalk.  De rembalk is draaibaar opgesteld en omgebogen armeinden waar houten rembloken op gemonteerd zijn. De hefboombeugel kan gericht zijn zowel naar boven als naar onderen.   De remblokken zijn opgesteld achter de wielen.  De moerbeugel en verbindingsstang kan lopen naast het zijbord waarbij de de hefboom net naast de rongblok voorzien is.  (type voorbeel 073)",null,"Het verschijningsgebied van remsysteem L bestrijkt Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,11]
[null,"F, M, S","Remsysteem F.  \nOp de linkerzijde is een metalen handgreep draaibaar vastgezet met beugel.  De verbindingstang loopt tot voor de rembalk waar een moerbeugel met verbindingsstang verbonden is met de houten rembalk.  Op de verbindngstang tussen de handgreep en moerbeugel is een dwarse verbindingstang los gevat tegen een vaste aanslag.  Deze verbindingsstang is scharnierbaar verbonden met in het midden en is op het kopse eind scharnierbaar verbonden met een tweede verbdindingstang die verbonden is met de rembalk.  De rembalk kan voorzien van houten blokken, metalen remschoenen met hout of rubber.  De remblokken zijn opgesteld achter de wielen.  (type voorbeeld 081)",null,"Het verschijningsgebied van remsysteem F bestrijkt het zuiden van West- en Oost-Vlaanderen.",null,6]
[null,"R, Q","Remsysteem R.  \nAchteraan doorheen de rembalk de handgreep, verbindingstang.  Op de asblok is de moerbeugel bevestigd.  (type voorbeel 135)",null,"Het verschijningsgebied van remsysteem R bestrijkt het zuidenoosten van Oost-Vlaanderen en het zuidwesten van Vlaams-Brabant.",null,5]
["Bovenstel"]
["Rongenbeugel ","A","Rongenbeugel A.  \nHallfronde rongenbeugel.  metalen beugels die doormiddel van getrokken draad, rondel en moer worden vastgezet aan de binnenzijde van de draag-, lamoen of berrieboom.",null,"Het verschijningsgebied van rongensysteem A bestrijkt Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,36]
[null,"B","Rongenbeugel B.  \nT-vormig rongenbeugel.  metalen T-vormig bladprofiel vastgezet doormiddel van 3 bouten en moer aan de binnenzijde van de draag-, lamoen of berrieboom. Voorkomend heeft het T-vormig bladprofiel nog een naar boven gericht element waardoor het kruisvormig wordt, maar de T- vorm blijft duidlelij zichtbaar. (type voorbeeld 004)",null,"Het verschijningsgebied van rongenbeugel B bestrijkt nadrukkelijker Antwerpen en beperkt in West- Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.",null,14]
[null,"C","Rongenbeugel C.   \nRechthoekig vormige metalen bladprofiel dat aan de beide einde doormiddel van een bout de rong vastzet. (type voorbeeld 018)",null,"Het verschijningsgebied van rongenbeugel C bestrijkt West-, Oost-Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,21]
[null,"D","Rongenbeugel D.  \nHalfronde rongenbeugel.  De beugels hebben onderaan uitgewerkt bladstaal dat vastgezet is op de bovenzijde van de laadboom en aan de binnenzijde overgeplooid en vastgezet. (type voorbeeld 040)",null,"Het verschijningsgebied van rongenbeugel C bestrijkt het noorden van Antwerpen.",null,11]
[null,"E","Rongenbeugel E.  \nRechthoekige beugel.  (type voorbeeld 009)",null,"Het verschijningsgebied van rongenbeugel E bestrijkt beperkt West-, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen.",null,10]
[null,"F","Rongenbeugel F.  \nHalfronde rongenbeugel.  De beugels hebben bovenaan uitgewerkt bladstaal dat vastgezet is op de bovenzijde van de laadboom en aan de binnenzijde overgeplooid en vastgezet. (type voorbeeld 040)",null,"Het verschijningsgebied van rongenbeugel F bestrijkt Antwerpen en nadrukkelijk op de grens met Vlaams-Brabant.",null,7]
[null,"H","Rongenbeugel H. \nDe rechthoekige pen van de rong zit opgesloten in een gat in de verbredingplank van de laadvloer aan de buitenzijde van de berrieboom.  (type voorbeeld 016)",null,"Het verschijningsgebied van rongenbeugel H bestrijkt beperkt West-, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen.",null,11]
[null,"I","Rongenbeugel I.  \nHalfronde beugel met zijastze met bouyt en moer",null,"Het verschijningsgebied van rongenbeugel H bestrijkt Limburg, het oosten van Vlaams-Brabant en het zudoosten van Antwerpen.",null,33]
[null,"J","Rongenbeugel J. \nRechthoekige beuge met bout en moer doorheen de booml.  (type voorbeeld 089)",null,"Het verschijningsgebied van karsteun J bestrijkt de streek rond Keerbergen.",null,7]
[null,"L","Rongenbeugel L.  \nVierkante rongenbeugel.  De beugels hebben onderaan uitgewerkt bladstaal dat vastgezet is op de bovenzijde van de laadboom en aan de binnenzijde overgeplooid en vastgezet. De beugel is naar boven gericht.  (type voorbeeld 231)  ",null,"Het verschijningsgebied van rongenbeugel L bestrijkt het noorden van West- en Oost-Vlaanderen.",null,5]
["Laadboom","A","Laadboom A.  \nRechthoekig profiel, recht.  ",null,"Het verschijningsgebied van laadboom A bestrijkt nadrukkelijk West-, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.  Beperkt Antwerpen en Limburg.",null,71]
[null,"B","Laadboom B. \nRechthoekig profiel .  Recht.  Op een afstand van de kopse einde versmalt de breedte van de laadboom aan de ondezijde geleidelijk.  ",null,"Het verschijningsgebied van laadboom B bestrijkt nadrukkelijk Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.  Beperkt Antwerpen en Limburg.",null,61]
[null,"C","Laadboom C.  \nRechthoekig profiel.  Bovenzijde is lichtjes hol over de lengte.  Op een afstand van de kopse einden versmalt de breedte van de laadboom aan de onderzijde door middel van een hol profiel over de lengte",null,"Het verschijningsgebied van laadboom C bestrijkt Antwerpen.",null,2]
[null,"D","Laadboom D.\nRechthoekig profiel.  S-vormig volgens de breedte.",null,"Het verschijningsgebied van laadboom D bestrijkt het noorden van West-Vlaanderen.",null,5]
["Zijbord","Aa","Zijbord AaX/Z.  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  De pen van de eerste en laaste rong steekt uit boven de bovenregel.  ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord AaX/Z bestrijkt  Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.",null,15]
[null,"Ab","Zijbord AbX/Z.  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  Op de kopse einden van de betimmering is een verbindingsregel.  Deze kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.  De pen van de eerste en laaste rong steekt uit boven de bovenregel.  ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord AbX/Z bestrijkt  hoofdzakelijk Antwerpen, Vlaams-Brabant en beperkt Limburg.",null,28]
[null,"Ad4/0 tot Ad6/0","Zijbord Ad4/0 tot Ad6/0.  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering komt gelijk met de eerste en laatste rong.  De pen van de eerste en laaste rong steekt uit boven de bovenregel.  ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Ad4/0 tot Ad6/0 bestrijkt  het westen van Oost-Vlaanderen en het oosten van Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,9]
[null,"Ad8/0 tot Ad11/0","Zijbord Ad8/0 tot Ad11/0.\nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering komt gelijk met de eerste en laatste rong.  De pen van de eerste en laaste rong steekt uit boven de bovenregel.  ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Ad8/0 tot Ad11/0 bestrijkt West- en Oost-Vlaanderen.",null,2]
[null,"Ae4/0, Ae4/2","Zijbord Ae4/0, Ae4/2 \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Ae4/0 tot Ae4/2 bestrijkt Antwerpen, Vlaams-Brabant en het westen van Oost-Vlaanderen.",null,10]
[null,"Ae5/0 tot Ae10/0","Zijbord Ae5/0 tot Ae10/0\nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Ae4/0 tot Ae4/2 bestrijkt West-Vlaanderen.",null,8]
[null,"Af3/0, Af4/0","Zijbord Af3/0, Af4/0\nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  Op de kopse einden van de betimmering is een verbindingsregel.  Deze kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen. ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Af3/0 , Af4/0 bestrijkt Antwerpen, Vlaams-Brabant en beperkt Limburg.",null,6]
[null,"Ag4/0, Ag5/0","Zijbord Ag  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering komt gelijk met de eerste en laatste rong.  ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Ag4/0 , Ag5/0 bestrijkWest- Oost-Vlaanderen en het oosten Vlaams-Brabant.",null,12]
[null,"Ag6/0 tot ag13/0","Zijbord AgX/Z.  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingstangen.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering komt gelijk met de eerste en laatste rong.  ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Ag6/0 tot Ag13/0 bestrijkhoofdzakelijk West- Vlaanderen en beperkt Oost-Vlaanderen.",null,9]
[null,"Al3/0, Al4/0, Al4/3, Al5/4","Zijbord AlX/Y.\nX duidt op het aantal rongen, Y op het aantal opgetimmerde verbindingsregels.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  Op de kopse einden van de betimmering is een verbindingsregel.  Tussen de staanders zijn opgetimmerde tussenverbindingsregels.  Deze kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.  ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Al3/0, Al4/0, Al4/3, Al5/4 bestrijkt hoofdzakelijk Limburg.",null,3]
[null,"AM4/0, Am4/3","Zijbord AmX/Z.  \nX duidt op het aantal rongen, Z op het aantal opgetimmerde tussenstaanders.  \n\nHet zijbord bestaat uit rongen aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste rong.  Op de kopse einden van de betimmering is een verbindingsregel.  Deze kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.  Op de betimmering is bovenaan tussen de rongen een opgetimmerder bovenregel.  Tussen de staander kunnen opgetimmerde tussenstaanders zijn.",null,"Het verschijningsgebied van zijbord AM4/0, Am4/3 bestrijkt Limburg en Antwerpen",null,5]
[null,"En0","Zijbord An0.  \nX duid op het aantal opgetimmerde verbindingsregels.\n\nHet zijbord bestaat uit één rong betimmerd met één plank.  Vooraan kan een opgetimmerde verbindingsregels vorozien zijn ('x').  De achterste bovenhoek kan vierkant, afschuind tot afgerond zijn. (type voorbeeld 015)",null,"Het verschijningsgebied van zijbord An0 bestrijkt Antwerpen en het noorden van West-Vlaanderen.",null,13]
[null,"An1","Zijbord An1.  \nX duid op het aantal opgetimmerde verbindingsregels.\n\nHet zijbord bestaat uit één rong betimmerd met één plank.  Vooraan kan een opgetimmerde verbindingsregels vorozien zijn ('x').  De achterste bovenhoek kan vierkant, afschuind tot afgerond zijn. (type voorbeeld 015)",null,"Het verschijningsgebied van zijbord An1 is gelijkmatig verspreid over Vlaanderen.",null,22]
[null,"Ao1","Zijbord Ao1.  \nX duid op het aantal opgetimmerde verbindingsregels.\n\nHet zijbord bestaat uit één rong betimmerd met één plank.  De bovenzijde van de betimmering is 1/8 rond.  Vooraan kan een opgetimmerde verbindingsregels vorozien zijn ('x').  De achterste bovenhoek kan vierkant, afschuind tot afgerond zijn. (type voorbeeld 116)",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Ao1 is bestrijkt de srreek rond Keerbergen.",null,2]
[null,"Ba4 tot Ba6","Zijbord Ba4 tot Ba6  \nX duidt op het aantal staanders, Y duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet zijbord is vast met staanders en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmert.  De staanders zijn verbonden met de laad-, lamoenboom, verbindingsregel of tussenblokken.  De bovenregel kan verbonden zijn met de laad- lamoenboom door middel van metalen verbindingsstangen.  Het zijbord kan gesteund zijn door rongen gevat in rongenbeugels op de boom.  De rongen kunnen met de bovenzijde verbonden zijn met moer en bout.  ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Ba4 tot Ba6 bestrijkt Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,17]
[null,"Ba8 tot Ba10","Zijbord Ba8 tot Ba10  \nX duidt op het aantal staanders, Y duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet zijbord is vast met staanders en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmert.  De staanders zijn verbonden met de laad-, lamoenboom, verbindingsregel of tussenblokken.  De bovenregel kan verbonden zijn met de laad- lamoenboom door middel van metalen verbindingsstangen.  Het zijbord kan gesteund zijn door rongen gevat in rongenbeugels op de boom.  De rongen kunnen met de bovenzijde verbonden zijn met moer en bout.  ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Ba8 tot Ba10 bestrijkt hoofdzakelijk West- Vlaanderen en beperkt Oost-Vlaanderen.",null,4]
[null,"Bb5/1/1, Bb6/1/1","Zijbord Bb5, Bb6 \nX duidt op het aantal staanders, Y duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet zijbord is vast met staanders en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmert.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  De staanders zijn verbonden met de laad-, lamoenboom, verbindingsregel of tussenblokken.   De bovenregel kan verbonden zijn met de laad- lamoenboom door middel van metalen verbindingsstangen.  Het zijbord kan gesteund zijn door rongen gevat in rongenbeugels op de boom.  De rongen kunnen met de bovenzijde verbonden zijn met moer en bout.  ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Bb5, Bb6 bestrijkt Limburg.",null,4]
[null,"Bc8-Bc15","Zijbord BcX/Y/Z.   \nX duidt op het aantal staanders, Y duidt op het aantal rongen, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet zijbord is vast met staanders en een bovenregel dat aan de binnenzijde is betimmert.  De betimmering steekt voorbij de eerste staander.  De staanders zijn verbonden met de laad-, lamoenboom, verbindingsregel of tussenblokken.   De bovenregel kan verbonden zijn met de laad- lamoenboom door middel van metalen verbindingsstangen.  Het zijbord kan gesteund zijn door rongen gevat in rongenbeugels op de boom.  De rongen kunnen met de bovenzijde verbonden zijn met moer en bout.  ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Bc8 tot Bc15 bestrijkt hoofdzakelijk West- Vlaanderen en beperkt Oost-Vlaanderen.",null,7]
[null,"Bh","Zijbord BhX/Y. \nX duidt het aantal verbindignsregels.  Y duidt het aantal metalen regels verbonden met de verbindingsregel of tussenblokken.\n\nHet zijbord is vast en bestaat uit horizontale betimmering  met vertikaal opgetimmerde verbindingsregels.   De verbindingsregels of betimmering kunnen verbonden zijn met de laad-, lamoenboom, verbindingsregel of tussenblokken doormiddel van metalen verbindingselementen.",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Bh bestrijkt nadrukkelijk het noorden van West-Vlaanderen, beperkt West-Vlaanderen en het noorden van Oost-Vlaanderen.",null,16]
[null,"Ca","Zijbord CaX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar zijbord bestaat uit een betimmerd raamwerk dat opgesloten zit tussen de laadvloer en de wagenrongen. Het raamwerk bestaat uit een gebogen bovenregel met armeinden, rechte onderregel en staanders.  De staanders zijn aan de binnenzijde horizontaal betimmerd en komen gelijk met de binnenzijde van de bovenregel.",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Ca bestrijkt het noorden van West-Vlaanderen en vermoedelijk het uiterste noorden van Oost-Vlaanderen.",null,16]
[null,"Cb","Zijbord CbX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar zijbord bestaat uit een betimmerd raamwerk dat opgesloten zit tussen de laadvloer en de wagenrongen. Het raamwerk bestaat uit een gebogen bovenregel met armeinden, rechte onderregel en staanders.  De pennen van de eerste, tweede, voorlaatste en laatste staander steken uit.  Vanaf de tweede tot de voorlaatste staander, zijn de staanders aan de binnenzijde horizontaal betimmerd en komen gelijk met de binnenzijde van de bovenregel.   ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Cb bestrijkt het noorden van Oost-Vlaanderen.",null,2]
[null,"Cd4 tot Cd6, Ce4 tot Ce6","Zijbord CdX/Z.  \nX duidt op het aantal staanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet afneembaar zijbord bestaat uit een betimmerd raamwerk dat opgesloten zit tussen de laadvloer en de wagenrongen. Het raamwerk bestaat uit een rechte bovenregel met armeinden, rechte onderregel met armeinden en staanders.  De staanders zijn aan de binnenzijde horizontaal betimmerd en komen gelijk met de binnenzijde van de bovenregel.  (type voorbeeld 081)",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Cd bestrijkt het West-Vlaanderen en het noorden van Oost-Vlaanderen.",null,4]
[null,"Cd8 ","Zijbord Cd8.  \nX duidt op het aantal staanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet afneembaar zijbord bestaat uit een betimmerd raamwerk dat opgesloten zit tussen de laadvloer en de wagenrongen. Het raamwerk bestaat uit een rechte bovenregel met armeinden, rechte onderregel met armeinden en staanders.  De staanders zijn aan de binnenzijde horizontaal betimmerd en komen gelijk met de binnenzijde van de bovenregel.  (type voorbeeld 081)",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Cd8 bestrijkt het oosten van Oost-Vlaanderen en het westen van Vlaams-Brabant.",null,3]
[null,"Cf","Zijbord CfX/Z.  \nX duidt op het aantal staanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet afneembaar zijbord bestaat uit een raamwerk dat opgesloten zit tussen de laadvloer en de wagenrongen. Het raamwerk bestaat uit een rechte bovenregel met armeinden, rechte onderregel met armeinden en staanders.  ",null,"Het verschijningsgebied van zijbord Cf bestrijkt het Limburg en het westen van  Vlaams-Brabant.",null,4]
["Zijleest","A","Zijleest A.  \nOp het zijbord zijn hoekijzers vastgezet met een horizontaal gerichte plank.",null,"Het verschijningsgebied van zijleest A bestrijkt hoofdzakelijk het midden van Vlaanderen maar vermoedelijk volledig Vlaanderen.",null,19]
[null,"B","Zijleest B.  \nOogstrongen, bestaande uit 2 rongen gevat in rongenbeugels.  De rongen zijn bovenaan verbonden met pen en gat met de bovenrergel.  Aan de achterzijde van de bovenregel zijn 2 krammen die doormiddel van een metalen haak verbonden zijn met het zijbord.  De rongen zijn met de bovenregel verstevigd door middel van metanen V- vromig beslag.",null,"Het verschijningsgebied van zijbord zijleest B bestrijkt Antwerpen en het noorden van Vlaams-Brabant.",null,12]
[null,"C","Zijleest C.\nRongn gevat in rongenbeugel met bovenaan een metalen U-vormige beugel.  In deze beugel zit een rondhouten regel gevat.  De rongen zijn voorzien van metalen haken die inhaken in de bovenregel.  (type voorbeeld 042)",null,"Het verschijningsgebied van zijbord zijleest C bestrijkt het noorden van Antwerpen ",null,3]
[null,"E","Zijleest E.  \nIdem zijleest B.  Hierbij komen geen V-vormige metalen verstevigingsprofielen voor. (type voorbeeld 100).",null,"Het verschijningsgebied van zijbord zijleest E bestrijkt Antwerpen en het noorden van Vlaams-Brabant.",null,2]
["Voor-, Achterbord","Aa2","Bord Aa2.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met rechte boven-, onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Het verschijningsgebied van bord Aa2 bestrijkt  Vlaams-Brabant en Limburg.",null,2]
[null,"Aa3","Bord Aa3.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met rechte boven-, onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Het verschijningsgebied van bord Aa3 bestrijkt West-, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.",null,26]
[null,"Aa4","Bord Aa4.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met rechte boven-, onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Het verschijningsgebied van bord Aa4 bestrijkt hoofdzakelijk West-Vlaanderen en beperkt Vlaams-Brabant.",null,12]
[null,"Ab3","Bord AbX. \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar  bord bestaat uit een raamwerk met S-vormige bovenregel, rechte onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander. De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Het verschijningsgebied van bord Ab3 bestrijkt hoofdzakelijk het noorden van West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant.  Beperkt Oost-Vlaanderen en Limburg.",null,43]
[null,"Ab4","Bord AbX. \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar  bord bestaat uit een raamwerk met S-vormige bovenregel, rechte onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander. De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Het verschijningsgebied van bord Ab4 bestrijkt het westen van West-Vlaanderen.",null,5]
[null,"Ac3","Bord AcX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar  bord bestaat uit een raamwerk met S-vormige bovenregel, rechte onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  Op de kopse einden van de betimmering is een verbindingsregel.  Deze kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Het verschijningsgebied van bord Ac3 bestrijkt het noorwesten van Oost-Vlaanderen en het zuidwesten van Antwerpen..",null,12]
[null,"Ad3","Bord AdX/Z.  \nX duidt op het aantal staanders, Z geeft de oversteekv van de staanders t.o.v. de bovenregel aan.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met 1/8 ronde bovenregel, rechte onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  De staanders kunnen halfhouts of koud op elkaar verbonden met de bovenregel en opgesloten met bout en moer.  De staanders steken uit.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Het verschijningsgebied van bord Ad3 bestrijkt Oost-Vlaanderen.",null,3]
[null,"Af","Bord AfX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met 1/8 ronde bovenregel, rechte onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander. De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Het verschijningsgebied van bord Af bestrijkt hoofdzakelijk West-Vlaanderen en beperkt Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,31]
[null,"Ag","Bord AgX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met 1/8 holle bovenregel, rechte onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander. De armeinden van de boven en onderregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Het verschijningsgebied van bord Ag bestrijkt Vlaams-Brabant.",null,3]
[null,"Ah3","Bord AhX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met rechte boven-, onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt niet voorbij de eerste en laatste staander.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Het verschijningsgebied van bord Ah3 bestrijkt westen van Vlaams-Brabant.",null,3]
[null,"Ai2, Ai3","Bord AlX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een raamwerk met S-vormige bovenregel, rechte onderregel en staanders dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt niet voorbij de eerste en laatste staander. De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Het verschijningsgebied van bord Ai2, Ai3 bestrijkt het hoofdzakelijk het noorden van West-Vlaanderen en beperkt Oostvlaanderen.",null,11]
[null,"Bc","Bord BcX.  \nX duidt op het aantal rongen.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit een S-vormige bovenregel, rechte onderregel en rongen met onderaan pennen dat aan de binnenzijde is betimmerd.  De betimmering zit in de bovenregel gevat in een sponing.  De betimmering steekt voorbij de eerste en laatste staander.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Het verschijningsgebied van bord Bc bestrijkt het noorden van Antwerpen ",null,5]
[null,"Ca1","Bord CaX.  \nX duidt op het aantal tussenstaandes  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit 2 opgetimmerde verbindingsregels en tussenstaanders dat horizontaal is betimmerd.  De betimmering is gelijk met de verbindingsregels.  De verbindingsregel kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.  De bovenzijde is 1/8 rond.",null,"Het verschijningsgebied van bord Ca1 bestrijkt het westen van Antwerpen ",null,3]
[null,"Cb","Bord CbX/Y.  \nX duidt op het aantal tussenstaanders, Y op het aantal opgetimmerd regels.\n\nHet afneembaar bord bestaat uit opgetimmerde 2 verbindingsregel en tussenstaanders dat horizontaal is betimmerd.  De betimmering is gelijk met de verbindingsregels.  De verbindingsregel kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen. ",null,"Het verschijningsgebied van bord Cb bestrijkt het Antwerpen en limburg.",null,12]
[null,"Cc0","Bord CcX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit staanders die horiontaal zijn betimmerit.  De bovenzijde is 1/8 rond.  Op de bovenzijde kan een uitsparing zijn als handgreep.   (type voorbeeld 247)",null,"Het verschijningsgebied van bord Cc0 bestrijkt Antwerpen. ",null,3]
[null,"Cc2, Cc3","Bord CcX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit staanders die horiontaal zijn betimmerit.  De bovenzijde is 1/8 rond.  Op de bovenzijde kan een uitsparing zijn als handgreep.   (type voorbeeld 247)",null,"Het verschijningsgebied van bord Cc2, Cc3 bestrijkt hoofdzakelijk het noorden van West-Vlaanderen.. ",null,8]
[null,"Cd","Bord CdX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet afneembaar bord bestaat uit staanders die horiontaal zijn betimmerit.  De bovenzijde is recht.  Op de bovenzijde kan een uitsparing zijn als handgreep.   (type voorbeeld 249)",null,"Het verschijningsgebied van bord Cd bestrijkt gelijkmatig verspreid over West-, Oost-Vlaanderen Antwerpen en Vlaams-Brabant.. ",null,7]
[null,"Db","Bord DbX.  \nX duidt op het aantal opgetimmerde tussenstaanders op het onderbord.  \n\nHet 2-delig afneembaar bord bestaat uit: onderbord bestaande uit 2 verbindingsregels, eventueel voorkomend tussenstaanders, boven- en onderregel betimmerd op horizontale betimmering.  Bovenbord bestaat uit S-vormige bovenregel horizontaal betimmerd met opgetimmerde S-vormge onderregel.  Aan de binnenzijde zijn klampen opgetimmerd die gevat zitten achter het onderbord.  De verbindingsregel kunnen decoratief versierd zijn met accolade profieleringen.   De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Het verschijningsgebied van bord Db bestrijkt Antwerpen en hoofdzakelijk in de streek rond Keerbergen.",null,6]
[null,"Ea2","Bord EaX/Z.  \nX duidt op het aantal staander, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een rechte bovenregel en staanderrs (recht of straalsgewijs) gevat in de dwarsregel van het laadvlak.  De bovenregel zit halfhouts gevat in de armeinden van het zijbord en steekt de dikte van de bovenbetimmering boven de bovenregel van het zijbord uit.  Het raamwerk is horizontaal betimmerd, steekt voorbij de staanders en is op de kopse einden betimmerd op de staander van het zijbord.  ",null,"Het verschijningsgebied van bord Ea2 bestrijkt hoofdzakelijk Antwerpen en beperkt Vlaams-Brabant.",null,21]
[null,"Ea3","Bord EaX/Z.  \nX duidt op het aantal staander, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een rechte bovenregel en staanderrs (recht of straalsgewijs) gevat in de dwarsregel van het laadvlak.  De bovenregel zit halfhouts gevat in de armeinden van het zijbord en steekt de dikte van de bovenbetimmering boven de bovenregel van het zijbord uit.  Het raamwerk is horizontaal betimmerd, steekt voorbij de staanders en is op de kopse einden betimmerd op de staander van het zijbord.  ",null,"Het verschijningsgebied van bord AE3 bestrijkt hoofdzakelijk Limburg, beperkt Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,5]
[null,"EB","Bord EbX/Z.  \nX duidt op het aantal staanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een rechte bovenregel en staanderrs gevat in de dwarsregel van het laadvlak.  De bovenregel zit met pen verbonden in de bovenregel van het zijbord en bijgevolg gelijk van hoogte van het zijbord.  Het raamwerk is horizontaal betimmerd, steekt voorbij de staanders en is op de kopse einden betimmerd op de staander van het zijbord.",null,"Het verschijningsgebied van bord Eb bestrijkt Antwerpen.",null,3]
[null,"Ed","Bord EdX/Z.  \nX duidt op het aantal tussenstaanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een 1/8 ronde bovenregel (maanvormig), 2 buitenstaanders en tussenstaanders die gevat zitte onderaan met pen en gat in de dwarsregel.  De buitenstaanders zitten gevat doorheen de pen waardoor de pen opgespiëd is.  De tussenstaanders zijn betimmerd met horoziontaal gerichte planken en eindigen op een afstand van de staanders waardoor er een openig is om het zijbord op te sluiten.  De tussenstaanders zijn rechthoekig van profiel.  De buitenstaanders zijn duidelijk kleiner van profiel en dienen enkel om het zijbord op te sluiten.  (type voorbeeld 010).",null,"Het verschijningsgebied van bord Ab3 bestrijkt West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant.  Beperkt Oost-Vlaanderen en Limburg.",null,24]
[null,"Ee","Bord EeX/Y/Z.  \nX duidt op het aantal tussenstaanders, Y geeft de oversteekv van de staanders t.o.v. de bovenregel aan, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een 1/8 ronde bovenregel (maanvormig), 2 buitenstaanders en tussenstaanders die gevat zitten onderaan met pen en gat in de dwarsregel.  De buitenstaanders zitten gevat doorheen de pen waardoor de pen opgespiëd is.  De tussenstaanders zijn betimmerd met horoziontaal gerichte planken en eindigen op een afstand van de staanders waardoor er een openig is om het zijbord op te sluiten.  De tussenstaanders zijn rechthoekig van profiel.  De pennen van de tussenstaanders steken uit boven de bovenregel.  De buitenstaanders zijn duidelijk kleiner van profiel en dienen enkel om het zijbord op te sluiten.  (type voorbeeld 014).",null,"Het verschijningsgebied van bord Ee bestrijkt Antwerpen.",null,9]
[null,"Ef","Bord EfX/Z.  \nX duidt op het aantal tussenstaanders, Z op het aantal verbindingsstangen.  \n\nHet vast bord bestaat uit een schuinoplopend en vervolgens schuinneerlopende bovenregel (driehoekvormig), 2 buitenstaanders en tussenstaanders die gevat zitte onderaan met pen en gat in de dwarsregel.  De buitenstaanders zitten gevat doorheen de pen waardoor de pen opgespiëd is.  De tussenstaanders zijn betimmerd met horoziontaal gerichte planken en eindigen op een afstand van de staanders waardoor er een openig is om het zijbord op te sluiten.  De tussenstaanders zijn rechthoekig van profiel.  De buitenstaanders zijn duidelijk kleiner van profiel en dienen enkel om het zijbord op te sluiten.  (type voorbeeld 034).",null,"Het verschijningsgebied van bord Ef bestrijkt hoofdzakelijk Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,2]
[null,"Eh ","Bord EhX.  \nX duidt op het aantal staanders.  \n\nHet vast bord bestaat uit een rechte bovenregel  2 buitenstaanders en tussenstaanders.  De buitenstaanders zitten gevat met pen en gat verbinding in de berrieboom, de tussenstaanders in de dwarregel.  De staanders zijn rechthoekig van profiel.  (type voorbeeld 006).",null,"Het verschijningsgebied van bord Ah bestrijkt Antwerpen en Vlaams-Brabant.  Beperkt Oost-Vlaanderen en Limburg.",null,5]
[null,"F","Bord Fa.  \nHet afneembaar bord bestaat uit een S-vormige bovenregel, vertikaal betimmert.  Op de betimmering is een uitgesproken brede S-vormige onderregel getimmerd.  De bovenregel heeft openingen voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.  De armeinden van de bovenregel steken uit of zijn voorzien van metalen beugel voor het opsluiten van de armeinden van het zijbord.",null,"Het verschijningsgebied van bord F bestrijkt hoofdzakelijk West- en Oost-Vlaanderen en beperkt in Antwerpen en Limburg.",null,34]
["Opsluitbord","A","Opsluitbord A.  \nS-vormig met opening naar beide kopse einden toe voor het opsluiten. (type voorbeeld 051)",null,"Het verschijningsgebied van opsluitbord A bestrijkt hoofdzakelijk het noorden van West- en Oost-Vlaanderen en beperkt in Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,10]
[null,"B","Opsluitbord B.  \nRecht met opening naar beide kopse einden toe voor het opsluiten (type voorbeeld 052).",null,"Het verschijningsgebied van opsluitbord A bestrijkt hoofdzakelijk het noorden van West- en Oost-Vlaanderen en beperkt in Antwerpen en Vlaams-Brabant.",null,4]
["Opsluiting bovenaan","A","Opsluiting bord A.   \nBovenaan in de bovenregel van het bord op de kopse einden zijn gaten voorzien die de armeinden ontvangen.  In de armeinden is een gat voorzien en wordt het bord opgesloten door middel van een opsluitpen.  (type voorbeeld 028)",null,"Het verschijningsgebied van opsluiting A bestrijkt West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant.  Beperkt Oost-Vlaanderen en Limburg.",null,79]
[null,"C","Opsluiting bord C.  \nBovenaan is op het bord aan de linker- en rechter zijde een metalen oog met bevestigingslichaam waarin een haak scharniert.   Deze haak sluit in op een metalen kram op het zijbord.  (type voorbeeld ",null,"Het verschijningsgebied van bord Ee bestrijkt Antwerpen.",null,5]
[null,"O","Opsluiting bord O.\nGevat tussen twee houte geleiders opgetimmerd op de binnenzijde van het zijbord ( type voorbeeld 247)",null,"Het verschijningsgebied van opsluiting O bestrijkt hoofdzakelijk het noorden van West-Vlaanderen en beperkt in Vlaams-Brabant.",null,11]
[null,"T","Opsluiting bord T.   \nOp het zijbord is een metalen element met groef waarin een scharnierbare haak inhaakt.  (type voorbeeld 067)",null,"Het verschijningsgebied van opsluiting T bestrijkt het noorden van Oost-Vlaanderen en Antwerpen.",null,4]
["Opsluting onderaan","A","Opsluiting bord A.   \nBovenaan in de bovenregel van het bord op de kopse einden zijn gaten voorzien die de armeinden ontvangen.  In de armeinden is een gat voorzien en wordt het bord opgesloten door middel van een opsluitpen.  (type voorbeeld 028)",null,"Het verschijningsgebied van opsluiting A bestrijkt het noorden van West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.",null,6]
[null,"B","Opsluiting bord B.  \nOnderaan zit het bord gevat tussen de buitenstaander of betimmering van het zijbord en een blokeringmetaal vastgezet op het laadvlak. (type voorbeeld 028)",null,"Het verschijningsgebied van opsluiting A bestrijkt West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant.  Beperkt Oost-Vlaanderen en Limburg.",null,69]
[null,"D","Opsluiting bord D.  \nOnderaan zijn de staanders voorzien van pennen die gevat zitten in gaten in het laadvlak en geborgen zijn tegen de eerste of laatste dwarsregel van het laadvlak.  Type voorbeeld 040)",null,"Het verschijningsgebied van opsluiting D bestrijkt het noorden van Antwerpen.",null,5]
[null,"E","Opsluiting bord E.  \nOnderaan is een metalen lichaam met  pen naar ronderen gricht.  Deze zit gevat naast de lamoenboom achter een metalen pen. (type voorbeeld 047).",null,"Het verschijningsgebied van opsluiting E bestrijkt Vlaams-Brabant en het zuiden van Antwerpennoorden van Antwerpen.",null,9]
[null,"F","Opsluiting bord F.   \nBovenaan is een scharnier bevestigd op het bord.  Plooit 90° om tot op het zijbord .  In deze lip is een sleuf waarin een metalen kram past van het zijbord Opsluiten met opsluitpen.  (type voorbeeld 047).",null,"Het verschijningsgebied van opsluiting E bestrijkt het noordwesten van Vlaams-Brabant.",null,2]
[null,"K  ","Opsluitng bord K.  \nOp het  kopse eind van de laadboom is een metalen oog vastgezet.  Hierin haakt een metalen pen met vastlichaam vast gezet op het bord.  (type voorbeeld 091)",null,"Het verschijningsgebied van opsluiting K bestrijkt Vlaams-Brabant en beperkt West-Vlaanderen.",null,3]
[null,"N","Opsluiting bord N.\nDoormiddel van houten klampen gevat achter ondervoorbord",null,"Het verschijningsgebied van opsluiting K bestrijkt Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen.",null,10]

{"sheet":"Terminologielijst","index":6,"n_rows":120,"n_cols":18,"rows_kept":120,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["                  Terminologielijst"]
["Term",null,"Beschrijving"]
[null,"Alternatieve benaming"]
["Aalt",null,"vocht dat uit (koe)mest sijpelt  (Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie augustus 2005.)"]
["Achter bovenopsluitregel","achtersluitboom","Houten regel dat gevat zit over de armeinden van de bovenregel van het zijbord aan de achterzijde.  "]
["Achter onderopsluitregel",null,"Houten regel dat gevat zit over de armeinden van de onderregel van het zjibord of draagbomen aan de achterzijde"]
["Achterarmen","hoeltje, schaar, achtertangarmen","Houten regels die de langboom verbinden met het achteronderstel"]
["Achterbord","dwarschot, achterschot","Het achterste bord van de karkast"]
["Achteronderstel","achterstel","Bestaat uit karakteristieke elementen (achterwielen, metalen as, achterarmen, asblok en bovenblok) verbonden met de achterste as. "]
["Armeinden","tuiten","Ronde of vierkante einden van de bovenrgel voor het ontvangen van het voor- of achterbord"]
["Asblok","voorblok, achterblok, asdam, voorschamel, ","Houten regel waarin de metalen as gevat zit of houten regel waaraan de houten asarmen vervaardigd zijn."]
["Beer ",null,"Menselijke uitwerpselen (Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie augustus 2005.)"]
["Beerkast",null,"Gesloten rechthoekige constructie bestaande uit laadvloer, zij-, voor-, achter- en bovenbord voor het transport van beer."]
["Beerkuip",null,"Kuipvormig,halve ton voor transport van beer."]
["Beerton",null,"Ton voor transport van beer."]
["Berriebomen","handberriebomen, bomen","Houten regels met handgreep en waarin de wielas van de kruiwagen in gevat zit. Houten regels met handgreep die het draagvlak vormen van de stootkar."]
["Betimmering","bodemplanken","Timmerwerk dienende tot afwerking, belegging of bedekking.  (Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie augustus 2005.)"]
["Bovenblok",null,"De regel op de asblok vast bevestigd bij het achteronderstel waarin de rongen zitten gevast die de wagenkast steunen"]
["Bovenregel",null,"De bovenste regel in een houten raamconstructie."]
["Broekhaak",null,"Bij het paardentuig hoort een broek.  De broek wordt aan de broekhoeken vastgehaakt."]
["Damschijf",null,"de vaste flens op de asarm aan de binnenzijde waartegen het wiel zit opgesloten."]
["Disselboom"]
["Disselhuis "]
["Disselhuisverbindingsmetaal",null,"Metalen beslag op de kopse einden van de voorarmen die beide voorarmen verbinden een bevestigd zijn op de bovenzijde van de voorarmen en die een onderdeel van het disselhuis vormen"]
["Draagboom",null,"Houten regel behorend tot het onderstel van een voertuig.  "]
["Draagvlak","scheien","constructie van de draagbommen met de dwarsregels"]
["Draaistel","Krankstel"]
["Driepikkel",null,"Houten steun, bestaande uit een eindje boomstam met drie vertakte takken om een tweewielkar te ondersteunen.  Een driepikkel met 4 benen is ook een driepikkel.  (J. GOOSENAERTS, De taal van en om het landbouwbedrijf in het noordwesten van de kempen, Gent, 1956-1958)"]
["Dwarsregels","scheien ","Houten balkjes die de draag-, lamoen- en berriebomen verbinden"]
["Eindnaafbanden",null,"naafband op het binnenste kopse eind van een naaf naar binnen gericht. "]
["Gier",null,"vloeibare mest van vee, ofwel het vocht dat uit mest siepelt (Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie augustus 2005.)"]
["Gierkar","beerkar, zeikkar, aaltkar (THEUWISSEN, J., Het landbuw voertuig in de ethografie van de kempen, n.v. Scriptoria, Antwerpen, 1969, 230 p.)","kar waarmee gier over het land wordt gebracht (Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie augustus 2005.).  \ntweewielige kar, as verbonden met het laadframe.  Laadframe scharnierbaar verbonden met lamoenframe.  Vaste zijborden, vast voor-, achter en bovenbord met scharnierbaar deksel. (definitie opgesteld binnen het onderzoeksproject: inventarisatie en typologering van de bespannen landbouwvoertuigen in Vlaanderen)  "]
["Glijbomen","glijribben (J. Theuwissen)","Houten stuk voorzien van eventueel metaalbeslag, bijde zijkant vormen van de slede en glijden op de grond. "]
["Glijmetalen","slijtplaten"]
["Hoofdbord",null,"het geheel dat de voorzijde van de kruiwagenbak vormt: bestaande veelal uit twee staanders (scheien, J. Theuwissen) en de bovenregel (zoom, J. Theuwissen) en de betimmering"]
["Hoofdbordsteun",null,"Houten of metelen steun die het hoodbord ondersteund naar het wiel toe"]
["Kar ",null,"twee of driewielig voertuig"]
["Klampen",null,"Houten staandes met pennen die gevat zitten in beugels"]
["Korte dissel"]
["Karsteun","Steun (J. Theuwissen)","flexibele houten stuk dat de tweewielkar horizontaal onder de lamoenbomen ondersteunt"]
["Laadboom"]
["Laadvlak",null,"is het geheel dat de bodem van de karkast, kruiwagen of slede vormt"]
["Langboom","wagenboom","de houte boom die het voorondestel in het midden verbind met het achteronderstel"]
["Lamoenboom","Berrieboom, berries (J. Theuwissen)","Houten stuk waar het trekdier word ingespannen.  De lamoenboom loopt onder de wagenkast door en is verbonden met de as."]
["Lamoenframe"]
["Lip",null,"de langboom heeft aan het kopse eind waar hij verbonden word met het vooronderstel een uitgewerkte pen of lip"]
["Laadhout",null,"Het mechanisme dat instaat voor het vergrendelen van de kipbare karkast."]
["Muilband",null,"Is de naafband aan de voorzijde van de naaf. "]
["Middenblok",null,"Is de bovenliggende blok op de asblok bij het vooronderstel.  Dit is vastverbonden met de asblok"]
["Naaf"]
["Naafbanden",null,"aantal banden op de naaf"]
["Onderstel",null,"bestaat uit karakteristieke elementen die een constructieve functie vervullen.  Bestaat uit het voor- en achteronderstel"]
["Onderregel",null,"In een houten constructie is dit het onderste horizontale stuk"]
["Opzetstukken","opzetplank, verhoogsels, meeborden, peeborden, biedeuren, biedeuren","De houten stukken die op de zijborden van de karkast kunnen worden gezet"]
["Oogstladder","Oogstrongen, oogsthekken, gek","Verschillende types.  Houten geheel dat vooraan en acheraan op de kar kan worden geplaats "]
["Oogstpersen",null,"type zijleest.  Waarbij dwars op de zijborden vooraan en achteraan een dwarsregel wordt geplaatst.  Op de uitstekende einden werd een rondhouten balk gelgd de galgen."]
["Opsluitbeugels","stroppen","metalen U vormige beugel in bladstaal met sluitstuk vastgezet met bout en moer"]
["Rolwagen",null,"laag wagentje op rollen of lage wielen   (Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie augustus 2005.)"]
["Rongen",null,"zijn de houten of metalen staanders en de tussenstaanders die de zjjborden van de karkast vastzetten op de draaboom, lamoenboom berrieboom of de boven- of rongblok"]
["Rongenblok","bovenblok","De blok op de middenblok bij het vooronderstel. waarin de rongen gevat zijn die de wagenkast steunen"]
["Spaak"]
["Schamelring","draairing, zweek"]
["Spaaknaafbanden",null,"naafbanden net naast de spaak"]
["Spoorbreedte"]
["Staander",null,"In een houten constuctie is dit het buitenste vertikale stuk.  Dit kan dus zowel de linkerstaander als de rechterstaander zijn."]
["Slede"]
["Tussenregel",null,"In een houten constructie is dit het horizontale stuk tussen de boven- en onderregel"]
["Tussenblokken","middenblok, steunklos, middenrongblok"]
["Tussenstaander",null,"In een houten constructie is dit het vertikale stuk tussen de boven- en onderregel"]
["Voorarmen",null,"zij de twee armen in het vooronderstel die gevat zitten in de asblok, aan de voorzijde het disselhuis vormen en achteraan verbonden zijn met het zwenkhout"]
["Voet",null,"Is de vertikale steun onder de berrieboom.  Dit kan in metaal, hout of gecombineerd zijn"]
["Schoot",null,"Is het stukje laadvlak dat voor het voorbord uitsteekt"]
["Voertuig","vervoermiddel","alg. naam voor een gestel op wielen of glijvlakken dat, getrokken, of geduwd, dient en bepaadelijk gebouwd is voor het brengen (voeren) van goederen of personen van de enen plaats naar de andere"]
["Voorarmen","tangarmen"]
["Verbreedplank","galghout","plank verbonden met het zjbord bovenaan, horizontaal ondersteund met metalen steunen."]
["Vooropsluitbord"]
["Vooronderstel","voorstel","bestaat uit karakteristieke elementen verbonden met de voorste as."]
["Voorbord","dwarsschot, voorschot","Het voorste bord van de karkast"]
[]
["Wagen",null,"voertuig op wielen, m.n. op vier wielen  (Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie augustus 2005.)"]
["Wielband","hoepel"]
["Wieghout",null,"is een type zijleest.  Een houten stel dat met twee staanders in kramen bevestigd, tussen het wiel en de kast van de kar, een weinig schuin afhangende en evenwijdig met het zijbord wordt geplaatst"]
["Woelbord",null,"houten stuk met twee openingen dat over het kopse eind van de langboom word geschoven.  Doorheen de bovenopening van dit bord steekt een draaistok of teers die in een uitsparing van het bovenblok draait.  Op de draaistok wrodt het touw dat over het voer  geworpen is aangespannen met behulp van een wringstok."]
["Zijbord","sponnen, zijleren, zijschotten","Het geheel dat de zijde vormt van de kast bij kruiwagens, karren en wagens"]
["Zijleesten",null,"horizontale houten constructie boven de wielen"]
["Zwenkhout","wrijfhout, zweekhout","Het houten stuk dat de de voorarmen achteraan verbind.  Op het zwenkhout glijdt de langboom bij het draaien"]
["Zeik",null,"pis  (Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie augustus 2005.)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"5/8","v":0.625}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COS(0.625)","v":0.81096311950521793}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PI x 32/180"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"51,3178°"]